Priedas prie pasiūlymo

SMĖLIO-DRUSKOS BARSTYTUVO PIRKIMO ATITIKTIES TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS DEKLARACIJA

	I.
	BENDRIEJI REIKALAVIMAI

	1.1.
	Pirkimo objektas turi atitikti šiuos minimalius privalomus reikalavimus. Tiekėjai gali siūlyti ir geresnių techninių parametrų bei geresnius sertifikatus atitinkančią Prekę nei nurodyta šioje techninėje specifikacijoje.
Tiekėjas turi pateikti: siūlomos Prekės gamintojų techninę dokumentaciją (katalogus, brošiūras) ir/ar deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ir kitus techninėje specifikacijoje nurodytus dokumentus ar kitus lygiaverčius dokumentus, įrodančius siūlomos Prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka
ir (arba)
nuorodą į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame perkančioji organizacija galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos Prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka Tiekėjo deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta Prekės gamintojo deklaracija ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos Prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. 
Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės gamintojo atstovas. Tuo atveju, jei Tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, kartu su pasiūlymu turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (Prekės gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti ar tvirtinti techninę Prekių dokumentaciją). Jeigu Prekės techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti ar tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju,  jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu perkančioji organizacija laikys, kad Tiekėjas  pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

Dokumentai (Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) gali būti pateikti lietuvių ir (arba) anglų  kalba. Vertinant pasiūlymus ir perkančiajai organizacijai paprašius, Pardavėjas privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.
 

	1.2.
	TIEKĖJAS KARTU SU PASIŪLYMU TURI PATEIKTI:
- siūlomos Prekės nuotraukas ir (ar) video medžiagą, kurioje būtų aiškiai matyti gamintojo logotipai ir įranga.

	[bookmark: _Hlk20986679]II.
	REIKALAVIMO CHARAKTERISTIKA (APRAŠYMAS)

	
	PILDO TIEKĖJAS
Tiekėjo siūlomų prekių techninių parametrų ar rodiklių reikšmės
(nepakanka nurodyti vien „atitinka“, būtina įrašyti konkrečius savo siūlomos Prekės parametrus, pateikti įrodančius dokumentus ar nurodyti internetines nuorodas (jeigu yra).

	2.1.
	Pirkimo objektas ir paskirtis
	[bookmark: _Hlk181685944]Smėlio-druskos barstytuvas (toliau – Prekė) - bunkerinis smėlio-druskos barstytuvas montuojamas prie savivarčio tipo krovininės transporto priemonės, skirtas kelių priežiūrai šaltuoju metų laikotarpiu - kelių, dviračių, pėsčiųjų takų su asfalto danga ledo arba sniego arba šerkšno tirpdymui.
Prekė turi būti standartinis, serijinės gamybos, neindividualizuotas gaminys, atitikti gamintojo technines specifikacijas.
Prekė turi būti tinkama montuoti ir eksploatuoti ant Perkančiosios organizacijos turimos krovininės transporto priemonės MAN TGM 18.290, 4x4 BB, N3, BAC-SR, 2015 m. arba ant kitos lygiaverčių techninių parametrų krovininės transporto priemonės.
	Patvirtinamas Prekės atitkimas „Atitinka/neatitinka“ ir 
nurodomas tikslus Prekės modelis, gamintojas, pateikiami dokumentai,  aktualios nuotraukos ir (ar) video medžiaga, kurioje būtų aiškiai matyti siūlomos Prekės  gamintojo logotipai, darbinis procesas, atitikimas kitiems reikalavimams.


	2.2.
	Pagaminimo metai
	Naujas, nenaudotas, be defektų, pagamintas ne anksčiau kaip 2025-2026 m. 
Priėmimo metu Perkančioji organizacija patikrina jo būklę, komplektaciją, identifikacinius duomenis bei vizualiai įvertina, ar nėra ankstesnio naudojimo ar eksploatacijos požymių.
	Patvirtinamas Prekės atitkimas „Atitinka/neatitinka“ ir 
nurodomi siūlomos Prekės pagaminimo metai,  pateikiamas įrodantis dokumentas ( gamintojo techninė dokumentacija, katalogai, brošiūros arba kiti lygiaverčiai dokumentai (toliau – Dokumentas (-ai).

	2.3.
	Darbinės medžiagos 
	Barstytuvas turi būti pritaikytas darbui naudoti druskos-smėlio mišinį  arba druską, taip pat skystį - druskos tirpalą.
	Patvirtinamas siūlomos Prekės atitkimas „Atitinka/neatitinka“,  
nurodomos darbinės medžiagos ir pateikiamas įrodantis Dokumentas.

	2.4.
	Atsparumas korozijai
	Konteinerio konstrukcija ir pagrindinės darbinės dalys:  skleidimo lėkštė,  darbinės medžiagos padavimo gerklė,  tvirtinimo dalys turi būti pagamintos iš korozijai atsparios medžiagos, tinkamos eksploatuoti sąlygomis, kai medžiaga tiesiogiai kontaktuoja su druska (natrio chloridu), smėlio-druskos mišiniu ir drėgme. Nerūdijantis plienas laikomas tinkamu šiam reikalavimui. 
Galima siūlyti ir kitą lygiavertę medžiagą, jeigu tiekėjas įrodo, kad jos atsparumas korozijai ir mechaninės savybės yra ne mažesnės už nustatytas.

	Patvirtinamas siūlomos Prekės atitkimas „Atitinka/neatitinka“ ir 
pateikiami įrodantys Dokumentai,  aktualios nuotraukos ir (ar) video medžiaga, kurioje būtų aiškiai matyti siūlomos Prekės  atitikimas reikalavimams.


	2.5.
	Pristatymo terminas ir adresas
	Prekę tiekėjas pristato perkančiosios organizacijos buveinės adresu  Vytauto g. 118, LT-97134 Kretinga ne vėliau nei per 3 mėnesius nuo pirkimo pardavimo sutarties pasirašymo dienos.
	Patvirtinamas siūlomos Prekės atitkimas „Atitinka/neatitinka“ ir 
Nurodomas siūlomas pristatymo terminas.

	2.6.
	Barstytuvo plotis
	Barstytuvo plotis ne daugiau nei 2,1 m.
	Patvirtinamas siūlomos Prekės atitkimas „Atitinka/neatitinka“, 
nurodomas  tikslus siūlomas parametras bei pateikiami įrodantys Dokumentai

	2.7.
	Barstytuvo ilgis 
	Barstytuvo ilgis ne daugiai nei 3,8 m.
	Patvirtinamas siūlomos Prekės atitkimas „Atitinka/neatitinka“, 
nurodomas  tikslus siūlomas parametras bei pateikiami įrodantys Dokumentai

	2.8.
	Pastatymas ant pagrindo
	Naudojant tik tipinę atraminę koją(-as) - arba lygiavertę įrangą
	Patvirtinamas siūlomos Prekės atitkimas „Atitinka/neatitinka“ ir 
pateikiami įrodantys Dokumentai,  aktualios nuotraukos ir (ar) video medžiaga, kurioje būtų aiškiai matyti siūlomos Prekės  atitikimas reikalavimams


	2.9
	Garantija
	Ne mažiau nei 24 mėnesiai garantija, skaičiuojama nuo Prekės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos visam barstytuvo komplektui  (įskaitant elektros instaliaciją ir kartu su barstytuvu komplektuojamiems mechaniniams mazgams).
	Patvirtinamas siūlomos Prekės atitkimas „Atitinka/neatitinka“, 
nurodomas  tikslus siūlomas parametras.

	2.10
	Garantinis TA ir remontas
	Tiekėjas privalo turėti teisę atlikti Prekės garantinį remontą ir techninį aptarnavimą. 
Garantiniai remonto ir aptarnavimo darbai atliekami  - ne vėliau kaip per 48 val. po Pirkėjo paraiškos pateikimo el. paštu arba telefonu.
Garantiniu laikotarpiu techninis aptarnavimas arba remontas turi būti atliekamas  Pirkėjo teritorijoje arba Prekės eksploatacijos vietoje.
Garantiniu laikotarpiu tiekėjas gedimus privalo pašalinti savo jėgomis ir lėšomis, įskaitant Prekės transportavimą į arba iš serviso vietos, jeigu tam atsiranda gamybinė būtinybė.
	Patvirtinamas siūlomas Prekės atitkimas „Atitinka/neatitinka“,  
nurodomas  tikslus siūlomas  parametras 
bei pateikiami įrodantys dokumentai - Prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis tiekėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu.

	2.11
	Apmokymai
	Prekės pristatymo metu tiekėjas apmoko perkančiosios organizacijos darbuotoją naudotis, prižiūrėti Prekę. Ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną, tiekėjas savo sąskaita vykdo eksploatacijos ir techninius mokymus, užtikrinančius Prekės teisingą eksploatavimą ir priežiūrą, paaiškinant gedimų pobūdžius ir gedimų simbolius.
	Patvirtinamas siūlomas Prekės atitkimas „Atitinka/neatitinka“

	2.12.
	Instrukcijos
	Prekės eksploatavimo, priežiūros ir saugaus darbo instrukcijos, remonto žinynas, atsarginių dalių katalogas, elektrinės ir hidraulinės schemos turi būti pateikti lietuvių kalba ne vėliau nei Prekės perdavimo perkančiajai organizacijai dieną.
	Patvirtinamas siūlomas Prekės atitkimas „Atitinka/neatitinka“

	2.13.
	Montavimas ir derinimas  
	Ne vėliau nei Prekės perdavimo perkančiajai organizacijai dieną turi būti atliktas Prekės montavimas, elektrinių ir hidraulinių sistemų derinimas (kalibravimas) prie savivarčio tipo krovininės transporto priemonės ir išbandymas. 
Visi Prekės montavimui ir eksploatavimui reikalingi papildomi standartiniai tvirtinimo, prijungimo ar kiti komponentai ir darbai, jeigu jie būtini Prekės suderinamumui su nurodyta transporto priemone užtikrinti, turi būti įskaičiuoti į pasiūlymo kainą, išskyrus bandymui reikalinga druska, druskos-smėlio mišinys. 
Prekės perdavimo momentu Prekė turi būti pilnai paruošta eksploatacijai.
	Patvirtinamas siūlomas Prekės atitkimas „Atitinka/neatitinka“

	III.
	TECHNINIAI REIKALAVIMAI SMĖLIO-DRUSKOS BARSTYTUVUI

	3.1.
	Birių medžiagų talpa
	Turi būti ne mažesnė nei 4 m³ ir ne didesnė nei 4,6 m³.

Turi būti gamintojo numatyta automatinio iškrovimo/priverstino ištuštinimo funkcija, aktyvuojama valdymo pultu, kad būtų galima ištuštinti bunkerį ne rankiniu būdu.

	Patvirtinamas siūlomos Prekės atitkimas „Atitinka/neatitinka“, 
nurodomas  tikslus siūlomas parametras bei pateikiami įrodantys Dokumentai

	3.2.
	Birių medžiagų barstymo plotis
	Medžiagų išbėrimo plotis turi būti reguliuojamas: nuo ne mažiau 2 m iki ne daugiau 10 m.
	Patvirtinamas siūlomos Prekės atitkimas „Atitinka/neatitinka“, 
nurodomas  tikslus siūlomas parametras bei pateikiami įrodantys Dokumentai 

	3.3.
	Skysčių (druskos tirpalo) talpa
	Ne mažiau nei 1200 litrų 
	Patvirtinamas siūlomos Prekės atitkimas „Atitinka/neatitinka“, 
nurodomas  tikslus siūlomas parametras bei pateikiami įrodantys Dokumentai 

	3.4.
	Skysčio liejimo plotis
	Skysčių (druskos tirpalo) liejimo plotis turi būti reguliuojamas: nuo ne mažiau 2 m iki ne daugiau nei 10 m pločio.
Skystis gali būti pilamas per druskos barstymo lėkštę arba Tiekėjas gali pasiūlyti kitą lygiavertį techninį sprendimą, užtikrinantį techninėje specifikacijoje nustatytą reguliuojamą druskos tirpalo liejimo plotį.
	Patvirtinamas siūlomos Prekės atitkimas „Atitinka/neatitinka“, 
nurodomas  tikslus siūlomas parametras bei pateikiami įrodantys Dokumentai

	3.5.
	Darbinės medžiagos padavimas
	Darbinės medžiagos padavimo sistema turi užtikrinti tolygų ir nenutrūkstamą kelių barstymo medžiagos – smėlio-druskos mišinio arba druskos padavimą į barstymo mechanizmą, sudaryti galimybę reguliuoti padavimo intensyvumą ir užtikrinti nustatytą barstymo normą. 
Šie reikalavimai gali būti įgyvendinami transportine juosta arba kitu lygiaverčiu techniniu sprendiniu.
	Patvirtinamas siūlomos Prekės atitkimas „Atitinka/neatitinka“, 
nurodomas  tikslus siūlomas parametras (kokio tipo padavimo juosta) bei pateikiami įrodantys Dokumentai

	3.6.
	Valdymas
	Barstytuvas turi būti pritaikytas darbui naudojant krovininės transporto priemonės hidraulinę sistemą ir elektros sistemą.

Barstymo parametrų (barstymo normos) nustatymas ir keitimas turi būti atliekamas elektroniniu valdymo pultu, kuris turi būti tiekiamas kartu su Preke ir sumontuojamas krovininės transporto priemonės vairuotojo kabinoje.
	Patvirtinamas siūlomos Prekės atitkimas „Atitinka/neatitinka“ 
bei pateikiami įrodantys Dokumentai

	3.7.
	Apšvietimas
	Barstytuvo galinėje dalyje turi būti įrengti papildomi gabaritiniai, posūkių signalų ir stabdymo žibintai, užtikrinantys įrangos matomumą ir eismo saugumą.
Turi būti įrengtas barstytuvo lėkštės apšvietimas, kad matytųsi smėlio-druskos mišinio arba druskos išmetimas.
	Patvirtinamas siūlomos Prekės atitkimas „Atitinka/neatitinka“ 
bei pateikiami įrodantys Dokumentai

	3.8.
	Švyturėlis
	Ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną sumontuojamas geltonas įspėjamasis signalinis LED žibintas „švyturėlis“.
	Patvirtinamas siūlomos Prekės atitkimas „Atitinka/neatitinka“ 


	3.9.
	Konteinerio uždengimas
	Komplektacijoje privalo būti įrengtas viršutinis barstytuvo bunkerio uždangalas. 
Bunkerio uždangalo atidarymo ir uždarymo mechanizmas turi būti operatoriui pasiekiamas nuo barstytuvo galinėje dalyje įrengtų kopėtėlių, laiptelio arba kito lygiaverčio saugaus sprendinio, leidžiančio pasiekti uždangalo valdymo mechanizmą.
	Patvirtinamas siūlomos Prekės atitkimas „Atitinka/neatitinka“ 
bei pateikiami įrodantys Dokumentai


	3.10.
	Grotelės
	Prekės komplektacijoje turi būti įrengtos viršutinės apsauginės grotelės, užtikrinančios didelių gabalų nepatekimą į talpą, užtikrinančios, kad į talpą nepatektų dideli gabalai. Grotelių akučių matmenys – nuo ne mažiau 5 × 5 cm iki ne daugiau 10 × 10 cm.
	Patvirtinamas siūlomos Prekės atitkimas „Atitinka/neatitinka“, 
nurodomas  tikslus siūlomas parametras bei pateikiami įrodantys Dokumentai

	IV.
	APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI   

	4.1.
	Aplinkosauginiai reikalavimai prekei. Perkančioji organizacija, vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija) (toliau – Įsakymas) siekia, jog jo ir tiekėjo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai ir 4.4.4. punktu savarankiškai nustato šiuos aplinkos apsaugos kriterijus: 
1.Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp tiekėjo ir perkančiosios organizacijos bus vykdomas tik elektroninėmis   priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.);
2. Visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama perkančiajai organizacijai ir tiekėjui elektorinėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.);
3. Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu);
[bookmark: _Hlk127867960]4. Prekė (komplektas) turi atitiki šiuos reikalavimus:
4.1. Prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir(ar) lengvai pataisomos, ir(ar)pakeičiamos;
4.2. Prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti.
4.3. Darbiniam ir įspėjamajam apšvietimui naudotini įrenginiai - apšvietimo įrenginiai (lemputės), signaliniai žibintai turi būti 100 proc. LED.
	Patvirtinamas siūlomos Prekės atitkimas „Atitinka/neatitinka“ 
bei pateikiami įrodantys Dokumentai 



Patvirtiname, kad siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose, techninėse charakteristikose nustatytus reikalavimus ir įsipareigojame, perkančiajai organizacijai paprašius, pateikti  siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams pagrindžiančius dokumentus ir (ar) informaciją.
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