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LIETUVOS KARIUOMENĖS 
SPECIALIŲJŲ OPERACIJŲ PAJĖGŲ 
MOKYMO IR KOVINĖS PARAMOS CENTRAS 


TVIRTINU
Kovinės paramos elemento vadas,
vykdantis Centro vado funkcijas               
                                                        mjr. 0981

RENTGENO APARATO KOMPLEKTO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2026-   -       Nr.
Vilnius


1. PIRKIMO OBJEKTO PASKIRTIS
Rentgeno aparato komplektas (BVPŽ kodas 38580000) (toliau – rentgeno komplektas) su jam priklausančiais priedais yra skirtas sprogstamųjų užtaisų nukenksminimo operacijose sprogstamųjų užtaisų rentgeno nuotraukai gauti.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS
2.1. Reikalavimai rentgeno spindulių generatoriui:
2.1.1. impulsinis spindulių generavimas;
2.1.2. ne mažesnė nei 1 cm plieno apsauga;
2.1.3. masė – ne didesnė nei 3 kg (su baterija);
2.1.4. išmatavimai ne didesni kaip: ilgis – 30 cm, plotis – 10 cm, aukštis – 15 cm;
2.1.5. impulsų kiekis su visiškai įkrauta baterija – ne mažesnis nei 9000;
2.1.6. impulsų dažnis – ne mažesnis nei 10 impulsų per sekundę;
2.1.7. komplektuojamas su nešiojama rankena;
2.1.8. galimybė generuoti atskiras impulsų sekas; 
2.1.9. užtikrintas suderinamumas su šiame komplekte esančiais komponentais;
2.1.10. lizdas saugos raktui ir raktas (mažiausiai 2 vnt.);
2.1.11. informacinis ekranas ant generatoriaus viršaus, kuriame matomi nustatymai;
2.1.12. mygtukai ant generatoriaus viršaus, skirti rankiniams nustatymams;
2.1.13. atsparumo standartas – ne mažesnis kaip IP54;
2.1.14. darbinės temperatūros sąlygos – nuo 10ºC iki 60°C;
2.2. Reikalavimai vaizduoklio plokštei (angl. imaging panel):
2.2.1. rentgeno nuotraukos raiška – ne prastesnė nei 80 mikronų ir 6 lp/mm; 
2.2.2. išmatavimai (be rankenų) ne didesni kaip: ilgis – 270 mm; aukštis – 220 mm, plotis – 25 mm;
2.2.3. aktyvus ekrano plotas – ne mažesnis kaip 230 x 170 mm;
2.2.4. aktyvaus ekrano aukštis nuo vaizduoklio plokštės apačios – ne aukščiau nei 1 cm;
2.2.5. svoris (su baterija ) – ne didesnis nei 2 kg;
2.2.6. vaizduoklio plokštės įjungimo mygtukas tik viršuje;
2.2.7. indikatoriai įrengti ant vaizduoklio plokštės viršaus, nurodantys įrangos statusą;
2.2.8. integruota „Wi-Fi“ antena;
2.2.9. suderinamumas su kitais impulsiniais generatoriais (impulsinis rentgeno spindulių generatorius XRS-3 14.4 V);
2.2.10. be magnetinių jungčių;
2.2.11. atsparumas:
2.2.11.1. atitinka  IP67 standartą (nenaudojant  apsauginio dėklo);
2.2.11.2. atitinka IEC 60068-2-31 standartą (iš ne mažesnio nei 1 m aukščio be apsauginio dėklo);
2.3. Valdymo planšetė turi atitikti šiuos techninius reikalavimus:
2.3.1. ekrano įstrižainė – ne mažesnė nei 10 colių;
2.3.2.  ryškumas – ne mažesnis nei 900 NITS skalės vienetų;
2.3.3.  kietojo disko atmintis – ne mažesnė nei 512 GB;
2.3.4.  kietojo disko tipas – SSD;
2.3.5.  operacinė atmintis – ne mažesnė nei 16 GB;
2.3.6.  svoris – ne didesnis nei 2 kg;
2.3.7. darbinės temperatūros sąlygos – nuo 10ºC iki 60°C;
2.3.8. kabelių jungtys – pritaikytos šio komplekto įrangai naudoti;
2.3.9. baterijos talpa – ne mažesnė nei 3500 mAh;
2.3.10. atsparumo standartas – ne žemesnis nei IP65;
2.3.11. galimybė pakeisti baterijas neišjungiant planšetės (angl. hot swappable battery);
2.4. Rentgeno aparato komplektas turi veikti šiais režimais:
2.4.1.  sinchronizacijos režimu – generatoriaus impulsai yra valdomi per valdymo planšetę (laidiniu, pilnai bevieliu (ne mažiau nei 20 m atstumu) arba iš dalies bevieliu režimu);
2.4.2.  automatiniu aptikimo režimu (angl. automatic exposure detection) – generatorius yra valdomas per kabelį su mygtuku, skirtu inicijuoti generatorių rankiniu būdu (ang. dead man swtich) arba nustatant uždelsimą per generatoriaus valdymo ekraną;
2.4.3.  saugojimo režimu (angl. storage mode) – rentgeno nuotraukos yra saugomos vaizduoklio plokštėje ir peržiūrimos planšetėje atlikus keletą nuotraukų. Nuotraukų talpa vaizduoklio plokštėje – ne mažesnė nei 250 vnt.;
2.5. Laidiniu sinchronizacijos režimu generatorius turi būti valdomas planšete sujungus planšetę su vaizduoklio plokšte, vaizduoklio plokštę su generatoriumi be papildomų valdymo blokų;
2.6. Reikalavimai programinei įrangai:
2.6.1. rentgeno komplekto valdymo ir nuotraukų peržiūros programinė įranga turi turėti šias funkcijas:
2.6.2.  automatinį nuotraukos kokybės pagerinimą;
2.6.3.  nuotraukų klijavimą;
2.6.4.  kontrasto keitimą;
2.6.5.  vaizdo sumavimą;
2.6.6.  galimybę išsaugoti kitame atminties saugojimo įrenginyje;
2.6.7. galimybę stebėti nemažiau nei 2 nuotraukas vienu metu tame pačiame ekrane;


3. KOMPLEKTACIJA
3.1. Rentgeno komplekte turi būti:
3.1.1. rentgeno spindulių generatorius;
3.1.2. vaizduoklio plokštė;
3.1.3. valdymo planšetė;
3.1.4. dvigubas atsiklijuojantis dėklas, skirtas valdymo planšetei ir vaizduoklio plokštei;
3.1.5. kabelis, jungiantis valdymo planšetę ir vaizduoklio plokštę, – ne ilgesnis nei 1 m;
3.1.6. kabelio ritė, jungianti valdymo planšetę ir vaizduoklio plokštę (2 vnt.), – ilgis nuo 20 m iki 25 m ir nuo 45 m iki 50m;
3.1.7. kabelis, jungiantis generatorių ir vaizduoklio plokštę, – ne ilgesnis nei 8 m;
3.1.8. kabelis su mygtuku, skirtas inicijuoti generatorių rankiniu būdu (angl. dead man switch, – ne trumpesnis nei 5 m;
3.1.9. adapteris, skirtas bevielio režimo generatoriui; 
3.1.10. dvikojis stovas vaizduoklio plokštei;
3.1.11. vaizduoklio plokštės baterijos – mažiausiai 2 vnt.;
3.1.12. vaizduoklio plokštės baterijų įkrovikliai su C arba F tipo elektros kištuku ( angl. europlug type C, F) – mažiausiai 1 vnt.;
3.1.13. rentgeno spindulių generatoriaus baterijos – mažiausiai 2 vnt.;
3.1.14. rentgeno spindulių generatoriaus baterijų įkroviklis su C arba F tipo elektros kištuku – mažiausiai 1 vnt.;
3.1.15. valdymo planšetės įkroviklis – mažiausiai 1 vnt.;
3.1.16. komplekto transportavimo dėklas.

4. GARANTIJA
4.1. Rentgeno komplekto garantija – ne trumpesnė kaip 36 mėnesiai (nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos).
4.2. Tiekėjas savo lėšomis garantiniu laikotarpiu turi atlikti rentgeno komplekto garantinio remonto darbus, įskaitant su garantiniu remontu susijusias transportavimo išlaidas.
_____________________
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