TECHNINĖ SPECIFIKACIJA BUTELIŲ INFUZINIAMS TIRPALAMS IR KITOS VAISTŲ GAMYBOJE NAUDOJAMOMS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI
Paraiška atlikti viešąjį pirkimą: 2026-04-16, Nr. VPP-2579.
Posėdžio protokolas 2026-04-21. Nr. 27. Viešojo pirkimo komisija Nr. 5.

1 - 3. Butelis infuziniam tirpalui:
· iš chemiškai neutralaus, hidrolitinio atsparumo, I ar lygiavertės klasės skaidraus stiklo;
· sterilizuojant garais keletą kartų 121ºC temperatūroje, 2 atmosferų slėgyje neturi keisti  gaminamo tirpalo pH stabilumo;
· kakliuko matmenys: išorinis skersmuo 32,0±0,3 mm, vidinis skersmuo 22,5±0,3 mm; aukštis 7,0±0,2 mm;
·   stiklo kokybė turi atitikti:
·   visus  reikalavimus, aprašytus galiojančioje Europos farmakopėjoje, jei joje nėra
galiojančiose ES valstybių narių farmakopėjų monografijose ir (ar) bendruosiuose skyriuose; 
· ISO 8536-1 ar lygiaverčio standarto reikalavimus (pateikti patvirtinančius dokumentus);
· privalo turėti gamintojų sertifikatus su nurodymu, kad tinka infuzinių tirpalų gamybai.
	Poz. Nr.
	Talpa (ml) (su nurodyto tūrio atžyma) 
	Butelio dugno išorės skersmuo (mm)
	Orientacinis poreikis (vnt.)

	1.
	100
	49±0,8
	80 000

	2.
	250
	66±1,2
	20 000

	3.
	500
	78±1,4
	30 000



4 - 5. Butelis su užsukamu kamščiu siaurakaklis:
· butelių ir kamščių kokybė turi atitikti reikalavimus, aprašytus galiojančioje Europos farmakopėjoje;
· butelis tamsaus gintaro spalvos ne žemesnės nei III hidrolitinės klasės stiklo ar lygiaverčio;
· su buteliui pritaikytu užsukamu plastikiniu ar lygiaverčiu kamščiu (kamštis – su garantiniu žiedu, su į buteliuko kakliuko vidų įsisukančia ir sandarų užkimšimą užtikrinančia kūgine tarpine);
· siaurakaklis, pritaikytas įpilti ir/ar išpilti skystas vaistų formas;
· atsparus dezinfekcinėms medžiagoms, karšto oro ir garų sterilizacijai; 
· užsukamas kamštis - garų ir EO dujų sterilizacijai.
	Poz. Nr.
	Talpa (ml) pripylus vandens iki buteliuko viršutinio susiaurėjimo
	Orientacinis poreikis (vnt.)

	4.
	10
	40 000

	5.
	100
	9 000



6. Butelis su užsukamu dangteliu plačiakaklis 55±5 g: 
· butelių ir dangtelių kokybė turi atitikti reikalavimus, aprašytus galiojančioje Europos farmakopėjoje;
· butelis tamsaus gintaro spalvos ne žemesnės nei III hidrolitinės klasės stiklo ar lygiaverčio;
· plačiakaklis, pritaikytas sudėti ir išimti minkštos konsistencijos vaistų formas (tepalus);
· atsparus dezinfekcinėms medžiagoms, karšto oro ir garų sterilizacijai; 
· su buteliui pritaikytu užsukamu plastikiniu ar lygiaverčiu dangteliu; 
· užsukamas dangtelis: be vidinės tarpinės, atsparus garų ir EO dujų sterilizacijai.
	Poz. Nr.
	Talpa (g arba ml)
	Butelio aukštis (mm)
	Dugno išorinis skersmuo (mm)
	Butelio kaklelio išorinis skersmuo (mm)
	Orientacinis poreikis (vnt.)

	6.
	55±5
	52±2,0
	50±1,0
	50±1,0
	2 500


[bookmark: _GoBack]7. Kamštis 10 ml (penicilino) buteliui:
· kokybė turi atitikti reikalavimus, aprašytus galiojančioje Europos farmakopėjoje;
· tinkamas dirbti su rankiniu kapsuliavimo įrenginiu Capsul C-207; 
· guminis ar lygiavertis;
· turi  tikti buteliui (penicilino), kurio kakliuko matmenys: išorinis skersmuo 20 mm ± 0,3 mm; vidinis  skersmuo 12,6 mm ± 0,2 mm;
· kamščio išmatavimai: kepurėlės išorinis skersmuo 19±0,2 mm, kepurėlės aukštis 3,3 ± 0,25 mm; „kojelės“ išorinis skersmuo 13±0,2 mm; kamščio aukštis 9±0,2 mm, 
· atsparus dezinfekcinėms medžiagoms, garų sterilizacijai.
Orientacinis poreikis: 25 000 vnt.



Kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti kokybės dokumentų kopijas.
Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.



