Techninės specifikacijos priedas
KLAIPĖDA – CALAIS PLAUKIMO PLANAS
Laivas „Gintaras Žagunis“
Laivo duomenys
Tipas: 25 m patrulinis laivas
Grimzlė: 1,6 m
Plotis: 6,4 m
Vandentalpa: ~53.00+/-5 tons.
Planuojamas greitis: 14,5 kn
Kuro sąnaudos: 150 l/h (bendros)
Kuro talpa: 4 500 l
Skaičiuojamos sąnaudos: ~10,34 l/NM
Planuojamas saugus nuotolis su 25 % rezervu: ~320 NM.
1. Planuojamas maršrutas
Klaipėda → Świnoujście → Kylis → Kylio kanalas → Brunsbüttel → Cuxhaven → Den Helder → Calais (pagrindinė dislokacijos vieta).
Gdanskas numatomas kaip alternatyvus ankstyvo sustojimo uostas. Jis pasirenkamas, jeigu dėl oro sąlygų, jūros būklės ar kitų saugios laivybos aplinkybių negalima saugiai tęsti plaukimo iki Świnoujście.
(Dunkirk ir Boulogne-sur-Mer galimos alternatyvios/ rezervinės dislokacijos vietos Prancūzijoje) ir į pagrindinį plaukimo maršrutą neįtraukiami. Jis naudojamas tik tuo atveju, jei Calais negalima naudoti dėl meteorologinių, navigacinių, operacinių ar kitų aplinkybių.
2. Maršruto segmentai, laikas ir kuro sąnaudos
	Segmentas
	Atstumas, NM
	Laikas prie 14,5 kn
	Kuras, l
	Pagrindinė pastaba

	Klaipėda → Gdanskas (alternatyva)
	170
	~11,7 h
	~1 760
	Tik jei reikia ankstyvo sustojimo: krantinė, bunkeris, vanduo, poilsis.

	Klaipėda → Świnoujście
	~270
	~18,6 h
	~2 790
	Pagrindinis Baltijos etapas; tiesioginis planinis etapas. Prieš išplaukiant GO/NO-GO.

	Gdanskas → Świnoujście
	190
	~13,1 h
	~1 970
	Jei Gdanske sustota dėl oro, toliau tęsiama į Świnoujście.

	Świnoujście → Kylis
	188
	~13,0 h
	~1 945
	Pagrindinis etapas; Kiel–Świnoujście jūrinis maršrutas nurodomas apie 188 NM.

	Kylis → Brunsbüttel per Kylio kanalą
	~53
	~3,7 h*
	~550
	NOK tranzitas; papildomai įvertinti šliuzų laukimo laiką.

	Brunsbüttel → Cuxhaven
	~17
	~1,2 h*
	~175
	Elbės ruožas; planuoti pagal potvynį/atoslūgį ir faktinę laivybos situaciją.

	Cuxhaven → Den Helder
	~180
	~12,4 h
	~1 860
	Kritinis Šiaurės jūros ruožas; planuoti pagal orus, TSS ir sroves.

	Den Helder → Calais
	~160
	~11,0 h
	~1 655
	Paskutinis etapas iki pagrindinės dislokacijos vietos.


Kylio kanalo tranzito faktinis laikas gali būti ilgesnis dėl šliuzų, eismo, laukimo ir locmano procedūrų. Oficialus NOK ilgis yra apie 98 km (53 NM), o pats tranzitas priklauso nuo sąlygų. 
3. Kuro ir sustojimų planas
Klaipėda – išplaukiama su pilnu 4 500 l kuro baku ir papildytu vandeniu.
Świnoujście – pagrindinis sustojimas: krantinė, pilnas bunkeris, vanduo ir 6–8 val. įgulos poilsis.
Gdanskas – tik alternatyvus ankstyvas sustojimas: krantinė, pilnas bunkeris, vanduo ir 6–8 val. poilsis, jei dėl oro negalima saugiai tęsti iki Świnoujście.
Kylis – privalomas sustojimas prieš Kylio kanalą: krantinė, pilnas bunkeris, vanduo; pagal poreikį įgulos poilsis ir pasiruošimas NOK tranzitui.
Cuxhaven – kritinis kontrolinis / poilsio taškas; esant blogoms oro sąlygoms galima užsilaikyti ir laukti tinkamo lango.
Den Helder – planinis sustojimas: pilnas bunkeris, vanduo ir 6–8 val. įgulos poilsis.
Calais – pagrindinė dislokacijos vieta.
4. Kuro skaičiavimo logika ir atsiskaitymo už kurą tvarka
Skaičiavimas atliktas pagal 14,5 kn planinį greitį ir 150 l/h bendras kuro sąnaudas. Tai sudaro apie 10,34 l/NM. Kiekiai yra planiniai ir turi būti koreguojami pagal faktinį vėją, bangavimą, srovę, manevravimą, laukimą uostuose ir faktinį variklių darbo režimą.
Pagrindinis maršrutas Klaipėda → Świnoujście → Kylis → NOK → Cuxhaven → Den Helder → Calais: ~858 NM, ~59,2 h gryno plaukimo, ~8 870 l kuro.
Alternatyvus variantas su Gdansku: Klaipėda → Gdanskas → Świnoujście → Kylis → NOK → Cuxhaven → Den Helder → Calais: ~958 NM, ~66,1 h gryno plaukimo, ~9 910 l kuro.
Prie šių kiekių būtina palikti operacinį kuro rezervą; sustojimų planas nėra skirtas išnaudoti visą 4 500 l talpą iki minimumo.
[bookmark: _Hlk239072017]Už pristatytą kurą su Teikėju bus atsiskaityta  Pirkėjo (Valstybės sienos apsaugos tarnyba) banko kortelę pagal pasirašytą kuro priėmimo-perdavimo aktą ar lygiavertį dokumentą (akte privaloma nurodyti pinigų gavėjo rekvizitus ir atsiskaitomosios sąskaitos numerį). 
5. GO / NO-GO sprendimo taškai
Prieš Klaipėda → Świnoujście: GO – prognozė ir faktinės sąlygos leidžia saugiai tęsti plaukimą; NO-GO – pasirinkti Gdanską kaip ankstyvą sustojimą.
Prieš Cuxhaven → Den Helder: atskiras GO / NO-GO sprendimas, atsižvelgiant į Šiaurės jūros vėją, bangą, matomumą, sroves ir TSS.
Esant blogoms sąlygoms Cuxhaven naudojamas kaip laukimo / poilsio taškas iki tinkamo oro lango.
Galutinį sprendimą dėl maršruto, sustojimo ir išplaukimo priima laivo vadas pagal faktines navigacines ir meteorologines sąlygas.
6. Locmanai ir agentavimo paslaugos
Kylio kanalas – locmano ir agento paslaugų organizavimas pagal NOK reikalavimus.
Calais – agentavimo ir, jei privaloma pagal uosto / laivo sąlygas, locmano paslaugų organizavimas.
Dunkirk – agentavimo paslaugos turi būti prieinamos kaip rezerviniame uoste.
Gdansk, Świnoujście, Kiel, Cuxhaven ir Den Helder – agentavimo, krantinės, bunkeriavimo, vandens ir kitų būtinų paslaugų organizavimas pagal faktinį sustojimo poreikį.
7. Įgulos darbo ir poilsio organizavimas
Įgula: 6 asmenys.
Rekomenduojamas budėjimo režimas – 2 žmonės budėjime (navigatorius + mechanikas).
3 pamainos po 2 žmones; orientacinis režimas 3 h ON / 6 h OFF, tačiau galutinis režimas koreguojamas pagal faktinę situaciją ir poilsio reikalavimus.
Gdanskas – 6–8 h poilsio, jei sustojama.
Świnoujście – 6–8 h.
Kylis – poilsis pagal faktinį nuovargį ir prieš NOK tranzitą.
Cuxhaven – 6–8 h, ypač po kritinio ruožo arba esant blogoms oro sąlygoms.
Den Helder – 6–8 h.
Calais – atvykus užtikrinamas pilnas įgulos poilsis.
8. Plaukimo laiko planavimas
Pagrindinis maršrutas – apie 858 NM ir apie 59 val. gryno plaukimo, neįskaičiuojant uostų, šliuzų, locmano, laukimo, bunkeriavimo ir poilsio laiko. Alternatyvus maršrutas per Gdanską – apie 958 NM ir apie 66 val. gryno plaukimo.
Realus bendras reiso laikas priklausys nuo oro sąlygų, jūros būklės, srovių, TSS, uostų darbo, bunkeriavimo, NOK tranzito ir įgulos poilsio. Planavimo metu būtina numatyti papildomą laiko rezervą.
9. Pagrindinė dislokacijos vieta ir rezervinis uostas
Pagrindinė dislokacijos vieta – Calais (Kalė), Prancūzija.
(Dunkirk ir Boulogne-sur-Mer galimos alternatyvios/ rezervinės dislokacijos vietos Prancūzijoje), naudojami tik tuo atveju, jei Calais negalima naudoti.
Jeigu operacijos metu būtų pakeista dislokacijos vieta, maršrutas ir agentavimo paslaugos koreguojami pagal faktinį VSAT sprendimą.
10. Pastabos
Visi atstumai yra planiniai, skirti preliminariam kuro ir laiko skaičiavimui; galutinis maršrutas nustatomas ECDIS ir kelionės planavimo metu.
Kylio kanalas yra apie 98 km / 53 NM ilgio ir jungia Kiel-Holtenau su Brunsbüttel; faktinis tranzito laikas priklauso nuo eismo ir šliuzų laukimo.
Brunsbüttel–Cuxhaven ruožas yra Elbės estuarijos ruožas, todėl išplaukimo / įplaukimo laiką reikia derinti su potvynio ir srovės sąlygomis.
Plaukimo planas yra preliminarus ir turi būti nuolat atnaujinamas pagal faktines oro, navigacines ir operacines sąlygas.
