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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


TV BOKŠTO 1 IR 2 AUKŠTŲ PERDANGŲ KONSTRUKCIJŲ TYRIMŲ, SKAIČIAVIMŲ IR EKSPERTINĖS IŠVADOS PARENGIMO PASLAUGOMS

1. PIRKIMO OBJEKTAS

Perkamos Vilniaus televizijos bokšto 1 ir 2 aukšto perdangų konstrukcijų tyrimų, konstrukcinių skaičiavimų ir ekspertinės išvados parengimo paslaugos, skirtos įvertinti galimybę formuoti naujas angas liftų, laiptinių ir inžinerinių šachtų įrengimui.

Paslaugų tikslas yra nustatyti esamos perdangos techninę būklę, laikomąją galią bei galimybes įgyvendinti planuojamus rekonstrukcijos sprendinius, užtikrinant statinio mechaninį atsparumą, pastovumą ir saugų eksploatavimą.

________________________________________

2. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

Užsakovas – AB Lietuvos radijo ir televizijos centras, Sausio 13-osios g. 10, Vilnius.

Paslaugų teikėjas (Tiekėjas) – fizinis arba juridinis asmuo, teikiantis konstrukcijų tyrimų, skaičiavimų ir ekspertinio vertinimo paslaugas.

Sutartis – šios techninės specifikacijos pagrindu sudaryta paslaugų teikimo sutartis.

________________________________________

3. STATINIO APIBŪDINIMAS

3.1 Objektas

Vilniaus televizijos bokštas, Sausio 13-osios g. 10, Vilnius.
(Unikalus daikto Nr. 1097-8018-1026, kadastro Nr. 0101/0038:24 Vilniaus m. 

3.2 Esama situacija

Planuojant TV bokšto patalpų rekonstrukciją numatoma:

• įrengti naują vertikalų susisiekimą tarp 1 ir 3 aukštų;
• įrengti naujas liftų šachtas;
• įrengti naujas laiptines;
• formuoti naujas angas 1 ir 2 aukšto perdangose;
• įrengti papildomas inžinerines šachtas.

Remiantis preliminariais planiniais sprendiniais, numatomi pakeitimai planuojami TV bokšto žiedinėje dalyje tarp centrinės gelžbetoninės šerdies ir išorinio konstrukcinio kontūro.

________________________________________

4. PASLAUGŲ APIMTIS

4.1 Dokumentacijos analizė

Paslaugų teikėjas privalo:

• išnagrinėti Užsakovo pateiktą projektinę, eksploatacinę ir archyvinę dokumentaciją;
• surinkti ir įvertinti esamus konstrukcinius sprendinius;
• nustatyti esamą konstrukcinę schemą;
• identifikuoti laikančiąsias konstrukcijas bei jų tarpusavio sąveiką;
• nustatyti pagrindinius konstrukcijų apkrovų perdavimo kelius.

4.2 Objekto apžiūra

Paslaugų teikėjas privalo:

• atlikti objekto vizualinę apžiūrą;
• atlikti konstrukcijų fotofiksaciją;
• nustatyti matomus pažeidimus, defektus ir deformacijas;
• įvertinti konstrukcijų techninę būklę;
• parengti apžiūros aktą.

4.3 Konstrukcijų tyrimai

Paslaugų teikėjas privalo numatyti ir atlikti visus tyrimus, reikalingus pagrįstai ekspertinei išvadai ir konstrukciniams skaičiavimams parengti.

Tyrimų apimtis laikoma įtraukta į pasiūlymo kainą ir negali būti pagrindas papildomam atlygiui reikalauti.

Prireikus atliekami:

• gelžbetoninių konstrukcijų tyrimai;
• armatūros išdėstymo ir apsauginio sluoksnio nustatymas;
• betono stiprio vertinimas;
• konstrukcinių elementų geometriniai matavimai;
• perdangos ir sijų faktinių matmenų nustatymas;
• neardomieji tyrimai;
• riboto ardymo tyrimai;
• kiti tyrimai, reikalingi konstrukcinių skaičiavimų pagrindimui.

4.4 Konstrukciniai skaičiavimai

Paslaugų teikėjas privalo atlikti:

• 1 aukšto perdangos laikomosios galios vertinimą;
• 2 aukšto perdangos laikomosios galios vertinimą;
• esamos konstrukcinės schemos analizę;
• apkrovų veikimo ir perdavimo analizę;
• numatomų angų poveikio konstrukcijoms analizę;
• liftų šachtų įrengimo poveikio analizę;
• laiptinių įrengimo poveikio analizę;
• apkrovų persiskirstymo analizę;
• konstrukcijų deformacijų analizę;
• konstrukcijų stabilumo vertinimą;
• galimų konstrukcijų stiprinimo sprendinių preliminarų įvertinimą.

Skaičiavimai turi būti atliekami vadovaujantis galiojančiais normatyviniais dokumentais ir taikant inžinerinėje praktikoje pripažintas skaičiavimo metodikas.

Skaičiavimų ataskaitoje turi būti pateiktos visos prielaidos, apkrovos, medžiagų charakteristikos ir taikyti saugos koeficientai.

________________________________________

5. EKSPERTINĖS IŠVADOS TURINYS

5.1 Esamos būklės vertinimas

Ekspertinėje išvadoje turi būti pateikta:

• esamų konstrukcijų aprašymas;
• konstrukcinės schemos aprašymas;
• konstrukcijų techninės būklės įvertinimas;
• nustatyti defektai ir jų klasifikavimas;
• defektų įtakos laikomajai galiai vertinimas;
• išvados dėl konstrukcijų tinkamumo tolimesnei eksploatacijai.

5.2 Konstrukciniai vertinimai

Privaloma pateikti:

• 1 ir 2 aukšto perdangų skaičiavimus;
• esamų apkrovų analizę;
• galimų papildomų apkrovų analizę;
• leistinų apkrovų vertinimą;
• saugos rezervų įvertinimą;
• konstrukcijų darbo modelio paaiškinimus.

5.3 Projektinių sprendinių vertinimas

Ekspertas turi pateikti išvadas:

• ar galima formuoti naujas angas perdangoje;
• kokio dydžio angos gali būti įrengiamos;
• kokiose vietose racionaliausia įrengti liftų šachtas;
• kokiose vietose galima įrengti naujas laiptines;
• kokiose vietose gali būti įrengiamos inžinerinės šachtos;
• ar planuojami sprendiniai keičia esamą konstrukcinę schemą;
• ar būtinas esamų konstrukcijų stiprinimas;
• kokia stiprinimo apimtis reikalinga.

Ekspertas kiekvienam vertinamam sprendiniui privalo pateikti aiškią išvadą:

• galima įgyvendinti be papildomo konstrukcijų stiprinimo;
• galima įgyvendinti tik numatant konstrukcijų stiprinimą;
• negalima įgyvendinti.

Jeigu reikalingas konstrukcijų stiprinimas, turi būti pateikti principiniai stiprinimo sprendiniai.

5.4 Rekomendacijos

Ekspertinėje išvadoje turi būti pateiktos:

• rekomenduojamos angų vietos;
• rekomenduojami liftų šachtų išdėstymo sprendiniai;
• rekomenduojamos laiptinių vietos;
• rekomenduojami konstrukciniai sprendiniai;
• konstrukcijų stiprinimo principinės schemos;
• apribojimai projektuotojams;
• rekomendacijos techninio darbo projekto rengimui;
• tolimesnių projektavimo etapų rekomendacijos.

________________________________________

6. PATEIKIAMI REZULTATAI

Paslaugų teikėjas privalo pateikti:

1. Konstrukcijų tyrimų ataskaitą.
2. 1 ir 2 aukšto perdangų konstrukcinių skaičiavimų ataskaitą.
3. Ekspertinę išvadą.
4. Konstrukcijų stiprinimo rekomendacijas (jeigu reikalinga).
5. Rekomenduojamų angų, šachtų ir laiptinių vietų schemą.
6. Tyrimų metu atliktą fotofiksaciją.
7. Elektronines visų dokumentų versijas PDF formatu.
8. Skaičiavimo modelių ir schemų išrašus PDF formatu.

Tyrimų ataskaitoje turi būti pateikta:

• naudota metodika;
• tyrimų vietos;
• tyrimų rezultatai;
• fotofiksacija;
• išvados.

Skaičiavimų ataskaitoje turi būti pateikta:

• skaičiavimo schema;
• apkrovų surinkimas;
• skaičiavimo prielaidos;
• rezultatai;
• išvados.

________________________________________

7. PAGRINDINIAI KLAUSIMAI EKSPERTUI

Ekspertinėje išvadoje turi būti aiškiai ir nedviprasmiškai atsakyta į šiuos klausimus:

1. Ar esamos 1 ir 2 aukšto perdangos yra tinkamos naujoms angoms formuoti?
2. Kokio dydžio ir kokiose vietose gali būti formuojamos angos liftams, laiptinėms ir inžinerinėms šachtoms?
3. Ar numatomi sprendiniai turi įtakos TV bokšto konstrukcinei schemai ir bendram statinio erdviniam darbui?
4. Kokios konstrukcijų stiprinimo priemonės būtinos siekiant užtikrinti norminių reikalavimų laikymąsi?
5. Ar planuojami pakeitimai gali būti įgyvendinti užtikrinant statinio mechaninį atsparumą ir pastovumą?
6. Kokie projektavimo ir statybos apribojimai turi būti taikomi rengiant techninio darbo projektą?

________________________________________

8. NORMATYVINIAI REIKALAVIMAI

Tyrimai, skaičiavimai ir ekspertinė išvada turi būti atliekami vadovaujantis:

• Lietuvos Respublikos statybos įstatymu;
• galiojančiais statybos techniniais reglamentais (STR);
• Eurokodų reikalavimais;
• statinių konstrukcijų projektavimo normomis;
• statinių ekspertizės atlikimą reglamentuojančiais teisės aktais;
• kitais galiojančiais normatyviniais dokumentais.

________________________________________

9. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKĖJUI

Paslaugų teikėjas turi:

• turėti teisę vykdyti konstrukcijų ekspertinio vertinimo ir projektavimo veiklą Lietuvos Respublikoje;
• turėti ne mažesnę kaip 5 metų analogiškų paslaugų vykdymo patirtį;
• būti atlikęs ne mažiau kaip 3 sudėtingų statinių konstrukcijų tyrimo ar ekspertizės projektus;
• būti įvykdęs ne mažiau kaip vieną ypatingojo statinio konstrukcijų tyrimų, ekspertizės arba konstrukcinio vertinimo projektą per paskutinius 5 metus;
• užtikrinti, kad darbus vykdys kvalifikuoti konstrukcijų ekspertai ir statinių konstruktoriai;
• užtikrinti, kad pagrindinis ekspertas turėtų teisę vykdyti atitinkamos srities ekspertinę veiklą Lietuvos Respublikoje.

________________________________________

10. PASLAUGŲ VYKDYMO ORGANIZAVIMAS IR KONTROLĖ

10.1 Darbų vykdymo grafikas

Per 3 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo Paslaugų teikėjas privalo pateikti paslaugų vykdymo grafiką.

Grafike turi būti numatyta:

• dokumentacijos analizė;
• objekto apžiūra;
• tyrimų atlikimas;
• tarpinių rezultatų pateikimas;
• konstrukcinių skaičiavimų parengimas;
• ekspertinės išvados parengimas;
• galutinių dokumentų pateikimas.


________________________________________

11. DOKUMENTŲ PERDAVIMAS

Visa dokumentacija turi būti pateikta:

• PDF formatu;
• lietuvių kalba;
• elektroniniu būdu.

Užsakovui pareikalavus, dokumentai turi būti pateikti ir redaguojamu formatu (DOCX, XLSX, DWG arba lygiaverčiu formatu).

Techninė specifikacija parengta TV bokšto 1 ir 2 aukšto perdangų konstrukcijų tyrimų, skaičiavimų ir ekspertinės išvados parengimo paslaugų pirkimui.
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