	PROFESIONALŪS GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS NEŠTUVAI PACIENTŲ TRANSPORTAVIMUI IR TVIRTINIMUI GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS AUTOMOBILYJE

	Prekių pristatymo terminas 2 mėn. nuo sutarties sudarymo.

	Skirtos lėšos: 8470 € su PVM

	TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:

	Eil. Nr.
	Parametras
	Reikalavimas
	Siūlomos prekės specifikacija

	1. [bookmark: _GoBack]
	Paskirtis
	Profesionalūs greitosios medicinos pagalbos neštuvai pacientų transportavimui ir tvirtinimui greitosios medicinos pagalbos automobilyje.
	

	2. 
	Važiuoklė
	Automatiškai išsiskleidžianti / susilankstanti važiuoklė, pritaikyta neštuvų pakrovimui į greitosios medicinos pagalbos automobilį.
	

	3. 
	Ratukai
	>4 ratukai, kurių skersmuo > 200 mm. >2 ratukai pasukami 360° (+/-10°) kampu.
	

	4. 
	Aukščio reguliavimas
	>4 aukščio pozicijos.
	

	5. 
	Priekinės ir galinės dalies reguliavimas
	Turi būti galimybė reguliuoti neštuvų priekinės ir galinės dalies aukštį.
	

	6. 
	Keliamoji galia
	>250 kg.
	

	7. 
	Čiužinys
	Neštuvai komplektuojami su pacientui skirtu čiužiniu.
	

	8. 
	Saugos diržai
	Komplektuojami su paciento saugos diržais.
	

	9. 
	Fiksavimo sistema
	Greito fiksavimo mechanizmas neštuvų tvirtinimui greitosios medicinos pagalbos automobilyje.
	

	10. 
	Suderinamumas su automobiliu
	Neštuvai ir fiksavimo sistema turi būti suderinami su Perkančiosios organizacijos naudojamu greitosios medicinos pagalbos automobilio. (Priedas NR. 1)
	

	11. 
	Saugos bandymai
	Neštuvai ir jų fiksavimo sistema turi būti išbandyti pagal EN 1789 ar lygiaverčius reikalavimus, įskaitant 10G ar lygiavertes dinamines apkrovas.
	

	12. 
	CE ženklinimas
	Gaminys turi būti paženklintas CE ženklu pagal jam taikomus teisės aktų reikalavimus.
	

	13. 
	Montavimas / pritaikymas
	Tiekėjas turi sumontuoti, pritaikyti neštuvų fiksavimo sistemą automobilyje ir atlikti funkcinį patikrinimą.
	

	14. 
	Garantija
	>24 mėnesiai.
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PROFESIONALŪS GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS NEŠTUVAI PACIENTŲ TRANSPORTAVIMUI IR TVIRTINIMUI GREITOSIOS MEDICINOS  PAGALBOS AUTOMOBILYJ E  

Prekių pristatymo   terminas 2 mėn .   nuo sutarties sudarymo .  

Skirtos lėšos :   8470  €   su  PVM  

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:  

Eil. Nr.  Parametras  Reikalavimas  Siūlomos prekės  specifikacija  

1.    Paskirtis  Profesionalūs greitosios medicinos pagalbos neštuvai pacientų transportavimui ir tvirtinimui  greitosios medicinos pagalbos automobilyje.   

2.    Važiuoklė  Automatiškai  išsiskleidžianti / susilankstanti važiuoklė, pritaikyta neštuvų pakrovimui į greitosios  medicinos pagalbos automobilį.   

3.    Ratukai  > 4 ratukai, kurių skersmuo  >   200 mm.  > 2 ratukai pasukami 360°  (+/ - 10 ° )  kampu.   

4.    Aukščio reguliavimas  > 4 aukščio pozicijos.   

5.    Priekinės ir galinės dalies reguliavimas  Turi būti galimybė reguliuoti neštuvų priekinės ir galinės dalies aukštį.   

6.    Keliamoji galia  > 250 kg.   

7.    Čiužinys  Neštuvai komplektuojami su pacientui skirtu čiužiniu.   

8.    Saugos diržai  Komplektuojami su  paciento saugos diržais.   

9.    Fiksavimo sistema  Greito fiksavimo mechanizmas neštuvų tvirtinimui greitosios medicinos pagalbos automobilyje.   

10.    Suderinamumas su automobiliu  Neštuvai ir fiksavimo sistema turi būti suderinami su Perkančiosios organizacijos  naudojamu  greitosios medicinos pagalbos automobili o .   ( Priedas  NR. 1 )   

11.    Saugos bandymai  Neštuvai ir jų fiksavimo sistema turi būti išbandyti pagal EN 1789  ar lygiaverčius  reikalavimus,  įskaitant 10G  ar lygiavertes  dinamines apkrovas.   

12.    CE ženklinimas  Gaminys turi būti paženklintas CE ženklu pagal jam taikomus teisės aktų reikalavimus.   

13.    Montavimas / pritaikymas  T iekėjas turi sumontuoti ,  pritaikyti neštuvų fiksavimo sistemą automobilyje ir atlikti funkcinį  patikrinimą.   

14.    Garantija  > 24 mėnesiai.   

       

