TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendroji informacija
Užsakovas – Jonavos rajono savivaldybės administracija.
Pirkimo objektas – projekto „Informacinių technologijų ir techninės kūrybos projektas Kaišiadorių, Jonavos ir Raseinių rajonų savivaldybėse“ mechatronikos technologijos įranga. 
 Pirkimo objekto apimtys: 1 kompl. 
	Eil. Nr. 
	Reikalavimai

	1.
	Visa perkama įranga turi būti gamykliškai nauja, nenaudota, pilnai sukomplektuota ir paruošta darbui.

	2.
	Į mechatronikos techninės įrangos komplektą turi įeiti: 
lazerinės staklės, darbo stovas/stalas, dūmų nutraukimo įrenginys ir visi reikalingi maitinimo, prijungimo bei valdymo elementai (programinė įranga, reikalinga graviravimo ir pjovimo darbams paruošti bei vykdyti, turi būti įtraukta į pasiūlymą ir legaliai licencijuota);
Litavimo stotelė (16 vnt.);
Skaitmeninis osciloskopas (1 vnt.);
Integruotas plačiaformatis ekosolventinis spausdintuvas–pjaustyklė, skirtas spausdinti ir kontūriškai pjauti lipdukus, etiketes, termoperkėlimo grafiką, plakatus ir kitą reklaminę grafiką (1 vnt.). 

	3.
	Į pasiūlymo kainą turi būti įtraukta pristatymo, įnešimo, sumontavimo, paleidimo-derinimo bei personalo apmokymo su įranga išlaidos. Tiekėjas įsipareigoja apmokyti personalą dirbti su įrenginiais bei suteikti bazines žinias apie įrenginių technines panaudojimo galimybes įrenginių pristatymo vietoje nuo įrenginių pristatymo dienos iš anksto suderintu laiku.

	4.
	Prekių pristatymo terminas – 3 mėn.

	5. 
	Garantija mechatronikos tecnologijos techninei įrangai turi būti suteikta ne mažiau kaip 36 mėn. (išskyrus skaitmeninį osciloskopą, kuriam taikomas ne mažesnis kaip 24 mėnesių garantinis laikotarpis). Garantija turi pradėti galioti nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo. Garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje (jei perkančioji organizacija ir tiekėjas nesusitaria kitaip). Paaiškėjus, kad garantinio laikotarpio metu sugedusios prekės darbingumo atkūrimo trukmė bus ilgesnė nei 5 darbo dienos nuo pranešimo apie gedimą, darbingumo atkūrimo laikotarpiu tiekėjas turi pakeisti sugedusią prekę kita, ne prastesnių parametrų preke. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad atsarginės dalys būtų prieinamos rinkoje mažiausiai 5 metus po modelio gamybos pabaigos.

	6. 
	Tiekėjas turi užtikrinti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą ir kartu su pasiūlymu pateikti tai pagrindžiančius dokumentus (pvz., paslaugų teikimo sutartis, kvalifikacijos sertifikatus, garantinių įsipareigojimų vykdymo procedūrų aprašymą ar kitus lygiaverčius dokumentus, įrodančius gebėjimą užtikrinti serviso paslaugas).



	Lazerinės graviravimo ir pjovimo staklės su dūmų nutraukimo įrenginiu ir stalu
	Kiekis: 1 vnt.

	Prekės aprašymas:

	1. Gamintojas
	Nurodyti.

	2. Įrenginio pavadinimas / modelis
	Nurodyti.

	3. Įrangos tipas
	CO2 tipo arba lygiavertės technologijos lazerinės graviravimo ir pjovimo staklės, skirtos graviruoti ir pjauti medieną, fanerą, MDF, akrilą, kartoną, popierių, odą, tekstilę, gumą ar lygiavertes medžiagas. Nurodyti.

	4. Darbinis plotas
	Ne mažesnis kaip 900 x 600 mm.

	5. Lazerio galia
	Ne mažesnė kaip 90 W CO2 stiklinio vamzdžio lazerio atveju arba ne mažesnė kaip 60 W RF metalinio vamzdžio lazerio atveju.

	6. Lazerio bangos ilgis
	Apie 10,6 µm CO2 lazerio technologija arba lygiavertė.

	7. Z ašies eiga / reguliuojamas darbo aukštis
	Ne mažesnis kaip 150 mm.

	8. Maksimali kėlimo galia
	Ne mažesnė kaip 25 kg.

	9. Maksimalus graviravimo greitis
	Ne mažesnis kaip 1200 mm/s naudojant stiklinį CO2 vamzdį arba lygiavertis pagal siūlomą technologiją.

	10. Valdymo tikslumas / rezoliucija
	Ne mažesnė kaip 1000 DPI arba lygiavertis gamintojo deklaruojamas tikslumas.

	11. Automatinis fokusavimas
	Taip / Turi būti.

	12. Darbo stalas
	Korio tipo (honeycomb) arba lygiavertės technologijos darbinis stalas. Papildomas peilinis / lamelinis stalas - privalumas; Nurodyti.

	13. Dūmų šalinimas iš darbo zonos
	Turi būti užtikrintas efektyvus dūmų ir dalelių ištraukimas iš darbo zonos per integruotą arba išorinį dūmų nutraukimo įrenginį.

	14. Dūmų nutraukimo įrenginys
	Komplekte turi būti atskiras arba integruotas dūmų nutraukimo sprendinys, pritaikytas siūlomoms staklėms, su filtravimo sistema arba ištraukimu į ventiliaciją; turi būti pateiktas techninis aprašymas.

	15. Aušinimo sistema
	Turi būti integruota arba išorinė, užtikrinanti saugų lazerio darbą pagal gamintojo reikalavimus.

	16. Oro padavimo sistema (air assist)
	Turi būti.

	17. Darbo zonos apšvietimas ir stebėjimas
	Turi būti darbo zonos apšvietimas; integruota kamera ar lygiavertė pozicionavimo priemonė. Nurodytipaž.

	18. Valdymas ir duomenų perdavimas
	Turi palaikyti ne mažiau kaip USB ir LAN arba USB ir Wi‑Fi / lygiavertį duomenų perdavimo būdą.

	19. Palaikoma programinė įranga
	Turi būti suderinama bent su viena plačiai naudojama lazerių valdymo programine įranga (pvz., LightBurn, RDWorks) arba turi būti pateikta lygiavertė gamintojo programinė įranga.

	20. Palaikomi failų formatai
	Ne mažiau kaip BMP, PLT, DXF, AI, DWG arba lygiaverčiai formatai.

	21. Maitinimas
	220 V AC, 50 Hz arba lygiavertis, tinkamas naudoti Lietuvos elektros tinkle.

	22. Saugos sprendiniai
	Turi būti bent avarinio stabdymo funkcija, apsaugos atidarymo kontrolė ir lazerio darbo saugos sprendiniai.

	23. Korpuso tipas
	Pilnai uždaras korpusas, tinkamas naudoti vidaus patalpose, su skaidriu stebėjimo langu.

	24. Įrenginio matmenys
	Nurodyti.

	25. Įrenginio svoris
	Nurodyti.

	26. Darbo stovas / stalas
	Turi būti tvirtas, pritaikytas konkrečiam siūlomam modeliui ir užtikrinti saugų pastatymą bei eksploatavimą.

	27. Komplektacija
	Turi būti pateikti visi kabeliai, žarnos, adapteriai, filtrai (jei naudojami), įrankiai ir kitos dalys, reikalingos pilnam sistemos funkcionavimui ir paleidimui.


	28. Visa įranga turi būti paženklinta CE ženklu, o elektros ir elektroninė įranga turi atitikti taikomus ES saugos bei aplinkosaugos reikalavimus, įskaitant RoHS.
	Taip / turi

	29. Tiekėjas turi pateikti siūlomo modelio gamintojo techninį aprašymą arba katalogą, kuriame būtų aiškiai matomi pagrindiniai techniniai parametrai.
	Taip / turi

	30. Turi būti pateikta naudojimo instrukcija ir bazinė priežiūros informacija lietuvių arba anglų kalba. Jei instrukcija pateikiama anglų kalba, tiekėjas privalo apmokymo metu paaiškinti esminius saugos ir eksploatavimo aspektus lietuvių kalba.
	Taip / turi

	31. Garantija
	Nurodyti, bet ne mažiau kaip 36 mėn. Nurodyti garantinio aptarnavimo sąlygas.

	32. Garantinis aptarnavimas turi būti vykdomas Lietuvoje arba Europos Sąjungoje. Jei gedimo šalinimas užtrunka ilgiau kaip 5 darbo dienas, tiekėjas turi pateikti problemos sprendimo terminą ir, esant poreikiui, pasiūlyti laikiną sprendimą arba pakaitinę įrangą, jei tai įmanoma.
	Nurodyti

	33. Tiekėjas turi nurodyti garantinio aptarnavimo kontaktus.
	Nurodyti

	34. Jei siūloma įranga reikalauja periodinės profilaktikos, turi būti pateiktas rekomenduojamas priežiūros planas ir aiškiai nurodyta, kurios procedūros gali būti atliekamos naudotojo, o kurios - tik tiekėjo užtikrinamo serviso specialistų. 
	Nurodyti

	35. Lazerinių pjovimo-graviravimo staklių techninė įranga atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/E „Dėl tam tikrų medžiagų naudojimo elektroninėje įrangoje apribojimo“ nustatytus reikalavimus (RoHS).
	Taip/Turi

	36. Lazerinės pjovimo-graviravimo staklės paženklintas CE ženklu.
	Taip/Turi

	37. Siūlomos lazerinės pjovimo-graviravimo staklės turi atitikti minimalius kriterijus, nustatytus RoHS direktyva. 
	Taip/Turi

	38. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti įrodymus, patvirtinančius atitiktį RoHS kriterijui, pvz., gamintojo deklaraciją, arba kitus lygiaverčius dokumentus.
	Taip/Turi



	Litavimo stotelė
	Kiekis: 16 vnt.

	Prekės aprašymas:

	39. Gamintojas
	Nurodyti.

	40. Modelis
	Nurodyti.

	41. Įrangos tipas
	Skaitmeninė, mikroprocesoriniu arba lygiavertės technologijos valdymu valdoma litavimo stotelė.

	42. Paskirtis
	Tinkama naudoti elektronikos gamyboje, remonte, laboratorijoje ar mokymo aplinkoje.

	43. Galia
	Ne mažesnė kaip 80 W.

	44. Maitinimo įtampa
	220–240 V AC, 50 Hz arba lygiavertė, suderinama su 230 V tinklu.

	45. Antrinė įtampa litavimo įrankiui
	24 V.

	46. Temperatūros reguliavimo diapazonas
	Ne siauresnis kaip 150–450 °C.

	47. Temperatūros nustatymas
	Reguliuojamas skaitmeniniu būdu.

	48. Ekranas
	Skaitmeninis ekranas / LC ar lygiavertės technologijos ekranas.

	49. Įšilimo laikas
	Ne ilgesnis kaip 40 s.

	50. Programuojamos temperatūros
	Bent 3 programuojamos temperatūros arba lygiavertė funkcija.

	51. Budėjimo režimas
	Taip, turi būti palaikomas “standby” režimas.

	52. Automatinis išsijungimas
	Taip, turi būti auto power-off funkcija.

	53. Temperatūros valdymo technologija
	Mikroprocesorinis valdymas arba lygiavertė technologija.

	54. Litavimo rankena
	Komplekte turi būti su stotele suderinama litavimo rankena.

	55. Stovelis
	Komplekte turi būti litavimo įrankio stovelis.

	56. Litavimo antgalis
	Komplekte turi būti bent 1 litavimo antgalis, tinkamas pradėti darbą.

	57. Antgalių keitimo galimybė
	Turi būti galimybė naudoti keičiamus litavimo antgalius.

	58. Potencialų išlyginimas
	Pageidautina potencialų išlyginimo jungtis arba lygiavertė apsaugos funkcija.

	59. Konstrukcija
	Apsaugota, saugiam darbui pritaikyta konstrukcija.

	60. Matmenys
	Nurodyti.

	61. Svoris
	Nurodyti.

	62. Naudotojo instrukcija
	LT arba EN kalba.

	63. Komplektacija
	Stotelė turi būti komplektuojama su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis, reikalingomis tinkamam veikimui.

	64. CE ženklinimas
	Taip / turi.

	65. RoHS atitiktis
	Taip / turi, jei taikoma siūlomam įrenginiui.

	66. Garantija
	Ne mažiau kaip 36 mėn. Nurodyti garantinio aptarnavimo sąlygas.



	Skaitmeninis osciloskopas
	Kiekis: 1 vnt.

	Prekės aprašymas:

	67. Gamintojas
	Nurodyti.

	68. Modelis
	Nurodyti.

	69. Analoginių kanalų skaičius
	Ne mažiau kaip 4 kanalai.

	70. Dažnių juosta (bandwidth)
	Ne mažiau kaip 200 MHz.

	71. Maksimalus realaus laiko diskretizavimo dažnis
	Ne mažiau kaip 2 GSa/s vienam kanalui.

	72. Atminties gylis
	Ne mažiau kaip 56 Mpts.

	73. Bangos formų fiksavimo dažnis
	Ne mažiau kaip 500 000 wfms/s greitojo fiksavimo režime arba lygiavertis.

	74. Vertikalioji skiriamoji geba
	Ne mažiau kaip 8 bitai.

	75. Vertikalios skalės diapazonas
	Ne siauresnis kaip nuo 500 µV/div iki 20 V/div.

	76. Ekranas
	Spalvinis TFT LCD ekranas, ne mažesnis kaip 7 colių, ne mažesnė kaip 800 × 480 raiška.

	77. Matuojamos ir analizės funkcijos
	Turi palaikyti automatinius matavimus, žymeklių (cursor) matavimus, matematikos funkcijas ir FFT analizę.

	78. Trigavimo funkcijos
	Turi palaikyti bent krašto (edge), impulso pločio (pulse width), vaizdo (video), užlaikos (delay), timeout arba lygiaverčius trigavimo režimus.

	79. Serijinių magistralių funkcijos
	Turi palaikyti bent RS232/UART, I2C ir SPI trigavimą ir / arba dekodavimą.

	80. Papildomos funkcijos
	Integruotas DVM ir / arba dažnio skaitiklis; bangos formų įrašymas / atkūrimas arba lygiavertė funkcija.

	81. Sąsajos
	Ne mažiau kaip USB Host, USB Device ir LAN sąsajos; papildomas išorinis trigavimo įėjimas arba lygiavertė sąsaja.

	82. Nuotolinis valdymas
	Turi palaikyti nuotolinį valdymą per kompiuterį ir / arba interneto naršyklę; SCPI arba lygiaverčių komandų palaikymas – privalumas.

	83. Komplektacija
	Turi būti pateiktas pats įrenginys, maitinimo laidas, ne mažiau kaip 4 zondai, atitinkantys siūlomos įrangos dažnių juostą, ir naudotojo dokumentacija.

	84. Maitinimas
	220–240 V AC, 50/60 Hz arba lygiavertis, tinkamas naudoti Lietuvos Respublikoje be papildomų keitiklių.

	85. Osciloskopo techninė įranga atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/E „Dėl tam tikrų medžiagų naudojimo elektroninėje įrangoje apribojimo“ nustatytus reikalavimus (RoHS).
	Taip/Turi

	86. Osciloskopas paženklintas CE ženklu.
	Taip/Turi

	87. Siūlomas osciloskopas turi atitikti minimalius kriterijus, nustatytus RoHS direktyva.
	Taip/Turi



	88. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti įrodymus, patvirtinančius atitiktį šiam kriterijui, pvz., gamintojo deklaraciją, arba kitus lygiaverčius dokumentus.
	Taip/Turi

	89. Garantija
	Ne mažiau kaip 24 mėn. Nurodyti garantinio aptarnavimo sąlygas.



	Integruotas plačiaformatis ekosolventinis spausdintuvas–pjaustyklė, skirtas spausdinti ir kontūriškai pjauti lipdukus, etiketes, termoperkėlimo grafiką, plakatus ir kitą reklaminę grafiką
	Kiekis: 1 vnt.

	Prekės aprašymas:

	90. Gamintojas:
	Nurodyti.

	91. Modelis:
	Nurodyti.

	92. Spausdinimo technologija
	Pjezoelektrinė rašalinė spausdinimo arba lygiavertė technologija.

	93. Spausdinimo ir pjovimo funkcionalumas
	Turi vienu įrenginiu atlikti spausdinimo ir kontūrinio pjovimo funkcijas automatizuotoje darbo eigoje.

	94. Maksimalus medijos plotis
	Ne mažiau kaip 762 mm.

	95. Maksimalus spausdinimo / pjovimo plotis
	Ne mažiau kaip 736 mm.

	96. Tinkamos medžiagos
	Nurodyti. Lipni PVC / vinilo plėvelė, etikečių medžiagos, termoperkėlimo plėvelės, popierius, plėvelės ar kitos lygiavertės medžiagos.

	97. Medžiagos storis
	Nurodyti. Spausdinimui – ne mažiau kaip 1,0 mm su pagrindu; pjovimui – ne mažiau kaip 0,4 mm su pagrindu ir ne mažiau kaip 0,22 mm be pagrindo.

	98. Leistinas rulono išorinis diametras
	Ne mažiau kaip 165 mm.

	99. Leistinas rulono svoris
	Ne mažiau kaip 12 kg.

	100. Šerdies diametras
	76,2 mm (3" col.) arba 50,8 mm (2" col.) arba lygiavertis sprendimas, užtikrinantis darbą su atitinkamomis medžiagomis.

	101. Rašalo tipas
	Ekosolventiniai rašalai arba lygiaverčiai, skirti ilgalaikei grafikai gaminti.

	102. Rašalo spalvų konfigūracija
	Ne mažiau kaip CMYK; gali būti siūloma ir CMYK + White konfigūracija.

	103. Kasetės / talpos tipas
	Gamintojo numatytos originalios eksploatacinės talpos; vienos spalvos talpa – ne mažiau kaip 220 ml.

	104. Maksimali spausdinimo raiška
	Ne mažiau kaip 1440 dpi.

	105. Pjovimo greitis
	Ne mažiau kaip 10–150 mm/s.

	106. Peilio prispaudimo jėga
	Ne mažiau kaip 30–500 gf.

	107. Peilio tipas
	Turi naudoti gamintojo ar gamintojo rekomenduojamos serijos peilius, skirtus kontūriniam pjovimui. Nurodyti.

	108. Programinis pjovimo žingsnis
	Ne didesnis kaip 0,025 mm / žingsnis.

	109. Medžiagos šildymo sistema
	Turi turėti ne mažiau kaip spausdinimo šildytuvą ir džiovinimo funkciją / džiovintuvą, skirtą stabiliai spaudos kokybei ir džiūvimui užtikrinti ar kitą lygiavertę sistemą.

	110. Jungtys
	Ne mažiau kaip Ethernet (100BASE-TX / 1000BASE-T) arba lygiavertė laidinė tinklo sąsaja.

	111. Valdymo ir eksploatavimo patogumas
	Turi būti įmanomas priekinis medžiagos ir rašalo pakrovimas / pakeitimas arba kitas lygiavertis ergonomiškas sprendimas mažoms darbo erdvėms.

	112. Programinė įranga
	Turi būti pateikta gamintojo arba lygiavertė RIP / spausdinimo valdymo programinė įranga bei dizaino / paruošimo programinė įranga, tinkama spausdinimo ir kontūrinio pjovimo darbams. Nurodyti.

	113. Stebėsenos / priežiūros programinė įranga
	Pageidautina gamintojo įrangos stebėsenos, būklės ir techninės priežiūros programinė įranga arba debesijos paslauga.

	114. Maitinimas
	100–240 V, 50/60 Hz.

	115. Triukšmo lygis darbo metu
	Ne didesnis kaip 65 dB(A).

	116. Komplektacija
	Nurodyti. Turi būti pateikta bent: įrenginys, stovas (nurodyti), medžiagos laikikliai, paėmimo / take-up sistema (nurodyti), maitinimo laidas, naudotojo dokumentacija, programinė įranga.

	117. Garantija
	Ne mažiau kaip 12 mėn. Nurodyti garantinio aptarnavimo sąlygas.

	118. Pritaikymas darbams
	Įranga turi būti tinkama gaminti bent šiuos produktus: lipdukus, kontūrines etiketes, termoperkėlimo grafiką, mažus ženklus / plakatus, langų ir kitą reklaminę grafiką.

	119. Siūlomas spausdintuvas turi atitikti minimalius kriterijus, nustatytus RoHS direktyva;
120. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti įrodymus, patvirtinančius atitiktį šiam kriterijui, pvz., gamintojo deklaraciją, arba kitus lygiaverčius dokumentus.
	Taip/Turi


Taip/Turi



	Bendrasis reikalavimas

	Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 8 ir 9 dalimis, šiame pirkime taikomi nacionalinio saugumo užtikrinimo reikalavimai. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti: deklaraciją, kad siūlomos prekės ar paslaugos nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui;
Jei prireiks – kitus dokumentus pagal perkančiosios organizacijos prašymą.
Tiekėjo pateikti duomenys gali būti perduoti nacionalinio saugumo subjektams (VSD, KAM) dėl galimos rizikos vertinimo“. 


Finansavimas – Savivaldybės biudžeto lėšos ir ES fondų lėšos.  
Įsipareigojimų atlikimo vieta ir tvarka:  
1.5.1. Prekių pristatymo  vieta – Žeimių g. 20, Jonava.
2. Kita informacija:
2.1. Bendrieji reikalavimai:
2.1.1. Tiekėjas, kuris bus paskelbtas laimėtoju, iki sutarties pasirašymo turi pateikti:
2.1.1.1. techninę dokumentaciją (lietuvių k.), kurioje turi pateikti įsigyjamų prekių atitikties EU Declaration of Conformity (ES atitikties deklaracijos); 
2.1.1.2. CE ženklinimą pagrindžiantys dokumentai, 
2.1.1.3. RoHS atitikties deklaracijos arba kiti lygiaverčiai gamintojo dokumentai, patvirtinantys atitiktį RoHS reikalavimams; 
2.1.1.4. gamintojo techninių parametrų dokumentai (datasheet), katalogai arba techniniai aprašymai, kuriuose aiškiai nurodyti pagrindiniai siūlomų įrenginių techniniai parametrai; 
2.1.1.5. prekių aprašymai;
2.1.1.6. Naudotojo instrukcijos lietuvių arba anglų kalba;
2.1.1.7. Dokumentai, patvirtinantys tiekėjo gebėjimą užtikrinti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą (pvz., paslaugų teikimo sutartys, kvalifikacijos sertifikatai, garantinių įsipareigojimų vykdymo procedūrų aprašymas ar kiti lygiaverčiai įrodymai);
2.1.1.8. Nacionalinio saugumo reikalavimų deklaracija, kad siūlomos prekės ar paslaugos nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui;
2.1.1.9. Plačiaformačiam ekosolventiniam spausdintuvui–pjaustyklei pateikti Radio Equipment Directive (RED) atitikties deklaraciją. Spausdinimo medžiagoms, rašalams ar kitoms cheminėms medžiagoms, pateikti saugos duomenų lapą/-us (SDS) pagal REACH reglamento reikalavimus. prekių aprašymai. Tiekėjo parengtos pažymos, lentelės ar deklaracijos be gamintojo dokumentų nebus laikomos pakankamais įrodymais.
2.1.2. Prekių aprašyme turi būti nurodytos bendrosios specifikacijos, konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikromis įmonėms ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, pateikiamos su žodžiu „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumu bus laikoma tokia įranga, kurios techniniai, funkciniai ir kokybiniai parametrai yra ne prastesni (atitinka arba viršija) nei nurodyti šioje techninėje specifikacijoje, o siūlomi sprendimai užtikrina identišką ar geresnį funkcionalumą.
2.1.3. Į prekių kainą įtrauktos visos su prekių pristatymu susijusios išlaidos (pakrovimo, transportavimo, iškrovimo, sunešimo, paruošimo išlaidos).
2.1.4. Kainos nurodomos eurais, į kainą įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos pardavėjo išlaidos.
[bookmark: _Hlk209013189]2.1.5. Prekės turi būti pristatytos ir sumontuotos Sutarties Specialiųjų sąlygų 4.1. punkte nurodytu adresu.
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