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DAUGIABUČIO GYVENAMO NAMO, RAŠYTOJŲ G.3, UTENOJE, LAIPTŲ REMONTO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	Eil. Nr. 
	Pavadinimas 
	Reikalavimai 

	I. Bendra informacija apie pirkimo objektą 

	1. 
	Perkančioji organizacija (Užsakovas / statytojas): 
	UAB “Utenos butų ūkis“

	1.1.
	Užsakovo adresas:
	Rašės g.1, Utena

	1.2.
	Pirkimo objekto pavadinimas
	Laiptų remontas

	2.
	Paslaugų ir darbų aprašymas:
	Jeigu apibūdinant pirkimo objektą Techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
Jeigu apibūdinant pirkimo objektą Techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 

	3.
	Esamos situacijos aprašymas:
	Betoninės laiptų pakopos ir aikštelė suyrusios.

	III. Reikalavimai darbams

	6.
	[bookmark: _Toc220245225]Darbų kokybė ir trūkumų šalinimas

	6.1. Tiekėjas (Rangovas)  įsipareigoja visus Darbus atlikti:
· vadovaudamasis Statybos techniniu reglamentu STR 1.08.02:2021 „Statybos darbai“;
· laikantis Statybos įstatymo (aktuali redakcija) ir statybos techninių reglamentų reikalavimų;
· laikantis techninės užduoties / specifikacijos ir suderintų darbo brėžinių.
6.2. Visi Darbai privalo būti atlikti:
· kokybiškai, profesionaliai, naudojant teisės aktų reikalavimus atitinkančias medžiagas;
· laikantis nustatyto darbų atlikimo grafiko pagal su pasiūlymu pateiktą įsipareigojimą atlikti darbus per konkretų laikotarpį;
· nepažeidžiant trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų bei nekeliant pavojaus aplinkai, žmonių sveikatai ar saugumui.
6.3. Tiekėjas (Rangovas)  suteikia:
· mažiausiai 5 (penkerių) metų garantinį terminą statiniams ir jų konstrukcijoms (pagal Civilinio kodekso 6.698 straipsnį);
· ne trumpesnį kaip 2 (dvejų) metų garantinį laikotarpį įrenginiams, įrangai ir automatikai (jeigu jų gamintojas nenumato ilgesnio garantinio laikotarpio);
· tikslią garantinių terminų trukmę turi nurodyti teikdamas galutinį Atliktų darbų aktą.
6.4. Užsakovui nustačius Darbų trūkumus, Tiekėjas (Rangovas)  įsipareigoja:
· pradėti jų šalinimą ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo rašytinio Užsakovo reikalavimo gavimo dienos;
· garantinio laikotarpio metu – atvykti į objektą ir pašalinti defektą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo pranešimo.
6.5. Jei Tiekėjas (Rangovas)  per nurodytą terminą neatvyksta arba nepradeda šalinimo darbų, Užsakovas turi teisę trūkumus pašalinti savo jėgomis arba pasitelkęs trečiuosius asmenis. Tokiu atveju visos trūkumų šalinimo išlaidos tenka Tiekėjui (Rangovui), kuris įsipareigoja šias išlaidas atlyginti per 20 kalendorinių dienų nuo Užsakovo sąskaitos pateikimo.
6.6. Darbų kokybė bus vertinama pagal:
· galiojančius statybos techninius reglamentus (STR);
· atitinkamus LST (Lietuvos standartus), jeigu taikoma;
· projekto sprendinius ir techninę dokumentaciją;
· Užsakovo nustatytus techninius kokybės kriterijus (jei tokie yra).
6.7. Visi atlikti darbai bus fiksuojami statybos darbų žurnale bei protokolais, pagal STR 1.08.02:2021.
6.8. Tiekėjas (Rangovas) taip pat įsipareigoja:
· užtikrinti, kad visa naudojama įranga ir medžiagos būtų sertifikuotos ir atitiktų Statybos produktų reglamento (ES) Nr. 305/2011 bei LR teisės aktų reikalavimus;
· pateikti kokybės sertifikatus, atitikties deklaracijas ar gamintojo dokumentus, jei to reikalauja Užsakovas ar techninis prižiūrėtojas.


	7.
	Darbų apimtys

	Rangovas privalo savo lėšomis atlikti visus Darbus, kurie pagal statybos techninius reglamentus, normatyvinius dokumentus, projektinius sprendinius ir gerą statybos praktiką yra būtini, kad objektas (eksploatuojama terasa) būtų pilnai įrengtas, tinkamas naudojimui ir atitiktų paprastojo remonto projekto 2025 10 PP reikalavimus.
Darbų neįvardinimas šioje techninėje specifikacijoje ar paprastojo remonto projekte neatleidžia Rangovo nuo pareigos juos atlikti, jeigu tokie darbai reikalingi rezultatui pasiekti.

	8.
	[bookmark: _Toc444948762][bookmark: _Toc536021455]Standartai

	8.1. Įrengimai, medžiagos ir darbo kokybė turi atitikti atitinkamų LST, EN ir ISO standartų reikalavimus ar kitus Tiekėjo (Rangovo) siūlomus tolygius standartus, galiojančius bet kurioje Europos Sąjungos valstybėje narėje (DIN ir kt.), gavus Statinio statybos techninės priežiūros vadovas patvirtinimą.
8.2. Ten, kur Lietuvos nacionaliniai reglamentai, techniniai standartai, statybos ir aplinkos normos yra griežtesnės nei konkretūs šiose specifikacijose nurodyti standartai, pirmenybė suteikiama Lietuvos standartui ar normai, kurias sudaro STR (Lietuvos statybos techniniai reglamentai), LST (Lietuvos standartas) normos ir nurodymai. Paminėtos normos apima visus medžiagų kokybės, jų sustatymo ir kokybės sąlygų aspektus, kurių reikalaujama atliekant statybos darbus. 
8.3. Naudojamos statybinės medžiagos turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIII skyrius „Statybinės medžiagos“) pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcijos) ir kad kiti su darbų Objektu susiję produktai atitiktų jiems taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIV skyrius „Patalpų apšvietimas“; XV skyrius „Vandens maišytuvai ir dušai“; XVI skyrius „Vandens šildytuvai“.


	9.
	Nepatogumai vietos gyventojams 

	Tiekėjas (Rangovas) turi imtis visų reikiamų priemonių, kad jo įrangos, transporto priemonių, darbuotojų ir veiklos sukelti nepatogumai gyventojams būtų kuo mažesni. 

	10.
	Žaliojo pirkimo reikalavimai
	UAB „Utenos butų ūkis“ yra daugiabučių gyvenamųjų namų administratorius, o naudos gavėjai yra patalpų savininkai. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.1 punkto reikalavimais, t. y. pirkimo objektas yra Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąraše, nurodytame Tvarkos aprašo 1 priede ir atitinka visus pirkimo objektui nustatytus ir aplinkos ministro įsakymu patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Tvarkos aprašo 2 priede:
6.1. rengiant kapitalinio remonto projektą turi būti išpildyti Tvarkos aprašo 2 priedo 15.1 punkte nustatyti reikalavimai, t. y. projekte turės būti numatyta, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitiktų konkrečiu atveju aktualius minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (Tvarkos aprašo 2 priedo XIII skyrius „Statybinės medžiagos“) ir kad kiti su pastato projektu susiję produktai atitiktų jiems taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (Tvarkos aprašo 2 priedo XIV skyrius „Patalpų apšvietimas“; Tvarkos aprašo 2 priedo XV skyrius „Vandens maišytuvai ir dušai“; XVI skyrius „Vandens šildytuvai“).




PRELIMINARUS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

	Eil.
Nr.
	Darbų ir išlaidų
aprašymai
	Mato
vnt
	Kiekis

	
	LAIPTŲ REMONTAS
	
	

	
	
	 
	 

	1
	Pakopų, sumontuotų ant sijų, išardymas
	100m
	0,096  

	2
	Surenkamų gelžbetonio laiptų aikštelių ant metalinių sijų išardymas
	100m2
	0,018    

	3
	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu
	t
	0,9   

	4
	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti
	t
	0,9    

	5
	Metalinių laiptų pakopų, aikštelių montavimas 
	t
	 0,32   
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