
GYVENAMOJO NAMO, ESANČIO MOKYKLOS G. 10, PABERŽĖS K., PABERŽĖS SEN., VILNIAUS R., FASADO ŠILTINIMO IR APDAILOS DARBŲ
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	DARBŲ SPECIFIKACIJA
Objektas: Gyvenamasis namas Mokyklos g. 10, Paberžės k., Paberžės sen., Vilniaus r.
Darbai: Fasado šiltinimo ir apdailos darbai

	
	
	

	
	
	
	


	
	
	
	

	Eil. Nr.
	Darbų ir išlaidų aprašymai
	Mato vienetas
	Kiekis

	1.
	Cokolio dalies, įgilintos į gruntą, šiltinimas 100 mm storio polistiren. putpalsčio plokštėmis, įrengiant drenažinę membraną
	m2
	20

	2.
	Cokolio dalies, neįgilintos į gruntą, šiltinimas 100 mm storio polistiren. putplasčio plokštėmis ir apdaila armuotu dekoratyviniu tinku K8=1,03, K9=1,15
	m2
	30

	3.
	Sienų šiltinimas 150 mm polistireninio putplasčio plokštėmis, tinkuojant plonasluoksn. armuotu dekoratyv. Tinku (m2 apšilt.pav.) K31=1.05, K1=1.01, K3=1.5, K8=1.09, K9=1.15
	m2
	210

	4.
	Išor. palangių nuolajų pakeitimas
	m
	34

	5.
	Lietvamzdžių nuardymas ir atstatymas, dirbant nuo žemės ar pastolių
	m
	26

	6.
	Šlaitinių stogų karnizų iš lentelių, dalies nuardymas ir atstatymas
Pakalimo nuardymas prie sienos ir sienų apšiltinimas po juo
	100 m2
	0,1

	7.
	Stogo dangos nuardymas ir atstatymas
Stogo dangos dalies prie sienos nuardymas, po ja esančių sienų apšiltinimas ir stogo dangos atstatymas
	m2
	40

	8.
	Kondicionieriaus išorinio bloko (iki 7 kW) perstatymas, konstrukcija prailginama- blokas atitraukiamas 30 cm nuo sienos
	vnt
	3

	9.
	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu
	t
	4,5

	10.
	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti K2=35
	t
	4,5

	11.
	Kiti (papildomi) darbai
	kompl.
	

	
	
	
	


Pastabos: 
1. Sudarant sąmatą būtina nurodyti darbų kodus.
2. Darbų apimtis galima tikslinti vietoje.
3. Darbus atlikti iki 2026 m. gruodžio 1 d.
4. Šiam pirkimo objektui taikomi aplinkos apsaugos kriterijai, vykdant žaliuosius pirkimus (pagal    Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymą Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“), t. y. darbams tiekėjas turi turėti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus atitinkantį standartą LST EN ISO 14001 arba ES aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS).
[bookmark: _Hlk163128821]5. Remonto darbai dalinai finansuojami Vilniaus r. savivaldybės administracijos lėšomis. 
6. Apmokėjimas vykdomas po visų faktiškai atliktų darbų, atliktų darbų akto pasirašymo ir užsakovui gavus lėšas iš VRSA per 5 (penkias) darbo dienas jas išmoka Rangovui.
7. Tiekėjas, rengdamas pasiūlymą, turi įvertinti galimą nenumatytų darbų poreikį (pvz., paslėptų pažeidimų), ir šiuos darbus pagrįstai numatyti sąmatoje kaip rezervą. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 61 dalimi, nenumatyti darbai yra darbai, kurie nebuvo numatyti statybos techniniuose dokumentuose, tačiau yra būtini statinio funkcionalumui užtikrinti. Šių darbų poreikis gali būti tikslinamas vietoje prieš pradedant darbus ar jų metu, tačiau privaloma apie juos iš anksto informuoti užsakovą. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 5 punktu, toks papildomų darbų poreikis turi būti objektyviai pagrįstas ir negalėjo būti numatytas iš anksto.
