
GYVENAMOJO NAMO, ESANČIO PARKO G. 7, BUIVYDIŠKIŲ K., VILNIAUS R., STOGO REMONTO DARBŲ
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	DARBŲ SPECIFIKACIJA
Objektas: Gyvenamasis namas Parko g. 7, Buivydiškių k., Vilniaus r.
Darbai: Šlaitinio stogo remontas

	
	
	

	
	
	
	


	
	
	
	


	Eil. Nr.
	Darbų kodas
	Darbų pavadinimas
	Mato vnt.
	Kiekis

	1
	N46-156
	Stogų iš banguotų ir pusiau banguotų asbestcementinių lapų išardymas
	100 m2
	9,35 

	2
	R62P-5107-4
	Šlaitinių stogų lietaus nuvedimo sistemos ardymas lietvamzdžiai nuo kopėčių arba pastolių
	m
	160,0

	3
	R62P-5508-3
	Šlaitinių stogų apsauginių konstrukcinių elementųnuardymas apsauginė stogo tvorelė K1=0.5
	100 m
	1,6

	4
	N46-152
	Ruloninių paklotų (ruberoidas) išardymas K1=0.6
	100 m2
	9,35    

	5
	N46-158
	Grebėstų su tarpais išardymas
	100 m2
	9,35    

	6
	R8-1
	Mūrločio atskirų dalių pakeitimas
	m
	20,0     

	7
	R10-31
	Kamino su dviem dūmtakiais antgalių viršaus permūrijimas, pridedant iki 50% naujų plytų K8=1.07
	vnt
	11,0     

	8
	R10-32
	Kiekvienam sekančiam kamino kanalo permūrijimui, kai jų daugiau kaip du prie R10-31 pridėti K8=1.07
	vnt
	11,0     

	9
	R62P-5206-1
	Šlaitinių stogų plėvelinės garo, vėjo izoliacijos įrengimas klojant plėvelę iš viršaus
	100 m2
	9,35    

	10
	R62P-5207-1
	Šlaitinių stogų plėvelinės izoliacijos tvirtinimas tašeliais (vėdinamo tarpo įrengimas) kai tvirtinimas iš viršaus, tašelių matmenys 30x50 mm
	100 m
	10,25    

	11
	R62P-5203-3
	Šlaitinių stogų grebėstavimas tašeliais, keičiant stogų dangas tašelių matmenys 30x100 mm
	100 m
	22,33    

	12
	R62P-5401-3
	Šlaitinių stogų dengimas banguotais beasbesčio šiferio lakštais 1250x1130 mm
	100 m2
	9,35    

	13
	C630-58
	Fibrocementiniai banguoti lakštai Eternit Klasika (dažytas), 1250x1130mm
	m2
	935,0     

	14
	R62P-5501-1
	Šlaitinių stogų, dengtų lakštine danga, kraigų įrengimas skardos profilių kraigai
	100 m
	0,93    

	15
	N12P-0706-3
	Kamino apskardinimas skardos lenktų profilių (kamino sijonas)
	100 m
	0,8     

	16
	N9P-0310
	Kaminų aptaisymas metaliniais profiliuotais lakštais
	100 m2
	0,9     

	17
	N12-144-8
	Skardos laštakių tvirtinimas, dirbant ant pastolių
	m
	160,0     

	18
	N12P-0801-1
	Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų latakų 150mm montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių
	m
	160,0     

	19
	R62P-5508-3
	Šlaitinių stogų apsauginių konstrukcinių elementų įrengimas apsauginė stogo tvorelė
	100 m
	1,6     

	20
	N12P-0801-3
	Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių 100mm montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių
	m
	90,0     
	

	21
	N15P-1501-1
	Fasadinių pastolių įrengimas ir išardymas kai pastolių plotis 0,73 m, aukštis iki 15 m (100 m2 vertikalios projekcijos)
	100 m2
	24,6     

	22
	R23-62
	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu
	t
	20,0     

	23
	R23-66
	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti K2=35
	t
	20,0     

	24
	CCC
	Asbestcementinių lakštų utilizavimas
	t
	13,0     



Pastabos: 
1. Sudarant sąmatą būtina nurodyti darbų kodus.
2. Darbų apimtis galima tikslinti vietoje.
3. Darbus atlikti iki 2026 m. lapkričio  30 d.
4. Šiam pirkimo objektui taikomi aplinkos apsaugos kriterijai, vykdant žaliuosius pirkimus (pagal    Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymą Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“) t. y paslaugų tiekėjas turi turėti perkamai paslaugai aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus atitinkantį standartą LST EN ISO 14001 arba ES aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS);
5. Remonto darbai dalinai finansuojami  Vilniaus r. savivaldybės administracijos lėšomis. 
6. Apmokėjimas vykdomas po visų faktiškai atliktų darbų, atliktų darbų  akto pasirašymo ir užsakovui gavus lėšas iš VRSA per 5 (penkias) darbo dienas jas išmoka Rangovui.
7. Tiekėjas, rengdamas pasiūlymą, turi įvertinti galimų nenumatytų darbų poreikį (pvz., paslėptų pažeidimų, kurie gali būti nustatyti tik demontavus stogo dangą), ir šiuos darbus pagrįstai numatyti sąmatoje kaip rezervą. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 61 dalimi, nenumatyti darbai yra darbai, kurie nebuvo numatyti statybos techniniuose dokumentuose, tačiau yra būtini statinio funkcionalumui užtikrinti. Šių darbų poreikis gali būti tikslinamas vietoje prieš pradedant darbus ar jų metu, tačiau privaloma apie juos iš anksto informuoti užsakovą. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 5 punktu, toks papildomų darbų poreikis turi būti objektyviai pagrįstas ir negalėjo būti numatytas iš anksto.
