
GYVENAMOJO NAMO, ESANČIO PAKRANTĖS G. 4, NEMENČINĖS M., VILNIAUS R., STOGO REMONTO DARBŲ
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	DARBŲ SPECIFIKACIJA
Objektas: Gyvenamasis namas Pakrantės g. 4, Nemenčinės m., Vilniaus r.
Darbai: Šlaitinio stogo remontas

	
	
	

	
	
	
	


	
	
	
	

	Eil. Nr.
	Darbų ir išlaidų aprašymai
	Mato vienetas
	Kiekis

	1.
	Stogų iš banguotų ir pusiau banguotų asbestcementinių lapų išardymas
	100 m2
	4,8

	2.
	Šlaitinių stogų lietaus nuvedimo sistemos ardymas pakabinami latakai nuo kopėčių arba pastolių
	m
	82

	3.
	Šlaitinių stogų lietaus nuvedimo sistemos ardymas lietvamzdžiai nuo kopėčių arba pastolių
	m
	30

	4.
	Grebėstų su tarpais išardymas
	100 m2
	4,8

	5.
	Gegnių galų pakeitimas
	vnt
	8

	6.
	Gegnių sutvirtinimas, jas iš abiejų pusių apkalant lentomis
	m
	16

	7.
	Šlaitinių stogų plėvelinės garo, vėjo izoliacijos įrengimas klojant plėvelę iš viršaus
	100 m2
	4,8

	8.
	Šlaitinių stogų plėvelinės izoliacijos tvirtinimas tašeliais (vėdinamo tarpo įrengimas) kai tvirtinimas iš viršaus, tašelių matmenys 30x50 mm
	100 m
	5,6

	9.
	Šlaitinių stogų grebėstavimas tašeliais, keičiant stogų dangas tašelių matmenys 30x100 mm
	100 m
	12,03

	10.
	Šlaitinių stogų dengimas banguotais beasbesčio šiferio (Dažytas) lakštais 1250x1130 mm
	100 m2
	4,8

	11.
	Plieno dūmtraukio apskardinimas skardos lenktų profilių (kamino sijonas)
	100 m
	0,05

	12.
	Šlaitinių stogų, dengtų lakštine danga, kraigų įrengimas skardos profilių kraigai
	100 m
	0,57

	13.
	Skardos laštakių tvirtinimas, dirbant ant pastolių
	m
	82

	14.
	Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų latakų 150 mm montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių K31=1,3
	m
	82

	15.
	Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų latakų 100 mm montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių 
	m
	18

	16.
	Fasadinių pastolių įrengimas ir išardymas kai pastolių plotis 0,73 m, aukštis iki 15 m (100 m2 vertikalios projekcijos)
	100 m2
	6

	17.
	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu
	t
	8

	18.
	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti K2=35
	t
	8

	19.
	Asbestcementinių lakštų utilizavimas
	t
	7

	20.
	Kiti (papildomi) darbai
	kompl.
	

	
	
	
	


Pastabos: 
1. Sudarant sąmatą būtina nurodyti darbų kodus.
2. Darbų apimtis galima tikslinti vietoje.
3. Darbus atlikti iki 2026 m. lapkričio 1 d.
4. Šiam pirkimo objektui taikomi aplinkos apsaugos kriterijai, vykdant žaliuosius pirkimus (pagal    Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymą Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“), t. y. darbams tiekėjas turi turėti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus atitinkantį standartą LST EN ISO 14001 arba ES aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS).
[bookmark: _Hlk163128821]5. Remonto darbai dalinai finansuojami Vilniaus r. savivaldybės administracijos lėšomis. 
6. Apmokėjimas vykdomas po visų faktiškai atliktų darbų, atliktų darbų akto pasirašymo ir užsakovui gavus lėšas iš VRSA per 5 (penkias) darbo dienas jas išmoka Rangovui.
7. Tiekėjas, rengdamas pasiūlymą, turi įvertinti galimą nenumatytų darbų poreikį (pvz., paslėptų pažeidimų, kurie gali būti nustatyti tik demontavus stogo dangą), ir šiuos darbus pagrįstai numatyti sąmatoje kaip rezervą. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 61 dalimi, nenumatyti darbai yra darbai, kurie nebuvo numatyti statybos techniniuose dokumentuose, tačiau yra būtini statinio funkcionalumui užtikrinti. Šių darbų poreikis gali būti tikslinamas vietoje prieš pradedant darbus ar jų metu, tačiau privaloma apie juos iš anksto informuoti užsakovą. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 5 punktu, toks papildomų darbų poreikis turi būti objektyviai pagrįstas ir negalėjo būti numatytas iš anksto.
