[bookmark: _Ref38539939][bookmark: _Ref38541068][bookmark: _Ref38885053][bookmark: _Ref38899023][bookmark: _Toc108090424][bookmark: _Hlk135913625]Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“


TECHNINĖ SPECIFIKACIJA ULTRAGARSO PRIETAISUI

Prekė turi būti nauja, nenaudota. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini. Prekės kokybė turi atitikti toms prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekė turi būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus, patvirtintus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).
Tiekėjas kartu su Preke turi pateikti:
Prekės eksploatavimo vadovą ar lygiavertį dokumentą.
Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti:
atitikties 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (ES) 2017/745 deklaraciją anglų ir lietuvių kalba (pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija);
3.2.	dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai anglų ar lietuvių kalba (pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija). Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.
Prekei suteikiama ne mažesnė nei 24 mėn. garantija:
Garantijos laikotarpiu tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka nemokamai atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir (ar) medžiagas), garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą ir techninės būklės patikrinimus pagal gamintojo reikalavimus. Visą garantijos laikotarpį pirkėjui teikia išsamias konsultacijas ir paaiškinimus. Garantinio gedimo atveju, nemokamai remontuoja arba keičia sugedusias dalis (detales), medžiagas. 
[bookmark: _Toc513098773][bookmark: _Toc513098940]4.2.	Tiekėjo atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato Civilinis kodeksas, t. y. nėra nustatyti jokie kiti Tiekėjo suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai. Jei gamintojas prekei suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodyta garantija.
Pateikiami dokumentai tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninės dokumentų kopijos anglų 
ar lietuvių kalba.



	Eil. Nr.
	Techniniai reikalavimai
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams.
Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.)

	
	
	
	Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas ir techniniai parametrai
	Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus

	
	
	
	
	Dokumento pavadinimas
	Dokumento lapo numeris

	
	ULTRAGARSO PRIETAISAS.
Pristatymo adresas: V. Kudirkos g. 2, 72214 Tauragė

	1.
	Sistemos architektūra
	Mobili, su ratukais
	
	
	

	2.
	Atliekami tyrimai:

	2.1.
	Vidaus organų
	Būtina
	
	
	

	2.2.
	Skydliaukės
	Būtina
	
	
	

	2.3.
	Sąnarių
	Būtina
	
	
	

	2.4.
	Kraujagyslių
	Būtina
	
	
	

	2.5.
	Krūtų
	Būtina
	
	
	

	3.
	Sistemos ergonomika

	3.1.
	Valdymo panelės pasukimo kampu ir aukščio reguliavimo funkcija
	Būtina
	
	
	

	3.2.
	Valdymo panelė nuo centrinės padėties pasukama
	Ne mažiau nei 90 laipsnių į kairę ir ne mažiau nei 90 laipsnių į dešinę 
	
	
	

	3.3.
	Valdymo panelės aukščio reguliavimo eiga
	Ne mažesnė nei 23 cm
	
	
	

	3.4.
	Aukštos raiškos skystųjų kristalų vaizdo monitorius su WLED, LED pašvietimu arba OLED, pritvirtintas ant pilnai artikuliuojančio šarnyrinio laikiklio (rankos) – pasukamas į šonus, palenkiamas ir pakeliamas aukštyn/žemyn
	Būtina
	
	
	

	3.5.
	Vaizdo monitoriaus įstrižainė
	Ne mažiau 54.6 cm (21.5")
	
	
	

	3.6.
	Galimas vaizdo monitoriaus nulenkimas transportavimo metu
	Būtina
	
	
	

	4.
	Atskiras, spalvotas, sistemos funkcijų valdymo monitorius
	Būtina
	
	
	

	4.1.
	Valdymo monitoriaus įstrižainė 
	Ne mažiau nei 30.48 cm (12.0")
	
	
	

	4.2.
	Lietimui jautrus valdymo monitorius
	Būtina
	
	
	

	5.
	Pagrindinės techninės charakteristikos:

	5.1.
	Maksimalus vaizduojamas gylis
	Ne mažiau kaip 40 cm
	
	
	

	5.2.
	Aktyvių jungčių davikliams skaičius
	Ne mažiau kaip 4
	
	
	

	6. Vaizdavimo režimai:

	6.1.
	B režimas.
	Būtina
	
	
	

	6.2.
	M režimas.
	Būtina
	
	
	

	6.3.
	Audinių harmoninio vaizdavimo su impulso inversija režimas.
	Būtina
	
	
	

	6.4.
	Spalvinis doplerinis kraujotakos greičio vaizdavimo režimas.
	Būtina
	
	
	

	6.5.
	Spalvinis doplerinis kraujotakos intensyvumo vaizdavimo režimas su kraujotakos krypties vaizdavimo galimybe. 
	Būtina
	
	
	

	6.6.
	Didelės skiriamosios gebos kraujotakos vaizdavimo režimas nepriklausantis nuo tėkmės krypties daviklio atžvilgiu.
	Būtina
	
	
	

	6.7.
	Pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas.
	Būtina
	
	
	

	6.8.
	Didelio impulsų pasikartojimo dažnio pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas.
	Būtina
	
	
	

	6.9.
	Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu: vienas 2D, antras 2D su spalvine vizualizacija.
	Būtina
	
	
	

	6.10.
	Mechaniškai davikliu sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas („strain elastography“ arba lygiavertis).
	Būtina
	
	
	

	7.Tyrimo automatizavimo funkcijos:

	7.1.
	Automatinė vaizdo kokybės optimizacija.
	Būtina
	
	
	

	7.2.
	Automatinis spektrinių kreivių matavimas.
	Būtina
	
	
	

	8.
	Nuolatinis siunčiamo ir gaunamo signalo fokusavimas visame tyrimo gylyje (vaizdo skenavimas be fokuso zonų)
	Būtina
	
	
	

	9. Reikalavimai davikliams:

	9.1.
	Linijinis daviklis
	
	
	
	

	9.1.1.
	Darbinis dažnių diapazonas 
	Nuo ne daugiau 5.0 MHz iki ne mažiau 14.0 MHz
	
	
	

	9.1.2.
	Daviklio paviršiaus plotis
	Ne mažiau kaip 50 mm
	
	
	

	9.1.3.
	Elementų skaičius
	Ne mažiau 250
	
	
	

	10.
	Tyrimo duomenų išsaugojimas ir perdavimas:

	10.1
	Vaizdų archyvavimas DICOM protokolu: DICOM storage, Modality worklist)
	Būtina
	
	
	

	10.2
	Galimybė versti išsaugotus vaizdus ir vaizdų sekos kilpas į JPEG, AVI (ar lygiaverčius) formatus ir juos išsaugoti
	Būtina
	
	
	

	10.3
	Palaikomas duomenų perdavimas per LAN
	Būtina
	
	
	

	11.
	Aparato vidinė atmintis
	Ne mažiau 500 GB
	
	
	

	12.
	Išorinės jungtys
	1. USB
2. LAN
HDMI arba lygiavertė
	
	
	

	13.
	Ultragarso aparato maitinimo šaltinis
	230 V ± 10%, 50 / 60 Hz elektros tinklas
	
	
	

	14.
	Ultragarsinio gelio šildytuvas
	Būtina
	
	
	

	15.
	Komplektuojamas terminis spausdintuvas
	Nespalvoto vaizdo spausdintuvas nuotraukoms spausdinti
	
	
	

	16.
	Įrangos ženklinimas CE sertifikatu
	Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento kopiją).
	
	
	

	17.
	Garantijos laikotarpis
	Ne mažiau 24 mėnesių garantija įrangai.
	
	
	


	

Pastabos: 
· Galimi Tiekėjo siūlomų Prekių atitiktį įrodantys dokumentai: siūlomų Prekių gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai / deklaracijos / aprašymai / katalogai / aktyvios nuorodos į siūlomų Prekių gamintojo oficialias internetines svetaines, internetinius puslapius, gamintojo ir (ar) importuotojo patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
· Tiekėjai turi atidžiai peržiūrėti ir nepalikti neužpildytų eilučių lentelėse.
· Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti ir tiekėjas turi įrodyti, kad siūlomos prekės atitinka visus lentelėje nurodytus reikalavimus prekėms. Tiekėjo teikiamų Prekių informacija ir dokumentai turi būti tokio detalumo, kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomų Prekių atitiktimi iškeltiems reikalavimams ir nekiltų abejonių, kokias Prekes tiekėjas pristatys.
· Tiekėjo nurodomi dydžiai, kiekiai negali būti nurodyti su paklaida (pavyzdžiui, „apie“, „-/+“, „ne mažiau“, „kaip norėsite“, „kaip parašyta pirkimo dokumentuose“, ir pan.).
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