LOR vaizdo endoskopinės sistemos techninės charakteristikos (1 kompl.)

	Eil. Nr.
	Parametrai
	Parametrų reikšmė
	Siūloma parametro reikšmė

	1.
	Vaizdo endoskopas (nazofaringoskopas) – 1 vnt.
	
	

	1.1.
	Apžiūros laukas  
	 ≥ 90 o 
	

	1.2.
	Lenkimo kampai: aukštyn/žemyn 
	 ≥ 130º/ 130º 
	

	1.3.
	Įvedamo vamzdelio diametras
	≤ 3,0 mm 
	

	1.4.
	Darbinis ilgis 
	≥ 300 mm 
	

	1.5.
	Ryškumo zona
	Nuo ≤ 5 iki ≥ 50 mm
	

	1.6.
	Vaizdo fiksavimo valdymas
	≥ 2 programuojami mygtukai
	

	1.7.
	LED šviesos šaltinis
	Integruotas endoskope arba vaizdo procesoriuje
	

	1.8
	Vaizdo jutiklio technologija
	Chip on tip
	

	1.9.
	Hermetiškumo tikrinimo prietaiso prijungimas. Komplekte pridedmas 1 vnt.
	Būtinas
	

	2.
	Vaizdo kamera standiems endoskopams – 1 vnt.
	
	

	2.1.
	Skiriamoji geba
	 ≥ 1920x1080
	

	2.2.
	Vaizdo jutiklio technologija
	≥ 2MP MOS arba CMOS, arba CCD, arba lygiavertės technologijos vaizdo jutiklis
	

	2.3.
	Pajungimo galimybės 
	Su laidu pajungimui prie procesoriaus (kompiuterio)
	

	2.4.
	Vaizdo fiksavimo valdymas
	Valdymas mygtukais ant kameros
	

	2.5.
	Drėgmės atsparumas
	IPX8 arba lygiavertė
	

	2.6
	Kameros galva kietam endoskopui
	Būtina
	

	3.
	Vaizdo procesorius – 1 vnt.
	
	

	3.1
	Duomenų įvedimas
	Liečiamu ekranu arba klaviatūra
	

	3.2
	Stroboskopijos parengtis
	Parengta arba galimybė įdiegti
	

	3.3
	Siauro spektro atvaizdavimas
	NBI, Spektra arba i-scan (priklausomai nuo gamintojo)
	

	3.4
	Vaizdų/ video išsaugijimas
	Vidinėje atmintyje ir išorinėje UAB laikmenoje
	

	3.5
	Sistemos raiška
	Ne mažiau kaip Full HD ( 1920x1080 )
	

	3.6
	Signalų išvestis
	Ne mažiau DVI-D ir/ arba HDMI
	

	3.7
	Kameros galva kietam endoskopui
	Būtina
	

	4.
	Ekranas, skirtas naudoti kartu su endoskopų moduliais 
	
	

	4.1.
	Medicininis
	4K(3840x2160)
	

	4.2.
	Tvirtinimo jungtis
	Vesa 100x100
	

	4.3.
	Ekrano įstrižainė
	≥ 26,9“
	

	4.4.
	 Galimybė suvesti paciento duomenis ir juos saugoti kompiuterio atmintyje. Esant reikalui, turi būti galimybė medžiagą perkelti į atskirą USB atmintį
	Būtina
	

	4.5.
	Video įėjimas / išėjimas
	- HDMI arba DVI-D;
	

	5. 
	Garantija
	24 mėn.
	

	6.
	Įrangos žymėjimas CE ženklu

	Kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją.
	




