Pirkimo sąlygų 4 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Pirkimo objektas – vietinės reikšmės kelių/gatvių (inžinerinių statinių) kadastrinių matavimų bylų parengimo paslaugos Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje, 11 seniūnijų (toliau – paslaugos). 
Paslaugų teikėjas, teikdamas paslaugas, taip pat turi laikytis šių reikalavimų: 
- horizontalę nuotrauką atlikti visame kelio juostos plotyje, papildomai apimant po 10 m už kelio juostos ribos. Matavimai atliekami iki užsakyme nurodyto kelio pabaigos, jeigu atliekant kelio/gatvės kadastrinius matavimus prieinama privačius sklypus, reikalinga išsiimti archyvinius dokumentus, abrisus, kuriuose patikslinamas šis privatus sklypas ir nurodomo, jei jame nėra buvę kelio senuose dokumentuose; 
- kelio statinio planas rengiamas ir braižomas: 
 miesto gyvenamosiose vietovėse: M1:500 – M1:1000;
  kaimo gyvenamosiose: M1:500 – M1:2000; - kelio ašine linija sutampa su kelio važiuojamosios dalies viduriu;
 - kelio (statinio) ir kelio juostos pločiai turi atitikti teisės aktuose numatytus parametrus.
 Esant kelio juostą kertančių gretimų žemės sklypų, Paslaugų teikėjas atlieka veiksmus vadovaudamasis Nekilnojamo turto kadastro nuostatais. 
Paslaugų teikėjas paslaugas pagal Užsakovo užsakymą privalės atlikti per 4 mėnesius, su galimybe pratęsti dar 15 d. d. Paslaugos bus teikiamos Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje, 11 seniūnijų (~ 115 vnt. kelių, kurie sudarys apie 115 km). 
Paslaugų teikėjas, parengtas kelių/gatvių inžinerinių statinių bylas po 1 egzempliorių analoginėje formoje su skaitmenine laikmena (CD) pateikia Užsakovui. 
Skaitmeninėje formoje medžiaga pateikiama: DWG, pdf. formatuose, prieš tai suderinus pateikimo formą su VĮ Registrų centru. 

	Paslaugos pavadinimas
	Kiekis m, (objektų skaičius, vnt.)

	Iki 1000 m
	20 000 (75)

	Daugiau nei 1000 m
	95 000 (40)



