					               Pirkimo sąlygų
7 priedas

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR SĄLYGOS

NEŠIOJAMOJO 6 kW ELEKTROS GENERATORIAUS PASIŪLYMŲ VERTINIMO PAGAL KAINOS IR KOKYBĖS SANTYKĮ METODIKA
(1-a pirkimo dalis)
		 	
1. Pasiūlymai vertinami ir lyginami pagal kainos ir kokybės santykio kriterijus.  
2. Vertinimo kriterijai (parametrai) ir jų lyginamieji svoriai (1 lentelė):
                                                                                                                                         1 lentelė    
	Vertinimo kriterijus (parametrai), 
išraiška
	Žyma
	Parametro lyginamasis svoris* (Yi)
	Vertinimo kriterijaus lyginamasis svoris** balais (Xi)

	1. Kaina 
	K
	-
	70(X1)

	1.1. Pasiūlymo kaina (Eur)
	K
	-
	70

	2.Techniniai pranašumai
	T
	1
	30(X2)

	2.1. Generatoriaus svoris, kg
	T1
	0,3(Y1)
	-

	2.2. Degalų sąnaudos, l/val.
	T2
	0,7(Y2)
	-


                  * -  T vertinimo kriterijaus parametrų lyginamųjų svorių balų suma turi būti lygi 1;
** - Vertinimo kriterijų lyginamųjų svorių balų suma turi būti lygi 100.

3. Pasiūlymų vertinimo kriterijų lyginamasis balas (L) apskaičiuojamas pagal formulę:

L=K+T (1 formulė), kur

K – pasiūlymo kaina;
T – pasiūlymo techniniai pranašumai;


3.1. Pasiūlymo kriterijaus „Kaina“ (K) balai apskaičiuojami pagal formulę: 
	
K=(Kmin /Kp)*X1    (2 formulė), kur


Kmin – komisijos neatmesto tiekėjo, mažiausia pasiūlyta kaina eurais;
Kp – vertinamo tiekėjo pasiūlymo kaina eurais;
X1 -  kainos vertinimo kriterijaus lyginamasis svoris 70 balų.

3.2. Kriterijų „Techniniai pranašumai“ (T), nurodytų 1 lentelės 2.1 ir 2.2 punktuose, balai apskaičiuojami pagal formulę: 
T =( T1+T2)*X2 (3 formulė), kur

X2 -  techninių pranašumų vertinimo kriterijaus lyginamasis svoris 30 balų.

	3.2.1. Techninio pranašumo kriterijaus „Generatoriaus svoris, kg“ (T1) balai apskaičiuojami pagal 4 ir 5 formules: 
SP=130-TP  (4 formulė), kur

        Sp – vertinamo tiekėjo pasiūlymo skirtumas nuo Techninės specifikacijos 3.12. punkte nurodyto parametro „Generatoriaus svoris neturi viršyti 130 kg“.
Pastaba. Tiekėjų pasiūlymai, kuriuose Sp reikšmė apskaičiuojant gaunasi lygi 0, skiriama 0 balų. 
Tp – vertinamo tiekėjo pasiūlymo parametro „Generatoriaus svoris“ reikšmė;

	T1= (Sp /Smax)*Y1    (5 formulė), kur

Sp – vertinamo tiekėjo pasiūlymo skirtumas nuo Techninės specifikacijos 3.12. punkte nurodyto parametro „Generatoriaus svoris neturi viršyti 130 kg“ reikšmės;
Smax – komisijos neatmesto tiekėjo pasiūlymo didžiausias skirtumas nuo Techninės specifikacijos 3.12. punkte nurodyto parametro „Generatoriaus svoris neturi viršyti 130 kg“ reikšmės.  
Y1 -  techninio pranašumo vertinimo kriterijaus lyginamasis svoris 0,3 balo.

3.2.2. Techninio pranašumo kriterijaus „Degalų sąnaudos l/val.“ (T2) balai apskaičiuojami pagal 6 ir 7 formules: 

SP=1,9 - Tp (6 formulė), kur

[bookmark: _Hlk225433792]Sp – vertinamo tiekėjo pasiūlymo skirtumas nuo Techninės specifikacijos 3.7. punkte nurodyto parametro „Nepapildant kuro, esant 75 % apkrovimui, generatorius autonomiškai turi išdirbti ne trumpiau kaip 6 val., kai degalų sąnaudos turi būti ne didesnės kaip 1,9 l / val. Tiekėjas turi pateikti gamintojo deklaruojamas degalų sąnaudas esant 75 % apkrovai. Degalų sąnaudos turi būti nustatytos pagal ISO 3046 standarto arba lygiavertę metodiką.“ reikšmės.  
Pastaba. Tiekėjų pasiūlymai, kuriuose Sp reikšmė apskaičiuojant gaunasi lygi 0, skiriama 0 balų. 
Tp – vertinamo tiekėjo pasiūlymo parametro „Degalų sąnaudos, l/val.“  reikšmė;
	
T2= (Sp /Smax)*Y2    (7 formulė), kur

[bookmark: _Hlk225433933]Sp – vertinamo tiekėjo pasiūlymo skirtumas nuo Techninės specifikacijos 3.7. punkte nurodyto parametro „Nepapildant kuro, esant 75 % apkrovimui, generatorius autonomiškai turi išdirbti ne trumpiau kaip 6 val, kai degalų sąnaudos turi būti ne didesnės kaip 1,9 l / val. Tiekėjas turi pateikti gamintojo deklaruojamas degalų sąnaudas esant 75 % apkrovai. Degalų sąnaudos turi būti nustatytos pagal ISO 3046 standarto arba lygiavertę metodiką.“  reikšmės;
Smax – komisijos neatmesto tiekėjo pasiūlymo didžiausias skirtumas nuo Techninės specifikacijos 3.7. punkte nurodyto parametro „Nepapildant kuro, esant 75 % apkrovimui, generatorius autonomiškai turi išdirbti ne trumpiau kaip 6 val., kai degalų sąnaudos turi būti ne didesnės kaip 1,9 l / val. Tiekėjas turi pateikti gamintojo deklaruojamas degalų sąnaudas esant 75 % apkrovai. Degalų sąnaudos turi būti nustatytos pagal ISO 3046 standarto arba lygiavertę metodiką.“  reikšmės;
Y2 -  techninio pranašumo vertinimo kriterijaus lyginamasis svoris 0,7 balo.                                                                                                                    

	4. Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu bus pripažintas tas pasiūlymas, kurio duomenis įstačius į aukščiau nurodytas formules ir atlikus skaičiavimus pasiūlymų vertinimo kriterijų lyginamojo balo (L) reikšmė bus didžiausia. 
	5. Tiekėjo pasiūlymas turi pilnai atitikti pateiktų pirkimo dokumentų ir techninės specifikacijos reikalavimus.

_______________

NEŠIOJAMOJO 10 kW ELEKTROS GENERATORIAUS PASIŪLYMŲ VERTINIMO PAGAL KAINOS IR KOKYBĖS SANTYKĮ METODIKA
(2-a pirkimo dalis)
		 	
1. Pasiūlymai vertinami ir lyginami pagal kainos ir kokybės santykio kriterijus.  
2. Vertinimo kriterijai (parametrai) ir jų lyginamieji svoriai (1 lentelė):
                                                                                                                                         1 lentelė    
	Vertinimo kriterijus (parametrai), 
išraiška
	Žyma
	Parametro lyginamasis svoris* (Yi)
	Vertinimo kriterijaus lyginamasis svoris** balais (Xi)

	1. Kaina 
	K
	-
	70(X1)

	1.1. Pasiūlymo kaina (Eur)
	K
	-
	70

	2.Techniniai pranašumai
	T
	1
	30(X2)

	2.1. Generatoriaus triukšmo lygis, dB
	T1
	0,3(Y1)
	-

	2.2. Degalų sąnaudos, l/val.
	T2
	0,7(Y2)
	-


                  * -  T vertinimo kriterijaus parametrų lyginamųjų svorių balų suma turi būti lygi 1;
** - Vertinimo kriterijų lyginamųjų svorių balų suma turi būti lygi 100.

3. Pasiūlymų vertinimo kriterijų lyginamasis balas (L) apskaičiuojamas pagal formulę:

L=K+T (1 formulė), kur

K – pasiūlymo kaina;
T – pasiūlymo techniniai pranašumai;


3.1. Pasiūlymo kriterijaus „Kaina“ (K) balai apskaičiuojami pagal formulę: 
	
K=(Kmin /Kp)*X1    (2 formulė), kur


Kmin – komisijos neatmesto tiekėjo, mažiausia pasiūlyta kaina eurais;
Kp – vertinamo tiekėjo pasiūlymo kaina eurais;
X1 -  kainos vertinimo kriterijaus lyginamasis svoris 70 balų.

3.2. Kriterijų „Techniniai pranašumai“ (T), nurodytų 1 lentelės 2.1 ir 2.2 punktuose, balai apskaičiuojami pagal formulę: 
T =( T1+T2)*X2 (3 formulė), kur

X2 -  techninių pranašumų vertinimo kriterijaus lyginamasis svoris 30 balų.

	3.2.1. Techninio pranašumo kriterijaus „Generatoriaus triukšmo lygis, dB“ (T1) balai apskaičiuojami pagal 4 ir 5 formules: 

SP=95 TP  (4 formulė), kur

        Sp – vertinamo tiekėjo pasiūlymo skirtumas nuo Techninės specifikacijos 3.12. punkte nurodyto parametro „Triukšmo lygis neturi viršyti 95 dB(A), matuojant 7 m atstumu esant 75 % apkrovai pagal ISO 8528-10 arba lygiavertį standartą“.
Pastaba. Tiekėjų pasiūlymai, kuriuose Sp reikšmė apskaičiuojant gaunasi lygi 0, skiriama 0 balų. 
Tp – vertinamo tiekėjo pasiūlymo parametro „Generatoriaus triukšmo lygis“ reikšmė;

	T1= (Sp /Smax)*Y1    (5 formulė), kur

Sp – vertinamo tiekėjo pasiūlymo skirtumas nuo Techninės specifikacijos 3.12. punkte nurodyto parametro „Generatoriaus skleidžiamo triukšmo lygis pagal  LpA metodiką turi būti ne didesnis kaip 95 dB(A) 7m atstumu“ reikšmės;
Smax – komisijos neatmesto tiekėjo pasiūlymo didžiausias skirtumas nuo Techninės specifikacijos 3.12. punkte nurodyto parametro „Triukšmo lygis neturi viršyti 95 dB(A), matuojant 7 m atstumu esant 75 % apkrovai pagal ISO 8528-10 arba lygiavertį standartą“ reikšmės.  
Y1 -  techninio pranašumo vertinimo kriterijaus lyginamasis svoris 0,3 balo.

3.2.2. Techninio pranašumo kriterijaus „Degalų sąnaudos l/val.“ (T2) balai apskaičiuojami pagal 6 ir 7 formules: 

SP= 4,5- Tp (6 formulė), kur

Sp – vertinamo tiekėjo pasiūlymo skirtumas nuo Techninės specifikacijos 3.7. punkte nurodyto parametro „Nepapildant kuro, esant 75 % apkrovimui, generatorius autonomiškai turi išdirbti ne trumpiau kaip 8 val., kai degalų sąnaudos turi būti ne didesnės kaip 4,5 l / val. Tiekėjas turi pateikti gamintojo deklaruojamas degalų sąnaudas esant 75 % apkrovai. Degalų sąnaudos turi būti nustatytos pagal ISO 3046 standarto arba lygiavertę metodiką.“ reikšmės.  
Pastaba. Tiekėjų pasiūlymai, kuriuose Sp reikšmė apskaičiuojant gaunasi lygi 0, skiriama 0 balų. 
Tp – vertinamo tiekėjo pasiūlymo parametro „Degalų sąnaudos, l/val“  reikšmė;
	
T2= (Sp /Smax)*Y2    (7 formulė), kur

Sp – vertinamo tiekėjo pasiūlymo skirtumas nuo Techninės specifikacijos 3.7. punkte nurodyto parametro „Nepapildant kuro, esant 75 % apkrovimui, generatorius autonomiškai turi išdirbti ne trumpiau kaip 8 val., kai degalų sąnaudos turi būti ne didesnės kaip 4,5 l / val. Tiekėjas turi pateikti gamintojo deklaruojamas degalų sąnaudas esant 75 % apkrovai. Degalų sąnaudos turi būti nustatytos pagal ISO 3046 standarto arba lygiavertę metodiką.“  reikšmės;
Smax – komisijos neatmesto tiekėjo pasiūlymo didžiausias skirtumas nuo Techninės specifikacijos 3.7. punkte nurodyto parametro „Nepapildant kuro, esant 75 % apkrovimui, generatorius autonomiškai turi išdirbti ne trumpiau kaip 8 val., kai degalų sąnaudos turi būti ne didesnės kaip 4,5 l / val.“  reikšmės;
Y2 -  techninio pranašumo vertinimo kriterijaus lyginamasis svoris 0,7 balo.                                                                                                                    

	4. Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu bus pripažintas tas pasiūlymas, kurio duomenis įstačius į aukščiau nurodytas formules ir atlikus skaičiavimus pasiūlymų vertinimo kriterijų lyginamojo balo (L) reikšmė bus didžiausia. 
	5. Tiekėjo pasiūlymas turi pilnai atitikti pateiktų pirkimo dokumentų ir techninės specifikacijos reikalavimus.




______________


MOBILAUS 20 kW ELEKTROS GENERATORIAUS SU PRIEKABA PASIŪLYMŲ VERTINIMO PAGAL KAINOS IR KOKYBĖS SANTYKĮ METODIKA
(3-ia pirkimo dalis)
		 	
1. Pasiūlymai vertinami ir lyginami pagal kainos ir kokybės santykio kriterijus.  
2. Vertinimo kriterijai (parametrai) ir jų lyginamieji svoriai (1 lentelė):
                                                                                                                                         1 lentelė    
	Vertinimo kriterijus (parametrai), 
išraiška
	Žyma
	Parametro lyginamasis svoris* (Yi)
	Vertinimo kriterijaus lyginamasis svoris** balais (Xi)

	1. Kaina 
	K
	-
	70(X1)

	1.1. Pasiūlymo kaina (Eur)
	K
	-
	70

	2.Techniniai pranašumai
	T
	1
	30(X2)

	2.1. Generatoriaus triukšmo lygis, dB
	T1
	0,3(Y1)
	-

	2.2. Degalų sąnaudos, l/val.
	T2
	0,7(Y2)
	-


                  * -  T vertinimo kriterijaus parametrų lyginamųjų svorių balų suma turi būti lygi 1;
** - Vertinimo kriterijų lyginamųjų svorių balų suma turi būti lygi 100.

3. Pasiūlymų vertinimo kriterijų lyginamasis balas (L) apskaičiuojamas pagal formulę:

L=K+T (1 formulė), kur

K – pasiūlymo kaina;
T – pasiūlymo techniniai pranašumai;


3.1. Pasiūlymo kriterijaus „Kaina“ (K) balai apskaičiuojami pagal formulę: 
	
K=(Kmin /Kp)*X1    (2 formulė), kur


Kmin – komisijos neatmesto tiekėjo, mažiausia pasiūlyta kaina eurais;
Kp – vertinamo tiekėjo pasiūlymo kaina eurais;
X1 -  kainos vertinimo kriterijaus lyginamasis svoris 70 balų.

3.2. Kriterijų „Techniniai pranašumai“ (T), nurodytų 1 lentelės 2.1 ir 2.2 punktuose, balai apskaičiuojami pagal formulę: 
T =( T1+T2)*X2 (3 formulė), kur

X2 -  techninių pranašumų vertinimo kriterijaus lyginamasis svoris 30 balų.

	3.2.1. Techninio pranašumo kriterijaus „Generatoriaus triukšmo lygis, dB“ (T1) balai apskaičiuojami pagal 4 ir 5 formules: 

SP=60-TP  (4 formulė), kur

        Sp – vertinamo tiekėjo pasiūlymo skirtumas nuo Techninės specifikacijos 3.7. punkte nurodyto parametro „Generatoriaus skleidžiamo triukšmo lygis pagal  LpA metodiką turi būti ne didesnis kaip 60 dB(A) 7 m atstumu“.
Pastaba. Tiekėjų pasiūlymai, kuriuose Sp reikšmė apskaičiuojant gaunasi lygi 0, skiriama 0 balų. 
Tp – vertinamo tiekėjo pasiūlymo parametro „Generatoriaus triukšmo lygis“ reikšmė;

	T1= (Sp /Smax)*Y1    (5 formulė), kur

Sp – vertinamo tiekėjo pasiūlymo skirtumas nuo Techninės specifikacijos 3.7. punkte nurodyto parametro „Generatoriaus skleidžiamo triukšmo lygis pagal  LpA metodiką turi būti ne didesnis kaip 60 dB(A) 7 m atstumu“ reikšmės;
Smax – komisijos neatmesto tiekėjo pasiūlymo didžiausias skirtumas nuo Techninės specifikacijos 3.7. punkte nurodyto parametro „Generatoriaus skleidžiamo triukšmo lygis pagal  LpA metodiką turi būti ne didesnis kaip 60 dB(A) 7 m atstumu“ reikšmės.  
Y1 -  techninio pranašumo vertinimo kriterijaus lyginamasis svoris 0,3 balo.

3.2.2. Techninio pranašumo kriterijaus „Degalų sąnaudos l/val.“ (T2) balai apskaičiuojami pagal 6 ir 7 formules: 

SP=5- Tp (6 formulė), kur

Sp – vertinamo tiekėjo pasiūlymo skirtumas nuo Techninės specifikacijos 3.11. punkte nurodyto parametro „Nepapildant kuro, esant 75 % apkrovimui, generatorius autonomiškai turi išdirbti ne trumpiau kaip 24 val., kai degalų sąnaudos turi būti ne didesnės kaip 5 l / val. Tiekėjas turi pateikti gamintojo deklaruojamas degalų sąnaudas esant 75 % apkrovai. Degalų sąnaudos turi būti nustatytos pagal ISO 3046 standarto arba lygiavertę metodiką“ reikšmės.  
Pastaba. Tiekėjų pasiūlymai, kuriuose Sp reikšmė apskaičiuojant gaunasi lygi 0, skiriama 0 balų. 
Tp – vertinamo tiekėjo pasiūlymo parametro „Degalų sąnaudos, l/val.“  reikšmė;
	
T2= (Sp /Smax)*Y2    (7 formulė), kur

Sp – vertinamo tiekėjo pasiūlymo skirtumas nuo Techninės specifikacijos 3.11. punkte nurodyto parametro „Nepapildant kuro, esant 75 % apkrovimui, generatorius autonomiškai turi išdirbti ne trumpiau kaip 24 val., kai degalų sąnaudos turi būti ne didesnės kaip 5 l / val. Tiekėjas turi pateikti gamintojo deklaruojamas degalų sąnaudas esant 75 % apkrovai. Degalų sąnaudos turi būti nustatytos pagal ISO 3046 standarto arba lygiavertę metodiką“  reikšmės;
Smax – komisijos neatmesto tiekėjo pasiūlymo didžiausias skirtumas nuo Techninės specifikacijos 3.11. punkte nurodyto parametro „Nepapildant kuro, esant 75 % apkrovimui, generatorius autonomiškai turi išdirbti ne trumpiau kaip 24 val., kai degalų sąnaudos turi būti ne didesnės kaip 5 l / val. Tiekėjas turi pateikti gamintojo deklaruojamas degalų sąnaudas esant 75 % apkrovai. Degalų sąnaudos turi būti nustatytos pagal ISO 3046 standarto arba lygiavertę metodiką“.
Y2 -  techninio pranašumo vertinimo kriterijaus lyginamasis svoris 0,7 balo.                                                                                                                    

	4. Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu bus pripažintas tas pasiūlymas, kurio duomenis įstačius į aukščiau nurodytas formules ir atlikus skaičiavimus pasiūlymų vertinimo kriterijų lyginamojo balo (L) reikšmė bus didžiausia. 
	5. Tiekėjo pasiūlymas turi pilnai atitikti pateiktų pirkimo dokumentų ir techninės specifikacijos reikalavimus.


__________________


MOBILAUS 50 kW ELEKTROS GENERATORIAUS SU PRIEKABA PASIŪLYMŲ VERTINIMO PAGAL KAINOS IR KOKYBĖS SANTYKĮ METODIKA
(4-a pirkimo dalis)
		 	
1. Pasiūlymai vertinami ir lyginami pagal kainos ir kokybės santykio kriterijus.  
2. Vertinimo kriterijai (parametrai) ir jų lyginamieji svoriai (1 lentelė):
                                                                                                                                         1 lentelė    
	Vertinimo kriterijus (parametrai), 
išraiška
	Žyma
	Parametro lyginamasis svoris* (Yi)
	Vertinimo kriterijaus lyginamasis svoris** balais (Xi)

	1. Kaina 
	K
	-
	70(X1)

	1.1. Pasiūlymo kaina (Eur)
	K
	-
	70

	2.Techniniai pranašumai
	T
	1
	30(X2)

	2.1. Generatoriaus triukšmo lygis, dB
	T1
	0,3(Y1)
	-

	2.2. Degalų sąnaudos, l/val.
	T2
	0,7(Y2)
	-


                  * -  T vertinimo kriterijaus parametrų lyginamųjų svorių balų suma turi būti lygi 1;
** - Vertinimo kriterijų lyginamųjų svorių balų suma turi būti lygi 100.

3. Pasiūlymų vertinimo kriterijų lyginamasis balas (L) apskaičiuojamas pagal formulę:

L=K+T (1 formulė), kur

K – pasiūlymo kaina;
T – pasiūlymo techniniai pranašumai;


3.1. Pasiūlymo kriterijaus „Kaina“ (K) balai apskaičiuojami pagal formulę: 
	
K=(Kmin /Kp)*X1    (2 formulė), kur


Kmin – komisijos neatmesto tiekėjo, mažiausia pasiūlyta kaina eurais;
Kp – vertinamo tiekėjo pasiūlymo kaina eurais;
X1 -  kainos vertinimo kriterijaus lyginamasis svoris 70 balų.

3.2. Kriterijų „Techniniai pranašumai“ (T), nurodytų 1 lentelės 2.1 ir 2.2 punktuose, balai apskaičiuojami pagal formulę: 
T =( T1+T2)*X2 (3 formulė), kur

X2 -  techninių pranašumų vertinimo kriterijaus lyginamasis svoris 30 balų.

	3.2.1. Techninio pranašumo kriterijaus „Generatoriaus triukšmo lygis, dB“ (T1) balai apskaičiuojami pagal 4 ir 5 formules: 

SP=69-TP  (4 formulė), kur

        Sp – vertinamo tiekėjo pasiūlymo skirtumas nuo Techninės specifikacijos 3.7. punkte nurodyto parametro „Generatoriaus skleidžiamo triukšmo lygis pagal  LpA metodiką turi būti ne didesnis kaip 69 dB(A) 7 m atstumu“.
Pastaba. Tiekėjų pasiūlymai, kuriuose Sp reikšmė apskaičiuojant gaunasi lygi 0, skiriama 0 balų. 
Tp – vertinamo tiekėjo pasiūlymo parametro „Generatoriaus triukšmo lygis“ reikšmė;

	T1= (Sp /Smax)*Y1    (5 formulė), kur

Sp – vertinamo tiekėjo pasiūlymo skirtumas nuo Techninės specifikacijos 3.7. punkte nurodyto parametro „Generatoriaus skleidžiamo triukšmo lygis pagal  LpA metodiką turi būti ne didesnis kaip 69 dB(A) 7 m atstumu“ reikšmės;
Smax – komisijos neatmesto tiekėjo pasiūlymo didžiausias skirtumas nuo Techninės specifikacijos 3.7. punkte nurodyto parametro „Generatoriaus skleidžiamo triukšmo lygis pagal  LpA metodiką turi būti ne didesnis kaip 69 dB(A) 7 m atstumu“ reikšmės.  
Y1 -  techninio pranašumo vertinimo kriterijaus lyginamasis svoris 0,3 balo.

3.2.2. Techninio pranašumo kriterijaus „Degalų sąnaudos l/val.“ (T2) balai apskaičiuojami pagal 6 ir 7 formules: 

SP=14 - Tp (6 formulė), kur

Sp – vertinamo tiekėjo pasiūlymo skirtumas nuo Techninės specifikacijos 3.11 punkte nurodyto parametro „Nepapildant kuro, esant 75 % apkrovimui, generatorius autonomiškai turi išdirbti ne trumpiau kaip 12 val., kai degalų sąnaudos turi būti ne didesnės kaip 14 l / val. Tiekėjas turi pateikti gamintojo deklaruojamas degalų sąnaudas esant 75 % apkrovai. Degalų sąnaudos turi būti nustatytos pagal ISO 3046 standarto arba lygiavertę metodiką.“ reikšmės.  
Pastaba. Tiekėjų pasiūlymai, kuriuose Sp reikšmė apskaičiuojant gaunasi lygi 0, skiriama 0 balų. 
Tp – vertinamo tiekėjo pasiūlymo parametro „Degalų sąnaudos, l/val.“  reikšmė;
	
T2= (Sp /Smax)*Y2    (7 formulė), kur

Sp – vertinamo tiekėjo pasiūlymo skirtumas nuo Techninės specifikacijos 3.11 punkte nurodyto parametro „Nepapildant kuro, esant 75 % apkrovimui, generatorius autonomiškai turi išdirbti ne trumpiau kaip 12 val., kai degalų sąnaudos turi būti ne didesnės kaip 14 l / val. Tiekėjas turi pateikti gamintojo deklaruojamas degalų sąnaudas esant 75 % apkrovai. Degalų sąnaudos turi būti nustatytos pagal ISO 3046 standarto arba lygiavertę metodiką“  reikšmės;
Smax – komisijos neatmesto tiekėjo pasiūlymo didžiausias skirtumas nuo Techninės specifikacijos 3.11 punkte nurodyto parametro „Nepapildant kuro, esant 75 % apkrovimui, generatorius autonomiškai turi išdirbti ne trumpiau kaip 12 val., kai degalų sąnaudos turi būti ne didesnės kaip 14 l / val. Tiekėjas turi pateikti gamintojo deklaruojamas degalų sąnaudas esant 75 % apkrovai. Degalų sąnaudos turi būti nustatytos pagal ISO 3046 standarto arba lygiavertę metodiką“;
Y2 -  techninio pranašumo vertinimo kriterijaus lyginamasis svoris 0,7 balo.                                                                                                                    

	4. Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu bus pripažintas tas pasiūlymas, kurio duomenis įstačius į aukščiau nurodytas formules ir atlikus skaičiavimus pasiūlymų vertinimo kriterijų lyginamojo balo (L) reikšmė bus didžiausia. 
	5. Tiekėjo pasiūlymas turi pilnai atitikti pateiktų pirkimo dokumentų ir techninės specifikacijos reikalavimus.

_________________


MOBILAUS 100 kW ELEKTROS GENERATORIAUS SU PRIEKABA PASIŪLYMŲ VERTINIMO PAGAL KAINOS IR KOKYBĖS SANTYKĮ METODIKA
(5-a pirkimo dalis)
		 	
1. Pasiūlymai vertinami ir lyginami pagal kainos ir kokybės santykio kriterijus.  
2. Vertinimo kriterijai (parametrai) ir jų lyginamieji svoriai (1 lentelė):
                                                                                                                                         1 lentelė    
	Vertinimo kriterijus (parametrai), 
išraiška
	Žyma
	Parametro lyginamasis svoris* (Yi)
	Vertinimo kriterijaus lyginamasis svoris** balais (Xi)

	1. Kaina 
	K
	-
	70(X1)

	1.1. Pasiūlymo kaina (Eur)
	K
	-
	70

	2.Techniniai pranašumai
	T
	1
	30(X2)

	2.1. Generatoriaus triukšmo lygis, dB
	T1
	0,3(Y1)
	-

	2.2. Degalų sąnaudos, l/val.
	T2
	0,7(Y2)
	-


                  * -  T vertinimo kriterijaus parametrų lyginamųjų svorių balų suma turi būti lygi 1;
** - Vertinimo kriterijų lyginamųjų svorių balų suma turi būti lygi 100.

3. Pasiūlymų vertinimo kriterijų lyginamasis balas (L) apskaičiuojamas pagal formulę:

L=K+T (1 formulė), kur

K – pasiūlymo kaina;
T – pasiūlymo techniniai pranašumai;


3.1. Pasiūlymo kriterijaus „Kaina“ (K) balai apskaičiuojami pagal formulę: 
	
K=(Kmin /Kp)*X1    (2 formulė), kur


Kmin – komisijos neatmesto tiekėjo, mažiausia pasiūlyta kaina eurais;
Kp – vertinamo tiekėjo pasiūlymo kaina eurais;
X1 -  kainos vertinimo kriterijaus lyginamasis svoris 70 balų.

3.2. Kriterijų „Techniniai pranašumai“ (T), nurodytų 1 lentelės 2.1 ir 2.2 punktuose, balai apskaičiuojami pagal formulę: 
T =( T1+T2)*X2 (3 formulė), kur

X2 -  techninių pranašumų vertinimo kriterijaus lyginamasis svoris 30 balų.

	3.2.1. Techninio pranašumo kriterijaus „Generatoriaus triukšmo lygis, dB“ (T1) balai apskaičiuojami pagal 4 ir 5 formules: 

SP=69-TP  (4 formulė), kur

        Sp – vertinamo tiekėjo pasiūlymo skirtumas nuo Techninės specifikacijos 3.7. punkte nurodyto parametro „Generatoriaus skleidžiamo triukšmo lygis pagal  LpA metodiką turi būti ne didesnis kaip 69 dB(A) 7 m atstumu“.
Pastaba. Tiekėjų pasiūlymai, kuriuose Sp reikšmė apskaičiuojant gaunasi lygi 0, skiriama 0 balų. 
Tp – vertinamo tiekėjo pasiūlymo parametro „Generatoriaus triukšmo lygis“ reikšmė;

	T1= (Sp /Smax)*Y1    (5 formulė), kur

Sp – vertinamo tiekėjo pasiūlymo skirtumas nuo Techninės specifikacijos 3.7. punkte nurodyto parametro „Generatoriaus skleidžiamo triukšmo lygis pagal  LpA metodiką turi būti ne didesnis kaip 69 dB(A) 7 m atstumu“ reikšmės;
Smax – komisijos neatmesto tiekėjo pasiūlymo didžiausias skirtumas nuo Techninės specifikacijos 3.7. punkte nurodyto parametro „Generatoriaus skleidžiamo triukšmo lygis pagal  LpA metodiką turi būti ne didesnis kaip 69 dB(A) 7 m atstumu“ reikšmės.  
Y1 -  techninio pranašumo vertinimo kriterijaus lyginamasis svoris 0,3 balo.

3.2.2. Techninio pranašumo kriterijaus „Degalų sąnaudos l/val.“ (T2) balai apskaičiuojami pagal 6 ir 7 formules: 

SP=22 - Tp (6 formulė), kur

Sp – vertinamo tiekėjo pasiūlymo skirtumas nuo Techninės specifikacijos 3.11. punkte nurodyto parametro „Nepapildant kuro, esant 75 % apkrovimui, generatorius autonomiškai turi išdirbti ne trumpiau kaip 12 val., kai degalų sąnaudos turi būti ne didesnės kaip 22 l / val.  Tiekėjas turi pateikti gamintojo deklaruojamas degalų sąnaudas esant 75 % apkrovai. Degalų sąnaudos turi būti nustatytos pagal ISO 3046 standarto arba lygiavertę metodiką.“ reikšmės.  
Pastaba. Tiekėjų pasiūlymai, kuriuose Sp reikšmė apskaičiuojant gaunasi lygi 0, skiriama 0 balų. 
Tp – vertinamo tiekėjo pasiūlymo parametro „Degalų sąnaudos, l/val.“  reikšmė;
	
T2= (Sp /Smax)*Y2    (7 formulė), kur

Sp – vertinamo tiekėjo pasiūlymo skirtumas nuo Techninės specifikacijos 3.11. punkte nurodyto parametro „Nepapildant kuro, esant 75 % apkrovimui, generatorius autonomiškai turi išdirbti ne trumpiau kaip 12 val., kai degalų sąnaudos turi būti ne didesnės kaip 22 l / val.  Tiekėjas turi pateikti gamintojo deklaruojamas degalų sąnaudas esant 75 % apkrovai. Degalų sąnaudos turi būti nustatytos pagal ISO 3046 standarto arba lygiavertę metodiką.“  reikšmės;
Smax – komisijos neatmesto tiekėjo pasiūlymo didžiausias skirtumas nuo Techninės specifikacijos 3.11. punkte nurodyto parametro „Nepapildant kuro, esant 75 % apkrovimui, generatorius autonomiškai turi išdirbti ne trumpiau kaip 12 val., kai degalų sąnaudos turi būti ne didesnės kaip 22 l / val.  Tiekėjas turi pateikti gamintojo deklaruojamas degalų sąnaudas esant 75 % apkrovai. Degalų sąnaudos turi būti nustatytos pagal ISO 3046 standarto arba lygiavertę metodiką.“
Y2 -  techninio pranašumo vertinimo kriterijaus lyginamasis svoris 0,7 balo.                                                                                                                    

	4. Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu bus pripažintas tas pasiūlymas, kurio duomenis įstačius į aukščiau nurodytas formules ir atlikus skaičiavimus pasiūlymų vertinimo kriterijų lyginamojo balo (L) reikšmė bus didžiausia. 
	5. Tiekėjo pasiūlymas turi pilnai atitikti pateiktų pirkimo dokumentų ir techninės specifikacijos reikalavimus

_________________


MOBILAUS 200 kW ELEKTROS GENERATORIAUS SU PRIEKABA PASIŪLYMŲ VERTINIMO PAGAL KAINOS IR KOKYBĖS SANTYKĮ METODIKA
(6-a pirkimo dalis)
		 	
1. Pasiūlymai vertinami ir lyginami pagal kainos ir kokybės santykio kriterijus.  
2. Vertinimo kriterijai (parametrai) ir jų lyginamieji svoriai (1 lentelė):
                                                                                                                                         1 lentelė    
	Vertinimo kriterijus (parametrai), 
išraiška
	Žyma
	Parametro lyginamasis svoris* (Yi)
	Vertinimo kriterijaus lyginamasis svoris** balais (Xi)

	1. Kaina 
	K
	-
	70(X1)

	1.1. Pasiūlymo kaina (Eur)
	K
	-
	70

	2.Techniniai pranašumai
	T
	1
	30(X2)

	2.1. Generatoriaus triukšmo lygis, dB
	T1
	0,3(Y1)
	-

	2.2. Degalų sąnaudos, l/val.
	T2
	0,7(Y2)
	-


                  * -  T vertinimo kriterijaus parametrų lyginamųjų svorių balų suma turi būti lygi 1;
** - Vertinimo kriterijų lyginamųjų svorių balų suma turi būti lygi 100.

3. Pasiūlymų vertinimo kriterijų lyginamasis balas (L) apskaičiuojamas pagal formulę:

L=K+T (1 formulė), kur

K – pasiūlymo kaina;
T – pasiūlymo techniniai pranašumai;


3.1. Pasiūlymo kriterijaus „Kaina“ (K) balai apskaičiuojami pagal formulę: 
	
K=(Kmin /Kp)*X1    (2 formulė), kur


Kmin – komisijos neatmesto tiekėjo, mažiausia pasiūlyta kaina eurais;
Kp – vertinamo tiekėjo pasiūlymo kaina eurais;
X1 -  kainos vertinimo kriterijaus lyginamasis svoris 70 balų.

3.2. Kriterijų „Techniniai pranašumai“ (T), nurodytų 1 lentelės 2.1 ir 2.2 punktuose, balai apskaičiuojami pagal formulę: 
T =( T1+T2)*X2 (3 formulė), kur

X2 -  techninių pranašumų vertinimo kriterijaus lyginamasis svoris 30 balų.

	3.2.1. Techninio pranašumo kriterijaus „Generatoriaus triukšmo lygis, dB“ (T1) balai apskaičiuojami pagal 4 ir 5 formules: 

SP=72-TP  (4 formulė), kur

        Sp – vertinamo tiekėjo pasiūlymo skirtumas nuo Techninės specifikacijos 3.7. punkte nurodyto parametro „Generatoriaus skleidžiamo triukšmo lygis pagal  LpA metodiką turi būti ne didesnis kaip 72 dB(A) 7 m atstumu“.
Pastaba. Tiekėjų pasiūlymai, kuriuose Sp reikšmė apskaičiuojant gaunasi lygi 0, skiriama 0 balų. 
Tp – vertinamo tiekėjo pasiūlymo parametro „Generatoriaus triukšmo lygis“ reikšmė;

	T1= (Sp /Smax)*Y1    (5 formulė), kur

Sp – vertinamo tiekėjo pasiūlymo skirtumas nuo Techninės specifikacijos 3.7. punkte nurodyto parametro „Generatoriaus skleidžiamo triukšmo lygis pagal  LpA metodiką turi būti ne didesnis kaip 72 dB(A) 7 m atstumu“ reikšmės;
Smax – komisijos neatmesto tiekėjo pasiūlymo didžiausias skirtumas nuo Techninės specifikacijos 3.7. punkte nurodyto parametro „Generatoriaus skleidžiamo triukšmo lygis pagal  LpA metodiką turi būti ne didesnis kaip 72 dB(A) 7 m atstumu“ reikšmės.  
Y1 -  techninio pranašumo vertinimo kriterijaus lyginamasis svoris 0,3 balo.

3.2.2. Techninio pranašumo kriterijaus „Degalų sąnaudos l/val.“ (T2) balai apskaičiuojami pagal 6 ir 7 formules: 

SP=46 - Tp (6 formulė), kur

Sp – vertinamo tiekėjo pasiūlymo skirtumas nuo Techninės specifikacijos 3.11. punkte nurodyto parametro „Nepapildant kuro, esant 75 % apkrovimui, generatorius autonomiškai turi išdirbti ne trumpiau kaip 12 val., kai degalų sąnaudos turi būti ne didesnės kaip 46 l / val.  Tiekėjas turi pateikti gamintojo deklaruojamas degalų sąnaudas esant 75 % apkrovai. Degalų sąnaudos turi būti nustatytos pagal ISO 3046 standarto arba lygiavertę metodiką.“ reikšmės.  
Pastaba. Tiekėjų pasiūlymai, kuriuose Sp reikšmė apskaičiuojant gaunasi lygi 0, skiriama 0 balų. 
Tp – vertinamo tiekėjo pasiūlymo parametro „Degalų sąnaudos, l/val.“  reikšmė;
	
T2= (Sp /Smax)*Y2    (7 formulė), kur

Sp – vertinamo tiekėjo pasiūlymo skirtumas nuo Techninės specifikacijos 3.11. punkte nurodyto parametro „Nepapildant kuro, esant 75 % apkrovimui, generatorius autonomiškai turi išdirbti ne trumpiau kaip 12 val., kai degalų sąnaudos turi būti ne didesnės kaip 46 l / val.  Tiekėjas turi pateikti gamintojo deklaruojamas degalų sąnaudas esant 75 % apkrovai. Degalų sąnaudos turi būti nustatytos pagal ISO 3046 standarto arba lygiavertę metodiką.“  reikšmės;
Smax – komisijos neatmesto tiekėjo pasiūlymo didžiausias skirtumas nuo Techninės specifikacijos 3.11. punkte nurodyto parametro „Nepapildant kuro, esant 75 % apkrovimui, generatorius autonomiškai turi išdirbti ne trumpiau kaip 12 val., kai degalų sąnaudos turi būti ne didesnės kaip 46 l / val.  Tiekėjas turi pateikti gamintojo deklaruojamas degalų sąnaudas esant 75 % apkrovai. Degalų sąnaudos turi būti nustatytos pagal ISO 3046 standarto arba lygiavertę metodiką.“;
Y2 -  techninio pranašumo vertinimo kriterijaus lyginamasis svoris 0,7 balo.                                                                                                                    

	4. Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu bus pripažintas tas pasiūlymas, kurio duomenis įstačius į aukščiau nurodytas formules ir atlikus skaičiavimus pasiūlymų vertinimo kriterijų lyginamojo balo (L) reikšmė bus didžiausia. 
	5. Tiekėjo pasiūlymas turi pilnai atitikti pateiktų pirkimo dokumentų ir techninės specifikacijos reikalavimus.


_______________
