[bookmark: _Toc294176018]








ELEKTROS KRAUTUVŲ, VEŽIMĖLIŲ IR VILKIKŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS, GEDIMŲ DIAGNOSTIKOS IR REMONTO PASLAUGŲ PIRKIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJa (PROJEKTAS)
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Visaginas

I SKYRIUS
PIRKIMO TIPAS
Paslaugų pirkimas.
II SKYRIUS
TIKSLAS
Nupirkti VĮ Ignalinos atominės elektrinės (toliau – IAE arba užsakovas) įvairių elektros krautuvų, vežimėlių ir vilkikų (toliau – elektrinės transportavimo priemonės arba transportavimo priemonės) techninės priežiūros, gedimų diagnostikos ir remonto paslaugas. Dalis paslaugų bus teikiama kontroliuojamoje zonoje.
III SKYRIUS
PAGRINDINĖS SĄVOKOS
Branduolinės energetikos objektas (toliau – BEO) – branduolinė (atominė) elektrinė, branduolinės (atominės) elektrinės energijos blokas, neenergetinis branduolinis reaktorius, branduolinių medžiagų saugykla, radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginys.
BEO aikštelė – nustatytas ribas turinti teritorija, kurioje vykdomi branduolinės energetikos objekto statybos darbai, yra pastatytas, eksploatuojamas branduolinės energetikos objektas arba kurioje vykdomas jo eksploatavimo nutraukimas ar uždaryto atliekyno priežiūra.
Saugoma zona – fizinės saugos tikslams įgyvendinti fiziniu barjeru pagal branduolinės energetikos objekto perimetrą apjuosta zona, į kurią įėjimas yra kontroliuojamas.
Kontroliuojamoji zona – zona, kurioje galioja apsisaugojimo nuo jonizuojančiosios spinduliuotės ir (arba) radioaktyviosios taršos specialiosios taisyklės ir patekimas į kurią yra kontroliuojamas. Teikiant paslaugas šioje zonoje taikomi papildomi reikalavimai, nurodyti VI skyriuje.
IV SKYRIUS
PASLAUGŲ APRAŠYMAS IR TEIKIMO APIMTIS

Elektrinių transportavimo priemonių techninės priežiūros, gedimų diagnostikos ir remonto paslaugas sudaro šios techninės specifikacijos 1 priede nurodytų transportavimo priemonių techninės priežiūros, gedimų diagnostikos ir remonto paslaugos.
Teikiant techninės priežiūros, gedimų diagnostikos ir remonto paslaugas, Teikėjas turi vadovautis V ir VI skyriuose nurodytais teisės aktais ir transportavimo priemonių gamintojų reikalavimais bei rekomendacijomis.
Uždaviniai, kuriuos turi įvykdyti Paslaugų teikėjas (toliau – Teikėjas), teikdamas šios techninės specifikacijos 1 priede nurodytų transportavimo priemonių techninės priežiūros, gedimų diagnostikos ir remonto paslaugas:
Teikti transportavimo priemonių techninės priežiūros paslaugas, įskaitant gedimų diagnostiką ir jų priežasčių nustatymą techninės priežiūros atlikimo metu, pagal šios techninės specifikacijos 2–10 prieduose nurodytas paslaugų apimtis.
Teikti gedimų diagnostikos ir jų priežasčių nustatymo paslaugas gavęs iš Užsakovo pranešimą apie transportavimo priemonių gedimą. Maksimalūs iškvietimų gedimų priežastims nustatyti kiekiai nurodyti šios techninės specifikacijos 12 priede.
Teikti transportavimo priemonių remonto paslaugas, keičiant šios techninės specifikacijos 11 priede nurodytas atsargines dalis. Teikdamas paslaugas, Teikėjas privalo:
gavęs iš Užsakovo pranešimą apie transportavimo priemonės (-ių) gedimą, jei gedimo nepavyko pašalinti konsultacijos telefonu ar kita ryšio priemone būdu, suderinti su Užsakovu atvykimo į BEO aikštelę datą gedimo priežasties ir šalinimo terminų nustatymui;
ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo gedimo arba šios techninės specifikacijos 9.3.1. punktu suderintos datos nustatyti gedimo priežastį ir pateikti Užsakovui nustatytų gedimų aktą ir preliminarią remonto paslaugų sąmatą suderinimui. Pateiktoje sąmatoje nurodomos remontui reikalingos detalės ir (arba) medžiagos, atitinkančios transportavimo priemonių modelius ir transportavimo priemonėms keliamus reikalavimus, remonto apimtys, darbo sąnaudos ir paslaugų atlikimo terminas.
suderinęs su Užsakovu remonto poreikį, sąmatą ir terminą, suteikti remonto paslaugas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo remontui reikalingų detalių ir (arba) medžiagų gavimo dienos, bet ne vėliau kaip per 60 darbo dienų nuo pradinio suderinimo. Kai ne dėl Teikėjo kaltės paslaugos negali būti suteiktos per nustatytą terminą (pvz., ilgas atsarginių dalių ir/arba medžiagų užsakymo terminas iš gamintojo), paslaugų teikimo terminas apibrėžiamas papildomu Teikėjo ir Užsakovo sutarimu.
Rezultatai, kuriuos turi pasiekti Teikėjas:
suteiktos transportavimo priemonių techninės priežiūros paslaugos;
suteiktos transportavimo priemonių gedimų diagnostikos ir jų priežasčių nustatymo paslaugos;
[bookmark: _Toc294176019]suteiktos transportavimo priemonių remonto paslaugos.
Techninės priežiūros paslaugų teikimui reikalingas eksploatacines medžiagas teikia Teikėjas.
Garantija:
atliktoms techninės priežiūros paslaugoms turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 12 mėnesių garantija;
atliktoms remonto paslaugoms turi būti suteikta garantija ne trumpesnė nei keičiamai detalei gamintojo suteikta garantija;
per garantinį laikotarpį išaiškėjus gedimams, Teikėjas privalo savo sąskaita juos pašalinti pagal šios techninės specifikacijos 9.3 punkto reikalavimus. Nurodyti 9.3 punkte gedimų diagnostikos ir jų šalinimo paslaugų atlikimo terminai Teikėjo ir Užsakovo rašytiniu susitarimu gali būti pratęsti.
Baigęs techninės priežiūros, gedimų diagnostikos ir remonto paslaugų teikimą, Teikėjas turi sutvarkyti darbo vietas.
V SKYRIUS
TAISYKLĖS IR STANDARTAI
Teikdamas paslaugas, Teikėjas privalo vadovautis šių dokumentų aktualiomis redakcijomis:
Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr.1-100 (Žin., 2010, Nr. 39-1878);
Transportavimo priemonių gamintojų techniniais dokumentais ir/arba rekomendacijomis.
Paslaugų Teikėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, dokumentus pasirašyti elektroniniu parašu, pirkėjui teikti tik elektroninio formato dokumentus, jiems išspausdinti (jeigu būtina) naudoti tik perdirbtą popierių, atitinkantį žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu  Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualios redakcijos).
VI SKYRIUS
REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKIMUI BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS OBJEKTO KONTROLIUOJAMOJE ZONOJE
Teikėjo (ir visų lygių subteikėjų) personalas prieš pradėdamas vykdyti veiklą VĮ IAE priklausančiose BEO aikštelėse, privalo VĮ IAE:
Žmonių ir organizacijos vystymo skyriaus (ŽOVS) Kompetencijų centre išklausyti saugos kultūros ir fizinės saugos mokymų kursus;
Saugos priežiūros ir kokybės valdymo skyriaus Saugos priežiūros grupėje išklausyti įvadinį instruktažą apie civilinę saugą ir avarinę parengtį. 
Kompetencijų centre turi būti apmokytas ir atestuotas radiacinės (tik tuo atveju kai teikėjas gauna Lietuvos Respublikos įgaliotos institucijos išduotą dokumentą, suteikiantį teisę vykdyti veiklą jonizuojančios spinduliuotės aplinkoje branduolinės energetikos objekte) bei gaisrinės saugos klausimais pagal VĮ IAE Rangovinių organizacijų, vykdančių darbus VĮ IAE aikštelėje, personalo mokymo programą, MC-1410-23 (https://altra.lt/apie-mus/administracine-informacija/planavimo-dokumentai/vidiniai-teises-aktai/). 
VĮ IAE mokymus suteiks neatlygintinai.
Teikėjas (ir visų lygių subteikėjai), vykdysiantis veiklą jonizuojančios spinduliuotės aplinkoje branduolinės energetikos objekte:
prieš pradėdamas (-i) vykdyti veiklą privalo gauti Lietuvos Respublikos įgaliotos institucijos išduotą dokumentą, suteikiantį teisę vykdyti veiklą jonizuojančios spinduliuotės aplinkoje branduolinės energetikos objekte;
neturintiems Lietuvos Respublikos įgaliotos institucijos išduoto dokumento, suteikiančio teisę vykdyti veiklą jonizuojančios spinduliuotės aplinkoje branduolinės energetikos objekte, paslaugų teikėjo (ir visų lygių subteikėjų) personalui bus taikomi apribojimai ir reikalavimai:
paslaugų teikėjo personalui bus taikoma gyventojams nustatyta metinės efektinės apšvitos dozės ribinė 1 mSv per metus vertė. Pasiekęs šią vertę, darbuotojas negalės einamais metais tęsti darbų kontroliuojamoje zonoje;
paslaugų teikėjas, prieš pradėdamas darbus kontroliuojamoje zonoje, turi nedelsdamas pateikti kiekvieno siunčiamo darbuotojo duomenis apie einamaisiais metais gautas dozes, atliekant darbus ne VĮ IAE.
Teikėjo (ir visų lygių subteikėjų) personalui, kuris pagal sutartį dėl jiems priskirtų funkcijų ar pavesto darbo:
turi įgyti teisę be palydos patekti į branduolinės energetikos objekto apsaugos zonas (išskyrus riboto patekimo zoną) ir (ar) branduolinės energetikos objekto aikštelę, leidimas gali būti suteiktas tik atlikus fizinių asmenų patikrinimą Branduolinės energijos įstatymo numatyta tvarka, pateikiant nustatytos formos dokumentus VĮ IAE Fizinės saugos skyriui. Patikrinimas ir sprendimo išduoti leidimą priėmimas trunka iki 40 darbo dienų, nuo visų reikiamų dokumentų pateikimo dienos;
neturintiems teisės be palydos patekti į branduolinės energetikos objekto apsaugos zonas (išskyrus riboto patekimo zoną) ir (ar) branduolinės energetikos objekto aikštelę bus išduodami leidimai, suteikiantys teisę patekti į branduolinės energetikos objektų apsaugos zonas tik su palyda.
VII SKYRIUS
VEIKLOS GRAFIKAS
Teikėjas techninės priežiūros, gedimų diagnostikos ir remonto paslaugas turi teikti darbo dienomis.
Teikėjas techninės priežiūros paslaugas turi teikti pagal Teikėjo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo pradžios parengtus ir su Užsakovu suderintus metinius grafikus einamiesiems kalendoriniams metams remiantis galiojančių teisės aktų bei transportavimo priemonių gamintojų reikalavimais. Sekantiems kalendoriniams metams techninės priežiūros paslaugų teikimo metinius grafikus Teikėjas turi parengti ir suderinti su Užsakovu ne vėliau kaip prieš 1 mėn. iki einamųjų metų pabaigos.
Paslaugų teikimo grafikai ir apimtys gali būti koreguojami, suderinus su Teikėju, jei paslaugų teikimo metu nustatomi gedimai, kuriems šalinti būtinas papildomas laikas.
Transportavimo priemonių gedimų diagnostikos, jų šalinimo bei remonto paslaugos teikiamos nustačius gedimą arba gavus Užsakovo iškvietimą.
VIII SKYRIUS
VEIKLOS VYKDYMO VIETA
Veiklos vykdymo vieta – IAE teritorija (pagrindinis adresas: Elektrinės g. 4, K-47, Drūkšinių k., 31152 Visagino sav.).
IX [bookmark: _Toc74929997][bookmark: _Toc75156433][bookmark: _Toc76523562]SKYRIUS
PASLAUGŲ SUTEIKIMO TERMINAS
Techninės priežiūros, gedimų diagnostikos ir remonto paslaugos pradedamos teikti tik įvykdžius šios techninės specifikacijos nustatytus reikalavimus, susijusius su paslaugų teikimu VĮ Ignalinos atominėje elektrinėje. Bendras Paslaugų teikimo terminas – 36 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
X [bookmark: _Toc74930002][bookmark: _Toc75156437][bookmark: _Toc76523565]SKYRIUS
ĮRANGA
Visas šioje techninėje specifikacijoje nurodytas paslaugas Teikėjas atlieka, naudodamas savo įrankius ir priemones. Teikėjas garantuoja, kad turės pakankamai sutarties įgyvendinimui reikalingų priemonių ir įrangos.
Teikėjas užtikrina šioje techninėje specifikacijoje numatytų paslaugų atlikimui būtinų medžiagų ir atsarginių dalių tiekimą.
Teikėjas savo darbuotojus privalo aprūpinti asmeninėmis apsaugos priemonėmis, išskyrus nurodytas 29 punkte.
Pagrindiniu asmeninių apsaugos priemonių komplektu (medvilninė kepuraitė, apatiniai baltiniai, medvilninis kostiumas, medvilninės puskojinės ir darbo batai) paslaugų teikimui kontroliuojamoje zonoje Teikėjo darbuotojus aprūpins bei jų dezaktyvaciją vykdys Užsakovas.
Teikėjo įrankiai ir priemonės, prieš juos pervežant iš vieno pastato į kitą ar išvežant iš IAE teritorijos, turi būti patikrinti dėl radioaktyvaus užterštumo ir, esant reikalui, dezaktyvuojami. Kai dezaktyvacijos iki reikiamo lygio negalima atlikti, jie turi likti kontroliuojamoje zonoje utilizacijai kaip radioaktyvios atliekos.
Teikiamų paslaugų laikotarpiui Užsakovas neatlygintinai gali suteikti patalpas Teikėjo personalo persirengimui ir įrankių bei eksploatacinių medžiagų saugojimui.
XI [bookmark: _Toc74930003][bookmark: _Toc75156438][bookmark: _Toc76523566]SKYRIUS
KITOS IŠLAIDOS
Visos išlaidos, susijusios su sutarties įgyvendinimu, turi būti įskaičiuotos į bendrą sutarties kainą. Jokios papildomos išlaidos, neįskaičiuotos į sutarties kainą, kompensuojamos nebus.
XII [bookmark: _Toc74930004][bookmark: _Toc75156439][bookmark: _Toc85872021][bookmark: _Toc222137435]SKYRIUS
ATASKAITOS
Visi įrašai apie transportavimo priemonių techninės priežiūros, diagnostikos ir remonto rezultatus turi būti atliekami pagal Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus.
Po kiekvieno techninės priežiūros atlikimo Teikėjas privalo pateikti atskirus aktus su:
techninės priežiūros atliktų veiksmų nurodymu;
gedimų diagnostikos rezultatų, gedimų priežasčių bei būtinų gedimų šalinimui priemonių ir reikalingų atsarginių dalių nurodymu, jeigu taikoma.
Techninės priežiūros paslaugų suteikimo akto bei gedimų diagnostikos ir defektų nustatymo akto pavyzdžiai pateikti šios techninės specifikacijos 13 priede.
XIII SKYRIUS
KOKYBĖS KONTROLĖ
Teikėjas privalo užtikrinti, kad Užsakovo atstovai nuolat galėtų kontroliuoti teikiamų paslaugų eigą ir kokybę bet kuriame sutarties vykdymo etape.
Teikėjas turi suteikti Užsakovo atsakingiems asmenims prašomą informaciją, tiesiogiai susijusią su šioje techninėje specifikacijoje nurodytų paslaugų teikimu. Turi būti suteikta galimybė kontroliuoti Teikėjo (visų lygių subteikėjų) veiklą, atliekant nepriklausomus tikrinimus (auditus, inspekcijas ir pan.). Neatitiktys, nustatytos šių patikrinimų metu, privalo būti šalinamos laiku, per nustatytą laikotarpį.
Su paslaugų teikimu susijusių klausimų sprendimui Užsakovas skiria įgaliotus asmenis, atsakingus už Teikėjo veiklos koordinavimą ir kontrolę bei paslaugų teikimo kokybę ir apimtį.
XIV SKYRIUS
KITI REIKALAVIMAI
Teikėjas turi nustatyti savo darbuotojų, kurie dirbs IAE, skaičių, pateikti jų buvimo terminus ir laikotarpius pagal darbo sąlygas ir programą.
Teikėjo (ir visų lygių subteikėjų) personalas pagal sveikatos būklę turi būti galintis dirbti branduolinės energetikos objekte pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. gegužės 8 d. įsakymą Nr. V-396 „Ligų, kuriomis sergantys asmenys negali dirbti branduolinės energetikos objektuose, sąrašas“. Prieš pradėdamas veiklą IAE, Teikėjas privalo pateikti šį reikalavimą patvirtinančius dokumentus.
Po sutarties sudarymo iki paslaugų teikimo pradžios tarp Teikėjo (ir visų lygių subteikėjų) ir Užsakovo turi būti surašytas darbuotojų saugos ir sveikatos tarpusavio atsakomybės ribų aktas. Teikėjas prieš pasirašydamas atsakomybės ribų aktą privalo pateikti darbuotojų sąrašus, kurie dirbs IAE teritorijoje, taip pat darbuotojų kvalifikacinius pažymėjimus pagal atliekamus darbus. Teikėjas atsako už pavaldaus personalo fizinės saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, radiacinės saugos reikalavimų laikymąsi ir vykdymą.
Paslaugų teikimo metu Teikėjas (ir visų lygių subteikėjai) privalo laikytis fizinės saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos ir radiacinės saugos teisės aktų. Teikėjas taip pat privalo laikytis reikalavimų, nustatytų galiojančiais IAE fizinės saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos ir radiacinės saugos vietiniais norminiais aktais, įskaitant, bet neapsiribojant:
VĮ IAE branduolinės energetikos objektų fizinės saugos užtikrinimo tvarkos aprašą, DVSta-2108-6;
Leidimų asmenims ir transporto priemonėms patekti į branduolinės energetikos objektus išdavimo tvarkos aprašą, DVSta-2108-9;
Bendrąją VĮ IAE objektų gaisrinės saugos instrukciją, DVSta-0612-3;
Medicininės apžiūros transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumui ar apsvaigimui nustatyti tvarkos aprašą;
Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukciją, rangovinėms organizacijoms vykdant darbus, DSSS-0712-38;
Avarinio planavimo ir apmokymo avarinės parengties ir civilinės saugos klausimais organizavimo VĮ IAE instrukciją, DVSta-0812-24.
Užsakovo normatyviniai techniniai dokumentai viešai pasiekiami įmonės interneto svetainėje (nuoroda: https://altra.lt/apie-mus/administracine-informacija/planavimo-dokumentai/vidiniai-teises-aktai/).
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Elektros krautuvų, vežimėlių ir vilkikų techninės priežiūros, gedimų diagnostikos ir remonto paslaugų pirkimo techninės specifikacijos 1 priedas
ELEKTROS KRAUTUVŲ, VEŽIMĖLIŲ IR VILKIKŲ SĄRAŠAS, PRELIMINARŪS KIEKIAI IR PRISKYRIMAS KONTROLIUOJAMAI ZONAI
	[bookmark: _Hlk23939738]Eil. Nr.
	Transportavimo priemonės tipas
	Gamintojas
	Modelis
	Krovumas, t.
	Kiekis, vnt.
	Priskyrimas kontroliuojamai zonai

	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Elektros krautuvas
	TOYOTA 
	7FB20
	2,0
	1
	ne

	1. 
	Elektros krautuvas
	TOYOTA
	7FB25
	2,5
	3
	ne

	1. 
	Elektros krautuvas
	TOYOTA
	7FB30
	3,0
	2
	ne

	1. 
	Elektros krautuvas
	LINDE
	E20
	2,0
	2
	ne

	1. 
	Elektros krautuvas
	MITSUBISHI
	FB20CN
	2,0
	2
	ne

	1. 
	Elektros krautuvas
	MITSUBISHI
	FB18N
	1,9
	1
	ne

	1. 
	Elektros krautuvas
	KANAŠ
	EP-2014
	2,0
	1
	ne

	1. 
	Elektros vilkikas
	KANAŠ
	ET-2001N
	2,0
	1
	ne

	1. 
	Elektros krautuvas
	JUNGHEINRICH
	EFG 535
	3,5
	6
	taip

	1. 
	Elektros krautuvas
	JUNGHEINRICH
	EFG 430
	3,0
	1
	taip

	1. 
	Elektros vilkikas
	JUNGHEINRICH 
	EZS 6250
	25,0
	1
	ne

	1. 
	Elektros vežimėlis
	JUNGHEINRICH 
	EJE 235
	3,5
	3
	taip

	1. 
	Elektros vežimėlis
	JUNGHEINRICH
	EJC B16
	1,6
	6
	taip

	1. 
	Elektros vežimėlis
	JUNGHEINRICH
	EJH 3110
	1,4
	2
	taip

	1. 
	Elektros krautuvas
	RAD ENGINEERING
	COMPACT EB 416.30.242 S
	1,6
	5
	taip

	1. 
	Elektros krautuvas
	BALKANKAR USTREM
	COMPACT EV 698.30.242 S
	1,6
	2
	taip

	1. 
	Elektros krautuvas
	RAD ENGINEERING
	COMPACT ISKRA EAC 435.30.486 S
	3,5
	2
	taip

	1. 
	Elektros vežimėlis
	RAD ENGINEERING 
	KM.AC.1400/3,0 DT
	1,4
	8
	taip

	1. 
	Elektros vežimėlis
	RAD ENGINEERING 
	KM.AC.1400/3,0 D
	1,4
	2
	taip

	1. 
	Elektros vežimėlis
	VENI
	KM.AC.1200/2,0
	1,2
	1
	taip

	1. 
	Elektros vežimėlis
	VENI
	KM.AC.1200/3,0
	1,2
	4
	taip

	1. 
	Elektros vežimėlis
	VENI
	KM.TP30 3000
	3,0
	2
	taip

	1. 
	Elektros krautuvas
	JIALIFT
	ELECTRIC FORKLIFT E1630A
	1,6
	2
	taip

	1. 
	Elektros vežimėlis
	JIALIFT
	ELECTRIC FORKLIFT E35A E1630A
	3,5
	1
	taip

	1. 
	Elektros vežimėlis
	JIALIFT
	ELECTRIC STACKER CL1630GA
	1,6
	6
	taip

	1. 
	Elektros vežimėlis
	JIALIFT
	ELECTRIC PALLET TRUCK SL35GA
	3,5
	6
	taip

	1. 
	Elektros krautuvas
	STILL
	RX 60-50
	5,3
	1
	taip

	1. 
	Elektros vilkikas
	CHARLATTE
	T135PC
	1,8
	1
	ne

	1. 
	Elektros vilkikas
	CHARLATTE
	T135PC
	1,8
	1
	taip



Elektros krautuvų, vežimėlių ir vilkikų techninės priežiūros, gedimų diagnostikos ir remonto paslaugų pirkimo techninės specifikacijos 2 priedas
TOYOTA GAMINTOJO ELEKTROS KRAUTUVŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ APIMTIS IR JŲ SUTEIKIMO KIEKIAI
	Eil. Nr.
	Techninės priežiūros rūšys
	Techninės priežiūros paslaugų apimtys
	Maksimalus kiekis per 36 mėn., kartais

	7FB20 - 1 vnt., 7FB25 - 3 vnt., 7FB30 – 2 vnt. (iš viso 6 vnt.)

	1. 
	Techninė priežiūra Nr. 1
	Techninė priežiūra Nr. 2
	Techninė priežiūra Nr. 3
	stabdžių skysčio keitimas
	6
	6
	6

	2. 
	
	
	
	hidraulinės sistemos tepalo keitimas
	
	
	

	3. 
	
	
	
	grįžtamojo hidraulinio tepalo filtro keitimas
	
	
	

	4. 
	
	
	
	universalaus tepalo vairaračio palenkimo mechanizmui keitimas
	
	
	

	5. 
	
	
	
	diferencialo ir transmisijos tepalo keitimas
	
	
	

	6. 
	
	
	
	ratų guolių tepimas
	
	
	

	7. 
	
	
	
	pagrindinio cilindro guminių dalių keitimas
	
	
	

	8. 
	
	
	
	darbinio stabdžio cilindro guminės dalies keitimas
	
	
	

	9. 
	
	
	
	tepimo taškų ir grandinių sutepimas
	
	
	

	10. 
	
	
	
	patikrinti elektrolito tankį, o taip pat akumuliatoriaus įtampą
	
	
	

	11. 
	
	
	
	vairo stiprintuvo žarnų keitimas
	
	
	

	12. 
	
	
	
	guminės vairo stiprintuvo dalies keitimas
	
	
	

	13. 
	
	
	
	hidraulinės sistemos žarnos keitimas
	
	
	

	14. 
	
	
	
	stabdžių sistemos žarnos keitimas
	
	
	

	15. 
	
	
	
	grandinės keitimas
	
	
	

	Techninė priežiūra Nr. 1 – atliekama antraisiais sutarties metais

	Techninė priežiūra Nr. 2 – atliekama pirmaisiais sutarties metais

	Techninė priežiūra Nr. 3 – atliekama trečiaisiais sutarties metais



Elektros krautuvų, vežimėlių ir vilkikų techninės priežiūros, gedimų diagnostikos ir remonto paslaugų pirkimo techninės specifikacijos 3 priedas
LINDE GAMINTOJO ELEKTRINIŲ TRANSPORTAVIMO PRIEMONIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ APIMTIS IR JŲ SUTEIKIMO KIEKIAI
	Eil. Nr.
	Techninės priežiūros rūšys
	Techninės priežiūros paslaugų apimtys
	Maksimalus kiekis per 36 mėn., kartais

	Linde E20 - 2 vnt. 

	1. 
	Techninė priežiūra Nr. 1
	Techninė priežiūra Nr. 2
	stabdžių sistemos veikimo patikrinimas
	2
	4

	2. 
	
	
	stovėjimo stabdžio veikimo patikrinimas ir reguliavimas (esant reikalui)
	
	

	3. 
	
	
	akumuliatoriaus skyrelio gaubto užrakto patikimumo patikrinimas ir reguliavimas
	
	

	4. 
	
	
	pasukamo tipo vairuojamosios ašies valymas
	
	

	5. 
	
	
	elektros sistemos (žibintų, stiklo valytuvų, garsinio signalo, šildytuvų) patikrinimas
	
	

	6. 
	
	
	važiavimo daviklio potenciometro reguliavimas
	
	

	7. 
	
	
	indikacijos įtaiso atmintyje išsaugotų pranešimų apie sutrikimus nuskaitymas ir ištrynimas, techninės priežiūros intervalų skaitiklio grąžinimas į pradinę padėtį
	
	

	8. 
	
	
	hidraulinės alyvos keitimas
	
	

	9. 
	
	
	hidraulinio filtro keitimas
	
	

	10. 
	
	
	kombinuoto tipo vairuojamosios ašies valymas ir tepimas
	
	

	11. 
	
	
	galios elementų ir radiatorių valymas
	
	

	12. 
	
	
	ventiliatorių veikimo patikrinimas ir valymas
	
	

	13. 
	
	
	pakreipimo cilindro susidėvėjimo patikrinimas ir keitimas esant reikalui
	
	

	14. 
	
	
	pedalų eigos sklandumo patikrinimas ir tepimas esant reikalui
	
	

	15. 
	
	
	šoninės pastūmos valymas ir tepimas, tvirtinimo patikimumo patikrinimas
	
	

	16. 
	
	
	visų kitų guolių ir šarnyrų techninės būklės patikrinimas ir tepimas
	
	

	17. 
	
	
	patikrinti elektrolito tankį, o taip pat akumuliatoriaus įtampą
	
	

	18. 
	
	
	kompiuterinė diagnostika
	
	

	19. 
	
	
	darbinės ir vairavimo hidraulinių sistemų alyvos lygio patikrinimas
	
	

	20. 
	
	
	darbinės ir vairavimo hidraulinių sistemų sandarumo patikrinimas
	
	

	21. 
	
	
	pakreipimo cilindro pritvirtinimo prie krautuvo rėmo ir kėlimo stiebo patikimumo patikrinimas
	
	

	22. 
	
	
	elektros kabelių ir jungčių būklės ir sujungimų patikimumo patikrinimas
	
	

	23. 
	
	
	vairalazdės įtvaro būklės patikrinimas
	
	

	24. 
	
	
	kėlimo šakių virbų ir virbų apsauginių elementų patikrinimas
	
	

	25. 
	
	
	kėlimo stiebo pritvirtinimo prie ašies patikimumo patikrinimas ir tvirtinimo varžtų užveržimas
	
	

	26. 
	
	
	kėlimo grandinė ir galinių padėčių ribotuvai: ilgio reguliavimas, apdorojimas purškiamo tipo grandinių priežiūros priemone
	
	

	27. 
	
	
	padangų būklės patikrinimas
	
	

	28. 
	
	
	ratų pavaros sandarumo patikrinimas
	
	

	29. 
	
	
	papildomų padargų dvigubų žarnų pirminio įtempimo patikrinimas ir žarnų vežimėlio eigos sklandumo patikrinimas
	
	

	30. 
	
	
	bandomasis važiavimas, bendras veikimo patikrinimas 
	
	

	Techninė priežiūra Nr. 1 – atliekama antraisiais sutarties metais

	Techninė priežiūra Nr. 2 – atliekama pirmaisiais ir trečiaisiais sutarties metais




Elektros krautuvų, vežimėlių ir vilkikų techninės priežiūros, gedimų diagnostikos ir remonto paslaugų pirkimo techninės specifikacijos 4 priedas
MITSUBISHI GAMINTOJO ELEKTRINIŲ TRANSPORTAVIMO PRIEMONIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ APIMTIS IR JŲ SUTEIKIMO KIEKIAI
	Eil. Nr.
	Techninės priežiūros rūšys
	Techninės priežiūros paslaugų apimtys
	Maksimalus kiekis per 36 mėn., kartais

	Mitsubishi FB20CN – 2 vnt., FB18N – 1 vnt. (iš viso 3 vnt.)

	1. 
	Techninė priežiūra Nr. 1
	Techninė priežiūra Nr. 2
	Techninė priežiūra Nr. 3
	pagrindinio stabdžių cilindriuko guminių dalių keitimas
	3
	3
	3

	2. 
	
	
	
	tepimo taškų ir grandinių sutepimas
	
	
	

	3. 
	
	
	
	indikacijos įtaiso atmintyje išsaugotų pranešimų apie sutrikimus nuskaitymas ir ištrynimas. Įėjimo ir išėjimo parametrų patikrinimas
	
	
	

	4. 
	
	
	
	hidraulinės alyvos keitimas
	
	
	

	5. 
	
	
	
	hidraulinio filtro keitimas
	
	
	

	6. 
	
	
	
	reduktoriaus alyvos keitimas
	
	
	

	7. 
	
	
	
	ratų priveržimo patikrinimas
	
	
	

	8. 
	
	
	
	patikrinti elektrolito tankį ir akumuliatoriaus įtampą
	
	
	

	9. 
	
	
	
	hidraulinės sistemos aukšto slėgio žarnos keitimas
	
	
	

	10. 
	
	
	
	vairo stiprintuvo žarnos keitimas
	
	
	

	11. 
	
	
	
	vidinių guminių vairo stiprintuvo cilindrų dalių keitimas
	
	
	

	12. 
	
	
	
	kėlimo grandinės keitimas
	
	
	

	Techninė priežiūra Nr. 1 – atliekama antraisiais sutarties metais

	Techninė priežiūra Nr. 2 – atliekama pirmaisiais sutarties metais

	Techninė priežiūra Nr. 3 – atliekama trečiaisiais sutarties metais



Elektros krautuvų, vežimėlių ir vilkikų techninės priežiūros, gedimų diagnostikos ir remonto paslaugų pirkimo techninės specifikacijos 5 priedas
KANAŠ GAMINTOJO ELEKTRINIŲ TRANSPORTAVIMO PRIEMONIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ APIMTIS IR JŲ SUTEIKIMO KIEKIAI
	Eil. Nr.
	Techninės priežiūros rūšys
	Techninės priežiūros paslaugų apimtys
	Maksimalus kiekis per 36 mėn., kartais

	KANAŠ EP-2014 – 1 vnt., ET-2001N – 1 vnt. (iš viso – 2 vnt.)

	1. 
	Techninė priežiūra
Nr. 1 – atliekama kasmet
	pakeisti tepalo filtrą bake
	6

	2. 
	
	patikrinti elektros prietaisus (kontrolierius, plokštės, blokas)
	



Elektros krautuvų, vežimėlių ir vilkikų techninės priežiūros, gedimų diagnostikos ir remonto paslaugų pirkimo techninės specifikacijos 6 priedas
JUNGHEINRICH GAMINTOJO ELEKTRINIŲ TRANSPORTAVIMO PRIEMONIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ APIMTIS IR JŲ SUTEIKIMO KIEKIAI
	Eil. Nr.
	Techninės priežiūros rūšys
	Techninės priežiūros paslaugų apimtys
	Maksimalus kiekis per 36 mėn., kartais

	Jungheinrich EFG 535 – 6 vnt. 

	1. 
	Techninė priežiūra Nr. 1 - atliekama kasmet
	patikrinti darbinio ir stovėjimo stabdžių efektyvumą
	18

	2. 
	
	pakeisti stabdžių skystį
	

	3. 
	
	patikrinti instrumentų, indikatorių ir valdymo jungiklių darbą
	

	4. 
	
	patikrinti perspėjimo signalizacijos įrangą ir apsaugos įrangą pagal eksploatavimo instrukciją
	

	5. 
	
	patikrinti saugiklių parametrų teisingumą
	

	6. 
	
	patikrinti kabelių sujungimų tvirtumą ir ar nėra kabelių pažeidimų
	

	7. 
	
	patikrinti reles
	

	8. 
	
	patikrinti variklio tvirtinimą
	

	9. 
	
	patikrinti kabelio pajungimo tvirtumą, jei būtina, sutepti polius
	

	10. 
	
	patikrinti elektrolito tankį, o taip pat akumuliatoriaus įtampą
	

	11. 
	
	akumuliatoriaus apžiūra
	

	12. 
	
	patikrinti ventiliatoriaus funkcionalumą
	

	13. 
	
	išvalyti elektros variklio ventiliatoriaus įsiurbimo filtrą
	

	14. 
	
	patikrinti ar reduktoriuje nėra garsų, pratekėjimų
	

	15. 
	
	patikrinti tepalo lygį reduktoriuje
	

	16. 
	
	pakeisti transmisijos tepalą
	

	17. 
	
	patikrinti eigos mechanizmą, jei būtina, sureguliuoti, sutepti
	

	18. 
	
	patikrinti ar ratai nesusidėvėję, neturi pažeidimų
	

	19. 
	
	patikrinti ratų guolius ir tvirtinimą
	

	20. 
	
	pakeisti priekinių ratų guolių užpildymą tepalu
	

	21. 
	
	patikrinti pakeliamo rėmo tvirtinimą
	

	22. 
	
	patikrinti ar rėmas neturi pažeidimų
	

	23. 
	
	patikrinti atsvaros įrengimo patikimumą
	

	24. 
	
	patikrinti apsauginį stogą virš operatoriaus arba kabiną ar nėra pažeidimų
	

	25. 
	
	patikrinti operatoriaus sėdynę ir pasyvios saugos įrangos sistemą
	

	26. 
	
	patikrinti lenteles
	

	27. 
	
	patikrinti priekabos prikabinimo arba vilkimo įrenginį
	

	28. 
	
	patikrinti pakeliamo rėmo atramas
	

	29. 
	
	patikrinti slankiklių ir atramų sureguliavimą
	

	30. 
	
	stiebo ritinėlių apžiūra. Patikrinti darbinių paviršių susidėvėjimą
	

	31. 
	
	patikrinti stiebo sekcijos ir šakinio vežimėlio šoninį tarpelį
	

	32. 
	
	patikrinti krovininių grandinių sureguliavimą, esant reikalui, jas įtempti
	

	33. 
	
	patikrinti šakių iltis ir šakinį vežimėlį ar nėra susinešiojimo ir pažeidimų
	

	34. 
	
	patikrinti pakeliamo rėmo polinkio kampą
	

	35. 
	
	patikrinti polinkio cilindro padėtį. Patikrinti stūmoklio dugno antveržlės priveržimo patikimumą, esant reikalui, papildomai užveržti veržlę
	

	36. 
	
	patikrinti hidraulinės sistemos darbą
	

	37. 
	
	patikrinti žarnų ir vamzdynų, taip pat ir sujungimų tvirtinimų tvirtumą, hermetiškumą ir pažeidimų nebuvimą, esant reikalui, priveržti sujungimus
	

	38. 
	
	patikrinti cilindrus ir stūmoklių kotus ar nėra pažeidimų, hermetiškumą ir sujungimus
	

	39. 
	
	patikrinti hidraulinės sistemos tepalo lygį, esant reikalui, koreguoti
	

	40. 
	
	pakeisti tepalą hidraulinėje sistemoje
	

	41. 
	
	pakeisti hidraulinės sistemos tepalo filtrą
	

	42. 
	
	pakeisti ventiliacijos filtrą
	

	43. 
	
	patikrinti slėgio ribojimo vožtuvų darbą
	

	44. 
	
	patikrinti prikabinamą ir papildomą įrangą, ar patikimas tvirtinimas, darbingumą ir pažeidimų nebūvimą
	

	45. 
	
	atlikti bandomąjį važiavimą su nominalia apkrova
	

	46. 
	
	sutepti kėlimo, transportavimo priemonę pagal tepimo schemą
	

	47. 
	
	patikrinti pakeliamo rėmo polinkio kampą
	

	48. 
	
	patikrinti valdymo vairu darbą
	

	49. 
	
	patikrinti hidraulinių mazgų hermetiškumą ir funkcionavimą
	

	50. 
	
	patikrinti valdomą tiltą ir posūkio kumštelius ar nesusinešioję, ar nėra pažeidimų. Sureguliuoti ratų guolius
	

	51. 
	
	kompiuterinė diagnostika
	

	Jungheinrich EFG 430 - 1 vnt. techninės priežiūros apimtis

	1. 
	Techninė priežiūra Nr. 1 – atliekama kasmet
	patikrinti darbinio ir stovėjimo stabdžių efektyvumą
	3

	2. 
	
	pakeisti stabdžių skystį
	

	3. 
	
	patikrinti instrumentų, indikatorių ir valdymo jungiklių darbą
	

	4. 
	
	patikrinti perspėjimo signalizacijos įrangą ir apsaugos įrangą pagal eksploatavimo instrukciją
	

	5. 
	
	patikrinti saugiklių parametrų teisingumą
	

	6. 
	
	patikrinti kabelių sujungimų tvirtumą ir ar nėra kabelių pažeidimų
	

	7. 
	
	patikrinti reles
	

	8. 
	
	patikrinti variklio tvirtinimą
	

	9. 
	
	patikrinti kabelio pajungimo tvirtumą, jei būtina, sutepti polius
	

	10. 
	
	patikrinti elektrolito tankį, o taip pat akumuliatoriaus įtampą
	

	11. 
	
	patikrinti ventiliatoriaus funkcionalumą
	

	12. 
	
	išvalyti elektros variklio ventiliatoriaus įsiurbimo filtrą
	

	13. 
	
	patikrinti ar reduktoriuje nėra garsų, pratekėjimų
	

	14. 
	
	patikrinti tepalo lygį reduktoriuje
	

	15. 
	
	pakeisti transmisijos tepalą
	

	16. 
	
	patikrinti eigos mechanizmą, jei būtina, sureguliuoti, sutepti
	

	17. 
	
	patikrinti ar ratai nesusidėvėję, neturi pažeidimų
	

	18. 
	
	patikrinti ratų guolius ir tvirtinimą
	

	19. 
	
	patikrinti pakeliamo rėmo tvirtinimą
	

	20. 
	
	patikrinti ar rėmas neturi pažeidimų
	

	21. 
	
	patikrinti atsvaros įrengimo patikimumą
	

	22. 
	
	patikrinti apsauginį stogą virš operatoriaus arba kabiną ar nėra pažeidimų
	

	23. 
	
	patikrinti operatoriaus sėdynę ir pasyvios saugos įrangos sistemą
	

	24. 
	
	patikrinti priekabos prikabinimo arba vilkimo įrenginį
	

	25. 
	
	patikrinti pakeliamo rėmo atramas
	

	26. 
	
	patikrinti slankiklių ir atramų sureguliavimą
	

	27. 
	
	stiebo ritinėlių apžiūra. Patikrinti darbinių paviršių susidėvėjimą
	

	28. 
	
	patikrinti stiebo sekcijos ir šakinio vežimėlio šoninį tarpelį
	

	29. 
	
	patikrinti krovininių grandinių sureguliavimą, esant reikalui, jas įtempti
	

	30. 
	
	patikrinti šakių iltis ir šakinį vežimėlį ar nėra susinešiojimo ir pažeidimų
	

	31. 
	
	patikrinti pakeliamo rėmo polinkio kampą
	

	32. 
	
	patikrinti polinkio cilindro padėtį. Patikrinti stūmoklio dugno antveržlės priveržimo patikimumą, esant reikalui, papildomai užveržti veržlę
	

	33. 
	
	patikrinti hidraulinės sistemos darbą
	

	34. 
	
	patikrinti žarnų ir vamzdynų, taip pat ir sujungimų tvirtinimų tvirtumą, hermetiškumą ir pažeidimų nebuvimą, esant reikalui, priveržti sujungimus
	

	35. 
	
	patikrinti cilindrus ir stūmoklių kotus ar nėra pažeidimų, hermetiškumą ir sujungimus
	

	36. 
	
	patikrinti hidraulinės sistemos tepalo lygį, esant reikalui, koreguoti
	

	37. 
	
	pakeisti tepalą hidraulinėje sistemoje
	

	38. 
	
	pakeisti hidraulinės sistemos tepalo filtrą
	

	39. 
	
	pakeisti ventiliacijos filtrą
	

	40. 
	
	patikrinti slėgio ribojimo vožtuvų darbą
	

	41. 
	
	patikrinti prikabinamą ir papildomą įrangą, ar patikimas tvirtinimas, darbingumą ir pažeidimų nebūvimą
	

	42. 
	
	atlikti bandomąjį važiavimą su nominalia apkrova
	

	43. 
	
	sutepti kėlimo, transportavimo priemonę pagal tepimo schemą
	

	44. 
	
	patikrinti valdymo vairu darbą
	

	45. 
	
	patikrinti hidraulinių mazgų hermetiškumą ir funkcionavimą
	

	46. 
	
	patikrinti valdomą tiltą ir posūkio kumštelius ar nesusinešioję, ar nėra pažeidimų. Sureguliuoti ratų guolius
	

	47. 
	
	kompiuterinė diagnostika
	

	Jungheinrich EZS 6250 – 1 vnt. techninės priežiūros apimtis

	1. 
	Techninė priežiūra Nr. 1– atliekama kasmet
	patikrinti darbinį ir rankinį stabdžius, jei būtina, sureguliuoti juos
	3

	2. 
	
	pakeisti stabdžių skystį
	

	3. 
	
	patikrinti sujungimų ir žarnų hermetiškumą
	

	4. 
	
	patikrinti stabdžių kaladėlių susidėvėjimą
	

	5. 
	
	patikrinti perspėjimo ir saugos įrenginius
	

	6. 
	
	patikrinti kabelių ir variklio tvirtinimą
	

	7. 
	
	patikrinti instrumentų, indikatorių ir valdymo jungiklių funkcionalumą
	

	8. 
	
	patikrinti apšvietimo prietaisų funkcionalumą
	

	9. 
	
	patikrinti ar veikia ir ar teisingai pastatytas mikrojungiklis
	

	10. 
	
	patikrinti kontaktorius ir reles
	

	11. 
	
	patikrinti šildymo veikimą
	

	12. 
	
	patikrinti ar saugiklių parodymai patikimi
	

	13. 
	
	rėmo galūnių patikrinimas
	

	14. 
	
	patikrinti ar tvirtai laikosi kabelių sujungimai ir ar nėra pažeistų kabelių
	

	15. 
	
	apžiūrėti akumuliatorių
	

	16. 
	
	patikrinti ar tvirtai pritvirtinti akumuliatoriaus kabeliai, jei būtina, sutepti polius
	

	17. 
	
	patikrinti elektrolito tankį ir lygį akumuliatoriuje, ir akumuliatoriaus įtampą
	

	18. 
	
	patikrinti pakabos mechanines dalis, jei būtina, sureguliuoti ir sutepti jas
	

	19. 
	
	patikrinti mygtukų funkcionalumą
	

	20. 
	
	pakeisti tepalą pavaroje
	

	21. 
	
	patikrinti, ar greičių dėžė neišskiria pašalinių garsų, ar neteka iš jos skystis
	

	22. 
	
	vizualiai patikrinti amortizatorius
	

	23. 
	
	vizualiai patikrinti plokščias spyruokles
	

	24. 
	
	patikrinti ar nepažeisti rėmai ir varžtų sujungimai
	

	25. 
	
	patikrinti priekabos movą ir priekabos vilkimo įrenginius
	

	26. 
	
	patikrinti vairuotojo sėdynę
	

	27. 
	
	patikrinti ar tinkamai įrengta ir funkcionuoja papildoma įranga (veidrodžiai, futliarai, stiklo valytuvai, stiklų plovimo mechanizmas ir t.t.)
	

	28. 
	
	patikrinti ar nepažeista kabina ir vairuotojo apsauginis stogelis. Jei būtina, patikrinti ir sutepkite vyrius
	

	29. 
	
	atlikti eksperimentinį judėjimą su nominaliu kroviniu
	

	30. 
	
	atlikti veiksmus, atliekamus pateikto techninės priežiūros plano pagrindu
	

	31. 
	
	patikrinti hidraulinio vairo mechanizmo funkcionalumą
	

	32. 
	
	patikrinti mašininio tepalo lygį
	

	33. 
	
	patikrinti žarnas ir valdymo kabelius
	

	34. 
	
	pakeisti hidraulinį tepalą ir hidraulinio tepalo filtrą bake
	

	35. 
	
	patikrinti vairo kolonėlės mechanines dalis
	

	Jungheinrich EJE 235 - 3 vnt. techninės priežiūros apimtis

	1. 
	
	
	patikrinti stabdžių darbą, esant reikalui, sureguliuoti
	
	

	2. 
	
	
	patikrinti oro tarpą elektromagnetiniame stabdyje, esant reikalui, sureguliuoti
	
	

	3. 
	
	
	patikrinti perspėjimo signalizacijos ir saugos įrenginius pagal eksploatavimo instrukciją
	
	

	4. 
	
	
	patikrinti kabelių ir variklių tvirtinimą
	
	

	5. 
	
	
	patikrinti prietaisų, indikatorių ir valdymo jungiklių darbą
	
	

	6. 
	
	
	patikrinti mikrojungiklių derinimo funkcionavimą
	
	

	7. 
	
	
	patikrinti avarinio jungiklio darbą
	
	

	8. 
	
	
	patikrinti kontaktorius ir reles
	
	

	9. 
	Techninė priežiūra Nr. 1 - atliekama pirmas ir antraisiais sutarties metais
	Techninė priežiūra Nr. 2 - atliekama trečiaisiais sutarties metais
	atlikti rėmo uždarymo patikrinimą
	6
	3

	10. 
	
	
	apsauginis blokavimas
	
	

	11. 
	
	
	patikrinti jungčių tvirtinimą ir kabelių pažeidimų nebūvimą
	
	

	12. 
	
	
	patikrinti akumuliatoriaus kabelio pajungimo užveržimo patikimumą, esant reikalui, sutepti gnybtus
	
	

	13. 
	
	
	patikrinti elektrolito tankį ir lygį, o taip pat akumuliatoriaus įtampą
	
	

	14. 
	
	
	patikrinti akumuliatoriaus jungimo šakė ar nėra pažeidimų, jos darbinį stovį ir tvirtinimo patikimumą
	
	

	15. 
	
	
	patikrinti reduktorių ar nėra triukšmo ir nutekėjimų
	
	

	16. 
	
	
	patikrinti važiavimo mechanizmą, esant reikalui, sureguliuoti ir sutepti, patikrinti valdymo konsolės grįžimą
	
	

	17. 
	
	
	patikrinti ratų guolius ir ratų tvirtinimą
	
	

	18. 
	
	
	patikrinti ratų sudilimą ir ar nėra pažeidimų
	
	

	19. 
	
	
	patikrinti dureles ir dangčius
	
	

	20. 
	
	
	patikrinti ar įskaitomos ir sukomplektuotos lentelės
	
	

	21. 
	
	
	patikrinti rėmą ir srieginius sujungimus ar nėra pažeidimų
	
	

	22. 
	
	
	patikrinti cilindrus ir stūmoklių kotus ar nėra pažeidimų, hermetiškumą ir tvirtinimą
	
	

	23. 
	
	
	patikrinti šakių ilčių susinešiojimą ir galimus pažeidimus 
	
	

	24. 
	
	
	stiebo rutulėlių apžiūra, patikrinti darbinių paviršių susidėvėjimą
	
	

	25. 
	
	
	slankiklių ir ribotuvų reguliavimo ir susidėvėjimo kontrolė, esant reikalui, papildomai sureguliuoti
	
	

	26. 
	
	
	apžiūrėti žarnas ir vamzdynus, o taip pat ar tvirtai pritvirtinti prijungimai, jų hermetiškumą ir ar nėra pažeidimų
	
	

	27. 
	
	
	patikrinti krovininių grandinių sureguliavimą, esant reikalui, įtempti
	
	

	28. 
	
	
	patikrinti šoninį stiebo sekcijos ir kėlimo įrenginio tarpą
	
	

	29. 
	
	
	patikrinti hidraulinės sistemos darbą
	
	

	30. 
	
	
	pakeisti hidraulinį tepalą
	
	

	31. 
	
	
	pakeisti hidraulinės sistemos tepalo filtrą
	
	

	32. 
	
	
	patikrinti traukimo/prispaudimo žarnas
	
	

	33. 
	
	
	atlikti bandomąjį važiavimą su nominalia apkrova
	
	

	34. 
	
	
	sutepti grindų kėlimo-transportavimo priemonę pagal tepimo schemą
	
	

	35. 
	
	
	kompiuterinė diagnostika
	
	

	36. 
	
	
	pakeisti transmisijos tepalą, jei viršytas tarnavimo laikas (10000 val.)
	
	

	Jungheinrich EJC B16 – 6 vnt. techninės priežiūros apimtis

	1. 
	Techninė priežiūra Nr. 1 - atliekama pirmas ir antraisiais sutarties metais
	Techninė priežiūra Nr. 2 - atliekama trečiaisiais sutarties metais
	patikrinti stabdžių darbą, esant reikalui, sureguliuoti
	12
	6

	2. 
	
	
	patikrinti oro tarpą elektromagnetiniame stabdyje, esant reikalui, sureguliuoti
	
	

	3. 
	
	
	patikrinti perspėjimo signalizacijos ir saugos įrenginius pagal eksploatavimo instrukciją
	
	

	4. 
	
	
	patikrinti kabelių ir variklių tvirtinimą
	
	

	5. 
	
	
	patikrinti prietaisų, indikatorių ir valdymo jungiklių darbą
	
	

	6. 
	
	
	patikrinti mikrojungiklių suderinimą
	
	

	7. 
	
	
	patikrinti avarinio jungiklio darbą
	
	

	8. 
	
	
	patikrinti kontaktorius ir reles
	
	

	9. 
	
	
	patikrinti saugiklių parametrų teisingumą
	
	

	10. 
	
	
	atlikti rėmo sujungimo patikrinimą
	
	

	11. 
	
	
	patikrinti anglies šepetėlių nusidėvėjimą, esant reikalui, pakeisti
	
	

	12. 
	
	
	patikrinti jungčių tvirtinimą ir kabelių pažeidimų nebūvimą
	
	

	13. 
	
	
	akumuliatoriaus ir jo komponentų apžiūra
	
	

	14. 
	
	
	patikrinti akumuliatoriaus kabelio pajungimo užveržimo patikimumą, esant reikalui, sutepti gnybtus
	
	

	15. 
	
	
	patikrinti elektrolito tankį ir lygį, o taip pat akumuliatoriaus įtampą
	
	

	16. 
	
	
	patikrinti akumuliatoriaus šakutę, ar nėra pažeidimų, jos darbinį stovį ir tvirtinimo patikimumą
	
	

	17. 
	
	
	patikrinti eigos išblokavimo jungiklio darbą
	
	

	18. 
	
	
	patikrinti reduktorių ar nėra triukšmo ir nutekėjimų
	
	

	19. 
	
	
	patikrinti ratų guolius ir ratų tvirtinimą
	
	

	20. 
	
	
	patikrinti ratų susidėvėjimą ir ar nėra pažeidimų
	
	

	21. 
	
	
	patikrinti dureles ir dangčius
	
	

	22. 
	
	
	patikrinti lentelių skaitomumą ir sukomplektavimą
	
	

	23. 
	
	
	patikrinti rėmą ir srieginius sujungimus ar nėra pažeidimų
	
	

	24. 
	
	
	patikrinti pakeliamo rėmo tvirtinimą/atraminę dalį
	
	

	25. 
	
	
	patikrinti grindų judamos plokštės tvirtinimą ir funkcionavimą
	
	

	26. 
	
	
	patikrinti valdymo elementus “Hidraulinė funkcija” ir lenteles, ar jos skaitomos ir pilnos
	
	

	27. 
	
	
	patikrinti cilindrus ir stūmoklių kotus ar nėra pažeidimų, hermetiškumą ir tvirtinimą
	
	

	28. 
	
	
	patikrinti slankiklių ir ribotuvų sureguliavimą ir susidėvėjimą, esant reikalui, papildomai sureguliuoti
	
	

	29. 
	
	
	stiebo rutulėlių apžiūra, patikrinti darbinių paviršių susidėvėjimą
	
	

	30. 
	
	
	apžiūrėti žarnas ir vamzdynus, o taip pat ar tvirtai pritvirtinti prijungimai, jų hermetiškumą ir ar nėra pažeidimų
	
	

	31. 
	
	
	patikrinti krovininių grandinių sureguliavimą, esant reikalui, įtempti
	
	

	32. 
	
	
	patikrinti šoninį stiebo sekcijų ir krovinių kėlimo įrenginio tarpą
	
	

	33. 
	
	
	patikrinti hidraulinės sistemos darbą
	
	

	34. 
	
	
	patikrinti avarinio nuleidimo priemonių darbą
	
	

	35. 
	
	
	pakeisti hidraulinį tepalą
	
	

	36. 
	
	
	patikrinti traukimo/prispaudimo žarnas
	
	

	37. 
	
	
	atlikti bandomąjį važiavimą su nominalia apkrova
	
	

	38. 
	
	
	sutepti grindų kėlimo-transportavimo priemonę pagal tepimo schemą
	
	

	39. 
	
	
	patikrinti elektrinio valdymo vairu ir jo komponentų darbą
	
	

	40. 
	
	
	patikrinti valdymo vairu guolius, laisvą eigą ir mechanizmo dantratinį sukabinimą ir /arba patikrinti valdymo vairu guolius, laisvą eigą ir mechanizmo dantratinį sukabinimą ir /arba vairavimo grandinę. Sutepti dantratinį sukabinimą ir /arba vairavimo grandinę
	
	

	41. 
	
	
	kompiuterinė diagnostika
	
	

	42. 
	
	
	pakeisti transmisijos tepalą, jei viršytas tarnavimo laikas (10000 val.)
	
	

	Jungheinrich EJH 3110 – 2 vnt. techninės priežiūros apimtis

	
	Techninė priežiūra Nr. 1 – atliekama pirmaisiais ir trečiaisiais sutarties metai
	Techninė priežiūra Nr. 2 – atliekama antraisiais sutarties metais
	Stabdžių sistema
	4
	2

	1. 
	
	
	patikrinti stabdžių darbą, esant reikalui, sureguliuoti
	
	

	2. 
	
	
	patikrinti oro tarpą elektromagnetiniame stabdyje, esant reikalui, sureguliuoti
	
	

	
	
	
	Elektros įrenginiai
	
	

	3. 
	
	
	patikrinti perspėjimo signalizacijos įrangą ir apsaugos įrangą pagal eksploatavimo instrukciją
	
	

	4. 
	
	
	patikrinti variklių ir kabelių tvirtinimą.
	
	

	5. 
	
	
	patikrinti instrumentų, indikatorių ir valdymo jungiklių darbą.
	
	

	6. 
	
	
	patikrinti mikrojungiklių suderinimą
	
	

	7. 
	
	
	patikrinti avarinio jungiklio darbą
	
	

	8. 
	
	
	patikrinti kontaktorius ir reles
	
	

	9. 
	
	
	patikrinti saugiklių parametrų teisingumą
	
	

	10. 
	
	
	atlikti rėmo sujungimo patikrinimą
	
	

	11. 
	
	
	patikrinti anglies šepetėlių nusidėvėjimą, esant reikalui, pakeisti
	
	

	12. 
	
	
	patikrinti ar tvirtai laikosi kabelių sujungimai ir ar nėra kabelių pažeidimų
	
	

	
	
	
	Elektros energijos tiekimas
	
	

	13. 
	
	
	akumuliatorinės baterijos ir komponentų apžiūra
	
	

	14. 
	
	
	patikrinti kabelio pajungimo tvirtumą, jei būtina, sutepti polius
	
	

	15. 
	
	
	patikrinti elektrolito tankį, o taip pat akumuliatoriaus įtampą
	
	

	16. 
	
	
	patikrinti akumuliatoriaus jungimo šakė ar nėra pažeidimų, jos darbinį stovį ir tvirtinimo patikimumą
	
	

	
	
	
	Judėjimas
	
	

	17. 
	
	
	patikrinti eigos išblokavimo jungiklio darbą
	
	

	18. 
	
	
	patikrinti ar reduktoriuje nėra garsų, pratekėjimų
	
	

	19. 
	
	
	patikrinti ratų guolius ir tvirtinimą
	
	

	20. 
	
	
	patikrinti ar ratai nesusidėvėję, neturi pažeidimų
	
	

	
	
	
	Rėmas ir kėbulas
	
	

	21. 
	
	
	patikrinti dureles ir dangčius
	
	

	22. 
	
	
	patikrinti lenteles
	
	

	23. 
	
	
	patikrinti rėmą ir sriegines jungtis, ar nėra pažeidimų
	
	

	24. 
	
	
	patikrinti operatoriaus vietos tvirtinimo varžtus
	
	

	25. 
	
	
	patikrinti pakeliamo rėmo tvirtinimą/atraminę dalį
	
	

	26. 
	
	
	patikrinti grindų judamos plokštės tvirtinimą ir funkcionavimą
	
	

	
	
	
	Hidraulinė įranga
	
	

	27. 
	
	
	Patikrinti „Hidraulikos“ valdymo elementus ir jų funkcijų lenteles, jų įskaitomumą ir visapusiškumą
	
	

	28. 
	
	
	patikrinti cilindrus ir stūmoklių kotus ar nėra pažeidimų, hermetiškumą ir tvirtinimą
	
	

	29. 
	
	
	patikrinti slankiklių ir ribotuvų sureguliavimą ir susidėvėjimą, esant reikalui, papildomai sureguliuoti
	
	

	30. 
	
	
	stiebo rutulėlių apžiūra, patikrinti darbinių paviršių susidėvėjimą
	
	

	31. 
	
	
	patikrinti žarnų ir vamzdynų, taip pat ir sujungimų tvirtinimų tvirtumą, hermetiškumą ir pažeidimų nebuvimą, esant reikalui, priveržti sujungimus
	
	

	32. 
	
	
	patikrinti stiebo skyriaus ir šakinio vežimėlio šoninį tarpelį
	
	

	33. 
	
	
	patikrinti hidraulinės sistemos darbą
	
	

	34. 
	
	
	patikrinti avarinio nuleidimo darbą
	
	

	35. 
	
	
	patikrinti hidraulinės sistemos tepalo lygį, esant reikalui, koreguoti
	
	

	36. 
	
	
	patikrinti traukimo/prispaudimo žarnas
	
	

	37. 
	
	
	sutepti kėlimo, transportavimo priemonę pagal tepimo schemą
	
	

	38. 
	
	
	patikrinti valdymo vairu darbą
	
	

	39. 
	
	
	patikrinti elektrinio valdymo vairu ir jo komponentų darbą
	
	

	40. 
	
	
	patikrinti valdymo vairu guolius, laisvą eigą ir mechanizmo dantratinį sukabinimą ir /arba vairavimo grandinę. Sutepti dantratinį sukabinimą ir /arba vairavimo grandinę
	
	

	41. 
	
	
	pakeisti hidraulinę alyvą. Keitimo terminas kas 2000 darbo valandų arba praėjus 2 metams
	
	



Elektros krautuvų, vežimėlių ir vilkikų techninės priežiūros, gedimų diagnostikos ir remonto paslaugų pirkimo techninės specifikacijos 7 priedas
RAD ENGINEERING, BALKANKAR USTREM, VENI GAMINTOJŲ ELEKTRINIŲ TRANSPORTAVIMO PRIEMONIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ APIMTIS IR JŲ SUTEIKIMO KIEKIAI
	Eil. Nr.
	Techninės priežiūros rūšys
	Techninės priežiūros paslaugų apimtys
	Maksimalus kiekis per 36 mėn., kartais

	RAD ENGINEERING COMPACT EB 416.30.242 S – 5 vnt., BALKANKAR USTREM COMPACT EV 698.30.242 S – 2 vnt. (iš viso 7 vnt.)

	1. 
	Techninė priežiūra Nr. 1 – atliekama pirmaisiais ir trečiaisiais sutarties metai
	Techninė priežiūra Nr. 2 – atliekama antraisiais sutarties metais
	prietaisų skydelio elektros įrenginių, garso signalo, apšvietimo ir korpuso patikrinimas
	14
	7

	2. 
	
	
	kontrolinių lempučių veiklumo patikrinimas
	
	

	3. 
	
	
	akumuliatorinės baterijos elektrolito nutekėjimo, prireikus ir kontaktinių elementų ir ventiliacinių kanalų valymas
	
	

	4. 
	
	
	elektrolito lygio patikrinimas akumuliatorinėje baterijoje, prireikus įpilti distiliuoto vandens
	
	

	5. 
	
	
	pliusinių išvedimų ir laidų galų valymas bei sutepimas
	
	

	6. 
	
	
	elektros įrangos bei landų būsenos ir tvirtinimo patikrinimas
	
	

	7. 
	
	
	elektros variklių patikrinimas. Prireikus jų tvirtinimo elementų užveržimas
	
	

	8. 
	
	
	kolektorių paviršių, valytuvų ir išeinamų elektros variklių gnybtų patikrinimas
	
	

	9. 
	
	
	patikrinti elektrolito tankį, o taip pat akumuliatoriaus įtampą
	
	

	10. 
	
	
	ratų padangų išorinis patikrinimas. Ratų tvirtinimo elementų patikrinimas
	
	

	11. 
	
	
	tepalo nutekėjimo patikrinimas iš karterio, transmisijos 
	
	

	12. 
	
	
	važiuoklės ir tilto tvirtinimo elementų patikrinimas. Prireikus juos užveržti
	
	

	13. 
	
	
	guolių, šarnyrų vairo strypo tepimas
	
	

	14. 
	
	
	ratų stebulių bei guolių klirenso išardymas, sutepimas ir reguliavimas
	
	

	15. 
	
	
	tepalo pakeitimas varančiojo veleno karteryje
	
	

	16. 
	
	
	tepalo pratekėjimo iš vairo stiprintuvo sujungimų patikrinimas
	
	

	17. 
	
	
	tepalo lygio bake patikrinimas ir esant poreikiui papildymas
	
	

	18. 
	
	
	lanksčių laidų ir sistemos vamzdynų jungčių būklės patikrinimas
	
	

	19. 
	
	
	vairo kolonėlės jungties su važiuokle patikrinimas ir paveržimas esant poreikiui
	
	

	20. 
	
	
	hidrostatinio vairo valdymo patikra ir esant poreikiui oro iš sistemos pašalinimas
	
	

	21. 
	
	
	valdymo įtaiso jungiamųjų elementų užveržimo patikra
	
	

	22. 
	
	
	patikrinti stabdžių sistemą važiuojant
	
	

	23. 
	
	
	pagrindinio stabdžių cilindro tvirtinimo elementų patikrinimas. Prireikus užveržti
	
	

	24. 
	
	
	vamzdyno būsenos ir tvirtinimo patikrinimas
	
	

	25. 
	
	
	stabdžių pedalo laisvos eigos patikrinimas, prireikus sureguliuoti
	
	

	26. 
	
	
	stovėjimo stabdžių veikimo patikrinimas, prireikus sureguliuoti
	
	

	27. 
	
	
	tarpo tarp stabdžių trinkelių ir stabdžių būgno reguliavimas esant poreikiui
	
	

	28. 
	
	
	oro patikrinimas hidrauliniame stabdyje, prireikus pašalinti orą
	
	

	29. 
	
	
	besitrinančių sujungimų, spyruoklių sutepimas
	
	

	30. 
	
	
	valdymo pedalo judėjimo patikrinimas (įjungus/išjungus valdymo pedalą)
	
	

	31. 
	
	
	judančių dalių sutepimas
	
	

	32. 
	
	
	darbinių paviršių sutepimas
	
	

	33. 
	
	
	šakių fiksatorių sutepimas
	
	

	34. 
	
	
	kėlimo įrenginiu tvirtinimo patikrinimas, prireikus užveržti prie keltuvo važiuoklės
	
	

	35. 
	
	
	cilindrų štokų bei pasvyrimo cilindrų tvirtinimo patikrinimas 
	
	

	36. 
	
	
	šoninio klirenso tarp mažo volelio ir stiebo patikrinimas, prireikus sureguliuoti
	
	

	37. 
	
	
	 įtempimo įrenginių patikrinimas, prireikus sureguliuoti
	
	

	38. 
	
	
	kėlimo įrenginio tvirtinimo intarpų sutepimas 
	
	

	39. 
	
	
	šakių patikrinimas ir bandymai
	
	

	40. 
	
	
	judėjimo volelių guolių sutepimas
	
	

	41. 
	
	
	lanksčių movų ir jungiančių sistemą elementų būklės patikrinimas
	
	

	42. 
	
	
	pasvyrimo cilindrų guolių sutepimas
	
	

	43. 
	
	
	hidraulinio paskirstytojo valdymo įrenginio patikrinimas. Svertų mechanizmų sutepimas
	
	

	44. 
	
	
	kėlimo cilindrų darbinis patikrinimas, prireikus pašalinti orą
	
	

	45. 
	
	
	tepalo nutekėjimo patikrinimas keliant nominalų svorį į maksimalų aukštį, prireikus pašalinti pratekėjimus
	
	

	46. 
	
	
	kėlimo įrenginio pasvirimo kampo patikrinimas keliant nominalaus svorio krovinį
	
	

	47. 
	
	
	krovinio kėlimo ir nuleidimo greičio patikrinimas
	
	

	48. 
	
	
	tepalo pakeitimas ir tepalo bako plovimas
	
	

	49. 
	
	
	važiuoklės, apsauginio dangtelio patikrinimas ar nėra deformacijos ar įskylimų suvirinimo vietose
	
	

	50. 
	
	
	visų elektros pakrovėjo sistemų patikrinimas
	
	

	51. 
	
	
	kompiuterinė diagnostika
	
	

	52. 
	
	
	stabdžių skysčio pakeitimas (kas antrą TA patikrinimą) ir stabdžių sistemos praplovimas
	
	

	RAD ENGINEERING COMPACT ISKRA EAC 435.30.486 S – 2 vnt. techninės priežiūros apimtis

	
	Techninė priežiūra Nr. 1– atliekama kasmet
	Transmisija ir vairuojama ašis
	6

	1. 
	
	ratų guolių prošvaisos išmontavimas, sutepimas ir reguliavimas
	

	2. 
	
	alyvos keitimas varančiosios ašies korpuse
	

	
	
	Hidroserviso kontrolė
	

	3. 
	
	vairo laisvo judesio patikra
	

	
	
	Stabdžių sistema
	

	4. 
	
	stabdžių skysčio pakeitimas (kas antros MP) ir stabdžių sistemos plovimas
	

	5. 
	
	patikrinti alyvos lygį rezervuare ir, jei reikia, papildymas 
	

	
	
	Komandinis įtaisas
	

	6. 
	
	komandos pedalo išbandymas (komandinio organo įjungimas/išjungimas)
	

	7. 
	
	judančiųjų sujungimų tepimas
	

	
	
	Kėlimo įtaisas
	

	8. 
	
	patikrinti kėlimo įtaiso tinkamumą per kelis kartus pakartodami nuleidimą ir pakreipimą
	

	9. 
	
	stiebų ir kėlimo grandinių sutepimas
	

	10. 
	
	fiksatoriaus šakių tepimas
	

	11. 
	
	patikra ir, jeigu reikia traukimas, kėlimo įtaiso laikiklio prie mašinos važiuoklės
	

	12. 
	
	patikrinti pakreipimo cilindrų stūmoklinių strypų pritvirtinimą prie tvirtinimo kilpos ir, jei reikia, varžtų prisukimas prie jos
	

	13. 
	
	apžiūra ir, jei reikia, šoninio tarpo tarp mažų ritinėlių ir stiebo paviršiaus sureguliavimas
	

	14. 
	
	pakėlimo grandinių būklės patikrinimas ir, prireikus, įtempimo sureguliavimas
	

	15. 
	
	kėlimo įtaiso tvirtinimo kaiščių sutepimas
	

	16. 
	
	šakių būklės patikra ir jų bandymai
	

	17. 
	
	ritininių guolių tepimas
	

	
	
	Hidraulinė sistema
	

	18. 
	
	patikrinti, ar nėra alyvos nuotėkio, padidindami vardinę apkrovą iki didžiausio aukščio ir, jei reikia, pašalinkite nuotėkį
	

	19. 
	
	pakėlus vardinę apkrovą, patikrinti savaiminio kėlimo įtaiso pasvirimo vertę
	

	20. 
	
	krovinio pakėlimo ir nuleidimo greičio tikrinimas
	

	21. 
	
	alyvos keitimas ir alyvos bako valymas
	

	
	
	Elektros keltuvo visuma
	

	22. 
	
	patikrinti važiuoklę ir apsauginį dangtelį ar nėra deformacijos ir įtrūkimų suvirinimo siūluose
	

	23. 
	
	patikrinti, ar nėra korozijos, ir, prireikus, visiškai išvalykite ir nudažykite krautuvą
	

	24. 
	
	patikrinti visų elektrinių keltuvo sistemų funkcionalumą
	

	RAD ENGINEERING KM.AC.1400/3,0 DT – 8 vnt., KM.AC.1400/3,0 D – 2 vnt., VENI KM.AC.1200/2,0 – 1 vnt., VENI KM.AC.1200/3,0 – 4 vnt., VENI KM.TP30 3000 – 2 vnt. (iš viso 17 vnt.) techninės priežiūros apimtis 

	1. 
	Techninė priežiūra Nr. 1– atliekama kasmet
	išorinė mazgų apžiūra – vizualus patikrinimas, esant suplyšusių arba susilpnėjusių sutvirtinimo jungčių pažeidimų ir triukšmui
	51


	2. 
	
	pilnas funkcinis testavimas
	

	3. 
	
	išorinė krautuvo ir hidraulikos komponentų dėl nutekėjimo buvimo apžiūra 
	

	4. 
	
	patikrinti važiuoklę ir apsauginį tinklelį dėl deformacijos ir įtrūkimų suvirinimo siūlėse buvimo ir jų pašalinimo 
	

	5. 
	
	patikrinti stabdžių darbą
	

	6. 
	
	patikrinti elektromagnetinio stabdžių oro tarpą
	

	7. 
	
	patikrinti indikacijos elementų ir valdymo darbą
	

	8. 
	
	patikrinti perspėjimo signalizacijos ir saugos įtaisus atitinkamai pagal naudojimo instrukciją
	

	9. 
	
	patikrinti saugiklių nustatymų tinkamumą
	

	10. 
	
	patikrinti laidų pažeidimus (izoliacijos, jungčių pažeidimus). Patikrinti kabelių jungčių sujungimo patikimumą
	

	11. 
	
	patikrinti mikrojungiklių veikimą, ir, jei reikia, sureguliuoti
	

	12. 
	
	patikrinti kontaktorius ir/arba reles, nuvalyti dulkes
	

	13. 
	
	patikrinti rėmo grandinę
	

	14. 
	
	patikrinti kabelių ir variklių tvirtinimą
	

	15. 
	
	patikrinti pakėlimo variklio anglinius šepetėlius, jei reikia pakeisti. Nurodymas: keičiant anglinius šepetėlius nuvalyti variklį suspaustu oru
	

	16. 
	
	patikrinti avarinio jungiklio darbą
	

	17. 
	
	patikrinti akumuliatorių ir akumuliatoriaus komponentus
	

	18. 
	
	patikrinti akumuliatoriaus kabelio jungčių užveržimą
	

	19. 
	
	patikrinti elektrolito tankį, o taip pat akumuliatoriaus kiekvieno skyriaus įtampą
	

	20. 
	
	patikrinti akumuliatoriaus jungtį, ar nėra pažeidimų, ir, ar neturi įtakos jo veikimui ir pritvirtinimui
	

	21. 
	
	patikrinti pavarų dėžę, ar nėra triukšmo ir nutekėjimo
	

	22. 
	
	patikrinti ratų guolius ir ratų tvirtinimą
	

	23. 
	
	patikrinti ratų nusidėvėjimą ir, ar nėra pažeidimų. 
	

	24. 
	
	patikrinti ratų nusidėvėjimą ir, ar nėra pažeidimų. Nurodymas: -važiuoklės ratas D230mm (būtinai pakeisti, jei nusidėvėjimas D<210mm); -Atraminiai ratai D150mm (būtinai pakeisti, jei nusidėvėjimas D<134mm); -Krovininiai ratukai D85mm (būtinai pakeisti, jei nusidėvėjimas D<70mm); Keisti reikia vienu metu 2 atraminius ratus, 4 krovininius ratukus
	

	25. 
	
	patikrinti variklio atramą ir ratų pritvirtinimą
	

	26. 
	
	sutepti atraminių ratų guolius
	

	27. 
	
	sutepti ratų variklio guolį
	

	28. 
	
	patikrinti stiebo pagrindinių komponentų sutvirtinimą
	

	29. 
	
	patikrinti pakėlimo grandines, nuvalyti nešvarumus ir sutepti, jei reikia pareguliuoti
	

	30. 
	
	patikrinti skydelio aiškumą ir visapusiškumą
	

	31. 
	
	patikrinti rėmą ir sriegines jungtis, ar nėra pažeidimų
	

	32. 
	
	patikrinti apsaugines groteles, ar nėra pažeidimų
	

	33. 
	
	patikrinti stiebo ratukus, patikrinti darbinių paviršių nusidėvėjimą
	

	34. 
	
	patikrinti stiebo skyriaus ir šakinio vežimėlio šoninį tarpelį 
	

	35. 
	
	patikrinti šakes ir šakinį vežimėlį, ar nėra pažeidimų
	

	36. 
	
	patikrinti hidraulinių jungčių žarnų ir vamzdelių sutvirtinimo patikimumą, sandarumą ir, ar nėra pažeidimų
	

	37. 
	
	patikrinti hidraulinės sistemos darbą
	

	38. 
	
	patikrinti cilindrus ir stūmoklių pirštus, ar nėra pažeidimų
	

	39. 
	
	patikrinti avarinio nuleidimo darbą
	

	40. 
	
	patikrinti „Hidraulikos“ valdymo elementus ir jų funkcijų lenteles, jų įskaitomumą ir visapusiškumą
	

	41. 
	
	patikrinti pakėlimo ir nuleidimo greitį
	

	42. 
	
	patikrinti slėgio ribojimo vožtuvo darbą, jei reikia pareguliuoti
	

	43. 
	
	pakeisti hidraulinę alyvą
	

	44. 
	
	patikrinti šakių/1200 mm pakėlimo daviklį prietaiso funkcionavimui ir, ar nėra pažeidimų
	

	45. 
	
	sutepti pakėlimo transportavimo priemonę pagal tepimo schemą
	

	46. 
	
	patikrinti valdymo pulto grįžtamąją funkciją į pradinę padėtį/vertikaliąją
	

	47. 
	
	patikrinti vairo kolonėlės laisvą sukimąsi
	

	48. 
	
	patikrinti, ar nėra tarpų, deformacijų ir susilpnėjusių jungčių
	

	49. 
	
	patikrinti kištuką ir maitinimo laidą
	

	50. 
	
	patikrinti darbo apsaugą liečiant krautuvą įkrovimo proceso metu
	

	51. 
	
	patikrinti kabelius ir elektros energijos jungtis, ar nėra pažeidimų ir pritvirtinimo patikimumą
	

	52. 
	
	patikrinti rėmo matavimo potencialą įkrovimo metu
	

	53. 
	
	patikrinti įkroviklio darbą atitinkamai pagal įkrovimo proceso grafiką (žiūrėti įkroviklio instrukciją)
	



Elektros krautuvų, vežimėlių ir vilkikų techninės priežiūros, gedimų diagnostikos ir remonto paslaugų pirkimo techninės specifikacijos 8 priedas
JIALIFT GAMINTOJO ELEKTRINIŲ TRANSPORTAVIMO PRIEMONIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ APIMTIS IR JŲ SUTEIKIMO KIEKIAI
	Eil. Nr.
	Techninės priežiūros rūšys
	Techninės priežiūros paslaugų apimtys
	Maksimalus kiekis per 36 mėn., kartais

	JIALIFT ELECTRIC FORKLIFT E1630A – 2 vnt., ELECTRIC FORKLIFT E35A E1630A – 1 vnt. (iš viso 3 vnt.) techninės priežiūros apimtis

	1. 
	Techninė priežiūra Nr. 1– atliekama kasmet
	išorinė mazgų apžiūra – vizualus patikrinimas, esant suplyšusių arba susilpnėjusių sutvirtinimo jungčių pažeidimų ir triukšmui
	9

	2. 
	
	pilnas funkcinis testavimas
	

	3. 
	
	išorinė krautuvo ir hidraulikos komponentų dėl nutekėjimo buvimo apžiūra
	

	4. 
	
	patikrinti važiuoklę ir apsauginį tinklelį dėl deformacijos ir įtrūkimų suvirinimo siūlėse buvimo ir jų pašalinimo
	

	5. 
	
	patikrinti stabdžių darbą
	

	6. 
	
	patikrinti elektromagnetinio stabdžių oro tarpą
	

	7. 
	
	patikrinti indikacijos elementų ir valdymo darbą
	

	8. 
	
	patikrinti perspėjimo signalizacijos ir saugos įtaisus atitinkamai pagal naudojimo instrukciją
	

	9. 
	
	patikrinti saugiklių nustatymų tinkamumą
	

	10. 
	
	patikrinti laidų pažeidimus (izoliacijos, jungčių pažeidimus). Patikrinti kabelių jungčių sujungimo patikimumą
	

	11. 
	
	patikrinti mikrojungiklių veikimą, ir, jei reikia, sureguliuoti
	

	12. 
	
	patikrinti kontaktorius ir/arba reles, nuvalyti dulkes
	

	13. 
	
	patikrinti rėmo grandinę
	

	14. 
	
	patikrinti kabelių ir variklių tvirtinimą
	

	15. 
	
	patikrinti pakėlimo variklio anglinius šepetėlius, jei reikia pakeisti. Nurodymas: keičiant anglinius šepetėlius nuvalyti variklį suspaustu oru
	

	16. 
	
	patikrinti pavarų dėžę, ar nėra triukšmo ir nutekėjimo
	

	17. 
	
	patikrinti ratų guolius ir ratų tvirtinimą
	

	18. 
	
	patikrinti ratų nusidėvėjimą ir, ar nėra pažeidimų. 
	

	19. 
	
	patikrinti variklio atramą ir ratų pritvirtinimą
	

	20. 
	
	sutepti atraminių ratų guolius
	

	21. 
	
	sutepti ratų variklio guolį
	

	22. 
	
	patikrinti stiebo pagrindinių komponentų sutvirtinimą
	

	23. 
	
	patikrinti pakėlimo grandines, nuvalyti nešvarumus ir sutepti, jei reikia pareguliuoti
	

	24. 
	
	patikrinti skydelio aiškumą ir visapusiškumą
	

	25. 
	
	patikrinti rėmą ir sriegines jungtis, ar nėra pažeidimų
	

	26. 
	
	patikrinti apsaugines groteles, ar nėra pažeidimų
	

	27. 
	
	patikrinti stiebo ratukus, patikrinti darbinių paviršių nusidėvėjimą
	

	28. 
	
	patikrinti stiebo skyriaus ir šakinio vežimėlio šoninį tarpelį 
	

	29. 
	
	patikrinti šakes ir šakinį vežimėlį, ar nėra pažeidimų
	

	30. 
	
	patikrinti hidraulinių jungčių žarnų ir vamzdelių sutvirtinimo patikimumą, sandarumą ir, ar nėra pažeidimų
	

	31. 
	
	patikrinti hidraulinės sistemos darbą
	

	32. 
	
	patikrinti cilindrus ir stūmoklių pirštus, ar nėra pažeidimų
	

	33. 
	
	patikrinti avarinio nuleidimo darbą
	

	34. 
	
	patikrinti „Hidraulikos“ valdymo elementus ir jų funkcijų lenteles, jų įskaitomumą ir visapusiškumą
	

	35. 
	
	patikrinti pakėlimo ir nuleidimo greitį
	

	36. 
	
	patikrinti slėgio ribojimo vožtuvo darbą, jei reikia pareguliuoti
	

	37. 
	
	pakeisti hidraulinę alyvą
	

	38. 
	
	patikrinti šakių pakėlimo daviklį prietaiso funkcionavimui ir, ar nėra pažeidimų
	

	39. 
	
	sutepti pakėlimo transportavimo priemonę pagal tepimo schemą 
	

	40. 
	
	patikrinti valdymo pulto grįžtamąją funkciją į pradinę padėtį/vertikaliąją
	

	41. 
	
	patikrinti vairo kolonėlės laisvą sukimąsi
	

	42. 
	
	patikrinti, ar nėra tarpų, deformacijų ir susilpnėjusių jungčių
	

	43. 
	
	patikrinti kištuką ir maitinimo laidą
	

	44. 
	
	patikrinti darbo apsaugą liečiant krautuvą įkrovimo proceso metu
	

	45. 
	
	patikrinti kabelius ir elektros energijos jungtis, ar nėra pažeidimų ir pritvirtinimo patikimumą
	

	46. 
	
	patikrinti rėmo matavimo potencialą įkrovimo metu
	

	47. 
	
	patikrinti įkroviklio darbą atitinkamai pagal įkrovimo proceso grafiką (žiūrėti įkroviklio instrukciją)
	

	JIALIFT CL1630GA – 6 vnt., SL35GA – 6 vnt., (iš viso 12 vnt.) techninės priežiūros apimtis

	1. 
	Techninė priežiūra Nr. 1 – atliekama pirmaisiais ir trečiaisiais sutarties metais
	Techninė priežiūra Nr. 2 – atliekama antraisiais sutarties metais
	Stabdymas
	24
	12

	2. 
	
	
	patikrinti elektromagnetinio stabdžio oro tarpą
	
	

	3. 
	
	
	Elektrinė sistema
	
	

	4. 
	
	
	patikrinti perjungimą, ekrano, įrangos ir jos komponentų darbą
	
	

	5. 
	
	
	patikrinti garso sistemą ir saugumo įtaisą
	
	

	6. 
	
	
	patikrinti ar nėra jokių kabelio žalų (taip pat terminale)
	
	

	7. 
	
	
	patikrinti nustatymų mikroperjungimo darbą
	
	

	8. 
	
	
	patikrinti kontrolerį (tame tarpe ir EPS kontrolerį)
	
	

	9. 
	
	
	fuksuotas kabelis ir variklis
	
	

	10. 
	
	
	Maitinimas
	
	

	11. 
	
	
	baterijos stebėjimas
	
	

	12. 
	
	
	įkrovimo jungčių vizualinė patikra
	
	

	13. 
	
	
	patikrinti ar sujungtas ir užfiksuotas akumuliatoriaus kabelis, jeigu reikia su alyvos elektrodu
	
	

	14. 
	
	
	Pavaros sistema
	
	

	15. 
	
	
	patikrinti ar turite nenormalaus pavarų dėžės garsą
	
	

	16. 
	
	
	patikrinti pavaros ir alyva, taip pat rankenėlės atstatymo funkcija
	
	

	17. 
	
	
	patikrinti varančiuosius ratus
	
	

	18. 
	
	
	patikrinti guolius ir jeigu reikia sutaisykite
	
	

	19. 
	
	
	Struktūra
	
	

	20. 
	
	
	patikrinti ar nepažeistas karkasas
	
	

	21. 
	
	
	patikrinti ar pabaigtas ženklas
	
	

	22. 
	
	
	patikrinti durų staktos fiksuotą padėtį
	
	

	23. 
	
	
	Hidraulinė sistema
	
	

	24. 
	
	
	patikrinti hidraulinės sistemos darbą
	
	

	25. 
	
	
	patikrinti žarnos, vamzdžių ir sąsajos sistemą, dėl laikymosi ir tvirtumo
	
	

	26. 
	
	
	patikrinti ar nepažeistas stūmoklis ir cilindras, ar hermetiškai jie užfiksuoti
	
	

	27. 
	
	
	patikrinti apkrovos grandines
	
	

	28. 
	
	
	vizualinė durų staktos apžiūra ir volelio paviršiaus patikra
	
	

	29. 
	
	
	tikrinkite prekės, kad nebūtų pažeisti šakių dantys ir kraukite pažeistas detalės
	
	

	30. 
	
	
	patikrinti alyvos kiekį bake
	
	

	31. 
	
	
	hidraulinės alyvos atnaujinimas
	
	

	32. 
	
	
	pakeisti transmisijos tepalą, jei viršytas tarnavimo laikas (10000 val.)
	
	



Elektros krautuvų, vežimėlių ir vilkikų techninės priežiūros, gedimų diagnostikos ir remonto paslaugų pirkimo techninės specifikacijos 9 priedas
STILL GAMINTOJO ELEKTRINIŲ TRANSPORTAVIMO PRIEMONIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ APIMTIS IR JŲ SUTEIKIMO KIEKIAI
	Eil. Nr.
	Techninės priežiūros rūšys
	Techninės priežiūros paslaugų apimtys
	Maksimalus kiekis per 36 mėn., kartais

	STILL RX 60-50 – 1 vnt. techninės priežiūros apimtis

	
	Techninė priežiūra Nr. 1 - atliekama kasmet
	Kėlimo sistema
	3

	1. 
	
	stiebo guolio varžtų sukimo momento patikrinimas ir guolių tepimas
	

	2. 
	
	kėlimo grandinių sutepimas, reguliavimas ir būklės bei nusidėvėjimo patikrinimas
	

	3. 
	
	grandinės įlinkimo patikrinimas
	

	4. 
	
	kėlimo stiebo ir ritininio transporterio sutepimas
	

	5. 
	
	reversinio šakinio griebtuvo patikrinimas
	

	6. 
	
	stovėjimo stabdžio mechaninių dalių sutepimas
	

	7. 
	
	grandinės ritinėlių ir atraminių guolių patikrinimas
	

	8. 
	
	diagnostikos atminties/klaidų kodų nuskaitymas
	

	9. 
	
	komplektavimo detalių sutepimas
	

	10. 
	
	kėlimo stiebo ritinėlių ir grandinių judėjimo patikrinimas
	

	
	
	Spec. įranga ir komplektavimo detalės
	

	11. 
	
	šildytuvo priežiūra
	

	
	
	Pavarų dėžė
	

	12. 
	
	varančiojo tilto alyvos lygio ir varančiojo tilto sandarumo patikrinimas
	

	13. 
	
	hidraulinės sistemos alyvos ir alyvos filtro keitimas
	

	
	
	Kabelių sujungimų patikrinimas
	

	14. 
	
	akumuliatoriaus skyriaus dangčio daviklio patikrinimas
	

	15. 
	
	hidraulinio akumuliatorinio konteinerio alyvos lygio patikrinimas
	

	16. 
	
	hidraulinio akumuliatorinio konteinerio sandarumo patikrinimas
	

	17. 
	
	hidraulinio akumuliatorinio konteinerio judančiųjų elementų sutepimas
	

	18. 
	
	hidraulinio akumuliatorinio konteinerio atraminių ritinėlių kreipiamosios sutepimas
	

	19. 
	
	Akumuliatoriaus keitimas
	

	20. 
	
	hidraulinio akumuliatorinio konteinerio alyvos keitimas
	

	
	
	Hidraulika
	

	21. 
	
	hidraulinio akumuliatorinio konteinerio srieginių sujungimų ir suvirintųjų siūlių patikrinimas
	

	22. 
	
	kėlimo cilindrų ir sujungimų patikrinimas dėl pratekėjimų
	

	23. 
	
	tarp šakinio griebtuvo fiksatoriaus ir ribojančio fiksatoriaus patikrinimas
	

	24. 
	
	šakinių svirčių patikrinimas
	

	
	
	Elektrinis stovėjimo stabdys
	

	25. 
	
	gedimo apžiūra ir funkcijų patikrinimo vykdymas
	

	26. 
	
	pakartotinio tepimo sistemos patikrinimas
	

	
	
	Valdymo priemonės
	

	27. 
	
	dviejų pedalų mechanizmo patikrinimas.
	

	28. 
	
	akumuliatoriaus keičiamojo rėmo patikrinimas
	

	
	
	Krautuvo rėmas
	

	29. 
	
	ratų guolių patikrinimas.
	




Elektros krautuvų, vežimėlių ir vilkikų techninės priežiūros, gedimų diagnostikos ir remonto paslaugų pirkimo techninės specifikacijos 10 priedas
CHARLATTE GAMINTOJO ELEKTRINIŲ TRANSPORTAVIMO PRIEMONIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ APIMTIS IR JŲ SUTEIKIMO KIEKIAI
	Eil. Nr.
	Techninės priežiūros rūšys
	Techninės priežiūros paslaugų apimtys
	Maksimalus kiekis per 36 mėn., kartais

	CHARLATTE T135PC – 2 vnt. techninės priežiūros apimtis

	1. 
	Techninė priežiūra Nr. 1 – atliekama kasmet
	pakeisti tepalo filtrą bake
	6

	2. 
	
	patikrinti elektros prietaisus (kontrolierius, plokštės, blokas)
	




Elektros krautuvų, vežimėlių ir vilkikų techninės priežiūros, gedimų diagnostikos ir remonto paslaugų pirkimo techninės specifikacijos 11 priedas
ELEKTRINIŲ TRANSPORTAVIMO PRIEMONIŲ REMONTO PASLAUGŲ APIMTIS IR JŲ SUTEIKIMO KIEKIAI
	Eil. Nr.
	Transportavimo priemonės gamintojas ir modelio pavadinimas
	Keičiamos atsarginės dalies pavadinimas
	Atsarginių dalių kiekis, vnt.
	Maksimalus keitimo paslaugų kiekis per 36 mėn., kartais

	1. 
	Toyota 7FB20, 7FB25, 7FB30
	priekinė padanga
	12
	12

	1. 
	
	galinė padanga
	12
	12

	1. 
	Linde E20
	priekinė padanga
	4
	4

	1. 
	
	galinė padanga
	4
	4

	1. 
	
	žybčiojantis žibintas
	2
	2

	1. 
	Mitsubishi FB20CN, FB18N
	priekinė padanga
	6
	6

	1. 
	
	galinė padanga
	6
	6

	1. 
	KANAŠ EP-2014
	priekinė padanga
	2
	2

	1. 
	
	galinė padanga
	2
	2

	1. 
	KANAŠ ET-2001N
	priekinė padanga
	2
	2

	1. 
	
	galinė padanga
	2
	2

	1. 
	Jungheinrich EFG 535
	priekinio rato komplektas su diskais
	12
	12

	1. 
	
	galinio rato komplektas su diskais
	12
	12

	1. 
	
	mikroišjugiklis
	3
	3

	1. 
	
	valdymo svirtis 
	1
	1

	1. 
	
	žybčiojantis žibintas
	5
	5

	1. 
	
	ventiliacijos filtras 
	10
	10

	1. 
	
	el. variklio ventiliatoriaus įsiurbimo filtras
	10
	10

	1. 
	Jungheinrich EFG 430
	akumuliatorinės baterijos sekcija
	7
	7

	1. 
	
	priekinė padanga
	2
	2

	1. 
	
	galinė padanga
	2
	2

	1. 
	Jungheinrich EZS 6250
	priekinė padanga
	2
	2

	1. 
	
	galinė padanga
	2
	2

	1. 
	Jungheinrich EJE 235
	varantysis ratas
	6
	6

	1. 
	
	atraminis ratas
	6
	6

	1. 
	
	ratukai
	20
	20

	1. 
	
	avarinis mygtukas
	3
	3

	1. 
	
	amortizatorius
	2
	2

	1. 
	Jungheinrich EJC B16
	varantysis ratas
	12
	12

	1. 
	
	atraminis ratas
	12
	12

	1. 
	
	ratukai
	30
	30

	1. 
	
	avarinis mygtukas
	6
	6

	1. 
	
	amortizatorius
	5
	5

	1. 
	Jungheinrich EJH 3110
	akumuliatorinė baterija sekcija
	10
	10

	1. 
	
	padanga (varantysis ratas)
	1
	1

	1. 
	
	padanga (atraminis ratas)
	4
	4

	1. 
	
	avarinis mygtukas
	2
	2

	1. 
	RAD ENGINEERING COMPACT EB 416.30.242 S
	akumuliatorinės baterijos sekcija
	10
	10

	1. 
	
	priekinio rato komplektas su diskais
	6
	6

	1. 
	
	galinio rato komplektas su diskais
	6
	6

	1. 
	BALKANKAR USTREM COMPACT EV 698.30.242 S
	akumuliatorinės baterijos sekcija
	10
	10

	1. 
	
	priekinio rato komplektas su diskais
	4
	4

	1. 
	
	galinio rato komplektas su diskais
	4
	4

	1. 
	
	žybčiojantis žibintas
	2
	2

	1. 
	RAD ENGINEERING COMPACT ISKRA EAC 435.30.486 S
	akumuliatorinės baterijos sekcija
	6
	6

	1. 
	
	priekinė padanga
	4
	4

	1. 
	
	galinė padanga
	4
	4

	1. 
	
	žybčiojantis žibintas
	4
	4

	1. 
	RAD ENGINEERING KM.AC.1400/3,0 DT; KM.AC.1400/3,0 D
	akumuliatorinės baterijos sekcija
	10
	10

	1. 
	
	priekinė padanga
	16
	16

	1. 
	
	galinė padanga
	16
	16

	1. 
	
	ratukai
	60
	60

	1. 
	
	avarinis mygtukas
	8
	8

	1. 
	VENI KM.AC.1200/2,0; VENI KM.AC.1200/3,0
	pavaros ratas
	10
	10

	1. 
	
	atraminis ratas
	10
	10

	1. 
	
	ratukai
	20
	20

	1. 
	
	avarinis mygtukas
	5
	5

	1. 
	VENI KM.TP30 3000
	pavaros ratas
	2
	2

	1. 
	
	atraminis ratas
	2
	2

	1. 
	
	ratukai
	16
	16

	1. 
	JIALIFT ELECTRIC FORKLIFT E1630A;
JIALIFT ELECTRIC FORKLIFT E35A E1630A
	akumuliatorinės baterijos sekcija
	10
	10

	1. 
	
	pneumatinės padangos (priekinės)
	6
	6

	1. 
	
	pneumatinė padangos (galinė)
	6
	6

	1. 
	
	kieta padanga (priekis)
	3
	3

	1. 
	
	kieta padanga (galinė)
	3
	3

	1. 
	
	galinis apšvietimas
	3
	3

	1. 
	
	galinis žibintas LED
	3
	3

	1. 
	
	priekiniai kombinuoti žibintai 
	3
	3

	1. 
	JIALIFT ELECTRIC STACKER CL1630GA
	balanso ratas
	6
	6

	1. 
	
	guolio ratas
	6
	6

	1. 
	
	varantysis ratas
	6
	6

	1. 
	
	gilių griovelių rutulinis guolis
	4
	4

	1. 
	
	avarinio stabdymo jungiklis
	3
	3

	1. 
	JIALIFT ELECTRIC PALLET TRUCK SL35GA
	balanso ratas
	6
	6

	1. 
	
	guolio ratas
	6
	6

	1. 
	
	varantysis ratas
	6
	6

	1. 
	
	gilių griovelių rutulinis guolis
	5
	5

	1. 
	
	avarinio stabdymo jungiklis
	6
	6

	1. 
	STILL RX 60-50
	akumuliatorinės baterijos sekcija
	6
	6

	1. 
	
	priekinė padanga
	2
	2

	1. 
	
	galinė padanga
	2
	2

	1. 
	CHARLATTE T135PC
	akumuliatorinės baterijos sekcija
	6
	6

	1. 
	
	priekinė padanga
	2
	2

	1. 
	
	galinė padanga
	2
	2




Elektros krautuvų, vežimėlių ir vilkikų techninės priežiūros, gedimų diagnostikos ir remonto paslaugų pirkimo techninės specifikacijos 12 priedas
MAKSIMALŪS IŠKVIETIMŲ ELEKTRINIŲ TRANSPORTAVIMO PRIEMONIŲ GEDIMŲ PRIEŽASTIMS NUSTATYTI KIEKIAI
	Eil. Nr.
	Transportavimo priemonės gamintojas ir modelio pavadinimas
	Maksimalus kiekis per 36 mėn., kartais

	1. 
	Toyota 7FB20 - 1 vnt.; 7FB25 – 3 vnt.; 7FB30 – 2 vnt. (iš viso 6 vnt.)
	6

	2. 
	Linde E20 - 2 vnt., Mitsubishi FB20CN – 2 vnt.; FB18N – 1 vnt.; KANAŠ EP-2014 – 1 vnt.; KANAŠ ET-2001N – 1 vnt. (iš viso 7 vnt.)
	7

	3. 
	Jungheinrich EFG 535 – 6 vnt.; Jungheinrich EFG 430 – 1 vnt.;
Jungheinrich EZS 6250 – 1 vnt.; Jungheinrich EJE 235 – 3 vnt.;
Jungheinrich EJC B16 – 6 vnt.; Jungheinrich EJH 3110 – 2 vnt. (iš viso 19 vnt.)
	16

	4. 
	RAD ENGINEERING COMPACT EB 416.30.242 S – 5 vnt.; BALKANKAR USTREM COMPACT EV 698.30.242 S – 2 vnt.; RAD ENGINEERING COMPACT ISKRA EAC 435.30.486 S – 2 vnt.; RAD ENGINEERING KM.AC.1400/3,0 DT – 8 vnt.; KM.AC.1400/3,0 D – 2 vnt.; VENI KM.AC.1200/2,0 – 1 vnt.; VENI KM.AC.1200/3,0 – 4 vnt.; VENI KM.TP30 3000 – 2 vnt. (iš viso 26 vnt.)
	22

	5. 
	JIALIFT ELECTRIC FORKLIFT E1630A – 2 vnt.; JIALIFT ELECTRIC FORKLIFT E35A E1630A – 1 vnt.;  JIALIFT ELECTRIC STACKER CL1630GA – 6 vnt.; JIALIFT ELECTRIC PALLET TRUCK SL35GA – 6 vnt.; (iš viso 15 vnt.)
	15

	6. 
	STILL RX 60-50 – 1 vnt. (iš viso 1 vnt.)
	2

	7. 
	CHARLATTE T135PC – 2 vnt. (iš viso 2 vnt.)
	4




Elektros krautuvų, vežimėlių ir vilkikų techninės priežiūros, gedimų diagnostikos ir remonto paslaugų pirkimo techninės specifikacijos 13 priedas

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS AKTO PAVYZDYS 

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS AKTAS NR.

(data)
(vietovė)
	Tiekėjas:
	

	Sutarties Nr.:
	

	Sutarties pavadinimas:
	





	Eil. Nr.
	Transpor-tavimo priemonės pavadinimas
	Paslaugos pavadinimas
	Paslaugos aprašymas
	Paslaugos kaina EUR be PVM


	1.
	
	Pvz.:. Techninė priežiūra Nr. 1
	Pvz.: nurodomos techninės priežiūros Nr. 1 TS aprašytos suteiktos paslaugos, nurodant paslaugos eilutės numerį.
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	IŠ VISO, EUR be PVM:  
	

	PVM (%) EUR:
	

	IŠ VISO, EUR su PVM:
	




Tiekėjo atstovas 							Pirkėjo atstovas:
Vardas, Pavardė: 							Vardas, Pavardė:
Pareigos:								Pareigos:
Parašas:								Parašas:
Data: 									Data:
A.V. 									A.V.

GEDIMŲ DIAGNOSTIKOS IR DEFEKTŲ NUSTATYMO AKTO PAVYZDYS

GEDIMŲ DIAGNOSTIKOS IR DEFEKTŲ
NUSTATYMO AKTAS NR.

(data)
(vietovė)
	Tiekėjas:
	

	Sutarties Nr.:
	

	Sutarties pavadinimas:
	






	Eil. Nr.
	Transpor-tavimo priemonės pavadinimas
	Diagnostikos veiksmų, nustatytų gedimų aprašymas
	Keistinų dalių ir medžiagų tikslus sąrašas ir kiekiai, kaina Eur be PVM
	Gedimo šalinimo (dalių keitimo) paslaugos, jų kiekiai, kaina 
Eur be PVM

	
	
	
	Dalių ir medžiagų pavadinimas
	Kiekis 
	1 vnt. kaina
	Kaina visam kiekiui 
	Paslaugos pavadinimas
	Kiekis 
	1 vnt. kaina
	Kaina visam kiekiui 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7 (5x6)
	8
	9
	10
	11
  (9x10)

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Iš viso be EUR PVM:
	–
	
	–
	

	4.
	PVM (%) EUR:
	–
	
	–
	

	5.
	Iš viso EUR su PVM:
	–
	
	–
	

	Bendra akto kaina su PVM skaičiais ir žodžiais (atitinkamai 5 eil. 7 ir 11 stulpelių suma):





Tiekėjo atstovas 							Pirkėjo atstovas:
Vardas, Pavardė: 							Vardas, Pavardė:
Pareigos:								Pareigos:
Parašas:								Parašas:
Data: 									Data:
A.V. 									A.V.
