Pirkimo sąlygų 1 priedas

NAUJI ŽEMAGRINDŽIAI ELEKTRA VAROMI MIESTO TIPO AUTOBUSAI
KELEIVIAMS VEŽTI 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI
1. Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno autobusai“ (įmonės kodas 133154754), Raudondvario pl. 105, LT-47185 Kaunas (toliau – bendrovė arba perkantysis subjektas), perka 25 (dvidešimt penkis) vienetus naujų žemagrindžų, vienaaukščių, dviejų ašių elektra varomų autobusų - transporto priemonės kodas M3CE (toliau – transporto priemonės/Autobusai/Prekės). 
2. Autobusai privalo atitikti Techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus, patvirtintus Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2022 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 2BE-260 su pakeitimais.
3. Autobusai turi atitikti I klasės keleivinėms transporto priemonėms keliamus reikalavimus, nustatytus Jungtinių Tautų transporto priemonių reglamente Nr. 107, kuris skelbiamas https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A42015X0618%2801%29 ir kitus reikalavimus, nurodytus šioje techninėje specifikacijoje.
4. Autobusai turi atitikti 2019.11.27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/2144 II „B“ priede nustatytus reikalavimus, įskaitant reikalavimus, kurie įsigalios  2026.07.07 d. adresas - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/lt/TXT/?uri=CELEX%3A32019R2144 
5. Kartu su autobusais tiekėjas privalės pateikti Transporto priemonių atitikties ir EB tipo patvirtinimo liudijimą pagal Motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų dalių tipo patvirtinimo ir atitikties įvertinimo tvarkos aprašo nustatytus reikalavimus (LTSA Direktoriaus įsakymas 2020 m. rugsėjo 4 d. Nr. 2BE-281) su pakeitimais.
6. Autobusai turi atitikti Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (JT EEK) taisyklės Nr. 100 reikalavimus.
7. Autobusai turi būti nauji, neeksploatuoti, tinkami keleiviams vežti, visiškai sukomplektuoti ir atitikti šiuose Reikalavimuose nustatytus reikalavimus. Jų techninė būklė turi būti tokia, kad juos būtų galima saugiai pradėti eksploatuoti iš karto po pristatymo Perkančiajam subjektui.
8. Perkančiajam subjektui išreiškus pageidavimą, Tiekėjai privalės sudaryti galimybę jos atstovams transporto priemonių gamybos metu jas apžiūrėti ir įvertinti jų techninę, estetinę būklę bei jų atitikimą Tiekėjo pasiūlyme pateiktiems aprašymams.
9. Perduodant autobusus, Tiekėjas pateikia Perkančiajam subjektui kiekvieno perduodamo autobuso Lietuvos Respublikoje galiojančią privalomosios techninės apžiūros kortelę, kuri turi galioti ne trumpiau kaip 10 (dešimt) mėnesių nuo autobusų perdavimo Perkančiajam subjektui dienos.
10. Autobusai privalo atitikti Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (JT EEK) taisyklių Nr. 155 reikalavimus. Kartu su pasiūlymu Tiekėjas privalo pateikti kibernetinio saugumo valdymo sistemos atitikties sertifikato kopiją (JT EEK taisyklė Nr. 155).
11. Transporto priemonė turi atitikti 2022 m. rugsėjo 19d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymą Nr. 3-439 „Dėl viešojo transporto priemonių pritaikymo neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims reikalavimų aprašo patvirtinimo“.
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI PERKAMOMS TRANSPORTO PRIEMONĖMS          Dviašių žemagrindžių vienaaukščių elektra varomų autobusų  privalomi techniniai reikalavimai:														1 lentelė

	[bookmark: _Hlk53649095]Nr.
	Parametrai
	Techniniai reikalavimai prekėms (dviašiui autobusui)
	Tiekėjo siūlomų charakte-ristikų reikšmės
Privaloma išsamiai aprašyti siūlomą prekės charakteristiką, draudžiama rašyti „atitinka“

	1. 
	Transporto priemonė

	1.1. 
	Tipas
	Žemagrindis (angl. low floor) vienaukštis miesto tipo autobusas (transporto priemonės kodas M3 CE), varomas elektra.
	

	1.2. 
	Modifikacija
	1. Visi siūlomi autobusai turi būti vieno gamintojo ir vieno modelio, surinkti naudojant tą patį technologinį procesą, vienoje gamybinėje bazėje, turinčioje reikalingus sertifikatus. 
2. Visų autobusų mechaninė, elektros ir elektroninė įranga turi būti vienoda (išdėstymas, žymėjimas ir kt.).
3. Sertifikuota pagal 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2018/858 su pakeitimais reikalavimus.
	

	1.3. 
	Pagaminimo data
	Nauja, pagaminta ne anksčiau nei 2026 m., rida - ne didesnė nei 6000 km;
	

	1.4. 
	Darbo temperatūra
	Pritaikyta dirbti žiemos (iki -30ºC) ir vasaros (iki +40ºC) temperatūros sąlygomis agregatų, mazgų, elektros bei elektroninės įrangos veikimui išorėje ir viduje.
	

	1.5. 
	Autobuso aplinkosauginė deklaracija (EPD), pagrįsta gyvavimo ciklo vertinimu
	Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti galiojanti siūlomo autobuso arba siūlomo autobuso modelio aplinkosauginę produkto deklaraciją (EPD) arba lygiavertę III tipo aplinkosauginę deklaraciją, parengtą pagal ISO 14025 reikalavimus ir patvirtintą nepriklausomos trečiosios šalies, taip pat pateikti interneto nuorodą į viešai paskelbtą deklaraciją arba kitą viešai prieinamą jos šaltinį.
	

	2. 
	Transporto priemonės išmatavimai / kiti parametrai

	2.1. 
	Plotis
	Nuo 2 490 mm iki 2 550 mm (išmatuotas pagal ISO 612-1978 standarto 6.2 punkto reikalavimus)
	

	2.2. 
	Ilgis
	Nuo 11 500 mm iki 12 500 mm (išmatuotas pagal ISO 612-1978 standarto 6.2 punkto reikalavimus)
	

	2.3. 
	Aukštis
	Pagal transporto priemonės atitikties sertifikato išrašymo dieną galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus šio tipo transporto priemonėms.
	

	2.4. 
	Salono aukštis
	Pagal transporto priemonės atitikties sertifikato išrašymo dieną galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus šio tipo transporto priemonėms.
	

	2.5. 
	Grindų aukštis
	1. Į visas duris įlipimo aukštis nuo kelio paviršiaus (be įjungtos pasilenkimo funkcijos) neturi viršyti 350 mm. Grindų briaunos durų zonoje pažymėtos ryškiu kontrastiniu žymėjimu.
2. Keleivių salono aukštis (ties praėjimai žemagrindėje dalyje) – ne mažesnis kaip 2 100 mm.
	

	2.6. 
	Didžiausia leistina masė
	Pagal transporto priemonės atitikties sertifikato išrašymo dieną galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.
	

	2.7. 
	Varančiosios ašies apkrova
	Pagal transporto priemonės atitikties sertifikato išrašymo dieną galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.
	

	2.8. 
	Ašių skaičius
	2 ašys
	

	3. 
	Talpumas

	3.1. 
	Bendras talpumas
	Ne mažiau kaip 75 keleivių (neįskaitant vairuotojo), tame tarpe ne mažiau kaip 25 stacionarių sėdimų vietų
	

	3.2. 
	Vieta neįgaliesiems
	Vieta neįgaliems – Viena įrengta vieta skirta neįgaliems asmenims su specialiais poreikiais ir vežimėliu (įrengtais tvirtinimo diržais, atlošu/atrama ir k.t. )
	

	4. 
	Kėbulas

	4.1. 
	Karkasas
	Garantija kėbului kiauryminiams prarūdijimui turi būti ne mažiau, kaip 96 mėnesiai. (nepriklausomai nuo nuvažiuotų kilometrų skaičiaus). 
Ant laikančiosios kėbulo konstrukcijos turi būti įrengtos ir paženklintos vietos garažinėms atramoms ir keltuvams. Transporto priemonių kėbulo išorinė šoninė apdaila turi būti pagaminta iš atskirų keičiamų apdailos plokščių.
	

	4.2. 
	Ratų arkos
	Ratų arkų konstrukcijoje turi būti numatyti sprendimai, mažinantys ratų keliamų nešvarumų, vandens ir purvo patekimą ant išorinių kėbulo paviršių
	

	4.3. 
	Antikorozinis padengimas
	Antikorozinis padengimas turi užtikrinti kėbului numatytų garantinių įsipareigojimų įvykdymą;
	

	4.4. 
	Karkaso šilumos izoliacija
	Kėbulo šonų ir stogo šiluminė izoliacija, atitinkanti techninės specifikacijos 1 lentelės 1.4 punkte nurodytas klimato sąlygas;
	

	4.5. 
	Vėliavėlių laikikliai
	Vėliavėlių laikiklio vieta autobuso priekio viršutinėje centrinėje dalyje. Laikiklių išmatavimai derinami prieš pasirašant pirkimo – pardavimo sutartį.
	

	4.6. 
	Stogas
	Stogo danga turi būti atspari atmosferos poveikiams, vibracijai ir deformacijoms. Stogo dangos sujungimų vietos turi būti hermetiškai užsandarintos. 
	

	4.7. 
	Įrenginiai esantys ant stogo
	Ant stogo sumontuota įranga turi būti uždengta, negadinti išorinio estetinio vaizdo ir netrukdyti įrenginių priežiūrai.
	

	4.8. 
	Dugnas
	Dugnas padengtas specialia antikorozine danga, užtikrinančia ne mažesnę nei 96 mėnesių apsaugą be ridos apribojimo. Užtikrinimo priemonė – gamintojo garantinis raštas.
	

	5. 
	Jėgos (galios) agregatai

	5.1. 
	Reikalavimai
	1. Tiekėjai gali pasirinktinai siūlyti vieną iš dviejų konstrukcinių elektrinės traukos sprendimų:
1.1. centrinis traukos variklis: nuolatinė traukos galia privalo būti ne mažesnė nei 150 kW (matuojama pagal Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (JT EEK) taisyklių Nr. 85 reikalavimus, pasiūlyme privalo būti nurodoma didžiausia nuolatinė 30 minučių galia);
1.2. varančioji elektrinė portalinė ašis su stebulėse įmontuotais elektros varikliais, kurių bendra galia ne mažesnė kaip 150 kW (matuojama pagal Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (JT EEK) taisyklių Nr. 85 reikalavimus, pasiūlyme privalo būti nurodoma didžiausia nuolatinė 30 minučių galia).
2. Elektros variklio (-ių) konstrukcija turi būti tokia, kad užtikrintų jo (jų) veikimą 1.4 punkte nurodytomis temperatūros sąlygomis;
3. Pavaros konstrukcijoje privalo būti numatyta rekuperacinė arba regeneracinė stabdymo sistema;
4. Autobusų elektros pavaroje ir pagalbiniuose keitikliuose turi būti įrengta stebėjimo diagnostikos sistema (būtina gedimų atmintis);
5. Autobuse turi būti įrengta automatinė užrakto sistema, blokuojanti elektros variklio (-ių) įjungimą, įkrovimo metu;
6. Elektros variklis (-iai) turi būti apsaugotas (-i) nuo vandens, sniego ir dulkių patekimo į variklio vidinę konstrukciją.
	

	5.2. 
	Triukšmo lygis
	Transporto priemonių skleidžiamo garso lygis neturi viršyti ribų (pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 540/2014)
	

	5.3. [bookmark: _Hlk232669768]
	Traukos baterijų sistema, įkrovimo sistema
	1. Baterijų tipas ir charakteristikos – traukos baterijų tipą, skaičių ir technines charakteristikas parenka elektra varomų autobusų gamintojas.
2. Rida su pilnai įkrautomis baterijomis – vieną kartą iki 100 % įkrautomis traukos baterijomis autobusas turi užtikrinti ne mažesnę kaip 300 km ridą pagal UITP E-SORT 2 bandymo metodiką, be papildomo baterijų įkrovimo bandymo metu.
3. Garantinis baterijų keitimas – ei garantiniu laikotarpiu neįvykdomi 2 punkte nustatyti reikalavimai dėl traukos baterijų techninės būklės, Tiekėjas savo sąskaita privalo pakeisti traukos baterijas arba jų modulius naujais, užtikrinant 2 punkte nustatytų reikalavimų įvykdymą.
4. Baterijų talpa – ne mažesnė kaip 390 kWh.
5. Aktyvi temperatūros valdymo sistema - Traukos baterijose turi būti įrengta aktyvi temperatūros valdymo sistema (šildymas ir aušinimas), užtikrinanti optimalų darbą visomis klimato sąlygomis.
6. Energijos valdymo sistema- Energijos valdymo sistema turi automatiškai paskirstyti energiją tarp traukos, šildymo, vėdinimo ir kitų sistemų, prioritetą teikiant transporto priemonės judėjimui.
7. Gamintojo dokumentacija – su pasiūlymu pateikiama prekės gamintojo deklaracija apie akumuliatorių talpą (kWh) bei techninis dokumentas, pagrindžiantis akumuliatorių talpos parametrą.
8. Eksploatacija Kauno mieste – tiekėjas turi savarankiškai susipažinti su miesto reljefu ir klimatinėmis sąlygomis, siekiant tiksliai įvertinti ne mažesnės nei 300 km ridos ribas.
9. Garantinis laikotarpis – traukos baterijoms turi būti suteiktas ne mažesnis kaip 120 mėnesių garantinis laikotarpis.
10. Ryšio standartai – komunikacijos ryšys tarp krovimo stotelės ir baterijos turi atitikti ISO/IEC 15118 standartą.
11. Duomenų standartas – turi būti įdiegtas VDV261 duomenų komunikacijos standartas.
12. Talpos išlaikymas garantinio laikotarpio pabaigoje – akumuliatorių talpa garantinio laikotarpio pabaigoje turi būti ne mažesnė kaip 80 % naujo įrenginio talpos. Jei šis reikalavimas neįvykdomas, tiekėjas savo sąskaita po garantiniu laikotarpiu privalo pakeisti baterijas naujomis.
13. Baterijų degradacijos stebėsena: 
13.1. Turi būti užtikrinta galimybė nuolat stebėti baterijos talpos pokytį (%).
13.2. Talpos sumažėjimas turi būti automatiškai registruojamas diagnostikos sistemoje.
14. Diagnostikos sistema – traukos akumuliatoriuje turi būti įrengta stebėjimo diagnostikos sistema, kuri fiksuoja akumuliatoriaus parametrus ir gedimus, visada prieinamą Perkančiajam subjektui. Jei reikalinga specializuota techninė ar programinė įranga, tiekėjas ją pateikia nemokamai, įskaitant licenciją visam laikotarpiui.
15. Ankstyvojo įspėjimo sistema :
15.1. Autobuse turi būti įrengta traukos baterijos temperatūros stebėsenos ir ankstyvojo įspėjimo sistema.
15.2. Sistema turi automatiškai registruoti baterijos temperatūros duomenis ir generuoti įspėjimus esant temperatūros nukrypimams nuo gamintojo nustatytų saugių eksploatavimo ribų.
15.3. Baterijos temperatūros duomenys turi būti kaupiami ir saugomi transporto priemonės diagnostikos sistemoje arba gamintojo suteikiamoje nuotolinės stebėsenos platformoje bei būti prieinami Perkančiajam subjektui.
15.4. Vairuotojui turi būti pateikiami įspėjimai apie baterijos temperatūros nukrypimus ir galimus traukos baterijos gedimus.
16. Įkrovimo indikatorius – prietaisų skydelyje turi būti rodoma traukos baterijų įkrovimo būsena ir numatomas nuvažiuojamas atstumas pagal esamas eksploatavimo sąlygas.
17. Įkrovimo jungtys – „plug in“ jungtys turi būti CCS2 tipo, suderinamos su rinkoje esančiais greito įkrovimo įrenginiais, užtikrinant ne mažesnę nei 150 kW įkrovimo galią. Jungtys turi turėti automatinio įkrovimo atjungimo funkciją pasiekus pilną įkrovą arba esant viršytoms įkrovimo parametrų riboms.
18. Įkrovimo vieta – CCS2 jungtis turi būti įrengta autobuso priekinėje arba galinėje dalyje, užtikrinant patogų ir saugų naudojimą.
19. Automatinė įkrovimo kontrolė – sistema turi automatiškai atjungti įkrovimą, kai pasiekiama pilna akumuliatoriaus įkrova, dingsta įkrovimo fazė arba viršijami įkrovimo parametrai.
20. Įkrovimo stebėjimas – visi įkrovimo parametrai, įskaitant faktinę įkrovos galią, įkrovimo ciklus ir baterijos būklę, turi būti kaupiami ir prieinami Perkančiajam subjektui realiu laiku arba per pateiktą diagnostikos programinę įrangą.
21. Vidutinės elektros energijos sąnaudos – su pasiūlymu turi būti pateikiama prekės gamintojo deklaracija apie vidutines elektros energijos sąnaudas (kWh / 100 km). Pristatant autobusus pateikiamas E-SORT2 sertifikatas, patvirtinantis, kad realios energijos sąnaudos ne prastesnės (didesnės) nei deklaruota.
22. Faktinis energijos sunaudojimas – visose transporto priemonėse turi būti įrengta įranga, fiksuojanti faktinį elektros energijos sunaudojimą, pateikiant kWh / 100 km rodmenis. 
	

	6. 
	Autobuso greitis

	6.1. 
	Reikalavimas
	Turi būti įrengtas ribotuvas, leidžiantis važiuoti ne didesniu nei 80 km/h greičiu.
	 

	7. 
	Kondicionavimas, šildymas ir ventiliacija

	7.1. 
	Bendri reikalavimai
	1. Transporto priemonėje turi būti įrengta kondicionavimo sistema, kurios galingumą parenka gamintojas, tačiau ji turi užtikrinti tinkamą mikroklimatą ir keleivių bei vairuotojo komfortą eksploatuojant transporto priemonę 1.4 punkte nurodytomis klimatinėmis sąlygomis;
2. Transporto priemonės šildymo sistema turi būti pritaikyta 1 lentelės 1.4 punkte nurodytoms klimato sąlygoms;
3. Transporto priemonėse turi būti įdiegta techninė įranga, kurios pagalba būtų galima realiu laiku (duomenys turi atsinaujinti ne rečiau nei kas 1 min.) stebėti transporto priemonės keleivių salono temperatūrą maršrutus aptarnaujančiose transporto priemonėse bei matyti įrengtos šildymo/kondicionavimo įrangos būklę t.y. įjungta/išjungta bei faktinę įjungimo ar naudojimo metu buvusią oro temperatūrą realiu laiku ir atitinkamai datai (turi būti kaupiami duomenys). Duomenys turi būti perduodami į programinę įrangą, prie kurios vartotojai gali prisijungti nuotoliniu būdu;
4. Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistema turi užtikrinti, kad vairuotojo kabinos ir keleivių salono langų stiklai nerasotų;
5. Keleivių salone turi būti ne mažiau kaip 4 (keturi) langai su užraktais  rakinamomis orlaidėmis įskyrus dešinės pusės pirmąjį stiklą;
6. Transporto priemonėje esanti šildymo/vėsinimo sistema turi būti varoma elektra, t.y. nepriklausanti nuo jokio pagalbinio energijos šaltinio, išskyrus transporto priemonėje sumontuotus akumuliatorius, arba  hibridinė, t.y. varoma tiek elektra nuo transporto priemonėje sumontuotų akumuliatorių, tiek turinti pagalbinį (autonominį) energijos šaltinį, kuris būtų varomas sintetiniu dyzelinu (angl. HVO) arba jam prilygintais alternatyviais degalais.
7. Pagalbinis (autonominis) energijos šaltinis negali naudoti iškastinio kuro (dyzelino ar pan.). Pagalbinis energijos šaltinis gali būti naudojamas tik transporto priemonės šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemai.
8. Pagalbinis/autonominis energijos šaltinis bus naudojamas šaltuoju metu laiku esant +5° C lauko oro temperatūrai ir žemiau.
	

	8. [bookmark: _Hlk193798996]
	Ratai ir padangos

	8.1. 
	Tipas
	1. Naujos, nerestauruotos, be kamerinės padangos turi atitikti Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (JT EEK) taisyklių Nr. 54 ir Nr. 117 reikalavimus;
2. Padangų ženklinimas turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2020/740 reikalavimus;
3. Padangų pagaminimo data tiekimo metu turi būti ne senesnė kaip 12 mėnesių;
4. Padangos turi būti tinkamos visiems metų laikams (M+S) ir pažymėtos[image: ] (3PMSF ženklu);
5. Padangos turi būti visų ašių ratams vienodos. Padangų apkrovos indeksas ir greičio indeksas turi atitikti miesto autobusų padangoms keliamus reikalavimus;
6. Padangos turi būti skirtos viešajam transportui eksploatuojamam miesto sąlygomis (klasė C3). Padangų šonai turi būti sustiprinti.  Turi būti nusidėvėjimo indikatoriai. Padangos turi atitikti aukščiausią taikomą šiam padangų tipui degalų naudojimo efektyvumo klasę (prieinamą Europos Sąjungos rinkoje), sukibimo su šlapia danga klasė ne žemesnė kaip B, išmatuota išorinio riedėjimo triukšmo vertė ne didesnė kaip 71 dB;
7. Autobuse privalo būti įdiegta padangų slėgio stebėjimo sistema (TPMS). Ji turi realiu laiku stebėti padangų slėgį ir įspėti vairuotoją, jeigu slėgis nukrypsta nuo normos. Informacija apie padangų slėgį turi būti atvaizduojama vairuotojui prietaisų skydelyje arba atskirame ekrane, kuriame turi būti schematiškai pavaizduotas transporto priemonės ratų ir ašių išdėstymas. Slėgio jutikliai turi būti sumontuoti kiekvieno rato viduje, o jų konstrukcija turi leisti lengvai perkelti jutiklį į kitą ratą arba jį pakeisti;
8. Turi būti galimybė patikrinti visų ratų padangų slėgį rankiniu manometru, be jokios specialios papildomos įrangos.
	

	8.2. 
	Ratlankiai
	[bookmark: _Hlk211509808]Ratlankiai turi būti plieniniai arba iš aliuminio lydinio, turi būti tvirtinami priderintomis poveržlėmis ir veržlėmis užtikrinančiomis neatsiveržimą.
	

	9. 
	Grindys

	9.1. 
	Aukštis
	Žemagrindis, be laiptelių visame salone, įlipimo/išlipimo aukštis nuo kelio paviršiaus – ne didesnis nei 350 mm.
	

	9.2. 
	Storis
	Grindys turi būti pagamintos iš drėgmei atsparios faneros arba kitos analogiškos medžiagos, užtikrinančios ilgaamžiškumą ir tinkamą eksploataciją per visą nustatytą tarnavimo laikotarpį.
	

	9.3. 
	Padengimas ir atsparumas
	1. Apatinė grindų dalis turi būti padengta atsparia atmosferos bei cheminiam poveikiui medžiaga; 
2. Grindys turi būti padengtos neslidžia danga. 
3. Danga atspari trinčiai ir atmosferos bei cheminiam poveikiui, lengvai valoma. 
4. Atsparumas chemikalams  – be reikšmingų vizualinių ar fizinių savybių pokyčių;
5. Grindų  dangos spalva ir raštas turi būti praktiški, kad nesimatytų purvo.
Spalva suderinama sudarant sutartį;
	

	9.4. 
	Privalomi dangos reikalavimai
	Privalomi dangos reikalavimai:
1. Turi atitikti standartus EN13893 ir EN13845 dėl atsparumo slydimui ir dėvėjimuisi;
2. Turi būti pateikti reikiami dangos sertifikatai.
3. Grindų dangos eksploatavimo laikas, išlaikant reikalaujamas savybes ir spalvą, ne mažiau nei 10 m. (120 mėnesių).
	

	9.5. 
	[bookmark: _Hlk225421388]Apvadai
	1. Apvadai turi būti plastikiniai arba iš analogiškos medžiagos, atsparūs deformacijai ir mechaniniam poveikiui.
2. Apvadų konstrukcija turi neleisti patekti drėgmei po grindų danga.
3. Grindų konstrukcija ir įrengimas turi užtikrinti sandarumą, paprastą valymą ir apsaugą nuo drėgmės patekimo, nepriklausomai nuo taikomo techninio sprendimo.
	

	9.6. 
	Kiti žymėjimai
	Keleivių įlipimo/išlipimo pakopos ir grindų briaunos turi būti pažymėtos ryškiu kontrastiniu žymėjimu. Spalva derinama sudarant pirkimo-pardavimo sutartį.
	

	10. 
	Keleivių įlipimo durys

	10.1. 
	Plotis
	Durų plotis keleiviams įlipti ne mažesnis negu 1200 mm. (matuojant tarpą skirta įlipimui/išlipimui tarp pilnai atidarytų durų)
	

	10.2. 
	Atsidarymo funkcija
	Durys turi būti elektrinės/elektrohidraulinės arba pneumatinės.
Jei durys atsidarys į autobuso išorę, atsidariusios durys turi būti visur nutolusios nuo kėbulo vienodu atstumu, ne didesniu kaip 140 mm, įskaitant pačių durų storį.
	

	10.3. 
	Valdymas
	Kiekvienoms durims turi būti atskiri valdikliai (klavišai, mygtukai) atidaryti/uždaryti durims iš vairuotojo kabinos. Taip pat turi būti galimybė vienu bendru valdikliu atidaryti/uždaryti visas duris kartu. Turi būti įrengtas priekinių durų „slaptas“ valdiklis autobuso išorinėje priekinėje dalyje.
	

	10.4. 
	Durų veikimo greitis
	Durys turi patikimai ir saugiai užsidaryti arba atsidaryti ne ilgiau kaip per 5 sekundes.
	

	10.5. 
	Garsiniai signalai
	Privalo būti įrengti durų uždarymo-atidarymo garsiniai ir šviesos signalai.
	

	10.6. 
	Apsauga nuo keleivių prispaudimo
	Turi būti įrengta apsauga nuo keleivių prispaudimo (uždarymo metu tarp durų atsiradus kliūčiai, durys privalo atsidaryti).
	

	10.7. 
	Apsaugos sistema sujungta su greičiu ir stabdymu
	Pajudėjus transporto priemonei durų atidarymas turi būti blokuojamas automatiškai. Atidarius keleivių duris privalo suveikti stabdžių sistema. Turi būti užtikrinta, kad atidarytomis bent vienomis durimis autobusas negalėtų pajudėti iš stovėjimo vietos. Durų sistemoje turi būti įrengtas avarinis jungiklis elektrinių saugiklių skyriuje arba vairuotojo darbo vietoje, išjungiantis durų stabdžio veikimą (įvykus durų avarijai, leidžiantis autobusui judėti neuždarytomis durimis).
	

	10.8. 
	Neįgaliųjų rampa
	Antrose duryse (nuo autobuso priekio) privalo būti įrengta mechaniškai atverčiama rampa neįgaliųjų su vežimėliais/specialiųjų poreikių turinčių žmonių įlaipinimui /įvažiavimui ir išlaipinimui / išvažiavimui. Rampa privalo išlaikyti mažiausiai 350 kg apkrovą.
	

	11. 
	Vairuotojo darbo vieta ir sėdynė

	11.1. 
	Kabinos tipas
	Kabinos tipas - pilnai uždara ir turi būti įrengta taip, kad neribotų keleivių įlipimo per priekines duris.  Kabinos duryse arba pertvaroje (sienelė permatoma tarp priekinio stiklo ir vairuotojo kabinos durų) virš dėklo bilietams turi būti įrengtas langelis bilietų pardavimui. Virš langelio bilietų pardavimui turi būti įrengtas langelis ar panaši ertmė su dvigubu stiklu, skirta vairuotojo ir keleivio pokalbiui.    Kabinos nugarinė sienelė esanti už vairuotojo sėdynės turi būti nepermatoma ir be tarpo tarp lubų. Tarpai tarp vairuotojo kabinos durų, pertvaros (permatoma sienelė tarp priekinio stiklo ir vairuotojo kabinos durų) ir lubų bei priekinio stiklo turi būti kaip įmanoma mažesni. 
	

	11.2. 
	Durų aukštis ir skaidrumas
	Dešinėje vairuotojo kabinos pusėje turi būti įrengtos durys, ne žemesnės, kaip 1,8 m ir ne mažiau kaip 60% durų turi būti pagaminta iš permatomos medžiagos.
	

	11.3. 
	Kabinos matmenys
	Vairuotojo kabinos ilgis ties jos centru (kuris yra nustatomas nuo prietaisų skydelio ties vairaračiu iki nugarinės kabinos sienelės) ne mažesnis kaip 110 cm; plotis (kuris yra nustatomas nuo kairiojo šoninio kabinos stiklo iki kabinos durų) ne mažesnis kaip 90 cm.
	

	11.4. 
	Rakinimas
	Vairuotojo kabinos durys iš abiejų pusių turi būti rakinamos.
	

	11.5. 
	Užuolaidos
	Vairuotojo darbo vietoje turi būti įrengtos užuolaidos nuo saulės priekinio stiklo/stiklų viršuje ir virš šoninio vairuotojo lango kairėje pusėje.
	

	11.6. .
	Vairuotojo krėslas
	Vairuotojo krėslas turi būti ergonomiškas ir reguliuojamas priklausomai nuo vairuotojo ūgio bei svorio bei laisvai pritaikomas vairuotojui nuo 150 iki 210 centimetrų ūgio.  Vairuotojo krėslas turi būti įrengtas 3 tvirtinimo taškų saugos diržas.
	

	11.7. 
	Vairas
	Vairo padėtis turi būti reguliuojama kartu su prietaisų valdymo skydeliu.
	

	11.8. 
	Mikrofonas
	Kabinoje turi būti įrengtas mikrofonas, kurio pagalba vairuotojas galėtų balsu skelbti reikiamą informaciją salone esantiems keleiviams.
	

	11.9. 
	Orlaidė
	Vairuotojo kabinos kairėje pusėje turi būti įrengtas atidaromas (slenkamas) langas (orlaidė).
	

	11.10. [bookmark: _Hlk225424065]
	Prietaisų skydelis
	1. [bookmark: _Hlk225424089]Pagrindiniai jungikliai, signalinės lemputės, pranešimai vairuotojo konsolėje turi būti pažymėti atpažinimo ženklais ir (arba) užrašais lietuvių kalba;
2. Prietaisų skydelyje turi būti įrengtas, tuo neapsiribojant, spidometras ir odometras, baterijos įkrovimo lygio rodyklė;
3. Prietaisų skydelyje pateikiama visa vairuotojui reikalinga informacija apie transporto priemonės sistemų techninę būklę;
4.  Prietaisų skalės turi būti metrinės;
	

	11.11. 
	Dėtuvės dokumentams ir daiktams
	Ant sienelės kabinoje už vairuotojo krėslo turi būti įrengta dėtuvė dokumentams sudėti (ne mažesnio kaip A5 formato). Vairuotojo darbo vietoje turi būti įrengta atskira dėtuvė vairuotojo krepšiui .
	

	11.12. 
	Kitos funkcijos
	Taip pat turi būti įrengta: 12 V , 1 USB Type-C mazgas, reguliuojamo šviesos intensyvumo lygių (30% ir 100 %) šviestuvas, kablys ar stacionariai pritvirtinta kabykla rūbams, radijo imtuvas su garsiakalbiu, nepermatoma pertvara už vairuotojo nugaros su vieta informacijai talpinti iš salono pusės.
	

	11.13. 
	Antialkoholinio variklio užraktas
	Transporto priemonėje turi būti įrengta alkoholinė blokuotė, kuri turi atitikti Lietuvos standartą LST EN 50436-1:2023 (arba lygiavertis) „Antialkoholiniai variklio užraktai. Bandymo metodai ir eksploatacinių charakteristikų reikalavimai. 1 dalis. Iškvėpto alkoholio koncentraciją matuojantys įtaisai su antgaliais, skirti neblaivių vairavusių pažeidėjų programoms ir bendrajam prevenciniam naudojimui“. Variklis neturi būti paleidžiamas vairuotojui nepatikrinus blaivumo alkoholio iškvėpimo blokavimo įtaisu. Perkantysis subjektas turi turėti galimybę atjungti šią sistemą naudodamas specialų raktą arba kodą;
	

	12. 
	Vidaus ir išorės apšvietimas

	12.1. 
	Vidaus apšvietimo tipas
	Apšvietimo šaltiniai (šviestuvai) turi būti LED arba lygiavertės technologijos.
	

	12.2. 
	Salono apšvietimas
	1. Keleivių salono apšvietimas turi užtikrinti tolygų viso salono ir įlaipinimo/išlaipinimo zonų apšvietimą.
2. Salono apšvietimas turi turėti ne mažiau kaip 2 šviesos intensyvumo režimus (įprastinį ir sumažinto intensyvumo / naktinį režimą).
3. Sumažinto intensyvumo apšvietimas turi būti tinkamas naudoti naktinio važiavimo metu, nedarant įtakos vairuotojo matomumui.
4. Sumažinto intensyvumo / naktinis režimas gali veikti esant išjungtam varikliui;
	

	12.3. 
	Vairuotojo kabinos apšvietimas
	Vairuotojo kabina turi būti gerai apšviečiama ir įjungiama atskiru jungtuku. Bilietų pardavimo vietoje turi būti įrengtas reguliuojamas taškinis (lankstus) šviestuvas.
	

	12.4. 
	Išorės apšvietimas
	Visi išorinio apšvietimo šaltiniai (žibintai) turi būti LED arba lygiavertės technologijos.
Transporto priemonei sustojus ir atidarius duris turi įsijungti keleivių įlipimo / išlipimo durų išorinis apšvietimas tamsiu paros metu.
	

	13. 
	Keleivių salono sėdynės

	13.1. 
	Sėdynių tvirtinimas
	Sėdynės turi būti pritvirtintos prie sienos (išskyrus tuos atvejus, kai to neleidžia autobusų konstrukcija). 
	

	13.2. 
	Sėdynių korpusas
	Sėdimų dalių ir atlošų korpusai turi būti pagaminti iš plastiko ar analogiškos medžiagos. Korpusai privalo būti atsparūs deformacijai. 
	

	13.3. 
	Sėdynių apmušalai
	Sėdynių apmušalų medžiaga turi būti atspari trinčiai, lengvai valoma ir plaunama. Sėdynių dalys,
dengtos audiniu (atlošo ir sėdimos vietos) turi būti lengvai išimamos/įdedamos aptarnaujančiam personalui.
Sėdynių apmušalų audinio sudėtis turi būti mažiausiai iš 85 procentų vilnos ir atitikti EN 118-02 standartą.
Apmušalų audinio sudėtis, spalva ir spalvų raštas- derinama sudarant pirkimo-pardavimo sutartį.
	

	13.4. 
	Keleivių sėdynių išdėstymas
	Tikslus sėdynių išdėstymas ir spalva derinama sudarant pirkimo-pardavimo sutartį, tačiau tarp I ir II autobuso durų esančių sėdynių eilių tarpueilis (praėjimas) turi būti ne siauresnis kaip 750 mm., pirmos priekyje esančios keleivių sėdynės privalo būti pirmenybinės (atitinkamai paženklintos), pasiekiamos iš nužemintos grindų zonos.
	

	14. 
	Langai, turėklai, interjeras

	14.1. 
	Salono stiklai
	Salono stiklai turi būti tamsinti (išskyrus vairuotojo matomumo lauką 180 laipsniu kampu) ir klijuoti prie kėbulo. Stiklai turi būti pagaminti iš saugaus (grūdinto) stiklo.
	

	14.2. 
	Durų stiklai
	Durų stiklai turi užimti ne mažiau 60% durų ploto. 
	

	14.3. 
	Vairuotojo kabinos stiklai
	Vairuotojo kabinos kairės pusės šoninis stiklas turi būti stiklo paketas arba šildomas ir privalo turėti stumdomą orlaidę arba turi būti atidaromas, dešinės pusės šoninis vairuotojo matymo zonoje esantis stiklas turi būti stiklo paketas arba šildomas.
	

	14.4. 
	„Stop“ mygtukai
	Turi būti įrengti ne mažiau kaip 8 veikiantys „stop“ mygtukai ir vienas „stop“ (specialus piktograminis žymėjimas)  mygtukas prie neįgaliųjų vietos
„Stop“ mygtukai turi būti pritaikyti turintiems klausos negalią (su šviesos indikatoriais) bei turintiems regos negalią (su garsiniu signalu) asmenims.
Nuo mygtukų turi būti atvestas analoginis  signalas į papildomos įrangos vietą. (1 lentelės punktas 28.1)
Tikslus išdėstymas derinamas sudarant pirkimo-pardavimo sutartį. 
Prie kiekvienų keleivių įlipimo/išlipimo durų ant vertikalių turėklų turi būti įrengti ,,STOP’’ mygtukai. Mygtukai turi būti raudonos spalvos, su užrašu „STOP“ ir Brailio raštu.
	

	14.5. 
	Turėklai ir diržai su kilpomis
	Keleivių salone privalo būti įrengti vamzdiniai nerūdijančio plieno turėklai;
Vertikalūs turėklai, esantys prie įlipimo/išlipimo durų, laikymosi vietoje turi būti pritaikyti neregiams .
Prie horizontalių turėklų turi būti pritvirtinti diržai su kilpomis keleiviams laikytis (ne mažiau kaip 16 vienetų). Šiukšlių dėžės, sumontuotos prie antrų ir trečių keleivių laipinimo durų.
	

	14.6. 
	Užrašai
	Visi užrašai ir informacija salone lietuvių kalba (Techninės specifikacijos 1 priedas). Prieš pasirašant sutartį, suderinama užrašų ir informacijos vieta.
	

	14.7. 
	Interjeras
	Aikštėje prieš vidurines duris turi būti įrengtas dviračio fiksavimo įrenginys, tinkantis vaikiško vežimėlio tvirtinimui. Autobuso sienos ir lubos turi būti nedegios, antistatinės, atsparios deformacijai, oro sąlygų ir cheminiams pokyčiams, lengvai valomos.  Interjero spalvos ir dviračio/vaikiško vežimėlio fiksavimo įrengimas derinamas sudarant pirkimo-pardavimo sutartį.
	

	15. 
	Pneumatinė sistema (jei yra įrengta pneumatinė stabdžių sistema)

	15.1. 
	Konstrukcinės medžiagos ir išdėstymas
	1. Pneumatinės sistemos vamzdžiai ir žarnos privalo būti pagamintos iš korozijai atsparių medžiagų (su tinkama šilumos izoliacija) ir išdėstytos apsaugant nuo mechaninių pažeidimų.
2. Pneumatinės sistemos vamzdžiai, žarnos, resiveriai ir jungtys turi būti patikimai apsaugoti nuo išorinio poveikio.
	

	15.2. 
	Privalomi elementai
	Sistemoje privalo būti įrengtas oro sausintuvas su kaitinimo elementu, automatinis kondensato atskirtuvas, ir separatorius, užtikrinantys sistemos neužšalimą. 
	

	15.3. 
	Diagnostinės jungtys
	Sistemos patikrinimui ir aptarnavimui turi būti įrengtos diagnostinės jungtys (movos).
	

	15.4. 
	Oro pildymo, kontrolinės jungtys
	Privalo būti įrengtos suslėgto oro sistemos pildymo jungtys priekinėje ir galinėje autobuso dalyje, lengvai prieinamoje vietoje. 
Kontrolinės jungtys privalo būti įrengtos lengvai prieinamoje vietoje,  pažymėtos (lietuvių kalba).
	

	16. 
	Pakaba

	16.1. 
	Pakabos tipas
	Pneumatinė pakaba su oro pagalvėmis ir kėbulo lygio kontrole.
	

	16.2. 
	Funkcionalumas
	Pneumatinė pakaba su automatine aukščio lygio palaikymo, priverstinio pakėlimo/nuleidimo (mygtuko pagalba) ir posvyrio į dešinę pusę (mygtuko pagalba)  funkcijomis.
Turi būti įrengta jungtis, jog vilkimo metu, neveikiant autobuso elektros įrangai, galima būtų papildyti autobuso oro pagalves iš išorinio šaltinio.
	

	17. 
	Stabdžiai

	17.1. 
	Stabdžių tipai ir valdymas
	1. Visi stabdžiai – diskinio tipo;
2. Transporto priemonėje turi būti sumontuota elektroninė stabdymo jėgų reguliavimo sistema EBS arba lygiavertė sistema;
3. Pagrindinis stovėjimo stabdys varančiojoje ašyje valdomas mechaniškai svirtele iš vairuotojo kabinos. Stovėjimo stabdys turi užtikrinti, kad autobusas galėtų nuolat be laiko apribojimo stovėti nejudant maksimaliai leistiname pakilime arba nuolydyje;
4. Autobuse turi būti naudojama kombinuota stabdymo sistema, sujungianti stabdymą elektros varikliu ir pneumatinius stabdžius, valdoma vienu pedalu.
	

	18. 
	Vilkimo įtaisas, vairavimo ir tepimo sistemos

	18.1. 
	Vilkimo įtaisas
	1. Autobuso priekyje ir gale turi būti įrengti vilkimo įtaisai, skirti transporto priemonės avariniam vilkimui ir evakuacijai;
2. Vilkimo įtaisai turi būti suprojektuoti taip, kad užtikrintų saugų transporto priemonės vilkimą nepažeidžiant kėbulo konstrukcijos;
3. Vilkimo įtaisai turi būti suderinami su standartine sunkiasvorių transporto priemonių vilkimo įranga;
4. Tiekėjas kartu su transporto priemone turi pateikti vilkimo adapterį / kilpą, jei tai būtina vilkimo procedūroms;
5. Pageidautina, kad sukabinimo įtaisai būtų sumontuoti apačioje centre. 
6. Pageidautina sukabinimo įtaiso konstrukcija: dviguba kilpa – fiksuojamas kaištis;
	

	18.2. 
	Vairavimo sistema
	Vairas turi būti kairėje pusėje. Vairo rato padėtis – reguliuojama. Vairo sistema įrengta su stiprintuvu.
	

	18.3. 
	Centralizuota tepimo sistema
	1. Jeigu transporto priemonės važiuoklėje ir pakaboje, išskyrus kardaninį veleną, yra tepimo taškų, privalo būti sumontuota automatinė centrinio tepimo sistema. Visi atskiri mazgai privalo būti tepami per atskiras tepimo linijas, skirtingomis tepalo dozėmis;
2. Automatinė centrinė tepimo sistema turi būti neprogresyvi, t. y., kad atsiradus tepimo sistemos nesandarumui, vairuotojas iš karto būtų informuotas apie slėgio kritimą sistemoje;
3. Sistemos veikimo atmintyje turi būti sistemos veikimo įrašas, kad būtų galima diagnozuoti ir peržiūrėti istorinius sistemos parametrus, įskaitant slėgį.
4. Tiekėjai gali siūlyti tepimo sistemas kurios yra lygiavertės automatinei centrinei tepimo sistemai. Kartu su pasiūlymu Tiekėjai privalo pateikti siūlomos tepimo sistemos veikimo aprašymą arba kitus dokumentus įrodančius jos lygiavertiškumą.
	

	19. 
	Elektros sistema

	19.1. 
	Bendri reikalavimai
	1. Autobusas neturi trukdyti radijo dažnių siųstuvams. Jame turi būti įrengtas filtras trukdžiams pašalinti. Autobusas turi atitikti Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (JT EEK) taisyklių Nr. 10 reikalavimus
2. Autobuse turi būti įrengtas kontrolės įtaisas, nuolat stebintis įtampos skirtumą tarp Autobuso kėbulo ir žemės (įžeminimo) potencialo
3. Keleiviai ir techninės priežiūros darbuotojai turi būti apsaugoti nuo atsitiktinio sąlyčio su pavojingos įtampos ir sukauptos energijos įranga
4. Autobuso konstrukcija turi būti pritaikyta automatiniam išorės plovimui;
5. Visos relės, valdymo blokai, automatiniai saugikliai ir kita elektros įranga, turi būti sumontuota lengvai prieinamose paskirstymo dėžutėse, užtikrinančiose komponentų apsaugą nuo drėgmės ir dulkių poveikio.
	

	19.2. 
	Darbinė įtampa
	24 V
	

	19.3. 
19.3.1.1.1.1.1.1. 
	Jungikliai ir lizdai
	Turi būti įrengta:
jungiklis skirtas akumuliatorių baterijų atjungimui: 1 vnt. – prie akumuliatorių, 1 vnt. – vairuotojo kabinoje ;
hermetiškas lizdas (NATO) akumuliatorių nišoje akumuliatorių baterijų įkrovimui.
	

	19.4. 
	USB jungtys
	1. Visose transporto priemonėse turi būti USB Type-C jungtys, skirtos mobiliųjų telefonų įkrovimui.
2. USB Type-C mazgai turi būti išdėstyti proporcingai transporto priemonės dydžiui. Viename USB Type-C mazge turi būti bent 1 USB Type-C jungtis;
3. Keleivių bendro naudojimo USB Type-C mazgų kiekis transporto priemonėje turi būti nemažesnis nei 10 vnt., USB mazgų vietos turi būti suderintos ir patvirtintos pasirašytu atskiru laisvos formos dokumentu su perkančiuoju subjektu iki Pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.;
4. Vairuotojo darbo vietoje – bent 1 USB Type-C mazgas;
	

	19.5. 
	Atbulinės eigos garsinis signalas ir atbulinės eigos kamera
	Įjungus atbulinę pavarą:
1. Turi būti įrengtas automatiškai įsijungiantis atbulinės eigos garsinis signalas. 
2. Vairuotojui matomoje vietoje turi būti įrengtas automatiškai įsijungiantis atbulinės eigos kameros vaizdas.
	

	19.6. 
	Kabeliai
	Kabelių antgaliai turi būti pagaminti iš atsparios korozijai medžiagos ir įpresuoti į kabelių galus. 
	

	19.7. 
	Saugikliai
	Visos elektrinės grandinės privalo būti apsaugotos lengvai pasiekiamais automatiniais saugikliais. Saugiklių skydelyje turi būti saugiklių schema ir aprašymas lietuvių kalba. 
	

	19.8. 
	Laidai
	Visi laidai turi būti sugrupuoti ir suženklinti visu laidų ilgiu ir sumontuoti taip, kad juos būtų galima prireikus lengvai pakeisti. Laidų galai turi turėti nenusitrinančią markiruotę. Visi laidai/kabeliai ir elektroniniai prietaisai (kiek tai leidžia konstrukcija) negali būti montuojami žemiau salono grindų lygio.
	

	19.9. 
	Skirstymo dėžutės
	Visos relės, valdymo blokai, automatiniai saugikliai ir kita elektrinė įranga privalo būti sumontuota gerai pasiekiamose skirstymo dėžutėse ar atskiruose, uždaruose skyriuose. Skirstymo dėžutės ar skyriai turi būti atsparus vandens ir dulkių poveikiui. 
	

	19.10. 
	Hermetiškumas
	Visi autobuso išorėje sumontuoti įrengimai turi būti apsaugoti nuo išorinio, atmosferinio poveikio.
	

	20. 
	Akumuliatoriai

	20.1. 
	Kiekis ir talpa
	Autobuse turi būti įrengta 24 V žemosios įtampos elektros sistema. Jos energijos šaltinis (akumuliatoriai ar kitas gamintojo numatytas sprendimas) turi užtikrinti nepertraukiamą visų autobuso žemosios įtampos vartotojų veikimą pagal gamintojo techninius reikalavimus.
	

	20.2. 
	Montavimas
	Iš akumuliatorių galinčios išsiskirti dujos neturi patekti į saloną.
	

	21. 
	Dažymas

	21.1. 
	Spalvos
	Ne daugiau kaip 2 spalvos. Autobusas turi būti nudažytas raudona spalva (RAL kodas 3020 – raudona).
	

	21.2. 
	Atsparumas
	Išoriniam autobuso dažymui  naudojami dažai turi būti atsparūs plovimui šepečių pagalba.
	

	21.3. 
	Logotipai ir ženklinimas
	Autobuso išorėje negali būti jokių kitų logotipų ar užrašų, išskyrus priekyje ir gale (per centrą) gamintojo logotipas. Visas vairuotojo kabinos ir keleivių salono ženklinimas privalo būti lietuvių kalba.
	

	22. 
	Galinio matymo veidrodžiai

	22.1. 
	Viduje
	Viduje priekyje turi būti pritvirtintas stačiakampio formos galinio matymo veidrodis (-iai). Keleivių salone prie 2 ir 3 durų turi būti įrengti veidrodžiai  leidžiantys vairuotojui matyti įlipimo aikštelę prie durų.
	

	22.2. 
	Išorėje
	Išorėje turi būti įrengta iš vairuotojo kabinos reguliuojama veidrodžių sistema arba gamintojo numatyta veidrodžių kamerų sistema (CMS), leidžianti vairuotojui laisvai apžvelgti kairę ir dešinę autobuso puses.
Ant dešiniojo šono turi būti įrengti ne mažiau kaip du skirtingų matymo laukų veidrodžiai arba jų funkcijas atitinkanti kamerų sistema, užtikrinanti kuo didesnio ploto prie dešiniojo autobuso šono stebėjimą.
Išoriniai veidrodžiai turi būti šildomi, sferiniai, reguliuojami ir lengvai užlenkiami bei nuimami. Jeigu vietoje veidrodžių naudojama kamerų sistema, jos kameros turi būti šildomos, apsaugotos nuo rasojimo ir užtikrinti ne mažesnį matymo lauką nei teisės aktuose nustatyti reikalavimai veidrodžiams.
	

	23. 
	TELEMETRIJA /Diagnostinė sistema

	23.1. 
	Funkcija
	Diagnostinė sistema turi fiksuoti ir identifikuoti gedimus autobuse esančiose sistemose. 
	

	23.2. 
	Informavimo kalba
	Apie gedimus, diagnostinė sistema turi informuoti vairuotoją spalvinėmis pagal svarbą piktogramomis/ simboliais ir/arba tekstiniais pranešimais lietuvių kalba.
	

	23.3. 
	Įranga 
	Tiksliems autobuso gedimų bei valdymo parametrams identifikuoti, turi būti užtikrinta galimybė naudoti išorinę diagnostinę įrangą.
	

	23.4. 
	Jungtys
	Visų sistemų diagnostinės jungtys (jeigu jų ne viena) turi būti vienoje patogiai prieinamoje vietoje. 
	

	23.5. 
	Duomenų kaupimas ir terminai
	Svarbiausi techniniai autobuso duomenys, kurie įtakoja techninį autobuso stovį arba kelia grėsmę eismo saugumui turi būti registruojami ir kaupiami su galimybe juos perduoti. Visa informacija turi būti skaitmeniniu būdu saugoma mažiausiai 30 dienų. Su galimybe informaciją iškelti / parsisiųsti į nešiojamą laikmeną.
	

	24. 
	Keleivių informavimo sistemos (švieslentės ir garsinė informacija) valdymas

	24.1. 
	Įrengimo vieta
	Keleivių informavimo sistemos valdiklis (toliau - valdiklis) turi būti įrengtas vairuotojo zonoje, pasiekiamas ranka, pageidautina, nepakilus iš darbo vietos (sėdynės).
	

	24.2. 
	[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]Duomenų nuskaitymas/ integravimas
	[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]1. Sistema turi sugebėti apdoroti (nuskaityti ir sugeneruoti reikiamą failą valdikliui) xml failus esančius adresu http://www.marsrutai.info/kaunas/dumps/. Iš čia paimama informacija: 
· Kauno miesto stotelių pavadinimai ir GPS koordinatės;
· Maršrutų/reisų trasa (stotelių eiliškumas);
· Maršrutų/reisų stotelių įvykdymo laikai;
· Informaciniai tekstai atvaizduojami švieslentėse.
2. Sistema turi sugebėti vienu metu turėti/apdoroti du maršrutų/reisų informacinius failus – aktualų ir naują, įsigaliosiantį nuo dienos X (maršrutų/reisų stotelių įvykdymo laikų keitimo atvejai).
	

	24.3. 
	Duomenų perdavimas
	Paruošta informacija valdikliui turi būti perduodama:
1. Bevieliu (GPRS, WiFi ar analogišku) ryšiu;
1. Išorinės laikmenos (pvz. USB laikmenos) pagalba.
Valdiklis turi būti atviras integracijai su kitų gamintojų įranga.
	

	24.4. 
	Programinė įranga ir bendravimo protokolai

	Kartu su technine įranga tiekėjas turi pateikti:
1. Visą reikiamą programinę ir techninę įrangą švieslenčių tekstų ir garsinių pranešimų paruošimui ir perdavimui;
1. Bendravimo protokolus ir jų aprašus (API) integracijai su kitų gamintojų įranga.
	

	24.5. 
	Valdiklio jungtys

	Valdiklis turi turėti išorinio duomenų šaltinio pajungimo sąsajas:
RS485 ir Ethernet (RJ45) arba analogiškos.
	

	25. 
	Elektroninės švieslentės

	25.1. 
	Tipas
	Išorinės lengvos ir energiją tausojančios transporto priemonės švieslentės (informacijai pateikti transporto priemonės išorėje ir viduje) turi būti:
1. Diodinės (baltos). 
1. Aiškiai įskaitomos esant tiesioginei saulės šviesai. 
1. Ryškumas turi automatiškai reguliuotis pagal aplinkos apšviestumo lygį.
Technologija: SMD-LED.
	

	25.2. 
	Pagrindinės techninės charakteristikos

	1. Nominali maitinimo įtampa – 24 V (nuolatinė srovė). 
1. Ryšio sąsaja – RS 485 ir Ethernet (RJ45) arba analogiškos.
	

	25.3. 
	Duomenų perdavimas
	Švieslenčių valdiklis turi sugebėti nuskaityti duomenis iš Perkančiojo subjekto naudojamų kasos aparatų ir atvaizduoti reikiamą informaciją lauko švieslentėse (krypties informacija) ir vidinėse švieslentėse (stotelių informacija). Informacijos nuskaitymas iš kasos aparato turi vykti nustatytu (konfigūruojamu) laiko intervalu.
Kasos aparato teikiamos informacijos pavyzdys: Užklausa: http://IP adress:PORT/get?route2

Atsakymas:
{
"route2": {
        "daytype": "1",
        "displayNumber": "36",
        "displayTextFront": "Prūsų g.",
        "displayTextInternal": "Prūsų g.",
        "displayTextSide": "Technikos g.-Prūsų g.",
        "route": "36",
        "schedule": "1",
        "stops": [
            {
             "gps": "54.920510,23.872490",
             "id": "4261",
             "index": 27,
             "name": "Prūsų g."
            },
            {
             "gps": "54.924660,23.873590",
             "id": "2361",
             "index": 28,
             "name": "Šilainių pl."
            },
            {
             "gps": "54.927660,23.879920",
             "id": "2358",
             "index": 29,
             "name": "Baltų pr."
            },
            {
             "gps": "54.929390,23.884620",
             "id": "5228",
             "index": 30,
             "name": "Žemaičių pl."
            },
            {
             "gps": "54.930670,23.891690",
             "id": "2340",
             "index": 31,
             "name": "Juozo Grušo meno gimnazija"
            },
 }

"displayNumber" – tekstas lauko galinei švieslentei;
"displayTextFront" – tekstas lauko priekinei švieslentei;
“displayTextInternal“ – tekstas (kryptis) vidaus švieslentei
"displayTextSide" – tekstas lauko šoninei švieslentei;
“stops“ – stotelių sąrašas, kuriomis liko važiuoti transportui

Tiekėjas privalo pateikti švieslenčių ir valdiklio ryšio sąsajos protokolą ir aprašą dėl duomenų pateikimo iš išorinio įrenginio ar sistemos (per turimas jungtis ir sąsajas).
	

	25.4. 
	Priekinės švieslentės išmatavimai ir raiška

	1. Išmatavimai: pagal matricą maksimaliai užpildančia transporto priemonės plotą, skirtą priekinei švieslentei.
1. Matrica – ne mažiau kaip 19 x 160 taškų. 
1. Horizontalaus matymo kampas ne mažesnis nei 120 laipsnių.Horizontalaus matymo kampas ne mažesnis nei 120 laipsnių.
	

	25.5. 
	Šoninės švieslentės išmatavimai ir raiška
	1. Išmatavimai: pagal matricą maksimaliai užpildančia transporto priemonės plotą, skirtą šoniniai švieslentei (sulig šoniniu stiklu), tačiau ne mažesni nei 1150 mm x 225mm. 
1. Matrica – ne mažiau kaip 19 x 160 taškų. 
1. Horizontalaus matymo kampas ne mažesnis nei 120 laipsnių.
1. Montavimas tarp pirmų ir antrų durų prie transporto priemonės korpuso (vietą derinama sudarant pirkimo-pardavimo sutartį).
	

	25.6. 
	Galinės švieslentės išmatavimai ir raiška
	1. Išmatavimai: pagal matricą maksimaliai užpildančia transporto priemonės plotą, skirtą galinei švieslentei, tačiau ne mažesni nei 200 mm x 300 mm
1. Matrica – ne mažiau kaip 19 x 38 taškų. 
1. Horizontalaus matymo kampas ne mažesnis nei 120 laipsnių.
	

	25.7. 
	Priekinės ir šoninės švieslenčių funkcionalumas
	1. Rodyti maršruto numerį esant poreikiui su raide. Vieta švieslentėje ne mažiau 3 simbolių
1. Rodyti maršruto pavadinimą su lietuviškomis raidėmis. Turi būti lietuviškų raidžių kodavimas
1. Pilnai netelpant maršruto pavadinimui švieslentėje tekstas turi judėti.
1. Priekinė ir šoninė švieslentės turi galėti rodyti skirtingus tekstus.
1. Atvaizduojamo teksto šriftas, dydis ir judėjimo greitis turi būti suderinti su Perkančiuoju subjektu sudarant pirkimo-pardavimo sutartį.
	

	25.8. 
	Galinės švieslentės funkcionalumas
	Galinė švieslentė turi rodyti tik maršruto numerį esant poreikiui su raide. Vieta švieslentėje ne mažiau 3 simbolių.
	

	26. 
	Garsiakalbių sistema

	26.1. 
	Išoriniai transporto priemonės garsiakalbiai
	1. Transporto priemonėje turi būti įrengti išoriniai garsiakalbiai;
2. Išorinis garsiakalbis turi būti įrengtas prie keleivių įlipimo / išlipimo durų. Išorinis garsiakalbis turi būti pritaikytas veikimui lauko sąlygomis (atsparumo klasė ne mažesnė nei IP53 arba alternatyvi). Išorinis garsiakalbis turi turėti galimybę leisti skirtingą garsinį įrašą nuo keleivių salone esančio vidinio garsiakalbio tuo pačiu metu (pajungtas atskirai nuo vidinių garsiakalbių);
	

	26.2. 
	Garsiakalbių kiekis ir montavimo vietos
	Transporto priemonėje turi būti įrengti garsiakalbiai keleivių informavimui. Turi būti įrengta ne mažiau kaip 8 (aštuoni) garsiakalbiai (montavimo vietos keleivių salone turi būti suderintos su Perkančiuoju subjektu sudarant pirkimo-pardavimo sutartį). 
Įrengtos keleivių garsinės informavimo priemonės, turi atitikti reikalavimus, nustatytus Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 55 „Dėl Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
	


	26.3. 
	Garsiakalbių techninės charakteristikos
	1. Plačiajuosčiai ne siauresnio diapazono nei 40 Hz-20 kHz.
1. Maksimali galia ne mažiau 100 W (MAX).
1. 4 omų.
	

	26.4. 
	Garsiakalbių pajungimas
	Garsiakalbiai turi būti pajungti į garso stiprintuvą, kurio galingumas turi būti ne mažesnis negu 100W ir yra tinkamas montuojamiems garsiakalbiams ir jų sujungimo būdui. Stiprintuvo įėjimo laidas (line-in) turi būti atvestas į papildomos įrangos montavimo vietą (punktas 28.1).
Papildomi garsiakalbių laidai turi būti atvesti į papildomos įrangos montavimo vietą (punktas 28.1).
	

	27. 
	Papildomos įrangos montavimas

	27.1. 
	[bookmark: _Hlk506209116]Vieta papildomos įrangos montavimui
	Transporto priemonėje turi būti vieta papildomos elektroninės įrangos montavimui (ne mažiau 50 cm X 50 cm X 30 cm). 
Ši vieta papildomai elektroninei įrangai turi būti uždara, rakinama, tačiau lengvai prieinama priežiūrai (tiksli vieta turi būti suderinta su Perkančiuoju subjektu sudarant pirkimo-pardavimo sutartį).
	

	27.2. 
	Jungčių ir laidų infrastruktūra papildomai elektroninei įrangai
	Papildomos įrangos montavimui vietoje turi būti:
1. 24V įtampos maitinimo gnybtai elektroninės įrangos pajungimui ne mažiau 30 A.
1. Maitinimo gnybtai, kuriose įtampa užlaikoma nustatytą laiką (pvz. 30 min) po variklio išjungimo.
1. 12V įtampos maitinimo gnybtai ne mažiau 10A.
1. Atvesti laidai greičio signalas (impulsai) ir durų signalas (atidaryta/uždaryta).
1. Turi būti atvesti laidai iš Keleivių informavimo sistemos valdiklio ir visų švieslenčių:
0. Ekranuotas 4 gyslų (gyslos storis 0,75 mm2) kabelis duomenų perdavimui RS485 protokolu;
0. INDUSTRIAL ETHERNET (IE FC TP 4 poros po 2 gyslas su simetriniu pynimu (8 gyslos)) kabelis prijungimui per RJ45;
	

	27.3. 
	Jungčių ir laidų infrastruktūra elektroninei bilietų įrangai
	Nuo papildomos elektroninės įrangos montavimo vietos komposterių pajungimui autobuso priekyje, viduryje ir gale (tikslios vietos turi būti suderintos su Perkančiuoju subjektu sudarant pirkimo-pardavimo sutartį) turi būti atvesta:
1. Ekranuotas 4 gyslų (gyslos storis 0,75 mm2) kabelis duomenų perdavimui RS485 protokolu.
1. Paprastas 2 gyslų (gyslos storis 1 mm2) kabelis maitinimui.
1. INDUSTRIAL ETHERNET (IE FC TP 4 poros po 2 gyslas su simetriniu pynimu (8 gyslos)) kabelis prijungimui per RJ45.

Nuo papildomos elektroninės įrangos montavimo vietos iki vairuotojo zonos (tiksli vieta turi būti suderinta su Perkančiuoju subjektu sudarant pirkimo-pardavimo sutartį) turi būti pravesta:
1. Ekranuotas 4 gyslų (gyslos storis 0,75 mm2) kabelis duomenų perdavimui RS485 protokolu.
1. Ekranuotas 4 gyslų (gyslos storis 0,75 mm2) kabelis duomenų perdavimui RS485 protokolu.
1. Paprastas 2 gyslų (gyslos storis 1 mm2) kabelis maitinimui.
1. Paprastas 2 gyslų (gyslos storis 1 mm2) kabelis maitinimui.
1. INDUSTRIAL ETHERNET (IE FC TP 4 poros po 2 gyslas su simetriniu pynimu (8 gyslos)) kabelis pajungimui per RJ45.
1. INDUSTRIAL ETHERNET (IE FC TP 4 poros po 2 gyslas su simetriniu pynimu (8 gyslos)) kabelis pajungimui per RJ45.
	

	27.4. 
	Antenos
	Ant transporto priemonės stogo turi būti sumontuota antena 5in1 (pvz. – Taoglas MA752.B.ABICG.001 arba analogiška), turinti:
1. 2 x Cellular (4G/3G/2G) Antennas (MIMO);
1. 1 x GPS/GLONASS/GALILEO 
1. 2 x 2.4GHZ/ 5GHz Antennas (MIMO)
Darbinė temperatūra ne siauriau: -35º C - +75º C
Antenos pajungimo laidai turi būti atvesti į papildomos įrangos montavimo vietą.
Antena turi būti įrengta, kad būtų atspari gamtos ir transporto priemonės plovimo poveikiams (atsparumo standartas ne prastesnis nei IP67)
	

	28. 
	Multimedia ekranai

	28.1. 
	Multimedia ekranai

	Transporto priemonės salone turi būti įrengta: du pailginti multimedijos ekranai papildomos informacijos keleiviams teikimui. Montavimo vieta ir būdas turi būti suderinti sudarant pirkimo-pardavimo sutartį.
Įrengtos keleivių vaizdinės informavimo priemonės, turi atitikti reikalavimus, nustatytus Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 55 „Dėl Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
	

	28.2. 
	Tvirtinimas ir įkomponavimas
	Multimedia ekranai turi būti: 
1. estetiškai įkomponuoti į keleivių salono interjerą;
1. lengvai tvirtinami ir prieinami aptarnavimui bei remontui;
1. nekliudantys vairuotojui matyti transporto priemonės keleivių salono zonas per galinio vaizdo veidrodėlius;
1. vaizdas ekranuose gerai matomas salone didesnės dalies keleivių;
1. sumontuoti tvirtuose korpusuose, pritaikytuose viešajam transportui.
1. konkreti vieta ir tvirtinimo būdas su Perkančiuoju subjektu derinama sudarant pirkimo-pardavimo sutartį.
	

	28.3. 
	Multimedijos ekrano išmatavimai ir raiška
	1. Ekranų įstrižainė turi būti ne mažesnė nei 28˝.
1. Raiška: ne prastesnė nei FullHD pagal proporcijas, bet ne mažiau nei 1900x500 taškų.
1. Ryškumas: ne mažiau nei 400 nit.
1. Kontrastas: ne mažiau nei 1000:1.
1. Darbo režimas: ne mažiau 18 valandų per parą
	

	28.4. 
	Multimedijos ekranų valdymas
	1. Turi būti pateikta programinė įranga multimedijos ekranų turinio valdymui su galimybe:
0. multimedijos ekranuose (du vnt.) rodyti skirtingą informaciją; 
0. vienu metu viename multimedijos ekrane rodyti keleivių informavimo sistemos parinktus duomenis (pvz.: galine maršruto stotelę, esamą stotelę ir sekančias stoteles) ir kitus vaizdo pranešimus (pvz.: reklaminius filmukus, nuotraukas);
0. galimybė filmukus ir kitą informaciją rodyti pagal transporto priemonės padėtį maršrute (stotelės), mieste (GPS koordinatės) ir/ar laiko intervalą (nuo valandos – iki valandos; atskiromis savaitės/mėnesio dienomis);
0. daryti ataskaitas apie vykdytus vaizdo/reklamos pranešimų rodymus (pvz. kiek kartų vaizdo pranešimas parodytas per nurodytą laiko intervalą).
1. Turi veikti sistemos savi-diagnostikos funkcija. 
1. Multimedia ekranai turi būti konfigūruojami bevieliu ryšiu.
1. Turi būti pateiktos reikiamos licencijos neribojant darbo vietų skaičiaus, suteikiančios teisę neribotą laiką naudotis programine įranga ir pilnu jos funkcionalumu.
	

	28.5. 
	Multimedijos ekranų suderinamumas su Perkančiosios subjekto turimomis sistemomis
	1. Pateikiama programinė įranga (punktas 29.4.) turi būti suderinama su Perkančiojo subjekto 2018 m. įsigytose transporto priemonėse naudojama Mobitec gamintojo keleivių informavimo sistema bei LCD ekranais. Duomenų apsikeitimo protokolai yra nemokamai pateikiami, prisiregistravus gamintojo internetinėje svetainėje, adresu:
http://www.mobitec.eu/trouble-free-service-support/
Jeigu dėl kokių nors priežasčių tiekėjui nurodytu adresu nepavyksta prisiregistruoti arba negauna prašomų susipažinimui duomenų, Perkantysis subjektas tiekėjams, užsiregistravusiems vykdomame pirkime ir CVP IS susirašinėjimo priemonėmis to paprašius, gali susipažinimui pateikti Perkančiojo subjekto transporto priemonėse sumontuotos įrangos naudojamus duomenų  apsikeitimo protokolus.
	

	29. 
	Vaizdo stebėjimo, įrašymo ir saugojimo sistema

	29.1. 
	Vaizdo stebėjimo, įrašymo ir saugojimo sistema sudėtis
	Vaizdo stebėjimo sistemą turi sudaryti:
1. Mažiausiai 4 (keturios) vaizdo stebėjimo kameros.
1. Vaizdo įrašymo įrenginys/sistema.
1. Turi būti vaizdo ekranas vairuotojui, ne mažesnis negu 10” ne prastesnės negu XGA (1024 x 768) rezoliucijos industrinio dizaino, su automatiniu ryškumo reguliavimu, kad neakintu vairuotojo.
1. Pavojaus mygtukas (SOS mygtukas) skirtas vairuotojui užfiksuoti incidentą. Paspaudus mygtuką automatiškai fiksuojamas įvykis vaizdo įraše (laiko tarpas sekundėmis prieš mygtuko paspaudimą ir laiko tarpas sekundėmis po mygtuko paspaudimo). Sistema turi išsiųsti aliarminį pranešimą į su Perkančiuoju subjektu suderintą vietą ar kelias vietas. Gavęs aliarminį pranešimą, operatorius turi turėti galimybę stebėti vaizdą tiesiogiai, girdėti garsą iš kameros.
1. Įvykio mygtukas - mygtukas fiksuoti eismo įvykiui ar taisyklių pažeidimui važiuojamojoje dalyje, esančioje transporto priemonės priekyje. Paspaudus mygtuką automatiškai fiksuojamas įvykis vaizdo įraše (laiko tarpas sekundėmis prieš mygtuko paspaudimą ir laiko tarpas sekundėmis po mygtuko paspaudimo). Sistema turi automatiškai išsiųsti pranešimą į su Perkančiuoju subjektu suderintą vietą ar kelias vietas, iš kameros esančios transporto priemonės priekyje. Gavęs pranešimą, operatorius turi tūrėti galimybę vaizdą stebėti tiesiogiai iš kameros.
Vaizdo ekrano ir mygtukų (SOS mygtukas ir įvykio mygtukas) vietos turi būti suderintos su Perkančiuoju subjektu sudarant pirkimo-pardavimo sutartį.
	

	29.2. 
	Vaizdo stebėjimo kameros

	Kokybiniai reikalavimai vaizdo stebėjimo kameroms: 
1. Rezoliucija: ne mažesnė nei 1920x1080 (FullHD);
1. Vaizdo kadrų dažnis (FPS) su maksimalia rezoliucija: ne mažiau 6.
1. Nuskaitymo technologija: „Progressive scan“ arba analogiška.
1. Jautrumas minimaliam apšviestumui: ne prastesnis nei 0.2 lux (spalvotam vaizdui).
1. Vaizdo glaudinimo technologija: H.264 arba analogiška.
1. Objektyvai: parinkti tokį, kad būtų užtikrintas aiškus ir kokybiškas vaizdas, gaunamas iš visų transporto priemonėje įrengtų vaizdo kamerų.
1. Korpusas: antivandalinis ir nemažesnės nei IP66 atsparumo klasės.
Vaizdo stebėjimo kameros turi gebėti įrašyti vaizdą tamsoje (užgesus salono apšvietimui).
	

	29.3. 
	Vaizdo stebėjimo kamerų sistemos įrengimo reikalavimai
	1. Viena kamera transporto priemonės priekyje turi fiksuoti važiuojamąją dalį (vaizdo medžiaga skirta eismo įrašymui). Kamera turi būti įrengta taip, kad nebūtų užstojamas jos fiksuojamas vaizdas, valytuvais nuvalomoje stiklo dalyje. Kamera taip pat turi nekliudyti vairuotojo matomumui.
1. Ne mažiau 2 (dvi) salono kameros turi fiksuoti vidurines ir galines duris (keleivių įlipimą/išlipimą) ir įvykius transporto priemonės salone. Kameros turi būti įrengtos taip, kad būtų matomi įlipantys ir išlipantys keleivių veidai ir jų veiksmai, kai salonas užpildytas ne mažiau 50%);
1. Viena kamera transporto priemonės priekyje turi fiksuoti priekines duris (keleivių įlipimą) ir vairuotojo darbo vietą-kabiną (vaizdo medžiaga skirta analizuoti vairuotojo veiksmus), darbą su kasos aparatu, bei komunikacija su keleiviais įlipančiais pro priekines duris. Ši vaizdo stebėjimo kamera turi būti integruota su mikrofonu lygiagrečiai įrašančiu garsą. Turi būti galimybė garso įrašymą įjungti/išjungti.
1. Konkrečios vietos turi būti suderintos su Perkančiuoju subjektu sudarant pirkimo-pardavimo sutartį.
	

	29.4. 
	Reikalavimai vaizdo įrašymo įrenginiams
	1. Duomenų/įrašų iškėlimas ir peržiūra: WLAN ir LAN ryšiu.
1. Duomenų/įrašų iškėlimo iš įrenginio rankinė programinė įranga: turi būti pateikiama visa reikiama programinė įranga su neribotomis (unlimited) licencijomis.
1. Talpa: ne mažiau kaip 180 h vaizdo medžiagos, užtikrinant 1920x1080 vaizdo rezoliuciją ne mažesniu nei 6 unikalių kadrų (FPS) iš visų kamerų.
1. Duomenų laikmena: Flash tipo duomenų laikmena be mechaniškai judančių dalių.
1. Įrašymo vykdymas: Automatinis – įjungus 24V įtampą ir nustatytą laiką (pvz.10 min.) ją išjungus.
1. Skaitmeninis įrašo markiravimas, leidžiantis nustatyti įrašo autentiškumą.
	

	29.5. 
	Programinė įranga vaizdo įrašų, automatiniam parsisiuntimui ir veikimo/sutrikimų stebėjimui
	1. Siūloma vaizdo stebėjimo, įrašymo ir saugojimo sistema  turi būti:
0. suderinama su Perkančiojo subjekto 2018 m. įsigyta ir naudojama Altas AMS programine įranga vaizdo įrašų automatiniam parsisiuntimui ir visų vaizdo kamerų įrašymo sistemos veikimo/sutrikimų stebėjimui;
arba
0. turi būti pateikiama analogiško funkcionalumo programinė įranga pilnai suderinama (t.y. neprarandant pilno funkcionalumo) su Perkančiojo subjekto 2018 m. įsigytose transporto priemonėse naudojama Mobotix gamintojo vaizdo stebėjimo, įrašymo ir saugojimo sistema.
Duomenų apsikeitimo protokolai yra nemokamai pateikiami, prisiregistravus gamintojo internetinėje svetainėje, adresu:https://www.altasit.eu/lt_LT/page/ams

Jeigu dėl kokių nors priežasčių nurodytu adresu nepavyksta prisiregistruoti arba negaunama prašomų susipažinimui duomenų, Perkantysis subjektas Tiekėjams, užsiregistravusiems vykdomame pirkime ir CVP IS susirašinėjimo priemonėmis to paprašius, gali susipažinimui pateikti Perkančiojo subjekto naudojamos sistemos duomenų apsikeitimo protokolus.
1. Turi būti pateiktos reikiamos licencijos neribojant darbo vietų skaičiaus, suteikiančios teisę neribotą laiką naudotis programine įranga ir pilnu jos funkcionalumu.

	

	29.6. 
	Programinė įranga vaizdo įrašų valdymui ir peržiūrai

	1. Siūloma vaizdo stebėjimo, įrašymo ir saugojimo sistema turi būti:
0. suderinama su Perkančiojo subjekto 2018 m. įsigyta ir naudojama Mobotix gamintojo vaizdo įrašų valdymo ir peržiūros sistema MxMC
arba
0. turi būti pateikiama analogiško funkcionalumo programinė įranga pilnai suderinama (t.y. neprarandant pilno funkcionalumo) su Perkančiojo subjekto 2018 m. įsigytose transporto priemonėse naudojama Mobotix gamintojo vaizdo stebėjimo, įrašymo ir saugojimo sistema. 
 Duomenų apsikeitimo protokolai yra nemokamai pateikiami, prisiregistravus gamintojo internetinėje svetainėje, adresu:
 https://www.mobotix.com/en/products/software/tools-sdk.
Jeigu dėl kokių nors priežasčių nurodytu adresu nepavyksta prisiregistruoti arba negaunama prašomų susipažinimui duomenų, Perkantysis subjektas Tiekėjams, užsiregistravusiems vykdomame pirkime ir CVP IS susirašinėjimo priemonėmis to paprašius, gali susipažinimui pateikti Perkančiojo subjekto naudojamos sistemos duomenų apsikeitimo protokolus.
1. Turi būti pateiktos reikiamos licencijos neribojant darbo vietų skaičiaus, suteikiančios teisę neribotą laiką naudotis programine įranga ir pilnu jos funkcionalumu.
	

	30. 
	Detalės ir medžiagos

	30.1. 
	Garantiniu laikotarpiu naudojamos detalės ir medžiagos.
	Atsarginės detalės ir medžiagos bus naudojamos eksploatuojant ir remontuojant gamintojo autobusus.
Siūlomos detalės ir medžiagos turi būti originalios arba originalą atitinkančios, naujos, kokybiškos, atitikti autobusų gamintojo keliamas technines ir konstrukcines sąlygas, numatytas eksploatuojant autobusus.
Siūlomos detalės ir medžiagos turi atitikti kokybės ir Europos Sąjungos direktyvų ar nacionalinių techninių norminių dokumentų techninius reikalavimus. Jos privalo būti sertifikuotos pagal Motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų dalių atitikties įvertinimo atlikimo taisykles, patvirtintas 2009 m. balandžio 28 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-169.
Garantinis laikotarpis atsarginėms detalėms ir medžiagoms turi būti ne mažesnis kaip 6 mėnesiai nuo jų eksploatavimo pradžios
	

	31. 
	Techninė dokumentacija, aptarnavimo planai ir įrankiai

	
	Prieš pristatydamas pirmą autobusą tiekėjas privalo:
	

	31.1. 
	[bookmark: _Hlk225424429]Techninė dokumentacija
	[bookmark: _Hlk225425583]Pristačius ir perdavus Perkančiajam subjektui pirmąjį autobusą pagal pirkimo sutartį, Tiekėjas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos:
1. Užtikrinti visos autobuso techninės dokumentacijos prieinamumą, įskaitant, bet neapsiribojant:
1.1. techninės priežiūros ir remonto technologijos vadovus, schemas, detalių sujungimo brėžinius;
1.2. diagnostikos, remonto ir techninės priežiūros saugos instrukcijas;
1.3. atsarginių dalių katalogus su vaizdais ir serijos numeriais;
1.4. bendrąsias elektrinių, pneumatinių ir mechaninių sistemų schemas, atskirų mazgų schemas su detaliais aprašymais ir reguliuojamų parametrų vertėmis;
1.5. techninę ir programinę įrangą, įskaitant konfigūracijos failus;
1.6. naudotojo vadovus, įskaitant instrukcijas vaizdo kamerų sistemai ir keleivių informavimo sistemai;
1.7. detalias instrukcijas sugedusio autobuso saugiam transportavimui;
1.8. transporto priemonės eksploatacijos instrukcijas vairuotojui.
2. Visa dokumentacija turi būti pateikiama lietuvių kalba, o kur tai technologiškai ar teisės aktų požiūriu neįmanoma – gali būti anglų kalba. Transporto priemonės eksploatacijos instrukcija vairuotojui turi būti pateikta fizine kopija lietuvių kalba.
3. Dokumentacija gali būti pateikiama elektroninėse laikmenose arba per teisėtą internetinę prieigą prie Tiekėjo / gamintojo sistemų. Prioritetas teikiamas nuolatinei prieigai internetu, užtikrinant, kad Perkančioji galėtų visada pasiekti atnaujintą informaciją.
4. Visa dokumentacija turi būti nuolat atnaujinama pagal autobusų gamintojo nustatytus atnaujinimo intervalus, įskaitant atsarginių dalių katalogus, diagnostikos programas ir programinę įrangą.
	

	31.2. 
	Specialieji įrankiai, įranga ir instrumentai
	1. Tiekėjas kartu su pirmosiomis transporto priemonėmis turi pateikti 2 (du) smūgiams atsparių pramoninių diagnostikos kompiuterių komplektus su programine įranga ir darbinių parametrų keitimo programomis, skirtomis išsamiai transporto priemonės diagnostikai. Perkantysis subjektas turi turėti prieigą prie visų transporto priemonėse sumontuotų sistemų.
Jei siūloma naudoti pramoninės klasės diagnostikos kompiuterį nešiojamąjį kompiuterį, prie jo turi būti pridėti visi reikalingi kabeliai ir jungtys, kad jį būtų galima prijungti prie autobuso.
15 colių kompiuteris turi būti tiekiamas su įdiegta licencijuota operacine sistema ir visu licencijuotos diagnostinės programinės įrangos rinkiniu. 
Diagnostikos kompiuteriai turi atitikti šiuos reikalavimus:
-	ekrano ryškumas ne mažesnis kaip 400 nitų;
-	CPU rezultatas pagal CPUBenchmark.net ne mažesnis nei 12000;
-	Ne mažiau kaip 8 GB DDR operatyviosios atminties 4;
-	Kietasis diskas 500 GB SDD.
2 (du) pramoniniai planšetiniai kompiuteriai mechanikams su reikalinga programine įranga, skirta su konkretaus autobuso technine priežiūra ir remontu susijusiems istoriniams duomenims peržiūrėti, patogiai įvesti informaciją apie vykdomą diagnostiką, techninę priežiūrą ir remontą bei turėti prieigą prie išsamių techninės priežiūros ir remonto vadovų.
Rankiniai pramoniniai planšetiniai kompiuteriai turi atitikti šiuos reikalavimus:
-	Ekranas turi būti ne mažesnio kaip 10 colių skersmens; įskaitomas saulės šviesoje, ne mažesnis kaip 500 nitų;
-	Ne mažesnė kaip 4 GB operatyvioji atmintis;
-	Ryšys bent jau „Wi-Fi“
-	ne mažiaus IP 65
-	Akumuliatoriaus baterija nepertraukiamam darbui mažiausiai 8 valandas
-	Darbinė temperatūra min -20°С, maks. +40°С.
	

	31.3. 
	Apsaugos įranga
	1. Visoms  apsaugos priemonėms laikyti turi būti įrengtos ir pažymėtos vietos. 
2. Lengvai prieinami 2 vnt. 6 kg milteliniai gesintuvai. 
3. Raudonai atspindintis avarinis trikampis ženklas. 
4. Du pirmos pagalbos rinkiniai (atitinkantis Lietuvos Respublikos reikalavimus) 
5. Dvi ratų atsparos. 
6. Avariniai išlipimai pažymėti ženklais ir prie jų pritvirtinti plaktukai stiklo išdaužymui.
	

	32. 
	Mokymai

	32.1. 
	Mokymų kalbos
	Visi mokymai turi būti lietuvių kalba.
	

	32.2. 
	Mokymų datos, grafikai, programos
	Mokymų datos, grafikai ir programos turi būti suderintos su perkančiuoju subjektu. Perkančiajam subjektui pageidaujant mokymai gali būti skaidomi į skirtingas grupes.
	

	32.3. 
	Instruktorių mokymai su pirmos autobuso partijos  perdavimu
	Apmokyti pagal tiekėjo sudarytą saugaus ir ekonomiško vairavimo programą vairuotojų mokymo instruktorius Perkančiojo subjekto patalpose, kurie po kursų baigimo ruoš vairuotojus darbui su naujomis transporto priemonėmis. Apmokyti turi būti ne mažiau kaip 2 instruktoriai.
	

	32.4. 
	Remonto personalo mokymai su pirmos autobuso partijos  perdavimu
	Perkančiojo subjekto patalpose apmokyti remonto personalą atlikti transporto priemonių garantinį ir po garantinį remontą, transporto priemonių techninės priežiūros ir diagnostikos darbus. 
Po mokymų turi būti išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę tiekėjo pateiktoms  transporto priemonėms atlikti transporto priemonių garantinį ir po garantinį remontą, transporto priemonių techninės priežiūros ir diagnostikos darbus. 
Apmokyti turi būti ne mažiau: 2 vadovaujantys darbuotojai/technikai.
	

	32.5. 
	Remonto personalo mokymai pradėjus eksploatuoti naujus autobusus ir atsiradus poreikiui
	Perkančiojo subjekto patalpose papildomai apmokyti remonto personalą ir aptarti iškilusius techninius klausimus. Visi mokymai turi būti lietuvių kalba. 
Po mokymų turi būti išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę tiekėjo pateiktoms  transporto priemonėms atlikti transporto priemonių garantinį ir po garantinį remontą ir transporto priemonių techninės priežiūros ir diagnostikos darbus. 
Apmokyti turi būti nemažiau: 1 šaltkalvis,  1 elektrikai/elektronikai.
	

	32.6. 
	Darbuotojų atestacija
	Baigusiems mokymus darbuotojams turi būti išduoti pažymėjimai, patvirtinantys mokymo metu įgytą kvalifikaciją ir leidžiantys atlikti autobusų garantinį ir po garantinį remontą ar leidžiantys ruošti vairuotojus darbui su naujais autobusais.
	

	33. 
	KIBERNETINIS SAUGUMAS

	33.1. 
	Papildomi kibernetinio saugumo reikalavimai
	1. Visos transporto priemonės sistemos turi būti apsaugotos nuo neteisėtos prieigos, naudojant autentifikavimo ir autorizavimo mechanizmus.
2. Programinės įrangos atnaujinimai (OTA) turi būti vykdomi tik per saugius, šifruotus kanalus.
3. Tiekėjas privalo nedelsdamas informuoti Perkantįjį subjektą apie nustatytas kibernetinio saugumo grėsmes ar incidentus.
4. Turi būti užtikrintas atskiras skirtingų sistemų (pvz., valdymo, informacinės, diagnostikos) tinklų segmentavimas.
5. Draudžiama naudoti nesertifikuotą ar gamintojo nepatvirtintą programinę įrangą.
	

	34. 
	Garantijos

	34.1. 
	Techninių sąlygų atitikimas
	Tiekėjas garantuoja, kad tiekiama transporto priemonė atitinka techninės specifikacijos sąlygas.
	

	34.2. 
	Garantiniai terminai
	Garantiniai terminai negali būti trumpesni nei nurodyti pagal atskiras grupes:
	 

	
	
	Eil. Nr.
	Grupė
	Terminas
	 

	
	
	34.2.1. 
	Bendra minimali autobuso garantija ne mažesnė kaip:
	24 mėnesiai
	

	
	
	34.2.2. 
	Kėbului (rėmai, suvirinimo siūlės, ratų arkos, sėdynių rėmas, turėklai ir kt.) nuo kiauryminių prarūdijimų, įtrūkimų ar deformacijų, ne mažiau
	96 mėnesiai
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	34.2.3. 
	Stogo ir ant jo konstrukcijos  esančių įrenginių hermetiškumui, ne mažiau
	96 mėnesiai
	

	
	
	34.2.4. 
	Autonominiam šildytuvui (jei jis numatytas) nuo kiauryminių prarūdijimų, įtrūkimų ar deformacijų, ne mažiau
	96 mėnesiai
	

	
	
	34.2.5. 
	Grindims ir grindų dangai, ne mažiau
	96 mėnesiai
	

	
	
	34.2.6. 
	Traukos baterija, ne mažiau. 
	120 mėnesiai
	

	
	
	34.2.7. 
	Švieslentėms ir švieslenčių valdikliams.
	120 mėnesių
	

	
	
	34.2.8. 
	Elektros instaliacijai (laidams, kabeliams, jungtims ir pan.) ne mažiau kaip
	72 mėnesiai
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	34.2.9. 
	Visų autobuse naudojamų dalių tiekimas turi būti užtikrintas (nuo paskutinio autobuso perdavimo -  priėmimo akto pasirašymo dienos)
	120 mėnesių
	

	
	
	34.2.10. 
	Visi eksploatavimo metu iškilę gedimai (elektriniai, mechaniniai, pneumatiniai ir / ar kt.), turi būti konsultuojami gamintojo ar atstovo nemokamai
	120 mėnesių
	

	
	
	34.2.11. 
	Visa techninė dokumentacija, atsarginių dalių katalogai, turi būti periodiškai (bet nerečiau kaip kas 2 metus) atnaujinami ir tiekiami perkančiajam subjektui nemokamai.
	120 mėnesių
	

	
	
	34.2.12. 
	Visos diagnostinės programos, turi būti periodiškai (bet nerečiau kaip kas 2 metus) atnaujinamos ir tiekiamos perkančiajam subjektui nemokamai.
	60 mėnesių
	

	
	
	34.2.13. 
	Sėdynių apmušalų išdilimui
	60 mėnesių
	

	
	
	34.2.14. 
	Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti vaizdo stebėjimo sistemos valdymo ir sutrikimų stebėjimo programinės įrangos pilną palaikymą.
	96 mėnesiai
	

	
	
	34.2.15. 
	Dalims, mazgams ir agregatams – (garantija netaikoma natūraliai susidėvinčioms dalims: (pvz., stabdžių trinkelėms, valytuvams, skysčiams, tepalams, lemputėms ir pan.).
	60 mėnesių arba kol autobusas nuvažiuos 350 000 km, priklausomai nuo to, kas įvyks anksčiau
	

	34.3. 
	Garantinio laikotarpio skaičiavimas
	Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo transporto priemonės priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Terminas stabdomas nuo tos dienos, kai Pirkėjas pateikia atitinkamą Transporto priemonę trūkumų (gedimų)  šalinimui Pardavėjui ar jo įgaliotam servisui, ir pratęsiamas nuo tos dienos, kai Pardavėjas, pašalinęs trūkumus, grąžiną Transporto priemonę Pirkėjui.
	

	34.4. 
	Keičiamos detalės
	Garantiniu laikotarpiu keičiamos detalės turi būti originalios, jos turi būti identiškos keičiamoms arba geresnės (naujesnės, kokybiškesnės). Naujai pakeistoms detalėms suteikiama nauja garantija nuo pakeitimo datos iki transporto priemonės garantijos pabaigos, bet ne trumpiau nei 6 mėnesiai.
	

	34.5. 
	Konsultacijos
	Garantiniu laikotarpiu perkantysis subjektas turi būti konsultuojamas dėl gedimų diagnozavimo, jų atsiradimo priežasčių ir pašalinimo.
	

	34.6. 
	Pasikartojantys gedimai
	Tuo atveju, kai gedimas kartojasi 25% skirtingų garantinių transporto priemonių, tokie defektai ir jų atsiradimo priežastys ir iš to atsirandančios pasekmės privalo būti pašalinti ir likusiose garantinėse transporto priemonėse, nelaukiant kol gedimas atsiras jose. 
	

	34.7. 
	Detalių pristatymas
	Detalių pristatymo terminas, skaičiuojant nuo užsakymo pateikimo momento, yra ne ilgesnis kaip 72 valandos.
	

	34.8. 
	Defektų šalinimo terminas
	Tiekėjas privalo garantijų autobusams laikotarpiu pašalinti atsiradusius defektus ir gedimus ne ilgiau nei per 72 valandas nuo užsakymo pateikimo momento. Esant sudėtingam gedimui ir perkančiajam subjektui sutikus, laikotarpis gali būti pratęstas.

Techninės specifikacijos 2 priedas
	

	34.9. 
	[bookmark: _Hlk211510241]Tiekėjo galimybės
	[bookmark: _Hlk211510250]Transporto priemonių techninį aptarnavimą / Privalomąją techninę priežiūrą  ir remontą garantiniu laikotarpiu tiekėjas gali:
1. pavesti atlikti perkančiajam subjektui  ((perkančiajam subjektui sutikus));
2. atlikti pats tiekėjas ar jo įgalioto atstovo servise.
Transporto priemonių garantinį remontą garantiniu laikotarpiu tiekėjas gali:
1. pasiūlyti atlikti perkančiajam subjektui (perkančiajam subjektui sutikus);
2. atlikti pats tiekėjas ar jo įgalioto atstovo servise.
[bookmark: _Hlk79048132]Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius, kad yra gamintojas arba turi atstovavimo teisę siūlomų Transporto priemonių gamintojui dėl prekybos ir garantinio aptarnavimo siūlomoms Transporto priemonėmis, įskaitant ir techninio aptarnavimo ir priežiūros teikimo paslaugas, remonto darbus Transporto priemonėms suteiktų garantijų laikotarpiu. 

Techninės specifikacijos 2 priedas
	

	34.10. 
	[bookmark: _Hlk211510198]Perkančiojo subjekto galimybės
	[bookmark: _Hlk211510208]Transporto priemonių negarantinį remontą garantiniu laikotarpiu Perkantysis subjektas atliks pats
	

	35. 
	Techninės specifikacijos priedai

	35.1. 1
	1 priedas.
	Privalomieji lipdukai ir informacijos laikikliai
	

	35.2. 
	2 priedas.
	Privalomoji techninė priežiūra, remontas (garantinis ir negarantinis)
	





Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad Perkantysis subjektas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių priemonių įrodymus. Jeigu specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam.












III. PATEIKIAMI DOKUMENTAI ĮRODANTYS SIŪLOMŲ AUTOBUSŲ DEKLARUOJAMUS TECHNINIUS PARAMENTRUS

1.1.  Kartu su pasiūlymu tiekėjai pateikia Autobusų deklaruojamus techninius parametrus įrodančius dokumentus, pvz.:
1.1.1. oficialias gamintojų deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams);
1.1.2. siūlomų transporto priemonių pagrindinių išorinių ribinių matmenų (gabaritų) brėžinius ir siūloma vidaus interjero schema;
1.1.3. transporto priemonių konstrukcijos aprašymas su pagrindinėms charakteristikoms, schemomis ir brėžiniais;
1.1.4. vaizdinė prezentacinė informacija apie siūlomas Transporto priemones ir (arba) nuoroda į internetinį puslapį, kur galima rasti ir susipažinti su vaizdine prezentacine informacija apie šias Transporto priemones;
1.1.5. ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei tiekėjas yra oficialus siūlomų Autobusų gamintojo atstovas.
[bookmark: _Hlk77856999]1.2. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.
1.3. Dokumentai (prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar prekės gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą techninėms charakteristikoms) kartu su pasiūlymu gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant tiekėjų pasiūlymus ir Perkančiajam subjektui paprašius, tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo pagal pirkimo sąlygų 6.4 punkte nustatytus reikalavimus.

Autobuso Techninio aptarnavimo ir priežiūros paslaugos 24 mėnesių laikotarpiu arba kol Autobusas nuvažiuos 160 000 km

	2 lentelė
	Eil.
	Vieno Autobuso techninio aptarnavimo ir priežiūros paslaugos
	Vieno Autobuso techniniam aptarnavimui ir priežiūrai naudojamos eksploatacinės medžiagos ir atsarginės dalys
	



Operacijos išraiška (EUR be PVM)  K=F+J

	
	Darbų pavadinimai
	Operacijų skaičius per 24 mėn. laikotarpį arba kol  transporto priemonė nuvažiuos 160 000 km
	

Darbo laiko norma (val.)*
	Kaina be PVM  (EUR)
	

Medžiagų ir dalių pavadinimas
	

Medžiagų ir dalių kiekis ir mato vienetai***
	
Kaina be PVM (EUR)
	

	
	
	
	
	
Valandos kaina (Eur be PVM)**
	
Operacijos vertė  (EUR be PVM) C×D×E
	
	
	
Vieneto kaina (Eur be PVM)
	
Viso (EUR be PVM) H×I
	

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I
	J
	K

	1. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
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	(a)
	Vieno autobuso techninio aptarnavimo ir priežiūros paslaugų kaina Autobusui suteiktos garantijos 24 mėnesių laikotarpiu, arba kol Autobusas šiuo laikotarpiu nuvažiuos ne daugiau nei 160 000 km) Eur be PVM 
	 

	(b)
	PVM, Eur
	 

	(c)
	Vieno autobusų techninio aptarnavimo ir priežiūros paslaugų Autobusui suteiktos garantijos 24 mėnesių laikotarpiu, arba kol Autobusas šiuo laikotarpiu nuvažiuos ne daugiau nei 160 000 km) kaina Eur su PVM
	 





























Pastabos:
* 3 lentelės skiltyje „Darbo laiko norma (D)“ įrašoma vienos operacijos laiko norma valandomis.
** 3 lentelės skiltyje „Valandos kaina (E)“ tiekėjo siūloma kaina, jei tiekėjas pasiūlyme nurodo (pasiūlymo 9 lentelėje) servisą, kuriame bus atliekamas Autobusų techninis aptarnavimas ir priežiūra. Jei tiekėjas pasiūlyme (pasiūlymo 9 lentelėje) nurodo, kad Autobusų techninis aptarnavimas ir priežiūra pavedama atlikti Perkančiajam subjektui, nurodoma kaina, kuri nurodyta konkurso sąlygų 5 priede pirkimo – pardavimo sutarties projekte, t.y. nurodoma techninio aptarnavimo ir priežiūros darbų valandos kaina 40,00 Eur be PVM.
*** 3 lentelės skiltyje „Medžiagų ir detalių kiekis ir mato vienetai (H)“ įrašomi medžiagų ir dalių kiekiai, reikalingi vienam Autobusui, numatant, kad per 24 mėn. nuvažiuos 160 000 km.
****Nurodytos medžiagos ir atsarginės dalys, darbų valandos kaina bei darbo laiko normos visu Autobusui suteiktu garantijos laikotarpiu (24 mėn. arba 160 000 km, atsižvelgiant į tai, kas įvyks anksčiau) bus tiekiamos 3 lentelėje nurodytomis kainomis.
*****Autobusų gamintojo ir (arba) autorizuoto Autobusų serviso parengti Autobusų techninio aptarnavimo ir priežiūros paslaugų periodiškumą, techninio aptarnavimo ir priežiūros paslaugų operacijų darbo laiko normatyvus bei reikiamų medžiagų ir dalių kiekius įrodantys dokumentai bei techninio aptarnavimo ir priežiūros turinio aprašymai turi būti pateikti kartu su pasiūlymu taip kaip nurodyta konkurso sąlygų 6.7.8 punkte.


Techninės specifikacijos 1 priedas


PRIVALOMIEJI LIPDUKAI IR INFORMACIJOS LAIKIKLIAI

1. Transporto priemonės viduje

	Lipduko vizualizacija
	Matmenys
	Techninė specifikacija

	[image: ][image: Q:\Rinkodaros_tarnyba\Dovilė_Ramanauskienė\MAN+likutis spaudos\TECHNINĖ SPECIFIKACIJA\GEsintuvas ir kryžius.jpg]
	Vieno lipduko matmenys:
50x50 mm
	Lipdukai klijuojami transporto priemonių viduje, nurodant laikymo vietą. 

Lipdukai atspausdinti ant automobilinės plėvelės, laminuoti.

	[image: Q:\Rinkodaros_tarnyba\Dovilė_Ramanauskienė\MAN+likutis spaudos\TECHNINĖ SPECIFIKACIJA\keleiviai.jpg]

	Vieno lipduko matmenys:
70x100 mm






	Lipdukas su statistiniais keleivių talpinimo skaičiais klijuojami transporto priemonių viduje, vairuotojo kabinoje.
Lipdukai atspausdinti ant automobilinės plėvelės, laminuoti.






	[image: ]
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	Vieno lipduko matmenys:
79 x79 mm








	Lipdukai klijuojami iš vidaus ant transporto priemonių stiklų, avarinių išėjimų vietose. Veidrodinio tipo. 
Lipdukas laminuotas.

	
[image: ]
	Vieno lipduko matmenys:

120 x 120 mm

	Lipdukai klijuojami iš vidaus transporto priemonių. Prie specialiai asmenims pritaikytų vietų. 

Lipdukai atspausdinti ant automobilinės plėvelės, laminuoti.

	[image: ][image: ]
[image: ]
	Vieno lipduko matmenys:

128 mm x 128 mm
	Informaciniai lipdukai, skirti pažymėti vietas senjorams, keleiviams su mažais vaikais ir nėščiosioms. 

Lipdukai klijuojami šalia šių vietų, aiškiai matomose ir lengvai pastebimose vietose.

Lipdukai pagaminti iš removable plėvelės, padengtos apsauginiu laminatu. 


	[image: ][image: ][image: ]
	CCTV lipduko matmenys:
130 mm diametro

	Lipdukai klijuojami iš vidaus transporto priemonių, po du lipdukus kiekvienoje transporto priemonėje viduje. Priekyje ir gale autobuso.
Viduje klijuojami lipdukai mėlyni. Atspausdinti ant automobilinės plėvelės, laminuoti. 



	[image: ]
	Vieno lipduko matmenys:
79 x79 mm
	Lipdukai klijuojami transporto priemonės išorėje prie kiekvienų durų prie kurių yra įrengtas avarinis durų atidarymo mechanizmas. Klijuojami lipdukai su informaciniais ženklais. 
Lipdukai laminuoti, pritaikyti lauko sąlygoms.
Lipdukai klijuojami prie kiekvieno avarinio durų atidarymo įrenginio transporto priemonės viduje.  Lipdukas laminuotas.







2. Informaciniai laikikliai transporto priemonių viduje

	Informacijos laikiklis
	Matmenys
	Techninė specifikacija

	[image: ]
	
Vieno laikiklio matmenys:
455 x 620 mm 
	
Aliuminis, anoduotas CLIC tipo rėmelis, stačiais kampais. Tvirtinamas transporto priemonės viduje, priekyje, vairuotojo pusėje (už vairuotojo kabinos). 
Skaidrus antirefleksinis plastikas.

Rėmelis pritaikytas A2 informacinių plakatų talpinimui.

	
[image: C:\Users\r002\Desktop\20180806 naujo Solaris lipdukai\DSC_7168.JPG]

[image: C:\Users\r002\Desktop\20180806 naujo Solaris lipdukai\DSC_7169.JPG]
	Vieno laikiklio matmenys:
240x800 m
	 Keturi aliuminiai, anoduoti CLIC tipo rėmeliai su skaidriu plastiku, keičiamai informacijai talpinti. Talpinami virš langų. 2 vnt. kairėje transporto priemonės pusėje ir  2 vnt. dešinėje transporto priemonės pusėje.









3. Transporto priemonės išorėje


	Lipduko vizualizacija
	Matmenys
	Techninė specifikacija

	[image: ]
	
Žiogo identifikacinis lipdukas – 145 x 100 mm;
Draudžiama valgyti, gerti, rūkyti – 126 x 126 mm;
Vaizdo stebėjimo kamera – 129 x 129 mm;
Kondicionieriaus ženklas – 99 x 99 mm.

	
Svarbi informacija apie transporto priemonės ženklinimą išdėstoma pagal durų paskirtį ir funkciją.

Prie priekinių durų, virš avarinio atidarymo mechanizmo, turi būti klijuojami šie lipdukai:
„Žiogas“ (identifikacinis/informacinis lipdukas);
Draudžiama valgyti, gerti ir rūkyti;
Vaizdo stebėjimo kamera;
Kondicionierius.

Lipdukai laminuoti, pritaikyti lauko sąlygoms.

	[image: ]
	
Dviračio vežimo ženklinimas „Like bike“ – 129 x 129 mm;
Neįgalieji - 127 x 127 mm
Keleivis su vaiku (vežimėliu) – 127 x 127 mm.
	Prie vidurinių durų, toje vietoje, kur įrengta rampa, horizontalia eilute turi būti klijuojami šie lipdukai:

Dviračio vežimo ženklinimas „Like bike“;
Neįgalieji;
Keleivis su vaiku (vežimėliu).

Lipdukai laminuoti, pritaikyti lauko sąlygoms.

	[image: ]
	Lipduko matmenys: 

Apskritimas – 150 mm x 150 mm.

Stačiakampis su užrašu „Įlipti draudžiama / No entry“ – 190 mm x 80 mm.
	 Lipdukas, žymintis išlaipinimo duris, klijuojamas ant vidurinių ir galinių durų stiklo.

Lipdukai atspausdinti ant automobilinės plėvelės, laminuoti

	[image: ]
	Lipduko matmenys: 

Apskritimas – 150 mm x 150 mm.

Stačiakampis su užrašu „Tik įlipti / Entry only“ – 190 mm x 80 mm.
	Lipdukas, žymintis įlaipinimo duris, klijuojamas ant pirmųjų durų stiklo.

Lipdukai atspausdinti ant automobilinės plėvelės, laminuoti

	[image: ][image: ]
	Lipduko matmenys: 

Kiekvienas skaičius 100 mm aukščio.
	Lipdukas, žymintis transporto priemonės garažinį numerį. 

Priekyje dešinėje po stiklu, gale kairėje po stiklu. 

Kairėje ir dešinėje transporto priemonės  pusėje virš rato ašies.

Lipdukai pagaminti iš automobilinės klasės plėvelės. 

	[image: ][image: ]
	Lipduko matmenys: 

270 mm x 400 mm. 
	Lipdukas „Kauno autobusai“ logotipas.

Kairėje ir dešinėje pusėse logotipo viršutinė briauna lygiuojama horizontaliai su garažinio numerio lipduko apatine briauna. 
Logotipo apatinė dalis yra 100 mm nuo raudonos kėbulo dalies. 

Lipdukai pagaminti iš automobilinės klasės plėvelės.







Techninės specifikacijos 2 priedas

PRIVALOMOJI TECHNINĖ PRIEŽIŪRA, REMONTAS (GARANTINIS IR NEGARANTINIS)


	1.
	Sąvokos
	1.1. Privalomoji techninė priežiūra / techninis aptarnavimas – tai transporto priemonės gamintojo reglamente nustatytais laiko tarpais arba pagal transporto priemonės išdirbio vienetus (ridą) atliekamas technologinių priemonių ir operacijų, kuriomis siekiama palaikyti transporto priemonės gamintojo nustatytą transporto priemonės techninę būklę, kompleksas, apimantis visus transporto priemonės gamintojo reglamente nustatytus serviso darbus, dalių, techninių skysčių ir medžiagų keitimus, sistemų patikrų ir reguliavimo darbus.
1.2. Remontas – tai technologinių priemonių ir operacijų, kuriomis siekiama sutaisyti sugedusią transporto priemonę, kad jos techninė būklė atitiktų transporto priemonės gamintojo nustatytą techninę būklę, kompleksas. Remontas apima sugedusių transporto priemonių dalių taisymą ir keitimą.

	2.
	Privalomoji techninė priežiūra suteiktų garantijų laikotarpiu
	2.1. Transporto priemonėms suteiktų pagrindinių garantijų laikotarpiu Tiekėjas, vadovaudamasis Transporto priemonių gamintojo nustatytu techninio aptarnavimo ir priežiūros periodiškumu (normatyvais) bei visų reikalaujamų techninio aptarnavimo ir priežiūros darbų turiniu (darbų apimtimi, naudojamų medžiagų ir keičiamų dalių kiekiais bei reikalavimais), privalo šias paslaugas teikti Tiekėjo servise arba Perkančiojo subjekto gamybinėse patalpose. Tiekėjo servisas negali būti nutolęs daugiau kaip 20 km nuo Perkančiojo subjekto teritorijos (Raudondvario pl. 105).
2.2. Pirkėjas įsipareigoja visą Transporto priemonėms suteiktą garantinį laikotarpį, Tiekėjo pateiktoje Transporto priemonių techninėje dokumentacijoje nurodytais terminais (arba pagal nurodytą Transporto priemonių ridą, arba pagal Transporto priemonių eksploatacijos laiką) nevėliau nei prieš vieną darbo dieną pranešti Tiekėjui (ar jo pasiūlyme nurodytam už techninį aptarnavimą atsakingam asmeniui) apie būtinybę atlikti Transporto priemonių techninį aptarnavimą ir priežiūrą.
2.3. Transporto priemonių techninį aptarnavimą ir priežiūrą Tiekėjas privalo atlikti ir Perkančiajam subjektui eksploatacijai paruoštą Transporto priemonę grąžinti per ne ilgiau nei 1 (vieną) darbo dieną nuo tiekėjui pranešimo pateikimo momento apie būtinybę atlikti techninį aptarnavimą. Išimtiniais atvejais, kai techninio aptarnavimo ir priežiūros darbams reikalingas ilgesnis terminas, Šalių sutarimu jis gali būti pratęstas protingu konkretiems techninio aptarnavimo ir priežiūros darbams reikalingu atlikti terminu, kurį tiekėjas privalo pagrįsti raštu.
2.4. Tiekėjas įsipareigoja visą garantijos laikotarpį tiekti techniniam aptarnavimui reikalingas medžiagas ir dalis pasiūlyme nurodytais įkainiais ir užtikrinti, kad jų naudojimas nepanaikins suteiktos garantijos. Jei paaiškėtų, kad Tiekėjas pasiūlyme nenurodė visų būtinų medžiagų, dalių ar darbų, visas su tuo susijusias papildomas išlaidas Tiekėjas prisiima savo sąskaita, o Perkantysis subjektas dėl to nepatiria jokių papildomų sąnaudų.

	3.
	Garantinis remontas suteiktų garantijų laikotarpiu
	3.1. Gedimai registruojami 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę Tiekėjas apie gedimus informuojamas sutartyje nurodytu el. paštu. 
3.2. Sugedus transporto priemonei maršrute, Tiekėjas įsipareigoja atlikti jos evakuaciją į servisą specializuotu vilkiku. Tiekėjas turi teisę, esant poreikiui, paprašyti, kad evakavimo paslauga būtų atlikta Perkančiojo subjekto (Perkančiajam subjektui sutikus). Evakavimo paslaugos įkainis – 100 Eur už vieną evakuaciją. Tiekėjas kartu su techniniais dokumentais privalo pateikti detalias saugaus transportavimo instrukcijas.
3.3. Transporto priemonės garantinis remontas neapima pažeidimų, atsiradusių dėl:
3.3.1. išorinių ar atmosferinių veiksnių, tokių kaip: asfaltas, akmenys, žvyras, kruša, cheminės nuosėdos ir druska (išskyrus naudojamą žiemos kelių priežiūrai), rūgštys, augalų sultys ir kt.
3.3.2. žalos, atsiradusios dėl netinkamo eksploatavimo (netinkamų degalų, tepalų, skysčių naudojimo) ir dėl to, kad Pirkėjas / Naudotojas laiku nesiėmė būtinų veiksmų gedimo padariniams sumažinti;
3.3.3. trečiųjų šalių sukeltos žalos (vagystės, niokojimo, įsilaužimo);
3.3.4. stichinių nelaimių (gaisro, potvynio);
3.3.5. atsitiktinės žalos ar jos padarinių;
3.3.6. žalos, atsiradusios dėl natūralaus nusidėvėjimo arba eksploatacijos metu susidėvinčių detalių pažeidimo, taip pat nusidėvėjimo, sugadinimo ar sunaikinimo dėl eksploatavimo sąlygų;
3.3.7. žalos, atsiradusios dėl susidūrimų, avarijų, katastrofų ir force majeure aplinkybių, nebent jos buvo sukeltos dėl autobuso defekto;
3.3.8. žalos, atsiradusios dėl vandalizmo veiksmų.
3.4. Tiekėjas įsipareigoja per visą Transporto priemonėms suteiktų garantijų laikotarpį Transporto priemonių ir jų atskirų agregatų, sistemų ir t.t. gedimus, kurie atsirado ne dėl Pirkėjo kaltės, remontuoti (atlikti garantinį remontą) savo jėgomis ir lėšomis, t.y. darbus atliekant techninio aptarnavimo ir priežiūros, garantinių remontų teikimo vietoje (servise) ir naudojant savo atsargines dalis bei eksploatacines medžiagas, už kurias Pirkėjas nemokės;
3.5. Transporto priemonių garantinį remontą Tiekėjas privalo atlikti ir Pirkėjui eksploatacijai paruoštą Transporto priemonę grąžinti per 72 (septyniasdešimt dvi) valandas nuo pranešimo Tiekėjui apie gedimą išsiuntimo momento. Tiekėjas, įvertinęs gedimo apimtį ir nustatęs, kad konkrečiam gedimui pašalinti reikalingas ilgesnis terminas, raštu gali kreiptis į Pirkėją ir su juo suderinti kitą garantinio remonto darbams atlikti protingą terminą nuo pranešimo Tiekėjui apie gedimą išsiuntimo dienos ir kurį Tiekėjas privalo pagrįsti. Išimtinais atvejais, kai garantinio remonto darbai negali būti atlikti per nurodytus terminus, Šalys atskiru raštišku susitarimu gali suderinti ir nustatyti kitokį garantinio remonto atlikimo terminą.
3.5.1. [bookmark: _Hlk226967996]Jeigu gedimas nepašalinamas per nustatytą 72 valandų terminą (arba per raštu suderintą pratęstą terminą), laikoma, kad remontas neatliktas laiku. Tokiu atveju Tiekėjas moka sutartyje nustatyto dydžio baudą už kiekvienas pradėtas 24 valandas, skaičiuojant nuo 72 valandų termino pabaigos iki tinkamo gedimo pašalinimo ir remonto užbaigimo momento.

	4.
	Kasdieninė transporto priemonių priežiūra garantijų laikotarpiu
	4.1. Tiekėjas suteikia Perkančiajam subjektui teisę atlikti dalį kasdienės autobusų techninės priežiūros darbų (valymas, eksploatacinių medžiagų papildymas, padangų keitimas kelyje ir kt.).

	5.
	Techninių priežiūrų ir remontų organizavimas garantijų laikotarpiu
	5.1. Transporto priemonės į technines priežiūras, garantinius remontus registruojamos ir perduodamos naudojant sutartyje nurodytu el. paštu. 
5.2. Transporto priemonių Garantijų laikotarpiu atliktus Transporto priemonių Techninius aptarnavimus ir priežiūrą – už Transporto priemonių Techniniams aptarnavimams ir priežiūrai pagal Transporto priemonė gamintojo nustatytus techninio aptarnavimo ir priežiūros darbų medžiagų ir laiko normatyvus sunaudotas atsargines dalis, eksploatacines medžiagas ir darbo valandas Perkantysis subjektas su Tiekėju atsiskaitys nurodytomis atsarginių dalių ir eksploatacinių medžiagų kainomis (įkainiais) be PVM ir nustatytą valandinį įkainį be PVM pagal Tiekėjo pateiktas sąskaitas.
5.3. Transporto priemonių Garantijų laikotarpiu atliktus Transporto priemonių Garantinius remontus – visas Transporto priemonės remontui patirtus medžiagų, atsarginių dalių ir darbo valandų sąnaudas Tiekėjas prisiima sau pilna apimtimi, Perkantysis subjektas dėl Garantinių gedimų negali patirti jokių sąnaudų.
5.4. Perkantysis subjektas turi teisę paprašyti, o Tiekėjas įsipareigoja, Perkančiajam subjektui paprašius, garantijų laikotarpiu teikti pagalbą ir konsultuoti Perkantįjį subjektą (nuotoliniu būdu, apsikeičiant informacija apie gedimo specifiką, konsultuojantis ir dalinantis sistemų nuskaitytais raportais) dėl Transporto priemonių gedimų nustatymo, kai Tiekėjo apmokyti Perkančiojo subjekto specialistai negali nustatyti Transporto priemonės gedimo dėl kompetencijos trūkumo, nes Perkančiojo subjekto specialistai nėra Tiekėjo tinkamai apmokyti nustatyti tokius Transporto priemonių gedimus.
5.5. Abi Šalys, garantijų transporto priemonėms laikotarpiu konsultuodamosi viena su kita dėl Transporto priemonių gedimų nustatymų ir (ar) Transporto priemonių remontų, įsipareigoja gerbti viena kitą, veikti geranoriškai, padėti viena kitai ir siekti, kad Transporto priemonių gedimai nustatyti ir (ar) sugedusios Transporto priemonės būtų suremontuotos per įmanomai trumpiausią protingą terminą.












image1.png




image2.jpeg




image3.jpeg




image4.jpeg
_%@BE}





image5.jpeg




image6.jpeg




image7.jpeg




image8.jpeg




image9.jpeg
00




image10.jpeg




image11.jpeg




image12.jpeg
d“/ :::"fi“i




image13.jpeg
ASMENT TR TURTO APSALGOS
U VYRDOMAS VAIZDO STEREJIMAS

Or—

UAB Kuuno wutobusai
kodas 133154754
Raudondvario pl. 103, Kaunas
Tel. (8 37) 34 66 19





image14.jpeg




image15.jpeg




image16.jpeg




image17.jpeg




image18.jpg
ASMENU IR TURTO APSAUGC
TIKSLU VYKDOMAS VAIZDO STEB!

3466 19





image19.png




image20.jpeg




image21.jpeg




image22.jpeg




image23.jpg
e e




image24.jpg
Lion's city IMA N





image25.jpeg




