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Tikslinės transporto priemonės, pritaikytos asmenims su negalia vežti, įsigijimas 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

Perkamas mikroautobusas turi atitikti šiuos techninius parametrus ir charakteristikas:
	Eil. Nr.
	Parametro pavadinimas
	Minimalūs reikalavimai (privalomi)
	Tiekėjo siūloma charakteristika

	1.
	Automobilių kiekis, eksploatacija
	1 vnt., naujas, neeksploatuotas
	

	2.
	Automobilio tipas
	Naujas, neeksploatuotas, ne senesnis nei 2026 m. gamybos B grupės mažasis autobusas* – transporto priemonė, kurioje telpa ne mažiau 16  ir ne daugiau 22 vietos su pritaikytomis vietomis asmenims su negalia vežimėlyje (iš jų ne mažiau kaip 2) ir su vidiniu keltuvu asmenims su negalia (t. y. turi būti galimybė vežti ne mažiau 14 sėdinčių keleivių (neįskaitant vairuotoją) ir 2 asmenis su negalia vėžimėlyje) bei suprojektuota tik sėdintiems keleiviams vežti; kėbulo kodas CW – vienaaukštis kategorija – M, klasė – M2 (sukomplektuoto autobuso klasė gali būti M3)

* pagal Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008-12-02 įsakymu Nr. 2B-479 (aktualia redakcija https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.332547/asr), kurie nustato pagrindinius kelių transporto priemonių kėbulų tipus, jų kodavimo ir klasifikavimo reikalavimus. (Suvestinė redakcija nuo 2020-09-01)



	

	2.1.
	Transporto priemonė turi atitikti ne mažesnį kaip Euro 6 teršalų išmetimo standartą arba aukštesnį, galiojantį registravimo metu
	Privaloma
	

	3.
	Kėbulas
	

	3.1.
	Kėbulo tipas




	Suaugusiems su fizine negalia asmenims pritaikyta nauja, neeksploatuota transporto priemonė, su ne mažiau 16  ir ne daugiau 22 vietų pritaikytomis vietomis asmenims su negalia vežimėlyje (iš jų ne mažiau kaip 2) ir su vidiniu keltuvu asmenims su negalia (t. y. turi būti galimybė vežti ne mažiau 14 sėdinčių keleivių (neįskaitant vairuotoją) ir 2 asmenis su negalia vėžimėlyje).
Vėžimėlis turi būti  tvirtinamas, kad būtų užtikrinta galimybė transportuoti ne mažiau kaip du asmenis su negalia vėžimėliuose vienu metu.
	

	[bookmark: _Hlk87953546]3.2.
	Dešinėje pusėje – elektra valdomos arba rankiniu būdu atidaromos šoninės keleivių durys su elektriniu laipteliu.
	Privaloma 
	

	3.3.
	Keleivių salonas privalo būti pritaikytas transportuoti ne mažiau kaip du asmenis su negalia vežimėliuose vienu metu. Pritvirtinus asmenis su negalia vežimėliuose kiti keleiviai turi turėti galimybę praeiti salono viduje. 
Privalo būti visi reikalingi tvirtinimo elementai grindyse ir/ar sienose/ lubose pritvirtinti vežimėlius.
Demontuojamos sėdynės privalo būti pritaikytos greitam nuėmimui, nenaudojant jokių įrankių.
	Privaloma 
	

	3.4.
	Vairuotojo sėdynė su aukščio ir pasvirimo kampo reguliavimu, su galvos atlošu ir porankiu.
	Privaloma
	

	3.5.
	Kėbulas pilnai įstiklintas, tamsinti langai
	Privaloma
	

	3.6.
	Galinės durys atidaromos į šonus, su apšildomais stiklais
	Privaloma
	

	3.7.
	Purvasaugiai priekiniams ir galiniams automobilio ratams.
	Privaloma
	

	3.8.
	Elektra valdomi, šildomi ir užlenkiami išoriniai vaizdo veidrodėliai.
	Privaloma
	

	3.9.
	Vidinis galinio vaizdo veidrodėlis
	Privaloma
	

	3.10.
	Elektra valdomi langų kėlikliai vairuotojo kabinos duryse
	Privaloma
	

	3.11.
	Rūko žibintai 
	Privaloma
	

	3.12. 
	Keleivių salono pilna šonų bei lubų apdaila.  Apdailos spalva – bet kokia, deranti prie kėbulo dalių spalvos. Neslidi (esant sausam ir šlapiam paviršiui), skirta autotransporto priemonėms, grindų danga.
	Privaloma
	

	4.
	Matmenys
	

	4.1.
	Automobilio ilgis.
	Ne mažiau  kaip 7300  mm
	

	4.2.
	Automobilio aukštis (aukštas stogas).
	Ne mažiau kaip 2600 mm, neįskaitant ant stogo montuojamos kondicionavimo įrangos
	

	4.3. 
	Salono aukštis 
	Ne mažesnis kaip 1800 mm
	

	5.
	Variklis
	

	5.1.
	Tipas
	Dyzelinis arba benzinas 
	

	5.2.
	Galingumas
	Ne mažiau kaip 110 kW
	

	5.3.
	Vidutinės kuro sąnaudos pagal WLTP
	Ne daugiau kaip 13,00 l /100km
	

	6.
	Transmisija 
	

	6.1.
	Pavarų dėžė.
	Ne mažiau kaip 6 laipsnių, mechaninė arba automatinė transmisija
	

	6.2. 
	Varantysis tiltas
	Priekiniais arba galiniais ratais varoma transporto priemonė
	

	6.3.
	Visų ratų stabdžiai.
	Privaloma 
	

	7.
	Saugumas
	

	7.1. 
	Išmanioji greičio ribojimo sistema ISA (jei M3 autobusas, pagal GSR2 reikalavimus)
	Privaloma
	

	7.2. 
	Aklosios zonos informacinė sistema BSIS (jei M3 autobusas, pagal GSR2 reikalavimus)
	Privaloma
	

	7.2.
	Stabdžių antiblokavimo sistema
	Privaloma
	

	7.3.
	Ratų antipraslydimo sistema
	Privaloma
	

	7.4.
	Elektroninė stabilumo programa
	Privaloma
	

	7.5.
	Atbulinės eigos kamera
	Privaloma
	

	7.6.
	Priekiniai ir galiniai parkavimo davikliai 
	Privaloma
	

	7.7.
	Pertvara už vairuotojo sėdynės 
	Privaloma
	

	7.8.
	Reguliuojamo aukščio ir pasvirimo kampo vairas kairėje pusėje, su vairo stiprintuvu.
	Privaloma
	

	7.9.
	Šoninio vėjo asistentas.
	Privaloma
	

	7.10.
	Įlipimo porankiai  asmenims su negalia ties durimis (tuo atveju jei tai keleivių įlipimo durys)
	Privaloma
	

	7.11. 
	Saugos diržų tvirtinimo taškai ir saugos diržai arba apsaugos sistemos kiekvienai sėdimai vietai ir asmenims su negalia vežimėliuose, atitinkančios šios rūšies transporto priemonėms Lietuvoje galiojančius (autobuso pristatymo metu įsigaliojusius) saugaus eismo ar saugiam keleivių transportavimui keliamus reikalavimus. Diržai turi būti sertifikuoti, su automatine įtraukimo rite (atsegti diržai turi patys iki diržo sagties tvirtinimo įsitraukti į diržo ritę).
	Privaloma 
	

	7.12.
	Centrinis durų užraktas su distanciniu valdymu, leidžiantis vairuotojui užrakinti visas (vienu metu visas arba kiekvieną atskirai) autobuso salone esančias duris.
	Privaloma
	

	7.13.
	Oro pagalvė, vairuotojo priekis
	Privaloma
	

	7.14.
	Apsaugos sistemos atitinkančios KASCO reikalavimus
	Privaloma
	

	8.
	Įranga
	

	8.1.
	Kruizo kontrolė
	Privaloma
	

	8.2.
	Oro kondicionierius vairuotojo ir keleivių  skyriuje. Keleivių salono oro kondicionavimo sistemos šaldymo galia būtų ne mažesnė kaip 10 kW  
	Privaloma
	

	8.3.
	Keleivių salono apšvietimas
	Privaloma
	

	8.4.
	Keleivių salone turi būti įrengta kombinuota šildymo sistema, kurią sudaro:
– autonominis, nuo transporto priemonės variklio veikimo nepriklausomas, skystinio arba oro tipo šildytuvas;
– keleivių salone įrengtas ne mažiau kaip vienas papildomas šilumokaitis arba karšto oro šildytuvas su ventiliatoriumi;
– šilto oro paskirstymo sistema, užtikrinanti tolygų viso keleivių salono, įskaitant galinę salono dalį ir asmenims vežimėliuose skirtas vietas, šildymą.
Autonominis šildytuvas turi būti maitinamas iš transporto priemonės degalų bako ir veikti išjungus transporto priemonės variklį. Jis turi turėti programuojamą įjungimo laiką arba nuotolinio valdymo funkciją.
Šildymo sistema turi būti valdoma termostatu, o jos valdymas turi būti įrengtas vairuotojo darbo vietoje arba atskirame keleivių salono valdymo pulte.
Visa keleivių salono šildymo sistema turi būti pritaikyta Lietuvos klimato sąlygoms ir, esant uždarytoms durims bei langams, užtikrinti galimybę keleivių salone palaikyti ne žemesnę kaip +18 °C temperatūrą, kai lauko oro temperatūra yra –20 °C
	Privaloma
	

	8.5.
	Vairuotojo kabinos šildymui turi būti naudojama originali bazinės transporto priemonės gamintojo šildymo ir oro paskirstymo sistema. 
	Privaloma
	

	8.6.
	Išmanusis tachografas, greičio ribotuvas
	Privaloma  
Perduodant pirkėjui transporto priemonė turi būti užregistruota, atlikta tachografo ir greičio ribotuvo patikra.
	

	8.7.
	Stoglangis - avarinis išėjimas;
	Privaloma
	

	8.8.
	Gamyklinė multimedija, DAB, Bluetooth, USB ir telefono integracija
	Privaloma
	

	8.9.
	Gamykliniai  ratlankiai, padangos
	ne mažesni kaip R16 su padangomis pagal sezoną
	

	8.10.
	Padangų slėgio stebėjimo sistema priekyje/gale, belaidė
	Privaloma
	

	8.11.
	Atsarginis ratas analogiškas kitiems automobilio ratams sumontuotiems ant važiuoklės
	Privaloma
	

	8.12.
	Gesintuvas, avarinis ženklas, vaistinėlė, šviesą atspindinčios liemenės (1 vnt.)
	Privaloma 

	

	8.13. 
	Elektrinis priekinio stiklo šildymas
	Privaloma 

	

	9.
	Automobilio garantija 
	

	9.1.
	Automobilio gamintojo garantija 
	Ne mažiau kaip 24 mėn. arba ne mažiau kaip 150 000 km 
	

	9.2.
	Gamintojo kėbulo garantija nuo prarūdijimo.
	Ne mažiau 10 metų
	

	10.
	Einamasis techninis aptarnavimas
	

	10.1.
	Nurodyti gamintojo numatytus reikalavimus siūlomo automobilio techniniam aptarnavimui iki 100 tūkst. km ridos ir siūlomus techninio aptarnavimo centrus.
	Privaloma
	

	11.
	Mikroautobuso keltuvas asmenims su negalia 
	

	11.1.
	Transporto priemonėje turi būti sumontuotas  sertifikuotas keltuvas asmenims su negalia salono viduje prie dvivėrių galinių durų, kurio keliamoji galia ne mažiau kaip 300 kg. 
	Privaloma
	

	11.2.
	Keltuvo platformos plotis
	Ne mažiau kaip 800 mm
	

	11.3.
	Keltuvo platformos ilgis
	Ne mažiau  kaip1200 mm 
	

	11.4.
	Ant  keltuvo rėmo turi būti įrengtos papildomos įspėjamosios mirksinčios oranžinės šviesos, kurios automatiškai įsijungia pradėjus dirbti su keltuvu ir mirksi tol, kol keltuvas negrąžinamas į pradinę padėtį (baigus asmens su negalia įlaipinimą ar išlaipinimą).
	Privaloma
	

	12.
	Kita
	

	12.1. 
	Transporto priemonės pateikimo terminas 	
	Ne ilgiau kaip 180 k. d. po sutarties įsigaliojimo
	

	12.2. 
	Transporto priemonės spalva bet kokia. 
	Taip
	

	12.3. 
	Tiekėjas Perkančiajai organizacijai pateikia Lietuvos transporto saugos administracijos prie Susisiekimo ministerijos išduotą Transporto priemonės nacionalinio individualaus patvirtinimo liudijimą.
	Taip, Su autobusu perduodami dokumentai pagrindžiantys 12.3 punktą.
	

	12.4. 
	Transporto priemonė turi būti užregistruota, turėti techninį pasą bei TA. Kartu pateikiami ir tachografo bei greičio ribotuvo patikros dokumentai.
	Taip, Su autobusu perduodami dokumentai pagrindžiantys 12.4. punktą.
	

	12.5.
	Transporto priemonės draudimas
	Turi būti perdavimo metu
	

	12.6.
	Perkančiajai organizacijai turi būti pateikta autobuso naudojimo instrukcija 
	Taip, Su autobusu perduodami dokumentai pagrindžiantys 12.6. punktą.
	



*Pastaba: 
Tiekiant prekes naudojami techniniai standartai, techniniai liudijimai ar bendrosios techninės specifikacijos turi atitikti nurodytus pateiktoje techninėje specifikacijoje arba turi būti jiems lygiaverčiai. Jeigu Pirkimo dokumentuose yra nurodyta pateiktų medžiagų, naudotinos įrangos modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., tuo atveju laikoma, kad paminėti pavadinimai yra orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti analogiška tos pačios arba ne blogesnės kokybės kitų gamintojų produkcija.
