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	Specialiųjų pirkimo sąlygų priedas Nr.1(techninė specifikacija) 



DARBINĖ AVALYNĖ
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI 

1.1.  Perkančioji organizacija – UAB „Kauno švara“
1.2. Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkančioji organizacija sudaro Sutartį. 
1.3. 	Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Perkančiosios organizacijos dėl Pirkimo objekto. 
1.4. Prekės – darbinė avalynė.
[bookmark: _Hlk97396352]1.5. Užsakymas – Sutarties pagrindu Tiekėjui elektroniniu paštu teikiamas rašytinis pranešimas, kuriame nurodomi Prekių kiekiai ir kt. informacija.

PIRKIMO OBJEKTAS 

2.1. Perkančioji organizacija planuoja įsigyti darbinės avalynės .
Reikalavimai numatomi įsigyti prekėms:
1. Siūlomos prekės turi būti kokybiškos, atitikti kokybės ir Europos Sąjungos direktyvų ar nacionalinių techninių norminių dokumentų techninius reikalavimus. Jos privalo būti sertifikuotos.
2. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, privalo pateikti visus prekių kokybę patvirtinančius dokumentus ar jų kopijas, įrodančias, kad siūlomos prekės yra atitinkančios šiai prekių kategorijai keliamus reikalavimus t.y. atitikties sertifikatus nurodytus techninėje specifikacijoje ar jų kopijas, įrodančias, kad siūlomos prekės atitinka keliamus prekėms reikalavimus.
3. Prekių pristatymo vieta: Statybininkų g. 3, LT-50124 Kaunas. Prekės, turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo dienos.
4. Tiekėjas prekės pristato savo transportu, lėšomis ir jėgomis.
5. Žemiau lentelėse pateiktas planuojamų pirkti prekių preliminarus poreikis 36 mėnesiams. Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti visų techninėje specifikacijoje ar Sutartyje nurodytų kiekių.
6. Kitas prekes, neišvardintas sąraše, tiekėjas parduoda su ne mažesne nei 10% nuolaida nuo pirkimo dieną galiojančių didmeninių kainų, nurodytų tiekėjo oficialiame kataloge.
7. Nurodytų Prekių sąrašas: duomenys apie prekių pavadinimus, kiekius ir kiti duomenys pateikiami Techninės specifikacijos priede Nr. 1. Esant poreikiui, Pirkėjas turi teisę pirkti kitas prekes, neišvardytas techninės specifikacijos priede Nr. 1, kurių bendra suma negali viršyti 10 (dešimt) procentų bendros pirkimo sutarties vertės.

PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS IR APRAŠYMAS

3.1. Prekių kiekiai pateikiami žemiau esančioje Lentelėje: 
	Eil.
Nr.
	Prekės pavadinimas
	Poreikis
36 mėn
	Prekės aprašymas

	1
	Batai be auliuko

	
960
	Turi būti natūralios impregnuotos odos batviršis. Padas turi būti antistatinis, atsparus riebalams, naftos produktams, atsparus karščiui (HRO), turi būti su geromis anti praslydimo savybės(SRC). Turi būti atšvaitinės detalės šonuose. Padas turi būti apsaugotas lengvu, nepraduriamu intarpu. Turi būti stiklo pluošto XL dydžio apsauginė noselė. Pamušalas turi būti iš antibakterinės tekstilės. CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC (arba jam lygiavertis). Aukščiausio tankumo PADAS PU/NITRILAS.

	2
	Batai su auliuku

	

960
	Batviršis turi būti  natūralios impregnuotos odos. Padas turi būti  antistatinis. Turi būti  atsparus riebalams, naftos produktams, karščio atsparumas (HRO), turi turėti geras anti praslydimo savybes(SRC). Padas turi būti  apsaugotas nepraduriamu intarpu. Batų noselė turi būti  XL dydžio, stiklo pluošto. Batų užkulnis turi būti  sustiprintas trinčiai atsparia medžiaga. Batai turi būti  papildomai impregnuoti nuo drėgmės. Batų šonuose turi būti  atšvaitinės detalės. CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO (arba jam lygiavertis). Aukščiausio tankumo PADAS PU/NITRILAS.

	3
	Asfaltininko batai

	180
	Batviršis turi būti  aukščiausios kokybės galvijų odos. Turi būti suformuotas iš dviejų ištisinių odos dalių. Batviršio viršutinė dalis turi būti  suformuota iš kvėpuojančios ir atsparios mechaniniam poveikiui medžiagos. Pamušalas turi gerai sugerti prakaitą. Vidpadis turi būti ergonomiškas, antibakterinis, termiškai suformuotas, perforuotas, antistatinis. Padas turi būti lygus, karščio atsparumas (HRO) turi būti iki 300°C. Turi būti atsparus riebalams, naftos produktams. Pirštai turi būti  apsaugoti plienine apsaugine nosele. HI-CI HRO S2

	4
	Sandalai

	300
	Sandalas turi būti  iš aukščiausios kokybės odos. Batviršio odos sujungimo vietos turi būti  persiūtas dvisiūle. Turi būti užsegami dviem velcro juostelėmis. Pirštai turi būti  apsaugoti XL dydžio aliumine nosele. Pamušalas turi būti  antibakterinės tekstilės, sugeriantis prakaitą. Vidpadis turi būti  anatominis, antibakterinis, termiškai išformuotas. Padas turi būti dviejų sluoksnių PU, atsparus riebalams, naftos produktams, antistatinis, SRC, ir apsaugotas neperduriamu audinio intarpu.  

	5
	Sandalai darbui patalpoje
	300
	Sandalai turi būti pagaminti iš aukštos kokybės natūralios verstos odos. Batviršio odos sujungimo vietos turi būti persiūtos dvisiūle. Sandalai turi būti suvarstomi elastiniais greito užveržimo raišteliais. Pirštai turi būti apsaugoti XL dydžio kompozitine apsaugine nosele. Pamušalas turi būti iš kvėpuojančios, prakaitą sugeriančios tekstilės. Vidpadis turi būti anatominis, antibakterinis, termiškai išformuotas ir antistatinis. Padas turi būti dviejų sluoksnių PU/NITRILO, atsparus riebalams ir naftos produktams (FO), antistatinis, atsparus kontaktiniam karščiui (HRO), pasižymėti geromis antipraslydimo savybėmis (SR). Avalynė turi atitikti EN ISO 20345:2022 S1 FO SR HRO (arba jam lygiaverčio standarto) reikalavimus ir turėti CE ženklinimą.

	6
	Guminiai batai 
 
 
	600
	Aukštos kokybės apsauginiai batai su aukšta keltimi. Viršus turi būti iš EVA (etileno vinilo acetatas) / PU (poliuretanas), atsparus naftos produktams (tepalams, aliejams ir t.t.). Pamušalas turi būti išimama termoizoliacinė kojinė su elastiniu viršumi. Padas turi būti EVA (etileno vinilo acetatas) / PU (poliuretanas) turi būti  platus, atsparus naftos produktams (tepalams, aliejams ir t.t.), atsparus slydimui (SRB) sugeriantis smūgio energiją užkulnio srityje (E). Noselė turi būti plieninė (atspari 200J smūgiams). Intarpas turi būti plieninis. Apsaugos klasė: SB Turi atitikti standarto EN ISO 20345:2004 (arba jam lygiaverčio) reikalavimus, turėti CE ženklą.

	7
	Batai suvirintojams

	180
	Turi būti iš natūralios odos su vandeniui atspariu impregnavimu.
Pamušalas turi būti  iš perforuotų medžiagų pagamintos tekstilės.
Padas turi būti atsparus alyvai (FO), neslystantis (SRC), antistatinis, karščiui atsparus nitrilo kaučiuko padas (HRO, + 300 ° C). Smūgio energijos absorbcija turi būti 20 J kulno srityje. Turi būti pirštų apsauga kompozitinis, atsparumas smūgiams turi būti  200 J turi būti nepraduriantis vidpadis apsauginė plokštė (1500N atsparumas pradūrimui)
Temperatūros sąlygos nuo –50 ° С iki + 300 ° С.

	8
	Batai pusauliniai pašiltinti 

	
600
	Batviršis turi būti  iš aukščiausios kokybės odos. Batų pašiltinimas turi Thinsulate® 200g membrana (arba jam lygiavertis) , kuri apsaugo nuo šalčio. Turi būti apsauga nuo vandens įsiskverbimo į bato vidų. Turi būti suvarstomi per šešias poras kilpelių ir dvi poras užtempėjų. Pamušalas turi būti iš antibakterinės tekstilės ir prakaitą sugeriančio audinio. Vidpadis turi būti antibakterinis, anatominis, termiškai išformuotas, antistatinis ir neutralizuojantis prakaito kvapą. Padas turi būti  dviejų sluoksnių PU, raštuotas, antistatinis. Turi turėti XL dydžio apsauginę noselę. Padas turi būti  apsaugotas lengvu ir nepraduriamu  intarpu. Turi būti neslidus, atsparus riebalams. Turi turėti geras anti-praslydimo savybes (SRC). Turi atitikti EN ISO 20345 S3 SRC CI WR (arba jam lygiavertis)


Į Prekių kainą turi būti įskaičiuotos transportavimo / pristatymo išlaidos. 

SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA 

4.1. Statybininkų g. 3, LT-50124 Kaunas.
PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA IR TERMINAI  

5.1. Prekės bus perkamos pagal atskirus Perkančiosios organizacijos Užsakymus elektroniniu paštu Sutarties galiojimo metu, nurodant Prekių kiekį, ašį ir kt. informaciją. 
5.2. Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo Užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos.
[bookmark: _Hlk97194819]5.3. 	Tiekėjas turės pristatyti Prekes Perkančiosios organizacijos darbo laiku (I-IV 8:00–16:45 val., V 8:00–15:30 val.). 

KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS 

6.1. Prekės privalo atitikti joms keliamus kokybės ir techninius reikalavimus , Prekėms Tiekėjas privalės pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad Prekės sertifikuotos Europos Sąjungoje.
6.2. Prekės turi būti tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, neturėti paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas. 
6.3. Prekių perdavimo–priėmimo metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 5 (penkių) darbo dienų terminas nuo Perkančiosios organizacijos pranešimo apie nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes. Tiekėjas netinkamas ir nekokybiškas Prekes privalo pasiimti ir pakeisti naujomis Prekėmis iš Perkančiosios organizacijos adreso. 

APMOKĖJIMO SĄLYGOS 

7.1. Perkančioji organizacija už pristatytas prekes atsiskaito mokėjimo pavedimu, pinigus pervesdama į Tiekėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros gavimo dienos. 

KITI REIKALAVIMAI 

8.1. Darbinės avalynės pirkimo – pardavimo sutarties galiojimo terminas 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai nuo jos pasirašymo ir sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo. 
_________________________
