Priedas Nr. 2
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Bendrieji reikalavimai

Visi gaminiai turi būti nauji, nenaudoti ir skirti profesionaliai viešojo maitinimo veiklai.
Visi gaminiai turi turėti CE ženklinimą ir ES atitikties deklaraciją.
Visur, kur techninėje specifikacijoje galėtų būti suprantama nuoroda į konkretų gamintoją, modelį ar kilmę, laikoma, kad taikoma formuluotė „arba lygiavertis“.
Matmenims leidžiamas ±5 % nuokrypis, jei tai neblogina funkcionalumo.
Tiekėjas privalo atlikti pristatymą, sumontavimą, pajungimą, paleidimą, personalo apmokymą.
Garantija – ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai.
	Eil
Nr.
	Pavadinimas
	Kiekis
	Techniniai reikalavimai
	Atitikimas reikalaujamiems
parametrams
(nurodyti tikslius
siūlomus parametrus, dokumentuose pažymint siūlomą parametrą)

	1
	5 lentynų stelažas
	1
	AISI 304; matmenys 1500×500×1800 mm ±5 %; ne mažiau kaip 5 reguliuojamos lentynos; vienos lentynos apkrova ne mažesnė kaip 70 kg; reguliuojamos kojelės.
	

	2
	5 lentynų stelažas
	3
	AISI 304; 1500×600×1800 mm ±5 %; ne mažiau kaip 5 lentynos.
	

	3
	4 lentynų stelažas
	1
	AISI 304; 1800×500×1800 mm ±5 %; ne mažiau kaip 4 lentynos.
	

	4
	Darbo stalas su plautuve
	1
	Plautuvė kairėje; vonios gylis ne mažesnis kaip 300 mm; bortelis; AISI304.
	

	5
	Darbo stalas
	1
	Su apatine lentyna ir borteliu; AISI304.
	

	6
	5 lentynų stelažas
	2
	1200×400×1800 mm ±5 %; ne mažiau kaip 5 lentynos.
	

	7
	Darbo stalas su plautuve
	1
	Plautuvė dešinėje; vonios gylis ne mažesnis kaip 300 mm.
	

	8
	Spaudiminis dušas
	2
	Profesionalus; žarna ne trumpesnė kaip 1 m.
	

	9
	GN padėklų vežimėlis
	3
	Talpa ne mažesnė kaip 20 GN padėklų.
	

	10
	Stalas su plovimo vonia
	1
	Vonios gylis ne mažesnis kaip 210 mm.
	

	11
	Darbo stalas
	1
	Su lentyna ir borteliu.
	

	12
	Stalas su plovimo vonia
	1
	Vonia dešinėje; atitrauktos kojos.
	

	13
	Pakabinama lentyna
	1
	Vienguba.
	

	14
	Darbo stalas
	2
	Su lentyna.
	

	15
	Krosnies stovas
	2
	Nerūdijančio plieno, skirtas 6 GN krosniai.
	

	16
	Priesienis gartraukis
	1
	Su riebalų filtrais; ortakio jungtis Ø315 mm.
	

	17
	Darbo stalas
	2
	Su lentyna.
	

	18
	Darbo stalas
	1
	Su lentyna.
	

	19
	Centrinis gartraukis
	1
	Su filtrais ir LED apšvietimu.
	

	20
	Priesienis gartraukis
	1
	Su filtrais; Ø200 mm.
	

	21
	Stalas su plovimo vonia
	1
	AISI304.
	

	22
	Stalas su rėmu
	1
	Su borteliu.
	

	23
	Darbo stalas
	1
	Su lentyna.
	

	24
	Pakabinama lentyna
	1
	Vienguba.
	

	25
	Darbo stalas
	1
	Su borteliu.
	

	26
	Darbo stalas
	1
	Ne mažiau kaip 2 lentynos.
	

	27
	Pakabinama lentyna
	2
	Dviguba.
	

	28
	5 lentynų stelažas
	1
	Ne mažiau kaip 5 lentynos.
	

	29
	Indaplovės stalas
	1
	Su plovimo vonia.
	

	30
	Priesienis gartraukis
	1
	Be filtrų.
	

	31
	Indaplovės stalas
	1
	Su lentyna.
	

	32
	Darbo stalas
	1
	Su lentyna ir borteliu.
	

	33
	Kasetų vežimėlis
	2
	Talpa ne mažesnė kaip 10 kasečių.
	

	34
	5 lentynų stelažas
	2
	Ne mažiau kaip 5 lentynos.
	

	35
	Kupolinė indaplovė
	1
	Krepšelis ne mažesnis kaip 500×500 mm; ne mažiau kaip 4 plovimo programos; automatinis ploviklio ir skalavimo priemonės dozavimas; maitinimas 400 V; galia ne mažesnė kaip 6,5 kW.
	

	36
	Vandens minkštintuvas
	1
	Tinkamas profesionaliai indaplovei.
	

	37
	Kombinuota garinė krosnis
	2
	Talpa ne mažesnė kaip 6×GN1/1; boilerinis garų generatorius; drėgmės reguliavimas 0–100 %; maksimali temperatūra ne mažesnė kaip 250 °C; galia ne mažesnė kaip 9,3 kW; ventiliatoriaus greičių reguliavimas; zondo prijungimo galimybė; 400 V.
	

	38
	Elektrinė keptuvė
	1
	Talpa ne mažesnė kaip 80 l; dubuo iš nerūdijančio plieno; dugno storis ne mažesnis kaip 12 mm; temperatūros reguliavimas 45–300 °C; galia ne mažesnė kaip 10 kW.
	

	39
	Virimo katilas
	1
	Talpa ne mažesnė kaip 100 l; vidinis indas AISI316; vandens pripildymo ir išleidimo sistema; apsauga nuo darbo be vandens; galia ne mažesnė kaip 16 kW.
	

	40
	Elektrinė viryklė
	2
	Ne mažiau kaip 4 nepriklausomos kaitvietės; kiekvienos kaitvietės atskiras valdymas; bendra galia ne mažesnė kaip 14 kW.
	

	41
	Planetarinė maišyklė
	1
	Dubens talpa ne mažesnė kaip 40 l; ne mažiau kaip 3 greičiai; komplekte plakiklis, mentė ir tešlos kablys; apsauginės grotelės; galia ne mažesnė kaip 2,2 kW.
	

	42
	Daržovių pjaustyklė
	1
	Galia ne mažesnė kaip 500 W; komplekte ne mažiau kaip 5 diskai; apsauga nuo įjungimo atidarius dangtį.
	

	43
	Rankinis maišytuvas
	1
	Galia ne mažesnė kaip 570 W; nuimamas nerūdijančio plieno antgalis; greičio reguliavimas.
	

	44
	Mikrobangų krosnelė
	1
	Kameros talpa ne mažesnė kaip 34 l; mikrobangų galia ne mažesnė kaip 1100 W; profesionalios paskirties; keramikinis kameros dugnas; elektroninis laikmatis; apšviesta kamera.
	

	45
	Bulvių skutiklė
	1
	Korpusas AISI304; našumas ne mažesnis kaip 170 kg/val.; laikmatis.
	

	46
	Puodų indaplovė
	1
	Krepšys ne mažesnis kaip 500×600 mm; našumas ne mažesnis kaip 40 krepšių/val.; automatiniai dozatoriai; maitinimas 400 V; galia ne mažesnė kaip 6,5 kW.
	

	47
	Šaldytuvas
	2
	Naudingas tūris ne mažesnis kaip 600 l; elektroninis temperatūros valdymas; automatinis atitirpinimas; reguliuojamos lentynos; GN2/1.
	

	48
	Svarstyklės
	2
	Metrologiškai patikrintos; svėrimo riba ne mažesnė kaip 5 kg.
	

	49
	Mėsmalė
	1
	Našumas ne mažesnis kaip 300 kg/val.; galia ne mažesnė kaip 1,1 kW.
	

	50
	Peilių sterilizatorius
	1
	UV sterilizacija; talpa ne mažesnė kaip 14 peilių; laikmatis.
	

	51
	Šaldiklis
	1
	Naudingas tūris ne mažesnis kaip 600 l; elektroninis temperatūros valdymas; automatinis atitirpinimas; GN2/1.
	

	52
	Šildomas GN vežimėlis
	6
	Talpa ne mažesnė kaip 17 GN1/1; skaitmeninis termostatas; temperatūros reguliavimas nuo +30 °C iki ne mažiau kaip +90 °C; ratukai su stabdžiais.
	



