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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI
1.1. Pirkėjas / Perkantysis subjektas – Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
1.2. Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį. 
1.3. Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

2. PIRKIMO OBJEKTAS
2.1. Pirkimo objektas – Elektriniai vežimėliai skirti paletėms transportuoti kartu su technine priežiūra, jų atsarginės dalys, remonto paslaugos ir telemetrijos įranga (toliau – prekės).
2.2. Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai.
2.3. Užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu – Teikiami.
2.4. Prekių ir jas lydinčių paslaugų tiekimo terminas – 24 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo.
2.5. Prekių pristatymo vieta – Metalo g. 5, Vilnius, Lietuva. Prekės turi būti pristatytos ir iškrautos Tiekėjo lėšomis.
2.6. Prekių kiekiai:
1 lentelė 
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Apimtis
	Užsakymų teikimas
	Prekių pristatymo/paslaugų tiekimo terminas 

	
	
	
	Taip (žymėti, jei  užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.)*
	Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas kiekis)
	

	1.
	Elektrinis vežimėlis paletėms transportuoti kartu su technine priežiūra
	
16 vnt.*
	☒
	
	6 el. vežimėliai pristatomi per 6 savaites nuo sutarties įsigaliojimo dienos, kiti el. vežimėliai – per 40 d. d. nuo Pirkėjo pranešimo (užsakymo) pateikimo el. paštu dienos

	2.
	El. vežimėlio telemetrijos įranga
	
16 vnt*
	☒
	
	Įrenginiai pristatomi kartu su vežimėliais, terminai jiems pristatyti yra tokie pat, kaip ir pristatomiems vežimėliams ir yra nurodyti šios lentelės 1 eilutėje

	3.
	Atsarginės elektrinių vežimėlių dalys
	
100 vnt.**
	☒
	
	5 d. d. nuo Pirkėjo pranešimo (užsakymo) pateikimo el. paštu dienos

	4.
	Negarantinio remonto paslaugos
	
50 val.**
	☒
	
	Kaip nustatyta šios techninės specifikacijos  5 p.


*Prekių apimtis yra maksimali, jos bus užsakomos pagal Pirkėjo poreikį, neviršijant sutarties vertės ir maksimalios Prekių apimties. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti maksimalaus Prekių kiekio.
**Nurodyta apimtis yra preliminari. Bus užsakoma pagal Pirkėjo poreikį.
2.8. Užsakymų teikimo tvarka:

2.8.1. 1 lentelėje  nurodyti 6 vnt. elektrinių vežimėlių turi būti pristatyti per 6 savaites nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Jeigu per nustatytą terminą Tiekėjas neturi galimybės pristatyti pirmų 6 vnt. elektrinių vežimėlių, turi iki užsakytų el. vežimėlių pristatymo dienos nemokamai suteikti pakaitinius el. vežimėlius (bet ne ilgau kaip iki 2026 m. spalio 31 d. imtinai), kurie turi būti ne prastesnių parametrų nei šie:

	Ei. nr.
	Pakaitinio el. krautuvo parametrai

	1.
	Elektriniai palečių vežimėliai turi būti tinkami naudoti intensyviam darbui 24/7, transportuoti konteineriams bei paletėms su pašto siuntomis logistikos centre ir konteinerių bei palečių pakrovimui į vilkikus;

	2.
	Keliamoji galia - Ne mažiau 2000 kg;

	3.
	Vežimėlio šakių ilgis ne trumpesnis negu 1150 mm. Šakės turi būti pritaikytos kelti standartines 1200 X 800 mm dydžio euro paletes;

	4.
	Integruoti automatiniai stovėjimo ir avariniai stabdžiai;

	5.
	Visi ratai vulkolaniniai, priekiniai ratai – viengubi.


Kiti el. vežimėliai turi būti pristatyti per 40 d. d. (jeigu pasiūlytas greitesnis pristatymo terminas (kokybės kriterijus už kurį skiriami balai), pristatoma per tą terminą) nuo Pirkėjo užsakymo pateikimo el. paštu dienos per sutarties galiojimo laikotarpį.

2.8.2. Techninės priežiūros, negarantinio remonto paslaugos, atsarginės elektrinių vežimėlių  dalys (skirtos negarantiniam remontui) užsakomos pagal Pirkėjo poreikį.
2.9. Maksimali Sutarties vertė – 220 000 EUR (du šimtai dvidešimt tūkstančių eurų 00 ct) be PVM visam Sutarties galiojimo laikotarpiui. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti visos maksimalios Sutarties vertės.
2.10. Ne garantiniam remontui reikalingų atsarginių dalių ir ne garantinio remonto paslaugų bus įsigyjama už 10 proc. sutarties vertės (jos neviršijant ir neįsipareigojant visos išpirkti) pagal Pirkėjo poreikį.
2.11. Kartu su pristatomomis prekėmis Tiekėjas turės pateikti Pirkėjui šiuos elektroninius dokumentus lietuvių kalba: 
Naudojimo dokumentus, kuriuose turi būti pateikta ši informacija: techniniai duomenys (veikimas, naudojimas); naudojimo nurodymai; techninės priežiūros nurodymai; saugos priemonės naudojant įrenginį ir atliekant jo techninę priežiūrą; medžiagų, įrankių, atsarginių ir normalaus nusidėvėjimo dalių bei reikmenų sąrašas su gamintojo katalogo numeriais.
3. REIKALAVIMAI PREKĖMS

2 lentelė
	Eil. nr.
	Elektriniai vežimėliai skirti paletėms transportuoti

	
	Pavadinimas
	Reikalavimai

	1.
	Aprašymas
	Elektriniai palečių vežimėliai turi būti tinkami naudoti intensyviam darbui 24/7, transportuoti konteineriams bei paletėms su pašto siuntomis logistikos centre ir konteinerių bei palečių pakrovimui į vilkikus.

	2. 
	Keliamoji galia
	Ne mažiau 2000 kg.

	3.
	Vežimėlio šakės
	Vežimėlio šakių ilgis ne trumpesnis negu 1150 mm. Šakės turi būti pritaikytos kelti standartines 1200 X 800 mm dydžio euro paletes.

	4.
	Ratai
	Visi ratai vulkolaniniai, priekiniai ratai – viengubi.

	5.
	Akumuliatorius
	Prekė komplektuojama su Li-ion tipo akumuliatoriumi. Veikimas ne mažiau nei 24 val. Talpa ne mažesnė nei 210 Ah.

	6.
	Akumuliatoriaus įkroviklis
	Ne mažiau nei 100A krovimo galios. Baterija nuo 5% iki 100% pasikrauna ne ilgiau nei per 1val.30min.

	7.
	Operatoriaus platforma, šoninės apsaugos
	Vežimėlis turi turėti atlenkiamą platformą operatoriui, amortizuojančią vibraciją, bei šoninius atitvarus/ apsaugas vairuotojui.

	8.
	Eigos variklis
	Kintamos srovės, neaptarnaujamas, be šepetėlių.

	9.
	Vežimėlio stabdžiai
	Integruoti automatiniai stovėjimo ir avariniai stabdžiai.

	10.
	Vežimėlio greitis
	Ne mažesnis nei 10 km/h.

	11.
	Vežimėlio apsisukimo spindulys su atlenkta platforma Wa
	Ne didesnis nei 2100 mm.

	12.
	Vežimėlio energijos sąnaudos pagal VDI
	Ne didesnės nei 0,45 kWh/h.

	13.
	Priedai
	1) Reguliuojamas vairo stiprintuvas su skirtinga pasukimo jėga; 
2) Beraktis paleidimas darbui PIN kodo pagalba; 
3) Programuojami skirtingi važiavimo parametrai ir greičiai PIN kodo pagalba; 
4) Reguliuojamas vairo rankenos aukštis, ne mažiau kaip 3 skirtingos vairo aukščio padėtys; 
5) Vairo rankena be amortizatoriaus, bekontaktis valdymas; 
6) Adaptyvi važiuoklė, atraminiai ratai prisitaikantys prie grindų paviršiaus, taip užtikrinant maksimalų sukibimą su grindų danga;  
7) Automatiškai veikianti stabdymo priemonė, suveikianti atleidus važiavimo krypties jungiklį; 
8) Greičio mažinimas įveikiant posūkį; 
9) Elektros energijos regeneracinė  sistema; 
10) Informacinis skydelis su pagrindine informacija – moto valandų skaitiklis, baterijos išsikrovimo lygis ir k.t. 

	15.
	Garantija
	Ne mažiau kaip 36 mėnesiai arba ne mažiau 4 000 moto valandų.

	16.
	Techninė priežiūra
	Užtikrinti būtiną techninę priežiūrą kiekvienam el. vežimėliui pagal 7 p. reikalavimus. Kiekvienam el. vežimėliui atliekama techninė priežiūra po 3 kartus sutarties galiojimo laikotarpiu (bendrai – 48 techninės priežiūros kartai).



4. REIKALAVIMAI TELEMETRIJOS SISTEMAI

4.1. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad telemetrijos įrangą apims: 
4.1.1. GPS modulio įrangos sumontavimą, prireikus išmontavimą ar pakeitimą pagal pirkėjo poreikį. Įranga privalo turėti sumontuotą kortelių skaitytuvą, suderinamą su Pirkėjo naudojamomis darbuotojų identifikavimo kortelėmis (RFID kortelė). Vežimėlio naudojimas (paleidimas) turi būti įmanomas tik autorizuotam operatoriui nuskenavus galiojančią kortelę. 
4.1.2. Smūgių jutiklį (Akselerometrą): Įranga privalo turėti integruotą smūgių jutiklį, fiksuojantį susidūrimus su stelažais, sienomis ar kitomis kliūtimis. Programinė įranga turi leisti reguliuoti smūgio jautrumo slenksčius, kad būtų išvengta klaidingų suveikimų važiuojant per grindų nelygumus ar kompensacines siūles.
4.1.3. Telemetrijos sistemos įdiegimą, administravimą, galimybę naudotis sistema nepertraukiamai 24/7 režimu.
4.1.4. GPS modulio, ar kitų įrangos elementų bei sistemos gedimų šalinamą ne ilgiau kaip per 3 d. d. nuo gedimo registravimo el. paštu momento. Jeigu problema negali būti išspręsta nuotoliniu būdu, turi būti užtikrintas techninis iškvietimas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas. 
4.1.5. Pirkėjui suteiktą prieigą ir galimybę jungtis prie sistemos nuotoliniu būdu savo kompiuteryje arba mobiliajame įrenginyje. 
4.1.6. Galimybę eksportuotis ataskaitas apie vežimėlio naudojimą (.xls ir .pdf formatais).
4.2. Telemetrijos įranga privalo būti tiekėjo sumontuota vežimėliuose iki jų perdavimo Pirkėjui dienos. Įrangos montavimo darbai neturi pažeisti vežimėlio-krautuvo gamyklinės garantijos sąlygų.
4.3. Parko valdymo programoje registruojama informacija ir galimi valdymo veiksmai: 
4.3.1. Vežimėlio naudotojas ir naudojimo laikas; 
4.3.2. Buvimo vieta pagal GPS.
4.3.3. Smūgių registracija ir krautuvo darbo stabdymas.
4.3.4. Vežimėlio paleidimas RFID kortele. Galimybė susieti su telemetrine parko valdymo programa 125kHz dažnio korteles.
4.4. Telemetrijos sistemos duomenys turi būti kaupiami ir saugomi ne trumpiau kaip 6 mėn. nuo jų užfiksavimo. Pirkėjui turi būti suteikta nepertraukiama prieiga prie visų parko stebėjimo sistemos duomenų per visą jų saugojimo laikotarpį. Visi duomenys turi būti saugomi ES teritorijoje arba kitoje valstybėje, užtikrinančioje duomenų apsaugos lygį, ir tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) reikalavimų. Turi būti užtikrintos tinkamos techninės ir organizacinės priemonės, garantuojančios duomenų konfidencialumą ir prieinamumą.
4.5. Įrenginiai turi būti išmontuoti ne vėliau kaip per 20 d. d. nuo Pirkėjo pateikto  prašymo el. paštu momento. Apie įrangos išmontavimo faktą, Tiekėjas praneša Pirkėjui išmontavimo dieną el. paštu.
4.6. Į el. vežimėlio telemetrijos įrangos kainą turi būti įskaičiuotos visos 4.1 punkte numatytos paslaugos ir darbai. 

5. REIKALAVIMAI VEŽIMĖLIŲ GARANTINIO IR NEGARANTINIO REMONTO PASLAUGOMS

5.1. Remonto paslaugos skirstomos į garantinį remontą ir negarantinį remontą.
5.2. Remonto paslaugos atliekamos pagal prekės naudotojo vadovą gavus atskirą Pirkėjo pranešimą (užsakymą) elektroniniu paštu arba telefonu apie techninės priežiūros poreikį. Užsakymai, pateikti elektroniniu paštu, laikomi gautais po 24 valandų nuo užsakymo išsiuntimo Tiekėjui.
5.3. Tiekėjas turės teikti garantinio remonto paslaugas, sugedus prekėms garantinio laikotarpio metu. 
5.4. Remonto laikai, apimantys garantinį ir negarantinį remontą: atvykimas ir remontas per 3 darbo dienas nuo Pirkėjo pranešimo pateikimo Tiekėjui el. paštu arba telefonu, arba per kitą Pirkėjo ir Tiekėjo atskiru susitarimu suderintą terminą, bet ne ilgesnį kaip 10 (dešimt) darbo dienų, kai reikia užsakyti detales iš gamintojo.
5.5. Tiek garantiniam, tiek negarantiniam remontui naudojamos atsarginės dalys ir medžiagos turi atitikti gamintojų pateiktose priežiūros ir eksploatacijos instrukcijose (taip pat Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos galiojančių standartų, teisės aktų ir normatyvinių dokumentų) keliamus reikalavimus.
5.6. Sutarties galiojimo metu gali keistis krautuvų eksploatavimo vietos, t. y. adresai. Apie tokius pasikeitimus Pirkėjas raštu (el. paštu ar kt.) informuos Tiekėją prieš 5 dienas iki tol, kol bus krautuvai pervežti į kitą objektą.
5.7. Už medžiagas (tokias kaip klijai, dažai ir pan.) ir atsargines dalis, reikalingas negarantinio remonto paslaugų atlikimui, Pirkėjas su Tiekėju atsiskaitys pagal faktiškai Tiekėjo patiriamas išlaidas. Į šias išlaidas negali būti įtrauktas Tiekėjo pelnas ir Tiekėjas, Pirkėjui pareikalavus, privalo patirtas išlaidas patvirtinti dokumentais (PVM sąskaitomis-faktūromis, įrodančiomis atsarginių detalių/ medžiagų įsigijimą ir pan.). Bendra ne garantinio remonto paslaugų ir joms reikalingų atsarginių dalių bei medžiagų suma negalės viršyti Techninės specifikacijos 2.10 punkte nurodytos sumos.
5.8. Kiekvieną kartą suteikus paslaugas, el. paštu bus pateiktas paslaugų atlikimo aktas. 
5.9. Tiekėjas garantinio remonto atveju, kai negalės suremontuoti prekės per numatytus terminus, privalės savo lėšomis užtikrinti tokio pat arba analogiško pakaitinio įrenginio pristatymą, pastatymą ir/ arba pajungimą per 1 darbo dieną.
6. [bookmark: _Hlk72351405]REIKALAVIMAI VEŽIMĖLIŲ TECHNINEI PRIEŽIŪRAI

6.1. Techninė priežiūra vykdoma pagal prekės naudotojo vadovą. 
6.2. Techninė priežiūra teikiama gavus atskirą Pirkėjo pranešimą (užsakymą) elektroniniu paštu arba telefonu apie techninės priežiūros poreikį. Užsakymai, pateikti elektroniniu paštu, laikomi gautais po 24 valandų nuo užsakymo išsiuntimo Tiekėjui.
6.3. Tiekėjas atvykti ir atlikti techninę priežiūrą privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Pirkėjo pranešimo gavimo el. p. arba telefonu. 
6.4. Techninė priežiūra (ir su ja susijusios išlaidos bei mokesčiai) turi būti įtraukta į elektrinių vežimėlių kainą.

7. REIKALAVIMAI NEGARANTINIO REMONTO ATSARGINĖMS DALIMS

7.1. Negarantinio remonto atsarginių dalių užsakymai teikiami el. paštu, pagal pirkėjo poreikį.
7.2. Negarantinio remonto atsarginių dalių tiekimo terminas: 5 darbo dienos nuo užsakymo pateikimo. Išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Tiekėjas atskiru susitarimu suderina terminą, bet ne ilgesnį kaip 15 (penkiolika) darbo dienų nuo užsakymo pateikimo, kai reikia užsakyti detales iš gamintojo.

8. [bookmark: _Hlk202970915]KITI REIKALAVIMAI

8.1. [bookmark: _Hlk208232379]Tiekėjas turi būti oficialus Pirkėjui siūlomų prekių gamintojo serviso centras arba turi turėti siūlomų prekių gamintojo serviso centro įgaliojimą atlikti techninį aptarnavimą ir remontą, arba turi turėti galiojančią sutartį su siūlomų prekių gamintojo oficialiu serviso centru, kuris atliks techninį aptarnavimą ir remontą. Siekdamas įrodyti atitikimą šiam reikalavimui, Tiekėjas kartu su pasiūlymu turės pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad Tiekėjas yra oficialus prekių gamintojo serviso centras, arba siūlomų prekių gamintojo serviso centro įgaliojimą techniniam aptarnavimui ir remontui atlikti, arba galiojančią sutartį su prekių gamintojo oficialiu serviso centru, kuris atliks techninį aptarnavimą ir remontą.
8.2. Tiekėjas kartu su pirminiu pasiūlymu turės pateikti el. vežimėlio bendrą detalų techninį brėžinį.
8.3. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Įrangos pakavimas ir ženklinimas turi atitikti tokio tipo įrangos įpakavimo ir ženklinimo standartus. Kartu su preke tiekėjas turės pateikti CE sertifikato kopiją arba atitikties deklaracijos dokumento kopiją. 
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