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	Nr.
	

	(data)
	
	

	

	(sudarymo vieta)



	Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, subtiekėjai, surašomi visi dalyvių pavadinimai)
	

	Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, subtiekėjai, surašomi visi dalyvių adresai)
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos
	

	Telefono numeris
	

	El. pašto adresas
	


Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1. konkurso skelbime, paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;
1. pirkimo sąlygose;
1. kituose pirkimo dokumentuose.
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.
Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Patvirtiname, kad toliau siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus: 
Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą.
Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. 
Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus




Mes siūlome šias prekes:
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:
	1 DALIS „BRONCHOSKOPAS”

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Kiekis mato vnt.
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur be PVM
(įrašyti sumą skaičiais)
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM
(įrašyti sumą skaičiais)
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM
(įrašyti sumą žodžiais)
	Siūlomų prekių pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis
PILDYTI PRIVALOMA

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 

	PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių pavadinimą (modelį), gamintoją, kilmės šalį. Duomenys turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 7 stulpelyje įrašyta informacija.

	1.
	Bronchoskopas
	1 vnt.
	
	
	
	

	TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TĘSINYS:

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūloma parametrų reikšmė
atitikimas techninei specifikacijai, prekių
aprašymai, nuoroda į pridėtus dokumentus (prekių gamintojų ar kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys siūlomių prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams:  prekių techninis aprašymas, etiketės, bukletai, katalogai)
PILDYTI PRIVALOMA

	8
	9
	10
	11

	Teikiant pasiūlymą pateikti prekių gamintojų ar kitus lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: prekių techninius aprašymus, etiketes, bukletus, katalogus ar lygiaverčius dokumentus, įrodančius, kad prekės atitinka privalomuosius techninius reikalavimus, išvardintus techninėje specifikacijoje.  Prekių techniniai aprašymai, etiketės, bukletai, katalogai ar lygiaverčiai turi būti išversti į lietuvių kalbą.
PASTABA (pateikus tokius dokumentus pasiūlymas bus atmestas automatiškai neprašant papildyti): internetinės nuorodos kaip atitiktis techninei specifikacijai negali būti teikiamos; gamintojo ar pardavėjo savideklaracija, kad gamina ar pagamins tokį įrenginį negali būti teikiami kaip atitiktis techninei specifikacijai.
Prekių techninė specifikacija turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 11 stulpelyje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą 11 stulpelyje negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis

	1. 
	Video monitorius
	1. Ekrano skersmuo >8“.
2. Raiška ≥ 1920 x 1080 taškų;
3. >1 jungtys instrumentams;
4. Naudojamas su lanksčiais daugkartiniais ir vienkartiniais video endoskopais intubacijai ir video laringoskopais;
5. Galimybė išsaugoti ir eksportuoti vaizdo įrašus ir nuotraukas į išorines laikmenas (pvz., SD kortelę, USB ar lygiavertes), užtikrinant duomenų perkėlimą per standartines jungtis.;
6. Su HDMI arba lygiaverte jungtimi papildomam išoriniam monitoriui prijungti;
7. Su pakraunama ličio jonų arba lygiaverte baterija. Komplekte: akumuliatoriaus pakrovėjas
	

	2. 
	Lankstus video endoskopas intubacijai
	1. Techniškai suderinamas su 1 pozicija. nurodytu video monitoriumi;
2. Su siurbimo vožtuvu;
3. CMOS arba lygiavertė vaizdo jutiklio technologija;
4. Tiesioginio (priekinio) matymo optika (0° arba lygiavertė)
5. Darbinis ilgis nemažiau kaip 60 cm 
6. Išorinis skersmuo nedaugiau kaip  7 mm ;
7. Lenkimo kampai aukštyn/žemyn: (180°/140°) ±20° 
	

	3. 
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis
	>24 mėnesiai. 
	

	4. 
	CE ženklinimas
	Įranga turi būti paženklinta CE ženklu (dokumentas pateikiamas pristačius prekes). Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne
	

	5. 
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
	Naudojimo instrukcija lietuvių ir/ar anglų kalbomis. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne
	

	6. 
	Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) 
	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne
	

	7. 
	Medicininio personalo apmokymas
	Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne
	





	2 DALIS „GINEKOLOGINĖ KĖDĖ”

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Kiekis mato vnt.
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur be PVM
(įrašyti sumą skaičiais)
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM
(įrašyti sumą skaičiais)
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM
(įrašyti sumą žodžiais)
	Siūlomų prekių pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis
PILDYTI PRIVALOMA

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 

	PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių pavadinimą (modelį), gamintoją, kilmės šalį. Duomenys turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 7 stulpelyje įrašyta informacija.

	1.
	Ginekologinė kėdė
	1 vnt.
	
	
	
	

	TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TĘSINYS:

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūloma parametrų reikšmė
atitikimas techninei specifikacijai, prekių
aprašymai, nuoroda į pridėtus dokumentus (prekių gamintojų ar kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys siūlomių prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams:  prekių techninis aprašymas, etiketės, bukletai, katalogai)
PILDYTI PRIVALOMA

	8
	9
	10
	11

	Teikiant pasiūlymą pateikti prekių gamintojų ar kitus lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: prekių techninius aprašymus, etiketes, bukletus, katalogus ar lygiaverčius dokumentus, įrodančius, kad prekės atitinka privalomuosius techninius reikalavimus, išvardintus techninėje specifikacijoje.  Prekių techniniai aprašymai, etiketės, bukletai, katalogai ar lygiaverčiai turi būti išversti į lietuvių kalbą.
PASTABA (pateikus tokius dokumentus pasiūlymas bus atmestas automatiškai neprašant papildyti): internetinės nuorodos kaip atitiktis techninei specifikacijai negali būti teikiamos; gamintojo ar pardavėjo savideklaracija, kad gamina ar pagamins tokį įrenginį negali būti teikiami kaip atitiktis techninei specifikacijai.
Prekių techninė specifikacija turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 11 stulpelyje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą 11 stulpelyje negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis

	1. 
	Paskirtis 
	Ginekologinėms diagnostinėms ir gydomosioms procedūroms atlikti
	

	2. 
	Ginekologinė kėdė sudaryta iš trijų dalių:
	Galvos/nugaros dalis, sėdimoji dalis ir kojų dalis
	

	3. 
	Ginekologinė kėdė mobili
	Su ≥ 4 ratukais, iš kurių ≥ 2 ratukai su stabdžiais, arba su pakeliamų ratukų fiksavimo sistema
	

	4. 
	Kėdės rėmas 
	Pagamintas  iš plieno (arba lygiavertės medžiagos), padengtas epoksidiniais milteliais ar lygiaverte medžiaga
	

	5. 
	Gulimos dalies apmušalas 
	Pagamintas iš medžiagos atsparios valymui ir dezinfekcinėms medžiagoms (ar lygiavertės: odos, dirbtinės odos ir t.t.);
Turi būti galimybė užsakymo metu pasirinkti gulimosios dalies apmušalo spalvą iš ≥ 5 skirtingų spalvų.
	

	6. 
	Gulimos dalies paminkštinimo storis
	≥ 5 cm
	

	7. 
	Kėdės sėdimosios dalies aukštis reguliuojamas 
	Elektriniu  būdu
	

	8. 
	Kėdės sėdimosios dalies aukščio reguliavimo ribos ne siauresnės kaip
	60 – 85 cm
	

	9. 
	Kėdės sėdimosios dalies plotis
	≥ 55 cm
	

	10. 
	Galvos/nugaros dalies pasvirimo kampas reguliuojamas 
	Elektriniu būdu
	

	11. 
	Galvos/nugaros dalies pasvirimo kampo reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo
	0° iki +40°
	

	12. 
	Kojų dalis reguliuojama 
	Hidrauline pavara, dujinės spyruoklės pagalba arba elektrine pavara.
	

	13. 
	 Kojų dalies pasvirimo kampas reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo
	-90° iki 0°
	

	14. 
	Trendelenburgo pozicija
	Ne mažiau kaip -10º
	

	15. 
	Kėdės sėdimosios dalies aukščio ir galvos/nugaros dalies pasvirimo kampo elektrinis valdymas atliekamas 
	Rankiniu pulteliu arba kojiniu valdymo pultu
	

	16. 
	Gulimojo paviršiaus (ištiestos kėdės) ilgis
	≥ 165 cm
	

	17. 
	 Kėdės maksimali gamintojo leistina darbinė apkrova
	≥ 180 kg
	

	18. 
	Kartu su ginekologine kėde pateikiami priedai: Kojų laikikliai/pakojai (kiekis 1 komplektas) 
	1. Goepel tipo arba kito lygiaverčio tipo paminkštintos reguliuojamos kojų atramos
2. Lengvai be įrankių uždedami ir nuimami;
3. Reguliuojamo aukščio;
4. Reguliuojamo posvyrio kampo;
5. Paminkštinti.
	

	19. 
	Kartu su ginekologine kėde pateikiami priedai: Dubuo (kiekis 1 vnt.)
	1. Skirtas skysčiams surinkti;
2. Integruotas po kėde;
3. Ištraukiamas ir įdėdamas po kėdės sėdimąja dalimi;
4. Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos.
	

	20. 
	Kartu su ginekologine kėde pateikiami priedai: Integruotas popieriaus laikiklis
	Būtina 
	

	21. 
	Kartu su ginekologine kėde pateikiami priedai: Šoniniai ranktūriai (kiekis 1 komplektas)
	1. Tvirtinami iš abiejų kėdės pusių;
2. Reguliuojami (pakeliami/nuleidžiami arba sukiojami į šonus) arba nuimami/uždedami.
	

	22. 
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis
	>24 mėnesiai. 
	

	23. 
	CE ženklinimas
	Įranga turi būti paženklinta CE ženklu (dokumentas pateikiamas pristačius prekes). Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne
	

	24. 
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
	Naudojimo instrukcija lietuvių ir/ar anglų kalbomis. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne
	

	25. 
	Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) 
	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne
	

	26. 
	Medicininio personalo apmokymas
	Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne
	






	3 DALIS „INTRAKARDINIO STIMULIATORIAUS RINKINYS”

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Kiekis mato vnt.
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur be PVM
(įrašyti sumą skaičiais)
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM
(įrašyti sumą skaičiais)
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM
(įrašyti sumą žodžiais)
	Siūlomų prekių pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis
PILDYTI PRIVALOMA

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 

	PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių pavadinimą (modelį), gamintoją, kilmės šalį. Duomenys turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 7 stulpelyje įrašyta informacija.

	1.
	Intrakardinio stimuliatoriaus rinkinys
	1 vnt.
	
	
	
	

	TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TĘSINYS:

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūloma parametrų reikšmė
atitikimas techninei specifikacijai, prekių
aprašymai, nuoroda į pridėtus dokumentus (prekių gamintojų ar kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys siūlomių prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams:  prekių techninis aprašymas, etiketės, bukletai, katalogai)
PILDYTI PRIVALOMA

	8
	9
	10
	11

	Teikiant pasiūlymą pateikti prekių gamintojų ar kitus lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: prekių techninius aprašymus, etiketes, bukletus, katalogus ar lygiaverčius dokumentus, įrodančius, kad prekės atitinka privalomuosius techninius reikalavimus, išvardintus techninėje specifikacijoje.  Prekių techniniai aprašymai, etiketės, bukletai, katalogai ar lygiaverčiai turi būti išversti į lietuvių kalbą.
PASTABA (pateikus tokius dokumentus pasiūlymas bus atmestas automatiškai neprašant papildyti): internetinės nuorodos kaip atitiktis techninei specifikacijai negali būti teikiamos; gamintojo ar pardavėjo savideklaracija, kad gamina ar pagamins tokį įrenginį negali būti teikiami kaip atitiktis techninei specifikacijai.
Prekių techninė specifikacija turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 11 stulpelyje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą 11 stulpelyje negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis

	1. 
	Išorinis vienkamerinis kardiostimuliatorius
	
	

	2. 
	Stimuliacijos režimai: AAI, AOO, VVI, VOO
	Būtina
	

	3. 
	Bazinis stimuliacijos dažnis ne mažesnėse ribose kaip:
	20-200 ppm
	

	4. 
	Išvesties amplitudė ne mažesnėse ribose kaip:
	0 - 28mA
	

	5. 
	Nereagavimo po stimuliacijos (refrakterinio periodo) funkcija
	Būtina
	

	6. 
	Refrakterinio periodo po registravimo (angl. Post Sense Refractory Period) funkcija
	Būtina
	

	7. 
	Apsauga nuo išorinės defibriliacijos iškrovos
	Būtina
	

	8. 
	Galimybė užtikrinti nepertraukiamą prietaiso veikimą baterijos keitimo metu 
	>30 s
	

	9. 
	Intrakardinis elektrodas su introdiuseriu
	Būtina
	

	10. 
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis
	>24 mėnesiai. 
	

	11. 
	CE ženklinimas
	Įranga turi būti paženklinta CE ženklu (dokumentas pateikiamas pristačius prekes). Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne
	

	12. 
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
	Naudojimo instrukcija lietuvių ir/ar anglų kalbomis. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne
	

	13. 
	Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) 
	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne
	

	14. 
	Medicininio personalo apmokymas
	Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne
	




	4 DALIS „NEŠIOJAMASIS DIRBTINĖS PLAUČIŲ VENTILIACIJOS APARATAS”

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Kiekis mato vnt.
	1 mato vnt. kaina, Eur be PVM
	1 mato vnt. kaina, Eur su PVM
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur be PVM
(įrašyti sumą skaičiais)
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM
(įrašyti sumą skaičiais)
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM
(įrašyti sumą žodžiais)
	Siūlomų prekių pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis
PILDYTI PRIVALOMA

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 

	PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių pavadinimą (modelį), gamintoją, kilmės šalį. Duomenys turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 9 stulpelyje įrašyta informacija.

	1.
	Nešiojamasis dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas
	2 vnt.
	
	
	
	
	
	

	TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TĘSINYS:

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūloma parametrų reikšmė
atitikimas techninei specifikacijai, prekių
aprašymai, nuoroda į pridėtus dokumentus (prekių gamintojų ar kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys siūlomių prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams:  prekių techninis aprašymas, etiketės, bukletai, katalogai)
PILDYTI PRIVALOMA

	10
	11
	12
	13

	Teikiant pasiūlymą pateikti prekių gamintojų ar kitus lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: prekių techninius aprašymus, etiketes, bukletus, katalogus ar lygiaverčius dokumentus, įrodančius, kad prekės atitinka privalomuosius techninius reikalavimus, išvardintus techninėje specifikacijoje.  Prekių techniniai aprašymai, etiketės, bukletai, katalogai ar lygiaverčiai turi būti išversti į lietuvių kalbą.
PASTABA (pateikus tokius dokumentus pasiūlymas bus atmestas automatiškai neprašant papildyti): internetinės nuorodos kaip atitiktis techninei specifikacijai negali būti teikiamos; gamintojo ar pardavėjo savideklaracija, kad gamina ar pagamins tokį įrenginį negali būti teikiami kaip atitiktis techninei specifikacijai.
Prekių techninė specifikacija turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 13 stulpelyje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą 13 stulpelyje negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis

	1. 
	Nešiojamasis (transportinis) dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas
	Būtina
	

	2. 
	Pagrindiniai techniniai parametrai:
	1. Skirtas suaugusiųjų ir vaikų ventiliacijai.
2. Aparato svoris be baterijos: ≤  8 kg;
3. Darbinis į aparatą tiekiamų dujų diapazonas: 2.8 iki 6.0 bar (ne siauresnis už nurodytą);
4. Maitinimo šaltiniai: 
a) Elektros tinklas;
b) Įkraunama baterija, darbo laikas iš jos ≥ 4 val.
5. Aparato korpuse integruotas spalvotas, lietimui jautrus (touch screen),  ≥ 7 colių įstrižainės ekranas;
6. Integruota vidinė turbina;
7. Nebulaizerio funkcija.
	

	3. 
	Ventiliacijos režimai:
	1. Slėgiu valdoma ventiliacija;
2. Slėgiu valdoma sinchronizuota, pertraukiama privaloma ventiliacija;
3. Slėgiu palaikoma apnėjos ventiliacija;
4. Pastovaus teigiamo slėgio spontaninė ventiliacija su parėmimo slėgiu;
5. Tūriu kontroliuojama sinchronizuota priverstinė ventiliacija su parėmimo slėgiu;
6. Tūriu kontroliuojama asistuojanti  ventiliacija;
7. Neinvazinė ventiliacija.
	

	4. 
	Pasirenkami darbo parametrų nustatymai:
	1. Kvėpavimo dažnis: 2 -80 k/min. (ne siauresnėse už nurodytas ribas);
2. Vienkartinis įkvėpimo tūris: 50 iki 2 000 ml (ne siauresnėse už nurodytas ribas);
3. Įkvėpimo laikas: 0,2 iki 12 s (ne siauresnėse už nurodytas ribose);
4. PEEP: 0 iki 25 cmH2O (ne siauresnėse už nurodytas ribas);
5. I:E santykis: nuo 1:4 iki 4:1 (ne siauresnėse už nurodytas ribas);
6. Maksimalaus slėgio nustatymo diapazonas: 4 – 60 cmH2O (ne siauresnis už nurodytą ribą);
7. Srauto trigerio jautrumo ribos: 1 iki 15 l/min. (ne siauresnės už nurodytas ribas).
	

	5. 
	Monitoriaus ekrane pateikiamos išmatuotos parametrų reikšmės:
	1. Minutinis tūris iškvėpime (MVe); 
2. Vienkartinis iškvepiamas tūris (VTe);
3. Kvėpavimo dažnis (RR);
4. Slėgis kvėpavimo takuose.
	

	6. 
	Ventiliacijos kreivės (ne mažiau kaip)
	1. Slėgis-laikas;
2. Srautas-laikas;
3. etCO2.
	

	7. 
	Garsinė apsauga (aliarmas, ne mažiau kaip)
	1. Minutinis tūris per aukštas/žemas;
2. Įkvėpimo ir (arba) iškvėpimo tūris per aukštas / per žemas.;
3. Kvėpavimo takų slėgis per aukštas/žemas;
4. Per dažnas kvėpavimas;
5. Apnėja;
6. Dujų tiekimo sutrikimas.
	

	8. 
	Komplektacija: teikiant pasiūlymą nurodyti siūlomos prekės tikslų modelį/ markę (jeigu tokia yra) ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui
	1. DPV aparato vežimėlis arba lygiavertė laikiklių sistema, leidžianti saugiai transportuoti DPV aparatą kartu su deguonies balionu ir reduktoriumi bei tvirtinti prie paciento pervežimo vežimėlio ar lovos.– 1 vnt.;
2. Maitinimo laidas – 1 vnt.;
3. Deguonies padavimo žarnelė tarp slėgio reduktoriaus ir DPV aparato – 1 vnt.;
4. Paciento kontūro laikiklis – 1 vnt.
5. Daugkartinis EtCO₂ jutiklis su reikalingais priedais
6. Su aparatu suderinami paciento kvėpavimo kontūrai >5 vnt.
	

	9. 
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis
	>24 mėnesiai. 
	

	10. 
	CE ženklinimas
	Įranga turi būti paženklinta CE ženklu (dokumentas pateikiamas pristačius prekes). Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne
	

	11. 
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
	Naudojimo instrukcija lietuvių ir/ar anglų kalbomis. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne
	

	12. 
	Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) 
	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne
	

	13. 
	Medicininio personalo apmokymas
	Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne
	




	5 DALIS „PLYŠINĖ LEMPA”

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Kiekis mato vnt.
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur be PVM
(įrašyti sumą skaičiais)
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM
(įrašyti sumą skaičiais)
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM
(įrašyti sumą žodžiais)
	Siūlomų prekių pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis
PILDYTI PRIVALOMA

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 

	PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių pavadinimą (modelį), gamintoją, kilmės šalį. Duomenys turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 7 stulpelyje įrašyta informacija.

	1.
	Plyšinė lempa
	1 vnt.
	
	
	
	

	TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TĘSINYS:

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūloma parametrų reikšmė
atitikimas techninei specifikacijai, prekių
aprašymai, nuoroda į pridėtus dokumentus (prekių gamintojų ar kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys siūlomių prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams:  prekių techninis aprašymas, etiketės, bukletai, katalogai)
PILDYTI PRIVALOMA

	8
	9
	10
	11

	Teikiant pasiūlymą pateikti prekių gamintojų ar kitus lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: prekių techninius aprašymus, etiketes, bukletus, katalogus ar lygiaverčius dokumentus, įrodančius, kad prekės atitinka privalomuosius techninius reikalavimus, išvardintus techninėje specifikacijoje.  Prekių techniniai aprašymai, etiketės, bukletai, katalogai ar lygiaverčiai turi būti išversti į lietuvių kalbą.
PASTABA (pateikus tokius dokumentus pasiūlymas bus atmestas automatiškai neprašant papildyti): internetinės nuorodos kaip atitiktis techninei specifikacijai negali būti teikiamos; gamintojo ar pardavėjo savideklaracija, kad gamina ar pagamins tokį įrenginį negali būti teikiami kaip atitiktis techninei specifikacijai.
Prekių techninė specifikacija turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 11 stulpelyje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą 11 stulpelyje negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis

	1. 
	Tipas
	Stacionari, apšvietimo modulis žemiau mikroskopo (pvz. Zeiss ar lygiaverčio  tipo)
	

	2. 
	Mikroskopas
	Galileo ar lygiaverčio  tipo, konvergencinis ar lygiavertis
	

	3. 
	Padidinimai
	>3 perjungiami: 10±1x, 15±1x, 25±1x.
	

	4. 
	Apžiūros laukas
	Prie 10±1x – ≥22 mm;
Prie 15±1x - ≥14 mm;
Prie 25±1x - ≥8 mm.
	

	5. 
	Okuliarai
	≥12x
	

	6. 
	Okuliarų dioptrijų reguliavimas
	Ne siauresniame diapazone nei –5,0D ÷ +3,0D
	

	7. 
	Plyšio plotis
	Ne siauresniame diapazone nei 0-14 mm, nuosekliai keičiamas
	

	8. 
	Plyšio ilgis
	Ne siauresniame diapazone nei 1-14 mm, nuosekliai keičiamas
	

	9. 
	Plyšio diametras
	Ne siauresniame diapazone nei 1-14 mm, nuosekliai keičiamas arba naudojant fiksuotas apertūras
	

	10. 
	Plyšio sukimas
	Nuo 00 iki 1800 su indikacine skale
	

	11. 
	Šviesos šaltinis
	LED ar lygiavertis
	

	12. 
	Filtrai 
	Būtini (ar lygiaverčiai): mėlynas ir beraudis ir t.t.
	

	13. 
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis
	>24 mėnesiai. 
	

	14. 
	CE ženklinimas
	Įranga turi būti paženklinta CE ženklu (dokumentas pateikiamas pristačius prekes). Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne
	

	15. 
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
	Naudojimo instrukcija lietuvių ir/ar anglų kalbomis. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne
	

	16. 
	Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) 
	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne
	

	17. 
	Medicininio personalo apmokymas
	Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne
	





	6 DALIS „ULTRAGARSO APARATAS (SU KRAUJAGYSLINIU DAVIKLIU)”

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Kiekis mato vnt.
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur be PVM
(įrašyti sumą skaičiais)
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM
(įrašyti sumą skaičiais)
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM
(įrašyti sumą žodžiais)
	Siūlomų prekių pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis
PILDYTI PRIVALOMA

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 

	PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių pavadinimą (modelį), gamintoją, kilmės šalį. Duomenys turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 7 stulpelyje įrašyta informacija.

	1.
	Ultragarso aparatas (su kraujagysliniu davikliu)
	1 vnt.
	
	
	
	

	TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TĘSINYS:

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūloma parametrų reikšmė
atitikimas techninei specifikacijai, prekių
aprašymai, nuoroda į pridėtus dokumentus (prekių gamintojų ar kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys siūlomių prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams:  prekių techninis aprašymas, etiketės, bukletai, katalogai)
PILDYTI PRIVALOMA

	8
	9
	10
	11

	Teikiant pasiūlymą pateikti prekių gamintojų ar kitus lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: prekių techninius aprašymus, etiketes, bukletus, katalogus ar lygiaverčius dokumentus, įrodančius, kad prekės atitinka privalomuosius techninius reikalavimus, išvardintus techninėje specifikacijoje.  Prekių techniniai aprašymai, etiketės, bukletai, katalogai ar lygiaverčiai turi būti išversti į lietuvių kalbą.
PASTABA (pateikus tokius dokumentus pasiūlymas bus atmestas automatiškai neprašant papildyti): internetinės nuorodos kaip atitiktis techninei specifikacijai negali būti teikiamos; gamintojo ar pardavėjo savideklaracija, kad gamina ar pagamins tokį įrenginį negali būti teikiami kaip atitiktis techninei specifikacijai.
Prekių techninė specifikacija turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 11 stulpelyje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą 11 stulpelyje negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis

	1. 
	Paskirtis (taikymo sritys)
	1. Pilvo organų tyrimai;
2. Smulkių dalių;
3. Kraujagyslių tyrimai;
4. Kardiologiniai tyrimai;
	

	2. 
	Vaizdo monitorius
	1. Technologija (ar lygiavertė): LED, HDU ir t.t.
2. Ekrano įstrižainė ≥ 54.5 cm
3. Skiriamoji geba ≥ (1920 x 1080) vaizdo elementų
	

	3. 
	Sistemos valdymo pultas su jutikliniu ekranu
	> 25 cm ekrano įstrižainės 
	

	4. 
	Aktyvios jungtys davikliams
	≥ 4
	

	5. 
	Maksimalus vaizduojamas gylis
	≥ 40 cm
	

	6. 
	Skenavimo režimai
	1. 2D, M.
2. Spalvinis dopleris.
3. Galios dopleris.
4. Audinių dopleris.
5. Pulsinės bangos dopleris.
6. HPRF pulsinės bangos dopleris.
7. Nuolatinės bangos dopleris.
8. Audinių harmoninis vaizdavimas su pulso inversija.
9. Aukštos raiškos silpnos kraujotakos vaizdavimo režimas;
	

	7. 
	Tyrimų optimizavimas 2D ir doplerio režimuose
	1. Vaizdo optimizavimas vieno mygtuko paspaudimu 2D ir spalvinio arba spektrinio doplerio režimuose;
2. Automatiniai doplerio skaičiavimai realiame laike;
3. Automatinis mėginio padėties ir kampo nustatymas spalvinio doplerio režime;
4. Automatinis mėginio padėties ir kampo nustatymas pulsinio doplerio režime;
	

	8. 
	Paciento duomenų archyvavimo galimybės
	1. ≥ 500 GB talpos vidinis kietasis diskas;
2. USB jungtys duomenų perdavimui DICOM arba kompiuteriniais formatais;
3. Palaikomos DICOM 3.0 standarto funkcijos (nurodytos arba joms lygiavertės):
a. Storage,
b. Print,
c. Modality Worklist.
	

	9. 
	Jungtys (ar lygiavertės):
	DisplayPort arba HDMI ir t.t.
	

	10. 
	Komplektuojami ultragarso sistemos davikliai:
	

	10.1.
	Konveksinis daviklis
	Dažnio diapazonas nuo ≤ 2 iki ≥ 6 MHz;
	

	10.2.
	Linijinis daviklis
	Dažnio diapazonas nuo ≤ 4 iki ≥ 12 MHz
	

	10.3.
	Sektorinis daviklis
	Dažnio diapazonas nuo ≤ 1 iki ≥ 5 MHz;
	

	10.4.
	Ertminis daviklis
	Dažnio diapazonas nuo ≤ 2 iki ≥ 11 MHz;
	

	11. 
	Ultragarsinės diagnostinės sistemos konstrukcija
	1. Sistema su ratukais, su stabdžiu/-ais
2. Integruotas atsarginio maitinimo akumuliatorius arba apsauginis nepertraukiamo maitinimo šaltinis („UPS“ tipo arba lygiavertis)
	

	12. 
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
	Naudojimo instrukcija lietuvių ir/ar anglų kalbomis. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne
	

	13. 
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
	1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir/ar anglų kalbomis. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne;
2. Serviso dokumentacija lietuvių ir/ar anglų kalba Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne:
a. Struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas;
b. Instaliavimo instrukcijos;
c. Funkcionalumo patikrinimo instrukcijos;
d. Aptarnavimo instrukcijos;
e. Gedimų nustatymo instrukcijos;
f. Išardymo-surinkimo instrukcijos;
g. Atsarginių dalių katalogas;
h. Periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos;
i. Derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo);
3.	Programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b., c., d., e., h. ir i. punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne
	

	14. 
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis
	>24 mėnesiai. 
	

	15. 
	CE ženklinimas
	Įranga turi būti paženklinta CE ženklu (dokumentas pateikiamas pristačius prekes). Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne
	

	16. 
	Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) 
	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne
	

	17. 
	Medicininio personalo apmokymas
	Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne
	





	7 DALIS „VAISIAUS BŪKLĖS STEBĖJIMO IR GIMDYMO VEIKLOS MONITORAVIMO ĮRANGA”

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Kiekis mato vnt.
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur be PVM
(įrašyti sumą skaičiais)
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM
(įrašyti sumą skaičiais)
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM
(įrašyti sumą žodžiais)
	Siūlomų prekių pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis
PILDYTI PRIVALOMA

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 

	PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių pavadinimą (modelį), gamintoją, kilmės šalį. Duomenys turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 7 stulpelyje įrašyta informacija.

	1.
	Vaisiaus būklės stebėjimo ir gimdymo veiklos monitoravimo įranga
	1 vnt.
	
	
	
	

	TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TĘSINYS:

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūloma parametrų reikšmė
atitikimas techninei specifikacijai, prekių
aprašymai, nuoroda į pridėtus dokumentus (prekių gamintojų ar kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys siūlomių prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams:  prekių techninis aprašymas, etiketės, bukletai, katalogai)
PILDYTI PRIVALOMA

	8
	9
	10
	11

	Teikiant pasiūlymą pateikti prekių gamintojų ar kitus lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: prekių techninius aprašymus, etiketes, bukletus, katalogus ar lygiaverčius dokumentus, įrodančius, kad prekės atitinka privalomuosius techninius reikalavimus, išvardintus techninėje specifikacijoje.  Prekių techniniai aprašymai, etiketės, bukletai, katalogai ar lygiaverčiai turi būti išversti į lietuvių kalbą.
PASTABA (pateikus tokius dokumentus pasiūlymas bus atmestas automatiškai neprašant papildyti): internetinės nuorodos kaip atitiktis techninei specifikacijai negali būti teikiamos; gamintojo ar pardavėjo savideklaracija, kad gamina ar pagamins tokį įrenginį negali būti teikiami kaip atitiktis techninei specifikacijai.
Prekių techninė specifikacija turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 11 stulpelyje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą 11 stulpelyje negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis

	1. 
	Būtini monitoruojami parametrai:
	1. Vaisiaus širdies susitraukimų dažnis;
2. Gimdos aktyvumas;
3. Vaisiaus judesio profilis (turi būti automatiškai registruojami vaisiaus judesiai ir atžymimi ant kardiotokogramos); 
4. Motinos AKS stebėjimas;
5. Motinos EKG stebėjimas;
6. Motinos SpO2 stebėjimas.
	

	2. 
	Būtini reikalavimai vaisiaus parametrų stebėjimui:
	1. Skaitinis vaisiaus širdies susitraukimų dažnio displėjus su signalo kokybės indikatoriumi;
2. Galimybė vienu metu stebėti dvynukų širdžių susitraukimų dažnius.
	

	3. 
	Vaisiaus širdies susitraukimų dažnio matavimo ribos (UG)
	Ne blogiau 50 – 240 k/min.
	

	4. 
	Gimdos aktyvumo matavimo ribos (TOKO) 
	>100
	

	5. 
	Garsiniai ir vizualiniai aliarmai
	Būtina
	

	6. 
	Integruotas terminis spausdintuvas
	Būtina
	

	7. 
	Popieriaus slinkimo greitis
	Pasirenkamas
	

	8. 
	Dvynukų širdies dažnių atskyrimo galimybė 
	Būtina
	

	9. 
	Galimybė vienu metu stebėti dviejų vaisių širdies susitraukimų dažnius, naudojant atskirus ultragarso kanalus, su kryžminio kanalų patikrinimo funkcija arba lygiaverčiu sprendimu.
	Būtina
	

	10. 
	Monitoriaus įstrižainė 
	>16 cm
	

	11. 
	Vidinė atmintis KTG kreivėms 
	Būtina
	

	12. 
	Komplektacija: teikiant pasiūlymą nurodyti siūlomos prekės tikslų modelį/ markę (jeigu tokia yra) ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui
	1. Bevielis ultragarso daviklis atsparus vandeniui - 2 vnt.; 
2. Bevielis TOKO daviklis atsparus vandeniui - 1 vnt.; 
3. Bevieliu (arba laidiniu) būdu veikiantis SpO2 daviklis - 1 vnt.; 
4. Manžetės (2 dydžių) – po 1 kompl.;
5. Elastiniai diržai davikliams - 3 vnt.;
6. EKG registravimo kabelis – 1 vnt.;
7. Terminis popierius – 1 vnt.
8. Įvykių žymeklis – 1 vnt.;
	

	13. 
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
	[bookmark: _GoBack]Naudojimo instrukcija lietuvių ir/ar anglų kalbomis. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne
	

	14. 
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis
	>24 mėnesiai. 
	

	15. 
	CE ženklinimas
	Įranga turi būti paženklinta CE ženklu (dokumentas pateikiamas pristačius prekes). Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne
	

	16. 
	Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) 
	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne
	

	17. 
	Medicininio personalo apmokymas
	Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne
	


Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekėjus*:
	Eil. Nr.
	Ūkio subjekto pavadinimas ir adresas
	Statusas (jungtinės veiklos partneris arba subtiekėjas (subrangovas) arba trečiasis asmuo, kurio pajėgumais remiamasi)
	Ūkio subjektui perduodamų įsipareigojamų apimtis (vertė nuo pasiūlymo kainos, %), ką darys pasitelkiamas ūkio subjektas

	
	
	
	


*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai)* /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:
	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje

	
	
	


*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Informuojame, kad šioje lentelėje nenurodyti dokumentai nebus laikomi konfidencialiais ir tiekėjo pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, konfidencialiais nenurodyti dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme  bus paviešinti kartu su sudaryta sutartimi:

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
	Eil. Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	



	(tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)
	
	(parašas*)
	
	(vardas ir pavardė*)
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