Teikiame atsakymus į gautus tiekėjo klausimus:

1. Klausimas: Koks termofikacinio vandens maksimalus darbinis slėgis prieš siurblį?
Atsakymas: Maksimalus darbinis termofikacinio vandens slėgis prieš siurblį – 15,0 bar.

2. Klausimas: Kokia maksimali aplinkos temperatūra siurblių darbo vietoje?
Atsakymas: Maksimali aplinkos temperatūra siurblių darbo vietoje – 30 °C.
