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	PIRKIMO PAVADINIMAS
	SPECIALIZUOTI AUKŠTO NAŠUMO KOMPIUTERIAI SU MONITORIAIS 




1 (pirmos) pirkimo objekto dalies „NEŠIOJAMIEJI KOMPIUTERIAI“ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Pirkėjas – Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Pirkėjas arba Perkančioji organizacija).
2. Pirkimo objektas – specializuoti aukšto našumo nešiojamieji kompiuteriai (toliau – darbo stotys), skirti pastoviam darbui.
3. Pirkimo objekto BVPŽ kodas – 30200000-1.
4. Pirkimo objekto paskirtis – darbo stotys bus naudojamos skaitmeninių įrodymų paieškai, apdorojimui, analizei ir išsaugojimui, atliekant skaitmeninius tyrimus. Ši įranga turi užtikrinti didelį skaičiavimo našumą, patikimą veikimą ir duomenų apsaugą, būtinus atlikti šiems veiksmams:
4.1. didelių duomenų masyvų apdorojimui, įskaitant kietųjų diskų, mobiliųjų įrenginių ir debesijos paslaugų turinio analizę;
4.2. failų atkūrimui, ištrintų ar paslėptų duomenų išgavimui;
4.3. analizuojamų duomenų vaizdavimui, filtravimui ir dokumentavimui, rengiant oficialias ataskaitas teismo procesams ar vidiniams tyrimams.

II. PIRKIMO OBJEKTUI KELIAMI REIKALAVIMAI, SUSIJĘ SU NACIONALINIU SAUGUMU

5. [bookmark: _Hlk209787080]Pirkimo objektui taikomi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 str. 9 dalies reikalavimai susiję su nacionaliniu saugumu*.  Tiekėjas privalo įrodyti, kad siūlomos prekės nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui, nėra toliau nurodytų aplinkybių: prekių teikimas būtų vykdomas iš VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.
6. Perkančioji organizacija pasiūlymo atitikties LR viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalies reikalavimams patvirtinimui, iš tiekėjo reikalauja  KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKTI užpildytą pirkimo dokumentą „Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija“ (8 IA PD ATITIKTIES DEKLARACIJA), o iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo reikalaus pateikti (kartu su pasiūlymu šių dokumentų tiekėjas pateikti neturi) – vieną ar kelis šiuos dokumentus**: juridinio asmens vadovo patvirtintą juridinio asmens steigimo dokumentų kopiją, Juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą su istorija, Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos išrašą, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (tapatybės kortelės ar paso) kopiją, leidimo verstis atitinkama ūkine veikla patvirtinančio dokumento (pavyzdžiui, verslo liudijimo, individualios veiklos pažymėjimo ir pan.) kopiją, pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba atitinkamus valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentus, ar kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus.
Pastabos:
*Jeigu prekių teikėjas ar jį kontroliuojantis asmuo yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė, valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, taip pat valstybės valdoma bendrovė ir jų dukterinės bendrovės, išvardytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, šiems subjektams aukščiau nurodytas reikalavimas (VPĮ 37 straipsnio 9 dalis) yra netaikomas.
**Dokumentai, kuriuose nenurodytas jų galiojimo terminas, turi būti išduoti ar atspausdinti iš informacinės sistemos ne anksčiau kaip likus 3 (trims) mėnesiams iki tos dienos, kurią perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas turi pateikti dokumentus.

III. PIRKIME TAIKOMI MINIMALŪS APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI

7. Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“  (toliau – Tvarkos aprašas) 4.1 ir 6 punktais,  pirkimo objektui taikomi Tvarkos aprašo 2 priedo 4.1 ir 4.2 papunkčiuose nustatyti minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:
7.1. Tiekėjo siūlomos darbo stotys turi atitikti 2013 m. birželio 26 d. Europos Komisijos reglamento (ES) Nr. 617/2013 II priede profesionaliesiems kompiuteriams nustatytus ekologinio projektavimo reikalavimus. Reikalavimai detalizuoti šios Techninės specifikacijos IV skyriaus 1 lentelės  11.5  punkte. 
7.2. Tiekėjo siūlomos darbo stotys turi turėti bent po vieną standartinį USB C™ tipo lizdą (prievadą), skirtą keistis duomenimis ir pasižymintį atgaliniu suderinamumu su USB 2.0 atsižvelgiant į IEC 62680-1-3:2018 arba lygiavertį standartą. Reikalavimas detalizuotas šios Techninės specifikacijos IV skyriaus 1 lentelės  8.4 punkte. 
7.3. Jeigu siūlomos darbo stotys, turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, vadovaujantis Tvarkos aprašo 6 punktu, antrinė pakuotė turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (2 priedo II skyrius „Pakuotės“), nebent tai prieštarauja higienos normoms. Reikalavimas detalizuotas šios Techninės specifikacijos  IV skyriaus 1 lentelės 17 punkte.

IV. PIRKIMO OBJEKTUI KELIAMI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

1 lentelė. Darbo stoties komplekto techniniai reikalavimai
	Eil. Nr.
	Parametras
	Reikalavimas*

	1.
	Kiekis
	14 (keturiolika) vnt.

	2.
	Informacija apie darbo stoties gamintoją ir modelį

	2.1.
	Gamintojas
	Nurodo Tiekėjas.

	2.2.
	Pavadinimas / modelis
	Nurodo tiekėjas. 
Tiekėjas taip pat turi pridėti gamintojo techninius dokumentus, katalogą, arba nuorodą į gamintojo svetainę (anglų / lietuvių kalba) ar kitus lygiaverčius įrodymus patvirtinančius siūlomų darbo stočių atitiktį visiems šios techninės specifikacijos reikalavimams. Pateiktuose dokumentuose tiekėjas privalo aiškiai pažymėti (pvz. paryškinimu ar kitu aiškiu būdu) konkrečius reikalavimus ir techninius parametrus, patvirtinančius atitiktį keliamiems reikalavimams.

	3.
	Procesorius

	3.1.
	Procesoriaus gamintojas 
	Nurodo Tiekėjas.

	3.2.
	Procesoriaus tipas
	Nurodo Tiekėjas.

	3.3.
	Procesoriaus pavadinimas
	Nurodo Tiekėjas.

	3.4.
	Procesoriaus dažnis
	Ne mažesnis kaip 4,7 GHz.

	3.5.
	Gijos
	Ne mažiau kaip 12 (dvylika) gijų.

	3.6.
	Branduolių skaičius
	Ne mažiau kaip 12 (dvylika) branduolių.

	3.7.
	Spartinančioji atmintis
	Ne mažiau kaip 18 MB.

	3.8.
	Tipinė šilumos galia (TDP)
	Ne daugiau kaip 28 W.

	3.9.
	Našumas
	Ne mažiau kaip 28 000 (dvidešimt aštuoni tūkstančiai) taškų pagal PassMark CPU Mark.
Procesoriaus našumas turi būti deklaruotas pagal gamyklinius parametrus, be papildomo spartinimo programiniais metodais (angl. overclocking).
Siūlomo procesoriaus našumo parametras Passmark Rating  turi būti  gaunamas kompiuterį testuojant „PerformanceTest“  programine įranga, kuri nemokamai ir viešai prieinama <http://www.passmark.com> ir turi būti viešai skelbiamas <http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php>.

	3.10.
	Integruotas AI pagreitintuvas (NPU)
	Ne mažiau kaip 45 TOPS.

	3.11.
	Verslo valdymo platforma
	Intel vPro, AMD PRO arba lygiavertė 

	4.
	Operatyvinė atmintis (RAM)

	4.1.
	Tipas
	LPDDR5 arba DDR5.

	4.2.
	Talpa
	Ne mažiau kaip 32  GB.

	4.3.
	Dažnis
	Ne mažesnis kaip 5600 MT/s.

	5.
	Duomenų saugykla

	5.1.
	Talpa
	Ne mažiau kaip 512 GB.

	5.2.
	Tipas
	NVMe SSD (PCIe Gen4 arba naujesnė).

	6.
	Ekranas

	6.1.
	Įstrižainė
	16 (+/- 0,2 col.).

	6.2.
	Skiriamoji geba
	ne mažesnė kaip 1920 x 1200 pikselių (WUXGA).

	6.3.
	Ryškumas
	Ne mažiau kaip 400 cd/m².

	6.4.
	Spalvų aprėptis
	Ne mažiau kaip 62% sRGB.

	6.5.
	Ekrano danga
	Matinis.

	7
	Kamera

	7.1.
	Priekinė kamera
	Ne mažesnė kaip 8 MP (RGB).

	7.2.
	IR kamera
	Integruota RGB kamera su integruotu infraraudonųjų spindulių (IR) jutikliu, suderinama su Windows Hello veido atpažinimo funkcija.

	7.3.
	Vaizdo įrašymo raiška
	Ne mažesnė kaip 1440p (2560 x 1440) esant 30 kadrų/s.

	7.4.
	Buvimo aptikimo funkcija
	Naudotojo buvimo aptikimo funkcija (Presence Detection) arba lygiavertė gamintojo technologija, automatiškai aptinkanti naudotojo priartėjimą ir (arba) pasišalinimą nuo kompiuterio.

	7.5.
	Užsklanda
	Fiziška kameros užsklanda (Camera Shutter).

	7.6.
	Mikrofonas
	Integruotas mikrofonas.

	8.
	Korpusas, sąsajos ir jungtys

	8.1.
	Svoris
	Ne daugiau kaip 1,9 kg. (be maitinimo adapterio);

	8.2.
	Atsparumas
	Turi atitikti MIL-STD-810H arba lygiavertį standartą.

	8.3.
	USB Type-C™ tipo jungtis
	Turi turėti ne mažiau kaip 1 (vieną) standartinę USB Type-C™ tipo jungtį (prievadą), skirtą duomenų perdavimui, suderinamą su USB 2.0 arba naujesne versija, atitinkančią IEC 62680-1-3:2018 arba lygiavertį standartą.
Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti: 
a) siūlomo modelio darbo stoties naudojimo vadovą, o jame turi būti pateiktas prietaiso išskaidytasis brėžinys, kuriame būtų nurodyti naudojamų  jungčių tipai, arba 
b) gamintojo techninius dokumentus, arba 
c) atitinkamą I tipo ekologinį ženklą (sertifikatas). Atitinkamu I tipo ekologiniu ženklu paženklinta ir nurodytus reikalavimus atitinkanti įranga bus laikoma atitinkančia šį kriterijų (pavyzdžiui „TCO Certified 8“ ženklu užtikrinama, kad būtų naudojama bent viena C tipo USB jungtis), arba 
d) kitus lygiaverčius įrodymus. 

	8.4.
	USB-C 
	Thunderbolt 4 arba USB4 ne mažiau kaip 2 vnt.

	8.5.
	USB-A
	3.2 Gen1 arba naujesnė ne mažiau kaip 1 vnt.

	8.6.
	Vaizdo išvestis
	HDMI arba DisplayPort – ne mažiau kaip 1 vnt.

	8.7.
	Garso jungtis
	3,5 mm ausinių lizdas

	9.
	Belaidžiai ryšiai

	9.1.
	Wi-Fi standartas
	IEEE 802.11be (Wi-Fi 7) arba naujesnė versija.

	9.2.
	Bluetooth
	5.3 arba naujesnė versija

	9.3.
	Mobilusis ryšys
	integruotas 4G arba 5G ryšio modulis, palaikantis fizinę SIM kortelę arba eSIM.

	10.
	Programinė įranga

	10.1.
	Operacinė sistema
	Microsoft Windows 11 Professional 64bit arba lygiavertė.

	10.2.
	Licencijos tipas
	OEM arba pilna komercinė licencija

	11.
	Akumuliatorius ir maitinimo šaltinis

	11.1.
	Akumuliatoriaus talpa
	ne mažiau kaip 70 Wh.

	11.2.
	Maitinimo adapteris
	USB Type-C, ne mažesnės kaip 65 W galios.

	11.3.
	Maitinimo laidas
	Europos standartas, C5 arba C7 tipo jungtis.

	11.4.
	Greitas įkrovimas
	Turi užtikrinti akumuliatoriaus įkrovimą iki ne mažiau kaip 80 % per 1 val. (ExpressCharge arba lygiavertė technologija).

	11.5.
	Energetinis efektyvumas 
	Maitinimo šaltinio efektyvumas pagal 2013 m. birželio 26 d. Europos Komisijos reglamento (ES) Nr. 617/2013 (toliau – Reglamentas) II priede profesionaliesiems kompiuteriams nustatytus ekologinio projektavimo reikalavimus turi būti:
1) ne mažesnis kaip 85 %, esant 50 % vardinės išėjimo galios; 
2) ne mažesnis kaip 82 %, esant 20 % ir 100 % vardinės išėjimo galios; 
3) galios faktorius turi būti ne mažesnis kaip 0,9, esant 100 % vardinės išėjimo galios. 
Pastaba: vidiniams maitinimo šaltiniams, kurių didžiausia vardinė išėjimo galia yra mažesnė kaip 75 W, galios faktoriaus reikalavimas netaikomas.
Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti: 
a) gamintojo atitikties deklaraciją, patvirtinančią, kad siūlomos darbo stotys atitinka Reglamente joms nustatytus reikalavimus ir 
b) gamintojo techninius dokumentus arba 
c) kitus lygiaverčius įrodymus, leidžiančius pirkėjui patikrinti darbo stočių maitinimo šaltinių efektyvumą ir atitiktį Reglamento reikalavimams.

	12.
	Klaviatūra ir valdymas

	12.1
	Klaviatūros apšvietimas
	Apšviesta klaviatūra LED arba Mini-LED.

	12.2.
	Klaviatūros išdėstymas
	Tarptautinis (US International / QWERTY) arba LT.

	12.3.
	Piršto atspaudo skaitytuvas
	Integruotas į nešiojamąjį kompiuterį.

	12.4.
	TPM saugos modulis
	Integruotas TPM 2.0 saugos modulis arba lygiavertis.

	13.
	Nuotolinis valdymas ir administravimas

	13.1.
	Įmonės lygio nuotolinio valdymo platforma
	Intel vPro, AMD PRO arba lygiavertė technologija.

	13.2.
	Nuotolinio diagnostikos ir valdymo standartas
	Palaikomas Intel AMT arba lygiavertis nuotolinio valdymo standartas.

	13.3.
	Suderinamumas
	Privalomas suderinamumas su Mobile Device Management (MDM) sprendimais.

	14.
	Komponentai
	Visi darbo stoties komponentai (dalys) turi būti nauji, negali būti naudoti ar gamykliškai atnaujinti (angl. Renew). Visi komponentai turi būti originalūs ir gamintojo komplektuojami kaip vienas gaminys. Tiekėjas pateikia gamintojo konfiguracijos lapą su komponentų kodais (SKU).

	15. 
	Sertifikatai, kokybės reikalavimai
	Siūlomos darbo stotys turi būti sertifikuotos Energy Star, arba EPEAT Gold, arba lygiaverčiais sertifikatais ir turi atitikti galiojančius TCO arba kitus lygiaverčius reikalavimus. Dėl atitikimo TCO standartui informacija pateikiama https://tcocertified.com/product-finder/
Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti sertifikatų kopijas ar kitus lygiaverčius įrodymus patvirtinančius siūlomų darbo stočių atitiktį nustatytam reikalavimui. Informacija apie sertifikavimą gali būti pateikta oficialiose gamintojo interneto svetainėse (kartu su pasiūlymu pateikti tikslią nuorodą ir įskaitomą interneto svetainės ekranvaizdį) arba pateikti sertifikatų kopijas.

	16.
	Garantinė techninė priežiūra

	16.1.
	Garantijos trukmė
	Ne trumpesnė kaip 36 mėn. garantija nuo darbo stočių perdavimo Pirkėjui.


	16.2.
	Garantinė priežiūra
	1) Darbo stočių garantinė techninė priežiūra turi būti vykdoma darbo stočių eksploatavimo vietoje (angl. on-site), adresu Sporto g. 18, Vilnius;
2) Garantinio techninio aptarnavimo laikotarpiu gamintojas turi užtikrinti nemokamą sugedusių įrangos dalių tiekimą ir nemokamus darbo stočių remonto darbus.  
3) Iš instaliacijos vietos remontui išsivežant sugedusią įrangą, Tiekėjas privalo išmontuoti ir palikti Pirkėjui kietuosius diskus. Kietųjų diskų gedimo atveju jie turi būti pakeisti naujais. Sugedę kietieji diskai Tiekėjui negrąžinami.

	17.
	Antrinė pakuotė
	Jeigu siūlomos darbo stotys, bus tiekiamos ar perduodamos Pirkėjui antrinėje pakuotėje, antrinė pakuotė turi būti laikytina perdirbama pakuote pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytė (homogeniška) pakuotė, pagaminta iš vienos rūšies medžiagos:
	Eil. Nr.
	Pakuotės medžiaga
	Ženklinimas

	1.
	Stiklas
	GL (arba GL nuo 70 iki 79)

	2.
	Metalas
	FE (arba FE 40),
ALU (arba ALU 41)
Nuo 42 iki 49

	3.
	Popierius ar kartonas
	PAP (arba PAP nuo 20 iki 39)

	4.
	Medis ar kamštinė medžiaga
	FOR (arba FOR nuo 50 iki 59)

	5.
	Medvilnė ar džiutas
	TEX (arba TEX nuo 60 iki 69)

	6.
	Polietilentereftalatas
	PET arba PET 1

	7.
	Aukšto tankumo polietilenas
	HDPE (arba HDPE 2)

	8.
	Polivinilchloridas
	PVC (arba PVC 3)

	9.
	Žemo tankumo polietilenas
	LDPE (arba LDPE 4)

	10.
	Polipropilenas
	PP (arba PP 5)

	11.
	Polistirenas
	PS (arba PS 6)



Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis šiame punkte nustatyto reikalavimo dėl antrinės pakuotės (jeigu ji bus naudojama) todėl pasiūlymo teikimo metu iš Tiekėjo nereikalaujama pateikti jokių šio reikalavimo atitiktį pagrindžiančių dokumentų.
Sutarties vykdymo metu, jeigu prekės bus tiekiamos arba perduodamos Pirkėjui antrinėje pakuotėje, tokiu atveju Tiekėjas patiekdamas prekes Pirkėjui, privalės jam pateikti prekės (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) ir (ar) vienalytiškumą (homogeniškumą) patvirtinančius dokumentus: 
Tiekėjo ar gamintojo dokumentus, įrodančius, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos.



* Jeigu šioje Techninėje specifikacijoje  nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, sistema, principas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis - tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, principus, protokolus, standartus, sertifikatus, kilmes, gamybas, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis. Techninėje specifikacijoje nurodyti reikalavimai yra minimalūs, tiekėjas gali siūlyti aukštesnių ir geresnių parametrų pirkimo objektą. 
Jeigu apibūdinant pirkimo objektą šioje Techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

______________


2 (antros) pirkimo objekto dalies „STACIONARAUS KOMPIUTERIO KOMPLEKTAS“ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Pirkėjas – Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Pirkėjas arba Perkančioji organizacija).
2. Pirkimo objektas – specializuoti aukšto našumo stacionarūs kompiuteriai (toliau – darbo stotys), skirti pastoviam darbui.
3. Pirkimo objekto BVPŽ kodas – 30200000-1.
4. Pirkimo objekto paskirtis – darbo stotys bus naudojamos skaitmeninių įrodymų paieškai, apdorojimui, analizei ir išsaugojimui, atliekant skaitmeninius tyrimus. Ši įranga turi užtikrinti didelį skaičiavimo našumą, patikimą veikimą ir duomenų apsaugą, būtinus atlikti šiems veiksmams:
4.1. didelių duomenų masyvų apdorojimui, įskaitant kietųjų diskų, mobiliųjų įrenginių ir debesijos paslaugų turinio analizę;
4.2. failų atkūrimui, ištrintų ar paslėptų duomenų išgavimui;
4.3. analizuojamų duomenų vaizdavimui, filtravimui ir dokumentavimui, rengiant oficialias ataskaitas teismo procesams ar vidiniams tyrimams.

II. PIRKIMO OBJEKTUI KELIAMI REIKALAVIMAI, SUSIJĘ SU NACIONALINIU SAUGUMU

5. Pirkimo objektui taikomi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 str. 9 dalies reikalavimai susiję su nacionaliniu saugumu*.  Tiekėjas privalo įrodyti, kad siūlomos prekės nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui, nėra toliau nurodytų aplinkybių: prekių teikimas būtų vykdomas iš VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.
6. Perkančioji organizacija pasiūlymo atitikties LR viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalies reikalavimams patvirtinimui, iš tiekėjo reikalauja  KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKTI užpildytą pirkimo dokumentą „Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija“ (8 IA PD ATITIKTIES DEKLARACIJA), o iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo reikalaus pateikti (kartu su pasiūlymu šių dokumentų tiekėjas pateikti neturi) – vieną ar kelis šiuos dokumentus**: juridinio asmens vadovo patvirtintą juridinio asmens steigimo dokumentų kopiją, Juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą su istorija, Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos išrašą, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (tapatybės kortelės ar paso) kopiją, leidimo verstis atitinkama ūkine veikla patvirtinančio dokumento (pavyzdžiui, verslo liudijimo, individualios veiklos pažymėjimo ir pan.) kopiją, pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba atitinkamus valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentus, ar kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus.
Pastabos:
*Jeigu prekių teikėjas ar jį kontroliuojantis asmuo yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė, valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, taip pat valstybės valdoma bendrovė ir jų dukterinės bendrovės, išvardytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, šiems subjektams aukščiau nurodytas reikalavimas (VPĮ 37 straipsnio 9 dalis) yra netaikomas.
**Dokumentai, kuriuose nenurodytas jų galiojimo terminas, turi būti išduoti ar atspausdinti iš informacinės sistemos ne anksčiau kaip likus 3 (trims) mėnesiams iki tos dienos, kurią perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas turi pateikti dokumentus.

III. PIRKIME TAIKOMI MINIMALŪS APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI

7. Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“  (toliau – Tvarkos aprašas) 4.1 ir 6 punktais,  pirkimo objektui taikomi Tvarkos aprašo 2 priedo 4.1 ir 4.2 papunkčiuose nustatyti minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:
7.1. Tiekėjo siūlomos darbo stotys turi atitikti 2013 m. birželio 26 d. Europos Komisijos reglamento (ES) Nr. 617/2013 II priede profesionaliesiems kompiuteriams nustatytus ekologinio projektavimo reikalavimus. Reikalavimai detalizuoti šios Techninės specifikacijos IV skyriaus 1 lentelės  11.4  punkte. 
7.2. Tiekėjo siūlomos darbo stotys turi turėti bent po vieną standartinį USB C™ tipo lizdą (prievadą), skirtą keistis duomenimis ir pasižymintį atgaliniu suderinamumu su USB 2.0 atsižvelgiant į IEC 62680-1-3:2018 arba lygiavertį standartą. Reikalavimas detalizuotas šios Techninės specifikacijos IV skyriaus 1 lentelės  9.5 punkte. 
7.3. Jeigu siūlomos darbo stotys, turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, vadovaujantis Tvarkos aprašo 6 punktu, antrinė pakuotė turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (2 priedo II skyrius „Pakuotės“), nebent tai prieštarauja higienos normoms. Reikalavimas detalizuotas šios Techninės specifikacijos  IV skyriaus 1 lentelės 18 punkte.

IV. PIRKIMO OBJEKTUI KELIAMI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

1 lentelė. Darbo stoties komplekto techniniai reikalavimai
	Eil. Nr.
	Parametras
	Reikalavimas*

	1.
	Kiekis
	2 (du) vnt.

	2.
	Informacija apie darbo stoties gamintoją ir modelį

	2.1.
	Gamintojas
	Nurodo Tiekėjas.

	2.2.
	Pavadinimas / modelis
	Nurodo tiekėjas. 
Tiekėjas taip pat turi pridėti gamintojo techninius dokumentus, katalogą, arba nuorodą į gamintojo svetainę (anglų / lietuvių kalba) ar kitus lygiaverčius įrodymus patvirtinančius siūlomų darbo stočių atitiktį visiems šios techninės specifikacijos reikalavimams. Pateiktuose dokumentuose tiekėjas privalo aiškiai pažymėti (pvz. paryškinimu ar kitu aiškiu būdu) konkrečius reikalavimus ir techninius parametrus, patvirtinančius atitiktį keliamiems reikalavimams.

	3.
	Procesorius

	3.1.
	Procesoriaus gamintojas 
	Nurodo Tiekėjas.

	3.2.
	Procesoriaus tipas
	Nurodo Tiekėjas.

	3.3.
	Procesoriaus pavadinimas
	Nurodo Tiekėjas.

	3.4.
	Bazinis taktinis dažnis
	Ne mažesnis kaip 3,5 GHz.

	3.5
	Maksimalus taktinis dažnis
	Ne mažesnis kaip 5,0 GHz.

	3.6.
	Gijos
	Ne mažiau kaip 14 (keturiolika) gijų.

	3.7.
	Branduolių skaičius
	Ne mažiau kaip 14 (keturiolika) branduolių.

	3.8.
	Spartinančioji atmintis
	Ne mažiau kaip 24 MB.

	3.9.
	Tipinė šilumos galia (TDP)
	Ne mažiau kaip 125 W.

	3.10.
	Našumas
	Ne mažiau kaip 40 000 (keturiasdešimt tūkstančių) taškų pagal PassMark CPU Mark.
Procesoriaus našumas turi būti deklaruotas pagal gamyklinius parametrus, be papildomo spartinimo programiniais metodais (angl. overclocking).
Siūlomo procesoriaus našumo parametras Passmark Rating  turi būti  gaunamas kompiuterį testuojant „PerformanceTest“  programine įranga, kuri nemokamai ir viešai prieinama <http://www.passmark.com> ir turi būti viešai skelbiamas <http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php>.

	4.
	Operatyvinė atmintis (RAM)

	4.1.
	Tipas
	DDR5.

	4.2.
	Talpa
	Ne mažiau kaip 64 GB.

	4.3.
	Dažnis
	Ne mažesnis kaip 5600 MT/s.

	4.4.
	Atminties konfigūracija
	Ne mažiau kaip 2 moduliai, veikiantys dviejų kanalų (Dual Channel) režimu.

	4.5.
	Klaidų taisymo technologija
	Nereikalinga (Non-ECC).

	5.
	Grafikos procesorius (GPU)

	5.1.
	Vaizdo plokštės gamintojas
	Nurodo Tiekėjas.

	5.2.
	Vaizdo plokštės pavadinimas / modelis
	Nurodo Tiekėjas.

	5.3.
	Vaizdo atminties talpa
	ne mažiau kaip 16 GB.

	5.4.
	Vaizdo atminties pralaidumas
	ne mažesnis kaip 900 GB/s (atminties tipas GDDR7 arba lygiavertis pagal pralaidumą).

	5.5.
	Vaizdo išvesties jungtys
	ne mažiau kaip 3 × DisplayPort ir 1 × HDMI arba lygiavertis derinys (DisplayPort, HDMI, USB-C su DP Alt Mode), užtikrinantis ne mažiau kaip 4 monitorių prijungimą.

	5.6.
	Našumas
	Ne mažiau kaip 34 500 (trisdešimt keturi tūkstančiai penki šimtai) taškų pagal PassMark – G3D Mark testą: https://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html.

	6.
	Pagrindinis diskas (NVMe SSD)

	6.1.
	Talpa
	Ne mažiau kaip 1 TB.

	6.2.
	Tipas
	SSD su DRAM buferiu.

	6.3.
	Forma
	M.2 2280 arba lygiavertis, suderinamas su siūloma darbo stotimi.

	6.4.
	Sąsaja
	PCIe Gen4 arba greitesnė.

	6.5.
	Skaitymo greitis
	ne mažiau kaip 6 000 MB/s.

	6.6.
	Savaiminio šifravimo palaikymas
	Turi būti palaikomas SED (Self-Encrypting Drive) arba lygiavertis.

	7.
	Aušinimas

	7.1.
	Aušinimo tipas
	Aktyvus procesoriaus aušintuvas (oro arba skysčio tipo).

	7.2.
	Suderinamumas
	Suderinamas su nurodyta CPU platforma ir galia.

	7.3.
	Aušinimo našumas
	Kompiuterio aušinimo ir maitinimo sistemos turi būti pritaikytos siūlomam procesoriui, kurio gamintojo nurodyta bazinė šiluminė galia (TDP) yra iki 125 W, ir užtikrinti stabilų jo veikimą ilgalaikės maksimalios skaičiavimo apkrovos metu, nemažinant procesoriaus našumo dėl aušinimo ar maitinimo sistemų nepakankamumo.

	8.
	Korpusas

	8.1.
	Korpusas
	Tower tipo arba Mid-Tower.

	8.2.
	Suderinamumas
	Korpusas turi būti suderinamas su visais siūlomos darbo stoties komponentais ir užtikrinti jų tinkamą montavimą bei aušinimą.

	8.3.
	Grafikos plokštės laikiklis
	Turi būti įtrauktas į komplektaciją ir skirtas grafikos plokštės stabilumui užtikrinti.

	9.
	Saugojimo sistema

	9.1.
	Pagrindinis duomenų kaupiklis
	M.2 NVMe SSD pagal šios techninės specifikacijos 6 punkto reikalavimus.

	9.2.
	Plėtimo galimybės
	Ne mažiau kaip 1 laisvas M.2 NVMe lizdas papildomam SSD kaupikliui.

	9.3.
	3,5" SATA kaupiklių palaikymas
	Turi būti palaikomas ne mažiau kaip vieno 3,5" SATA kaupiklio įrengimas. Reikalingi montavimo elementai ir prijungimo kabeliai turi būti įtraukti į komplektaciją.

	9.4.
	RAID valdiklis
	Nereikalaujamas

	9.5.
	USB Type-C™ tipo jungtis
	Turi turėti ne mažiau kaip 1 (vieną) standartinę USB Type-C™ tipo jungtį (prievadą), skirtą duomenų perdavimui, suderinamą su USB 2.0 arba naujesne versija, atitinkančią IEC 62680-1-3:2018 arba lygiavertį standartą.
Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti: 
e) siūlomo modelio darbo stoties naudojimo vadovą, o jame turi būti pateiktas prietaiso išskaidytasis brėžinys, kuriame būtų nurodyti naudojamų  jungčių tipai, arba 
f) gamintojo techninius dokumentus, arba 
g) atitinkamą I tipo ekologinį ženklą (sertifikatas). Atitinkamu I tipo ekologiniu ženklu paženklinta ir nurodytus reikalavimus atitinkanti įranga bus laikoma atitinkančia šį kriterijų (pavyzdžiui „TCO Certified 8“ ženklu užtikrinama, kad būtų naudojama bent viena C tipo USB jungtis), arba 
kitus lygiaverčius įrodymus. 

	10.
	Programinė įranga
	Microsoft Windows 11 Professional 64bit arba lygiavertė operacinė sistema, įdiegta gamykloje prieš perduodant Pirkėjui, su europietiška (EURO) lokalizacija.
Operacinė sistema turi būti suderinama su Pirkėjo naudojama Active Directory ir įrenginių valdymo (MDM) aplinka; visos tvarkyklės turi būti prieinamos gamintojo interneto svetainėje pagal produkto kodą.

	11.
	Maitinimo blokas (PSU)

	11.1
	Nominali galia
	Ne mažesnė kaip 1000 W.

	11.2.
	Sertifikatas
	80 PLUS Platinum arba aukštesnės klasės sertifikatas.

	11.3.
	Maitinimo bloko tipas
	Suderinamas su siūlomu korpusu ir visais komplekte esančiais komponentais.

	11.4.
	Energetinis efektyvumas 
	Maitinimo šaltinio efektyvumas pagal 2013 m. birželio 26 d. Europos Komisijos reglamento (ES) Nr. 617/2013 (toliau – Reglamentas) II priede profesionaliesiems kompiuteriams nustatytus ekologinio projektavimo reikalavimus turi būti:
4) ne mažesnis kaip 85 %, esant 50 % vardinės išėjimo galios; 
5) ne mažesnis kaip 82 %, esant 20 % ir 100 % vardinės išėjimo galios; 
6) galios faktorius turi būti ne mažesnis kaip 0,9, esant 100 % vardinės išėjimo galios. 
Pastaba: vidiniams maitinimo šaltiniams, kurių didžiausia vardinė išėjimo galia yra mažesnė kaip 75 W, galios faktoriaus reikalavimas netaikomas.
Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti: 
d) gamintojo atitikties deklaraciją, patvirtinančią, kad siūlomos darbo stotys atitinka Reglamente joms nustatytus reikalavimus ir 
e) gamintojo techninius dokumentus arba 
f) kitus lygiaverčius įrodymus, leidžiančius pirkėjui patikrinti darbo stočių maitinimo šaltinių efektyvumą ir atitiktį Reglamento reikalavimams.

	12.
	Klaviatūra ir pelė

	12.1
	Komplektacija
	Belaidė klaviatūra ir belaidė pelė (komplektas).

	12.2.
	Klaviatūros išdėstymas
	Tarptautinis (US International / QWERTY) arba LT.

	12.3.
	Ryšio technologija
	2,4 GHz belaidis ryšys arba Bluetooth.

	12.4.
	Baterijos veikimo trukmė
	Klaviatūros – ne mažiau kaip 12 mėnesių, pelės – ne mažiau kaip 6 mėnesiai (pagal gamintojo deklaruojamus duomenis).

	13.
	Jungtys ir ryšio sąsajos

	13.1.
	Integruota tinklo plokštė (NIC)
	Ne mažiau kaip 1 Gbps spartos (integruota pagrindinėje plokštėje).

	13.2.
	USB jungtys
	Ne mažiau kaip 4 x USB 3.2 (arba naujesnės versijos) išoriniuose jungčių lizdų panelėse

	14.
	Komponentai
	Visi darbo stoties komponentai (dalys) turi būti nauji, negali būti naudoti ar gamykliškai atnaujinti (angl. Renew). Visi komponentai turi būti originalūs ir gamintojo komplektuojami kaip vienas gaminys. Tiekėjas pateikia gamintojo konfiguracijos lapą su komponentų kodais (SKU).

	15.
	Saugos modulis
	TPM 2.0 standartas (integruotas arba modulinis).

	16. 
	Sertifikatai, kokybės reikalavimai
	Siūlomos darbo stotys turi būti sertifikuotos Energy Star, arba EPEAT Gold, arba lygiaverčiais sertifikatais ir turi atitikti galiojančius TCO arba kitus lygiaverčius reikalavimus. Dėl atitikimo TCO standartui informacija pateikiama https://tcocertified.com/product-finder/
Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti sertifikatų kopijas ar kitus lygiaverčius įrodymus patvirtinančius siūlomų darbo stočių atitiktį nustatytam reikalavimui. Informacija apie sertifikavimą gali būti pateikta oficialiose gamintojo interneto svetainėse (kartu su pasiūlymu pateikti tikslią nuorodą ir įskaitomą interneto svetainės ekranvaizdį) arba pateikti sertifikatų kopijas.

	17.
	Garantinė techninė priežiūra

	17.1.
	Garantijos trukmė
	Ne trumpesnė kaip 36 mėn. garantija nuo darbo stočių perdavimo Pirkėjui.


	17.2.
	Garantinė priežiūra
	4) Darbo stočių garantinė techninė priežiūra turi būti vykdoma darbo stočių eksploatavimo vietoje (angl. on-site), adresu Sporto g. 18, Vilnius;
5) Garantinio techninio aptarnavimo laikotarpiu gamintojas turi užtikrinti nemokamą sugedusių įrangos dalių tiekimą ir nemokamus darbo stočių remonto darbus.  
6) Iš instaliacijos vietos remontui išsivežant sugedusią įrangą, Tiekėjas privalo išmontuoti ir palikti Pirkėjui kietuosius diskus. Kietųjų diskų gedimo atveju jie turi būti pakeisti naujais. Sugedę kietieji diskai Tiekėjui negrąžinami.

	18.
	Antrinė pakuotė
	Jeigu siūlomos darbo stotys, bus tiekiamos ar perduodamos Pirkėjui antrinėje pakuotėje, antrinė pakuotė turi būti laikytina perdirbama pakuote pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytė (homogeniška) pakuotė, pagaminta iš vienos rūšies medžiagos:
	Eil. Nr.
	Pakuotės medžiaga
	Ženklinimas

	1.
	Stiklas
	GL (arba GL nuo 70 iki 79)

	2.
	Metalas
	FE (arba FE 40),
ALU (arba ALU 41)
Nuo 42 iki 49

	3.
	Popierius ar kartonas
	PAP (arba PAP nuo 20 iki 39)

	4.
	Medis ar kamštinė medžiaga
	FOR (arba FOR nuo 50 iki 59)

	5.
	Medvilnė ar džiutas
	TEX (arba TEX nuo 60 iki 69)

	6.
	Polietilentereftalatas
	PET arba PET 1

	7.
	Aukšto tankumo polietilenas
	HDPE (arba HDPE 2)

	8.
	Polivinilchloridas
	PVC (arba PVC 3)

	9.
	Žemo tankumo polietilenas
	LDPE (arba LDPE 4)

	10.
	Polipropilenas
	PP (arba PP 5)

	11.
	Polistirenas
	PS (arba PS 6)



Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis šiame punkte nustatyto reikalavimo dėl antrinės pakuotės (jeigu ji bus naudojama) todėl pasiūlymo teikimo metu iš Tiekėjo nereikalaujama pateikti jokių šio reikalavimo atitiktį pagrindžiančių dokumentų.
Sutarties vykdymo metu, jeigu prekės bus tiekiamos arba perduodamos Pirkėjui antrinėje pakuotėje, tokiu atveju Tiekėjas patiekdamas prekes Pirkėjui, privalės jam pateikti prekės (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) ir (ar) vienalytiškumą (homogeniškumą) patvirtinančius dokumentus: 
Tiekėjo ar gamintojo dokumentus, įrodančius, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos.



* Jeigu šioje Techninėje specifikacijoje  nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, sistema, principas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis - tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, principus, protokolus, standartus, sertifikatus, kilmes, gamybas, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis. Techninėje specifikacijoje nurodyti reikalavimai yra minimalūs, tiekėjas gali siūlyti aukštesnių ir geresnių parametrų pirkimo objektą. 
Jeigu apibūdinant pirkimo objektą šioje Techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.









3  (trečios) pirkimo objekto dalies „KOMPIUTERIŲ MONITORIAI“ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Pirkėjas – Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Pirkėjas arba Perkančioji organizacija).
2. Pirkimo objektas – kompiuterių monitoriai (toliau – monitoriai).
3. Pirkimo objekto BVPŽ kodas – 30200000-1.
4. Pirkimo objekto paskirtis – monitoriai bus naudojami kartu su darbo stotimis (žr. 1 (pirmos) pirkimo objekto dalies „NEŠIOJAMIEJI KOMPIUTERIAI“ techninę specifikaciją ir 2 (antros) pirkimo objekto dalies „STACIONARAUS KOMPIUTERIO KOMPLEKTAS“ techninę specifikaciją). 

II. PIRKIME TAIKOMI MINIMALŪS APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI

5. Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“  (toliau – Tvarkos aprašas) 4.1 ir 6 punktais, pirkimo objektui taikomi Tvarkos aprašo 2 priedo 6.1–6.3 papunkčiuose nustatyti minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:
5.1. Tiekėjo siūlomi monitoriai turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę (prieinamą Lietuvos Respublikos rinkoje), nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Reikalavimas detalizuotas šios Techninės specifikacijos III skyriaus 1 lentelės  10.1.  punkte.
5.2. monitoriuose neturi būti gyvsidabrio. Reikalavimas detalizuotas šios Techninės specifikacijos III skyriaus 1 lentelės  10.2  punkto 1 papunktyje.
5.3. monitorių plastikinėse detalėse neturi būti naudojamos cheminės medžiagos, klasifikuojamos priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (OL 2008 L 353, p. 1): kancerogeninės (H350), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340), toksiškos reprodukcijai (H360F, H360FD, H360D, H360Df, H361f, H361fd, H360Df, H361d, H360Fd). Reikalavimas detalizuotas šios Techninės specifikacijos III skyriaus 1 lentelės  10.2 punkto 2 papunktyje.
6. Jeigu siūlomi monitoriai, turi būti tiekiami ar perduodami antrinėje pakuotėje, vadovaujantis Tvarkos aprašo 6 punktu, antrinė pakuotė turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (2 priedo II skyrius „Pakuotės“), nebent tai prieštarauja higienos normoms. Reikalavimas detalizuotas šios Techninės specifikacijos III skyriaus 1 lentelės 10.3. punkte.

III. PIRKIMO OBJEKTUI KELIAMI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

1 lentelė. Monitorių techniniai reikalavimai
	Eil. Nr.
	Parametras
	Reikalavimas*

	1.
	Kiekis
	16 (šešiolika) vnt.

	2.
	Informacija apie monitorių gamintoją ir modelį

	2.1.
	Gamintojas
	Nurodo Tiekėjas.

	2.2.
	Pavadinimas / modelis
	Nurodo tiekėjas. 
Tiekėjas taip pat turi pridėti gamintojo techninius dokumentus, katalogą, arba nuorodą į gamintojo svetainę (anglų / lietuvių kalba) ar kitus lygiaverčius įrodymus patvirtinančius siūlomų monitorių atitiktį visiems šios techninės specifikacijos reikalavimams. Pateiktuose dokumentuose tiekėjas privalo aiškiai pažymėti (pvz. paryškinimu ar kitu aiškiu būdu) konkrečius reikalavimus ir techninius parametrus, patvirtinančius atitiktį keliamiems reikalavimams.

	3.
	Ekranas

	3.1.
	Įstrižainė
	Ne mažesnė nei 48 colių.

	3.2.
	Raiška
	Ne mažesnė kaip 5120 x 1440.

	3.3.
	Forma
	Ultra plataus formato (Ultra-Wide) panoraminis.

	3.4.
	Kontrastas 
	Ne mažiau kaip 2000:1.

	3.5.
	Ryškumas 
	Ne mažiau nei 350 cd/m2.

	3.6.
	Atnaujinimo dažnis
	Ne mažesnis kaip 60 Hz.

	3.7.
	Spalvų spektras
	Ne mažiau kaip 99% sRGB.

	3.8.
	Atsako laikas
	Ne didesnis kaip 8 ms (GtG).

	3.9.
	Spalvų tikslumas
	Delta E ne didesnis kaip 2 (gamykliškai sukalibruotas).

	3.10.
	Kraštinių santykis
	32:9 arba platesnis.

	4.
	Jungtys

	4.1.
	Vaizdo 
	1) Ne mažiau kaip 1 × DisplayPort 1.4 arba naujesnė versija; 
2) ne mažiau kaip 2 × HDMI 2.0 arba naujesnė versija.

	4.2.
	Garso
	3,5 mm ausinių išvestis arba integruoti garsiakalbiai.

	4.3.
	USB
	Turi būti ne mažiau kaip 6 (šešios) USB jungtys, iš kurių:
1) bent 1 (viena) USB-C tipo jungtis, skirta kompiuterio ir monitoriaus sujungimui, kuri užtikrina vaizdo ir duomenų perdavimą bei maitinimą ne mažiau kaip 90 W;
2) Ne mažiau kaip 1 x USB-B (upstream) arba USB-C upstream
3) ne mažiau kaip 4 (keturios) jungtys USB-A tipo (USB 3.0 arba naujesnės versijos);
4) bent 1 (viena) standartinė USB C™ tipo jungtis, skirta keistis duomenimis ir pasižymintį atgaliniu suderinamumu su USB 2.0 atsižvelgiant į IEC 62680-1-3:2018 arba lygiavertį standartą.

	5.
	KVM ir funkcionalumas

	5.1.
	Integruotas KVM jungiklis
	Integruotas KVM (Keyboard-Video-Mouse) jungiklis, leidžiantis valdyti ne mažiau kaip 2 kompiuterius vienu klaviatūros ir pelės komplektu.

	5.2.
	PIP / PBP funkcija
	PIP (Picture-in-Picture) arba PBP (Picture-by-Picture) palaikymas

	5.3.
	Įvesties šaltinio aptikimas
	Automatinis įvesties šaltinio aptikimas

	5.4.
	Energijos taupymo režimas
	Automatinio apšvietimo reguliavimo funkcija (miego režimas po neaktyvumo).

	6.
	Montavimo standartas
	VESA montavimo palaikymas (100 x 100 mm arba 200 x 100 mm).

	7.
	Suderinamumas
	Suderinamas su Windows, macOS, Linux operacinėmis sistemomis. Plug-and-Play palaikymas (nereikalingas papildomas tvarkyklių diegimas).

	8.
	Komplektacija 

	8.1.
	Kabeliai
	1) Monitorius turi būti komplektuojamas su bent 1 (vienu) skaitmeniniu USB-C kabeliu(Ilgis – ne mažesnis kaip 1,5 m ir ne didesnis kaip 2,0 m), skirtu sujungimui su kompiuteriu;
2) HDMI arba DisplayPort laidas (Ilgis – ne mažesnis kaip 1,5 m ir ne didesnis kaip 2,0 m);
3) Maitinimo laidas (220 V, Europai).

	8.2.
	Stovas
	Monitorius turi būti komplektuojamas su stovu, kuris turi turėti šias reguliavimo funkcijas:
1) monitoriaus aukščio reguliavimą ne mažesniame kaip 100 mm diapazone;
2) monitoriaus pasvirimo kampo (angl. Tilt) reguliavimą nuo –5° iki +20°.

	8.3.
	Naudojimo dokumentacija
	Elektroninis naudojimo vadovas gamintojo svetainėje arba elektronine forma (lietuvių arba anglų kalba).

	9.
	Bendri reikalavimai
	Siūlomas monitorius turi būti visiškai naujas (ne renovuotas, ne atnaujintas). Tiekėjas pateikia oficialų gamintojo specifikacijos lapą.

	10.
	Aplinkos apsaugos reikalavimai

	10.1.
	Energetinio efektyvumo klasė
	Monitorius turi atitikti vieną iš dviejų aukščiausių energijos vartojimo efektyvumo klasių, prieinamų Lietuvos Respublikos rinkoje, pagal Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/2013.
Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti: 
a) Siūlomo (-ų) gaminio (-ių) galiojančią energijos vartojimo efektyvumo etiketę, suteiktą pagal ES energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo sistemos reglamentą (ES) 2017/1369, arba 
b) gaminio informacijos lapą, įrodantį, kad siūlomo gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė yra ne žemesnė nei reikalaujama, arba 
c) kitus lygiaverčius įrodymus. 

	10.2.
	Monitorių komponentuose draudžiamos medžiagos
	1) monitoriuose neturi būti gyvsidabrio. 
Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti: 
a) Ekologinį ženklą the Blue Angel arba Nordic Swan, arba kitą I tipo ekologinį ženklą (sertifikatą), kuris įrodytų, kad produkte nėra gyvsidabrio, arba 
b) gamintojo techninius dokumentus, arba 
c) gamintojo ar tiekėjo deklaraciją (pateikiant objektyvius įrodymus), arba 
d) kitus lygiaverčius įrodymus.
2) monitorių plastikinėse detalėse neturi būti naudojamos cheminės medžiagos, klasifikuojamos priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (OL 2008 L 353, p. 1): kancerogeninės (H350), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340), toksiškos reprodukcijai (H360F, H360FD, H360D, H360Df, H361f, H361fd, H360Df, H361d, H360Fd). 
Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti: 
a) Ekologinį ženklą European Ecolabel arba the Blue Angel, arba Nordic Swan, arba kitą  I tipo ekologinį ženklą (sertifikatą), kuris įrodytų, kad plastikinėse detalėse nenaudojamos nurodytos cheminės medžiagos, arba
b) gamintojo techninius dokumentus, arba 
c) gamintojo ar tiekėjo deklaraciją (pateikiant objektyvius įrodymus), arba 
d) kitus lygiaverčius įrodymus. 

	10.3.
	Antrinė pakuotė
	Jeigu siūlomi monitoriai, bus tiekiami ar perduodami Pirkėjui antrinėje pakuotėje, antrinė pakuotė turi būti laikytina perdirbama pakuotę pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytė (homogeniška) pakuotė, pagaminta iš vienos rūšies medžiagos:
	Eil. Nr.
	Pakuotės medžiaga
	Ženklinimas

	1.
	Stiklas
	GL (arba GL nuo 70 iki 79)

	2.
	Metalas
	FE (arba FE 40),
ALU (arba ALU 41)
Nuo 42 iki 49

	3.
	Popierius ar kartonas
	PAP (arba PAP nuo 20 iki 39)

	4.
	Medis ar kamštinė medžiaga
	FOR (arba FOR nuo 50 iki 59)

	5.
	Medvilnė ar džiutas
	TEX (arba TEX nuo 60 iki 69)

	6.
	Polietilentereftalatas
	PET arba PET 1

	7.
	Aukšto tankumo polietilenas
	HDPE (arba HDPE 2)

	8.
	Polivinilchloridas
	PVC (arba PVC 3)

	9.
	Žemo tankumo polietilenas
	LDPE (arba LDPE 4)

	10.
	Polipropilenas
	PP (arba PP 5)

	11.
	Polistirenas
	PS (arba PS 6)



Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis šiame punkte nustatyto reikalavimo dėl antrinės pakuotės (jeigu ji bus naudojama) todėl pasiūlymo teikimo metu iš Tiekėjo nereikalaujama pateikti jokių šio reikalavimo atitiktį pagrindžiančių dokumentų.
Sutarties vykdymo metu, jeigu prekės bus tiekiamos arba perduodamos Pirkėjui antrinėje pakuotėje, tokiu atveju Tiekėjas patiekdamas prekes Pirkėjui, privalės jam pateikti prekės (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) ir (ar) vienalytiškumą (homogeniškumą) patvirtinančius dokumentus: 
Tiekėjo ar gamintojo dokumentus, įrodančius, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos.

	11.
	Sertifikatai, kokybės reikalavimai
	Siūlomi monitoriai turi būti sertifikuoti Energy Star, arba EPEAT Gold, arba lygiaverčiais sertifikatais ir turi atitikti galiojančius TCO arba kitus lygiaverčius reikalavimus. Dėl atitikimo TCO standartui informacija pateikiama https://tcocertified.com/product-finder/
Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti sertifikatų kopijas ar kitus lygiaverčius įrodymus patvirtinančius siūlomų monitorių atitiktį nustatytam reikalavimui. Informacija apie sertifikavimą gali būti pateikta oficialiose gamintojo interneto svetainėse (kartu su pasiūlymu pateikti tikslią nuorodą ir įskaitomą interneto svetainės ekranvaizdį) arba pateikti sertifikatų kopijas.

	12.
	Garantinė techninė priežiūra

	12.1.
	Garantijos trukmė
	Ne trumpesnė kaip 36 mėn. garantija nuo monitorių perdavimo Pirkėjui.


	12.2.
	Garantijos sąlygos
	1) Garantijos galiojimo laikotarpiu gamintojas turi užtikrinti nemokamą dalių tiekimą ir nemokamus remonto darbus.



** Jeigu šioje Techninėje specifikacijoje  nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, sistema, principas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis - tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, principus, protokolus, standartus, sertifikatus, kilmes, gamybas, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis. Techninėje specifikacijoje nurodyti reikalavimai yra minimalūs, tiekėjas gali siūlyti aukštesnių ir geresnių parametrų pirkimo objektą. 
Jeigu apibūdinant pirkimo objektą šioje Techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.
______________




