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MODULINĖS KLASĖS NUOMOS PASLAUGAI  KELIAMI REIKALAVIMAI

I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

	Eil. Nr.
	Paslaugos pavadinimas
	Mato vnt.
	Mažiausias planuojamas kiekis
	Minimali paslaugos vertė, EUR (su PVM)

	1
	6 sujungtų konteinerių (modulinės klasės) nuoma su atvežimu ir išvežimu
	mėn.
	
12
	**,**



	Eil. Nr.
	Paslaugos pavadinimas
	Mato vnt.
	Didžiausias planuojamas kiekis
	Maksimali paslaugos vertė, EUR (su PVM)

	1
	6 sujungtų konteinerių (modulinės klasės) nuoma su atvežimu ir išvežimu
	mėn.
	
18
	**,**











ĮVAIRIŲ KONTEINERIŲ NUOMOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Bendrieji reikalavimai:
1.1. Šioje specifikacijoje pateikiami konteinerių nuomai keliami  reikalavimai. 
1.2. Tikslinė paskirtis: užsitikrinti laikinas sandėliavimo ir darbo vietas.
1.3. Konteinerių lygiavimas bei pakėlimas atliekamas tiekėjo lėšomis iš bendros sutarties vertės.
1.4. Tiekėjas, gavęs informaciją apie gedimus darbo valandomis dėl kurių konteineriai tinkamai nefunkcionuoja (elektros instaliacijos, vandens tiekimo, nuotekų, konteinerių ne sandarumo bei kitus) pašalinti per 24 val., ne darbo valandomis, pašalinti per 48 val. Visus gedimus, defektus, eksploatacinius nusidėvėjimus, gedimus paslaugos tiekėjas turi šalinti savo lėšomis.
1.5 Pristatymo terminas nuo užsakovo užsakymo pateikimo dienos - ne ilgiau kaip 10 darbo dienų.

II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI:
	Administracinės paskirties (biuro) konteineriui keliami reikalavimai:
1. Išoriniai išmatavimai pagal ISO 668:1995(E) (nominalūs), mm.: ilgis -6058, plotis -2438, aukštis- 2591;
2. Durų angos išmatavimai (nominalūs), mm.: plotis -810 (0 – 5) , aukštis - 2000 (0 – 5) ;
3. Konteineris gaminamas suvirinant plieno konstrukcijas (LST EN 287-1, LST EN 729-2), kurios užtikrintų atsparumą klimato poveikiams (atsparios korozijai), visos konstrukcijos detalės privalo būti padengtos antikorozine danga, nudažyta matine spalva;
4. Konteinerio vidus (sienos, lubos, grindys) turi būti apšiltintas termoizoliacine medžiaga, užtikrinant šilumos laidumą ne daugiau 0,25 W/m²K, ir padengtas (priklijuota, pritvirtinta ar pan.) lengvai išvaloma, drėgmei nepralaidžia, žmogaus sveikatai nekenksminga medžiaga;
5. Grindys turi būti padengtos neslidžia, atsparia mechaniniams poveikiams, lengvai valoma danga;
6. Durys turi būti apšiltintos termoizoliacine medžiaga. Duryse turi būti sumontuota spyna su užraktu ir rankena;
7. Konteineryje turi būti įrengtos 2 angos, skirtos elektros kabelių nutiesimui, dešinėje/kairėje šoninėje sienoje. Kiekviena anga turi būti įrengta 1 m atstumu nuo galinių sienų ir 30 cm aukštyje nuo grindų. Angų matmenys turi būti 200x300 mm (±10 mm). Angų viršutinėje dalyje turi būti ant vyrių įrengti dangčiai, kurie transportavimo metu turi sandariai užsidaryti;
8. Konteinerio išorėje sumontuota elektros pajungimo jungtis, kuri transportavimo metu sandariai uždengiama, maitinimo įtampa – 380-230 V;	
9. Konteineris turi turėti bent 1 langą, ne mažesni kaip 500 mm. x 750 mm., langas turi būti atidaromas;
10. Technologinės stogo konstrukcijos viršuje turi būti sumontuoti fitingai (ISO 1161), kurie privalo užtikrinti konteinerio saugą bei užtikrinti sandarumą. Krituliai nuo stogo turi nutekėti į vieną pusę skersai stogo padengimo;
11. Biuro konteineriai turi turėti galimybę būti sujungti, pašalinant viena arba kelias sienas, siekiant sukurti atvirą erdvę ar pritaikyti juos pagal specifinius poreikius.
12. Konteineriai turi būti suprojektuoti su galimybe sujungti juos per pagrindines nešančias sienas, užtikrinant jų struktūrinį stabilumą ir saugumą.
13. Konteineris turi turėti šildymo sistemą, kuri užtikrintų konteinerio viduje +21º C temperatūrą, esant išorinei oro temperatūrai iki -20º C. Konteinerio viduje turi būti įrengtas elektrinis  šildytuvas, ne silpnesnis kaip ≈1,5 KW su termoreguliatoriumi. Šildytuvai turi būti stacionariai pritvirtinti;
14. Konteineryje turi būti įrengta vėdinimo-ventiliacinė sistema, kuri atitiktų higienos normų reikalavimus. Turi būti įrengtas ≈2 KW šaldymo/šildymo galingumo kondicionierius, kuris turi būti pritvirtintas stacionariai. 
15. Konteineryje turi būti įrengta elektros saugos reikalavimus atitinkanti elektros ir įžeminimo instaliacija, žaibolaidis kurie užtikrintų konteinerinio namelio apšvietimą, šildymą bei saugų jo eksploatavimą. Turi būti įrengti, ne mažiau kaip 2  elektros kištukiniai lizdai su įžeminimo kontaktu. Ne mažiau kaip du dienos šviesos liuminescenciniai arba LED šviestuvai su  šviestuvų jungikliais. 
16. Konteineriai privalo turėti estetinę išvaizdą ir būti vienodo atspalvio.

Šešių konteinerių, sujungtų į vieną bendrą erdvę, (toliau – modulinė klasė) keliami reikalavimai:
1. Modulinės klasės konteineriai turi atitikti administracinės paskirties (biuro) konteineriams keliamus reikalavimus. 
2. Modulinės klasės konteineriai turi būti sujungti tarpusavyje (dviem eilėmis po tris konteinerius) naudojant tvirtas ir patikimas jungtis, leidžiančias sukurti vieną bendrą darbo erdvę be papildomų struktūrinių trukdžių ir kolonų. 
3. Modulinėje klasėje esantys šildymo ir kondicionavimo įrenginiai privalo užtikrinti galimybę bendroje erdvėje palaikyti +20º C (±2º C) temperatūrą visais metų laikais. 
4. Į modulinės klasės kainą privalo būti įskaičiuotos ir konteinerių pristatymo, montavimo/išmontavimo bei pasiėmimo išlaidos. 

























2.4. [bookmark: _GoBack] Įrenginių pristatymo vieta: Plento g. 24, Kaunas.
2.5.  Tiekėjas savo lėšomis konteinerių nuomos laikotarpiu turi atlikti visus garantinius remonto darbus, įskaitant su garantiniu remontu susijusias transportavimo išlaidas.

