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                                             TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA
1.1. Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas.
1.2. Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį. 
1.3. Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

2. PIRKIMO OBJEKTAS
2.1. Pirkimo objektas – traktorius su priedais ir susijusios paslaugos (toliau – Prekės).
2.2. Visi Prekės priedai (sniego peilis, sniego šluota) turi būti suderinami su pagal šią Sutartį tiekiamu traktoriumi ir montuojami ant jo, jeigu nenurodyta kitaip.
2.3. Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai ir (ar) kiekiui.
2.4. Prekių pristatymo, sumontavimo, mokymų vieta – Vilniaus universitetas, M. K. Čiurlionio g. 23 A, Vilnius.
1 lentelė. 
	Eil. Nr.
	Prekių pavadinimas
	Prekių kiekis ir mato vnt.
	Užsakymų teikimas
	Prekių pristatymo, sumontavimo, mokymų terminas nuo Sutarties įsigaliojimo  

	
	
	
	Taip (žymėti, jei Prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.)
	Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas Prekių kiekis)
	

	1.
	Traktorius ir susijusios paslaugos
	1 vnt. 
	☐	☒	 2 (du) mėn. 

	2.
	Sniego peilis
	1 vnt.
	
	
	

	3.
	Sniego šluota
	1 vnt.
	
	
	



2.5.  Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas Prekių kiekis ir (ar) apimtis yra tikslus(-i) ir vykdant Sutartį nesikeis.
2.6. Užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Prekės turi būti pristatytos ir sumontuotos, pravesti mokymai nedelsiant po Sutarties įsigaliojimo per 1 lentelėje nustatytą terminą.



3. REIKALAVIMAI PREKĖMS
3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.[footnoteRef:2] [2: Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t. y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):
neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;
panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;
numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;
nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.
Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.] 


2 lentelė.
	Eil.
Nr.
	Parametras**
	Reikalaujama reikšmė 
	Reikalaujamos reikšmės atitikimas
(Tiekėjas nurodo siūlomos Prekės techninius parametrus arba pažymi „TAIP/NE“, priklausomai nuo reikalavimo pobūdžio. Jei reikalavimas kiekybinis (pvz., galia, svoris, matmenys), Tiekėjas privalo įrašyti konkrečią reikšmę. Jei reikalavimas yra kokybinis arba loginis (pvz., suderinamumas, funkcionalumas), tiekėjas pažymi „TAIP/NE“)
	Techniniai dokumentai ** – gamintojo katalogas ar Prekės aprašymas, internetinė nuoroda į gamintojo psl., dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., arba ekrano nuotrauka, pažymint vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai
(pildo Tiekėjas)

	Objekto pavadinimas. Traktorius su priedais ir susijusios paslaugos

	1.
	TRAKTORIUS SU PRIEDAIS
	Nurodyti siūlomą modelį, gamintoją, komplektaciją (pildo Tiekėjas)

	1.1.
	Traktorius turi būti naujas (nenaudotas), pagamintas ne anksčiau kaip 2024 m., ratinis. 
Traktorius turi būti serijinis, ne modifikuotas, ne eksperimentinis.
	Būtina
	
	

	1.2.
	Traktorius turi būti registruotina kelių transporto priemonė, priskiriama žemės ūkio ar miškų transporto priemonių kategorijai pagal Reglamentą (ES) Nr. 167/2013 arba lygiavertį, ir turėti gamintojo išduotą ES tipo patvirtinimo sertifikatą (Certificate of Conformity – CoC) arba lygiavertį dokumentą. Traktorius turi būti tinkamas registruoti ir eksploatuoti Lietuvos Respublikos keliuose pagal galiojančius teisės aktus*
	Būtina.
Atitiktis tikrinama sutarties vykdymo metu, pateikiant CoC arba lygiavertį dokumentą
	TAIP/NE
	Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama

	1.3.
	Tiekėjas turi užtikrinti traktoriaus garantinį remontą ir techninį aptarnavimą gamintojo įgalioto serviso pajėgumais*
	Būtina.
Sutarties vykdymo metu Tiekėjas pateikia serviso kontaktus, adresą ir informaciją, kad servisas yra įgaliotas aptarnauti siūlomą traktoriaus modelį
	TAIP/NE
	Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama

	1.4.
	Traktoriaus paskirtis*
	Traktorius turi būti suderinamas su sniego peiliu ir sniego šluota, montuojamais ant traktoriaus, be poreikio keisti traktoriaus konstrukciją ar atlikti papildomus montavimo darbus
	TAIP/NE
	Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama

	1.5.
	Darbinis svoris
	Pilnai sukomplektuoto su kabina traktoriaus standartinis konstrukcinis svoris – ne daugiau kaip 1400 kg
	
	

	1.6.
	Įrengtas valstybinio registracijos numerio tvirtinimo kronšteinas su apšvietimu*

	Būtina
	TAIP/NE
	Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama

	1.7.
	Dyzelinis variklis, paleidžiamas starteriu, atitinkantis ne žemesnius kaip Stage V taršos reikalavimus, arba lygiavertis
	Būtina
	
	

	1.8.
	Galia
	Nominali (vardinė) variklio galia – ne mažiau kaip 18 kW. Variklis – ne mažiau kaip 3 cilindrų. Variklio darbinis tūris – ne mažiau kaip 1300 cm³
	TAIP/NE
	Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama

	1.9.
	Pravažumas
	Abu varantieji tiltai (4WD)
	
	

	1.10.
	Abiejų tiltų padangų protektorius – žemės ūkio / komunalinio tipo protektorius, užtikrinantis sukibimą ant sniego ir kietų dangų. Priekinių ratų dydis – ne mažiau kaip 240/60 R12. Galinių ratų dydis – ne mažiau kaip 280/70 R18
	Būtina
	
	

	1.11.
	Pavarų dėžė
	Mechaninė arba lygiavertė 
	
	

	1.12.
	Pavarų skaičius
	Ne mažiau 9 pirmyn ir 9 atgal
	
	

	1.13.
	Maksimalus judėjimo greitis
	Ne mažiau kaip 20 km/val.
	
	

	1.14.
	Hidraulinio siurblio našumas
	Darbinis siurblys – ne mažiau kaip 19 l/min.; vairo stiprintuvo siurblys – ne mažiau kaip 14 l/min.
	
	

	1.15.
	Prošvaisa su sumontuotais perkamais ratais
	Ne mažiau kaip 300 mm
	
	

	1.16.
	Darbiniai stabdžiai
	"Šlapio" tipo (arba lygiaverčiai konstrukciniai sprendimai)
	
	

	1.17.
	Stovėjimo stabdis
	Valdomas mechaniškai arba elektrohidrauliškai
	
	

	1.18.
	Galios tiekimo velenas (GTV)
	Galinis GTV greitis – ne mažiau kaip 540 aps/min; GTV valdymas – mechaniškai valdomas, arba lygiavertis
	
	

	1.19
	Išvadų kiekis
	Ne mažiau kaip viena hidraulinė pora gale
	
	

	1.20
	Galinė trijų taškų pakaba

	Ne mažiau kaip 800 kg kėlimo galios, 1-os kategorijos
	
	

	1.21.
	Priekinė pakaba
	Ne mažiau kaip 500 kg kėlimo galios
	
	

	1.22.
	Šildymas
	Įrengta kabinos šildymo sistema, arba lygiavertė
	
	

	1.23.
	Langų valytuvai*
	Įrengtas elektrinis priekinio lango valytuvas su apiplovimu ir galinio lango valytuvas
	TAIP/NE
	Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama

	1.24.
	Natūralus vėdinimas*
	Atidaromas galinis kabinos langas ir įrengtas elektrinis ventiliatorius kabinoje, arba lygiavertė vėdinimo sistema
	TAIP/NE
	Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama

	1.25.
	Kabina*
	Įrengta gamintojo numatyta uždara kabina. Saugi ir komfortabili, 
atitinkanti ES teisės aktų reikalavimus, taikomus tokio tipo mobiliajai technikai, įskaitant ergonomikos, saugos ir triukšmo ribinių verčių reikalavimus
	TAIP/NE
	Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama

	1.26.
	Galinio vaizdo veidrodžiai*
	Įrengti galinio vaizdo veidrodžiai abiejuose kabinos šonuose ir viduje kabinoje, užtikrinantys  kliūčių stebėjimą darbo ir važiavimo metu ir saugų transporto priemonės eksploatavimą.Leidžiami lygiaverčiai matomumo užtikrinimo sprendimai
	TAIP/NE
	Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama

	1.27.
	Sėdynės
	Operatoriaus sėdynė reguliuojama (aukštis ir atlošo padėtis) ir su saugos diržu, užtikrinančiu saugų darbą. Leidžiami lygiaverčiai ergonomikos ir saugos sprendimai
	TAIP/NE
	

	1.28.
	Radijo imtuvas*
	Gamintojo numatytas ir įrengtas radijo imtuvas
	TAIP/NE
	Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama

	1.29.
	Operatoriaus darbo vietos plotis
	Grindų lygyje – ne mažiau kaip 100 cm, užtikrinant ergonomišką ir saugią operatoriaus darbo vietą
	
	

	1.30.
	Apšvietimas*


	Traktorius turi būti parengtas darbui gatvėse ir tamsiu paros metu pagal KET reikalavimus, įrengiant: 
– darbinį apšvietimą priekyje ir gale; 
– gabaritinius žibintus; 
– posūkių žibintus; 
– stabdžių (stop) žibintus; 
– įspėjamąjį švyturėlį. 
Leidžiami lygiaverčiai apšvietimo ir signalizavimo sprendimai
	TAIP/NE
	Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama

	1.31.
	Darbo zonos apšvietimas*
	Įrengti darbiniai žibintai – ne mažiau kaip 6 vnt., išdėstyti taip: 
– ant variklio dangčio priekyje 2 vnt.; 
– ant traktoriaus kabinos priekyje ne mažiau kaip 2 vnt.; 
– ant traktoriaus kabinos gale ne mažiau kaip 2 vnt.. Leidžiami lygiaverčiai darbo zonos apšvietimo sprendimai 
	TAIP/NE
	Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama

	1.32.
	Plotis
	Su nurodytomis padangomis – ne mažiau kaip 110 cm ir ne daugiau kaip 125 cm, užtikrinant stabilų darbą ir tinkamą šlavimo mechanizmo veikimą. Leidžiami lygiaverčiai konstrukciniai sprendimai, užtikrinantys reikalaujamą plotį
	
	

	1.33.
	Maksimalus leidžiamas priekinės ašies apkrovimas
	Ne mažiau kaip 650 kg
	
	

	1.34.
	Maksimalus leidžiamas galinės ašies apkrovimas
	Ne mažiau kaip 1200 kg
	
	

	1.35.
	Registracija*
	Traktorius turi būti pateikiamas su visais registravimo dokumentais, reikalingais eksploatuoti ir registruoti Lietuvoje. Tiekėjas savo lėšomis užregistruoja traktorių perkančiosios organizacijos vardu ir išima valstybinius numerius
	TAIP/NE
	Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama

	1.36.
	Darbutojų apmokymas*
	Tiekėjas privalo užtikrinti Perkančiosios organizacijos darbuotojų apmokymą darbui su traktoriumi. Apmokymai atliekami Prekių pristatymo vietoje. Apmokomi ne mažiau kaip 2 Perkančiosios organizacijos darbuotojai vienam traktoriui
	TAIP/NE
	Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama

	1.37.
	Traktoriaus garantija*
	Ratiniam traktoriui suteikiama ne mažesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėn. arba 1500 moto valandų garantija (kas sueina greičiau), skaičiuojant nuo Prekės pristatymo ir priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos
	TAIP/NE
	Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama.



	2.
	SNIEGO PEILIS
	
	
	

	2.1.
	Tiesus
	Montuojamas ant priekinės pakabos
	
	

	2.2.
	Darbinis plotis
	Ne mažiau 1500 mm
	
	

	2.3.
	Darbinis plotis pasukus, siauriausioje padėtyje
	Ne mažiau 1300 mm
	
	

	2.4.
	Svoris
	Ne daugiau 150 kg
	
	

	2.5.
	Galimybė 

	Sniego peilį naudoti ir fiksuotoje, ir plaukiojančioje darbinėje pozicijoje

	
	

	2.6.
	Sniego peilio garantija*
	Sniego peiliui suteikiama ne mažesnė kaip 12 (dvylikos)mėn. garantija, skaičiuojant nuo Prekės pristatymo ir priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos
	TAIP/NE
	Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama

	3.
	SNIEGO ŠLUOTA
	
	
	

	3.1.
	Padėtis
	Montuojama ant galinės pakabos
	
	

	3.2.
	Darbinis plotis
	Ne daugiau 1250 mm
	
	

	3.3.
	Darbinis plotis siauriausioje padėtyje pasukus
	Ne mažiau 1200 mm
	
	

	3.4.
	Svoris
	Ne daugiau 150 kg
	
	

	3.5.
	Išorinis gabaritinis ilgis-plotis
	Plotis – ne daugiau 1400 mm, ilgis – ne daugiau 1500 mm
	
	

	3.6.
	Sniego šluotos garantija*
	Sniego šluotai suteikiama ne mažesnė kaip 12 (dvylikos) mėn. garantija, skaičiuojant nuo Prekės pristatymo ir priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos
	TAIP/NE
	Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama



** Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus simboliu *, patikimai patvirtinančius dokumentus, pvz., gamintojo Prekės aprašymas, internetinė nuoroda į gamintojo psl. arba kiti lygiaverčiai dokumentai (tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, pateikti gamintojo parengtus katalogus ir (ar) gamintojo parengtus siūlomos technikos techninių charakteristikų aprašymus su vertimu į lietuvių ir (arba) anglų kalbą, arba kitus lygiaverčius dokumentus).

4. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI
4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.1 ir 6 punktu, XI skyriaus „VIEŠŲJŲ ERDVIŲ, ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ PRIEŽIŪRA IR TVARKYMAS“ 14.1.3 papunkčiu ir II skyriaus „PAKUOTĖS“ reikalavimais.

	Reikalavimas 
	Reikalaujami dokumentai  
	Reikalaujamų dokumentų atitikimas 
(pildo Tiekėjas)

	Traktoriui: 
Traktorius turi atitikti ne žemesnius kaip V etapo (Stage V) išmetamųjų teršalų ribinių verčių reikalavimus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1628.
	a) gamintojo atitikties deklaracija; arba 
b) ES tipo patvirtinimo sertifikatas; arba 
c) gamintojo techninė dokumentacija; arba 
d) kiti lygiaverčiai įrodymai, patvirtinantys atitiktį Stage V reikalavimams. 
(Dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu)
	

	Pakuotėms: 
Jeigu Prekės tiekiamos ar perduodamos pirkimo vykdytojui antrinėje pakuotėje[footnoteRef:3], antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pagal LR mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. [3:  Grupinė, arba antrinė, pakuotė – pakuotė, kurioje vartotojams ar gaminio naudotojams pateikiama tam tikra grupė prekinių vienetų ar kuri naudojama prekių atsargoms papildyti. Grupinę pakuotę galima pašalinti nepažeidus gaminio (Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 5 dalis).] 

Šis reikalavimas taikomas tik tuo atveju, jei prekės faktiškai tiekiamos antrinėje pakuotėje.
	Jei Tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir reikalavimą dėl antrinės pakuotės (jeigu ji bus naudojama), tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami. Sutarties vykdymo metu, jeigu Prekės yra tiekiamos arba perduodamos antrinėje pakuotėje, tokiu atveju Tiekėjas patiekdamas Prekes Pirkėjui, turi pateikti Prekės (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) patvirtinančius dokumentus nurodytus Sutartyje.

(Dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami)
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