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 PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ TECHNINĖ UŽDUOTIS

	1. STATYTOJAS:
	Alytaus rajono savivaldybė, juridinio asmens kodas 188718528

	2. UŽSAKOVAS:
	Alytaus rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188718528

	3. RANGOVAS
	Viešojo pirkimo būdu atrinktas Rangovas

	4. OBJEKTO PAVADINIMAS:
	Autobusų sustojimo aikštelės Alytaus k., Alovės sen. Alytaus r. sav. (koordinatės X: 6028658 Y: 506057) statybos darbai

	5. ŽEMĖS SKLYPO UNIKALUS NUMERIS
	4400-5755-5907

	6. STATYBOS RŪŠIS
	Paprastasis remontas

	7. STATINIO KATEGORIJA:
	Nesudėtingasis statinys

	8.   REIKALAVIMAI DARBŲ VYKDYMUI IR STANDARTAMS
	8.1. Darbai turi būti atlikti vadovaujantis LR Statybos įstatymu, galiojančiais statybos techniniais reglamentais (STR), Kelių techniniais reglamentais (KTR), kelių statybos normatyviniais dokumentais (ĮT ASFALTAS, ĮT SBR, TRA SBR, ĮT VŽ, TRA VŽ, KET, PĮT KŽA ir kt.) bei šioje techninėje užduotyje nustatytais reikalavimais.
8.2. Visi gaminiai, medžiagos ir įranga turi atitikti LR ir ES normatyvinių dokumentų reikalavimus, turėti atitikties ir eksploatacinių savybių deklaracijas, gamintojo rekvizitus bei specifikacijas. Įspėjamieji trinkelės paviršiai privalo atitikti asmenų su negalia judėjimo reikalavimus.
8.3. Paviljonas
Autobusų laukimo paviljonas skirtas keleivių apsaugai nuo kritulių ir saulės poveikio. Paviljonas turi būti surenkamos konstrukcijos, tinkamas eksploatuoti lauko sąlygomis. Paviljono konstrukcija gali būti pritaikoma įvairiems matmenims ir komplektacijoms pagal projekto sprendinius.
8.4. Konstrukcija 
Paviljono laikančioji konstrukcija turi būti pagaminta iš plieninių karštai cinkuotų elementų. Konstrukcijų cinkavimas turi atitikti standarto EN ISO 1461 reikalavimus. Konstrukcijos paviršiai papildomai dažomi milteliniu būdu pagal EN ISO 12944 reikalavimus, minimalus dažų dangos storis – ne mažesnis kaip 80 µm. Dažymo sistema turi turėti „QUALICOAT“ sertifikatą arba lygiavertį. Konstrukcijos spalva parenkama pagal RAL spalvų paletę.
Paviljono konstrukcija turi būti surenkama ir sujungiama varžtiniais sujungimais, užtikrinant galimybę pažeistus elementus pakeisti nekeičiant visos konstrukcijos.
8.5. Stogas
Paviljono stogo danga – ne plonesnis kaip 6 mm storio tamsintas kanalinis polikarbonatas arba lygiavertė medžiaga, atspari atmosferos poveikiui ir ultravioletiniams spinduliams.
8.6. Sienos
Galinės ir šoninės sienos užpildomos ne plonesniu kaip 6 mm storio grūdintu stiklu arba kita lygiaverte medžiaga pagal projekto sprendinius.
8.7. Suoliukas
Visi autobusų laukimo paviljonai turi būti komplektuojami su integruotu suoliuku. Suoliukas įrengiamas per visą galinės sienos ilgį ..
8.8. Suoliuko konstrukciją sudaro:
sėdimoji dalis iš trijų medinių lentų;
viena medinė lenta nugaros atramai.
Vienos lentos plotis – 100 mm, storis – ne mažesnis kaip 35 mm.
Medinės dalys turi būti impregnuotos ir lakuotos, pritaikytos eksploatacijai lauko sąlygomis. Suoliuko sėdimoji dalis ir nugaros atrama tvirtinamos prie metalinių laikiklių, kurie tvirtinami prie paviljono konstrukcijos.
8.9. Tvirtinimas
Paviljonas turi būti komplektuojamas su reguliuojamo aukščio montavimo kojomis, skirtomis montavimo darbams palengvinti ir konstrukcijos aukščiui reguliuoti.
Montavimo kojos techniniai parametrai:
reguliuojamos kojos aukštis – 200 mm;
vamzdžio matmenys – 42,4 × 2,9 mm;
ne mažiau kaip trys ankeravimo prie pagrindo vietos;
atstumas tarp ankeravimo skylių – 140 mm.
Paviljono tvirtinimo sprendiniai turi užtikrinti konstrukcijos stabilumą ir saugų eksploatavimą.
8.10 Šiukšlių dėžė
Betoninė lauko šiukšlių dėžė su stogeliu. Korpusas gaminamas iš betono, kurio klasė ne žemesnė kaip C40. Paviršius dekoruojamas skaldele, įlieta gamybos metu. Stogelis gaminamas iš cinkuoto ir milteliniu būdu dažyto plieno.
Matmenys:
Ilgis/plotis - 45 x 45 cm
Šiukšliadėžės aukštis - 60 cm
Aukštis su stogu - 80 cm
Svoris - 130 kg.
Cinkuoto plieno įdėklas, kurio talpa 45 litrai
Šiukšliadėžė montuojama laisvai pastatant ant kieto pagrindo.

	9.   PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ APIMTYS
	Pagal pateiktą darbų kiekių žiniaraštį DKŽ




10. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAS                  10.1. Darbų atlikimo terminas 3 mėn. , pratęsimo galimybė 1 mėn.

Parengė:

Komunalinio ūkio ir žemės ūkio skyriaus vyr. specialistas                 Egidijus Funkas
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