[bookmark: _Toc124404956]Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

3D SKENAVIMO IR JUDESIO FIKSAVIMO ĮRANGA

BENDRIEJI REIKALAVIMAI
Kauno technologijos universitetas (toliau – KTU/Perkančioji organizacija/Pirkėjas) įgyvendina projektą „ATHENA – dinamiškas heterogeninių žmogaus ir roboto komandų bendradarbiavimo modelis, skirtas įgūdžiams tobulinti, reikalingiems dirbti pavojingose realiose sąlygose“ (projekto Nr. 10-093-K-0068). Projektas bendrai finansuojamas 2021-2027 m. Europos sąjungos fondų investicijų programos, Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ priemonių ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Įgyvendinant projektą   vykdomas  viešasis pirkimas 3D skenavimo ir judesio fiksavimo įrangai įsigyti. 
Pirkimo objektas – 3D skenavimo ir judesio fiksavimo įranga (toliau prekės). 
Pirkimo objektas skaidomas į 2 (dvi) dalis: 
I pirkimo dalis: didelio nuotolio lazerinis 3D skaitytuvas, skirtas didelio tikslumo vaizdams;
II pirkimo dalis: žmogaus judesių fiksavimo įrangos komplektas. 
Pirkimo objekto pagrindinis kodas pagal Bendrą viešųjų pirkimų žodyną: 38520000-6, skaitytuvai. 
Maksimali pirkimui skirtų lėšų suma – 80 157,00 Eur (aštuoniasdešimt tūkstančių šimtas penkiasdešimt septyni eurai Eur, 00 ct) be PVM:
Maksimali I-ai d. skirta lėšų suma: 68 750,00 Eur (šešiasdešimt aštuoni tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt Eur, 00 ct) be PVM. 
Maksimali II-ai d. skirta lėšų suma: 11 407,00 Eur (vienuolika tūkstančių keturi šimtai septyni Eur, 00 ct) be PVM. 
Šis prekių pirkimas apima: 
· detaliose techninėse specifikacijose aprašytos įrangos įsigijimą; 
· įrangos pristatymą, sumontavimą, įdiegimą.
Į prekių kainą privalo būti įskaičiuotos visos nurodytos (pristatymo, sumontavimo, įdiegimo), ir kitos su prekių tiekimu susijusios išlaidos, taip pat visi reikalingi mokėti mokesčiai, jei tokių būtų.
Prekės turi būti pristatytos tiekėjo transportu, sumontuotos Kauno technologijos universiteto patalpose, Studentų. g. 50, Kaune arba kitame atsakingo už sutarties vykdymą KTU darbuotojų nurodytame KTU padalinyje Kaune.
Kartu su pristatyta įranga turi būti pateikiamos darbo ir / ar eksploatavimo ir / ar priežiūros naudojimosi vadovas (instrukcijos) lietuvių ir / ar anglų kalba.
Įsigyta įranga bus priimama iš tiekėjo tik tada, kai visa įsigyta įranga bus visiškai veikianti perkančiosios organizacijos patalpose, išbandyta, pademonstruotas įrangos veikimas ir valdymo funkcionavimas. 
Sutartyje Tiekėjo numatytų įsipareigojimų atlikimo terminas – ne vėliau kaip iki 2026 m. gruodžio 7 d.
Visai įrangai ir ją sudarančioms atskiroms prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 12 mėnesių garantija. Tiekėjas privalo su parduodamomis prekėmis perduoti Prekių garantiją patvirtinančius dokumentus. Tiekėjas įrangos naudojimo vietoje turės užtikrinti parduotos įrangos garantinę priežiūrą ir garantinį remontą.
Garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo ne ilgiau kaip per 20 darbo dienų nuo rašytinio pranešimo apie gedimą dienos pašalinti gedimą, o jei to neįmanoma atlikti vietoje, išsiųsti remontuoti tiekėjui ir pateikti Perkančiosios organizacijos atsakingam už sutarties vykdymą asmeniui išsiuntimo dokumentų kopiją. Tiekėjas privalo  užtikrinti, kad (įrenginio išsiuntimo remontuoti atveju) trūkumai būtų pašalinti per objektyviai trumpiausią terminą, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo Pirkėjo rašytinio pranešimo apie gedimą dienos, išskyrus atvejus, kai Šalys raštu susitaria dėl kito termino.
Garantiniu laikotarpiu tiekėjas turi užtikrinti pirkėjui konsultacijų teikimą telefonu arba nuotoliniu būdu (el. paštu ar kitokiomis nuotolinio vaizdo ir (ar) garso ryšių priemonėmis  ir (ar) kitomis elektroninių ryšių technologijų priemonėmis) pagal poreikį. 
Kartu su Pasiūlymu Tiekėjas privalo pateikti siūlomos įrangos techninių charakteristikų / parametrų reikšmes pagrindžiančius dokumentus ir/ar brošiūras ir/ar informacinius lapelius ir/ar kitą informacinę medžiagą ir/ar nuorodas į šiuos dokumentus lietuvių ir / ar anglų kalba (nuorodas į gaminio pasą, bukletą ar internetinio puslapio adresą, kuriuose Perkančioji organizacija galėtų patikrinti siūlomo gaminio charakteristikas arba pateikti atitinkamos informacijos dokumento skenuotą versiją).
Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.
Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“ ir reiškia, kad pirkėjas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių prekių įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga. 
[bookmark: _Hlk161402181]Perkančioji organizacija vykdo „Žaliąjį pirkimą“ ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-401  „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai sąrašų, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 4.4.4.4. punktu, nustato šį aplinkos apsaugos kriterijų:
Perkamos Prekės turi būti ilgaamžės, funkcionalios, ji ar jų sudedamosios dalys turi tikti naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos  ir (ar) pakeičiamos.
Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių. 

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: 
Gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginė produkto deklaracija, įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, prekės atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. 




PAPILDOMI REIKALAVIMAI

Sutarčių vykdymui  taikomi aplinkos apsaugos kriterijai/reikalavimai:
1. Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 10:00 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 10:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. 
2. [bookmark: _Hlk142647099]Viešojo pirkimo ir sutarčių vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis   priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.);
3. Visa dokumentacija susijusi su Sutarčių vykdymu teikiama Pirkėjui ir Tiekėjui elektorinėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.);
4.  Sutartys bus pasirašomos tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu);
5. Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui.


DETALIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
1 pirkimo dalis

Didelio nuotolio lazerinis 3D skaitytuvas, skirtas didelio tikslumo erdviniams vaizdams fiksuoti

	[bookmark: _Hlk234921813]Eil. Nr.
	Techninis parametras
	Reikalaujami techniniai rodikliai
	Siūlomų prekių konkretūs techniniai parametrai, tiksli nuoroda kuriame prisegtame dokumente ir jo puslapyje yra pateikta informacija apie prekę
(pildo tiekėjas)

	1. 
	Skenerio tipas
	3D Skeneris
	Gamintojas ir modelis (įrašyti)

	2. 
	Skenavimo technologija   lazeris.
	Turi būti.
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	3. 
	Lazerio klasė
	Ne blogiau kaip 1 klasė.
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	4. 
	Skanerio darbinis laukas
	Horizontaliai ne mažiau kaip 360 laipsnių ir vertikaliai ne mažiau kaip 300 laipsnių.
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	5. 
	Lazerio bangos ilgis
	Ne mažiau kaip 1540nm.
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	6. 
	Skenavimo atstumas
	Ne mažiau kaip 125m.
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	7. 
	3D taško tikslumas.
	Ne didesnis kaip 2,0mm @10m.
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	8. 
	Kampinis tikslumas.
	Ne didesnis kaip 19 arcsekundės.
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	9. 
	Diapazono triukšmas 
	Ne didesnis kaip 0,5mm @10m
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	10. 
	Spalvų atvaizdavimas
	Ne mažiau kaip 3 pilnai integruotos kameros su ne mažiau kaip 35 megapikseliais bendroje sumoje
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	11. 
	Palaikomi failų formatai
	Ne mažiau kaip: PTG, E57, RCP import, LAS, JPG, BMP, PNG, MP4,WMV, PDF, TXT, CMI.
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	12. 
	Skenavimo greitis.
	Ne mažiau kaip 1 900 000 taškų/1s.
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	13. 
	Geolokacijos davikliai
	Ne mažiau kaip Altimeter, Compass, GNSS
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	14. 
	Trikojis stovas
	Turi turėti teleskopinį lengvo lydinio trikojį stovą ant kurio būtų tvirtinamas 3D skenavimo įrenginys. Trikojo stovo maksimalus aukštis ne mažesnis kaip 1,6 m.
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	15. 
	Transportavimo lagaminas.
	Turi turėti vibracijai atsparų kietą transportavimo lagaminą.
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	16. 
	Ilgalaikė 3D skenerio kalibracija.
	Turi būti.
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	17. 
	Įkraunamos ličio baterijos su veikimo laiku ne mažiau kaip 3,5val.
	Ne mažiau kaip 2vnt.
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	18. 
	Tiesioginė laidinė jungtis su kompiuteriu.
	Turi būti.
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	19. 
	Skenerio svoris kartu su baterija ne didesnis nei 5,5kg.
	Turi būti.
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	20. 
	Skenerio išoriniai matmenys:
ne daugiau kaip 130 mm x 250 mm x 240 mm.
	Turi būti.
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	21. 
	Programinė įranga su 2 metų nemokamais programinės įrangos atnaujinimais. Programinė įranga privalo būti to paties gamintojo kaip ir įranga.
Programinės įrangos funkcijos turi būti pasiekiamos tik su šia viena pateikiama programine įranga (to paties gamintojo kaip ir įranga), be jokių papildomų kitų programų prijungimų. Programinės įrangos funkcijos turi apimti ne mažiau kaip:
1. -3D tinklelio (trikampiais padalinto paviršiaus, mesh) kūrimas  iš taškų debesies ir apjungimas į vientisą objektą.
1. -Automatinis tinklelio (mesh) taisymas.
1. -Tinklelio redagavimas ir glotninimas.
1. -Matavimo ir deviacijos analizės įrankiai ne mažiau kaip: mesh su CAD palyginimas, paviršių nuokrypių analizė.
1. -Galimybė išsaugoti duomenis įvairiais 3D failų formatais, ne mažiau kaip: stl,obj, step, iges, E57, ptx, wrl, parasolid (X_T/X_B).
1. -3D vaizdų koregavimas, transformavimas, jungimas, sugretinimas uždėjimo būdu, paruošimas spausdinimui, objektų matavimas, taškų žymėjimas.
1. -AI fotogrametrija.
1. -Atvirkštinės inžinerijos įrankiai ne mažiau kaip: plokštumų kūrimas, ašių kūrimas, sferų atpažinimas, kūgių atpažinimas, cilindrų atpažinimas

	Turi būti.
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	Bendri reikalavimai:

	22. 
	Įrangos naudojimosi instrukcija (Lietuvių ar anglų kalba).
	Dokumentai pateikiami pristatant įrenginį.
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	23. 
	Įrangos instaliavimas, pajungimas ir apmokymas dirbti su įranga ir pritaikyti ją praktikoje. Tiekėjas įsipareigoja apmokyti personalą (ne mažiau kaip 4 asmenis) dirbti su  įranga bei suteikti bazines žinias apie įrangos technines panaudojimo galimybes. Mokymai turi vykti pirkėjo paskirtoje auditorijoje. Mokymų trukmė – ne mažiau 4 val.  pagal iš anksto suderintą grafiką.
	Turi būti.
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.




2 dalis
[bookmark: _Hlk235001603]Žmogaus judesių fiksavimo įrangos komplektas

	Eil. Nr.
	Techninis parametras
	Reikalaujami techniniai rodikliai
	Siūlomų prekių konkretūs techniniai parametrai, tiksli nuoroda kuriame prisegtame dokumente ir jo puslapyje yra pateikta informacija apie prekę
(pildo tiekėjas)

	1. 
	Įrangos tipas
	Žmogaus judesių fiksavimo įrangos komplektas
	Gamintojas ir modelis

	2. 
	Judesių fiksavimas
	Įranga turi užtikrinti žmogaus viso kūno judesių fiksavimą, pirštų judesių fiksavimą bei veido mimikų fiksavimą.
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	3. 
	Kūno judesių fiksavimas
	Turi būti naudojami ne mažiau 15 vnt. bent 9 laisvės laipsnių jutikliai, užtikrinantys 1 laipsnio paklaidą trijų dimensijų erdvėje,
kūno judesiai fiksuojami bent 200 FPS dažniu, vėlinimas ne daugiau 18 ms
Aukščio sekimas palaikantis daugiapakopį judėjimą, skirtą sekti judesius laiptais, kopėčiomis ir panašiuose lygių lauko pokyčiuose.
Akselerometras iki 16G
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	4. 
	Plaštakos judesių fiksavimas
	Turi būti naudojami ne mažiau 5vnt. bent 6 laisvės laipsnių jutikliai, užtikrinantys 1 laipsnio paklaidą trijų dimensijų erdvėje,
plaštakos judesiai fiksuojami bent 250 FPS dažniu, vėlinimas ne daugiau 18 ms
Akselerometras iki 8G.
Energijos sunaudojimas ne daugiau 280mA
Pirštinės dydis L dydžio.
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	5. 
	Mimikos judesių fiksavimas
	Mimikos judesiai fiksuojami ant aktoriaus galvos tvirtinamos kameros pagalba, kurios parametrai ne blogesni nei:
reguliuojamas ir paminkštintas laikiklis, kad saugiai tiktų bet kokio dydžio suaugusiojo galvai,
spalvoto vaizdo kamera 1600x1200 taškų 60 kadrų per sek., integruoti baltos šviesos reguliuojamo intensyvumo diodai veido apšvietimui
integruotas mikrofonas, svoris su galvos laikikliu nedidesnis kaip 250g.
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	6. 
	Veikimo atstumas
	Neblogiau kaip: judesių fiksavimas iki 100 m atstumu, o padidinto tikslumo pirštų padėties fiksavimas (kartu su komplektuojamu žemo dažnio elektromagnetinio lauko siųstuvu) iki 2m spinduliu nuo EMF siųstuvo.
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	7. 
	Jungiamumas
	Ne prasčiau kaip IEEE 802.11 b/g/n arba naujesnis 
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	8. 
	Maitinimas
	Kostiumas pritaikytas naudoti su išorine baterija turinčia USB-A arba lygiavertį jungties tipą.
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	9. 
	Kostiumas
	Turi būti pateikti bent 3 kostiumų dydžiai tinkami dėvėti skirtingų apimčių žmonėms (S, M ir L). Kostiumai turi būti pritaikyti skalbimui.
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	10. 
	Programinė įranga
	Ne prasčiau kaip: Neribotas projektų palaikymas;
Galimybė eksportuoti animacijas į kelis skeleto tipus ir formatus, tiesioginis judesio duomenų perdavimas į Blender. Paruošti filtrai, kad sušvelnintumėte judesius, pataisytų pėdų kontaktą ir kelių lenkimą. Galimybė reguliuoti pečių aukštį, kaklo poslinkį ir atspindėjimą. 
Turi būti suderinamas su Blender, Unreal, Unity platformomis.
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	11. 
	Palaikymas
	Turi būti pateikiama su nemažesniu kaip 36 mėnesių gamintojo programinės įrangos palaikymo planu, užtikrinančiu programinės įrangos atnaujinimą bei išplėstinį palaikymą (palaikymo komandos atsakymo laikas iki 48 val.). 
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	12. 
	Saugaus naudojimo ir elektromagnetinio suderinamumo patvirtinimas
	Ne mažiau kaip šių saugumo standartų (arba lygiaverčių) laikymasis (pridedami sertifikatai):
RF bandymai: EN 300 330 v2.1.1 21–23 kHz magnetiniam siųstuvui EMC bandymai: EN55032:2015+A11:2010, EN55035:2017+A11:2020
RF poveikis: SAR H lauko bandymas 
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.




