I PIRKIMO DALIS: APŠVIETIMAS

ATITIKIMAS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS
	DS_1.1 Šviestuvas žiūrovinės dalies apšvietimui

	Siūlomos įrangos gamintojas:
	

	Siūlomas modelis:
	

	Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis:
	

	Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: 
	

	Eil. nr. 
	Minimalūs reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos įrangos parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). 
Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.

	DS_1.1
	DS_1.1.1 Perkamas kiekis: 50 vnt.
DS_1.1.2 LED šviesos šaltinis, kurio galia ne didesnė kaip 50W.
DS_1.1.3 Prietaiso šviesos srautas ne mažesnis kaip 2500 liumenų.
DS_1.1.4 LED šviesos šaltinis RGB ir  reguliuojamos baltos spalvos. 
DS_1.1.5 LED šviesos šaltinio spalvinė temperatūra ne siauresnėse kaip 3000K – 9000K ribose.
DS_1.1.6 Gamintojo deklaruojamas šviesos šaltinio veikimo laikas ne trumpesnis kaip 50 000 valandų.
DS_1.1.7 Šviesos spindulio kampas keičiamas su gamintojo numatytais priedais – lęšiais.
DS_1.1.8 Galimybė šviestuvą pakabinti arba montuoti prie sienos su papildomais priedais.
DS_1.1.9 Prietaiso aušinimas be ventiliatorių ar kitų triukšmą sukeliančių priedų.
DS_1.1.10 Spalvos atkūrimo indeksas CRI ne mažesnis kaip 92.
DS_1.1.11 Prožektorius turi žalios spalvos (baltoje spalvoje) korekciją.
DS_1.1.12 Kaitrinės lemputės simuliavimo efektas.
DS_1.1.13 Valdymo protokolai: DALI, DMX512, RDM. Gamintojo numatyta galimybė prietaisą valdyti bevieliu būdu (integruotas bevielio valdymo modulis). 
DS_1.1.14 Maitinimo šaltinis ir valdymo blokas integruotas į šviestuvą. Išoriniai valdymo blokai ir/arba maitinimo šaltiniai netinkami. 
DS_1.1.15 Gamintojo numatyta galimybė šviestuvus jungti į vieną elektros liniją, pajungiant vienas nuo kito (daisy chain) ne mažiau kaip 22 šviestuvus.  
	

	DS_1.2 Šviestuvas scenos dalies apšvietimui

	Siūlomos įrangos gamintojas:
	

	Siūlomas modelis:
	

	Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis:
	

	Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: 
	

	Eil. nr. 
	Minimalūs reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). 
Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.

	DS_1.2
	DS_1.2.1 Perkamas kiekis: 30 vnt.
DS_1.2.2 LED šviesos šaltinis, kurio galia ne didesnė kaip 100W.
DS_1.2.3 Prietaiso šviesos srautas ne mažesnis kaip 5000 liumenų.
DS_1.2.4 LED šviesos šaltinis RGB ir  reguliuojamos baltos spalvos. 
DS_1.2.5 LED šviesos šaltinio spalvinė temperatūra ne siauresnėse kaip 3000K – 6000K ribose.
DS_1.2.6 Gamintojo deklaruojamas šviesos šaltinio veikimo laikas ne trumpesnis kaip 50 000 valandų.
DS_1.2.7 Šviesos spindulio kampas keičiamas su gamintojo numatytais priedais – lęšiais.
DS_1.2.8 Galimybė šviestuvą pakabinti arba montuoti prie sienos su papildomais priedais.
DS_1.2.9 Prietaiso aušinimas be ventiliatorių ar kitų triukšmą sukeliančių priedų.
DS_1.2.10 Spalvos atkūrimo indeksas CRI ne mažesnis kaip 94.
DS_1.2.11 Prožektorius turi žalios spalvos (baltoje spalvoje) korekciją.
DS_1.2.12 Kaitrinės lemputės simuliavimo efektas.
DS_1.2.13 Valdymo protokolai: DALI, DMX512, RDM. Gamintojo numatyta galimybė prietaisą valdyti bevieliu būdu (integruotas bevielio valdymo modulis). 
DS_1.2.14 Maitinimo šaltinis ir valdymo blokas integruotas į šviestuvą. Išoriniai valdymo blokai ir/arba maitinimo šaltiniai netinkami. 
DS_1.2.15 Gamintojo numatyta galimybė šviestuvus jungti į vieną elektros liniją, pajungiant vienas nuo kito (daisy chain) ne mažiau kaip 22 šviestuvus.  
	

	DS_1.3 Apšvietimo valdymo pultas

	Siūlomos įrangos gamintojas:
	

	Siūlomas modelis:
	

	Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis:
	

	Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: 
	

	Eil. nr. 
	Minimalūs reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). 
Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.

	DS_1.3
	DS_1.3.1 Perkamas kiekis: 1 kompl.
DS_1.3.2 Galimybė valdyti ne mažiau 4096 HTP/LTP parametrus. 
DS_1.3.3 Ne mažiau kaip 10 motorizuotų šliaužiklių. Ne mažiau dviejų motorizuotų pagrindinių šliaužiklių. 
DS_1.3.4 Ne mažiau kaip 2 vnt. fizinės DMX512 išvestys tiesiogiai iš mobilaus valdymo pulto.
DS_1.3.5 MIDI įvestis ir išvestis.
DS_1.3.6 Ne mažiau kaip 15 programuojamų valdymo pulto mygtukų.
DS_1.3.7 Ne mažiau kaip 5 vnt. enkoderių.
DS_1.3.8 Ne mažiau kaip viena USB jungtis.
	

	DS_1.5 Signalų tinklo praplėtimo prietaisas

	Siūlomos įrangos gamintojas:
	

	Siūlomas modelis:
	

	Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis:
	

	Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: 
	

	Eil. nr. 
	Minimalūs reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). 
Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.

	DS_1.5
	DS_1.5.1 Perkamas kiekis: 1 vnt.
DS_1.5.2 Skirtas signalų tinklo linijų išplėtimui.
DS_1.5.3 Ne mažiau kaip 24 RJ-45 tipo tinklo prievadų.
DS_1.5.4 Palaikoma ne prastesnė kaip 1Gbit/s tinklo sparta.
DS_1.5.5 Elektros energijos tiekimo funkcija iš kiekvienos išvesties (PoE).
	

	DS_1.6 Signalų plėstuvas - keitiklis

	Siūlomos įrangos gamintojas:
	

	Siūlomas modelis:
	

	Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis:
	

	Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: 
	

	Eil. nr. 
	Minimalūs reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). 
Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.

	DS_1.6
	DS_1.6.1 Perkamas kiekis: 2 vnt.
DS_1.6.2 Įrenginio paskirtis - keisti valdymo protokolą (Art-Net, sACN, arba lygiavertį) į DMX512 valdymo protokolą.
DS_1.6.3 Ne mažiau kaip viena tinklo (RJ-45 arba lygiavertė) įvestis.
DS_1.6.4 Ne mažiau kaip 8 nepriklausomų DMX512 signalo išvesčių.
	

	DS_1.7 Apšvietimo valdymo sistema

	Siūlomos įrangos gamintojas:
	

	Siūlomas modelis:
	

	Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis:
	

	Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: 
	

	Eil. nr. 
	Minimalūs reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). 
Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.

	DS_1.7
	DS_1.7.1 Perkamas kiekis: 1 kompl.
DS_1.7.2 Valdo DMX512 arba lygiaverčiais protokolais.
DS_1.7.3 Valdo bendro, žiūrovinio ir akcentinio apšvietimo šviestuvus
DS_1.7.4 Sistema valdo technologinės įrangos elektros linijų įjungimą/išjungimą.
DS_1.7.5 Numatoma ne mažiau kaip penkios apšvietimo valdymo panelės su mygtukais.
	

	DS_1.8 Valdomo judesio meninio apšvietimo šviestuvas

	Siūlomos įrangos gamintojas:
	

	Siūlomas modelis:
	

	Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis:
	

	Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: 
	

	Eil. nr. 
	Minimalūs reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). 
Kur reikalaujama,  nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.

	DS_1.8
	DS_1.8.1 Perkamas kiekis: 24 vnt.
DS_1.8.2 Prietaiso išvesties (output) šviesos srautas ne mažiau kaip 3500 liumenų.
DS_1.8.3 Ne mažiau kaip keturių spalvų LED šviesos šaltiniai.
DS_1.8.4 Valdomo judesio prožektorius turi žalios spalvos (baltoje spalvoje) linijinę korekcijos funkciją.
DS_1.8.5 Šviesos spindulio kampas reguliuojamas ne siauresnėse kaip 4°-56° ribose.
DS_1.8.6 Ne mažiau kaip keturių spalvų maišymo technologija.
DS_1.8.7 Linijinis spalvos temperatūros korekcijos filtras leidžiantis keisti šviesos šaltinio spalvinę temperatūrą ne siauresnėse kaip 3000-10 000K ribose.
DS_1.8.8 Prietaisas valdomas DMX512 protokolu. RDM funkcija.
DS_1.8.9 Tolygiai reguliuojamas spindulio intensyvumas nuo 0% iki 100%.
DS_1.8.10 Valdomo judesio prožektorius turi papildomą tiesioginį valdymą Art-Net ir sACN valdymo protokolais. Gamintojo numatytas ir integruotas į prietaisą bevielio DMX signalo imtuvas.
DS_1.8.11 Komplektuojamas kartu su vamzdžio apkaba ir apsauginiu troseliu.
	

	DS_1.9 Apšvietimo įrangos komutacinė spinta

	Siūlomos įrangos gamintojas:
	

	Siūlomas modelis:
	

	Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis:
	

	Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: 
	

	Eil. nr. 
	Minimalūs reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). 
Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.

	DS_1.9
	DS_1.9.1 Perkamas kiekis: 1 vnt.
DS_1.9.2 19“ ne žemesnė nei 16U
	

	DS_1.10 LED apšvietimas praėjimams

	Siūlomos įrangos gamintojas:
	

	Siūlomas modelis:
	

	Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis:
	

	Nuoroda į  patvirtinantį dokumentą: 
	

	Eil. nr. 
	Minimalūs reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). 
Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.

	DS_1.10
	DS_1.10.1 Perkamas kiekis: 2 kompl.
DS_1.10.2 Individualus gaminys.
DS_1.10.3 Komplektą sudaro RGBW LED juosta, maitinimo šaltinis ir valdiklis.
DS_1.10.4 Komplektas privalo būti integruotas kartu su bendra apšvietimo valdymo sistema.
	

	DS_1.11 Skydų, elektrotechninių komponentų, skirtų visų įrenginių elektros paskirstymui ir valdymui, komplektas

	Siūlomos įrangos gamintojas:
	

	Siūlomas modelis:
	

	Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis:
	

	Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: 
	

	Eil. nr. 
	Minimalūs reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). 
Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.

	DS_1.11
	DS_1.11.1 Perkamas kiekis: 1 kompl.
DS_1.11.2 Visi būtini komponentai technologinės įrangos valdymo poreikio, įrenginių sklandaus veikimo užtikrinimui
	

	DS_3.1 Apšvietimo įrangos tiltas su elektros ir signalo jungtimis

	Siūlomos įrangos gamintojas:
	

	Siūlomas modelis:
	

	Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis:
	

	Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: 
	

	Eil. nr. 
	Minimalūs reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). 
Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.

	DS_3.1
	DS_3.1.1 Perkamas kiekis: 10 kompl.
DS_3.1.2 Tiltą sudaro aliuminio profilis, tvirtinimo taškai kėlimo sistemai, bei plieno vamzdis profilio apačioje (šviestuvų, bei kitos įrangos tvirtinimui standartiniu kabliu ar apkaba), vamzdžio skersmuo 48-50mm.
DS_3.1.3 Bendras profilio ilgis ne mažiau kaip 3 m.
DS_3.1.4 Profilio dangtelis su įmontuotomis vienfazėmis elektros rozetėmis.
DS_3.1.5 Profilyje prie kiekvienos vienfazės elektros rozetės numatytos DMX512 signalo jungtys.
DS_3.1.6 Ne mažiau kaip viena Ethernet jungtis.
DS_3.1.7 Visa laidų komutacija sumontuota profilio viduje.
DS_3.1.8 Profilio viduje aliuminio pertvara elektros linijų ir silpnų srovių linijų atskyrimui.
DS_3.1.9 Profilio dangtelis su įmontuotomis rozetėmis montuojasi segmentais, bei gali būti nuimamas neišmontuojant tilto.
DS_3.1.10 Bet kuris dangtelio segmentas, atsiradus papildomiems vartotojo poreikiams, gali būti lengvai pakeičiamas bet kurio gamintojo siūlomu standartiniu 2U aukščio 19“ pločio dangteliu su reikiamomis jungtimis, nepakeičiant (ir nepažeidžiant) pačio profilio konstrukcijos ir vientisumo.
DS_3.1.11 Profilis komplektuojamas su visomis tvirtinimo detalėmis.
	

	DS_3.2 Grandininis keltuvas aliuminio konstrukcijoms

	Siūlomos įrangos gamintojas:
	

	Siūlomas modelis:
	

	Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis:
	

	Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: 
	

	Eil. nr. 
	Minimalūs reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). 
Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.

	DS_3.2
	DS_3.2.1 Perkamas kiekis: 20 vnt.
DS_3.2.2 Grandininio keltuvo keliamoji galia ne mažiau kaip 200 kg.
DS_3.2.3 Grandinės ilgis ne mažiau kaip 8 m.
DS_3.2.4 Kėlimo greitis ne mažiau kaip 4 m/min.
DS_3.2.5 Vienos grandinės, dvipusio veikimo (galintis arba kelti grandinę, arba pats keltis grandine).
DS_3.2.6 Su tvirtinimo kabliu ant korpuso.
DS_3.2.7 Komplektuojamas su visais reikiamais tvirtinimo elementais, automatikos ir valdymo grandinėmis, bei kitomis tinkamą veikimą užtikrinančiomis dalimis.
DS_3.2.8 Atitinkantis saugumo kategoriją ne žemesnę kaip D8+.
	

	DS_3.3 Sijos apkaba keltuvo tvirtinimui

	Siūlomos įrangos gamintojas:
	

	Siūlomas modelis:
	

	Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis:
	

	Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: 
	

	Eil. nr. 
	Minimalūs reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). 
Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.

	DS_3.3
	DS_3.3.1 Perkamas kiekis: 20 vnt.
DS_3.3.2 Skirta tvirtinimui prie H tipo sijos.
DS_3.3.3 Pagaminta iš plieno arba lygiaverčio metalo.
DS_3.3.4 Maksimalus laikomas svoris ne mažiau kaip 1 000 kg.
DS_3.3.5 Komplektuojama kartu su laikikliu keltuvo tvirtinimui.
	

	DS_3.4 Spyruoklinė kabelių surinkimo sistema

	Siūlomos įrangos gamintojas:
	

	Siūlomas modelis:
	

	Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis:
	

	Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: 
	

	Eil. nr. 
	Minimalūs reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). 
Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.

	DS_3.4
	DS_3.4.1 Perkamas kiekis: 10 vnt.
DS_3.4.2 Spyruoklinio veikimo principo.
DS_3.4.3 Darbinė eiga ne mažesnė nei 8m.
DS_3.4.4 Maksimalus darbinis greitis ne mažesnis nei 0.2 m/s.
DS_3.4.5 Komplektuojama kartu su hibridiniu kabeliu (elektra + signalas).
	

	DS_3.5 Keltuvų valdymo skydas su nuotoliniu valdymo pultu

	Siūlomos įrangos gamintojas:
	

	Siūlomas modelis:
	

	Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis:
	

	Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: 
	

	Eil. nr. 
	Minimalūs reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). 
Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.

	DS_3.5
	DS_3.5.1 Perkamas kiekis: 1 kompl.
DS_3.5.2 Galimybė valdyti ne mažiau kaip 20 keltuvų.
DS_3.5.3 Keltuvų grupavimas ir grupių valdymas.
DS_3.5.4 Avarinis STOP mygtukas.
DS_3.5.5 Integruotas kartu su  pagrindiniu elektros ir signalų paskirstymo skydu
DS_3.5.6 Nemažesnis kaip 4 colių lietimui jautrus ekranas.
DS_3.5.7 Komplektuojamas su nuotoliniu valdymo pultu.
DS_3.5.8 Nuotolinis valdymo pultas turi ne mažesnį kaip 5 colių lietimui jautrų ekraną.
DS_3.5.9 Nuotolinis valdymo pultas turi avarinį STOP mygtuką.
	

	DS_3.6 Elektra valdomų kėlimo platformų ir jų valdymo komplektas

	Siūlomos įrangos gamintojas:
	

	Siūlomas modelis:
	

	Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis:
	

	Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: 
	

	Eil. nr. 
	Minimalūs reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). 
Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.

	DS_3.6
	DS_3.6.1 Perkamas kiekis: 1 kompl.
DS_3.6.2 Komplektą turi sudaryti dvi kėlimo platformos, platformų valdymo įranga su elektros distribucine sistema ir ne mažiau kaip vienas mechanizmų valdymo pultas. 
DS_3.6.3 Vienos kėlimo platformos dydis:  12 m. ilgio ir 3 m. pločio (galutiniai matmenys tikslinami iki gamybos).
DS_3.6.4 Platforma susideda iš:
· metalinės konstrukcijos;
· ne mažiau kaip keturių kėlimo pavarų;
· elektriniai varikliai (tikslus skaičius nurodomas pasiūlyme pagal siūlomos įrangos technologiją);
· Tikslios padėties jutikliai (tikslus skaičius nurodomas pasiūlyme pagal siūlomos įrangos technologiją).
· Perimetrinė apsauginė juosta, sustabdanti pavarų judėjimą atsiradus kliūčiai platformos judėjimo kelyje.
DS_3.6.5 Platformos eiga nuo 0 iki +0.65m (kai 0 yra laikoma scenos grindų lygis).
DS_3.6.6 Maksimali platformos dinaminė apkrova ne mažiau kaip 3 kN / m2.
DS_3.6.7 Statinė apkrova ne mažiau kaip 5 kN / m2.
DS_3.6.8 Kėlimo greitis ne mažesnis kaip 50 mm/s.
DS_3.6.9 Didžiausia galima apkrova ne mažiau kaip 500 kg/m2.
DS_3.6.10 Valdymo įranga su elektros distribucine sistemą turi sudaryti:
- Pagrindinis išjungiklis;
- Tinklo parametrų matuokliai;
- Apsauga nuo viršįtampių;
- Atskirų keltuvų viršįtampio išjungikliai;
- Fazių detektoriai, apkrovos simetrijos kontrolė;
- „PLC safety“ tipo arba lygiavertis valdiklis, skirtas dirbti su saugos programa. Naudojant įėjimo / išėjimo sistemą į valdiklį įvedami duomenys iš ne mažiau nei šių saugos elementų :
- avarinių galinių padėčių davikliai;
- avariniai išjungikliai;
- pakylos perimetriniai saugos elementai;
- pakylos padėties davikliai.
DS_3.6.11 Keitikliai su stabdymo rezistoriumi, turintys dviejų kanalų saugaus stabdymo funkciją SS1, atitinkančią ne prastesne kaip SIL3 saugumo kategoriją.
DS_3.6.12 PLC valdiklis su valdymo programa.
DS_3.6.13 Nuotolinės prieigos modulis, užtikrinantis saugų nuotolinį prijungimą,
DS_3.6.14 Pakylos padėties prieduobėje nuskaitymo funkcija, matuojanti padėtį ne didesne kaip 1 mm. paklaida.
DS_3.6.15 Pakylos eigos kontrolės funkcija, tikrinanti kaip kinta ir ar sutampa ant variklio veleno esančio daviklio ir Pakylos padėties daviklio rodmenys.
DS_3.6.16 Pakylas stabdantys avariniai jungikliai atitinkantys ne prastesne kaip SIL3 saugumo kategoriją.
DS_3.6.17 Perimetrinis pakylos saugos elementas, sustabdantis pakylą jei tarp jos ir nejudančios grindų plokštumos atsiranda judėjimui trukdanti kliūtis. Saugos elementas turi atitikti ne prastesne kaip SIL3 saugumo kategoriją.
DS_3.6.18 Pakylos apsauga nuo išvažiavimo už leidžiamos veikimo zonos ribų atitinkanti ne prastesnę kaip SIL3 saugumo kategoriją.
DS_3.6.19 Valdymo sistema apsaugota vartotojo prisijungimo kodu, ir (arba) prieigos raktu.
DS_3.6.20 Valdymo sistema turi užtikrinti ne mažiau kaip šias saugos funkcijas:
· pašalinių prieigos apribojimą;
· reikiamų funkcijų priskyrimą konkrečiam operatoriui;
· operatoriaus darbo registravimą;
· avarinį stabdymą SS1, atitinkantį SIL3 (dėl keitiklio / pavaros turi būti išduotas akredituotos įstaigos pažymėjimas, patvirtinantis SS1 funkcijos atitikimą SIL3 dviem kanalais);
· saugios padėties nustatymą, atitinkanti ne prastesnę kaip SIL3 saugumo kategoriją;
· per didelės apkrovos nustatymą, atitinkanti ne prastesnę kaip SIL2 saugumo kategoriją;
· per mažos apkrovos nustatymą, atitinkanti ne prastesnę kaip SIL2 saugumo kategoriją.
DS_3.6.21 Valdymo sistemos privalomieji davikliai ir jutikliai:
· pavaros veikimo galinių padėčių: viršutinės ir apatinės;
· pavaros avarinių galinių padėčių: viršutinės ir apatinės;
· variklio veleno „inkrementinis“ kodavimo įrenginys;
· per didelės apkrovos ir per mažos apkrovos matuoklis.
DS_3.6.22 Valdymo pultą sudaro:
· Programinė įranga;
· Ne mažiau kaip vienas ir ne mažesnis kaip 10“ Lietimui jautrus ekranas;
· Ne mažiau kaip vienas avarinio sustabdymo (STOP) mygtukas;
· Ne mažiau kaip 1 USB jungtis;
· Ne trumpesnis kaip 10 m kabelis.
	

	DS_3.7 Platformų maskuojančios užuolaidėlės

	Siūlomos įrangos gamintojas:
	

	Siūlomas modelis:
	

	Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis:
	

	Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: 
	

	Eil. nr. 
	Minimalūs reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). 
Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.

	DS_3.7
	DS_3.7.1 Perkamas kiekis: 1 kompl.
DS_3.7.2 Bendras vieno komplekto užuolaidų ilgis ne mažiau kaip 28 m, aukštis ne mažiau kaip 0.3m.
DS_3.7.3 Užuolaida neklostuota.
DS_3.7.4 Audinio svoris ne mažesnis kaip 320 g/m².
DS_3.7.5 Audinys iš 100% poliesterio.
DS_3.7.6 Audinys atitinka ne blogesnę kaip DIN 4102 standarto B1 nedegumo klasę arba lygiavertę.
DS_3.7.7 Audinys atitinka BS 5867-2B nedegumo standartą arba lygiavertį.
DS_3.7.8 Užuolaidų komplektas juodos spalvos.
	

	MS_1.1 Apšvietimo įrangos tiltas su elektros ir signalo jungtimis scenos gale

	Siūlomos įrangos gamintojas:
	

	Siūlomas modelis:
	

	Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis:
	

	Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: 
	

	Eil. nr. 
	Minimalūs reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). 
Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.

	MS_1.1
	MS_1.1.1 Perkamas kiekis: 1 kompl.
MS_1.1.2 Tiltą sudaro aliuminio profilis bei plieno vamzdis profilio apačioje (šviestuvų, bei kitos įrangos tvirtinimui standartiniu kabliu ar apkaba), vamzdžio skersmuo 48-50mm.
MS_1.1.3 Bendras profilio ilgis ne mažiau kaip 3.5 m.
MS_1.1.4 Profilio dangtelis su įmontuotomis vienfazėmis elektros rozetėmis.
MS_1.1.5 Profilyje prie kiekvienos vienfazės elektros rozetės numatytos DMX512 signalo jungtys.
MS_1.1.6 Visa laidų komutacija sumontuota profilio viduje.
MS_1.1.7 Profilio viduje aliuminio pertvara elektros linijų ir silpnų srovių linijų atskyrimui.
MS_1.1.8 Profilio dangtelis su įmontuotomis rozetėmis montuojasi segmentais, bei gali būti nuimamas neišmontuojant tilto.
MS_1.1.9 Bet kuris dangtelio segmentas, atsiradus papildomiems vartotojo poreikiams, gali būti lengvai pakeičiamas bet kurio gamintojo siūlomu standartiniu 2U aukščio 19“ pločio dangteliu su reikiamomis jungtimis, nepakeičiant (ir nepažeidžiant) pačio profilio konstrukcijos ir vientisumo.
MS_1.1.10 Profilis komplektuojamas su visais tvirtinimo elementais. 
	

	MS_1.2 Apšvietimo įrangos tiltas su elektros ir signalo jungtimis scenos priekyje

	Siūlomos įrangos gamintojas:
	

	Siūlomas modelis:
	

	Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis:
	

	Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: 
	

	Eil. nr. 
	Minimalūs reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). 
Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.

	MS_1.2
	MS_1.2.1 Perkamas kiekis: 1 kompl.
MS_1.2.2 Tiltą sudaro aliuminio profilis bei plieno vamzdis profilio apačioje (šviestuvų, bei kitos įrangos tvirtinimui standartiniu kabliu ar apkaba), vamzdžio skersmuo 48-50mm.
MS_1.2.3 Bendras profilio ilgis ne mažiau kaip 5 m.
MS_1.2.4 Profilio dangtelis su įmontuotomis vienfazėmis elektros rozetėmis.
MS_1.2.5 Profilyje prie kiekvienos vienfazės elektros rozetės numatytos DMX512 signalo jungtys.
MS_1.2.6 Visa laidų komutacija sumontuota profilio viduje.
MS_1.2.7 Profilio viduje aliuminio pertvara elektros linijų ir silpnų srovių linijų atskyrimui.
MS_1.2.8 Profilio dangtelis su įmontuotomis rozetėmis montuojasi segmentais, bei gali būti nuimamas neišmontuojant tilto.
MS_1.2.9 Bet kuris dangtelio segmentas, atsiradus papildomiems vartotojo poreikiams, gali būti lengvai pakeičiamas bet kurio gamintojo siūlomu standartiniu 2U aukščio 19“ pločio dangteliu su reikiamomis jungtimis, nepakeičiant (ir nepažeidžiant) pačio profilio konstrukcijos ir vientisumo.
MS_1.2.10 Profilis komplektuojamas su visais tvirtinimo elementais.
	

	MS_1.3 Užliejamos šviesos, valdomo judesio prožektorius

	Siūlomos įrangos gamintojas:
	

	Siūlomas modelis:
	

	Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis:
	

	Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: 
	

	Eil. nr. 
	Minimalūs reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). 
Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.

	MS_1.3
	MS_1.3.1 Perkamas kiekis: 10 vnt.
MS_1.3.2 Ne mažiau kaip 4 spalvų šviesos šaltinis (RGBW).
MS_1.3.3 Prietaiso maksimalus šviesos srautas ne mažiau nei 1900 liumenų.
MS_1.3.4 Šviesos šaltinio spalvinė temperatūra keičiama ne siauresnėse nei 3000K – 9000K
MS_1.3.5 Prožektorius turi žalios spalvos (baltoje spalvoje) korekciją.
MS_1.3.6 Prietaisas valdomas DMX512 arba lygiaverčiu protokolu. 
MS_1.3.7 RDM funkcija.
MS_1.3.8 Spindulio sklaidos kampas ne siauresnėse nei 5° - 50°.
MS_1.3.9 Posūkio kampas „Pan“ ne mažiau kaip 530°.
MS_1.3.10 Posūkio kampas „Tilt“ ne mažiau kaip 230°.
	

	MS_1.4 PAR tipo prožektorius

	Siūlomos įrangos gamintojas:
	

	Siūlomas modelis:
	

	Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis:
	

	Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: 
	

	Eil. nr. 
	Minimalūs reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). 
Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.

	MS_1.4
	MS_1.4.1 Perkamas kiekis: 12 vnt.
MS_1.4.2 Ne mažiau kaip 4 šviesos šaltinio spalvos (RGBW).
MS_1.4.3 Prietaiso maksimalus šviesos srautas ne mažiau kaip 1700 liumenų.
MS_1.4.4 Spindulio sklaidos kampas ne siauresnėse nei 10° - 60° ribose.
MS_1.4.5 Šviesos spindulio kampas keičiamas motorizuotai iš apšvietimo valdymo pulto (motorised zoom).
MS_1.4.6 Tolygiai reguliuojamas spindulio intensyvumas nuo 0% iki 100%.
MS_1.4.7 Valdomas DMX512 arba lygiaverčiu protokolu.
	

	MS_1.5 Apšvietimo valdymo sistema mažojoje salėje

	Siūlomos įrangos gamintojas:
	

	Siūlomas modelis:
	

	Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis:
	

	Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: 
	

	Eil. nr. 
	Minimalūs reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). 
Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.

	MS_1.5
	MS_1.5.1 Perkamas kiekis: 1 kompl.
MS_1.5.2 Valdo DMX512 arba lygiaverčiais protokolais.
MS_1.5.3 Valdo scenos apšvietimo prietaisus.
MS_1.5.4 Galimybė įrašyti ir leisti užprogramuotas scenas.
Galimybė valdyti scenas ir prietaisus  naudojant planšetinį kompiuterį.
	

	MS_1.8 DMX signalo šakotuvas

	Siūlomos įrangos gamintojas:
	

	Siūlomas modelis:
	

	Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis:
	

	Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: 
	

	Eil. nr. 
	Minimalūs reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). 
Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.

	MS_1.8
	MS_1.8.1 Perkamas kiekis: 1 vnt.
MS_1.8.2 Ne mažiau kaip 1 DMX įvestis.
MS_1.8.3 Ne mažiau kaip 4 DMX išvestys.
MS_1.8.4 Montuojamas ant DIN bėgelio.
MS_1.8.5 Palaiko RDM funkciją.
	



