
II PIRKIMO DALIS: ĮGARSINIMO ĮRANGA

ATITIKIMAS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS
	DS_2.1 Plačiajuostė garso kolonėlė

	Siūlomos įrangos gamintojas:
	

	Siūlomas modelis:
	

	Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis:
	

	Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: 
	

	Eil. nr. 
	Minimalūs reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). 
Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.

	DS_2.1
	DS_2.1.1 Perkamas kiekis: 2 vnt.
DS_2.1.2 Taškinis garso šaltinis.
DS_2.1.3 Atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse kaip 60Hz – 18kHz ribose.
DS_2.1.4 Garso kolonėlės sukuriamas didžiausias garso slėgis turi būti ne mažesnis kaip 140 dB.
DS_2.1.5 Horizontalus garso padengimo kampas 90° (±5°).
DS_2.1.6 Vertikalus garso padengimo kampas 40° (±5°).
DS_2.1.7 Ne mažiau kaip du 12 colių žemų/vidutinių dažnių garsiakalbiai.
DS_2.1.8 Vienas ne mažesnis kaip 4 colių aukštų dažnių garsiakalbis.
DS_2.1.9 Individualaus šiai kolonėlei skirto stiprintuvo klasė ne prastesnė kaip “D”.
DS_2.1.10 Garso kolonėlės korpusas pagamintas iš medžio masyvo plokštės arba faneros.
DS_2.1.11 Garso kolonėlės su integruotu arba nutolusiu stiprintuvu.
DS_2.1.12 Garso kolonėlės vizualinė tarša negali viršyti 0.44 m².
DS_2.1.13 Vienai garso kolonėlei skiriami 2 stiprintuvo kanalai. 
DS_2.1.14 Garso kolonėlės stiprintuvas turi šias veiklos stebėsenos galimybes: Įėjimo garso lygis, garso lygio rezervas, paduodamas garso lygis į garsiakalbius, tikrasis galios limitavimas, kolonėlių modulių temperatūra, maitinimo šaltinio voltažas, pikinė paduodama galia į garsiakalbį.
	

	DS_2.2 Laikiklis DS_2.1 kolonėlei

	Siūlomos įrangos gamintojas:
	

	Siūlomas modelis:
	

	Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis:
	

	Nuoroda į  patvirtinantį dokumentą: 
	

	Eil. nr. 
	Minimalūs reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). 
(Kur reikalaujama,  nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.

	DS_2.2
	DS_2.2.1 Perkamas kiekis: 2 vnt.
DS_2.2.2 Skirtas garso kolonėlėms poz. DS_2.1. pakabinimui ore.
DS_2.2.3 To paties gamintojo kaip garso kolonėlės poz. DS_2.1 arba techniškai suderinami su siūloma garso sistema bei užtikrinantys saugų ir pilną funkcionalų sistemos veikimą.
	

	DS_2.3 Žemų dažnių kolonėlė

	Siūlomos įrangos gamintojas:
	

	Siūlomas modelis:
	

	Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis:
	

	Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: 
	

	Eil. nr. 
	Minimalūs reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). 
Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.

	DS_2.3
	DS_2.3.1 Perkamas kiekis: 2 vnt.
DS_2.3.2 Atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse ribose nei 36 Hz – 115 Hz.
DS_2.3.3 Garso kolonėlės sukuriamas didžiausias pikinis garso slėgis (SPL) turi būti ne mažesnis kaip 130 dB.
DS_2.3.4 Vienas ne mažesnis nei 21 colio žemų dažnių garsiakalbis.
DS_2.3.5 Garso stiprinimui naudojami integruoti į kolonėlę arba nutolę stiprintuvai.
DS_2.3.6 Individualaus šiai kolonėlei skirto stiprintuvo klasė ne prastesnė kaip “D”.
DS_2.3.7 Garso kolonėlės korpusas pagamintas iš medžio masyvo plokštės arba faneros.
DS_2.3.8 Garso kolonėlės vizualinė tarša negali viršyti 0.7 m².
	

	DS_2.4 Plačiajuostė garso kolonėlė priekinėms eilėms

	Siūlomos įrangos gamintojas:
	

	Siūlomas modelis:
	

	Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis:
	

	Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: 
	

	Eil. nr. 
	Minimalūs reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). 
Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.

	DS_2.4
	DS_2.4.1 Perkamas kiekis: 2 vnt.
DS_2.4.2 Atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse ribose nei 60 Hz – 18 kHz.
DS_2.4.3 Garso kolonėlės sukuriamas didžiausias pikinis garso slėgis (SPL) turi būti ne mažesnis kaip 120dB.
DS_2.4.4 Horizontalus garso padengimo kampas 110° (±5°).
DS_2.4.5 Vertikalus garso padengimo kampas 50° (±5°).
DS_2.4.6 Du ne mažesni nei 5 colių žemų/vidutinių dažnių garsiakalbiai.
DS_2.4.7 Vienas ne mažesnis nei 1,5 colių aukštų dažnių garsiakalbis.
DS_2.4.8 Garso stiprinimui naudojami integruoti į kolonėlę arba nutolę stiprintuvai.
DS_2.4.9 Individualaus šiai kolonėlei skirto stiprintuvo klasė ne prastesnė kaip “D”.
DS_2.4.10 Gamintojo numatyta aukštų dažnių garsiakalbio ruporo pasukimo funkcija, leidžianti naudoti reikiamą garso padengimo kampą garso kolonėlei esant tiek vertikalioje, tiek horizontalioje padėtyje.
DS_2.4.11 Vienai garso kolonėlei skiriami 3 stiprintuvo kanalai kurių kiekvienas skirtas stiprinti skirtingo tipo (aukštų dažnių, vidutinių/žemų dažnių) garsiakalbius, kiekvienam garsiakalbiui individualiai. 
DS_2.4.12 Garso kolonėlės stiprintuvas turi šias veiklos stebėsenos galimybes: Įėjimo garso lygis, garso lygio rezervas, paduodamas garso lygis į garsiakalbius, tikrasis galios limitavimas, kolonėlių modulių temperatūra, maitinimo šaltinio voltažas, pikinė paduodama galia į garsiakalbį.
	

	DS_2.5 Laikiklis DS_2.4 kolonėlei

	Siūlomos įrangos gamintojas:
	

	Siūlomas modelis:
	

	Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis:
	

	Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: 
	

	Eil. nr. 
	Minimalūs reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). 
Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.

	DS_2.5
	DS_2.5.1 Perkamas kiekis: 2 vnt.
DS_2.5.2 Skirtas garso kolonėlėms poz. DS_2.4  tvirtinti prie sienos ar grindų.
DS_2.5.3 To paties gamintojo kaip ir garso kolonėlės poz. DS_2.4 arba techniškai suderinami su siūloma garso sistema bei užtikrinantys saugų ir pilną funkcionalų sistemos veikimą.
	

	DS_2.6 Monitorinė garso kolonėlė atlikėjams

	Siūlomos įrangos gamintojas:
	

	Siūlomas modelis:
	

	Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis:
	

	Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: 
	

	Eil. nr. 
	Minimalūs reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). 
Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.

	DS_2.6
	DS_2.6.1 Perkamas kiekis: 4 vnt.
DS_2.6.2 Atkuriamų dažnių juosta ne siauriau kaip 81 Hz – 18kHz
DS_2.6.3 Garso kolonėlės sukuriamas didžiausias pikinis garso slėgis (SPL) turi būti ne mažesnis kaip 120dB
DS_2.6.4 Du ne mažiau kaip 8 colių žemų ir vidurinių dažnių garsiakalbiai
DS_2.6.5 Vienas ne mažiau kaip 3” aukštų dažnių garsiakalbis
DS_2.6.6 Individualaus šiai kolonėlei skirto stiprintuvo klasė ne žemiau kaip “D”
DS_2.6.7 Individualaus šiai kolonėlei skirto stiprintuvo kanalų skaičius ne mažiau kaip 3
DS_2.6.8 Garso kolonėlės korpusas pagamintas iš medžio masyvo plokštės arba faneros.
DS_2.6.9 Garso kolonėlės su integruotu arba nutolusiu stiprintuvu.
DS_2.6.10 Garso kolonėlės vizualinė tarša (skaičiuojamas žiūrovui matomo fasado plotas) negali viršyti 0.18 m².
DS_2.6.11 Vienai garso kolonėlei skiriami 3 stiprintuvo kanalai kurių kiekvienas skirtas stiprinti skirtingo tipo (aukštų dažnių, vidutinių/žemų dažnių) garsiakalbius, kiekvienam garsiakalbiui individualiai. 
	

	DS_2.7 Garso procesorius

	Siūlomos įrangos gamintojas:
	

	Siūlomas modelis:
	

	Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis:
	

	Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: 
	

	Eil. nr. 
	Minimalūs reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). 
Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.

	DS_2.7
	DS_2.7.1 Perkamas kiekis: 1 vnt.
DS_2.7.2 Ne mažiau kaip 4 analoginės garso įvestys.
DS_2.7.3 Ne mažiau kaip 8 analoginės garso išvestys.
DS_2.7.4 Ne mažiau kaip 5-ių juostų parametriniai EQ įėjimams.
DS_2.7.5 Ne mažiau kaip 8-ių juostų parametriniai EQ išėjimams.
DS_2.7.6 “HP/LP” filtro kreivė ne mažiau kaip 48 dB per oktavą.
DS_2.7.7 Kiekvieną įvestį galima priskirti norimai išvesčiai arba pasirinktam išvesčių kiekiui.
DS_2.7.8 Galimybė valdyti iš nutolusio kompiuterio bevieliu būdu, kai kompiuteris ir procesorius prijungti prie tame pačiame tinkle esančių bevielio tinklo stotelių.
DS_2.7.9 Gamintojas nurodo, kad audio procesų "Latensy" trukmė yra nekintanti nepriklausomai nuo vykdomų audio procesų kiekio.
DS_2.7.10 Audio procesų "Latensy" trukmė ne didesnė kaip 0.6 ms.
	

	DS_2.8 Garso valdymo pultas ir scenos jungčių blokas

	Siūlomos įrangos gamintojas:
	

	Siūlomas modelis:
	

	Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis:
	

	Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: 
	

	Eil. nr. 
	Minimalūs reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). 
Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.

	DS_2.8
	DS_2.8.1 Perkamas kiekis: 1 kompl.
DS_2.8.2 Ne mažiau kaip du lietimui jautrūs ekranai.
DS_2.8.3 21 motorizuoti lietimui jautrūs šliaužikliai.
DS_2.8.4 Galimybė pajungti ne mažiau kaip 24 įėjimo kanalus.
DS_2.8.5 Galimybė prijungti papildomą lietimui jautrų ekraną. 
DS_2.8.6 „Word clock“ įvestis ir išvestis.
DS_2.8.7 GPI ir GPO įvestis ir išvestis.
DS_2.8.8 Galimos konfigūracijos – mono, stereo.
DS_2.8.9 Ne mažiau kaip viena RJ-45 arba lygiavertė jungtis.
DS_2.8.10 Ne prastesnė kaip 10 x 8 matrica su pilnu išėjimų dinaminiu apdirbimu.
DS_2.8.11 8 nepriklausomi FX procesoriai.
DS_2.8.12 Dinaminiai ekvalaizeriai.
DS_2.8.13 16 Grafinių ekvalaizerių.
DS_2.8.14 Diskretizavimo dažnis ne mažiau kaip 96 kHz.
DS_2.8.15 Ne mažiau kaip viena AES jungtis.
DS_2.8.16 Komplektuojama kartu su scenos jungčių bloku.
DS_2.8.17 Scenos jungčių bloke ne mažiau kaip 24 MIC/LINE įėjimo jungčių.
DS_2.8.18 Scenos jungčių bloke ne mažiau kaip 24 MIC/LINE išėjimo kanalų.
DS_2.8.19 Jungčių blokas turi turėti ne mažiau kaip 2 „MADI“ arba lygiaverčiu standartu dirbančias sąsajas. Šios sąsajos turi turėti „BNC“ tipo arba lygiavertes jungtis.
DS_2.8.20 Gamintojo numatyta galimybė integruoti į pultą šias sąsajas: DANTE 64 įvesčių ir 64 išvesčių sąsaja (prie 96 kHZ diskretizavimo dažnio), MADI-B sąsaja, MADI-C sąsaja, DANTE 64 įvesčių ir 64 išvesčių sąsaja (prie 48 kHZ diskretizavimo dažnio), WAVES sąsaja, KLANG sąsaja.
	

	DS_2.9 Bevielės mikrofono sistemos imtuvas

	Siūlomos įrangos gamintojas:
	

	Siūlomas modelis:
	

	Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis:
	

	Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: 
	

	Eil. nr. 
	Minimalūs reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). 
Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.

	DS_2.9
	DS_2.9.1 Perkamas kiekis: 4 vnt.
DS_2.9.2 Dviejų kanalų skaitmeninis imtuvas.
DS_2.9.3 Dinaminis diapazonas ne mažiau kaip 134 dB.
DS_2.9.4 Galimybė imtuvą montuoti į Rack tipo dėžę.
DS_2.9.5 Imtuve ne mažiau kaip dvi BNC arba lygiaverčio tipo jungtys.
DS_2.9.6 Imtuve ne mažiau kaip dvi XLR arba lygiaverčio tipo jungtys.
DS_2.9.7 Imtuve ne mažiau kaip viena RJ45 arba lygiaverčio tipo jungtis.
DS_2.9.8 Atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse kaip 20 Hz - 20kHz ribose.
	

	DS_2.10 Radijo signalo stiprintuvas

	Siūlomos įrangos gamintojas:
	

	Siūlomas modelis:
	

	Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis:
	

	Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: 
	

	Eil. nr. 
	Minimalūs reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). 
Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.

	DS_2.10
	DS_2.10.1 Perkamas kiekis: 1 vnt.
DS_2.10.2 Suderinamas su bevielės mikrofono sistemos imtuvu poz. 2.9.
DS_2.10.3 Ne mažiau kaip 10 BNC arba lygiaverčio tipo jungčių.
	

	DS_2.11 Radijo signalo antena

	Siūlomos įrangos gamintojas:
	

	Siūlomas modelis:
	

	Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis:
	

	Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: 
	

	Eil. nr. 
	Minimalūs reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). 
Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.

	DS_2.11
	DS_2.11.1 Perkamas kiekis: 2 vnt.
DS_2.11.2 Antena suderinama su radijo signalo stiprintuvu poz. 2.10.
DS_2.11.3 Dažnių diapazonas ne siauresnėse kaip 490 – 950 MHz ribose.
DS_2.11.4 BNC tipo jungtis.
	

	DS_2.12 Bodypack siųstuvas mikrofonui

	Siūlomos įrangos gamintojas:
	

	Siūlomas modelis:
	

	Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis:
	

	Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: 
	

	Eil. nr. 
	Minimalūs reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). 
Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.

	DS_2.12
	DS_2.12.1 Perkamas kiekis: 4 vnt.
DS_2.12.2 Bodypack“ tipo siųstuvo korpusas.
DS_2.12.3 Siųstuvas turi būti suderinamas su siūlomu imtuvu (poz. DS_2.9) ir užtikrinti pilną sistemos funkcionalumą. Siekiant užtikrinti sistemos stabilumą, suderinamumą ir valdymo vientisumą, gali būti siūlomas to paties gamintojo sprendimas. 
DS_2.12.4 Atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse kaip 20 Hz – 20 kHz ribose.
DS_2.12.5 Akumuliatorių ar elementų veikimo trukmė ne mažiau kaip 7 valandos.
	

	DS_2.13 Mikrofonas su lankeliu

	Siūlomos įrangos gamintojas:
	

	Siūlomas modelis:
	

	Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis:
	

	Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: 
	

	Eil. nr. 
	Minimalūs reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). 
Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.

	DS_2.13
	DS_2.13.1 Perkamas kiekis: 4 vnt.
DS_2.13.2 Mikrofonas pritaikytas tvirtinti prie galvos.
DS_2.13.3 Mikrofono atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse kaip 20 Hz – 20 kHz ribose.
DS_2.13.4 Mikrofono kapsulės kryptinė charakteristika – „Cardioid“.
DS_2.13.5 Pikinis garso slėgis (SPL) ne mažiau kaip 140 dB.
	

	DS_2.14 Dinaminis rankoje laikomas mikrofonas

	Siūlomos įrangos gamintojas:
	

	Siūlomas modelis:
	

	Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis:
	

	Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: 
	

	Eil. nr. 
	Minimalūs reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). 
Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.

	DS_2.14
	DS_2.14.1 Perkamas kiekis: 4 vnt.
DS_2.14.2 „Handheld“ tipo siųstuvas su dinamine mikrofono kapsule.
DS_2.14.3 Siųstuvas to paties gamintojo kaip imtuvas (poz. 2.9), vieningai sistemai užtikrinti.
DS_2.14.4 Bevielė siųstuvo ir imtuvo sinchronizacija.
DS_2.14.5 Mikrofono atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse kaip 20 Hz - 20 kHz ribose.
DS_2.14.6 Mikrofono kapsulės kryptinė charakteristika – „Supercardioid“
DS_2.14.7 Pikinis garso slėgis (SPL) ne mažiau kaip 150 dB.
DS_2.14.8 Akumuliatorių ar elementų veikimo trukmė ne mažiau kaip 7 valandos.
DS_2.14.9 Galimybė keisti mikrofono kapsules.
	

	DS_2.15 Instrumentinių mikrofonų komplektas

	Siūlomos įrangos gamintojas:
	

	Siūlomas modelis:
	

	Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis:
	

	Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: 
	

	Eil. nr. 
	Minimalūs reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). 
Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.

	DS_2.15
	DS_2.15.1 Perkamas kiekis: 1 vnt.
DS_2.15.2 Komplektą sudaro ne mažiau kaip 10 vnt. instrumentinių mikrofonų.
DS_2.15.3 Komplektą sudaro ne mažiau kaip 25 vnt. instrumentinių mikrofonų laikiklių.
DS_2.15.4 Mikrofono tipas – kondensatorinis.
DS_2.15.5 Mikrofono atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse kaip 20 Hz – 20 kHz ribose.
DS_2.15.6 Mikrofono kapsulės kryptinė charakteristika – „Supercardioid“
DS_2.15.7 Pikinis garso slėgis (SPL) ne mažiau kaip 140 dB.
DS_2.15.8 Dinaminis diapazonas ne mažiau kaip 105 dB.
	

	DS_2.16 Mušamųjų instrumentų komplektas

	Siūlomos įrangos gamintojas:
	

	Siūlomas modelis:
	

	Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis:
	

	Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: 
	

	Eil. nr. 
	Minimalūs reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). 
Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.

	DS_2.16
	DS_2.16.1 Perkamas kiekis: 1 kompl.
DS_2.16.2 Komplektą sudaro ne mažiau kaip 6 vnt. dinaminių mikrofonų
DS_2.16.3 Dinaminis mikrofonas (1 vnt.)
DS_2.16.3.1 Mikrofono atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse kaip 30 Hz – 15 kHz ribose.
DS_2.16.3.2 Maksimalus garso slėgis ne mažiau kaip 140 dB/SPL.
DS_2.16.3.3 Kryptingumo charakteristika: „Cardioid“.
DS_2.16.4 Dinaminis mikrofonas (2 vnt.)
DS_2.16.4.1 Mikrofono atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse kaip 50 Hz – 16 kHz ribose.
DS_2.16.4.2 Maksimalus garso slėgis ne mažiau kaip 140 dB/SPL.
DS_2.16.4.3 Kryptingumo charakteristika: „Cardioid“.
DS_2.16.5 Dinaminis mikrofonas (1 vnt.)
DS_2.16.5.1 Mikrofono atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse kaip 40 Hz – 18 kHz ribose.
DS_2.16.5.2 Maksimalus garso slėgis ne mažiau kaip 140 dB/SPL.
DS_2.16.5.3 Kryptingumo charakteristika: „Hypercardioid“.
DS_2.16.6 Dinaminis mikrofonas (2 vnt.)
DS_2.16.6.1 Mikrofono atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse kaip 70 Hz – 18 kHz ribose.
DS_2.16.6.2 Maksimalus garso slėgis ne mažiau kaip 140 dB/SPL.
DS_2.16.6.3 Kryptingumo charakteristika: „Hypercardioid“.
	

	DS_2.17 Kondensatorinių instrumentinių mikrofonų komplektas

	Siūlomos įrangos gamintojas:
	

	Siūlomas modelis:
	

	Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis:
	

	Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: 
	

	Eil. nr. 
	Minimalūs reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). 
Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.

	DS_2.17
	DS_2.17.1 Perkamas kiekis: 8 vnt.
DS_2.17.2 Komplektą sudaro 2 vnt. mikrofonai.
DS_2.17.3 Mikrofono kapsulės tipas – kondensatorinis.
DS_2.17.4 Kryptingumo charakteristika: „Cardioid“.
DS_2.17.5 Mikrofono atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse kaip 20 Hz – 20 kHz ribose.
DS_2.17.6 Maksimalus garso slėgis ne mažiau kaip 135 dB/SPL.
	

	DS_2.18 Vokalinis mikrofonas

	Siūlomos įrangos gamintojas:
	

	Siūlomas modelis:
	

	Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis:
	

	Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: 
	

	Eil. nr. 
	Minimalūs reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). 
Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.

	DS_2.18
	DS_2.18.1 Perkamas kiekis: 4 vnt.
DS_2.18.2 Mikrofono kapsulės tipas – dinaminis.
DS_2.18.3 Kryptingumo charakteristika: „Supercardioid“.
DS_2.18.4 Mikrofono atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse kaip 50 Hz – 16 kHz ribose.
	

	DS_2.19 Dinaminis instrumentinis mikrofonas

	Siūlomos įrangos gamintojas:
	

	Siūlomas modelis:
	

	Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis:
	

	Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: 
	

	Eil. nr. 
	Minimalūs reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). 
Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.

	DS_2.19
	DS_2.19.1 Perkamas kiekis: 4 vnt.
DS_2.19.2 Mikrofono kapsulės tipas – dinaminis.
DS_2.19.3 Kryptingumo charakteristika: „Cardioid“.
DS_2.19.4 Mikrofono atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse kaip 40Hz - 15kHz ribose.
	

	DS_2.20 Dvigubas mikrofonų laikiklis

	Siūlomos įrangos gamintojas:
	

	Siūlomas modelis:
	

	Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis:
	

	Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: 
	

	Eil. nr. 
	Minimalūs reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). 
Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.

	DS_2.20
	DS_2.20.1 Perkamas kiekis:  2 vnt.
DS_2.20.2 Gali laikyti ne mažiau kaip 2 mikrofonus
DS_2.20.3 Tarpas tarp mikrofonų tvirtinimo taškų ne siauresnėse nei 70-160 mm ribose
DS_2.20.4 Pagamintas iš aliuminio arba lygiavertės medžiagos
	

	DS_2.21 Žemas mikrofono stovas

	Siūlomos įrangos gamintojas:
	

	Siūlomas modelis:
	

	Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis:
	

	Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: 
	

	Eil. nr. 
	Minimalūs reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). 
Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.

	DS_2.21
	DS_2.21.1 Perkamas kiekis: 4 vnt.
DS_2.21.2 Teleskopinio tipo mikrofoninis stovas su gerve.
DS_2.21.3 Reguliuojamas gervės ilgis ne siauresnėse ribose nei 440 – 740 mm.
DS_2.21.4 Reguliuojamas stovo aukštis ne siauresnėse ribose nei 430 – 640 mm.
DS_2.21.5 Stovo pagrindas – trikojis.
DS_2.21.6 Stovas pagamintas iš plieno arba aliuminio.
DS_2.21.7 Stovas juodos spalvos.
	

	DS_2.22 Mikrofono stovas

	Siūlomos įrangos gamintojas:
	

	Siūlomas modelis:
	

	Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis:
	

	Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: 
	

	Eil. nr. 
	Minimalūs reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). 
Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.

	DS_2.22
	DS_2.22.1 Perkamas kiekis: 26 vnt.
DS_2.22.2 Teleskopinio tipo mikrofoninis stovas su gerve.
DS_2.22.3 Reguliuojamas gervės ilgis ne siauresnėse ribose nei 430 – 720 mm.
DS_2.22.4 Reguliuojamas stovo aukštis ne siauresnėse ribose nei 630 – 1400 mm.
DS_2.22.5 Stovo pagrindas – trikojis.
DS_2.22.6 Stovas pagamintas iš plieno arba aliuminio.
DS_2.22.7 Stovas juodos spalvos
	

	DS_2.23 Stereo Direct Box

	Siūlomos įrangos gamintojas:
	

	Siūlomas modelis:
	

	Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis:
	

	Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: 
	

	Eil. nr. 
	Minimalūs reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). 
Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.

	DS_2.23
	DS_2.23.1 Perkamas kiekis: 4 vnt.
DS_2.23.2 Stereo „Di-Box“.
DS_2.23.3 Ne mažiau kaip dvi kombinuotos (XLR x 1/4" TRS jack) Left/Right įvestys.
DS_2.23.4 Ne mažiau kaip viena 1/8" stereo TRS jack įvestis.
DS_2.23.5 Ne mažiau kaip dvi XLR išvestys stereo (Left/Right).
DS_2.23.6 Ne mažiau kaip -20dB PAD.
	

	DS_2.24 Mono Direct Box

	Siūlomos įrangos gamintojas:
	

	Siūlomas modelis:
	

	Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis:
	

	Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: 
	

	Eil. nr. 
	Minimalūs reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). 
Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.

	DS_2.24
	DS_2.24.1 Perkamas kiekis: 2 vnt.
DS_2.24.2 Mono „Di-Box“.
DS_2.24.3 Ne mažiau kaip dvi kombinuotos 1/4" TRS jack įvestys.
DS_2.24.4 Ne mažiau kaip viena XLR įvestis.
DS_2.24.5 Ne mažiau kaip viena XLR išvestis.
DS_2.24.6 Ne mažiau kaip -20dB PAD.
	

	DS_2.25 Įleidžiamas į lubas garsiakalbis foninei muzikai ir pranešimams fojė patalpoje

	Siūlomos įrangos gamintojas:
	

	Siūlomas modelis:
	

	Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis:
	

	Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: 
	

	Eil. nr. 
	Minimalūs reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). 
Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.

	DS_2.25
	DS_2.25.1 Perkamas kiekis: 12 vnt.
DS_2.25.2 Atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse ribose nei 80 Hz – 19 kHz.
DS_2.25.3 Garso kolonėlės sukuriamas didžiausias pikinis garso slėgis (SPL) turi būti ne mažesnis kaip 110dB.
DS_2.25.4 Horizontalus garso padengimo kampas ne siauresnis kaip 155°.
DS_2.25.5 Vertikalus garso padengimo kampas ne siauresnis kaip 155°.
DS_2.25.6 Vienas ne mažesnis nei 8 colių žemų/vidutinių dažnių garsiakalbis.
DS_2.25.7 Vienas ne mažesnis nei 0,5 colių aukštų dažnių garsiakalbis.
DS_2.25.8 Garso stiprinimui naudojami integruoti į kolonėlę arba nutolę stiprintuvai.
DS_2.25.9 Komplektuojamas kartu su korpusu ir montavimo detalėmis.
	

	DS_2.26 Įleidžiamas į lubas žemų dažnių garsiakalbis fojė patalpoje

	Siūlomos įrangos gamintojas:
	

	Siūlomas modelis:
	

	Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis:
	

	Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: 
	

	Eil. nr. 
	Minimalūs reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). 
Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.

	DS_2.26
	DS_2.26.1 Perkamas kiekis: 3 vnt.
DS_2.26.2 Atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse ribose nei 70 Hz – 350 Hz.
DS_2.26.3 Garso kolonėlės sukuriamas didžiausias pikinis garso slėgis (SPL) turi būti ne mažesnis kaip 110dB.
DS_2.26.4 Vienas ne mažesnis nei 8 colių žemų dažnių garsiakalbis.
DS_2.26.5 Garso stiprinimui naudojami integruoti į kolonėlę arba nutolę stiprintuvai.
DS_2.26.6 Komplektuojamas kartu su korpusu ir montavimo detalėmis.
	

	DS_2.27 Stiprintuvas 2.25 garsiakalbiams

	Siūlomos įrangos gamintojas:
	

	Siūlomas modelis:
	

	Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis:
	

	Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: 
	

	Eil. nr. 
	Minimalūs reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). 
Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.

	DS_2.27
	DS_2.27.1 Perkamas kiekis: 1 vnt.
DS_2.27.2 Bendra stiprintuvo galia ne mažesnė nei 250W.
DS_2.27.3 Ne mažiau nei 2 mikrofono įvestys.
DS_2.27.4 Ne mažiau nei 2 RCA Line-In įvestys.
DS_2.27.5 Ne mažiau nei 2 zonos, kurias galima individualiai atjungti esant poreikiui.
DS_2.27.6 Ne mažiau nei 1 RCA Line-Out išvestis.
	

	DS_2.28 Stiprintuvas 2.26 garsiakalbiams

	Siūlomos įrangos gamintojas:
	

	Siūlomas modelis:
	

	Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis:
	

	Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: 
	

	Eil. nr. 
	Minimalūs reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). 
Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.

	DS_2.28
	DS_2.28.1 Perkamas kiekis: 1 vnt.
DS_2.28.2 Bendra stiprintuvo galia ne mažesnė nei 250W.
DS_2.28.3 Ne mažiau nei 1 Stereo įvestis.
	

	DS_2.30 Mikrofonas pranešimams operatoriaus darbo vietoje

	Siūlomos įrangos gamintojas:
	

	Siūlomas modelis:
	

	Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis:
	

	Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: 
	

	Eil. nr. 
	Minimalūs reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). 
Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.

	DS_2.30
	DS_2.30.1 Perkamas kiekis: 1 kompl.
DS_2.30.2 Mikrofono stotelė su mygtuku įjungti ir išjungti mikrofoną.
DS_2.30.3 Mikrofonas kondensatorinis
DS_2.30.4 Kryptinė charakteristika “Cardiod” 
DS_2.30.5 Atkuriamų dažnių diapazonas ne prasčiau 60 Hz – 15 000 Hz. 
DS_2.30.6 Mikrofonas turi lankstų laikiklį, kurio ilgis ne trumpesnis nei 50cm
	

	DS_2.31 Signalų tinklo praplėtimo prietaisas

	Siūlomos įrangos gamintojas:
	

	Siūlomas modelis:
	

	Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis:
	

	Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: 
	

	Eil. nr. 
	Minimalūs reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). 
Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.

	DS_2.31
	DS_2.31.1 Perkamas kiekis: 1 vnt.
DS_2.31.2 Skirtas signalų tinklo linijų išplėtimui.
DS_2.31.3 Ne mažiau kaip 24 RJ-45 tipo tinklo prievadų.
DS_2.31.4 Palaikoma ne prastesnė kaip 1Gbit/s tinklo sparta.
DS_2.31.5 Elektros energijos tiekimo funkcija iš kiekvienos išvesties (PoE).
	

	DS_2.32 Garso įrangos komutacinė spinta

	Siūlomos įrangos gamintojas:
	

	Siūlomas modelis:
	

	Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis:
	

	Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: 
	

	Eil. nr. 
	Minimalūs reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). 
Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.

	DS_2.32
	DS_2.32.1 Perkamas kiekis: 1 vnt.
DS_2.32.2 19“ ne žemesnė nei 22U
	

	DS_2.33 Skydų, elektrotechninių komponentų, skirtų visų įrenginių elektros paskirstymui ir valdymui, komplektas

	Siūlomos įrangos gamintojas:
	

	Siūlomas modelis:
	

	Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis:
	

	Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: 
	

	Eil. nr. 
	Minimalūs reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). 
Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.

	DS_2.33
	DS_2.33.1 Perkamas kiekis: 1 kompl.
DS_2.33.2 Visi būtini komponentai technologinės įrangos valdymo poreikio, įrenginių sklandaus veikimo užtikrinimui.
	

	DS_5.1 Grindinė dėžutė su elektros ir signalo jungtimis

	Siūlomos įrangos gamintojas:
	

	Siūlomas modelis:
	

	Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis:
	

	Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: 
	

	Eil. nr. 
	Minimalūs reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). 
Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.

	DS_5.1
	DS_5.1.1 Perkamas kiekis: 8 vnt.
DS_5.1.2 Dėžutės dangtelis su išpjovomis laido prakišimui.
DS_5.1.3 Dangtelis pilnai nuimamas, pritvirtintas nerūdijančio plieno troseliu. 
DS_5.1.4 Talpina ne mažiau kaip 4 vnt. vienfazių elektros rozečių ir ne mažiau kaip 8 vnt. prietaisinių signalo jungčių.
DS_5.1.5 Pagaminta iš metalo arba lygiavertės medžiagos
DS_5.1.6 Juodos spalvos
	

	DS_5.2 Sieninė dėžutė su elektros ir signalo jungtimis

	Siūlomos įrangos gamintojas:
	

	Siūlomas modelis:
	

	Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis:
	

	Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: 
	

	Eil. nr. 
	Minimalūs reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). 
Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.

	DS_5.2
	DS_5.2.1 Perkamas kiekis: 1 vnt.
DS_5.2.2 Talpinanti visus salės brėžiniuose nurodytus pajungimo taškus ir ne mažesnius nei nurodytus kiekius
DS_5.2.3 Kiekviena rozetė su papildomu apsauginiu dangteliu.
DS_5.2.4 Durelėse išpjova kabelių prasivedimui.
65.2 Pagaminta iš metalo arba lygiavertės medžiagos
DS_5.2.1 Juodos spalvos
	

	DS_5.3 Rozečių blokas operatorinėje

	Siūlomos įrangos gamintojas:
	

	Siūlomas modelis:
	

	Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis:
	

	Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: 
	

	Eil. nr. 
	Minimalūs reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). 
Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.

	DS_5.3
	DS_5.3.1 Perkamas kiekis: 1 vnt.
DS_5.3.2 Bendras profilio ilgis ne mažiau kaip 4 m. Bendras profilio ilgis ne mažiau kaip 4 m.
DS_5.3.3 Profilio dangtelis su įmontuotomis vienfazėmis elektros rozetėmis ir visomis reikalingomis signalų jungtimis
DS_5.3.4 Visa laidų komutacija sumontuota profilio viduje.
DS_5.3.5 Profilio viduje aliuminio pertvara elektros linijų ir silpnų srovių linijų atskyrimui.
DS_5.3.6 Profilio dangtelis montuojasi segmentais.
DS_5.3.1 
DS_5.3.2 Profilio dangtelis su įmontuotomis 
	

	MS_2.1 Plačiajuostė garso kolonėlė

	Siūlomos įrangos gamintojas:
	

	Siūlomas modelis:
	

	Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis:
	

	Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: 
	

	Eil. nr. 
	Minimalūs reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). 
Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.

	MS_2.1
	MS_2.1.1 Perkamas kiekis: 2 vnt.
MS_2.1.2 Atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse ribose nei 60 Hz – 18 kHz.
MS_2.1.3 Garso kolonėlės sukuriamas didžiausias pikinis garso slėgis (SPL) turi būti ne mažesnis kaip 123dB.
MS_2.1.4 Horizontalus garso padengimo kampas 110° (±5°).
MS_2.1.5 Vertikalus garso padengimo kampas 50° (±5°).
MS_2.1.6 Du ne mažesni nei 5 colių žemų/vidutinių dažnių garsiakalbiai.
MS_2.1.7 Vienas ne mažesnis nei 1,5 colių aukštų dažnių garsiakalbis.
MS_2.1.8 Garso stiprinimui naudojami integruoti į kolonėlę arba nutolę stiprintuvai.
MS_2.1.9 Individualaus šiai kolonėlei skirto stiprintuvo klasė ne prastesnė kaip “D”.
MS_2.1.10 Gamintojo numatyta aukštų dažnių garsiakalbio ruporo pasukimo funkcija, leidžianti naudoti reikiamą garso padengimo kampą garso kolonėlei esant tiek vertikalioje, tiek horizontalioje padėtyje.
MS_2.1.11 Vienai garso kolonėlei skiriami 3 stiprintuvo kanalai kurių kiekvienas skirtas stiprinti skirtingo tipo (aukštų dažnių, vidutinių/žemų dažnių) garsiakalbius, kiekvienam garsiakalbiui individualiai. 
MS_2.1.12 Garso kolonėlės stiprintuvas turi šias veiklos stebėsenos galimybes: Įėjimo garso lygis, garso lygio rezervas, paduodamas garso lygis į garsiakalbius, tikrasis galios limitavimas, kolonėlių modulių temperatūra, maitinimo šaltinio voltažas, pikinė paduodama galia į garsiakalbį.
	

	MS_2.1.1 Laikiklis MS_2.1 kolonėlei

	Siūlomos įrangos gamintojas:
	

	Siūlomas modelis:
	

	Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis:
	

	Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: 
	

	Eil. nr. 
	Minimalūs reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). 
Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.

	MS_2.1.1
	MS_2.1.1.1 Perkamas kiekis: 2 vnt.
MS_2.1.1.2 Skirtas garso kolonėlėms poz. MS_2.1 tvirtinti prie sienos ar lubų.
MS_2.1.1.3 To paties gamintojo kaip ir garso kolonėlės poz. MS_2.1 arba skirtingų gamintojų suderinami bendram darbui.
	

	MS_2.2 Žemų dažnių kolonėlė

	Siūlomos įrangos gamintojas:
	

	Siūlomas modelis:
	

	Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis:
	

	Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: 
	

	Eil. nr. 
	Minimalūs reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). 
Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.

	MS_2.2
	MS_2.2.1 Perkamas kiekis: 1 vnt.
MS_2.2.2 Atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse ribose nei 30 Hz – 125 Hz.
MS_2.2.3 Garso kolonėlės sukuriamas didžiausias pikinis garso slėgis (SPL) turi būti ne mažesnis kaip 133 dB.
MS_2.2.4 Vienas ne mažesnis nei 18 colių žemų dažnių garsiakalbis.
MS_2.2.5 Garso stiprinimui naudojami integruoti į kolonėlę arba nutolę stiprintuvai.
MS_2.2.6 Individualaus šiai kolonėlei skirto stiprintuvo klasė ne prastesnė kaip “D”.
MS_2.2.7 Garso kolonėlės korpusas pagamintas iš medžio masyvo plokštės arba faneros.
MS_2.2.8 Garso kolonėlės vizualinė tarša negali viršyti 0.45 m².
	

	MS_2.2.1 Laikiklis MS_2.2 kolonėlei

	Siūlomos įrangos gamintojas:
	

	Siūlomas modelis:
	

	Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis:
	

	Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: 
	

	Eil. nr. 
	Minimalūs reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). 
Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.

	MS_2.2.1
	MS_2.2.1.1 Perkamas kiekis: 1  vnt.
MS_2.2.1.2 Skirtas garso kolonėlėms poz. MS_2.2 tvirtinti prie sienos ar lubų.
MS_2.2.1.3 To paties gamintojo kaip ir garso kolonėlės poz. MS_2.2 arba skirtingų gamintojų suderinami bendram darbui.
	

	MS_2.3 Monitorinė plačiajuostė kolonėlė

	Siūlomos įrangos gamintojas:
	

	Siūlomas modelis:
	

	Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis:
	

	Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: 
	

	Eil. nr. 
	Minimalūs reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). 
Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.

	MS_2.3
	MS_2.3.1 Perkamas kiekis: 4 vnt.
MS_2.3.2 Atkuriamų dažnių juosta ne siauriau kaip 55Hz – 18kHz
MS_2.3.3 Du ne mažiau kaip 8 colių žemų ir vidurinių dažnių garsiakalbiai
MS_2.3.4 Vienas ne mažiau kaip 3” aukštų dažnių garsiakalbis
MS_2.3.5 Individualaus šiai kolonėlei skirto stiprintuvo klasė ne žemiau kaip “D”
MS_2.3.6 Garso kolonėlės korpusas pagamintas iš medžio masyvo plokštės arba faneros.
MS_2.3.7 Garso kolonėlės su integruotu arba nutolusiu stiprintuvu.
MS_2.3.8 Garso kolonėlės vizualinė tarša (skaičiuojamas žiūrovui matomo fasado plotas) negali viršyti 0.18 m².
MS_2.3.9 Vienai garso kolonėlei skiriami 3 stiprintuvo kanalai kurių kiekvienas skirtas stiprinti skirtingo tipo (aukštų dažnių, vidutinių/žemų dažnių) garsiakalbius, kiekvienam garsiakalbiui individualiai. 
	

	MS_2.4 Skaitmeninis garso valdymo pultas

	Siūlomos įrangos gamintojas:
	

	Siūlomas modelis:
	

	Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis:
	

	Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: 
	

	Eil. nr. 
	Minimalūs reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). 
Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.

	MS_2.4
	MS_2.4.1 Perkamas kiekis: 1 kompl.
MS_2.4.2 Galimybė pultą montuoti į Rack tipo spintą.
MS_2.4.3 Ne mažiau kaip 16 analoginių garso įvesčių.
MS_2.4.4 Ne mažiau kaip 10 analoginių garso išvesčių.
MS_2.4.5 Kiekvieną įvestį galima priskirti norimai išvesčiai arba pasirinktam išvesčių kiekiui.
MS_2.4.6 Diskretizavimo dažnis ne mažiau kaip 48 kHz.
MS_2.4.7 Galimybė valdyti pultą nuotoliniu būdu, naudojant planšetinį kompiuterį.
MS_2.4.8 Galimybė prijungti nutolusį scenos jungčių bloką.
	

	MS_2.5 Bevielės mikrofono sistemos imtuvas

	Siūlomos įrangos gamintojas:
	

	Siūlomas modelis:
	

	Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis:
	

	Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: 
	

	Eil. nr. 
	Minimalūs reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). 
Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.

	MS_2.5
	MS_2.5.1 Perkamas kiekis: 1 vnt.
MS_2.5.2 Dviejų kanalų skaitmeninis imtuvas.
MS_2.5.3 Dinaminis diapazonas ne mažiau kaip 130 dB.
MS_2.5.4 Galimybė imtuvą montuoti į Rack tipo dėžę.
MS_2.5.5 Imtuve ne mažiau kaip dvi BNC arba lygiaverčio tipo jungtys.
MS_2.5.6 Imtuve ne mažiau kaip dvi XLR arba lygiaverčio tipo jungtys.
MS_2.5.7 Imtuve ne mažiau kaip viena RJ45 arba lygiaverčio tipo jungtis.
MS_2.5.8 Atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse kaip 20 Hz - 20kHz ribose.
	

	MS_2.6 Dinaminis rankoje laikomas mikrofonas

	Siūlomos įrangos gamintojas:
	

	Siūlomas modelis:
	

	Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis:
	

	Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: 
	

	Eil. nr. 
	Minimalūs reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). 
Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.

	MS_2.6
	MS_2.6.1 Perkamas kiekis: 2 vnt.
MS_2.6.2 „Handheld“ tipo siųstuvas su dinamine mikrofono kapsule.
MS_2.6.3 Siųstuvas to paties gamintojo kaip imtuvas (poz. 2.5), vieningai sistemai užtikrinti.
MS_2.6.4 Bevielė siųstuvo ir imtuvo sinchronizacija.
MS_2.6.5 Mikrofono atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse kaip 20 Hz - 20 kHz ribose.
MS_2.6.6 Mikrofono kapsulės kryptinė charakteristika – „Supercardioid“
MS_2.6.7 Pikinis garso slėgis (SPL) ne mažiau kaip 150 dB.
MS_2.6.8 Akumuliatorių ar elementų veikimo trukmė ne mažiau kaip 7 valandos.
MS_2.6.9 Galimybė keisti mikrofono kapsules.
	

	MS_2.7 Instrumentinių mikrofonų komplektas

	Siūlomos įrangos gamintojas:
	

	Siūlomas modelis:
	

	Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis:
	

	Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: 
	

	Eil. nr. 
	Minimalūs reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). 
Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.

	MS_2.7
	MS_2.7.1 Perkamas kiekis: 1 vnt.
MS_2.7.2 Komplektą sudaro ne mažiau kaip 10 vnt. instrumentinių mikrofonų.
MS_2.7.3 Komplektą sudaro ne mažiau kaip 25 vnt. instrumentinių mikrofonų laikiklių.
MS_2.7.4 Mikrofono tipas – kondensatorinis.
MS_2.7.5 Mikrofono atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse kaip 20 Hz – 20 kHz ribose.
MS_2.7.6 Mikrofono kapsulės kryptinė charakteristika – „Supercardioid“
MS_2.7.7 Pikinis garso slėgis (SPL) ne mažiau kaip 140 dB.
MS_2.7.8 Dinaminis diapazonas ne mažiau kaip 105 dB.
	

	MS_2.8 Bosinio būgno mikrofonas

	Siūlomos įrangos gamintojas:
	

	Siūlomas modelis:
	

	Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis:
	

	Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: 
	

	Eil. nr. 
	Minimalūs reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). 
Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.

	MS_2.8
	MS_2.8.1 Perkamas kiekis: 1 vnt.
MS_2.8.2 Mikrofono kapsulės tipas – dinaminis.
MS_2.8.3 Kryptingumo charakteristika: „Cardioid“.
MS_2.8.4 Mikrofono atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse kaip 30 Hz – 15 kHz ribose.
	

	MS_2.9 Kondensatorinių instrumentinių mikrofonų komplektas

	Siūlomos įrangos gamintojas:
	

	Siūlomas modelis:
	

	Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis:
	

	Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: 
	

	Eil. nr. 
	Minimalūs reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). 
Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.

	MS_2.9
	MS_2.9.1 Perkamas kiekis: 2 vnt.
MS_2.9.2 Komplektą sudaro 2 vnt. mikrofonų.
MS_2.9.3 Mikrofono kapsulės tipas – kondensatorinis.
MS_2.9.4 Kryptingumo charakteristika: „Cardioid“.
MS_2.9.5 Mikrofono atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse kaip 20 Hz – 20 kHz ribose.
MS_2.9.6 Maksimalus garso slėgis ne mažiau kaip 135 dB/SPL.
	

	MS_2.10 Žemas mikrofono stovas

	Siūlomos įrangos gamintojas:
	

	Siūlomas modelis:
	

	Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis:
	

	Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: 
	

	Eil. nr. 
	Minimalūs reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). 
Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.

	MS_2.10
	MS_2.10.1 Perkamas kiekis: 2 vnt.
MS_2.10.2 Teleskopinio tipo mikrofoninis stovas su gerve.
MS_2.10.3 Reguliuojamas gervės ilgis ne siauresnėse ribose nei 440 – 740 mm.
MS_2.10.4 Reguliuojamas stovo aukštis ne siauresnėse ribose nei 430 – 640 mm.
MS_2.10.5 Stovo pagrindas – trikojis.
MS_2.10.6 Stovas pagamintas iš plieno arba aliuminio.
MS_2.10.7 Stovas juodos spalvos.
	

	MS_2.11 Mikrofono stovas

	Siūlomos įrangos gamintojas:
	

	Siūlomas modelis:
	

	Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis:
	

	Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: 
	

	Eil. nr. 
	Minimalūs reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). 
Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.

	MS_2.11
	MS_2.11.1 Perkamas kiekis: 6 vnt.
MS_2.11.2 Teleskopinio tipo mikrofoninis stovas su gerve.
MS_2.11.3 Reguliuojamas gervės ilgis ne siauresnėse ribose nei 430 – 720 mm.
MS_2.11.4 Reguliuojamas stovo aukštis ne siauresnėse ribose nei 630 – 1400 mm.
MS_2.11.5 Stovo pagrindas – trikojis.
MS_2.11.6 Stovas pagamintas iš plieno arba aliuminio.
MS_2.11.7 Stovas juodos spalvos.
	

	MS_2.12 Stereo Direct Box

	Siūlomos įrangos gamintojas:
	

	Siūlomas modelis:
	

	Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis:
	

	Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: 
	

	Eil. nr. 
	Minimalūs reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). 
Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.

	MS_2.12
	MS_2.12.1 Perkamas kiekis: 2 vnt.
MS_2.12.2 Stereo „Di-Box“.
MS_2.12.3 Ne mažiau kaip dvi kombinuotos (XLR x 1/4" TRS jack) Left/Right įvestys.
MS_2.12.4 Ne mažiau kaip viena 1/8" stereo TRS jack įvestis.
MS_2.12.5 Ne mažiau kaip dvi XLR išvestys stereo (Left/Right).
MS_2.12.6 Ne mažiau kaip -20dB PAD.
	

	MS_2.13 Mono Direct Box

	Siūlomos įrangos gamintojas:
	

	Siūlomas modelis:
	

	Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis:
	

	Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: 
	

	Eil. nr. 
	Minimalūs reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). 
Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.

	MS_2.13
	MS_2.13.1 Perkamas kiekis: 1 vnt.
MS_2.13.2 Mono „Di-Box“.
MS_2.13.3 Ne mažiau kaip dvi kombinuotos 1/4" TRS jack įvestys.
MS_2.13.4 Ne mažiau kaip viena XLR įvestis.
MS_2.13.5 Ne mažiau kaip viena XLR išvestis.
MS_2.13.6 Ne mažiau kaip -20dB PAD.
	

	MS_2.14 Įrangos komutacinė spinta

	Siūlomos įrangos gamintojas:
	

	Siūlomas modelis:
	

	Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis:
	

	Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: 
	

	Eil. nr. 
	Minimalūs reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). 
Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.

	MS_2.14
	MS_2.14.1 Perkamas kiekis: 1 vnt.
MS_2.14.2 Ne mažesnė nei 9U.
MS_2.14.3 Juodos spalvos.
	

	MS_4.1 Grindinė dėžutė su elektros ir signalo jungtimis

	Siūlomos įrangos gamintojas:
	

	Siūlomas modelis:
	

	Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis:
	

	Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: 
	

	Eil. nr. 
	Minimalūs reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). 
Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.

	MS_4.1
	MS_4.1.1 Perkamas kiekis: 4 vnt.
MS_4.1.2 Dėžutės dangtelis su išpjovomis laido prakišimui.
MS_4.1.3 Dangtelis pilnai nuimamas, pritvirtintas nerūdijančio plieno troseliu. 
MS_4.1.4 Talpina ne mažiau kaip 4 vnt. vienfazių elektros rozečių ir ne mažiau kaip 5 vnt. prietaisinių signalo jungčių.
MS_4.1.5 Pagaminta iš metalo arba lygiavertės medžiagos
MS_4.1.6 Juodos spalvos.
	

	MS_4.2 Skydų, elektrotechninių komponentų, skirtų visų įrenginių elektros paskirstymui ir valdymui, komplektas

	Siūlomos įrangos gamintojas:
	

	Siūlomas modelis:
	

	Siūlomas įrangos garantinis laikotarpis:
	

	Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: 
	

	Eil. nr. 
	Minimalūs reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). 
Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.

	MS_4.2
	MS_4.2.1 Perkamas kiekis: 1 kompl.
MS_4.2.2 Visi būtini komponentai technologinės įrangos valdymo poreikio, įrenginių sklandaus veikimo užtikrinimui.
	




