




TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


1. Pirkimo objektas: degiųjų atliekų (kodas 19 12 10) (toliau – atliekos) tvarkymo paslaugos (toliau 
– paslaugos). Atliekos turi būti sutvarkytos aukštesniu atliekų tvarkymo hierarchijos būdu nei atliekų šalinimas sąvartyne.
2. Šios atliekos susidaro apdorojant didelių gabaritų atliekas. Pirmiausia atliekos yra 
susmulkinamos iki frakcijos, kurių dalelių dydis yra nuo 0 mm iki 100 mm. Smulkinimo metu atliekos yra apvalomos nuo metalų. Susidariusios po mechaninio apdorojimo atliekos turi energetinę vertę.
3. Šių atliekų susidarymo adresas V. A. Graičiūno g. 36 D, Vilnius, aikštelės darbo laikas: 
pirmadienis – penktadienis, nuo 7:30 iki 16:00. 
4. Bendras preliminarus atliekų kiekis – 10 800 t per 24 mėn. (5400 t per 12 mėn.). Preliminarus 
perduodamų atliekų kiekis per vieną darbo dieną nuo 20 iki 80 t. 
Perkančioji organizacija neįsipareigoja perduoti sutvarkyti visą atliekų kiekį. Perkančioji organizacija ir Paslaugų teikėjas kiekvienos savaitės pabaigoje suderina atliekų išvežimo grafiką sekančiai savaitei. Grafikas suderinamas ne vėliau kaip paskutinę prieš tai einančios savaitės darbo dieną. Grafike nurodomas planuojamas pristatyti preliminarus atliekų kiekis bei darbo laikas. Apie planuojamą pristatyti preliminarų atliekų kiekį sekančiai savaitei Paslaugos teikėjas informuojamas paskutinę savaitės darbo dieną. Grafikas dėl atliekų perdavimo derinamas el. paštu. 
5. Atliekų transportavimas:
5.1. vykdomas Perkančiosios organizacijos transportu;
5.2. vykdomas Paslaugų teikėjo transportu.
6. Perkančioji organizacija vykdo atliekų pakrovimą į transporto priemonę ir atliekų svėrimą. Atliekų svėrimas vykdomas teritorijoje, V. A. Graičiūno g. 36 D, Vilnius, esančiomis svarstyklėmis, kurios turi metrologinę patikrą.
7. Atliekos perduodamos nesupresuotos.
8. Paslaugos teikėjas turi užtikrinti viso atliekų kiekio priėmimą, kuris suderintas grafike.
9.  Atliekos nėra iš nuotekų valymo įrenginių (įskaitant nuotekų valymo dumblą), taip pat nėra 
pavojingos, sprogios ar radioaktyvios.


