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	Nr.
	

	(data)
	
	

	

	(sudarymo vieta)



	Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, subtiekėjai, surašomi visi dalyvių pavadinimai)
	

	Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, subtiekėjai, surašomi visi dalyvių adresai)
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos
	

	Telefono numeris
	

	El. pašto adresas
	


Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1. konkurso skelbime, paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;
1. pirkimo sąlygose;
1. kituose pirkimo dokumentuose.
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.
Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Patvirtiname, kad toliau siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus: 
Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą.
Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. 
Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus




Mes siūlome šias prekes:
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:


	1 DALIS „NARKOZĖS APARATAS”

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Kiekis mato vnt.
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur be PVM

(įrašyti sumą skaičiais)
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM

(įrašyti sumą skaičiais)
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM

(įrašyti sumą žodžiais)
	Siūlomų prekių pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis
PILDYTI PRIVALOMA

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 

	PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių pavadinimą (modelį), gamintoją, kilmės šalį. Duomenys turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 7 stulpelyje įrašyta informacija.

	1.
	NARKOZĖS APARATAS
	1 vnt.
	
	
	
	

	TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TĘSINYS:

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūloma parametrų reikšmė
atitikimas techninei specifikacijai, prekių
aprašymai, nuoroda į pridėtus dokumentus (prekių gamintojų ar kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys siūlomių prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams:  prekių techninis aprašymas, etiketės, bukletai, katalogai)
PILDYTI PRIVALOMA

	8
	9
	10
	11

	Teikiant pasiūlymą pateikti prekių gamintojų ar kitus lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: prekių techninius aprašymus, etiketes, bukletus, katalogus ar lygiaverčius dokumentus, įrodančius, kad prekės atitinka privalomuosius techninius reikalavimus, išvardintus techninėje specifikacijoje.  Prekių techniniai aprašymai, etiketės, bukletai, katalogai ar lygiaverčiai turi būti išversti į lietuvių kalbą.
PASTABA (pateikus tokius dokumentus pasiūlymas bus atmestas automatiškai neprašant papildyti): internetinės nuorodos kaip atitiktis techninei specifikacijai negali būti teikiamos; gamintojo ar pardavėjo savideklaracija, kad gamina ar pagamins tokį įrenginį negali būti teikiami kaip atitiktis techninei specifikacijai.
Prekių techninė specifikacija turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 11 stulpelyje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą 11 stulpelyje negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis

	1. 
	Taikymas
	Narkozės aparatas turi būti pritaikytas dirbti su įvairaus amžiaus pacientais
	

	2. 
	Ergonomika:
	
	

	2.1.
	Mobilus
	Ratukai blokuojami centrinio stabdžio pagalba
	

	2.2.
	Darbastalio apšvietimas
	Integruotas, reguliuojamo intensyvumo, darbastalio  apšvietimas
	

	2.3.
	Ekrano įstrižainė
	> 30 cm įstrižainės
	

	2.4.
	Monitoriaus valdymo ekranas
	Prisilietimui jautrus (“touchscreen” ar lygiavertis)
	

	3. 
	Avarinis maitinimo šaltinis
	Vidinis avarinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius), užtikrinantis ≥ 30 min. trukmės autonominį aparato darbą
	

	4. 
	Į aparatą tiekiamų dujų maišymas
	Elektroninis ar mechaninis su sunaudojamų dujų kiekio matuokliais
	

	5. 
	Pacientui paduodamų kvėpuojamųjų dujų srautas (reguliavimo diapazonas ne siauresnis už nurodytą)
	0,2 - 15 l/min.
	

	6. 
	Ventiliavimo režimai:
	1.Priverstinė ventiliacija valdoma tūriu (VCV).
2.Priverstinė ventiliacija valdoma slėgiu (PCV).
3.Sinchronizuota intermituojanti priverstinė ventiliacija su slėgio kontrole (SIMV PCV).
4.Sinchronizuota intermituojanti priverstinė ventiliacija su tūrio kontrole (SIMV VCV).
5.Slėgio palaikymo ventiliacija su Apnea Backup funkcija (PSV).
	

	7. 
	Ventiliatorius privalo užtikrinti sekančius ventiliacijos parametrus:
	
	

	7.1.
	Vienkartinis įpūtimo tūris tūriniame ventiliacijos režime (reguliavimo ribos ne siauresnės už nurodytas)
	20-1400 ml
	

	7.2.
	Ventiliacijos dažnis priverstiniuose ventiliacijos režimuose (reguliavimo ribos ne siauresnės už nurodytas)
	4-100 k/min.
	

	7.3.
	Ventiliacijos dažnis  asistuojančiuose ventiliacijos  režimuose (reguliavimo ribos ne siauresnės už nurodytas)
	4-60 k/min.
	

	7.4.
	Nustatoma viršutinė slėgio kvėpavimo takuose ribos diapazonas ne siauresnės nei
	Nuo 10 iki 70 cm H2O ribose
	

	8. 
	Monitoruojami parametrai
	1. Anestetinių dujų bei garinių anestetikų kiekis kvėpuojamajame mišinyje su automatiniu anestetikų atpažinimu;
2. Anestetikų kreivės;
3. MAC reikšmė;
4. Anestetikų mišinio nustatymas;
5. Kapnometrija etCO2.
	

	9. 
	Komplektuojamų garintuvų skaičius (pvz.: sevofloranui ir izofloranui)
	2 vnt.
	

	10. 
	Reikalavimai paciento gyvybinių funkcijų monitoriui:
	
	

	10.1.
	Ekrano įstrižainė
	>30 cm įstrižainės
	

	10.2.
	Monitoriaus valdymo ekranas
	Prisilietimui jautrus (“touchscreen” ar lygiavertis)
	

	10.3.
	Monitoriaus valdymas
	Monitoriaus valdymas turi užtikrinti greitą ir patogų funkcijų bei parametrų pasirinkimą, jų keitimą ir nustatymų patvirtinimą lietimui jautriu ekranu ir (arba) kitu lygiaverčiu valdymo būdu.
	

	10.4.
	Maksimalus skaičius ekrane vienu metu
	≥ 6 kreivių
	

	11. 
	Monitoruojamieji parametrai
	1. EKG multiderivacinis kanalas
2. ST segmento analizė
3. Neinvazinis kraujospūdis
4. SpO2
5. Tiesioginis spaudimo matavimas >2 kanalai
	

	12. 
	Reikalavimai narkozės aparato komplektavimui:
	Aparatas turi būti sukomplektuotas taip, kad galėtų atlikti ir monitoruoti visas reikalaujamas funkcijas
	

	13. 
	Reikalavimai paciento gyvybinių funkcijų monitoriaus komplektacijai
	Monitorius turi būti sukomplektuotas taip, kad galėtų atitikti ir monitoruoti visas specialiuosiuose reikalavimuose reikalaujamas funkcijas.
	

	14. 
	Reikalavimai anestezijos aparato komplektavimui
	Aparatas turi būti sukomplektuotas taip, kad galėtų atlikti visas reikalaujamas  funkcijas ir monitoruoti visus reikalaujamus parametrus
	

	15. 
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis
	>24 mėnesiai. 
	

	16. 
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
	Naudojimo instrukcija lietuvių ir/ar anglų kalbomis. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne
	

	17. 
	CE ženklinimas
	Įranga turi būti paženklinta CE ženklu (dokumentas pateikiamas pristačius prekes). Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne
	

	18. 
	Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) 
	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne
	

	19. 
	Medicininio personalo apmokymas
	Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne
	








	2 DALIS „OPERACINĖS STALAS”

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Kiekis mato vnt.
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur be PVM

(įrašyti sumą skaičiais)
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM

(įrašyti sumą skaičiais)
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM

(įrašyti sumą žodžiais)
	Siūlomų prekių pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis
PILDYTI PRIVALOMA

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 

	PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių pavadinimą (modelį), gamintoją, kilmės šalį. Duomenys turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 7 stulpelyje įrašyta informacija.

	1.
	OPERACINĖS STALAS
	1 vnt.
	
	
	
	

	TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TĘSINYS:

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūloma parametrų reikšmė
atitikimas techninei specifikacijai, prekių
aprašymai, nuoroda į pridėtus dokumentus (prekių gamintojų ar kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys siūlomių prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams:  prekių techninis aprašymas, etiketės, bukletai, katalogai)
PILDYTI PRIVALOMA

	8
	9
	10
	11

	Teikiant pasiūlymą pateikti prekių gamintojų ar kitus lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: prekių techninius aprašymus, etiketes, bukletus, katalogus ar lygiaverčius dokumentus, įrodančius, kad prekės atitinka privalomuosius techninius reikalavimus, išvardintus techninėje specifikacijoje.  Prekių techniniai aprašymai, etiketės, bukletai, katalogai ar lygiaverčiai turi būti išversti į lietuvių kalbą.
PASTABA (pateikus tokius dokumentus pasiūlymas bus atmestas automatiškai neprašant papildyti): internetinės nuorodos kaip atitiktis techninei specifikacijai negali būti teikiamos; gamintojo ar pardavėjo savideklaracija, kad gamina ar pagamins tokį įrenginį negali būti teikiami kaip atitiktis techninei specifikacijai.
Prekių techninė specifikacija turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 11 stulpelyje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą 11 stulpelyje negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis

	1. 
	Operacinis stalas su priedais

	Tinkamas naudoti įvairių operacijų metu: bendroji chirurgija,  širdies ir kraujagyslių chirurgija, ginekologija, urologija bei ortopedija, neurochirurgija
	

	2. 
	Bendrieji reikalavimai stalui:
	1. Stalas mobilus, su ratukais.
2. Darbinėje padėtyje stalas turi būti stabiliai fiksuojamas: iš stalo pagrindo nuleidžiamomis atramomis, centrine ratukų blokavimo sistema, elektriniu, hidrauliniu ar kitu lygiaverčiu stabdymo / stabilizavimo sprendimu.
3. Stalo aukščio, pasvirimo kampų ir pozicijų reguliavimas (arba lygiavertis): elektrinis ir/ar hidraulinis ir t.t.
4. Operacinio stalo padėčių keitimo valdymas elektrohidraulinis bei kolonoje integruotu elektriniu valdymo pultu.
5. Didžiausia leistina stalo darbinė apkrova ne mažiau kaip 350 kg.
6. Paciento leidžiamas svoris ne mažiau kaip 220 kg.
7.   Išoriniai (gabaritiniai) matmenys:
7.1.  Ilgis 2050 mm ± 150 mm;
     7.2. Plotis (įskaitant prie stalviršio kraštų primontuotus šoninius europinio tipo bėgelius, bėgelis stalo priedams tvirtinti) ≥ 550 mm.       
8. Atsparus valymo ir dezinfekavimo priemonėms.
	

	3. 
	Reikalavimai stalviršiui:
	Sudarytas iš šių atskirai valdomų sekcijų:
a) Galvos atrama;
b) Nugaros dalies atrama;
c) Dviejų dalių kojų atrama (atskirai kiekvienai kojai su reguliuojamu išskėtimo kampu);
	

	4. 
	Reikalavimai čiužiniui:
	1. Pralaidus rentgeno spinduliams.
2. Antistatinis, nepralaidus skysčiams, atsparus dezinfekcinėms medžiagoms.
3. Fiksuotas prie stalviršio konstrukcijos, nuimamas nenaudojant įrankių.
4. Čiužinio storis  ≥ 60 mm.
	

	5. 
	Stalvirčio padėties reguliavimas:
	Elektrohidraulinis:
1.  Stalviršio (be čiužinio) aukščio reguliavimas intervale   ≥ (700 – 1030) mm;
2.  Trendelenburgo/Anti-Trendelenburgo padėties nustatymas ≥ ±30°; 
3.  Šoninis (lateralinis) pavertimas ≥ ±20°; 
4.  Nugaros segmento reguliavimas intervale ≥ (nuo -35° iki + 70°);
5. Išilginis stalviršio paslinkimas ≥ 300 mm, kad garantuotų geriausiai įmanomą prieigą rentgeno C lankui;
6. Nulinės padėties nustatymas. 
	

	
	
	Dujinės spyruoklės pagalba arba elektrohidraulinis:
1. Galvos segmento pakėlimo / nuleidimo kampo reguliavimas intervale ≥ (nuo –30° iki +30°);
2. Kojų dalies segmento reguliavimas intervale  ≥ (nuo -85° iki + 10°);
3. Kojų atramų išskėtimo kampas ≥ 180°.
	

	6. 
	Operacinio stalo komplektacija:
	
	

	6.1
	Anestezijos rėmas
	1. Tvirtinamas prie operacinio stalo.
2. ,,L‘‘ formos iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio.
	

	6.2
	Rankos atrama, skirta padėti rankai – 2 vnt.
	1. Tvirtinama prie operacinio stalo.
2. Atramos išmatavimai: ilgis ≥ 450 mm, plotis ≥ 110 mm, storis ≥ 35 mm.
3. Padengta antistatine minkšta danga.
Su rankos fiksavimo diržu.
	

	6.3
	Kojų laikikliai
(pora)
	1. Goepel tipo arba lygiaverčiai kojų laikikliai skirti atlikti ginekologinėms ir kitoms operacijoms. 
2. Tvirtinami prie operacinio stalo.
	

	6.4
	Diržas paciento fiksavimui – 
1 vnt.
	Platus diržas, skirtas paciento liemens fiksavimui prie operacinio stalo.
	

	6.5
	Stalo valdymo pultelis – 1 vnt.
	Laidinis.
	

	6.6
	Pagalvėlės galvai – 1 vnt.
	1. Viskoelastinės polimerinės gelio (arba lygiavertės medžiagos).
2. Skirtos naudoti pacientui gulinčiam ant nugaros.
3. Žiedo arba pasagos formos.
	

	7. 
	Maitinimo šaltinis
	1. Elektros tinklas;
2. Įkraunamas integruotas vidinis akumuliatorius, užtikrinantis operacinio stalo funkcijų veikimą neprijungus prie elektros tinklo ne trumpiau kaip gamintojo deklaruojamas laikotarpis >7 parų.
	

	8. 
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis
	>36 mėnesiai. 
	

	9. 
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
	Naudojimo instrukcija lietuvių ir/ar anglų kalbomis. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne
	

	10. 
	CE ženklinimas
	Įranga turi būti paženklinta CE ženklu (dokumentas pateikiamas pristačius prekes). Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne
	

	11. 
	Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) 
	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne
	

	12. 
	Medicininio personalo apmokymas
	Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne
	






	3 DALIS „INFUZINIŲ POMPŲ STOTELĖ SU VEŽIMĖLIU”

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Kiekis mato vnt.
	1 mato vnt. kaina, Eur be PVM
	1 mato vnt. kaina, Eur su PVM
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur be PVM

(įrašyti sumą skaičiais)
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM

(įrašyti sumą skaičiais)
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM

(įrašyti sumą žodžiais)
	Siūlomų prekių pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis
PILDYTI PRIVALOMA

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 

	PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių pavadinimą (modelį), gamintoją, kilmės šalį. Duomenys turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 9 stulpelyje įrašyta informacija.

	1.
	INFUZINIŲ POMPŲ STOTELĖ SU VEŽIMĖLIU
	12 vnt.
	
	
	
	
	
	

	TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TĘSINYS:

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūloma parametrų reikšmė
atitikimas techninei specifikacijai, prekių
aprašymai, nuoroda į pridėtus dokumentus (prekių gamintojų ar kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys siūlomių prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams:  prekių techninis aprašymas, etiketės, bukletai, katalogai)
PILDYTI PRIVALOMA

	10
	11
	12
	13

	Teikiant pasiūlymą pateikti prekių gamintojų ar kitus lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: prekių techninius aprašymus, etiketes, bukletus, katalogus ar lygiaverčius dokumentus, įrodančius, kad prekės atitinka privalomuosius techninius reikalavimus, išvardintus techninėje specifikacijoje.  Prekių techniniai aprašymai, etiketės, bukletai, katalogai ar lygiaverčiai turi būti išversti į lietuvių kalbą.
PASTABA (pateikus tokius dokumentus pasiūlymas bus atmestas automatiškai neprašant papildyti): internetinės nuorodos kaip atitiktis techninei specifikacijai negali būti teikiamos; gamintojo ar pardavėjo savideklaracija, kad gamina ar pagamins tokį įrenginį negali būti teikiami kaip atitiktis techninei specifikacijai.
Prekių techninė specifikacija turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 13 stulpelyje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą 13 stulpelyje negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis

	1. 
	Reikalavimai integruojančiai stotelei
	
	

	1.1.
	Įstatomų pompų skaičius
	Ne mažiau 6 vietų
	

	1.2.
	Galimų pompų rūšys
	Švirkštinės ir tūrinės
	

	1.3.
	Jungtys
	1. Elektros maitinimo jungtis
2. LAN ar lygiavertė jungtis
	

	1.4.
	Klasifikacija
	I Apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 (arba lygiavertė)
	

	2. 
	Reikalavimai infuziniam stovui
	1. Tvirtas (laikyti >12 vietų pompų stotelę su pompomis).
2. Mobilus, lengvai transportuojamas.
	

	3. 
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis
	>24 mėnesiai. 
	

	4. 
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
	Naudojimo instrukcija lietuvių ir/ar anglų kalbomis. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne
	

	5. 
	CE ženklinimas
	Įranga turi būti paženklinta CE ženklu (dokumentas pateikiamas pristačius prekes). Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne
	

	6. 
	Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) 
	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne
	

	7. 
	Medicininio personalo apmokymas
	Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne
	












	4 DALIS „GASTROSKOPAS”

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Kiekis mato vnt.
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur be PVM

(įrašyti sumą skaičiais)
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM

(įrašyti sumą skaičiais)
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM

(įrašyti sumą žodžiais)
	Siūlomų prekių pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis
PILDYTI PRIVALOMA

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 

	PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių pavadinimą (modelį), gamintoją, kilmės šalį. Duomenys turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 7 stulpelyje įrašyta informacija.

	1.
	GASTROSKOPAS
	1 vnt.
	
	
	
	

	TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TĘSINYS:

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūloma parametrų reikšmė
atitikimas techninei specifikacijai, prekių
aprašymai, nuoroda į pridėtus dokumentus (prekių gamintojų ar kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys siūlomių prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams:  prekių techninis aprašymas, etiketės, bukletai, katalogai)
PILDYTI PRIVALOMA

	8
	9
	10
	11

	Teikiant pasiūlymą pateikti prekių gamintojų ar kitus lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: prekių techninius aprašymus, etiketes, bukletus, katalogus ar lygiaverčius dokumentus, įrodančius, kad prekės atitinka privalomuosius techninius reikalavimus, išvardintus techninėje specifikacijoje.  Prekių techniniai aprašymai, etiketės, bukletai, katalogai ar lygiaverčiai turi būti išversti į lietuvių kalbą.
PASTABA (pateikus tokius dokumentus pasiūlymas bus atmestas automatiškai neprašant papildyti): internetinės nuorodos kaip atitiktis techninei specifikacijai negali būti teikiamos; gamintojo ar pardavėjo savideklaracija, kad gamina ar pagamins tokį įrenginį negali būti teikiami kaip atitiktis techninei specifikacijai.
Prekių techninė specifikacija turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 11 stulpelyje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą 11 stulpelyje negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis

	1. 
	Vaizdo gastroskopas
	Spalvoto vaizdo, HD ar lygiavertės raiškos
	

	2. 
	Apžiūros laukas
	>140º
	

	3. 
	Lenkimo kampai:
	Aukštyn: >210º;
Žemyn: >120º;
Į kairę: >120º;
Į dešinę: >120º.
	

	4. 
	Įvedamos dalies diametras
	<9,8 mm
	

	5. 
	Kanalo diametras
	>2,8 mm
	

	6. 
	Tiesioginio apiplovimo kanalas
	Būtina
	

	7. 
	Darbinis ilgis
	>1050 mm
	

	8. 
	Komplektacija
	1. Standartiniai endoskopo valymo priedai: 1 kompl.;
2. Biopsinės žnyplės: autoklavuojamos >2 vnt. ir  vienkartinės >20 vnt.
	

	9. 
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis
	>24 mėnesiai. 
	

	10. 
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
	Naudojimo instrukcija lietuvių ir/ar anglų kalbomis. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne
	

	11. 
	CE ženklinimas
	Įranga turi būti paženklinta CE ženklu (dokumentas pateikiamas pristačius prekes). Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne
	

	12. 
	Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) 
	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne
	

	13. 
	Medicininio personalo apmokymas
	Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne
	










	5 DALIS „SUNKIŲ KVĖPAVIMO TAKŲ RINKINYS”

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Kiekis mato vnt.
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur be PVM

(įrašyti sumą skaičiais)
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM

(įrašyti sumą skaičiais)
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM

(įrašyti sumą žodžiais)
	Siūlomų prekių pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis
PILDYTI PRIVALOMA

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 

	PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių pavadinimą (modelį), gamintoją, kilmės šalį. Duomenys turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 7 stulpelyje įrašyta informacija.

	1.
	SUNKIŲ KVĖPAVIMO TAKŲ RINKINYS
	1 vnt.
	
	
	
	

	TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TĘSINYS:

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūloma parametrų reikšmė
atitikimas techninei specifikacijai, prekių
aprašymai, nuoroda į pridėtus dokumentus (prekių gamintojų ar kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys siūlomių prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams:  prekių techninis aprašymas, etiketės, bukletai, katalogai)
PILDYTI PRIVALOMA

	8
	9
	10
	11

	Teikiant pasiūlymą pateikti prekių gamintojų ar kitus lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: prekių techninius aprašymus, etiketes, bukletus, katalogus ar lygiaverčius dokumentus, įrodančius, kad prekės atitinka privalomuosius techninius reikalavimus, išvardintus techninėje specifikacijoje.  Prekių techniniai aprašymai, etiketės, bukletai, katalogai ar lygiaverčiai turi būti išversti į lietuvių kalbą.
PASTABA (pateikus tokius dokumentus pasiūlymas bus atmestas automatiškai neprašant papildyti): internetinės nuorodos kaip atitiktis techninei specifikacijai negali būti teikiamos; gamintojo ar pardavėjo savideklaracija, kad gamina ar pagamins tokį įrenginį negali būti teikiami kaip atitiktis techninei specifikacijai.
Prekių techninė specifikacija turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 11 stulpelyje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą 11 stulpelyje negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis

	1.
	Monitorius
	1 vnt.
	

	1.1.
	Ekranas 
	su LED foniniu apšvietimu arba lygiaverte technologija
	

	1.2.
	Įstrižainė 
	 ≥ 24 colių
	

	1.3.
	Šviesumas 
	 ≥ 400 cd/m2
	

	1.4.
	Raiška 
	 ≥1920 x 1080
	

	1.5.
	Signalų įvestys
	>2 skirtingos vaizdo įvestys (pvz.: DVI, HDMI ar lygiavertės)
	

	1.6.
	Signalų išvestys 
	>2
	

	2.
	Vaizdo sistema
	1 vnt.
	

	2.1.
	Ekrano skersmuo 
	≥ 8“
	

	2.2.
	Raiška 
	≥ 1920×1080 
	

	2.3.
	Jungtis 
	Ne mažiau kaip 1 jungtis duomenų eksportui (USB ar lygiavertė)
	

	2.4.
	Video vaizdų ir nuotraukų iškėlimas 
	į USB ar lygiavertes laikmenas
	

	2.5.
	Baterija
	Pakraunama, ličio jonų arba lygiaverte 
	

	2.6.
	Suderinamumas su:
	1. Video laringoskopo pleištas (5 poz.);
2. Lankstus daugkartinis video endoskopas intubacijai (4 poz.)
	

	2.7.
	Komplekte
	Laidas video laringoskopų prijungimui - 1 vnt.
	

	3.
	Video monitorius - 1 vnt.:
	
	

	3.1.
	Monitoriaus dydis 
	≥ 3,5”
	

	3.2.
	Prijungiamas tiesiai prie laringoskopo pleišto (5 poz.)
	Būtina 
	

	3.3.
	Automatinis fokusavimas
	Būtina
	

	3.4.
	Su vidine atmintimi nuotraukų ir video vaizdų išsaugojimui
	Būtina
	

	3.5.
	Baterija:
	Atskira, keičiama ir pakraunama, pakrautos baterijos darbo laikas ≥ 1 val.
	

	3.6.
	Artikuliuojamas 
	≥ 2 ašimis
	

	3.7.
	Komplekte: 
	Baterijos pakrovimo stotelė - 1 vnt., baterija - 2 vnt.
	

	4.
	Video endoskopas
	1 vnt.:
	

	4.1.
	Lankstus 
	Būtina
	

	4.2.
	Matymo kampas 
	≥ 100°
	

	4.3.
	Darbinis ilgis
	65 ± 5 cm
	

	4.4.
	Bendras ilgis
	≤ 100 cm
	

	4.5.
	Darbinio kanalo vidinis skersmuo 
	>1,5 mm ir <1,8 mm
	

	4.6.
	Distalinio galiuko skersmuo 
	>3,8 mm ir <4,2 mm
	

	4.7.
	Lenkimas aukštyn/žemyn
	 ≥ 140°/140°
	

	
4.8.
	Video endoskopo mygtukais valdomos funkcijos:
	1. Video vaizdų įrašymas;
2. Nuotraukų įrašymas.
	

	

4.9.
	Komplekte
	1. Video endoskopo lagaminas;
2. Slėgio suvienodinimo vožtuvas;
3. Sandarumo matuoklis;
4. Šepetėlis endoskopo valymui;
5. Vienkartinis siurbimo vožtuvas.
	

	5.
	Video laringoskopo pleištas
	1 vnt.
	

	5.1.
	Sunkiems kvėpavimo takams skirtas pleištas arba lygiavertis
	Būtina
	

	5.2.
	Suaugusiems
	Būtina
	

	5.3.
	Daugkartinio naudojimo, plaunamas ir dezinfekuojamas, galima pilnai įmerkti (su ar be papildomų priedų)
	Būtina
	

	5.4.
	Su šviesos diodų (LED ar lygiaverčiu) apšvietimu
	Būtina
	

	5.5.
	Kameros raiška 
	≥ 1280 x 720 taškų
	

	5.6.
	Mygtukas video vaizdų ir nuotraukų įrašymui
	>1
	

	5.7.
	Suderinamas:
	Su vaizdo sistema (2 poz.) ir video monitoriumi (3 poz.)
	

	6.
	Vežimėlis įrangai
	1 vnt.
	

	6.1.
	Skirtas kvėpavimo takų valdymo stotelės įrangai pritvirtinti ir laikyti
	Būtina
	

	6.2.
	Su kanalu įrangos laidams paslėpti
	Būtina
	

	6.3.
	Stalčiai 
	≥ 2
	

	7.
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis
	>24 mėnesiai. 
	

	8.
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
	Naudojimo instrukcija lietuvių ir/ar anglų kalbomis. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne
	

	9.
	CE ženklinimas
	Įranga turi būti paženklinta CE ženklu (dokumentas pateikiamas pristačius prekes). Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne
	

	10.
	Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) 
	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne
	

	11.
	Medicininio personalo apmokymas
	Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne
	





	6 DALIS „ELEKTROKOGULIACIJOS ĮRENGINYS”

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Kiekis mato vnt.
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur be PVM

(įrašyti sumą skaičiais)
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM

(įrašyti sumą skaičiais)
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM

(įrašyti sumą žodžiais)
	Siūlomų prekių pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis
PILDYTI PRIVALOMA

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 

	PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių pavadinimą (modelį), gamintoją, kilmės šalį. Duomenys turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 7 stulpelyje įrašyta informacija.

	1.
	ELEKTROKOGULIACIJOS ĮRENGINYS
	1 vnt.
	
	
	
	

	TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TĘSINYS:

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūloma parametrų reikšmė
atitikimas techninei specifikacijai, prekių
aprašymai, nuoroda į pridėtus dokumentus (prekių gamintojų ar kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys siūlomių prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams:  prekių techninis aprašymas, etiketės, bukletai, katalogai)
PILDYTI PRIVALOMA

	8
	9
	10
	11

	Teikiant pasiūlymą pateikti prekių gamintojų ar kitus lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: prekių techninius aprašymus, etiketes, bukletus, katalogus ar lygiaverčius dokumentus, įrodančius, kad prekės atitinka privalomuosius techninius reikalavimus, išvardintus techninėje specifikacijoje.  Prekių techniniai aprašymai, etiketės, bukletai, katalogai ar lygiaverčiai turi būti išversti į lietuvių kalbą.
PASTABA (pateikus tokius dokumentus pasiūlymas bus atmestas automatiškai neprašant papildyti): internetinės nuorodos kaip atitiktis techninei specifikacijai negali būti teikiamos; gamintojo ar pardavėjo savideklaracija, kad gamina ar pagamins tokį įrenginį negali būti teikiami kaip atitiktis techninei specifikacijai.
Prekių techninė specifikacija turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 11 stulpelyje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą 11 stulpelyje negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis

	1.
	Su lizdais:
	skirtais prijungti įvairių standartų kabelių jungtis
	

	2.
	Būtini pjovimo rėžimai:
	1. Monopoliarinis audinius tausojantis pjovimas su įtampos reguliavimu, skirtas visiems elektrai laidiems audiniams.
2. Monopoliarinis audinius tausojantis pjovimas, skirtas pjovimui vandenyje ir riebaliniuose audiniuose.
3. Bipoliarinis pjovimas su įtampos reguliavimu.
	

	3.
	Būtini koaguliavimo rėžimai:
	1. Monopoliarinis "forsuotas" (efektyvus) koaguliavimas.
2. Monopoliarinis "purškiantis" (bekontaktis) koaguliavimas.
3. Monopoliarinis "klasikinis" koaguliavimas, skirtas audinių sluoksnių disekcijai.
4. Monopoliarinis "minkštas" koaguliavimas, apsaugantis audinius nuo karbonizacijos.
5. Bipoliarinis "minkšto" koaguliavimo režimas, apsaugantis audinius nuo karbonizacijos.
	

	4.
	Kiti būtini parametrai:
	1. Galios nustatymas.
2. Ekranas informacijos pateikimui.
3. Programos pjovimui bei koaguliacijai.
	

	5.
	Priedai:
	
	

	5.1.
	Kojinis jungiklis monopoliarui (su pedalu/pedalais)
	1 vnt.
	

	5.2.
	Jungiamasis kabelis neutraliems elektrodams (daugkartinis)
	1 vnt.
	

	5.3.
	Neutralūs vienkartiniai elektrodai
	100 vnt.
	

	5.4.
	Monopolinė daugkartinė rankena su mygtukais
	10 vnt. su tinkančia jungtimi
	

	5.5.
	Bipolinis kabelis > 3 m
	6 vnt.
	

	5.6.
	Elektrodas
	10 vnt. su tinkančia jungtimi
	

	6.
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis
	>24 mėnesiai. 
	

	7.
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
	Naudojimo instrukcija lietuvių ir/ar anglų kalbomis. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne
	

	8.
	CE ženklinimas
	Įranga turi būti paženklinta CE ženklu (dokumentas pateikiamas pristačius prekes). Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne
	

	9.
	Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) 
	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne
	

	10.
	Medicininio personalo apmokymas
	Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne
	




Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekėjus*:
	Eil. Nr.
	Ūkio subjekto pavadinimas ir adresas
	Statusas (jungtinės veiklos partneris arba subtiekėjas (subrangovas) arba trečiasis asmuo, kurio pajėgumais remiamasi)
	Ūkio subjektui perduodamų įsipareigojamų apimtis (vertė nuo pasiūlymo kainos, %), ką darys pasitelkiamas ūkio subjektas

	
	
	
	


*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai)* /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:
	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje

	
	
	


*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Informuojame, kad šioje lentelėje nenurodyti dokumentai nebus laikomi konfidencialiais ir tiekėjo pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, konfidencialiais nenurodyti dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme  bus paviešinti kartu su sudaryta sutartimi:

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
	Eil. Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	



	(tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)
	
	(parašas*)
	
	(vardas ir pavardė*)



