
Priedas Nr. 1
PASIŪLYMAS
APSAUGOS NUO CHEMINIO,BIOLOGINIO,RADIOLOGINIO IR BRANDUOLINIO (CBRB) GINKLO TAKTINIO KOSTIUMO
2026-    
(Data)
Vilnius
(Vieta)

	Dalyvio pavadinimas
	

	Dalyvio veiklos adresas
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	

	Telefono numeris
	

	Fakso numeris
	

	El. pašto adresas
	


Patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita suinteresuota šalimi.
Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.
Siūlomos prekės atitinka keliamus reikalavimus, technines specifikacijas.
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis.
Šiuo pasiūlymu patvirtiname, kad nėra taikomos teismo sprendimu paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.

Siūlome suteikti šias prekes:
	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Kiekis vnt.
	Vieneto kaina Eur. (su PVM)
	Suma, EUR  su PVM (3 stulp. x 4 stulp.)
	Pastabos
(siūlomos prekės gamintojas ir modelis)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Apsaugos nuo cheminio, biologinio, radiologinio ir branduolinio (CBRB) ginklo taktinis kostiumas
	35
	
	
	

	Viso suma (Eur) su PVM
	



Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (jei pateikiama):
	Eil.Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	



Pasiūlymas galioja 90 dienų.

______________________________________________________
(Dalyvio arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)                               A.V.
	
 Eil.
Nr.
	Pirkimo dokumentuose nustatyti / reikalaujami prekės techniniai rodikliai
	Tiekėjo siūlomos prekės rodiklių konkrečios reikšmės
(TAIP/NE arba TIKSLI REIKŠMĖ)

	Apsaugos nuo cheminio, biologinio, radiologinio ir branduolinio (CBRB) ginklo taktinio kostiumo techniniai reikalavimai

	1.
	Apsauginė apranga turi būti vienos dalies: kombinezonas užsegamas užtrauktuku arba kitokia sandaria jungtimi.
	

	2.
	Apsauginė apranga turi suteikti apsaugą, ją dėvint su lauko uniformos batais, nenaudojant antbačių.
	

	3.
	Apsauginė apranga turi užtikrinti apsaugą, kad pro siūles ar užvartus į vidų nepatektų skystosios kovinės cheminės medžiagos.
	

	4.
	Apsauginės aprangos kojūgaliai turi turėti galimybę reguliuoti kelnių klešnių galų apimtį. Reikalavimas netaikomas, jei kostiumo kojų dalis yra uždara (su pėdomis).
	

	5.
	Apsauginė apranga turi turėti etiketes vidinėje pusėje, kuriose būtų nurodytas gaminio dydis ir pagaminimo data.
	

	6.
	Apsauginė apranga turi būti pagaminta iš audinio su puslaide membrana (angl. selectively permeable fabric), atitinkančio NFPA 1994 Class 3 reikalavimus:
	

	6.1.
	audinys turi būti mažiausiai 3 sluoksnių;
	

	6.2.
	audinys turi būti GORE® CHEMPAK® tipo arba lygiavertis.
	

	7.
	Visi aprangos elementai turi atitikti NFPA 1991 reikalavimus. Tiekėjas turi pateikti gamintojo testavimo ataskaitos protokolą kiekvienai kostiumo daliai.
	

	8.
	Apsauginės aprangos rankogaliai turi turėti galimybę reguliuoti rankovių apimtį. Reikalavimas netaikomas, jei guminės pirštinės yra neatskiriama kostiumo dalis, o rankovė yra uždara.
	

	9.
	Apsauginė apranga turi turėti gobtuvą ar kitą galvos uždangalą ir turi būti suderinama su AVON FM-50 ir FM-54 dujokaukėmis.
	

	10.
	Apsauginės aprangos gobtuvas turi būti su elastinga juosta (angl. grommet), kuri be tarpų ir raukšlių užsimautų ant dujokaukės rėmo ir sukibtų su dujokaukės guma.
	

	11.
	Apsauginė apranga turi:

	11.1.
	užtikrinti ne trumpesnę kaip 8 valandų apsaugą užterštoje aplinkoje nuo skystų kovinių cheminių medžiagų.
	

	11.2.
	užtikrinti šioje techninėje specifikacijoje nustatytas apsaugines savybes, kai apsauginė apranga dėvima temperatūroje nuo -20°C iki +30°C.
	

	11.3.
	būti tinkama naudoti ne mažiau kaip 30 dienų išėmus iš originalios pakuotės neužterštoje aplinkoje, o jos apsauginės savybės turi nepasikeisti išskalbus mažiausiai 3 kartus, kai laikomasi gamintojo skalbimo ir džiovinimo instrukcijų.
	

	12.

	Apsauginė apranga turi būti gaminama ne mažiau kaip 4 skirtingų dydžių, tinkama naudoti 170 - 200 cm ūgio asmenims.
	

	13.
	Apsauginė apranga turi būti supakuota pakuotėje, užtikrinančioje saugojimo sąlygas, kuriomis apsauginė apranga neprarastų savo apsauginių savybių visą garantinį saugojimo laikotarpį
	

	14.
	Apsauginės aprangos išorinė pusė turi būti juodos arba pilkos spalvos.
	

	15.
	Apsauginės aprangos garantinis saugojimo pakuotėje laikas turi būti ne trumpesnis kaip 10 metų. Per šį laikotarpį apsauginė apranga privalo išsaugoti šioje techninėje specifikacijoje nurodytas apsaugines savybes be papildomų sąlygų ir be papildomo aptarnavimo.
	

	16.
	Atskirai prie kiekvieno apsauginės aprangos komplekto turi būti gamintojo parengtos naudotojo instrukcijos lietuvių ar anglų kalba.
	

	17.
	Komplekte turi būti:

	17.1.
	apsauginės aprangos komplektas – 1 vnt;
	

	17.2.
	darbinio tipo pirštinės, turinčios apsaugos lygį analogišką apsauginei aprangai, – 1 pora.
	

	18.
	Tiekėjas su prekėmis turi pateikti prekių atitikties sertifikatą.
	






