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Modulinio – kilnojamo  pastato (toliau — Pastatas), specifikacija parengta atlikti pirkimui,  kuriuo siekiama užtikrinti  ugniagesių komandos budinčios pamainos personalui tinkamas buities ir darbo sąlygas. Pastatas priskiriamas 1 nesudėtingų statinių kategorijos grupei pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių ir patalpų klasifikavimas“. Pastatui statybą leidžiantis dokumentas neprivalomas, techninis darbo projektas nebus rengiamas. Pastato užsakovas Biudžetinė įstaiga Kelmės rajono priešgaisrinės saugos tarnyba (toliau — Užsakovas), įm.k. 162747063, kuri sudarys pirkimo – pardavimo arba gamybos sutartį su Pardavėju arba Tiekėju (toliau— Tiekėjas). Pastato sumontavimo vieta Kražių g. 33A, Užvenčio m., Kelmės rajonas.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1.  Tiekėjas pasiūlyme turi  parengti detalų Pastato brėžinį su vidaus patalpų išdėstymu, nurodant pastato išorės išmatavimus, patalpų naudingąjį plotą, vidaus įrangos, santechninių ir elektros įrenginių išdėstymo vietas, atsižvelgiant į Užsakovo parengtą ir pridedamą preliminarų Pastato planą su sunumeruotomis patalpomis;
        1.2. Pastato  karkasas turi  būti pagamintas iš šalto valcavimo plieninių  konstrukcijų (lankstinių); 
1.3. Pastato išorės plotas turi būti ne mažesnis kaip 38,0 m2 ir ne didesnis kaip 42,0 m2 ;
1.4. Pastato aukštis ne didesnis, kaip 3,5 metrai, vidaus patalpų aukštis ne mažiau 2,4 m;
1.5. Pastatas turi būti pritaikytas naudoti Lietuvos Respublikos klimatinėje juostoje ir atitikti ne mažiau, kaip I vėjo greičio rajono apkrovas ne mažiau kaip 24 m/s (atskaitinis vėjo greitis pagal STR 2.05.04:2003), 3 priedas; LST L ENV 19912-4:2000, bei ne mažiau, kaip II sniego apkrovos rajoną, ne mažiau, kaip 1,6 sk, kN/m2 (atskaitinė sniego apkrova pagal STR 2.05.04:2003), 1 priedas, LST L ENV 199123:2000. (pateikiama atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar ) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas ar deklaracija);
1.6. Pastatas turi būti pristatytas ir sumontuotas ant Tiekėjo įrengtų gręžtinių polių, turėti tvirtinimo elementus kurie leistų jį pakelti ir perkelti į kitą vietą nepažeidžiant jo konstrukcijos; 
1.7. Pastatas turi būti sumontuotas ir sujungtas su esamu gretimu statiniu taip, kad būtų galima per Pastato tambure įrengtą durų angą patekti į kitą statinį neišeinant į atvirą aplinką. Pastato sujungimo su kitu statiniu vietoje turi būti užtikrintas šilumos ir vandens nepralaidumas į/iš išorę;
1.8. Tiekėjas per visą Sutarties vykdymo laikotarpį  privalo taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus atlikdamas darbus pagal sutartį ir turėti galiojantį aplinkos apsaugos vadybos sistemos sertifikatą, išduotą nepriklausomos įstaigos, arba kitus lygiaverčius įrodymus, patvirtinančius, kad Rangovo taikomos aplinkos apsaugos vadybos priemonės atitinka reikalaujamus atitinkamo standarto (pvz., ISO 14001 arba lygiaverčio) reikalavimus. Jeigu tokio sertifikato arba kito lygiaverčio įrodymo galiojimas pasibaigia iki darbų atlikimo termino pabaigos, Rangovas privalo užtikrinti, kad jis bus atnaujintas arba pateiktas kitas tinkamas įrodymas bei ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo galiojimo pabaigos apie tai informuoti Užsakovą. Pakartotinis (pasikartojantis po raštiško Užsakovo įspėjimo) reikalavimų dėl aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo nevykdymas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu;
1.9. Svarbi informacija. Jei Pastatas bus gaminamas pas Tiekėją ir atvežamas surinktas, ir tokiu atveju jo sumontavimui(pastatymui į numatytą vietą) bus naudojamas kranas, Tiekėjui būtina įvertinti montavimo vietoje esantį gretimą ūkinės paskirties pastatą, kurio aukštis  5 m,  per kurį bus reikalinga perkelti atvežtą Pastatą į sumontavimo vietą.

[bookmark: _Hlk239685945]2. PASTATO STOGO IR SIENŲ DANGA, VIDAUS APDAILA
2. [bookmark: _Hlk239685988]1. Stogo danga iš daugiasluoksnės stoginės plokštės PIR :
2.1.1. Užpildas kietos poliuretano putos PIR;
                             2.1.2. Užpildo storis ne mažesnis kaip 150 mm; 
2.2. Sienų danga iš daugiasluoksnės sieninės plokštės PIR:
2.2.1. Užpildas kietos poliuretano putos PIR;
2.2.2. Užpildo storis ne mažesnis kaip 150 mm;
2.3. Visa vidaus apdaila rengiama iš karkaso, jį užpildant mineraline vata ir dengiama laminuota apdailos LMDP plokšte. Bendra sienų šiluminė varža ne daugiau kaip 0,022W/mK; 
2.4. Patalpų grindys iš daugiasluoksnės sieninės PIR 150 mm plokštės,  dengiamos drėgmei atsparia  plokšte ir homogenine PVC danga;
2.5. Ant Pastato turi būti įrengta stogo lietaus nuvedimo sistema; 
2.6.  Pastato sienų ir stogo PIR danga turi atitikti LST EN 14509 technines specifikacijas ir turėti atitinkamus, atitiktį patvirtinančius dokumentus.
[bookmark: _Hlk239708301]3. LANGAI, DURYS
        3.l . Pastate  įrengiami 3 langai kurių išmatavimai (plotis, aukštis mm.):
                           3.1.1.  Patalpoje Nr. 1 varstomi, 3 padėčių 920x1240  - 2 vnt.;
                           3.1.2. Patalpoje Nr. 2 varstomas, 3 padėčių 540x540     - 1 vnt.;   
3.2. Apsauginės žaliuzės (pagal langų matmenis) – 3 vnt.;
3.3. Pastate įrengiamos 7 durys (plotis, aukštis mm.):
[bookmark: _Hlk239859408]                   3.3.1. Patalpose Nr. 1, 2,  vidaus plieninės durys (neapšiltintos) su spyna,  900x2100 – 4 vnt.;
                   3.3.2. Patalpoje Nr. 3, 6 vidaus plieninės durys (neapšiltintos) su spyna, 800x2100 – 2 vnt.
                   3.3.3. Patalpoje Nr. 4  įėjimo iš išorės į pastatą plastikinės durys su spyna (stiklas įrengiamas iki pusės varčios), 900x2100 – 1 vnt.;
3.4. Patekimui į gretimą statinį, patalpoje Nr. 5 įrengiama durų anga (matmenys derinami po pasiūlymo pateikimo), nemontuojant durų varčios.
4. VIDAUS PERTVAROS

        4.1. Karkasas iš obliuotos dvigubo pjovimo medienos su garo izoliacine  ir difūzine plėvele;
        4.2. Karkasas užpildomas izoliacine vata kurios šiluminis laidumas ne daugiau kaip 0,035W/mK;
        4.3. Sienų apdaila iš laminuotos medžių drožlių plokštės.

5. PASTATO ELEKTROS INSTALIACIJA, ĮRANGA
[bookmark: _Hlk239689944]5.1. Šildymas:
                     5.1.1. Elektriniai 0,5 kW IP 24 radiatoriai su rozete pajungimui - 2 vnt.;
[bookmark: _Hlk239691916]                     5.1.2. Elektriniai  2 kW  IP 24 radiatoriai su rozete pajungimui – 2 vnt.;
                      5.1.3. Kondicionierius -– oro šildytuvas užtikrinantis oro paskirstymą visoms patalpoms  ne mažiau kaip 5 kW galios;
5.2. Apšvietimas:
                     5.2.1. Šviestuvai LED 36W, jungiami vienpoliu jungtuku – 5 vnt.;
                     5.2.2.  Šviestuvas LED 18W, apvalus, su judesio davikliu, patalpos viduje – 1 vnt.;
                     5.2.3. Lauko šviestuvas atsparus drėgmei IP 65 su judesio davikliu;
5.3. Įrenginiai:
                     5.3.1. Rozetė dvivietė  - 15 vnt. ;
                     5.3.2. Trifazė rozetė kaitlentei – 1 vnt. ;
                     5.3.3. Skydelis 12 modulių su rėlėmis IP 20 ir kištukas rėme išoriniam pajungimui IP 44;
                     5.3.4. Vieta įžeminimui;
5.4. Santechnika:
                     5.4.1. praustuvas keraminis + maišytuvas (su vamzdynu) -1 vnt.;
                     5.4.2. vandentiekio ir kanalizacijos išvadas – 1 vnt.;
                     5.4.3. pastatomo WC unitazo komplektas (su vamzdynu) – vnt.;
                      5.4.4. Kampinė dušo kabina + maišytuvas – 1 vnt.;
                      5.4.5. Trapas  - 1 vnt.;
                      5.4.6. Boileris 10 l. apatinio pajungimo – 1 vnt.;
                      5.4.7.  Boileris 80 l. apatinio pajungimo – 1 vnt.;   
                      5.4.8. Kanalizacijos ir vandentiekio vamzdynai paslėpti lankstiniais arba PVC profiliais;
5.5 Elektros kabelį ir kanalizacijos vamzdyną iki Pastato nutiesia Užsakovas, pagal Tiekėjo pateiktas sąlygas.


6. PASTATO PERDAVIMAS, GARANTIJA
6.1. Pastatas turi būti sumontuotas ir perduotas naudoti Užsakovui ne vėliau kai per 70 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos;
6.4. Rangovas savo lėšomis garantiniu laikotarpiu turi atlikti Pastato garantinio remonto darbus, įskaitant ir kitas su garantiniu remontu susijusias išlaidas.

