Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Objektas. Ramygalos parko scena.
Adresas. Panevėžio r., Ramygalos sen., Ramygalos m., Bažnyčios g. 1
Aprašymas. Šalia Ramygalos esančiame parke planuojama suremontuoti esamą sceną. Planuojama išardyti esamas plastikines terasines lentas ir medinį karkasą. Vietoje jų įrengti scenos pagrindą ir laiptus iš klinkerio trinkelių.
Pagrindo įrengimo schema:
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Kiekių žiniaraštis: 
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Scenos schema:
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Atliekant remonto darbus vadovautis:
Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklėmis ĮT TRINKELĖS 14, patvirtintomis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-71 „Dėl Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklių ĮT TRINKELĖS 14 patvirtinimo“.
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Esamas gruntas
Saltiui atsparus_sluoksnis i§ smélio 0,34
Skaldos pagrindo i nesuristujy mineraliniy
‘medziagy misinio 0/45 jrengimas -0,15|

|Granitinés skaldos atsijos -0,03

Klinkerio trinkeliy dangos jrengimas -0,08|
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Nr. | Pavadinimas Kiekis

1 Esamos scenos aikStelés plastikiniy lenty ir medinio rémo | 255 m?
demontavimas ir utilizavimas

2 Pagrindo jrengimas su medZiagomis (nukasant juodZemi, supilant | 255 m*
salCiui atspary sluoksnj i§ smélio, skaldos sluoksnio, granitiniy
skaldos atsijy, sutankinant atskirus sluoksnius)

3 Klinkerio trinkeliy jrengimas su medZiagomis 255m?

4 Laipty formavimas i§ klinkerio trinkeliy su medZiagomis 3 x 12 m_| 36 m

5 JuodZemio atstatymo darbai su vejos pasodinimu 36m?
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