TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
ATSARGINIŲ KOPIJŲ INFRASTRUKTŪROS TECHNINĖ ĮRANGA

	ATSARGINIŲ KOPIJŲ SAUGYKLOS REIKALAVIMAI (2 VNT.)

	Eil. Nr.
	Parametrai
(specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės

	1
	Serverio tipas
	Montuojamas į spintą (angl. rack-mount), ne didesnio nei 2U (90 mm) aukščio
	

	2
	Procesoriaus architektūra, b
	ne mažiau nei 64 b
	

	3
	Operacinė sistema
	Deranti serveriui Linux šeimos operacinė sistema (naujausia versija užsakymo paskelbimo metu)
	

	4
	Suderinamumas
	Įranga turi būti tinkama Proxmox Backup Server diegimui ir veikimui
	

	5
	Procesoriaus našumas
	Serverio kiekvineno procesoriaus našumas pagal viešai publikuojamus Passmark performance CPU mark procesorių įvertinimo rezultatus, pateikiamus http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php ne mažiau nei 22000. Nurodyti konkretų procesoriaus modelį. Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta.
	

	6
	Serverio procesoriaus branduolių (fizinių) kiekis:
	ne mažiau nei 8
	

	7
	Serverio procesoriaus išleidimo į rinką data:
	ne anksčiau nei 36 mėnesiai iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos
	

	8
	Procesorių kiekis, vnt.:
	ne mažiau nei 2 vnt.
	

	9
	Operatyvinės atminties talpa:
	ne mažiau nei 128 GB ECC, DDR4 arba naujesnė, ne mažiau 3200 MHz
	

	10
	Operatyvinės atminties lizdų skaičius, vnt.
	ne mažiau nei 12 vnt.
	

	11
	Maksimali operatyvinės atminties talpa, GB:
	ne mažiau nei 512 GB
	

	12
	Vidinių SSD diskų talpa, TB:
	ne mažiau nei 4 TB vieno SSD disko talpos, ne mažiau nei 12 vnt. SSD diskų
	

	13
	Maksimali SSD diskinės vietos talpa, naudojant tik serverio viduje diegiamus diskus, TB:
	ne mažiau nei 80 TB
	

	14
	SSD diskų klasė
	Serveriams / duomenų centrams skirti SSD diskai, pritaikyti nepertraukiamam 24x7 darbui
	

	15
	SSD sąsaja
	SAS, SATA arba lygiavertė serverinė sąsaja.
	

	16
	SSD diskų keitimas
	Duomenų diskai turi palaikyti keitimą neišjungiant serverio (hot-swap)
	

	17
	Vidinių NVMe diskų talpa, GB:
	2 vnt. po ne mažiau nei 512 GB
	

	18
	Diskų valdiklis
	HBA/JBOD arba lygiavertis režimas, leidžiantis operacinei sistemai tiesiogiai valdyti duomenų diskus ir naudoti programinį duomenų saugyklos valdymą
	

	19
	Diskų prijungimas
	Siūloma konfigūracija turi užtikrinti visų techninėje specifikacijoje nurodytų diskų vienalaikį veikimą. Tam reikalingi valdikliai, kabeliai, backplane moduliai, licencijos ir kiti komponentai turi būti įtraukti į pasiūlymo kainą
	

	20
	Vidinis fizinis RAID valdiklis
	taip
	

	21
	RAID/duomenų apsauga
	RAID 6 arba lygiavertė
	

	22
	Vidinė LAN tinklo plokštė
	Ne mažiau 2 vnt. RJ-45 jungčių, ne mažiau 1 Gbps

Ne mažiau 2 vnt. SFP+ jungčių, ne mažiau 10 Gbps

Jei tinklo sąsajoms reikalingi papildomi moduliai, adapteriai ar kiti komponentai, jie turi būti įtraukti į pasiūlymo kainą
	

	23
	Duomenų perdavimas tarp serverių
	Pirminių ir antrinių atsarginių kopijų serveriai turi turėti tinklo sąsajas, leidžiančias vykdyti atsarginių kopijų duomenų sinchronizavimą / replikavimą tarp serverių ne mažesne kaip 10 Gbit/s sparta.
	

	24
	Serverio aušinimo sistema
	Serverinė aušinimo sistema, tinkama nepertraukiamam 24x7 darbui.
	

	25
	Galimybė įdiegti 2 vienodus vidinius maitinimo šaltinius vienu metu (elektros tiekimo rezervavimui)
	Taip, nepriklausomi, tarpusavyje rezervuojami, karšto keitimo (hot-swap) maitinimo šaltiniai.
	

	26
	Vidinis maitinimo šaltinio efektyvumas ne mažiau kaip 92%. Maitinimo šaltinis turi užtikrinti tinkamą serverio veikimą
	taip
	

	27
	Galimybė prijungti monitorių
	taip
	

	28
	Bendras išorinių USB jungčių skaičius iš viso, vnt.
	ne mažiau nei 3 vnt.
	

	29
	Visos siūlomo serverio komplekto dalys (sisteminis blokas, pagrindinė plokštė, atmintis, diskiniai kaupikliai, įdiegtos plokštės ir priedai) turi būti vieno gamintojo ar turi būti jo sertifikuotos (pažymėtos serverio gamintojo firminiu ženklu). Sisteminis blokas turi būti sukomplektuotas komponentais gamintojo gamykloje arba oficialaus gamintojo atstovo servise
	taip
	

	30
	Serveris turi turėti to paties gamintojo parengtą ir nepriklausomą nuo operacinės sistemos diagnostikos, valdymo ir administravimo programinę įrangą, kuri turi mažiausiai užtikrinti tokias funkcijas: serverio elementų (procesoriaus, operatyvinės atminties, kietųjų diskų, aušinimo sistemos ir pan.) darbinių parametrų atvaizdavimas, gedimų diagnostika ir informavimo funkciją; maitinimo sistemos parametrų stebėjimo ir valdymo funkciją; nuotolinio valdymo, naudojant konsolę arba lygiavertes sąsajas, funkciją; rezervinio kopijavimo ir atstatymo funkciją; pranešimų apie įvykius siuntimo el.paštu funkciją. Programinė įranga turi palaikyti kelių veiksnių autentifikavimo funkcionalumą
	taip
	

	31
	Turi būti suteikta galimybė iš serverio gamintojo interneto svetainės parsisiųsti siūlomo serverio tvarkykles ir jų atnaujinimus
	Garantiniu laikotarpiu turi būti suteikta galimybė gauti gamintojo BIOS, firmware ir tvarkyklių atnaujinimus be papildomų mokesčių
	

	32
	Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“ gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini
	taip
	

	33
	Serveris komplektuojamas su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant sistemos funkcionavimą (pvz., maitinimo, kietojo disko kabeliai ir t.t.). Serveris komplektuojamas su visais montavimui spintoje reikalingais priedais (jungtys, tvirtinimo detalės ir pan.):
	taip
	

	34
	Garantija serveriui ne mažiau nei 3 metai ir ne blogiau nei 5x8 (įrangos garantinio ir techninio palaikymo tarnybos pasiekiamumas kiekvieną darbo dieną ne trumpiau nei 8 val.). Privalo būti užtikrintas diskinių kaupiklių, atminties ir procesoriaus pakeitimas, jei įvyko išankstinis įspėjimas apie galimą jų gedimą (angl. "prefailure warranty"). Garantija netaikoma programinei įrangai. Garantija užsakomiems kartu su serveriu vidniams priedams ne mažiau nei serveriui siūlomais garantijos terminais ir sąlygomis. Garantija užsakomiems kartu su serveriu išoriniams priedams ne mažiau nei 3 metai. Garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje (jei perkančioji organizacija ir tiekėjas nesusitaria kitaip). Paaiškėjus, kad garantinio laikotarpio metu sugedusios prekės darbingumo atkūrimo trukmė bus ilgesnė nei 2 darbo dienos nuo pranešimo apie gedimą, darbingumo atkūrimo laikotarpiu tiekėjas turi pakeisti sugedusią prekę kita, ne prastesnių parametrų preke.:
	taip
	




	LTO JUOSTŲ BIBLIOTEKOS REIKALAVIMAI (1 VNT.)

	Eil. Nr.
	Parametrai
(specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės

	1
	Juostų bibliotekos tipas
	Montuojamas į spintą (angl. rack-mount
	

	2
	Tinklo sąsaja
	Ne mažiau 2 vnt. RJ-45 jungčių, ne mažiau 1 Gbps
	

	3
	Maitinimo šaltinis
	Du vienodi, nepriklausomi, tarpusavyje rezervuojami, karšto keitimo (hot-swap) maitinimo šaltiniai.
	

	4
	LTO technologija
	Ne senesnė kaip LTO-10 Ultrium karta arba naujesnė, komerciškai prieinama pasiūlymo pateikimo metu
	

	5
	LTO diskasukiai
	Ne mažiau kaip 2 vnt.
	

	6
	Juostų vietų skaičius
	Ne mažiau kaip 24 aktyvios juostos
	

	7
	LTO bibliotekos talpa
	Ne mažiau kaip 24 juostų vietos
	

	8
	LTO įrenginio sąsaja
	SAS arba kita lygiavertė serverinė sąsaja, užtikrinanti pilną bibliotekos ir LTO įrenginių funkcionalumą. Komplekte turi būti visi prijungimui prie serverio būtini valdikliai, adapteriai ir kabeliai
	

	9
	LTO laikmenos talpa
	Palaikoma ne mažesnė kaip 30 TB natūrali vienos LTO laikmenos talpa; turi būti palaikomos visos gamintojo sertifikuotos tos pačios LTO kartos didesnės talpos laikmenos
	

	10
	Automatinis juostų valdymas
	Biblioteka turi automatiškai identifikuoti, pasirinkti, įdėti ir išimti LTO laikmenas iš skaitymo / rašymo įrenginių
	

	11
	Brūkšninių kodų skaitytuvas
	Integruotas juostų brūkšninių kodų skaitytuvas ir laikmenų identifikavimo palaikymas
	

	12
	Įvedimo / išvedimo lizdas
	Ne mažiau kaip 1 atskiras I/O (mail slot) lizdas juostoms įdėti arba išimti nestabdant bibliotekos darbo
	

	13
	WORM palaikymas
	taip
	

	14
	Duomenų šifravimas
	AES-256 arba lygiavertis
	

	15
	Nuotolinis valdymas
	taip
	

	16
	LTFS palaikymas
	Turi būti palaikomas LTFS arba lygiavertis atviras LTO laikmenų failų sistemos standartas, jei jį palaiko pasirinkta LTO karta
	

	17
	Operacinės sistemos palaikymas
	Biblioteka ir LTO įrenginys turi būti palaikomi Linux operacinėse sistemose ir tinkami naudoti su Proxmox Backup Server atsarginių kopijų į juostas funkcijomis
	

	18
	Nuotolinis valdymas
	Integruota tinklo valdymo sąsaja bibliotekos būklei, LTO įrenginiui, laikmenoms, klaidoms ir įvykiams stebėti
	

	19
	Komplektacija
	Komplekte turi būti visi veikimui būtini kabeliai, adapteriai, valdikliai, montavimo bėgeliai, licencijos ir kiti komponentai
	

	20
	Pradinės LTO laikmenos
	Ne mažiau kaip 24 vnt. su siūloma LTO karta suderinamų duomenų juostų, su brūkšniniais kodais arba kitomis gamintojo numatytomis identifikavimo žymomis. Juostos gali būti naudojamos rotacijos principu ir nebūtinai visos vienu metu laikomos bibliotekoje
	

	21
	Valymo laikmenos
	Ne mažiau kaip 1 vnt. su siūlomu LTO įrenginiu suderinamos valymo juostos
	

	22
	Garantinis palaikimas
	Ne trumpesnė kaip 3 metų gamintojo garantija ir techninis palaikymas
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1     TECHNINĖ SPECIFIKACIJA   ATSARGINIŲ KOPIJŲ INFRASTRUKTŪROS TECHNINĖ   ĮRANG A    

A TSARGINIŲ KOPIJŲ SAUGYKL OS REIKALAVIMAI   (2 VNT.)  

Eil.  Nr.  Parametrai   (specifikacija)  Reikalaujamos parametrų reikšmės  Siūlomos  parametrų  reikšmės  

1  Serverio tipas  M ontuojamas į spintą (angl. rack - mount),  ne didesnio nei 2U (90 mm) aukščio   

2  Procesoriaus  architektūra, b  ne mažiau nei 64 b   

3  Operacinė sistema  Deranti serveriui Linux šeimos operacinė  sistema (naujausia versija užsakymo  paskelbimo metu)   

4  Suderinamumas  Įranga turi būti tinkama Proxmox Backup  Server diegimui ir veikimui   

5  Procesoriaus našumas  Serverio kiekvineno procesoriaus našumas  pagal viešai publikuojamus Passmark  performance CPU mark procesorių  įvertinimo rezultatus, pateikiamus  http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php  ne mažiau nei 22000. Nurodyti konkretų  procesoriaus modelį. Procesoriau s sparta  negali būti dirbtinai padidinta.   

6  Serverio procesoriaus  branduolių (fizinių)  kiekis:  ne mažiau nei  8   

7  Serverio procesoriaus  išleidimo į rinką data:  ne anksčiau nei 36 mėnesiai iki pasiūlymo  pateikimo termino pabaigos   

8  Procesorių kiekis, vnt.:  ne mažiau nei 2 vnt.   

9  Operatyvinės atminties  talpa:  ne mažiau nei 1 28   GB   ECC , DDR4 arba  naujesnė, ne mažiau 3200 MHz   

10  Operatyvinės atminties  lizdų skaičius, vnt.  ne mažiau nei 12 vnt.   

11  Maksimali  operatyvinės atminties  talpa, GB:  ne mažiau nei  512   GB   

12  Vidini ų   SSD   disk ų   talpa, TB:  ne mažiau nei  4   TB   vieno SSD disko  talpos, ne mažiau nei 12 vnt. SSD diskų   

13  Maksimali   SSD   diskinės vietos talpa,  naudojant tik serverio  viduje diegiamus  diskus, TB:  ne mažiau nei  80   TB   

