TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
3,5 t savivartis su manipuliatoriumi

1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI
1.1. Transporto priemonė – nauja, neeksploatuota.
1.2. Kategorija – N1 (bendroji masė iki 3 500 kg).
1.3. Tinkama eksploatuoti su B kategorijos vairuotojo pažymėjimu.
1.4. Transporto priemonė skirta:
· žaliųjų atliekų (šakų, lapų) transportavimui
· didmaišių krovimui
· baldų ir lengvų gabaritinių atliekų pervežimui

2. VAŽIUOKLĖ
2.1. Tipas – lengvojo komercinio automobilio važiuoklė su rėmu
2.2. Leidžiama bendroji masė – lygi arba ne daugiau kaip 3 500 kg
2.3. Variklis:
· dyzelinis
· darbinis tūris ~2,3–3,0 l
· galia ne mažesnė kaip 125 kW (~160 AG)
2.4. Pavarų dėžė – mechaninė arba automatinė
2.4.1Galios nuėmimo įrenginys (PTO), sukimo momentas ne mažiau 180 Nm. Skirtas krano ir kėbulo valdymui
2.4.2Išplėtimo modulis kėbulo ar papildomos įrangos montuotojams su atvira CAN magistralės sąsaja 
2.5. Pavaros tipas – galinė ašis (RWD)
2.6. Galiniai ratai – sudvejinti 
2.7. Ratų bazė – pritaikyta kėbului (~3750 mm) (+/- 100mm)

3. KABINA
3.1. Tipas – vienguba kabina
3.2. Sėdimų vietų skaičius – ne mažiau kaip 3 (vairuotojas + 2 keleiviai)
3.3. Įranga:
· automatinis oro kondicionierius
· elektriniai langai
· centrinis užraktas
· multimedija (Bluetooth)
· galinio vaizdo kamera (rekomenduojama)
· Elektra reguliuojami ir šildomi galinio vaizdo veidrodžiai su integruotais fiksuotais sferiniais veidrodžiais
· pilnai LED priekiniai ir gabaritiniai žibintai
· prisitaikanti pastovaus greičio ir atstumo palaikymo sistema
· Pagrindo ir atlošo centrinės pagalvės pagamintos iš formą išlaikančių putų. Reguliuojamas pasvirimo kampas, aukštis, išilginė padėtis, atlošo padėtis ir išlinkis. Pagal vairuotojo svorį reguliuojama sėdynės amortizacija
· Padangos M+S
· Šoniniai veidrodžiai paruošti 2350 mm išorinio pločio kėbului
· Išorinis įspėjamasis atbulinės eigos signalas
· Lentyna - dėtuvė kabinoje, virš priekinio stiklo
· Vidinės rankenos ant priekinių kabinos statramsčių patogesniam įlipimui į kabiną
· Galinis kabinos langas
· sukibimą su kelio danga pagerinanti elektroninė traukos kontrolės sistema ir važiavimo nuokalne valdymo sistema
· Sustiprintos galinės pusiau elipsinės lingės (13 (7+6) lakštų)


4. SAVIVARTIS (KĖBULAS)
4.1. Tipas – tripusio išvertimo 
4.2. Konstrukcija – lengva (aliuminiai bortai)
4.3. Kėbulo platformos išoriniai matmenys:
Išorinis ilgis:  ne mažiau 3200mm
Išorinis plotis:  ne mažiau 2100 mm
4.4. Bortai:
aliumininiai
aukštis ne mažesnis kaip 400 mm
bortų atidarymas ir uždarymas svirtiniu mechanizmu. 
vienos dalies šoniniai bortai atsidaro viena kryptimi 
galinis bortas atsidaro dviem kryptimis. Galinis bortas su automatiniu (mechaniniu) atidarymo mechanizmu
nuimamas priekinis statramsčių laikiklis su neslystančia gumine apsauga (bendras aukštis: priekinis bortas + statramsčių laikiklis – ne mažiau  900 mm). 
prie priekinio statramsčių laikiklio privirinta perforuoto plieno plokštė (atlenkiamas užlipimo laiptelis). 
galinis statramsčių laikiklis pritvirtintas prie galinio borto ir turi neslystančią guminę apsaugą. 

4.5. Papildomi paaukštinimo bortai:
nuimami tinkliniai arba aliuminio paaukštinimai ≥ 800 mm 
4.6. Kėbulo dugnas:
lygus, pritaikytas baldų ir didmaišių transportavimui
dugno storis ne mažiau 3mm plieno lakšto.
4.7. Elekt.hidraulinė kėbulo valdymo sistema nuo jėgos nuėmimo veleno (PTO):
valdymas iš kabinos
papildomas valdymas iš išorės

5. MANIPULIATORIUS (KRANAS)
5.1. Modelio klasė – mini kranas  ne mažiau 10 kNm 
5.2. Techniniai parametrai:
· keliamoji galia prie bazės ≥ 980 kg
· maksimalus pasiekiamumas ≥ 3,5m
· keliamoji galia pilnai ištiestoje strėlėje ≥ 250 kg
· Su hidrauliniu varikliu posūkio funkcijai. Posūkio kampas ne mažiau 330°.
· Nuosava masė su atramine koja ne daugiau 270 kg

5.4. Valdymas – Manipuliatorius valdomas rankiniu būdu nuo skirstytuvo, skirstytuvas 4 sekcijų arba hidraulinis su nuotoliniu pultu (rekomenduojama). 
5.5. Atraminė (koja) – mechaninė arba hidraulinė
5.6. Montavimo vieta – už kabinos
5.7. Elektronika – Manipuliatorius su įjungimo/išjungimo mygtuku, avariniu STOP jungikliu. Atitinkantis techninio reglamento Mašinų Sauga MD2006/46/EC reikalavimus.

5.8. Priedai -  
· Hidraulinis siurblys
· Pakeltos manipuliatoriaus strėlės daviklis
· Suparkuotos atraminės kojos daviklis

6. SVORIO REIKALAVIMAI
6.1. Bendroji masė – ≤ 3500 kg
6.2. Naudingas krovinys – ne mažiau kaip 250 kg (su sumontuotu kranu)


7. PAPILDOMA ĮRANGA
· Priekabos kablys (≥ 3 500 kg jei leidžiama)
· Tvirtinimo kilpos kroviniui ne mažiau 4vnt.
· Purvasaugiai
· Įrankių dėžė
· Galinių žibintų apsauga.
· Antikorozinė apsauga: katodinis gruntavimas (kataforezė) + miltelinis dažymas. 

8. GARANTIJA IR PRISTATYMAS
8.1. Garantija:
· Važiuoklė – ne mažiau kaip 2 metai
· Antstatas (savivartis + kranas) – ne mažiau kaip 12 mėn
8.2. Pristatymo terminas – iki 6 mėn (arba pagal tiekėjo pasiūlymą)

9. BIUDŽETAS
· Maksimali suma: 80 000 € be PVM
· Automobilis perkamas lizingu su pradine 20 procentų įmoka.  Terminas – 5 metai.


 PASTABOS TIEKĖJUI
· Pasiūlyme turi būti nurodyta: 
· pilna komplektacija
· krano modelis
· kėbulo gamintojas
· Leidžiami lygiaverčiai sprendimai
