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PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR SĄLYGOS
Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos/ sąnaudų ir kokybės santykį (pasiūlymo techninės charakteristikos vertinamos kiekybiškai). 

ŠVARKO ŠILTO (LAUKO UNIFORMOS 4 SLUOKSNIO)
PASIŪLYMŲ VERTINIMO PAGAL JŲ EKONOMINĮ NAUDINGUMĄ METODIKA

(taikoma 1-ai pirkimo daliai)

1. Gauti pasiūlymai bus vertinami ir lyginami pagal jų ekonominį naudingumą – kainą ir kokybę (techninius pranašumus).
2. Vertinimo kriterijai (parametrai) ir jų lyginamieji svoriai pateikti Metodikos lentelėje:
	Vertinimo kriterijus (parametrai), 
išraiška
	Žyma
	Parametro lyginamasis svoris* (Yi)
	Vertinimo kriterijaus lyginamasis svoris** balais (Xi)

	1. Kaina 
	K
	-
	60 (X1)

	1.1. Pasiūlymo kaina (Eur)
	K
	-
	60

	2.Techniniai pranašumai
	T
	1
	40 (X2)

	2.1. Pagrindinio audinio plyšimo jėga, N 
	T1
	0,30 (Y1)
	-

	2.2. Pamušalo laidumas orui, mm/s, naujo ir po 25 skalbimų
	T2
	0,35 (Y2)
	-

	2.3. Pamušalo šiluminis atsparumas, m2K/W, naujo ir po 25 skalbimų
	T3
	0,35 (Y3)
	-


* -  T vertinimo kriterijaus parametrų lyginamųjų svorių balų suma turi būti lygi 1;
** - Vertinimo kriterijų lyginamųjų svorių balų suma turi būti lygi 100.

3. Pasiūlymų vertinimo kriterijų lyginamasis balas (L) apskaičiuojamas pagal formulę:
L = K + T     (1 formulė), kur
K – pasiūlymo kaina;
T – pasiūlymo techniniai pranašumai;

3.1. Pasiūlymo kriterijaus „Kaina“ (K) balai apskaičiuojami pagal formulę: 
K = (Kmin / Kp) × X1    (2 formulė), kur
Kmin – komisijos neatmesto tiekėjo, mažiausia pasiūlyta kaina eurais;
Kp – vertinamo tiekėjo pasiūlymo kaina eurais;
X1 – kainos vertinimo kriterijaus lyginamasis svoris 60 balų.

3.2. Vertinimo kriterijaus „Techniniai pranašumai“ (T) parametrų, nurodytų Metodikos lentelės 2.1, 2.2 ir 2.3 papunkčiuose, balai apskaičiuojami pagal formulę: 
T = (T1 + T2 + T3) × X2    (3 formulė), kur
X2 -  techninių pranašumų vertinimo kriterijaus lyginamasis svoris 40 balų.

3.2.1. Techninio pranašumo parametro „Pagrindinio audinio plyšimo jėga, N“ (T1) balai apskaičiuojami pagal 4 ir 5 formules: 
S1P = (TPM − 20) + (TPA − 30)    (4 formulė), kur
S1P – vertinamo tiekėjo pasiūlymo skirtumas nuo Techninės specifikacijos 3 lentelės „Pagrindinio audinio techninės charakteristikos“ 4 punkte nurodyto rodiklio „Plyšimo jėga, N“ skersai metmenų ir skersai ataudų reikšmių sumos.  Pastaba. Tiekėjų pasiūlymai, kuriuose S1P reikšmė apskaičiuojant gaunasi lygi 0, skiriama 0 balų. 
TPM – vertinamo tiekėjo pasiūlymo rodiklio „Plyšimo jėga, N“ skersai metmenų reikšmė;
TPA – vertinamo tiekėjo pasiūlymo rodiklio „Plyšimo jėga, N“ skersai ataudų reikšmė.
T1 = (S1P / S1max) × Y1    (5 formulė), kur
S1P – vertinamo tiekėjo pasiūlymo skirtumas nuo Techninės specifikacijos 3 lentelės „Pagrindinio audinio techninės charakteristikos“ 4 punkte nurodyto rodiklio „Plyšimo jėga, N“ skersai metmenų ir skersai ataudų reikšmių sumos;
S1max – komisijos neatmesto tiekėjo pasiūlymo didžiausias skirtumas nuo Techninės specifikacijos 3 lentelės „Pagrindinio audinio techninės charakteristikos“ 4 punkte nurodyto rodiklio „Plyšimo jėga, N“ skersai metmenų ir skersai ataudų reikšmių sumos;
Y1 -  techninio pranašumo parametro lyginamasis svoris 0,30 balo.

3.2.2. Techninio pranašumo parametro „Pamušalo laidumas orui, mm/s, naujo ir po 25 skalbimų“ (T2) balai apskaičiuojami pagal 6 ir 7 formules: 
S2P = (TNL − 2100) + (TSL − 2000)    (6 formulė), kur
S2P – vertinamo tiekėjo pasiūlymo skirtumas nuo Techninės specifikacijos 4 lentelės „Pamušalo techninės charakteristikos“ 3 punkte nurodyto rodiklio „Laidumas orui, (esant 100 Pa slėgių skirtumui, 20 cm2 angai) mm/s“ naujo ir po 25 skalbimų reikšmių sumos.  Pastaba. Tiekėjų pasiūlymai, kuriuose S2P reikšmė apskaičiuojant gaunasi lygi 0, skiriama 0 balų. 
TNL– vertinamo tiekėjo pasiūlymo rodiklio „Laidumas orui, (esant 100 Pa slėgių skirtumui, 20 cm2 angai) mm/s“  naujo reikšmė;
TSL – vertinamo tiekėjo pasiūlymo rodiklio „Laidumas orui, (esant 100 Pa slėgių skirtumui, 20 cm2 angai) mm/s“ po 25 skalbimų (skalbimo procedūra – 4 N, džiovinimo procedūra – F) reikšmė.
T2 = (S2P / S2max) × Y2   (7 formulė), kur
S2P – vertinamo tiekėjo pasiūlymo skirtumas nuo Techninės specifikacijos 4 lentelės „Pamušalo techninės charakteristikos“ 3 punkte nurodyto rodiklio „Laidumas orui, (esant 100 Pa slėgių skirtumui, 20 cm2 angai) mm/s“ naujo ir  po 25 skalbimų reikšmių sumos;
S2max – komisijos neatmesto tiekėjo pasiūlymo didžiausias skirtumas nuo Techninės specifikacijos 4 lentelės „Pamušalo techninės charakteristikos“ 3 punkte nurodyto rodiklio „Laidumas orui, (esant 100 Pa slėgių skirtumui, 20 cm2 angai) mm/s“ naujo ir po 25 skalbimų reikšmių sumos;
Y2 -  techninio pranašumo parametro lyginamasis svoris 0,35 balo.

3.2.3. Techninio pranašumo parametro „Pamušalo šiluminis atsparumas, m2K/W, naujo ir  po 25 skalbimų“ (T3) balai apskaičiuojami pagal 8 ir 9 formules: 
S3P = (TNŠ − 0,12) + (TSŠ − 0,11)    (8 formulė), kur
S3P – vertinamo tiekėjo pasiūlymo skirtumas nuo Techninės specifikacijos 4 lentelės „Pamušalo techninės charakteristikos“ 4 punkte nurodyto rodiklio „Šiluminis atsparumas, m2K/W“ naujo ir po 25 skalbimų reikšmių sumos.  Pastaba. Tiekėjų pasiūlymai, kuriuose S3P reikšmė apskaičiuojant gaunasi lygi 0, skiriama 0 balų. 
TNŠ – vertinamo tiekėjo pasiūlymo rodiklio „Šiluminis atsparumas, m2K/W“ naujo reikšmė;
TSŠ – vertinamo tiekėjo pasiūlymo rodiklio „Šiluminis atsparumas, m2K/W“ po 25 skalbimų (skalbimo procedūra – 4 N, džiovinimo procedūra – F) reikšmė.
T3 = (S3P / S3max) × Y3   (9 formulė), kur
S3P – vertinamo tiekėjo pasiūlymo skirtumas nuo Techninės specifikacijos 4 lentelės „Pamušalo techninės charakteristikos“ 4 punkte nurodyto rodiklio „Šiluminis atsparumas, m2K/W“ naujo ir  po 25 skalbimų reikšmių sumos;
S3max – komisijos neatmesto tiekėjo pasiūlymo didžiausias skirtumas nuo Techninės specifikacijos 4 lentelės „Pamušalo techninės charakteristikos“ 4 punkte nurodyto rodiklio „Šiluminis atsparumas, m2K/W“  naujo ir  po 25 skalbimų reikšmių sumos;
Y3 -  techninio pranašumo parametro lyginamasis svoris 0,35 balo.

	4. Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu bus pripažintas tas pasiūlymas, kurio duomenis įstačius į aukščiau nurodytas formules ir atlikus skaičiavimus, pasiūlymų vertinimo kriterijų lyginamojo balo (L) reikšmė bus didžiausia. 
	5. Tiekėjo pasiūlymas turi pilnai atitikti pateiktų pirkimo dokumentų ir techninės specifikacijos reikalavimus.

SPORTINIŲ KOSTIUMŲ PASIŪLYMŲ VERTINIMO PAGAL KAINOS IR KOKYBĖS SANTYKĮ  METODIKA

(taikoma 2-ai pirkimo daliai)
 
1. Gauti pasiūlymai bus vertinami ir lyginami pagal jų ekonominį naudingumą – kainą ir kokybę (techninius pranašumus).
2. Vertinimo kriterijai (parametrai) ir jų lyginamieji svoriai pateikti Metodikos lentelėje:

	Vertinimo kriterijus (parametras), 
išraiška
	Žyma
	Parametro lyginamasis svoris* (Yi)
	Vertinimo kriterijaus lyginamasis svoris** balais (Xi)

	1. Kaina 
	K
	-
	60(X1)

	1.1. Pasiūlymo kaina (Eur)
	K
	-
	60

	2.Techniniai pranašumai:
	T
	1
	40(X2)

	2.1. Pagrindinės trikotažinės medžiagos laidumas orui, esant 100 Pa slėgių skirtumui, mm/s
	T1
	0,5(Y1)
	-

	2.2. Pagrindinės trikotažinės medžiagos duobimo jėga, kPA
	T2
	0,5(Y2)
	-


* -  T vertinimo kriterijaus parametrų lyginamųjų svorių balų suma turi būti lygi 1;
** - Vertinimo kriterijų lyginamųjų svorių balų suma turi būti lygi 100.

3. Pasiūlymų vertinimo kriterijų lyginamasis balas (L) apskaičiuojamas pagal formulę:
L=K+T	(1 formulė), kur
K – pasiūlymo kaina;
T – pasiūlymo techniniai pranašumai;

3.1. Pasiūlymo kriterijaus „Kaina“ (K) balai apskaičiuojami pagal formulę: 
K=(Kmin /Kp)*X1	(2 formulė), kur
Kmin – komisijos neatmesto tiekėjo mažiausia pasiūlyta kaina eurais;
Kp – vertinamojo tiekėjo pasiūlymo kaina eurais;
X1 – kainos vertinimo kriterijaus lyginamasis svoris 60 balų.

3.2. Vertinimo kriterijaus „Techniniai pranašumai“ (T) parametrų, nurodytų Metodikos lentelės 2.1 ir 2.2 papunkčiuose, balai apskaičiuojami pagal formulę: 
T=(T1+T2)*X2	(3 formulė), kur
X2 – techninių pranašumų vertinimo kriterijaus lyginamasis svoris 40 balų.

3.2.1. Techninio pranašumo parametro „Laidumas orui, esant 100 Pa slėgių skirtumui, mm/s“ (T1) balai apskaičiuojami pagal 4 ir 5 formules: 
SL=TL - 550		(4 formulė), kur
SL – vertinamojo tiekėjo pasiūlytos „Laidumas orui, esant 100 Pa slėgių skirtumui, mm/s“ reikšmės ir Techninės specifikacijos 4 lentelės „Pagrindinės trikotažinės medžiagos techninės charakteristikos“ 7 punkte nurodyto rodiklio „Laidumas orui, esant 100 Pa slėgių skirtumui, mm/s“ reikšmės skirtumas.
Pastaba. Tiekėjų pasiūlymai, kuriuose SL reikšmė apskaičiuojant gaunasi lygi 0, skiriama 0 balų. 
TL – vertinamo tiekėjo pasiūlymo rodiklio „Laidumas orui, esant 100 Pa slėgių skirtumui, mm/s“ reikšmė;
T1= (SL /SLmax)*Y1	(5 formulė), kur
SLmax – komisijos neatmesto tiekėjo pasiūlymo didžiausias skirtumas nuo Techninės specifikacijos 4 lentelės „Pagrindinės trikotažinės medžiagos techninės charakteristikos“ 7 punkte nurodyto rodiklio „Laidumas orui, esant 100 Pa slėgių skirtumui, mm/s“ reikšmės;
Y1 – techninio pranašumo parametro lyginamasis svoris 0,5 balo.

3.2.2 Techninio pranašumo parametro „Duobimo jėga, kPa“ (T2) balai apskaičiuojami pagal 6 ir 7 formules: 
SD= TD - 500 		(6 formulė), kur
SD – vertinamojo tiekėjo pasiūlytos „Duobimo jėga, kPa“ reikšmės ir Techninės specifikacijos 4 lentelės „Pagrindinės trikotažinės medžiagos techninės charakteristikos“ 12 punkte nurodyto rodiklio „Duobimo jėga, kPa“ reikšmės skirtumas.
Pastaba. Tiekėjų pasiūlymai, kuriuose SD reikšmė apskaičiuojant gaunasi lygi 0, skiriama 0 balų. 
TD – vertinamo tiekėjo pasiūlymo rodiklio „Duobimo jėga, kPa“ reikšmė.;
T2= (SD /SDmax)*Y2	(7 formulė), kur
SDmax – komisijos neatmesto tiekėjo pasiūlymo didžiausias skirtumas nuo Techninės specifikacijos 4 lentelės „Pagrindinės trikotažinės medžiagos techninės charakteristikos“ 12 punkte nurodyto rodiklio „Duobimo jėga, kPa“ reikšmės;
Y2 – techninio pranašumo parametro lyginamasis svoris 0,5 balo.

Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu bus pripažintas tas pasiūlymas, kurio duomenis įstačius į aukščiau nurodytas formules ir atlikus skaičiavimus, pasiūlymų vertinimo kriterijų lyginamojo balo (L) reikšmė bus didžiausia. 
5. Tiekėjo pasiūlymas turi pilnai atitikti pateiktų pirkimo dokumentų ir techninės specifikacijos reikalavimus.
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Pirkimo sąlygų 7   priedas      PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR SĄLYGOS   Perkančioji   organizacija   ekonomiškai   naudingiausią   pasiūlymą   išrenka   pagal   kainos/   sąnaudų   ir   kokybės   santykį   (pasiūlymo   techninės   charakteri stikos   vertinamos   kiekybiškai).       ŠVARKO  ŠILTO   ( LAUKO UNIFORMOS 4   SLUOKSNIO)   PASIŪLYMŲ VERTINIMO PAGAL JŲ EKONOMINĮ NAUDINGUMĄ METODIKA     (taikoma 1 - ai pirkimo daliai)     1. Gauti pasiūlymai bus vertinami ir lyginami pagal jų ekonominį naudingumą  –   kainą ir kokybę  (techninius pranašumus).   2.  Vertinimo kriterijai (parametrai) ir jų lyginamieji svoriai pateikti Metodikos lentelėje:  

Vertinimo kriterijus (parametrai),    išraiška  Žyma  Parametro  lyginamasis svoris*  ( Y i )  Vertinimo kriterijaus  lyginamasis svoris**  balais ( X i )  

1. Kaina   K  -  60 ( X 1 )  

1.1. Pasiūlymo kaina (Eur)  K  -  60  

2.Techniniai pranašumai  T  1  40 ( X 2 )  

2.1. Pagrindinio audinio plyšimo jėga,  N   T 1  0,30 ( Y 1 )  -  

2.2. Pamušalo laidumas orui,  mm/s,  naujo ir po 25 skalbimų  T 2  0,35 ( Y 2 )  -  

2.3. Pamušalo šiluminis atsparumas,  m 2 K/W, naujo ir   po 25 skalbimų  T 3  0,35 ( Y 3 )  -  

*  -    T   vertinimo kriterijaus parametrų lyginamųjų svorių balų suma turi būti lygi 1;   **  -   Vertinimo kriterijų lyginamųjų svorių balų suma turi būti lygi 100.     3.   Pasiūlymų   vertinimo kriterijų lyginamasis balas ( L )  apskaičiuojamas pagal formulę:   L = K + T       (1 formulė), kur   K   –   pasiūlymo kaina;   T   –   pasiūlymo techniniai pranašumai;     3.1.   Pasiūlymo   kriterijaus   „Kaina“  ( K ) balai apskaičiuojami pagal formulę:    K  =  ( K min   /   K p )   × X 1       (2 formulė), kur   K min   –   komisijos  neatmesto tiekėjo, mažiausia pasiūlyta kaina eurais;   K p   –   vertinamo tiekėjo pasiūlymo kaina eurais;   X 1   –   kainos vertinimo kriterijaus lyginamasis svoris  60  balų.     3.2. Vertinimo k riterijaus   „Techniniai pranašumai“  ( T )   parametrų, nurodytų Metodikos lentelės  2.1, 2.2 ir 2.3 papunkčiuose, balai apskaičiuojami pagal formulę:    T =  ( T 1   +  T 2   +  T 3 )   × X 2      (3 formulė), kur  

