TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Ryšio priemonių, radijo stoties su racijomis pirkimą sudaro: 3 vnt. retransliatorių su pastatymo, pajungimo ir konfigūravimo darbais, 7 nešiojamos radijo stotelės, 1 automobilinė mobili radio stotis su pastatymo, pajungimo ir konfigūravimo darbais.
Retransliatorių pastatymo vietos: 
1. Laisvės g. 39 Mažeikiai (Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Mažeikių seniūnijos pastatas);
2. Tilto g. 12, Viekšniai (Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Viekšnių seniūnijos pastatas);
3. Baranausko g. 1, Seda (Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Sedos seniūnijos pastatas).  
Sukurti ir perduoti VST veikiantį, integruotą ir visiškai sukonfigūruotą profesionalaus radijo ryšio sprendimą, apimantį įrangos tiekimą, diegimą, konfigūravimą ir garantinį aptarnavimą.
Pirkimo objektą sudaro nedalomas kompleksas: 
Įrangos tiekimas: skaitmeniniai radijo ryšio (DMR) terminalai (racijos), dispečerinės darbo vietos, retransliatoriai / bazinės stotys, antenos ir jungiamoji infrastruktūra, serveriai ir tinklinė įranga. 
Sistemos diegimas ir konfigūravimas: fizinis montavimas, kanalų ir grupių programavimas, šifravimo konfigūracija, integravimas su esamais VST IT tinklais ir komunikacinėmis sistemomis, sistemos testavimas ir priėmimas.
Garantinis aptarnavimas: ne trumpesnis kaip 24 mėnesių garantinis laikotarpis, reagavimas į gedimus, programinės įrangos atnaujinimai, atsarginių dalių užtikrinimas.
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	Bendri techniniai reikalavimai sistemai
	1. Reikalavimai:
1.1 Radijo ryšio sistema turi būti apjungta į vientisą skaitmeninį DMR radijo ryšio tinklą, taip išplėčiant sistemos aprepties zoną.
1.2 Radijo ryšio sistemos radijo stotelės turi automatiškai persijungti prie geresnio ryšio signalo be papildomo naudotojo įsiterpimo angl. „roaming“ funkcija. Persijungimo procesas turi ir persijungimas momentas turi būti nustatomas sistemoje.
1.3 Radijo ryšio sistema turi būti apjungta LTE ryšio būdu.
1.4 Radijo ryšio sistema turi galėti skaitmeniniu radijo ryšiu keisti radijo stotelės parametrus, kodavimo raktus, grupes, kanalus ir kitu esminius parametrus.
1.5 Radijo ryšio sistema turi turėti diagnostikos įrankį, kuriuo turi būti galimybė patikrinti radijo ryšio signalo stiprumą, antenos būklę, įrangos būklę.
1.6 Sistema turi būti numatyta taip, kad ją būtu galima išplėsti ne mažiau kaip du kartus nekeičiant perkamos anteninės įrangos.
1.7 Sistema turi palaikyti ne mažiau kaip 100 vartotojų bendravimą dvejais nepriklausomais radijo ryšio kanalais.
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	Retransliatorius
	1. Bendrieji reikalavimai:
1. Dažnių diapazonas ne siauresnis nei 403-470 MHz
1. Siųstuvo galia reguliuojama programiškai nuo 1 iki 50 W. Reguliavimo žingsnis: 0.1 W.
1. Imtuvo (RX) / siųstuvo (TX) varžos – 50 Ω.
1. Fiderinės jungtys: imtuvo (RX) lizdas BNC (female) tipo, siųstuvo (TX) lizdas N (female) tipo.
1. Sąsajos jungtys: ne mažiau kaip 1 USB jungtis, skirta retransliatoriui konfigūruoti. Ne mažiau kaip 2 Ethernet tinklo jungtys.
1. Pritaikytas montuoti į 19 komutacinę spintą ar transportavimo dėžę, ne daugiau kaip 2U aukščio. 
1. Retransliatorius turi turėti siųstuvo, imtuvo, maitinimo, prisijungimo prie IP tinklo ir gedimo indikacinius diodus.
1. Skirtingų tinklo tipų palaikymas su galimybe sujungti keletą retransliatorių į TCP IP tinklą, praplečiant radijo ryšio padengimo zoną, arba kamieninio radijo ryšio tinklo sudarymo galimybė (angl. Trunked radio system).
1. Analoginis ir skaitmeninis (ETSI, DMR) darbo režimai.
1. TDMA (ETSI) technologijos (angl. Time division multiple access) palaikymas.
1. Galimybė palaikyti ERDM technologiją (angl. Extended Range Direct Mode), leidžiančią naudoti vieną dažnį darbui, r. stotelė-retransliatorius-r. stotelė režime.
1. Integruotas kintamosios įtampos 230 V, 50 Hz maitinimo šaltinis (angl. AC).
1. Galimybė maitinti retransliatorių iš nuolatinės įtampos (12 V) maitinimo šaltinio (angl. DC).
1. Rezervinio maitinimo akumuliatoriaus prijungimo galimybė (12 V).
1. Darbo ciklas, esant maksimaliai siųstuvo galiai – 100 %.
1. Palaikomi kanalų atskyrimo žingsniai: 12,5/20/25 khz.
1. Dažnio stabilumas – ne blogiau kaip 0,5 ppm.
1. Jautrumas – ne mažesnis kaip: 0,22 µv esant 12 db Sinad, 0,22 µv esant 5 % BER.  Imtuvo selektyvumas, naudojant 12.5 kHz kanalą pagal: ETSI TS 102 361-2 – ne    blogiau kaip 63 db.
1. Garso iškraipymai – ne daugiau kaip 1 %.
1. Galimybė reguliuoti priimamo signalo RSSI (angl. Recceived signal strength indicator) slenkstį nuo -40 dBm iki -130 dBm žingsniu 1 dBm.
1. Programuojamų kanalų kiekis – ne mažiau kaip 16.
1. Turi būti galimybė visus retransliatoriaus parametrus nustatyti ir atlikti derinimą, naudojant programinę įrangą.
1. Retransliatorius turi turėti programavimo galimybę nuotoliniu būdu per IP tinklą. Retransliatorius turi būti pateiktas su visa gamintojo teikiama programine įranga nuotoliniam ir vietiniam valdymui ir programavimo kabeliais.
1. Darbinės temperatūros diapazonas – ne mažesnis kaip nuo -30˚C iki +60˚C.
1. Svoris – ne daugiau kaip 9 kg.
1. Programinių funkcijų palaikymas:
25. Siųstuvo blokavimas sugedus antenos maitinimo linijai (nutrūkusi arba užtrumpinta antena).
25. Automatinis siųstuvo galios sumažinimas, esant stovinčios bangos koeficiento padidėjimui (angl. VSWR).
25. Siųstuvo blokavimas, kai retransliatoriaus temperatūra viršija nustatytą reikšmę.
25. Siųstuvo blokavimas, įvykus aušinimo ventiliatorių gedimui.
25. Galimybė naudoti specializuotą programinę įrangą retransliatoriaus parametrų stebėjimui ir gedimų diagnostikai.
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	Radijo ryšio anteninis kombaineris
	3 Bendri reikalavimai:
3.1 Kanalų skaičius: ne mažiau 2 kanalai;
3.2 Maksimali Tx galia vienam kanalui ne mažiau kaip 50 W;
3.3 Tx-Tx kanalų dažnių skirtumas: ne daugiau kaip 2 MHz;
3.4 Tx-Rx  dažnių skirtumas: ne mažesnis už 5 MHz;
3.5 Tx nuostoliai (Insertion loss): ne daugiau 5.5dB;
3.6 Izoliacija tarp Tx-Tx dažnių: ne mažesnė už 70 dB esant 25 °C;
3.7 Banginė varža: 50 omų;
3.8 Stovinčios bangos koeficientas: ne daugiau 1.5;
3.9 Jungtys: N(f);
3.10 Montažas: Sumontuota sistema 19 colių montažinėje spintoje  turi užimti ne daugiau, kaip 2U;
3.11 Maitinimo šaltinis: Integruotas, veikiantis nuo 220V;
3.12 Temperatūra: sandeliavimo temperatūrų diapazonas nuo -30°C, iki +60°C.
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	Žaibo iškroviklis
	4 Bendri reikalavimai:
4.1  Stovinčios bangos koeficientas: ne didesnis kaip 1.1 iki 1 GHz;
4.2  Atsparumas aplinkos sąlygoms: ne prasčiau kaip IP67;
4.3  Statinio išlydžio įtampa: ne mažiau kaip – 90V;
4.4  Žaibo iškroviklio saugantis elementas: dujinio išlydžio viršįtampio saugiklis;
4.5  Banginė varža: turi būti 50 Ω.
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	Antena
	5 Bendri reikalavimai
5.1 Apskritiminė antena turi atitikti darbinius dažnius UHF diapozone.
5.2 Stiprinimas ne mažesnis kaip 7 dBi.
5.3 Stovinčios bangos koficientas 1.5:1.
5.4 Banginė varža: turi būti 50 Ω.
5.5 Aukštis ne mažesnis kaip 2000 mm ir ne didesnis nei 2300 mm.
5.6 Svoris ne didesnis nei 3 kg.
5.7 Atsparumas aplinkos sąlygoms: ne prasčiau kaip IP66.
5.8 Atlaikoma vėjo apkrova ne mažiau kaip 200 km/h.
5.9 Antenos kabelis atitinkantis reikalavimus ne prastesnius kaip LMR400.
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	LTE modemas
	6 Bendrieji reikalavimai duomenų perdavimo modemui
6.1 Suderintas dirbti LTE tinkle (LTE FDD ir LTE TDD)
6.2 LTE modemo kategorija ne žemesnė nei 
6.3 4 G greitaveika ne žemesnė nei Cat 4 ( 150 mbps atsiuntimo ir 50 mbps išsiuntimo )
6.4 LTE FDD dažnių palaikymas:
8 (900 MHz) , 20 (800MHz) , 28 (700MHz) , 1 (2100MHz) , 3 (1800MHz) , 5 (850MHz) , 7 (2600MHz)
6.5 LTE TDD dažnių palaikymas :
38 (2600MHz) , 40 (2300MHz) , 41 (2500MHz)
2 dažnių agregacija
6.6 POE palaikymas
6.7 Integruotų LTE antenų kiekis ne mažiau nei 2
6.8 Darbinis įtampos ruožas 12V iki 30V
6.9 Darbinės temperatūros diapazonas – ne mažesnis kaip nuo -30˚C iki +60˚C
6.10 Wi-Fi ryšio palaikymas 2.4 GHz diapazone
6.11 Wi-FI ryšio greitaveikos standartai ne žemesni nei 802.11 b/g/n
6.12 Wi-Fi ryšio standartas ne žemesnis nei Wi-Fi 4
6.13 Eterneto jungties greitaveikos palaikymas 10/100/1000
6.14 Kelių SIM ir/arba eSIM kortelių palaikymas
6.15 Temperatūros monitoringas
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	Komutacinė spinta
	Bendrieji reikalavimai:
7.1 Padidinto atsparumo plastiko korpusas su metaliniu rėmu
7.2 STANAG 4340 standartas
7.3 Gynybos  81-41 lygis ( Del Stan 81-41 level)
7.4 Karinis 810 standartas ( Mil Standart 810 )
7.5  Montuojamos aparatūros stalčių ( U ) kiekis – 4
7.6 Atsparumas sukrėtimams ir vibracijoms
7.7 Atlaikomas naudingos apkrovos svoris ne mažiau 50 kg
7.8 Lengvas bei greitas pernešimas ir  ar transportavimas
7.9 G – klasė  ( sukrėtimo atsparumas ) ne mažiau nei 40
7.10 Transportavimo rankenos 
7.11 Transportavimui  skirti ratukai
7.12 Išmatavimai:
7.12.1 Korpuso gylis ne daugiau 500 mm
7.12.2 Svoris : ne daugiau  kaip 20 kg 
7.13 Spintoje turi būti įmontuota panelė, kurioje turi būti įmontuotos greito atjungimo jungtis atjungti be įrankių: antenos pajungimui, išoriniam akumuliatoriui, 220V maitinimui, kompiuteriniui lizdui.
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	Montavimo darbai
	8 Bendri reikalavimai:
8.1 Įranga turi būti sumontuota ir sukonfiguruota, tiekiamos įrangos gamintojo sertifikuotų darbuotojų.
8.2 Sumontavus įranga, turi būti pateikti dokumentai apie radijo ryšio kokybę: antenų iki kombainerio stovinčios bangos koficientas, retransliatorių aplinkos radijo dažnio triukšmo lygis, 10km nuo retransliatorių priėmimo ir siuntimo RSSI lygiai kiekvienam retransliatoriui po 10 taškų.
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	Mobili nešiojama skaitmeninė radijo stotis
	10.1 Radijo stotis turi būti ir pritaikyta darbui analoginiu (FM) ir skaitmeniniu (DMR II, III standarto) ryšio režimu;
10.2 Radijo stotis turi turėti integruotą bateriją (10-15Ah 12V LiFePo4).
10.3 Radijo stotis turi būti suderinta darbui radijo dažniais (kanalais), ne didesniame kaip 403-470 MHz dažnių ruože;
10.4 Radijo stotis turi turėti galimybę suprogramuoti-paruošti ne mažiau kaip 90 dažnių kanalų;
10.5 Radijo stoties radijo dažnio keitimo-reguliavimo žingsnis turi būti ne mažesnis 12,5Khz;
10.6 Radijo stotis turi turėti skaitmeninio šifratoriaus (skaitmeniniame režime) funkciją;
10.7 Radijo stoties siųstuvo galingumas turi būti ne mažesnis 1 W ir ne didesnis nei 40 W, su galimybe programiškai jį keisti;
10.8 Radijo stoties imtuvo jautrumas turi būti ne daugiau: 
Skaitmeniniu režimu 0.16 mikroV;
Analoginiu režimu 0.18 mikroV;
10.9 Radijo stotis turi turėti triukšmų slopinimo funkciją;
10.10 Radijo stotis turi turėti jungtį kabeliui skirtam programuoti radijo stotį kompiuteriu;
10.11 Radijo stotis turi turėti apsaugą nuo dulkių ir vandens prasiskverbimo ne žemesnę nei IP54;
10.12 Radijo stoties aplinkos poveikio temperatūros:
10.13 Radijo stotis turi būti tinkama eksploatuoti esant aplinkos temperatūros diapazonui ne siauresniame –30 °C iki + 60 °C, 
10.14 Radijo stotis turi būti tinkama eksploatuoti esant saugojimo aplinkos temperatūros diapazonui ne siauresniame –40 °C iki + 85 °C;
10.15 Radijo stotis turi būti testuota ir sertifikuota, kad išlaikė bent po vieną standarto MIL-STD 810 atsparumo vibracijoms ir smūgiams testą;
10.16 Radijo stoties išmatavimai, svoris:
Radijo stoties aukštis nuo 50 mm  iki 52 mm;
Radijo stoties plotis nuo 170 mm iki 172 mm;
Radijo stoties gylis nuo 205 mm iki 206 mm;
Radijo stoties svoris turi būti nuo 1700 g iki 1900 g; 
10.17 Radijo stoties spalva turi būti juoda arba tamsiai žalios spalvos; 
10.18 Radijo stoties programinės įrangos (angl. software) atnaujinimui ne mažiau 60 mėn.;
10.19 Radijo stotis turi būti įmontuota į metalinį korpusą su rankenomis;
10.20 Metalinis (tamsiai žalios / juodos spalvos) radijo stoties korpusas turi:
10.21 Baterijos indikatorių;
10.22 Įjungimo / išjungimo mygtuką;
10.23 Garsiakalbio mygtuką;
10.24 Antenos prijungimo jungtį;
10.25 Elektros maitinimo jungtį;
10.26 Manipuliatoriaus jungti.
10.27 Surinkto komplekto matmenys ne didesni kaip (Aukštis  x ilgis x plotis) 150 mm x 300 mm x 220 mm
10.28 Surinkto komplekto svoris su akumuliatoriumi ne didesnis kaip 7000 g
REIKALAVIMAI RADIJO STOTIES KOMPLEKTACIJAI:
Tangentė su manipuliatoriumi (ragelis);
Omni tipo antena — lankstus strypas (angl. Whip), dirbanti tame pačiame dažnių ruože kaip ir radijo stotis;
Kryptinė antena — dirbanti tame pačiame dažnių ruože kaip ir radijo stotis;
Maitinimo – krovimo šaltinis;
Maitinimo laidai — ne trumpesni kaip 3 m, radijo stočiai prijungti prie 12-14 Vdc automobilinės baterijos;
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	Nešiojama skaitmeninė radijo stotelė
	2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
11.1. 
11.1.1. Rankinė radijo stotis turi būti nešiojama (toliau – stotelė) ir pritaikyta darbui analoginiu ir skaitmeniniu ryšio režimu (toliau – darbo režimas) kiekviename kanale ir, nustačius galimybę, persijungti iš vieno režimo į kitą.
11.1.2. Stotelė privalo turėti mikrofoną, garsiakalbį, kanalų perjungiklį ir garo reguliavimą.
11.1.3. Stotelės dažnių (kanalų) veikimo diapazonas nuo 403 MHZ iki 527 MHz.
11.1.4. Apsauga nuo dulkių ir vandens prasiskverbimo ne mažesnė kaip IP68.
11.1.5. Radijo stoties komplektas turi būti tinkamas eksploatuoti esant aplinkos temperatūros diapazonui nuo -30°C iki +60°C.
11.1.6. Radijo stotelė turi turėti ekraną, kuriame turi būti atvaizduojamas kanalas ir jo pavadinimas, laikas, ryšio kokybė, informaciją apie gaunamą kvietimą – ID, grupės pavadinimas, koduotas nekoduotas signalas.
11.1.7. Stotelės spalva turi būti juoda.
11.1.8. Turi būti atspari žemai temperatūrai, lietui, drėgmei, dulkėms, vibracijai, smūgių poveikiui pagal MIL-STD-810.
11.1.9. Gamintojo suteikiamas garantinis laikotarpis – ne trumpesnis kaip 24 mėn.
11.1.10. Įrangos techninė priežiūra ar remontas turi būti atliekama tik įrangos gamintojo sertifikuotuose techninės priežiūros centruose, t. y. privaloma gamintojo pažyma, kad tiekėjas yra oficialus platintojas, su teise į techninį aptarnavimą, priežiūrą, garantinį bei pogarantinį remontą.
11.1.11. Programuojamų kanalų skaičius – ne mažiau kaip 100. 
11.1.12. Žingsnis tarp kanalų – 12,5 kHz.
11.2. Reikalavimai nešiojamos (rankinės) radijo stotelės parametrams
11.2.1. Imtuvo jautrumas esant analoginei moduliacijai – ne blogesnis kaip 0,19 uV (prie 12 dB SINAD), esant skaitmeninei moduliacijai – ne blogesnis kaip 0,20 uV (5 % BER).
11.2.2. Fono ir triukšmų lygis – ne mažesnis kaip -40 dB.
11.2.3. Selektyvumas (esant 12.5 kHz kanalų atskyrimui) – ne mažesnis kaip 45 dB.
11.2.4. Siųstuvo galia – ne mažesnė kaip 4 W.
11.2.5. Siųstuvo galia turi būti reguliuojama. 
11.3. Nešiojamos (rankinės) radijo stotelės komplekto sudėtis (priedai ir reikalavimai jiems)
11.3.1.  Radijo stoties antena – lankstus strypas (angl. „whip“), dirbanti visame dažnių ruože.
11.3.2. Ant radijo stoties korpuso turi būti spaustukas radijo stoties tvirtinimui prie diržo.
11.3.3. Ličio jonų baterija ne mažiau kaip 2100 mAh.
11.3.4. Vienos baterijos greito krovimo įkroviklio komplektas (230 Vac/50 Hz) su EU kištuku ir indikatoriumi, rodančiu įkrovimo pabaigą. Įkraunamų baterijų tipai – NiCd, NiMh, Li-Ion.
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	Nešiojama Mobili radijo stotis
	12.1. Automobilinė radijo stotis (toliau – radijo stotis) turi būti pritaikyta darbui analoginiu ir skaitmeniniu ryšio režimu.
12.2. Radijo stotis turi būti pritaikyta dirbti pagal Europos telekomunikacijų standartizacijos instituto (ETSI) Digital Mobile Radio (DMR) Tier II (ETSI TS 102 361-1/2/3) standartą.
12.3. Dažnių ruožas – ne siauresnis kaip 403 - 470 MHz.
12.4. Žingsnis tarp kanalų – 12,5 kHz.
12.5. Radijo stoties siųstuvo galia – ne mažesnė kaip 25 W.
12.6. Radijo stoties komplektas turi turėti ne blogesnę nei IP54 apsaugą nuo dulkių ir vandens prasiskverbimo.
12.7. Turi atitikti šiuos reikalavimus: žemos temperatūros, lietaus, drėgmės, dulkių, vibracijos, smūgių poveikiui pagal MIL-STD-810.
12.8. Radijo stoties komplektas turi būti tinkamas eksploatuoti esant aplinkos temperatūros diapazonui ne siauresniam kaip nuo 
-25 oC iki +60 oC.
12.9. Radijo stoties spalva – juoda arba tamsiai žalia.
12.10. Įranga turi būti nauja ir nenaudota.
12.11. Užrašai ant įrangos turi būti lietuvių arba anglų kalba.
12.12. Radijo stoties suprogramuoti parametrai turi išlikti ne trumpiau kaip 
24 val. atjungus baterijos maitinimą.
12.13. Radijo stoties maitinimas turi būti nuo automobilinės elektros sistemos(12-14Vdc).
12.14. Radijo stoties siuntimo / priėmimo režimo valdymo jungiklis (PTT) turi būti ant manipuliatoriaus.
12.15. Garsiakalbis įmontuotas stotelės korpuse.
12.16. Radijo stotis privalo turėti valdymo LCD ekraną su nemažiau kaip 5 eilučių informacijos pateikimu, atvaizduojant kanalus, funkcinių mygtukų funkcijas, ryšio būsenas (koduotas, nekoduotas).
12.17. RS turi turėti funkciją, leidžiančią nutraukti kitos stoties ryšio perdavimą.
12.18. Imtuvo jautrumas esant analoginei moduliacijai – ne blogiau kaip 0,3µV (prie 12 dB SINAD), jautrumas esant skaitmeninei moduliacijai - ne blogiau kaip 0,19µV (5 % BER)
12.19. Radijo stoties siųstuvo dažnio stabilumas – ne blogiau kaip +/- 1 ppm (angl. parts per million)
12.20. Radijo stoties mažiausias žingsnis tarp kanalų – ne didesnis nei 12,5 kHz
12.21. Stotelės siųstuvo galia – ne mažiau kaip 25 W.
12.22. Radijo stoties vidinio garsiakalbio galia turi būti ne mažiau kaip 3 W.
12.23 Neprastenis nei 40 bitų kodavimas. 
Priedai ir reikalavimai jiems
12.24. Antena ir laikiklis radijo stoties tvirtinimui automobilyje:
12.25. Pilnai suderinamas su techninėje specifikacijoje aprašoma radijo stotimi.
12.26. Pagamintas iš tvirto metalo. Apsaugontis radijo stotelę iš visų pusių metalo storis – ne mažesnis kaip 1 mm.
12.27. Laikiklis užtikrina 3 ašių apsaugą nuo vibracijos
12.28. Suformuotos reikiamos tvirtinimo angos.
12.29. Laikiklio spalva – juoda arba tamsiai žalia.
12.30. Yra pridedami radijo stoties tvirtinimo prie laikiklio varžtai.
12.31. Manipuliatorius su PTT mygtuku tinkantis radijo stočiai
12.32 Tvirto sukibimo magnetinė antena skirta UHF diapozonui.
12.33 Dažnio stiprinimas ne mažesnis kaip 3 dB;
12.34 Varža 50 Ω;
12.35 Antena su spyruokle;
12.36 Stovinčios bangos santykis, ne daugiau kaip 1.5:1;
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	Nešiojamas anteninis stiebas su integruota antena
	Bendri reikalavimai:
13.1  Antenos stiebo korpusas pagamintas iš lengvo, tvirto anglies pluošto ritininio kompozito ar analogiškos medžiagos.
13.2  Stiebo konstrukcijoje įmontuota vertikalios poliarizacijos dipolio antena.
13.3  MIL-STD-810G standarto atitiktis.
13.4  Antenos stiebo spalva - kamufliažinė MULTICAM
13.5  Išskleidžiama ir tvirtinama atotampomis sistema turi atlaikyti ne mažesnį nei  90 km/h vėjo stiprumą.
13.6  Pirkimo objektas – prekės (antenos), turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui
13.7  Garantinis laikotarpis – ne mažiau kaip 2 metai.
13.8  Dažnių diapazonas UHF nuo 225 Mhz iki 512 Mhz;
13.9  Antenos aukštis – ne mažiau kaip 7 m
13.10  Antenos skersmuo – nuo 70 iki 90 mm
13.11  Antenos skleidžiamų bangų  sklidimas -  įvairiakryptis
13.12 Galia 50W.
13.13 Banginė varža 50 Ohm
13.14 Svoris ne daugiau kaip 8 kg.
13.15 Prie antenos turi būti pridedamas ne mažesnis kaip 25 m ilgio 50 ohm kabelis.
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	Automobilinė radijo stotis
	14. Bendrieji reikalavimai automobilinei radijo stočiai 
14.1. Automobilinė radijo stotis (toliau – radijo stotis) turi būti pritaikyta darbui analoginiu ir skaitmeniniu ryšio režimu.
14.2. Radijo stotis turi būti pritaikyta dirbti pagal Europos telekomunikacijų standartizacijos instituto (ETSI) Digital Mobile Radio (DMR) Tier II (ETSI TS 1402 361-1/2/3) standartą.
14.3. Dažnių ruožas – ne siauresnis kaip 403 - 470 MHz.
14.4. Žingsnis tarp kanalų – 12,5 kHz.
14.5. Radijo stoties siųstuvo galia – ne mažesnė kaip 25 W.
14.6. Radijo stoties komplektas turi turėti ne blogesnę nei IP54 apsaugą nuo dulkių ir vandens prasiskverbimo.
14.7. Turi atitikti šiuos reikalavimus: žemos temperatūros, lietaus, drėgmės, dulkių, vibracijos, smūgių poveikiui pagal MIL-STD-810.
14.8. Radijo stoties komplektas turi būti tinkamas eksploatuoti esant aplinkos temperatūros diapazonui ne siauresniam kaip nuo 
-25 oC iki +60 oC.
14.9. Radijo stoties spalva – juoda arba tamsiai žalia.
14.10. Įranga turi būti nauja ir nenaudota.
14.11. Užrašai ant įrangos turi būti lietuvių arba anglų kalba.
14.12. Radijo stoties suprogramuoti parametrai turi išlikti ne trumpiau kaip 
24 val. atjungus baterijos maitinimą.
14.13. Radijo stoties maitinimas turi būti nuo automobilinės elektros sistemos(12-14Vdc).
14.14. Radijo stoties siuntimo / priėmimo režimo valdymo jungiklis (PTT) turi būti ant manipuliatoriaus.
14.15. Garsiakalbis įmontuotas stotelės korpuse.
14.16. Radijo stotis privalo turėti valdymo LCD ekraną su nemažiau kaip 5 eilučių informacijos pateikimu, atvaizduojant kanalus, funkcinių mygtukų funkcijas, ryšio būsenas (koduotas, nekoduotas).
14.17. RS turi turėti funkciją, leidžiančią nutraukti kitos stoties ryšio perdavimą.
14.18. Imtuvo jautrumas esant analoginei moduliacijai – ne blogiau kaip 0,3µV (prie 12 dB SINAD), jautrumas esant skaitmeninei moduliacijai - ne blogiau kaip 0,19µV (5 % BER)
14.19. Radijo stoties siųstuvo dažnio stabilumas – ne blogiau kaip +/- 1 ppm (angl. parts per million)
14.20. Radijo stoties mažiausias žingsnis tarp kanalų – ne didesnis nei 12,5 kHz
14.21. Stotelės siųstuvo galia – ne mažiau kaip 25 W.
14.22. Radijo stoties vidinio garsiakalbio galia turi būti ne mažiau kaip 3 W.
Priedai prie radijo stotelės
14.23 Magnetinė antena su padidntu mechaniniu atsparumu;
14.24 Signalo stiprinimas ne mažiau kaip 4dBi
14.25 Darbinis diapozonas 403 – 470 MHz
14.26 Mechaninė spyruoklė.
14.27 VSWR ne didesnis nei 2
14.28 Darbinė galia  iki 100W
14.29 Kabelis RG58 tipo arba lygiavertis
14.30 Kabelio ilgis ne trumpesnis nei 5m




