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Krašto apsaugos duomenų perdavimo tinklo objektų 
apsaugos paslaugų specialiųjų pirkimo sąlygų 
1 priedas


KRAŠTO APSAUGOS DUOMENŲ PERDAVIMO TINKLO OBJEKTŲ 
APSAUGOS PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


	1.
	SPECIFIKACIJOJE NAUDOJAMOS SĄVOKOS

	1.1.
	Pirkėjas – apsaugos paslaugas perkanti įstaiga.

	1.2.
	Teikėjas – apsaugos paslaugas teikianti įmonė.

	1.3.
	Objektai – Pirkėjo patikėjimo teise valdomi  Krašto apsaugos duomenų perdavimo tinklo metalinių konstrukcijų bokštai (toliau – bokštai) ir šalia jų esantys kilnojami metaliniai ryšių aparatūros montavimo konteineriai (toliau – konteineriai), aptverti vielos tinklo tvora (aptvaro dydis nurodytas šios specifikacijos 4 skyriuje), pažymėti ar kitaip aiškiai apibrėžti Objekto schemose.

	1.4.
	Patikėtinis – Pirkėjo Teikėjui pateiktame sąraše nurodytas asmuo, be atskiro Teikėjo įgaliojimo turintis teisę įjungti ir išjungti Objekte įrengtą signalizaciją ir turintis teisę telefonu duoti nurodymus Teikėjo centralizuoto valdymo pulto operatoriui skirti/neskirti apsaugos darbuotoją budėti prie Objekto šios specifikacijos 3.2.2.2 p. aprašytu atveju.

	1.5.
	Perimetras – aptvaras ir jo viduje esančios statybinės konstrukcijos (vienas bokštas ir vienas ryšių konteineris), atskiriantis Objektą sudarančias statybines konstrukcijas nuo išorės. Perimetras pažymimas Objekto schemoje.

	1.6.
	Reagavimas – šioje specifikacijoje nurodyti Teikėjo veiksmai gavus Objekto signalizacijos aliarminį signalą.

	1.7.
	Reagavimo laikas – laiko tarpas (minutėmis) nuo Objekto signalizacijos aliarminio signalo gavimo Teikėjo centralizuoto stebėjimo pulto kompiuteryje iki Teikėjo apsaugos darbuotojų atvykimo prie ar į Objektą.

	1.8.
	Signalizacijos sistemos avarinis gedimų šalinimas – skubus signalizacijos sistemos gedimų nustatymas ir jų laikinas arba visiškas šalinimas.

	1.9.
	Signalizacijos sistemos techninė priežiūra – signalizacijos sistemos nuolatinė priežiūra vykdant periodinius jos tikrinimus, sudėtingų gedimų šalinimą, sugedusių prietaisų ar įrangos keitimą. Signalizacijos sistemos techninės priežiūros darbai atliekami tik darbo dienomis darbo laiku.

	1.10.
	Stebėjimas – Objekte įrengtos signalizacijos perduodamų signalų (duomenų) fiksavimas ir apdorojimas centralizuotame stebėjimo pulte

	
	

	2.
	APSAUGOS PASLAUGŲ APIBŪDINIMAS

	2.1.
	Teikėjas teikia signalizacijos sistemos įrangos nuomos, stebėjimo bei reagavimo paslaugas (toliau – Paslaugos). Paslaugos turi būti teikiamos nepertraukiamai t. y. 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę.

	2.2.
	Signalizacijos sistema turi susidėti iš apsauginės signalizacijos ir gaisrinės signalizacijos įrenginių.  Perimetro vidus turi būti saugomas judesio jutiklių ir vaizdo stebėjimo kamerų pagalba. Apsauginės signalizacijos įrenginių kiekį nustato Teikėjas, atsižvelgdamas į saugomo objekto Perimetro dydį. Perimetro viduje esančiame Pirkėjo ryšių konteineryje Teikėjas privalo įrengti: gaisrinės signalizacijos jutiklį, judesio jutiklį ir durų atidarymo jutiklį. 

	2.3
	Signalizacijos sistemos jutiklių valdymo įrenginiai (centralė) turi būti įrengti Perimetro viduje, Teikėjo spintoje. Spintos įrengimo vieta derinama su Pirkėju. Teikėjas privalo suteikti Patikėtiniams galimybę patekti prie signalizacijos valdymo pulto signalizacijos įšjungimui/įjungimui. Pirkėjas suteikia Teikėjui galimybę patekti į aptvaro vidų (sutarties galiojimo laikotarpiu išduoda aptvaro spynos raktą).

	2.4.
	Signalizacijos įrangos maitinimui (230 V, 50 Hz) įtampą teikia Pirkėjas. Tam ryšių konteineryje numatytas 10A automatinis srovės jungiklis. Maitinimo įtampą nuo jungiklio iki signalizacijos įrangos atsiveda Teikėjas.

	2.5.
	Visą Paslaugų teikimui reikalingą techninę įrangą (sutarties galiojimo laikotarpiui) pateikia, sumontuoja/demontuoja Teikėjas. Sutarties galiojimo laikotarpiu visa apsaugai naudojama techninė įranga išlieka Teikėjo nuosavybe, todėl Teikėjas signalizacijos sistemos techninę priežiūrą bei avarinį gedimų šalinimą  atlieka savo sąskaita. 

	2.6.
	Signalizacijos sistema turi būti įrengta bet kuriame, šioje specifikacijoje išvardintame objekte įsigaliojus sutarčiai ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo Pirkėjo užsakymo pateikimo dienos.

	2.7.
	Apsaugos darbuotojų siuntimas į objektą atliekamas Teikėjo sąskaita.

	2.8.
	Paslaugos teikiamos šioje specifikacijoje nurodytiems ir tik Pirkėjo pasirinktiems (kuriems pateiktas užsakymas) Objektams.

	2.9.
	Tiekėjas savo veikloje privalo taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal ISO 14001 ar lygiavertį standartą.

	
	

	3.
	STEBĖJIMO IR REAGAVIMO PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

	3.1.
	Objekto Signalizacijos rūšys, į kurių aliarminius signalus privalo reaguoti Teikėjas: apsauginė ir gaisrinė. 

	3.2.
	Teikėjas, teikdamas Pirkėjui stebėjimo ir reagavimo paslaugas, privalo atlikti šiuos veiksmus:

	3.2.1.
	Nuolat nepertraukiamai stebėti savo centralizuoto stebėjimo pulto kompiuteryje gaunamus Objekto signalizacijos signalus, juos fiksuoti ir duomenis apie juos saugoti ne trumpiau kaip 3 (tris) mėnesius.

	3.2.2.
	Gavęs signalizacijos aliarminio suveikimo signalą, nedelsiant skambinti Patikėtiniui ir  siųsti į Objektą savo apsaugos darbuotojus (išskyrus šios specifikacijos 3.3 p. numatytą atvejį). Apsaugos darbuotojai privalo nuvykti ne vėliau kaip per šios specifikacijos 4 skyriaus punktuose nurodytą reagavimo laiką. Nuvykę privalo:

	3.2.2.1.
	apžiūrėti Objektą (Objekto perimetrą) iš išorės ir jei reikia imtis priemonių nutraukti akivaizdų neteisėtą pavojingą kėsinimąsi į Objektą; 

	3.2.2.2.
	pastebėjus pažeistą Objekto perimetrą (pažeistą aptvarą, išlaužtas ar atrakintas konteinerio duris, nuo konteinerio nuplėštą oro kondicionierių, pradėtas ardyti bokšto konstrukcijas, nutrauktus kabelius ar pan.) ar kitas, Teikėjo nuomone Objektui keliančias grėsmę aplinkybes, telefonu pranešti apie tai Pirkėjo Patikėtiniui ir prie Objekto, kurio perimetras pažeistas ar kuriam akivaizdžiai gresia kitos grėsmės, paskirti ne ilgiau kaip 1 (vieną) valandą budėti savo apsaugos darbuotoją iki atvyks Pirkėjo Patikėtinis. Patikėtiniui telefonu nurodžius nebudėti, budėjimas nevykdomas, Patikėtiniui telefonu nurodžius budėti ilgiau kaip 1 val. budėjimas vykdomas už atskirą sutartyje numatytą mokestį;

	3.2.2.3.
	pastebėjus Objekte gaisro požymius, nedelsiant apie tai informuoti priešgaisrinės saugos tarnybas ir Pirkėjo Patikėtinį.

	3.2.3.  
	Informuoti Patikėtinį apie kiekvieną gautą Objekto signalizacijos aliarminį signalą dėl kurio į objektą buvo nusiųsti apsaugos darbuotojai.

	3.2.4.
	Šios specifikacijos 3.2.2 punkte nurodytais atvejais Teikėjas skambina tam Patikėtiniui, kuris Teikėjo sąraše nurodytas pirmas, o šiam Patikėtiniui neatsiliepus – žemiau esantiems sąraše iki atsilieps nors vienas Patikėtinis arba bus paskambinta visais sąraše nurodytais telefonų numeriais. 

	3.2.5.
	Pirkėjas po sutarties pasirašymo Teikėjui pateikia Patikėtinių sąrašą, nurodydamas patikėtinio vardą, pavardę ir telefono numerį. Teikėjas, telefonu teikdamas ar gaudamas informaciją iš Patikėtinių, turi įsitikinti pašnekovo asmens tapatybe, paklausdamas patikėtinio vardą ir pavardę. Jei Patikėtinių sąraše pašnekovas yra, Teikėjas neprivalo imtis jokių papildomų priemonių tokio asmens tapatybei nustatyti.

	3.3.
	Jei Teikėjas vaizdo stebėjimo kamerų pagalba mato, kad signalizacijos aliarminis signalas gautas dėl prabėgusio gyvūno, ar pro šalį praėjusio žmogaus ir signalizacijos sistema atsistatė į normalų budėjimo režimą, tai laikoma, kad Objektui pavojus negresia. Tokiu atveju apsaugos darbuotojai į objektą nesiunčiami ir patikėtinis neinformuojamas. 

	3.4.
	Kada signalizacija pradeda periodiškai suveikinėti dėl aukštos, judančios žolės, Teikėjas informuoja Pirkėjo atstovą, atsakingą už sutarties vykdymą, arba, šiam nesant, Patikėtinį. Pirkėjas privalo žolę nupjauti per 5 (penkias) darbo dienas.

	3.5.
	Jei Objekte vykdomi trumpalaikiai Pirkėjo įrangos remonto ar priežiūros darbai, Patikėtinis skambina į Teikėjo centralizuoto stebėjimo pultą dėl nereagavimo į suveikusią Objekto signalizaciją. Baigus darbus Patikėtinis vėl informuoja Teikėjo stebėjimo pulto operatorių apie darbų pabaigą ir tolesnį stebėjimą bei reagavimą. Darbų metu (nuo Patikėjimo skambučio apie darbų pradžią iki skambučio apie darbų pabaigą) Teikėjas Objektų apsaugos nevykdo ir už tuo metu įvykusius  įvykius neatsako.

	3.6.
	Tiriant įsilaužimų, vagysčių, gaisrų ar kitų įvykių, galinčių būti pretenzijos Teikėjui pagrindu, aplinkybėms išaiškinti ir Pirkėjui pageidaujant, Teikėjas privalo pateikti archyvinį išrašą iš centralizuoto stebėjimo pulto kompiuterio apie Objekto signalizacijos įjungimo, išjungimo bei suveikimo laiką, bei pokalbius, įrašytus Teikėjo centralizuoto stebėjimo pulto telefono linija, skirta patikėtinių ir pulto operatoriaus pokalbiams. Turi būti pateikiami bent jau iki 3 (trijų) mėnesių senumo išrašai.

	
	


4. 	OBJEKTŲ ADRESAI IR REAGAVIMO LAIKAI
	Eil. Nr.
	Objekto adresas
	Perimetro dydis, m
	Reagavimo laikas ne ilgesnis kaip, minutėmis

	4.1
	Siauruko g. 7, Joniškis
	11,2x7,8
	 8

	4.2
	Naciogalos k., Naujamiesčio sen., Panevėžio r.
	10x10
	20

	4.3
	Daukšos g. 29A, Kėdainiai
	13x6
	8

	4.4
	Žemdirbių g. 4B., Utena
	9,5x11,5
	20

	4.5
	Musninkų g. 12, Širvintos
	12x18
	8

	4.6
	Gaidelių k., Šilutės r. sav.
	22,5x17,5
	20

	4.7.
	Laimo g. 34, Vingytės k., Rokų sen., Kauno r.
	10x10
	20



