Pirkimo sąlygų 2 priedas


TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
DĖL PALYDOVINIO RYŠIO TELEFONŲ VIEŠOJO PIRKIMO 
(1 lentelę pildo tiekėjas ir pateikia kartu su pasiūlymu)

1. Bendrieji reikalavimai

1.1. Tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs informacijos apie siūlomos aparatinės ir programinės įrangos (toliau kartu paėmus – įrangos) gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz., angl. End of Life“ (EOL)arba End of Support“ (EOS)). Kartu su pasiūlymu pateikiama Tiekėjo laisvos formos deklaracija, patvirtinanti reikalavimą.
1.2. Įrangos dokumentai turi būti pateikiami lietuvių arba anglų kalba. Programinė įranga ir techniniai sisteminiai pranešimai turi būti anglų arba lietuvių kalba. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška turi būti pateikiama anglų arba lietuvių kalba. 
1.3. Tiekėjo siūloma įranga turi atitikti galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, įskaitant kibernetinio saugumo ir kitus taikytinus reikalavimus.
1.4. Tiekėjas turi užtikrinti, kad įsigyjamoje įrangoje nebūtų įdiegta programinė įranga, nesusijusi su įrangos funkcionalumu ar saugumu. Paaiškėjus, kad programinėje įrangoje yra įdiegtas įtartinas, šnipinėjantis ar kita kenkėjiška veikla pasižymintis programinis kodas, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties vykdymo pažeidimas:
· įranga grąžinama tiekėjui arba keičiama nauja, lygiaverte ar geresne, tačiau saugumo reikalavimus atitinkančia įranga;
· tiekėjas padengia perkančiosios organizacijos patirtą materialinę žalą. 
1.5. Techninė specifikacija parengta vadovaujantis funkcinių reikalavimų principu. Nurodyti konkretūs standartai, technologijos, gamintojai ar suderinamumas su esama infrastruktūra laikytini orientaciniais. Nuorodos į konkrečius standartus, prekės ženklus ar palydovinio ryšio operatorius (pvz. „Iridium“) pateikiamos siekiant užtikrinti suderinamumą su perkančiosios organizacijos jau turima ir eksploatuojama palydovinio ryšio infrastruktūra (SIM kortelėmis). Tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius sprendimus, jei jie pilnai užtikrina tiesioginį, nesutrikdomą ir pilnavertį veikimą su esamomis perkančiosios organizacijos SIM kortelėmis be papildomų tinklo konvertavimo, aparatinės įrangos modifikavimo ar sutarčių keitimo kaštų (įskaitant tarptinklinio ryšio ar padidintus skambučių tarifus tarp skirtingų tinklų). 
1.6. Visa įranga ir jos komplektuojančios dalys turi būti naujos ir nenaudotos, gamykliškai atnaujinti komponentai („refurbished“) neleistini. 

2. Specialieji reikalavimai

1 lentelė. „Reikalavimai prekėms“ (pildo tiekėjas ir pateikia kartu su pasiūlymu)
	

Reikalaujamos techninių charakteristikų reikšmės
	Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos ir jų  reikšmės

(tiekėjas turi nurodyti konkrečias siūlomos Prekės technines charakteristikas ir jų reikšmes; o kur techninių reikšmių įrašyti negalima – nurodo/aprašo reikalavimo atitikimą taip, kaip nurodyta reikalavime)
Plačiau žr. šios lentelės
pabaigoje pateiktas pastabas*

(pildo tiekėjas)

	Įrodantys dokumentai

(1. tiekėjas turi kartu su pasiūlymu pateikti dokumentus, įrodančius prekės atitikimą techniniams reikalavimams, 2. šiame stulpelyje tiekėjas turi nurodyti pridedamo dokumento pavadinimą, puslapį, punktą ir pan. (jeigu įmanoma).
Plačiau žr. šios lentelės pabaigoje pateiktas pastabas*
(pildo tiekėjas)

	Palydovinio ryšio telefonai (mobilieji), 12 vnt.

	Tiekėjas turi pateikti nuorodą ar nuorodas į gamintojo interneto puslapį, kuriame yra pateikta tiksli pasiūlymą atitinkančios įrangos techninė specifikacija:
Prekės gamintojas (įrašyti): __________________ .
Prekės modelis, serija, kodas ar numeris (jeigu toks yra suteiktas) (įrašyti) _________________.
Nuoroda (-os) (nuoroda tik papildoma informacija, tiekėjas privalo teikti prekės atitikimą techniniams reikalavimams įrodančius dokumentus) (įrašyti): _______________________________.


	2.1. Reikalaujamos funkcinės galimybės:

	2.1.1. Telefonas turi būti gamykliškai ir tiesiogiai (be papildomų adapterių ar tarpinių programinių sprendimų) suderinamas su perkančiosios organizacijos jau turimomis „Iridium“ palydovinio ryšio operatoriaus abonentinėmis (SIM) kortelėmis, užtikrinant visiškas funkcines galimybes (įskaitant balso, SMS, koordinačių siuntimo ir SOS funkcijas) esamoje infrastruktūroje.
	
(įrašyti tiksliai ir aiškiai visas reikalaujamas technines charakteristikas ir jų reikšmes ir kitus reikalaujamus duomenis, nurodytus kairiajame stulpelyje)

	


(įrašyti)

	2.1.2. Galimybė skambinti (balso ryšys) bet kurioje pasaulio vietoje;
	(įrašyti)
	(įrašyti)

	2.1.3. Skambučiai į kitus tinklus (mobiliuosius ir fiksuotus);
	(įrašyti)
	(įrašyti)

	2.1.4. Galimybė atlikti skambučius į palydovinius tinklus (Iridium, Inmarsat, Thuraya);
	(įrašyti)
	(įrašyti)

	2.1.5. SMS ir balso pranešimų siuntimas ir gavimas;
	(įrašyti)
	(įrašyti)

	2.1.6. Galimybė reguliariai siųsti telefono koordinates;
	(įrašyti)
	(įrašyti)

	2.1.7. Programuojamas SOS pranešimo siuntimas (SOS mygtukas).

	(įrašyti)
	(įrašyti)

	2.2. Reikalavimas atsparumo standartų atitikimui

	Telefono atsparumas išorės poveikiams turi atitikti ne mažesnius kaip IP65 ir MIL-STD 810F arba naujesnės versijos, arba lygiaverčius standartus.
	(įrašyti)
	(įrašyti)

	2.3. Reikalaujamos techninės charakteristikos

	2.3.1. Budėjimo laikas: ne mažiau kaip 30 valandų;
	(įrašyti)
	(įrašyti)

	2.3.2. Pokalbio laikas: ne mažiau kaip 3,5 valandos;
	(įrašyti)
	(įrašyti)

	2.3.3 Telefono palaikomas dažnių diapazonas turi apimti 1616 MHz – 1626,5 MHz ruožą arba lygiavertį dažnių ruožą. Alternatyvaus dažnių ruožo sprendimas bus laikomas lygiaverčiu tik tuo atveju, jei tiekėjas savo lėšomis pilnai padengia visus su kito tinklo infrastruktūros diegimu, naujų SIM kortelių įsigijimu bei abonentiniu mokesčiu susijusius kaštus, užtikrindamas, kad perkančiajai organizacijai nekils jokių papildomų finansinių ar techninių išlaidų, susijusių su turimų „Iridium“ SIM kortelių ir esamos infrastruktūros nenaudojimu;
	

(įrašyti)
	

(įrašyti)

	2.3.4. Telefono antena – integruota, ištraukiama (nulenkiama arba pozicionuojama), užtikrinanti stabilų ryšio signalo priėmimą ir perdavimą;
	(įrašyti)
	(įrašyti)

	2.3.5. Grafinis ekranas, užtikrinantis aiškų tekstinės informacijos (ne mažiau kaip 200 simbolių vienu metu arba lygiaverčiai pagal raišką) ir meniu rodymą;
	(įrašyti)
	(įrašyti)

	2.3.6. Telefono meniu anglų kalba yra privalomas;
	(įrašyti)
	(įrašyti)

	2.3.7. Telefono darbo temperatūros diapazonas turi apimti ne mažiau kaip nuo –10°C iki +55°C (gali būti platesnis, įskaitant žemesnę nei –10°C ir aukštesnę nei +55°C temperatūrą).
	(įrašyti)
	(įrašyti)

	2.3.8. Garso, signalo ir baterijos įkrovimo lygio indikacija ekrane;
	(įrašyti)
	(įrašyti)

	2.3.9. Telefone turi būti klaviatūros ir ekrano apšvietimas;
	(įrašyti)
	(įrašyti)

	2.3.10. Telefone turi būti integruoti garsiakalbis ir mikrofonas;
	(įrašyti)
	(įrašyti)

	2.3.11. Pašto dėžutė balso, skaitmeniniams ir tekstiniams pranešimams;
	(įrašyti)
	(įrašyti)

	2.3.12 Pasirenkami skambėjimo ir perspėjimo tonai;
	(įrašyti)
	(įrašyti)

	2.3.13. Adresų knygelė, kurioje turi tilpti ne mažiau kaip 100 telefono numerių;
	(įrašyti)
	(įrašyti)

	2.3.14. Rinktų, praleistų ir priimtų skambučių išsaugojimas registre (ne mažiau kaip po 10 paskutinių);
	(įrašyti)
	(įrašyti)

	2.3.15. Vartotojo konfigūruojami skambučių laikmačiai, skirti valdyti išlaidas;
	(įrašyti)
	(įrašyti)

	2.3.16. Klaviatūros užraktas ir PIN užraktas papildomam saugumui;
	(įrašyti)
	(įrašyti)

	2.3.17. Garantija įrangai – ne mažiau kaip 12 mėn.
	(įrašyti)
	(įrašyti)

	2.4. Reikalaujama komplektacija

	2.4.1. Palydovinio ryšio telefonas su  keičiama baterija (1 vnt.) kuri būtų keičiama naudotojo (lauko sąlygomis), nenaudojant specialių įrankių; 
	(įrašyti)
	(įrašyti)

	2.4.2. Nešiojamas kroviklis (~100V - ~230V) su tarptautinių standartų adapteriais;
	(įrašyti)
	(įrašyti)

	2.4.3. Automobilinis kroviklis;
	(įrašyti)
	(įrašyti)

	2.4.4. USB, krovimo, išorinės antenos jungimo adapteriai;
	(įrašyti)
	(įrašyti)

	2.4.5. Laisvų rankų įranga;
	(įrašyti)
	(įrašyti)

	2.4.6. Dėklas;
	(įrašyti)
	(įrašyti)

	2.4.7. USB kabelis;
	(įrašyti)
	(įrašyti)

	2.4.8. Išorinė maža magnetinė transporto priemonės antena, pritaikyta įjungti į atitinkamą adapterį nurodytą 2.4.4. punkte.
	(įrašyti)
	(įrašyti)

	2.5. Tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs informacijos apie siūlomos aparatinės ir programinės įrangos (įrangos) gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz., angl. End of Life“ (EOL)arba End of Support“ (EOS)). Kartu su pasiūlymu pateikiama Tiekėjo laisvos formos deklaracija, patvirtinanti reikalavimą.
	
(įrašyti)
	
(įrašyti)

	2.6. Aplinkosauginiai reikalavimai

	Prekė turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (aktuali redakcija) (toliau – Aprašas) 2 priedo 5 skyriaus „Mobilieji telefonai“ reikalavimus:
	
	

	2.6.1. produktui pagaminti naudojamose spausdintinėse plokštėse neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo ar rizikos frazę pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantį ir panaikinantį direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006: kancerogeninės (H350, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), veikiant ilgą laiką kenkiančios kai kuriems organams (H372, H373), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410);
	

(įrašyti)
	Pateikiami tai pagrindžiantys dokumentai:
a) gamintojo techniniai dokumentai arba 
b) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba 
c) kiti lygiaverčiai įrodymai. 

Pridedami dokumentai ___________________ (nurodyti pagal kurį punktą (a, b, ar c) yra teikiami dokumentai ir nurodyti pridedamo dokumento pavadinimą, puslapį, punktą ir kt.). 

	2.6.2. produktų bandymais nustatyta baterijos būklė po 300 ciklų turi būti ≥ 80 proc. Bandymai atliekami pagal LST EN 61960-3 „Akumuliatoriai ir jų baterijos su šarminiais arba kitokiais nerūgštiniais elektrolitais. Ličio akumuliatoriai ir baterijos, skirti nešiojamajai įrangai. 3 dalis. Prizminiai ir cilindriniai ličio akumuliatoriai ir jų baterijos“ arba lygiavertį standartą;
	
(įrašyti)
	Pateikiami tai pagrindžiantys dokumentai:
a) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma arba 
b) I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), jeigu apima šiame papunktyje nustatytus baterijos ilgaamžiškumo reikalavimus, arba 
c) kiti lygiaverčiai įrodymai. 

Pridedami dokumentai ___________________ (nurodyti pagal kurį punktą (a, b, ar c) yra teikiami dokumentai ir nurodyti pridedamo dokumento pavadinimą, puslapį, punktą ir kt.).


	2.6.3. įrangos plastikinėse dalyse, kurių masė didesnė kaip 5 g, turi būti mažai halogenintų medžiagų. Kiekvienoje plastikinėje prietaiso dalyje turi būti mažiau kaip 1 000 ppm (0,1 proc. masės dalis) bromo ir mažiau kaip 1 000 ppm (0,1 proc. masės dalis) chloro.
	
(įrašyti)
	Pateikiami tai pagrindžiantys dokumentai:
a) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma arba
b)  I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), įrodantis atitiktį nustatytam reikalavimui. Atitinkamu I tipo ekologiniu ženklu paženklinti ir nurodytą reikalavimą atitinkantys gaminiai bus laikomi atitinkančiais šį kriterijų, arba 
c) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba 
d) kiti lygiaverčiai įrodymai. 

Pridedami dokumentai ___________________ (nurodyti pagal kurį punktą (a, b, c ar d) yra teikiami dokumentai ir nurodyti pridedamo dokumento pavadinimą, puslapį, punktą ir kt.).



*Reikalavimai tiekėjui dėl techninės specifikacijos pildymo:
1. [image: ]Tiekėjas turi užpildyti visus techninės specifikacijos laukelius, kurie pažymėti „įrašyti“ (ten kur užbrūkšniuota pildyti ir teikti įrodančių dokumentų pirkimo procedūrų metu nereikalaujama), nurodant siūlomos Prekės pavadinimą, gamintoją, modelį, seriją, kodą ar numerį (jeigu toks yra suteiktas), ir konkrečias technines charakteristikas (rodiklius) ir jų reikšmes, o kur techninių reikšmių įrašyti negalima – nurodo/aprašo reikalavimo atitikimą.
2. Tiekėjas negali keisti techninės specifikacijos, t. y. tiekėjas negali keisti techninės specifikacijos teksto (papildyti, trinti ir pan.), papildyti lentelės naujais laukais ar ištrinti esamus, nebent techninėje specifikacijoje aiškiai nurodyta, kad tokie pakeitimai galimi. 
3. [bookmark: _Ref42851742]Tiekėjas, nurodydamas siūlomos Prekės atitikimą, turi nurodyti konkrečias siūlomos Prekės specifikacijas, pvz.: jeigu reikalaujama, kad prekės dydis būtų ne mažesnis kaip 800x300x50 mm ir ne didesnis kaip 1000x400x100 mm, tiekėjas negali pildydamas specifikacijos lentelę atkartoti reikalavimą ir nurodyti „ne mažesnis kaip 800x300x50 mm ir ne didesnis kaip 1000x400x100 mm“, o turi nurodyti konkrečią reikšmę, pvz. „dydis 800x300x50 mm“.   
4. Bendros nuostatos dėl įrodančių dokumentų pateikimo (jeigu Techninės specifikacijos lentelėje nurodytas konkretus dokumentas, kurį reikia pateikti, tai vadovautis lentelėje nurodyta informacija). 
Tiekėjas privalo kartu su pasiūlymu pateikti siūlomas prekės technines charakteristikas patvirtinančius dokumentus (lietuvių arba anglų kalbomis, tačiau perkančioji organizacija pasilieka teisę prašyti dokumentų vertimo į lietuvių kalbą), kuri patvirtintų tiekėjo siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams t. y.:
4.1. prekės gamintojo (arba jo įgalioto atstovo) techninę dokumentaciją (sertifikatai, techninės specifikacijos, katalogai, brošiūros, bukletų, kitų gamintojo leidinių kopijos arba atitinkamą Techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinanti momentinė ekrano kopija (angl. print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen‘e) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo tinklalapio ir turi būti aiškiai pažymėta konkreti vieta, kurioje yra reikalaujamą prekės charakteristiką patvirtinanti informacija. Momentinė ekrano kopija (print screen‘as) turi būti aiškiai įskaitoma.) ir pan.), ir/ar 
4.2. prekės gamintojo (arba jo įgalioto atstovo) deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams),  
4.3. ar kiti lygiaverčiai dokumentai (pvz. trečiųjų asmenų (oficialių institucijų) dokumentai (informacija) ir kt.), įrodantys siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės gamintojo atstovas.  
Jei teikiami Prekės gamintojo įgalioto atstovo dokumentai, turi būti pateiktas Prekės gamintojo įgaliojimas (ar kitas gamintojo dokumentas, iš kurio turinio būtų galima nustatyti, kad įgaliotam atstovui yra suteikta teisė atstovauti gamintoją). 
[image: ]Lentelėje kur yra užbrūkšniuota pildyti ir teikti įrodančių dokumentų pirkimo procedūrų metu nereikalaujama.
5. Pridedamuose dokumentuose tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai pažymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.
6. Teikiant pasiūlymą, pasiūlymą ir visus su pasiūlymu teikiamus dokumentus reikia suarchyvuoti („suzipinti“) ir šį suarchyvuotą failą dar kartą suarchyvuoti („suzipinti“), tam, kad CVP IS sistema neiškraipytų dokumentų failų pavadinimų. 



	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas)
	
	(Vardas ir pavardė)
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