Venciūnų darželio fasado remonto darbai
1. Fasadas su plytelėmis. Senų plytelių ant fasado nuardymas. Sienų prašveitimas. Sienų tinkavimas ant apšiltintų plokščių. Klijuojant plyteles ant fasado įrengti temperatūrines siūles kas keturi metrai jas užpildyti hermetiku elastingu. Plytelės klijuojamos šalčiui atspariais klijais visu pagrindu. Plytelių spalvingumo piešinį reikia išlaikyti. Plytelių matmenys 300 x 600 mm.
Preliminarūs darbų kiekiai pateikti Darbų kiekių žiniaraštyje. Darbai, kurie turi būti atlikti pagal statybos darbų technologiją, normatyvinius statybos dokumentus ir visi kiti darbai, kuriuos būtina atlikti, kad objekto statybos darbai galėtų būti užbaigti, bet yra neįvertinti perkančiosios organizacijos dokumentuose, turi būti įvertinti Tiekėjų ir bus atliekami Tiekėjo sąskaita. Darbų eigoje, paaiškėjus naujoms aplinkybėms, techninėje specifikacijoje nurodyti darbai ir sprendiniai gali būti keičiami,  nepabloginant kokybės ir  suderinus su Užsakovu.

Darbų eiga ir atlikimo kokybė bus vertinama  pagal www.statybostaisykles.lt pateiktas statybos taisykles arba rangovo patvirtintas statybos taisykles. 
