Priedas Nr. 1

SPEC. BALISTINIO ŠALMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. [bookmark: _GoBack]Spec. balistinis šalmas (toliau – šalmas) yra skirtas kariams apsaugoti kario galvą (pakaušio, viršugalvio sritis) nuo sprogimo smūginės bangos, šaudmenų ir skeveldrų žalojamojo ir kitokio mechaninio poveikio (sutrenkimų, traumų) ir išlaikyti aukštą komunikacijos lygį, naudojant klausos apsaugos interaktyvias priemones.
2. Šalmą turi būti patogu naudoti atvirose vietovėse, uždaroje aplinkoje, miške, miesto sąlygomis ir transporto priemonėse. Šalmo konstrukcija, dydis, svoris tvirtinimo ant galvos mechanizmas neturi trukdyti kariui vykdant užduotis matyti, judėti mūšio lauke, žygiuoti pėsčiomis, transportavimo įvairiomis transporto priemonėmis metu ir laisvam kritimui ore.
3. Šalmo konstrukcija turi leisti eksploatuoti šalmą kuris bus veikiamas natūralių klimato veiksnių, būdingų A1–C1 (A1 +32°C / +49°C ir C1 -32°C / -21°C ) aplinkai pagal NATO STANAG 4370.
4. Garantijos terminas gaubtui – ne trumpesnis kaip 5 metai nuo prekių perdavimo priėmimo akto pasirašymo dienos. Kitiems šalmo komplekto elementams - ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai aktyvios eksploatacijos sąlygomis (kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos) ir 5 metų nuo prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.

II SKYRIUS
TECHNINIAI REIKALAVIMAI

5. Šalmo komplektaciją turi sudaryti:
5.1. šalmo gaubtas;
5.2. šalmo vidinės įrangos elementai: modulinė pagalvėlių sistema, tikslaus dydžio reguliavimo ir šalmo fiksavimo sistema, šalmo stabilumo palaikymo mechanizmas su smakro fiksavimu, atsegimo ir užsegimo sagtele;
5.3. ant šalmo tvirtinami elementai (bendras elementų svoris neturi viršyti 150 g (±5%)): du bėgeliai (iš abiejų šonų po vieną) ir naktinio matymo įrenginio laikiklis;
5.4. įrangos tvirtinimo elementai: 1 vnt., „picatinny“ bėgelis;
5.5. papildomos įrangos tvirtinimui švelnios pusės kibaus tekstilinio užsegimo juostos pritvirtintos šalmo gaubto šonuose, gale ir viršuje (užsegimų spalva artima šalmo gaubto spalvai).
6. naudojami šalmų dydžiai pateikti 1 lentelėje.
1 lentelė
	Dydis
	S
	M
	L
	XL

	Galvos apimtis, cm
	52 – 56
	55 – 59
	58 – 62
	61-64






7. Šalmo balistinės apsaugos savybės ir kiti reikalavimai:
7.1. Šalmas turi apsaugoti kario pakaušį, viršugalvį ir smilkinių sritis nuo smūgio bangos, šaudmenų ir skeveldrų žalojančio poveikio bei kitokio mechaninio poveikio (sutrenkimų, traumų) ir atitikti žemiau esančioje 2 lentelėje minimalius balistinės apsaugos reikalavimus.


2 lentelė
	Pavadinimas
	Reikalavimas
	Standartas

	Šalmo balistinė apsauga
	9 mm FMJ 426 m/s ± 15 m/s
357 Sig FMJ FN 430 m/s ± 15 m/s
	Pagal NIJ 0106.01 arba lygiaverčiame standarte nustatytus reikalavimus.

	Papildoma balistinė apsauga
	7,62x25 FMJ (Tokarev) 420 m/s ± 15 m/s
	Sustabdo 3 kulkas iš trijų ir leidžiama deformacija
(angl BFD – Backface Deformation) ≤ 25 mm

	Apsauga nuo skeveldrų
	V50 (1,1 g. FSP) > 800 m/s
	Pagal NATO STANAG 2920 
arba lygiavertį

	Leidžiama deformacija
(angl BFD – Backface Deformation)
	≤ 25 mm 
	Pagal NATO STANAG 2920, HPW-TP-0401.01B arba lygiaverčiuose standartuose nustatytus reikalavimus



7.2. Šalmas turi būti ergonomiškas ir funkcionalus: svorio centras turi būti maksimaliai artimas galvos svorio centrui.
7.3. Šalmo gaubto danga turi būti samanų spalvos artimos 6003 (olive green) pagal RAL spalvų katalogą (spalva derinama pavyzdžių derinimo metu).
7.4. Gaubto danga turi tolygiai padengti šalmo gaubto paviršių ir apvadą, neatspindėti šviesos (neblizgėti, būti matinio paviršiaus), neturi būti matomi įtrūkimai, subraižytos vietos, dėmės (pvz., lupimasis, pūslės ar pleiskanojimas), pašalinės medžiagos ant apdailos arba įterptos į dangą.
8. Reikalavimai šalmo svoriui ir balistinės apsaugos plotui:
8.1. Trečioje lentelėje nurodyti leistini maksimalūs šalmo svoriai ir balistinės apsaugos plotas su vidine pagalvėlių sistema, šalmo stabilumo palaikymo sistema, naktinio matymo prietaiso laikikliu ir šoniniais bėgeliais.

3 lentelė
	Dydis
	Šalmo svoris (g)
(maksimalus)

	Šalmo balistinės apsaugos plotas (cm²) 

	S
	≤ 1350
	≥ 920

	M
	≤ 1400
	≥ 950

	L
	≤ 1450
	≥1020

	XL
	≤ 1500
	≥1090



8.2. Šalmo konstrukcija turi užtikrinti galimybę naudoti šalmą kartu su dujokaukėmis M-50, M-95, apsauginiais akiniais, apsauginėmis ausinėmis, pasišvietimo priemone, indentifikavimo ir naktinio matymo prietaisais (BPS-14, PVS–14, PVS–21), veido ir kita papildoma šalmo balistine apsauga.
9. Šalmo gaubtas – „High cut“ ovalinio sferinio segmento formos, užtikrinantis galvos srities apsaugą, pritaikytas (patogus) dėvėti su šarvine liemene, ausinėmis, šaudyti, stovint, priklaupus, sėdint arba gulint. 
9.1. Šalmo gaubtas, veikiamas jūros vandens neturi suminkštėti, atsilupti, sluoksniuotis (pagal (pagal ASTM D1141 standartą arba jam lygiavertį).
9.2. Šalmo gaubtas, veikiamas medžiagų, kurios įvardintos AR/PD 14-01 Rev C 3.11.3. punkte arba jam lygiaverčiam, neturi suminkštėti, atsilupti, sluoksniuotis.
9.3. Gaubtui gaminti naudojama medžiaga neturi būti toksiška ir kelti pavojaus vartotojo sveikatai, kai šalmas naudojamas pagal paskirtį.
9.4. Šalmo gaubto išorinis paviršius turi būti vientisas. Vidiniame ir išoriniame paviršiuose neturi būti jokių skylių, tuštumų, balistinės medžiagos išsisluoksniavimo, pūslių, įtrūkimų, pluošto galų. Ant vidinio šalmo gaubto paviršiaus leistinos nežymios raukšlės kurios nekeičia šalmo balistinių savybių.
9.5. Šalmo gaubto paviršius turi būti padengtas infraraudonuosius spindulius  atspindinčiais (angl. Infrared reflection), smūgiams atspariais dažais.
9.6.  Norint pasiekti geriausią balistinių savybių suderinamumą, šalmo gaubto gamybai gali būti naudojama daugiau nei viena medžiaga arba itin didelės molekulinės masės polietilenas.
10. Pagalvėlės.
10.1. Šalmas turi turėti modulinę pagalvėlių sistemą, kurios veiktų kaip amortizacija, apsauga nuo smūgio tarp kario (vartotojo) galvos ir šalmo gaubto.
10.2. Pagalvėlės tvirtinamos, prie šalmo vidinio gaubto išorės kibių tekstilinių kabliukų (velkro) pagalba. Pagalvėlės turi tvirtai laikytis savo vietoje su galimybe jas keisti, pagal vartotojo poreikį (lengvai pritvirtinti, nuimti ir vėl pritvirtinti, nereikalaujant specialių įrankių);
10.3. Pagalvėlės turi užtikrinti gerą šalmo kevalo perduodamo smūgio energijos slopinimą (absorbciją), leisti prisitaikyti šalmą pagal galvos dydį, turi būti suderinamos su taktinėmis ausinėmis ir ryšių sistemos komponentais;
10.4. Medžiaga besiliečianti su dėvėtojo galva, turi pašalinti drėgmę (prakaitą) nuo vartotojo galvos ir ją sugerti, jos sudedamosios dalys intensyvios eksploatacijos metu neturi atsiklijuoti, suplyšti, įsirėžti į odą ar sukelti fizinių jos pažeidimų, turi būti sukonstruotos taip, kad galėtų atlaikyti daugkartinį suspaudimą.
11.  Tikslaus dydžio reguliavimo ir šalmo fiksavimo sistema.
11.1. Sistema turi užtikrinti patogų ir saugų šalmo fiksavimą ant galvos;
11.2. Vidinės įrangos dydžio ir šalmo fiksavimo mechanizmas reguliuojamas sukamuoju mechanizmu;
11.3. Kario galva turi būti apsaugota nuo vidinės įrangos kietųjų dalių lietimosi prie kario odos;
11.4. Sukamąjį ar kitokio pobūdžio mechanizmą turi būti patogu reguliuoti ir dėvint šalmą ant galvos;
11.5. Tikslaus dydžio reguliavimo ir šalmo fiksavimo sistema savaime neturi atsilaisvinti einant, šliaužiant, bėgant ar įveikinėjant kliūtis;
12. Šalmo stabilumo palaikymo mechanizmas su smakro fiksavimo sistema.
12.1. Šalmo stabilumo palaikymo sistema, privalo užtikrinti šalmo stabilumą ant galvos, leisti vartotojui lengvai užsidėti ir nusimauti šalmą bei reguliuoti, kad šalmas būtų tinkamai prigludęs.
12.2. Šalmas turi stabiliai laikytis ant galvos ir neužkristi ant akių ir tuo metu kai ant šalmo priekinės dalies yra užfiksuotas naktinio matymo įrenginys.
12.3. Sistema neturi būti pritvirtinta prie išorinio šalmo gaubto paviršiaus.
12.4. Sudedamosios dalys (užsegimo sagtelė, dirželių reguliatoriai ir dirželiai) turi būti patvarūs ir atsparūs mechaniniam poveikiui.
12.5. Sistema turi leisti greitai ir patogiai reguliuoti dydį ir šalmo stabilumą viena arba dviem rankom, su taktinėmis pirštinėmis ir be jų.
12.6. Šalmo užsegimo sistema turi būti su atsegimo ir užsegimo sagtele, dirželių reguliatoriai plastikiniai;
12.7. Smakro fiksavimo sistema turi užtikrinti patogų ir patikimą šalmo fiksavimą, kario patogumui vidinė smakro fiksavimo detalė turi būti paminkštinta.
12.8. Užsegimo mechanizmas turi fiksuotis patikimai, tačiau turi būti lengvai atsegamas mūvint pirštines.
13. Tvirtinami šalmo priedai.
13.1. Naktinio matymo prietaisų (PVS–14, PVS–21) laikikliai privalo būti pritvirtinti prie šalmo gaubto, patikimi, pagaminti iš lengvos aliuminio arba jam lygiavertės medžiagos konstrukcijos;
13.2. Naktinio matymo prietaisų laikikliai turi atitikti 9 mm (FMJ, RNP) balistinio bandymo reikalavimus ir balistiškai suderinti su šalmo gaubtu kaip nurodyta AR/PD 14-01 Rev C arba lygiaverčio 3.4.3.1 ir 3.4.3.2. punktuose;
13.3. Jei šalmo priedai prie šalmo gaubto tvirtinami varžtais, tai jie privalo būti balistiniais ir turėti tokią pat balistinę apsaugą kaip šalmo gaubtas.
13.4. Naktinio matymo prietaiso skylės turi būti išgręžtos statmenai korpuso paviršiui (± 1°), o skylės vieta turi būti 0° (± 1°) šalmo priekio atžvilgiu, naudojant koordinačių sistemą. 
14. Vidinės įrangos elementai neturi skleisti papildomo garso judėjimo metu.

III SKYRIUS
GAMINIŲ PRIĖMIMAS

15. Pirkėjas gali tikrinti prekių kokybę bei gali atlikti jų laboratorinius bandymus. Tuo atveju, kai gauti rezultatai neatitinka techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų ar darbinių pavyzdžių, brokuojama visa tuo metu pristatyta prekių partija.
16. Gamintojas informuojamas, kad Pirkėjas gali kreiptis į atitinkamą gamintojo valstybėje esantį gynybos ministerijos kokybės užtikrinimo padalinį dėl valstybinio kokybės užtikrinimo (toliau – VKU) veiklos pagal STANAG 4107 (9) nuostatas.
17. Pirkėjo atstovai, esant būtinybei, gali lankytis gamintojo įmonėje, stebėti gamybos procesą ir gaminamų šalmų atitiktį sutarties reikalavimams.
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