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PLASTIKINIŲ LANGŲ, DURŲ, STIKLO PAKETŲ IR SUSIJUSIŲ GAMINIŲ (BE MONTAVIMO)
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	Eil.
Nr.
	Prekės pavadinimas,
aprašymas*
	Mato
vnt.
	Preliminarūs kalėjimų kiekiai 36 mėn.
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36 mėn.

	1.

	Plastikinis langas (varstomas):
Langas iš PVC profilio: storis ne mažesnis kaip 70 mm, ne mažiau kaip 5 kamerų, armuotas visu perimetru cinkuoto plieno profiliais. PVC profilio matomų išorinių sienelių storis ne mažesnis kaip 2,8 mm, nematomų išorinių sienelių storis ne mažesnis kaip 2,5 mm. Profiliams negali būti naudojami švino pagrindu pagaminti stabilizatoriai. Lango šilumos perdavimo koeficientas UW ne didesnis kaip 1,3 W/(m²K). Langas komplektuojamas su metaliniais apkaustais, varstymo mechanizmu, rankena, sandarinimo tarpinėmis ir kitais montavimui bei naudojimui reikalingais elementais. Spalva – balta. Lango konstrukcija, varstymo kryptis, matmenys – pagal užsakovo eskizą. Stiklo paketas 1 kameros, be montavimo.
	m2
	15

	
	17

	
	
	
	
	32


	2.

	Plastikinis langas (nevarstomas):
Langas iš PVC profilio: storis ne mažesnis kaip 70 mm, ne mažiau kaip 5 kamerų, armuotas visu perimetru cinkuoto plieno profiliais. PVC profilio matomų išorinių sienelių storis ne mažesnis kaip 2,8 mm, nematomų išorinių sienelių storis ne mažesnis kaip 2,5 mm. Profiliams negali būti naudojami švino pagrindu pagaminti stabilizatoriai. Lango šilumos perdavimo koeficientas UW ne didesnis kaip 1,3 W/(m²K). Spalva – balta. Lango konstrukcija, matmenys – pagal užsakovo eskizą.
Stiklo paketas 1 kameros, be montavimo.
	m2
	10

	
	
	
	
	
	
	10


	3.

	Plastikinės vidinės durys su užpildu:
Durys iš PVC profilio: su užpildu, ne mažiau kaip 5 kamerų, armuotas cinkuoto plieno profiliais. Profiliams negali būti naudojami švino pagrindu pagaminti stabilizatoriai. Užpildas – ne mažesnio kaip 24 mm storio. Užraktas metalinis. Durys komplektuojamos su vyriais, rankena, cilindru, sandarinimo tarpinėmis ir kitais montavimui bei naudojimui reikalingais elementais. Spalva – balta. Durų konstrukcija, varstymo kryptis, matmenys – pagal užsakovo eskizą. Plastikinės vidinės durys su užpildu, be montavimo.
	m2
	
	
	20

	
	
	20

	30

	70


	4.
	Stiklo paketas 1 kameros, bendras paketo storis 17 mm, pagal užsakovo pateiktus faktinius matmenis, be montavimo.
	m2
	
	
	
	140

	
	
	
	140


	5.
	Stiklo paketas 1 kameros, bendras paketo storis 24 mm, pagal užsakovo pateiktus faktinius matmenis, be montavimo.
	m2
	30

	100
	37 

	
	
	100
	30
	297


	6.
	Stiklo paketas 2 kamerų, bendras paketo storis 17 mm, pagal užsakovo pateiktus faktinius matmenis, be montavimo,
	m2
	
	
	
	20
	16
	
	
	36 


	7.
	Stiklo paketas 1 kameros, bendras paketo storis 24 mm, matmenys 230 x 1330 mm; komplekte turi būti aliuminio juosta su gumos tarpine, apdailos juosta ir tvirtinimo varžtais (stiklo paketo tvirtinimas į lango rėmą ir apdaila sprendžiama atvykus į įstaigą), be montavimo
	vnt.
	
	
	
	
	
	
	50

	50

	8.
	Grūdintas laminuotas stiklas:
Bendras stiklo storis 18 mm. Stiklo matmenys – pagal užsakovo pateiktus faktinius matmenis, be montavimo
	m2
	5
	40
	
	40
	
	
	
	85

	9.
	Stiklajuostė:
skirta 70 mm pločio PVC profilio plastikinio lango rėmui su 24 mm pločio stiklo paketu; ilgis ne mažiau kaip 3 metrai; galai turi būti supjauti 45 laipsnių kampu, naudojant stiklajuosčių pjaustymui skirtas stakles. Modelį tikslinti vietoje, be montavimo.
	m
	10
	100
	
	60
	
	100
	70
	340


* Tiekiami gaminiai turi atitikti jų tiekimo rinkai metu galiojančių Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus. Kai CE ženklinimas yra privalomas, gaminiai turi būti paženklinti CE ženklu.
Kai pagal konkrečiam gaminiui taikomus teisės aktus privaloma parengti eksploatacinių savybių deklaraciją (DoP) arba eksploatacinių savybių ir atitikties deklaraciją (DoPC ), tiekėjas kartu su atitinkamu gaminiu turi pateikti tokią gamintojo parengtą deklaraciją arba užtikrinti teisės aktuose nustatytą prieigą prie jos. 
CE ženklinimas turi būti pateiktas ir (ar) pritvirtintas teisės aktuose nustatyta tvarka – ant gaminio, etiketės, pakuotės ar lydimuosiuose dokumentuose, atsižvelgiant į konkrečiam gaminiui taikomus teisės aktų reikalavimus. Turi būti aiškiai matomas, įskaitomas ir patvarus bei, kai taikoma, prieinamas neardant gaminio. 

Jeigu techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam.
Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso numatyto preliminaraus Prekių kiekio. 
Prekės bus pristatomos nurodytais adresais: 
Alytaus kalėjimas adresu Ulonų g. 8 A; Kauno kalėjimas adresu A. Mickevičiaus g. 11, Kaunas; Kauno Kalėjimas Technikos g. 37, Kaunas; Marijampolės kalėjimas adresu Sporto g. 7, Marijampolė; Pravieniškių 1-as kalėjimas adresu Pravieniškių g. 5, Pravieniškių k., Kaišiadorių r.; Pravieniškių 2-as kalėjimas adresu Pravieniškių g. 57, Pravieniškių k., Kaišiadorių r.; Panevėžio kalėjimas adresu P. Puzino g. 12, Panevėžys; Vilniaus kalėjimas adresu Rasų g. 8, Vilnius.
Tiksli Prekių pristatymo vieta ir adresas bus pateiktas teikiant užsakymą.
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