NAUDOTO KROVININIO AUTOMOBILIO SU KEIČIAMA KĖBULO ĮRANGA
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Žemiau nurodytas tekstas apima minimalius techninius reikalavimus krovininiam automobiliui (toliau – automobilis), druskos barstytuvui, platformai ir sniego peiliui, kuriuos privaloma įvykdyti. Pretendentas privalo pateikti tekstinę, grafinę, vaizdinę ir kitą jo nuomone reikalingą informaciją, kurioje būtų pagrįsti visi žemiau pateiktos techninės specifikacijos reikalavimai.
1. Pirkimo objektas – automobilis su keičiama kėbulo įranga – 1 vnt. (toliau – Prekė).
2. Prekę sudaro automobilis ir keičiama kėbulo įranga: druskos barstytuvas; platforma; sniego peilis.
3. Pristatymo vieta – Taikos g. 45, Neringa 93127.
4. Pristatymo terminas – ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Automobilio registraciją Pirkėjo vardu VĮ REGITRA atlieka Pardavėjas, automobilis registruojamas kaip spec. paskirties. Perkančioji organizacija pateikia įgaliojimą ir civilinės atsakomybės draudimą.
5. Techniniai reikalavimai Prekei pateikiami lentelėje Nr.1. Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti užpildytą lentelę.
Lentelė Nr.1
	Eil. Nr.
	Techniniai reikalavimai
	Pagrindimas
(įrašyti „ATITINKA“ / “NEATITINKA“ ir, kur reikia, nurodyti konkrečius duomenis)

	1. 
	Bendri reikalavimai Prekei

	1.1. 
	Prekė ne senesnė kaip 2019 m., pagal automobilio ir įrangos pirmos registracijos datą.
	

	1.2. 
	Prekė turi būti tinkama registruoti ir eksploatuoti Lietuvoje bei atitikti Lietuvoje galiojančius Europos Sąjungos (gamybos ir saugos) įstatymus ir kt. teisės aktus.
	

	1.3. 
	Prekės prietaisų skalės turi būti metrinėje sistemoje.
	

	1.4. 
	Prekė turi atitikti saugos darbe ir eismo saugos reikalavimus.
	

	1.5. 
	Visos duomenų lentelės ir užrašai lietuvių kalba arba pateikiamas vertimas.
	

	2. 
	Reikalavimai automobiliui

	2.1. 
	Automobilis turi turėti dviejų ašių 4x4 važiuoklės platformą.
	

	2.2. 
	Automobilis turi atitikti ne žemesnį nei EURO 6 triukšmo ir teršalų emisijų standartą.
	

	2.3. 
	Automobilio bendra masė ne mažiau 18 000 kg.
	

	2.4. 
	Automobilio rida ne didesnė nei 80 000 km.
	

	2.5. 
	Vairuojamųjų priekinių ratų mechanizmas su vairo stiprintuvu.
	

	2.6. 
	Variklis dyzelinis, pavarų dėžė automatinė.
	

	2.7. 
	Variklio galingumas ne mažiau kaip 260 kW.
	

	2.8. 
	Variklio aušinimo sistema turi užtikrinti ilgalaikį nepertraukiamą darbą automobiliui dirbant stacionariai, vietoje.
	

	2.9. 
	Abiejų durų užraktai. 
	

	2.10. 
	Ne mažiau kaip du geltoni signaliniai švyturėliai. 
	

	2.11. 
	Darbiniai žibintai ant kabinos ir automobilio gale.
	

	2.12. 
	Turi būti tachografas, spidometras.
	

	2.13. 
	Turi turėti lentą priekyje, sniego peilio uždėjimui.
	

	3. 
	Reikalavimai įrangai

	3.1. 
	Reikalavimai keičiamų konteinerių užtraukimo mechanizmui su kabliu

	3.1.1. 
	Mechanizmas ne senesnis nei 2019 metų.
	

	3.1.2. 
	Turi turėti valdymą iš kabinos.
	

	3.1.3. 
	Skirtas ne trumpesniems kaip 5 metrų ilgio konteineriams ir platformoms.
	

	3.2. 
	Reikalavimai druskos barstytuvui

	3.2.1. 
	Druskos barstytuvas, skirtas druskos, druskos-smėlio mišinio, smėlio ir smulkios skaldelės išbėrimui su drėkinimu druskos tirpalu arba be jo galimybe.
Turi būti naujas, pagamintas ne anksčiau kaip 2026 metais. Barstytuvo konstrukcija turi turėti CE ženklinimą. Su preke tiekėjas pateikia gamintojo įrangos EB atitikties deklaracijos kopiją su vertimu į lietuvių kalbą.
	

	3.2.2. 
	Korpusas pagamintas iš chloridams atsparių medžiagų  ir/arba padengtas antikorozinėmis dangomis. Su chloridais tiesiogiai besiliečiantys elementai pagaminti iš nerūdijančio plieno arba plastiko.
	

	3.2.3. 
	Turi būti galimybė vairuotojui iš kabinos reguliuoti išberiamos medžiagos kiekį, kuris gali svyruoti: chloridai nuo 5-40 g/m2; smėlis, žvyras, skaldelė – 50-300g/m2;
	

	3.2.4. 
	Druskos barstymo valdymas atliekamas iš automobilio kabinos, vairuotojui iš savo darbo vietos lengvai pasiekiamu valdymo pultu.
	

	3.2.5. 
	Bunkerio talpa barstomai medžiagai ne mažiau 5 m3
	

	3.2.6. 
	Bunkerio dugnas turi būti pilnai sandarus, visiškai uždengtas ir turi užtikrinti, kad iš po medžiagų padavimo sistemos barstoma medžiaga ne papuls ant automobilio kėbulo.
	

	3.2.7. 
	Bunkeris turi būti uždengtas metaliniu tinklu su 50x50 mm angomis ir nepralaidžiu drėgmei, atverčiamu į šonus tentu.
	

	3.2.8. 
	Barstymo lėkštė – reguliuojamo aukščio, nerūdijančio plieno, apvalaus skerspjūvio diskas, užtikrinantis išberiamos medžiagos pločio reguliavimą 2.0-8.0 m ribose.
	

	3.2.9. 
	Druskos barstytuvas montuojamas ant automobilio su kabline kėlimo sistema (hook-lift), ant specialaus porėmio pritaikyto kablinei kėlimo sistemai.
	

	3.2.10. 
	Įranga turi būti komplektuojama su baltos šviesos LED žibintais  barstymo zonos apšvietimui ir mirksinčiu LED oranžinės spalvos švyturėliu.
	

	3.2.11. 
	Jėgos agregatas – nuo automobilio sistemų, nenaudojant papildomų dyzelinių ar benzininių variklių. Barstytuvas turi būti paprastai (nesudėtingai) atjungiamas/prijungiamas prie automobilio  jėgainės.
	

	3.2.12. 
	Visos duomenų lentelės, įspėjamieji užrašai, barstytuvo eksploatacijos instrukcija turi būti lietuvių kalba ir SI sistemos matavimo vienetais.
	

	3.3. 
	Reikalavimai sniego peiliui

	3.3.1. 
	Sniego peilis ne siauresnis nei 3 m pločio.
	

	3.3.2. 
	Sniego peilis valdomas į šonus hidrauliškai.
	

	3.3.3. 
	Sniego peilis turi būti lengvai užmontuojamas ir numontuojamas nuo automobilio.
	

	3.4.  
	Reikalavimai platformai

	3.4.1. 
	Platforma turi būti nauja.
	

	3.4.2. 
	Platforma užtraukiama konteinerių užtraukimo mechanizmu su kabliu.
	

	3.4.3. 
	Platformos ilgis 5,5 m.
	

	3.4.4. 
	Platformos plotis 2,5 m.
	

	3.4.5. 
	Platforma turi turėti šonuose lengvai įstatomas ir išimamas atramas ne trumpesnes kaip 0,5 metro aukščio.
	

	3.4.6. 
	Platformos šonuose turi būti ne mažiau kaip 8 krovinio tvirtinimo kilpos.
	

	3.5. 
	Kiti reikalavimai

	3.5.1. 
	Visi įrangos tepimo taškai turi būti išvesti į lengvai prieinamas vietas.
	

	3.5.2. 
	Įrengta vieta susidėti įrankiams ir darbo priedams.
	

	4. 
	Darbuotojų apmokymas

	4.1. 
	Tiekėjas apmoko ne mažiau kaip 3 darbuotojus dirbti automobiliu ir įranga  teoriniu ir praktiniu būdu Lietuvoje. Apmokymo trukmė ne mažiau kaip viena darbo diena Perkančiosios organizacijos gamybinėje bazėje, ne vėliau kaip 5 d. d. po automobilio perdavimo.
	

	5. 
	 Garantija

	5.1. 
	Automobilio varikliui ir pavarų dėžei suteikiama ne mažiau kaip 6 mėn., o ant automobilio montuojamai įrangai ne mažiau kaip 6 mėn., garantija nuo Prekės perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos, jei gamintojas nesuteikia ilgesnės.
	

	5.2. 
	Druskos barstytuvui suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija.
	

	5.3. 
	Įrangos garantinis remontas turi būti atliekamas neatlygintinai, jei techniniai gedimai atsirado ne dėl Perkančiosios organizacijos kaltės.
	

	6. 
	Dokumentai pateikiami kartu su Preke, po 1 egz. lietuvių kalba

	6.1. 
	Techniniai pasai, eksploatavimo, aptarnavimo bei priežiūros instrukcija su Saugos darbe reikalavimų dalimi lietuvių kalba.
	



