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       Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“

KULKOSVAIDŽIO STOVO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

	Eil. Nr.
	Savybė
	Reikalavimai
	Tiekėjo siūloma
(Tiekėjas turi įrašyti kur reikia  reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar  pan., negalimi)

	1. 
	Stovo rūšis
	Stovas, universalus, skirtas kulkosvaidžio montavimui ant įvairių platformų. Neturi būti eksperimentinis gaminys.
	

	2. 
	Stovo būklė
	Stovas naujas, neeksploatuotas.
	

	3. 
	Konstrukcija
	Stovas turi būti pagamintas, taip, kad jo konstrukcija pilnai atlaikytų automobilyje ir kateryje, operacinėmis sąlygomis (važiavimas bekele, plaukimas greitaeigiu kateriu atviroje jūroje) sukeliamas perkrovas.
	

	4. 
	Medžiaga
	Nerūdijantis plienas arba panaši korozijai atsparus ir panašų tvirtumą turintis metalas.
	

	5. 
	Suderinamu-mas
	Turi būti skirtas  lengvojo kulkosvaidžio FN Minimi 7,62 montavimui.
	

	6. 
	Aukštis
	Stovo aukštis derinamas atskirai kiekvienai transporto priemonei. Stovas turi turėti galimybę būti tiekiamas šiuose aukčio diapazonuose:
Nuo ne aukščiau, nei – 80 cm
Iki ne žemiau, nei  - 130 cm
Skaičiavimai atliekami nuo tvirtinimo pagrindo iki kulkosvaidžio stovo viršaus.
	

	7. 
	Reguliavimo diapazonas
	Horizontalioje plokštumoje – turi turėti galimybė apsisukti 360 laipsnių kampu į bet kurią pusę, be apribojimų.
Vertikalioje plokštumoje – ne mažiau kaip 50 laipsnių aukštyn ir ne mažiau kaip 20 laipsnių žemyn nuo horizonto.
	

	8. 
	Stovo išnešimas
	Stovas turi turėti ne mažiau kaip 2 išnešimo „rankas“ (angl. swing arms) (žiūrėti preliminarų pavyzdį). Išnešimo rankos turi leisti kulkosvaidžio operatoriui nejudant iš vietos, turėti bent 180 laipsnių šaudymo sektorių, horizontalioje plokštumoje. Išnešimo rankos turi turėti rakinimo sistemą.
	

	9. 
	Šaudmenų konteineris
	Stovas turi turėti šaudmenų dėžei skirtą konteinerį į kurį turėtų tilpti ne mažesnė, nei pagal NATO standartus pagaminta 200 šovinių juostos talpos dėžė. Konteineris, turi turėti šaudmenų dėžės tvirtinimo mechanizmą, kurio pagalba šaudmenų dėžė būtų patikimai įtvirtinta, bei patikimai laikytųsi judant transporto priemonei.
	

	10. 
	Balistinis skydas
	Stovas turi būti aprūpintas balistiniu skydu, kuris apsaugo kulkosvaidžio operatorių, nuo iš šaudymo krypties kylančių grėsmių. Balistinė apsaugos klasė, ne žemesnė, nei NIJ III pagal NIJ 0101.06 standartą.
Balistinio skydo išmatavimai:
Plotis – ne mažiau kaip 70mm
Aukštis – ne mažiau kaip 40mm
	

	11. 
	Svoris
	Bendras stovo svoris su visais priedais, neturi viršyti 60 kilogramų.
	

	12. 
	Montavimas, demontavimas
	Turi būti galimybė, esant poreikiui, sumontuoti stovą ir jį demontuoti  nenaudojant jokių įrankių.
	

	13. 
	Danga ir spalva
	Visos išorinės stovo dalys turi būti padengtos atsparia danga. Danga turi būti skirta naudoti atviroje jūroje. Spalva – juoda, žalia arba panaši tamsi spalva.
	

	14. 
	Patirtis
	Stovo gamintojas turi turėti patirtį tokių stovų tiekime, jo gaminami stovai, turi būti naudojami bent 2-se NATO šalių kariuomenėse. 
	

	15. 
	Kokybės reikalavimai
	Stovas turi būti pagamintas vadovaujantis ISO 9001:2015 kokybės standartu. 
	

	16. 
	Aplinkos apsaugos reikalavimai
	Stovas turi būti pagamintas vadovaujantis ISO 14001:2015 aplinkosaugos standartu. 
	

	17. 
	Garantija
	Ne mažiau kaip 24 mėnesiai.
	



Preliminarus kulkosvaidžio stovo pavyzdys (su išnešimo ranka)
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	REIKALAVIMAI TIEKĖJUI
	Tiekėjo siūloma
(Tiekėjas turi įrašyti kur reikia  reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar  pan., negalimi)

	Pavadinimas ir modelis
	Tiekėjas privalo nurodyti tikslius siūlomų prekių  pavadinimus ir modelius.
	

	Pavyzdžiai
	Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti vertinti, atitinkantį šią techninę specifikaciją siūlomos prekės brėžinius su pilnais aprašymais ir paaiškinimais kokios naudojamos medžiagos ir t.t., brėžiniuose turi būti visos komplektuojančios dalys, tokios komplektacijos, koks būtų pristatomas laimėjus pirkimą ir kokie bus tiekiami pagal sutartį. Tiekėjui per nustatytą terminą nepateikus brėžinių, arba nustačius, kad tiekėjo siūlomos prekės realiai neatitinka tiekėjo pateiktame pasiūlyme deklaruojamų prekių charakteristikų ir/arba Techninės specifikacijos ir/arba įprastinių tokioms prekėms keliamų reikalavimų – tiekėjo pasiūlymas bus atmetamas. Pirkėjui pareikalavus gali būti prašoma pateikti pilną dokumentaciją apie siūlomą produktą, kad vertinimą atliekantys asmenys, iš pateiktos dokumentacijos, galėtų objektyviai įvertinti ar siūlomas produktas atitinka techninę specifikaciją, su visomis komplektuojančiomis dalimis, tokios komplektacijos, koks būtų pristatomas laimėjus pirkimą ir kokie bus tiekiami pagal sutartį. Tiekėjui per nustatytą terminą nepateikus dokumentacijos, arba nustačius, kad tiekėjo siūlomos prekės realiai neatitinka tiekėjo pateiktame pasiūlyme deklaruojamų prekių charakteristikų ir/arba Techninės specifikacijos ir/arba įprastinių tokioms prekėms keliamų reikalavimų – tiekėjo pasiūlymas bus atmetamas. Atsakingas už vertinimą tarnybos Specialiosios paskirties valdybos „Kovas“ Rytų skyriaus  vyriausiasis specialistas Martynas Lavrenčiukas tel.: 0 707 48612.
	

	Prekė turi nekelti pavojaus nacionaliniam saugumui
	Prekė turi nekelti pavojaus nacionaliniam saugumui, tiekėjas ar prekės gamintojas turi būti iš Europos Sąjungos valstybės nares ar Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos valstybės narės, taip pat valstybė turi būti neįtraukta į  LR Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimą Nr. 280.
(Valstybių ar teritorijų, kurių tiekėjai, jų subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais yra remiamasi, gamintojai, techninės ar programinės įrangos priežiūrą ir palaikymą vykdantys asmenys ar juos kontroliuojantys asmenys nelaikomi patikimais, sąrašas:
1. Rusijos Federacija.
2. Baltarusijos Respublika.
3. Kinijos Liaudies Respublika, netaikoma Taivano (Penghu, Kinmeno ir Matsu) atskirajai muitų teritorijai.
4. Rusijos Federacijos aneksuotas Krymas.
5. Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojama Padniestrės teritorija.
6. Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijos.)
	

	Pristatymo terminai
	Pirmas prekių pristatytas ne vėliau kaip 180 d. nuo užsakymo pateikimo dienos.

	

	Garantija
	Tiekėjas siūlomai prekei privalo suteikti ne mažesnę kaip 24 mėn. 
	

	Aplinkos apsaugos reikalavimai

	Tiekėjas turi pateikti prekes atitinkančias Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo“ 4.4.4.3 papunkčio reikalavimus.
Reikalavimas:
Prekėms pagaminti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai. 
Atitiktį įrodantys dokumentai:
Gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai arba rašytinis patvirtinimas (deklaracija), arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
	

	Įsipareigojimai
	Tiekėjas turi būti tinkamai įvykdęs (vykdyti) bent vieną ar kelias sutartis, kurių bendra vertė ne mažesnė kaip 0,2%  pirkimo objekto vertės per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdo veiklą mažiau nei 3 metus).
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