Tiekėjams
DĖL INFORMACIJOS
Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus (toliau – Perkančioji organizacija) vykdydamas mažos vertės pirkimą lengvasis elektra varomas automobilis (pirkimo Nr. 9571814) gavo vieno iš tiekėjų klausimą dėl pirkimo sąlygų. 
Klausimas: pridėtas pirkimo sąlygų 2 priedas_techniniai reikalavimai automobiliai. Nurodyta visa reikalinga techninė specifikacija, tačiau nepalikta vietos pildymui. Ar nereikalaujate užpildyti tikslią techninę specifikaciją pagal siūlomą automobilį?
Atsakymas: taip, tiekėjai turi užpildyti siūlomo automobilio charakteristikas. Pridedama lentelė pildymui. 
Patiksliname techninės specifikacijos reikalavimą 4.5 p. Bagažinės talpa (tūris) Ne mažiau kaip 580 l. Tūris vertinamas/nustatomas pagal VDA metodiką (VDA standartą).
Informuojame, kad pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas iki 2026-09-18 9 val. 00 min.


Pirkimo sąlygų 2 priedas

ELEKTROMOBILIO PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

  Pirkimo objektas – transporto priemonės keleiviams vežti. Kiekis 1 (vienas) vienetai.
 Automobilis turi atitikti nacionalinius ir/arba ES standartus, gamyklos gamintojos technines sąlygas,  pilnai sukomplektuoti, paruošti darbui, turėti žemiau išvardintą įrangą bei atitikti keliamus reikalavimus:
 Techniniai duomenys
	Eil. Nr.
	Parametro pavadinimas
	Techniniai reikalavimai
	Tiekėjo siūloma reikšmė

	1. Bendri duomenys:
	

	1.1.
	Transporto priemonės kategorija
	Lengvieji automobiliai, skirti keleiviams vežti  (M1)
	

	1.2.
	Kėbulo tipas
	Visureigis / krosoveris
	

	1.3.
	Durų skaičius
	Ne mažiau kaip 4 durys
	

	1.4.
	Sėdimų vietų skaičius
	Ne mažiau kaip 5 sėdimos vietos (įskaitant vairuotojo)
	

	1.5.
	Eksploatacija
	Naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip prieš 3 mėn. iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos
	

	1.6.
	Spalva
	pilka  
	

	2. Variklis:
	3. 

	2.1.
	Variklio tipas
	Elektrinis (100%)
	

	2.2.
	Galingumas
	Ne mažiau kaip 210 kW
	

	2.3.
	Minimalus aplinkos apsaugos kriterijus
	0g/km.
Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu: gamintojo techniniai dokumentai (transporto priemonės tipo patvirtinimo dokumentai) arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai (pvz.  internetinė nuoroda į gamintojo psl. ir panašiai)
	

	4. Baterija ir įkrovimas:
	

	3.1.
	Baterijos talpa 
	Ne mažiau kaip 77 kWh  (panaudojama)
	

	3.2.
	Vidutinė reali (WLTP) rida su pilnai įkrauta baterija
	Ne mažiau kaip 580 km
	

	3.3.
	Gamintojo deklaruojamas vidutinis elektros energijos suvartojimas (pagal WLTP)
	Ne daugiau kaip 15 kWh/100 km
	

	3.4.
	Įkrovimo jungtis
	Type 2
	

	3.5.
	AC įkrovimas
	Ne mažiau kaip 11 kW (trifazis)
	

	5. Automobilio kėbulas:
	

	4.1.
	Ilgis 
	Ne mažiau 4600 mm
	

	4.2.
	Plotis(be veidrodėlių)
	Ne mažiau 1800 mm
	

	4.3.
	Aukštis
	Ne mažiau 1600 mm
	

	4.4.
	Ratų bazė
	Ne mažiau 2750 mm
	

	4.5.
	Bagažinės talpa (tūris) pagal VDA metodiką (VDA standartą) l
	Ne mažiau kaip 580 l
	

	5. Saugumas:
	

	5.1.
	Saugos oro pagalvės
	Ne mažiau kaip Vairuotojui ir priekyje sėdintiems keleiviams
	

	5.2.
	Elektroninė stabilumo programa.
	Turi būti
	

	5.3.
	Varančių ratų prabuksavimo kontrolės sistema
	Turi būti
	

	5.4.
	Stabdžių antiblokavimo sistema
	Turi būti
	

	5.5.
	Padangų slėgio stebėjimo sistema
	Turi būti
	

	6. Įranga:
	

	6.1.
	Oro kondicionierius arba klimato kontrolė
	Turi būti
	

	6.2.
	Galinio vaizdo kamera ir parkavimo davikliai
	Turi būti
	

	6.3.
	Elektra valdomi stiklų pakėlėjai
	Turi būti
	

	6.4.
	Elektra valdomi ir šildomi galinio vaizdo išorės veidrodėliai
	Turi būti
	

	6.5.
	Centrinis užraktas su distanciniu valdymu
	Turi būti (du raktai)
	

	6.6.
	Informacinis borto kompiuteris.
	Turi būti
	

	6.7.
	Garso sistema
	Radijo imtuvas  gamyklinis, laisvų rankų įranga 
	

	6.8.
	Ratlankiai
	Ne mažesni kaip 19‘'
	

	6.9.
	Ratų komplektas
	Turi būti 
	

	6.10.
	Atsarginis ratas  
	Atsarginis ratas originalaus dydžio arba remontinis komplektas
	

	7. Kiti reikalavimai:
	

	7.1.
	Automatinė transmisija
	Turi būti
	

	7.2.
	Automobilio garantija
	Ne mažiau kaip 5 metai arba ne mažiau kaip 100 000 km. rida (priklausomai nuo to, kas sueina anksčiau)
	

	7.3.
	Garantija baterijai
	Ne mažiau kaip 8 metai arba 160 000 km ridos
	

	7.4.
	Garantinis remontas
	Automobilių garantinis remontas organizuojamas ir vykdomas tiekėjo lėšomis ir pajėgumais iki 100.000 km ridos arba 5 metus nuo transporto priemonės įregistravimo. Garantiniu laikotarpiu visi garantiniai gedimai susidedantys iš naudojamų medžiagų ir atliekamų darbų (tame tarpe reikalingos atsarginės dalys) turi būti šalinami neatlygintinai.
	

	7.5.
	Vartotojo instrukcija lietuvių kalba
	Turi būti
	

	7.6.
	Automobilio komplektacija
	Automobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvoje. Automobilis pateikiamas pagal sezoną su padangų komplektu. Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinis ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais
	

	7.7.
	Pristatymo terminas
	Per 30 dienų nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos
	





