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GENEROLO JONO ŽEMAIČIO LIETUVOS KARO AKADEMIJA

PREKIŲ, PASLAUGŲ IR DARBŲ 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
_________________
(data, Nr.)
_________________
(vieta)

	Pirkimo objekto pavadinimas
	Pirkimo objekto techniniai reikalavimai
 (įrašomi esminiai techniniai duomenys (pvz., prekės dydžio matmenys su galimais nuokrypiais „nuo“ „iki“, prekės medžiaginė sudėtis, kiti būtini specifiniai techniniai parametrai, paslaugoms keliami reikalavimai, darbų apimtys, nurodoma, ar į prekės kainą turi būti įskaičiuotas prekės atvežimas, jos montavimas ir kt.)

	Lauko garso sistema – 1 kompl.
	Lauko garso sistema sudaryta iš:
1. Akustinė sistema 1 tipo – 1 kompl.:
Akustinė sistema, sudaryta iš dviejų monitorinių garsiakalbių ir  vieno garso stiprintuvo.
1.1. Reikalavimai monitoriniam garsiakalbiui:
  Garsiakalbių konfigūracija – 2 krypčių (2-way) garso sistema su žemų ir aukštų dažnių garso šaltiniais, konstrukcija turi užtikrinti nurodytus garso slėgio, dažnių diapazono ir sklaidos rodiklius.
  Maksimalus garso slėgis (Max SPL) – ne mažesnis kaip 132 dB. 
  Dažnių diapazonas – ne siauresnis kaip 55 Hz–19 kHz. 
 Garso sklaida – pritaikyta sceninio monitoriaus naudojimui, ne platesnė kaip 60° × 90°, su galimybe keisti sklaidos kryptį.
 Siūlomi stiprintuvas ir garsiakalbiai turi sudaryti tarpusavyje techniškai suderinamą garso sistemą, užtikrinančią gamintojo deklaruojamų techninių charakteristikų pasiekimą.
1.2. Reikalavimai garso stiprintuvui:
  Tipas – mobilus galios stiprintuvas su integruotu skaitmeniniu signalų procesoriumi (DSP), ne žemesnės kaip D galios stiprinimo klasės. 
  Išėjimo galia – ne mažesnė kaip 800 W vienam kanalui prie 8 Ω apkrovos. 
  DSP funkcionalumas – ne mažiau kaip 4 įėjimų ir 4 išėjimų garso signalų maršrutizavimo matrica, signalų apdorojimo dažnis ne mažesnis kaip 96 kHz, parametrinis ekvalaizeris. 
  Signalo ir triukšmo santykis S/N arba dinaminis diapazonas – ne mažesnis kaip 110 dB. 
  Įėjimai – ne mažiau kaip 4 analoginės ir (arba) skaitmeninės garso įvestys. 
  Suderinamumas su siūlomais garsiakalbiais – turi užtikrinti galimybę konfigūruoti ir taikyti garsiakalbių apsaugos bei garso apdorojimo parametrus. 
  Funkcijos – automatinis prioritetinio garso šaltinio perėmimas gavus signalą prioritetinėje įvestyje; signalo korekcijos funkcijos, skirtos garso kokybei užtikrinti perduodant signalą.
  Garso stiprintuvo apsaugos sistemos – ne mažiau kaip apsauga nuo perkaitimo, trumpojo jungimo ir netinkamų maitinimo tinklo parametrų. 
  Garsiakalbių apsaugos sistemos – ne mažiau kaip išėjimo nuolatinės srovės kontrolė, srovės ribojimas ir įtampos ribojimas.
1.3. Komplektacija:
  Reguliuojamo aukščio garsiakalbio stovas – 2 vnt. 
 Transportavimo ir saugojimo dėžė (korpusas), skirta garsiakalbių apsaugai transportavimo ir sandėliavimo metu, su ratukais – 1 vnt. (dviems garsiakalbiams).
  Kabeliai su ritėmis ne trumpesni kaip 30 m, skirti garso signalo perdavimui tarp garsiakalbių ir stiprintuvo, suderinami su sistema – 2 vnt.

	
	2. Akustinė sistema 2 tipo – 1 kompl.:
Mobili akustinė sistema, sudaryta iš dviejų autonomiškai veikiančių garsiakalbių su integruotais akumuliatoriais,  integruotu stiprintuvu, mikseriu (ne mažiau kaip 4 įvesties kanalai) ir akumuliatoriniu maitinimu, leidžiančiu veikti be išorinio elektros tinklo.
2.1. Reikalavimai sistemai:
  Akumuliatoriaus veikimo laikas – ne mažiau kaip 18 val.
  Naudojimo aplinkos temperatūra ne siauriau kaip nuo -5 °C iki 40 °C.
  2 krypčių (2-way) garso sistema su žemų ir aukštų dažnių garso šaltiniais, konstrukcija turi užtikrinti nurodytus garso slėgio, dažnių diapazono ir sklaidos rodiklius.
  Maksimalus garso slėgis (Max SPL) – ne mažesnis kaip 115 dB. 
  Dažnių diapazonas – ne siauresnis kaip 70 Hz–17 kHz. 
  Garso sklaida (H × V) – ne siauresnė kaip 90° × 70°. 
  Integruotas Bluetooth garso priėmimo funcija. 
 Integruotas skaitmeninis signalų procesorius (DSP).
2.2 Komplektacija:
  Apsauginiai uždangalai, skirti garsiakalbiams apsaugoti nuo atmosferos poveikio naudojimo metu – 2vnt. 
  Garsiakalbių stovai, suderinami su siūlomais garsiakalbiais – 2vnt. 
  Ne trumpesnis kaip 50 m ilgio kabelis su rite, skirtas siūlomų garsiakalbių tarpusavio sujungimui ir (arba) signalų perdavimui.

	
	3. Belaidė monitoringo sistema – 2 kompl.: 
Personalinė monitoringo sistema („in-ear“) turi būti sudaryta iš siųstuvo, imtuvo ir monitorinės ausinės, sudarančių vieningą ir tarpusavyje techniškai suderinamą sistemą.  Tiekėjas turi užtikrinti, kad visi siūlomi sistemos komponentai būtų tarpusavyje suderinami ir veiktų kaip vientisa sistema pagal gamintojo techninę dokumentaciją.
3.1. Reikalavimai sistemai:
  Veikimo nuotolis – ne mažesnis kaip 80 m. 
  Signalo ir triukšmo santykis (S/N) – ne mažesnis kaip 85 dB. 
  Bendrieji harmoniniai iškraipymai (THD) – ne didesni kaip 1,0 %. 
  Dažnių diapazonas – ne siauresnis kaip 40 Hz–15 kHz.
3.2. Reikalavimai siųstuvui:
  Tinkamas montuoti standartinėje 19 colių įrangos spintoje (RACK); komplekte turi būti visi montavimui reikalingi tvirtinimo elementai. 
  Turi turėti apsaugą nuo fantominio maitinimo poveikio. 
  Turi turėti ne mažiau kaip vieną XLR tipo ir ne mažiau kaip vieną 6,35 mm (¼″) tipo garso jungtį arba lygiavertes jungtis, užtikrinančias analoginio garso signalo prijungimą
  Turi būti galimybė reguliuoti siųstuvo radijo signalo perdavimo galią.
3.2. Reikalavimai imtuvui:
  Nešiojamas belaidės monitoringo sistemos imtuvas, skirtas tvirtinti prie naudotojo aprangos arba nešioti su savimi. 
  Veikimo laikas nuo integruoto arba keičiamo maitinimo šaltinio – ne mažesnis kaip 5 val. 
  Turi suteikti galimybę susieti su daugiau nei vienu sistemos siųstuvu ir pasirinkti perklausyti bent vieno pasirinkto siųstuvo perduodamą garso signalą.
3.3. Reikalavimai ausinei:
  Jautrumas – ne mažesnis kaip 105 dB. 
  Dažnių diapazonas – ne siauresnis kaip 30 Hz–18 kHz. 
  Išorinio garso slopinimas (izoliacija) – ne mažesnis kaip 30 dB.
3.4. Komplektacija:
 Akumuliatorius - suderinamas su siūlomu imtuvu ir užtikrinantis jo veikimą pagal gamintojo deklaruojamus techninius parametrus. 
 Kryptinė antena - tinkama naudoti lauko sąlygomis, apsaugos klasė ne žemesnė nei IP44, suderinama su siūlomu siųstuvu  ir užtikrinančia deklaruojamus signalo perdavimo/priėmimo parametrus (dažnių diapazoną, garso stiprinimą, ryšio atstumą – ne mažesnis kaip 80 m).

	
	4. Skaitmeninis garso maišymo pultas – 1 vnt.:
  Analoginės garso įvestys ir išvestys – ne mažiau kaip 16 įvesčių ir ne mažiau kaip 6 išvestys. 
  Turi turėti USB sąsają, leidžiančią perduoti ne mažiau kaip 30 garso kanalų tarp pulto ir išorinio įrenginio. 
  Turi būti galimybė pultą valdyti nuotoliniu būdu per kompiuterių tinklą naudojant programinę įrangą. 
  Nuotolinio valdymo programinė įranga turi veikti perkančiosios organizacijos naudojamomis Android, iOS, ir Windows  arba lygiavertėse operacinėse sistemose. 
  Signalų apdorojimo dažnis – ne mažesnis kaip 48 kHz. 
  Dinaminis diapazonas analoginėms įvestims ir išvestims – ne mažesnis kaip 105 dB. 
  Sistemos signalo vėlinimas (latency) – ne didesnis kaip 1 ms.

	
	5. Bevielė garso perdavimo sistema (sudaryta iš siųstuvo ir imtuvo) – 1 kompl.: 
5.1. Reikalavimai sistemai:
  Veikimo nuotolis – ne mažesnis kaip 80 m. 
  Garso signalo perdavimo vėlinimas (latency) – ne didesnis kaip 3 ms. 
  Perduodamų duomenų šifravimas – ne silpnesnis kaip AES-256. 
  Turi palaikyti ne mažiau kaip 50 pasirenkamų perdavimo kanalų. 
  Turi turėti automatinę kanalų paieškos ir parinkimo funkciją.
5.2. Komplektacija:
  Akumuliatorius - suderinamas su siūlomu siųstuvu ir (arba) imtuvu. 
  Kabelis - skirtas garso šaltiniui prijungti per 6,35 mm (¼″) jungtį arba lygiavertę sąsają.

	
	6. Transportavimo dėžė – 1 vnt.: 
  Transportavimo ir saugojimo dėžė  (Flight case) arba lygiaverčio tipo, skirta siūlomai  smulkiai įrangai (ausinėms, monitoringo sistemos imtuvams ir siųstuvams ir pan.) laikyti ir transportuoti. 
  Vidinė dalis turi būti padengta amortizuojančia medžiaga, apsaugančia transportuojamą įrangą nuo mechaninių pažeidimų. 
  Konstrukcija turi užtikrinti saugų įrangos transportavimą ir apsaugą nuo smūgių transportavimo metu.

	
	7. Kabeliai – 1 kompl.: 
 Kabelis – 5 vnt.
 Jungtys: XLR (male/female).
 Ilgis – ne mažiau 0,7m.

	
	8. Garso procesorius – 1 vnt.:
  Analoginės garso įvestys – ne mažiau kaip 3. 
  Analoginės garso išvestys – ne mažiau kaip 5. 
  Turi būti galimybė įrenginį valdyti per kompiuterių tinklą naudojant programinę įrangą, veikiančią perkančiosios organizacijos naudojamomis Windows ir macOS arba lygiavertėse operacinėse sistemose. 
  Turi būti integruotas ekvalaizeris. 
  Turi būti integruota akustinio grįžtamojo ryšio (feedback) slopinimo funkcija. 
  Turi būti žemųjų dažnių valdymo arba papildymo funkcija. 
  Turi būti signalo ribojimo (limiter) funkcija garsiakalbių apsaugai. 
  Turi būti galimybė nustatyti garso signalo uždelsimą (delay). 
  Dinaminis diapazonas – ne mažesnis kaip 120 dB. 
  Bendrieji harmoniniai iškraipymai su triukšmu (THD+N) – ne didesni kaip 0,01 %

	
	9. Įkraunamos baterijos – viso 100 vnt.: 
 Įkraunamos baterijos, tinkamos naudoti aplinkos temperatūroje nuo ne daugiau kaip -20 °C iki ne mažiau kaip +50 °C.
 Įkrovimo–iškrovimo ciklų skaičius – ne mažesnis kaip 500. 
 AA tipo: talpa – ne mažesnė kaip 2400 mAh – 50 vnt. 
 AAA tipo: talpa – ne mažesnė kaip 900 mAh – 50 vnt.

	
	10. Įkraunamų baterijų kroviklis – 1 vnt.: 
  Įkroviklis turi turėti galimybę vienu metu įkrauti ne mažiau kaip 8 įkraunamas baterijas. 
  Įkroviklis turi būti suderinamas su Li-ion ir Ni-MH technologijų AA ir AAA formato įkraunamomis baterijomis.
  Įkroviklis turi automatiškai nutraukti arba pereiti į palaikomojo įkrovimo režimą visiškai įkrovus įkraunamas baterijas.

	
	11. Komutacinė (RACK tipo) spinta – 1 vnt.: 
  19 colių įrangos spinta. 
  Talpa – ne mažesnė kaip 12U. 
  Turi būti rakinama, su stiklinėmis priekinėmis durimis. 
  Montavimo tipas – tvirtinama prie sienos.

	
	12. Maršrutizatorius – 1 vnt.: 
  Maršrutizatorius turi palaikyti ne žemesnį kaip Wi-Fi 6E (IEEE 802.11ax) belaidžio ryšio standartą. 
  Belaidžio ryšio sparta – ne mažesnė kaip 5 Gb/s. 
  Turi palaikyti OFDMA, MU-MIMO, Beamforming ir Mesh funkcijas arba lygiaverčius technologinius sprendimus, užtikrinančius analogišką funkcionalumą. 
  Turi turėti ne mažiau kaip 1 WAN prievadą, kurio sparta ne mažesnė kaip 5 Gb/s, ir ne mažiau kaip 4 LAN prievadus, kurių kiekvieno sparta ne mažesnė kaip 1 Gb/s. 
 Turi užtikrinti belaidžio ryšio aprėptį ne mažesnėje kaip 250 m² teritorijoje gamintojo rekomenduojamomis eksploatavimo sąlygomis.
  Belaidžio tinklo apsauga – ne silpnesnė kaip WPA3. 
  Turi būti galimybė administruoti įrenginį naudojant interneto naršyklę arba administruoti įrenginį naudojant mobiliąją programinę įrangą.

	
	Bendrieji reikalavimai:
Prekės turi būti pristatytos į LKA.
Visa pateikiama techninė įranga privalo būti nauja (negali būti atnaujinta, restauruota, naudota, pateikta pažeistoje gamyklinėje pakuotėje).
Įrangos dokumentai turi būti lietuvių arba anglų kalba. Užrašai ant įrenginio ir jo dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba.
Garantija: ne trumpesnė nei 24 mėn.
Įrangos garantinio remonto trukmė – ne ilgesnė kaip 30 kalendorinių dienų. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma, ji pakeičiama ekvivalentiška nauja ne ilgiau kaip per 30 kalendorinių dienų (garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos).
Gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos įrangos gamybos ar programinio palaikymo nutraukimą EOL (angl. k. „End of Life“) savo interneto  puslapiuose.
Visos programinės įrangos licencijos turi būti suteikiamos neribotam laikui.
Visi siūlomi komponentai turi būti tarpusavyje suderinami ir veikti kaip vientisa sistema pagal gamintojo rekomendacijas.
Taikytini aplinkos apsaugos kriterijai:
LR APM 2011-06-28 d. įsakymas Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4. p:
[bookmark: _GoBack]Prekes pristatyti ne kelių eismo piko valandomis, t. y. pirmadienį – penktadienį nuo 9.30 iki 12.00 val. ir nuo 13:00 val. iki 15.00 val.




