	

	


                                                                                                                 
NEPERTRAUKIAMO MAITINIMO ŠALTINIS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Mato vnt.

	
	NEPERTRAUKIAMO MAITINIMO ŠALTINIS
	

	
	BVPŽ kodas – 31154000-0
	

	1.
	Bendrieji reikalavimai:
	

	1.1.
	Visa pateikiama įranga privalo būti nauja ir nenaudota (negali būti atnaujinta, restauruota, angl. refurbished), nepažeistose gamintojo pakuotėse. 
	

	1.2
	Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo interneto puslapį, kuriame yra tiksli pasiūlymą atitinkančios įrangos techninė specifikacija arba pateikti rašytinį lygiavertiškumo, nurodytiems reikalavimams, įrodymą.
	

	1.3.
	Visai įrangai suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija.
	

	1.4.
	Garantinio remonto trukmė – ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie nustatytą trūkumą dienos. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma, ji ne vėliau kaip per 14 dienų laikotarpį turi būti pakeičiama nauja, kuri turi būti  ne prastesnių techninių parametrų;
	

	1.5.
	Tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (angl. end of life time ar Discontinued).
	

	1.6.
	Tiekėjas turi užtikrinti, kad įsigyjamoje įrangoje nebūtų įdiegta jokios papildomos programinės įrangos, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paaiškėjus, kad įrangoje yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kokia kita kenkimo programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas: įranga grąžinama tiekėjui arba keičiama nauja lygiaverte ar geresne, tačiau saugumo reikalavimus atitinkančia įranga; tiekėjas padengia  visus perkančiosios organizacijos patirtus tiesioginius nuostolius.
	

	1.7.
	Siūlomos įrangos techninė priežiūra turi būti atliekama tik įrangos gamintojo sertifikuotuose techninės priežiūros centruose.
	

	1.8.
	Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo įrangos priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos. Garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo atlikti įrangos remonto paslaugas savo lėšomis, įskaitant sugedusios įrangos pristatymo techninės priežiūros centrui ir / ar jos grąžinimo perkančiajai organizacijai įrangos buvimo vietos adresu transportavimo išlaidas.
	

	1.9.
	Pirkimo objektas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui.
	

	1.10.
	Įrenginys privalo turėti CE sertifikatą ir turi būti suderinamas su RoHS, turi atitikti šiuos saugumo standartus:
EN/IEC 62040-1
EN/IEC 62040-2
EN/IEC 62040-3
	

	1.11.
	Instrukcija turi būti pateikta lietuvių arba anglų kalba.
	

	2.
	Techniniai reikalavimai pirkimo objektui:
	

	2.1.
	Nepertraukiamo maitinimo šaltinis turi užtikrinti sinusinės formos kintamosios įtampos išėjimą.
	

	2.2.
	Galia: Ne mažesnė kaip 3000 VA ir ne mažesnė kaip 2700 W. Užtikrina autonominį maitinimą ne trumpiau kaip 8 min. esant 1350 W apkrovai.
	

	2.3.
	Triukšmo lygis prie 100% apkrovos ne daugiau nei 58 dB.
	

	2.4.
	Nepertraukiamo maitinimo šaltinis turi būti komplektuojamas su integruotu arba papildomu SNMP tinklo valdymo moduliu su Ethernet (RJ-45) jungtimi, palaikančiu SNMP v1, v2c ir (arba) v3
	

	2.5.
	Išėjimo parametrai:
Nominali išėjimo įtampa – 220/230/240 V AC (konfigūruojama);
Išėjimo srovės dažnis: 50 Hz,+/- 0,1 Hz;
Ne mažiau kaip 8 (aštuoni) IEC C13 išėjimo lizdai.
	

	2.6.
	Įėjimo įtampos diapazonas be perėjimo į baterijos režimą – ne siauresnis kaip 160-300 V.
	

	2.7.
	Montavimas: nepertraukiamo maitinimo  šaltinis turi būti skirtas montuoti į 19“ colių pramoninę instaliacijos spintą (angl. Rack Mountable). Horizontalus montavimas. Ne didesnis kaip 2U.
	

	2.8.
	Turi būti galimybė prijungti papildomas išorines baterijas taip prailginant įrenginio veikimo laiką.
	

	2.9.
	Komplektacija: 
Nepertraukiamo maitinimo šaltinis;
Montavimo į 19“ colių pramoninę spintą tvirtinimo detalių rinkinys;
Komplekte turi būti įrenginio prijungimui prie elektros tinklo reikalingas maitinimo kabelis arba kabelis pagal gamintojo numatytą komplektaciją.
	

	2.10.
	Automatinis įsijungimas atsistačius elektros energijos tiekimui.
	

	2.11.
	Apsauga nuo perkrovos, trumpojo jungimo, viršįtampių, gilaus akumuliatorių iškrovimo ir perkaitimo.
	

	2.12.
	Svoris: ne daugiau 35 kg.
	





