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1. [bookmark: _Toc488998667]BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. UAB “Aukštaitijos vandenys”, juridinio asmens kodas 147104754, adresas Velžio kelias 13, Panevėžys, (toliau – perkantysis subjektas), vykdydamas šį viešąjį pirkimą numato serverinės NVĮ techninės ir programinės įrangos atnaujinimą(įrangos pirkimas) (toliau - prekės).	
1.2. Šis viešasis pirkimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu (toliau – PĮ), Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei šiomis pirkimo sąlygomis. Vartojamos sąvokos, apibrėžtos PĮ. 
1.3. Šis pirkimas vykdomas supaprastinto atviro konkurso būdu naudojantis Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (toliau - CVP IS). Pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS. Pirkimas atliekamas elektroniniu būdu. Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti tik tie tiekėjai, kurie yra registruoti CVP IS.
1.4. Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo skelbtas.
1.5. Pirkimo dokumentų sudedamoji dalis yra išankstinis informacinis skelbimas (jei taikoma) ir skelbimas apie pirkimą. Perkantysis subjektas skelbimuose esančios informacijos šiame dokumente pakartotinai neteikia.
1.6. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų.
1.7. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgaliotas palaikyti perkančiojo subjekto atstovas Gediminas Ambraška, Viešųjų pirkimų skyriaus viršininkas, tel. (+370 45) 58 66 30.
1.8. Iš kiekvieno tiekėjo ketinančiame dalyvauti pirkime reikalaujama pateikti Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytos formos atitikties deklaraciją (Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija)[25]. Šioje deklaracijoje tiekėjas, be kita ko, deklaruoja, kad neturi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui, t. y. pateikia atitinkamą informaciją apie save ir apie subtiekėjus, ūkio subjektus, kurių pajėgumais jis remiasi, bei juos kontroliuojančius asmenis. Tais atvejais, kai pasiūlymą teikia tiekėjų grupė, minėtą deklaraciją turi pildyti kiekvienas grupės narys (visi jungtinės veiklos partneriai). Taip pat, pagal poreikį deklaruojama, kad tiekėjo siūlomos prekės / paslaugos nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui, t. y. prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo (dėl kontroliuojančio asmens sąvokos detaliau žiūrėti VPĮ 2 straipsnio 151 dalies komentarą) nėra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) šio įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje nurodytame Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintame valstybių ar teritorijų sąraše[26] (detaliau žiūrėti VPĮ 92 straipsnio 14 dalies komentarą) / paslaugų teikimas nebus vykdomas iš anksčiau minėtame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.
1.9. Antrame nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties patikrinimo etape iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo (tik iš galimo pirkimo laimėtojo) atitikčiai įrodyti yra reikalaujama pateikti vieną ar kelis dokumentus, nustatytus VPĮ 39 straipsnio 3 dalyje.

2. [bookmark: _Toc488998668]PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Pirkimo objektas neskirstomas į pirkimo dalis.
2.2. Pirkimo objekto techninė specifikacija ir reikalavimai pateikiama pirkimo dokumentų priede Nr. 1.
  2.2.1 TIEKĖJO paruoštas pasiūlymas turi būti parengtas pagal Priedo Nr. 2 reikalavimus.
2.3. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą.
2.4. Prekių ir paslaugų tiekimo vieta – Papušių kaimas 2, Panevėžio sen., Panevėžio raj. (Panevėžio nuotekų valykla).
2.5 Numatoma sutarties trukmė – 12 mėn.
	
3. [bookmark: _Toc488998669]TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI IR REIKALAUJAMA KVALIFIKACIJA
		
3.1. Perkantysis subjektas pirmiausia įvertins pasiūlymus, po to tikrins, ar nėra ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio dalyvio pašalinimo pagrindų, ar šio dalyvio kvalifikacija atitinka nustatytus reikalavimus.
3.2. Tiekėjas turi pateikti užpildytą pirkimo sąlygų priedą „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pagal PĮ 59 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus. EBVPD pildomas jį įkėlus į Europos Komisijos interneto svetainę https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=lt ir užpildžius bei atsisiuntus pateikiamas su pasiūlymu.
3.3. Tiekėjo pašalinimo pagrindai ir jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai netaikomi.
3.4. Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai netaikomi.
3.5. Perkantysis subjektas pirmiausia įvertins pasiūlymus ir tik po to tikrins, ar nėra ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio dalyvio pašalinimo pagrindų, ar šio dalyvio kvalifikacija atitinka nustatytus reikalavimus. Kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų ir duomenų dėl tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimo bus reikalaujama tik iš galimo laimėtojo. Šie dokumentai turės būti pateikti per 3 darbo dienas nuo perkančiojo subjekto atskiro pranešimo, pateikto CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, išsiuntimo dienos (tiekėjas CVP IS susirašinėjimo priemonėmis turės pateikti prašomų dokumentų skaitmenines kopijas elektroninėje formoje. Perkantysis subjektas pasilieka teisę paprašyti pateiktų skaitmeninių dokumentų kopijų originalų). Kai galimas pirkimo laimėtojas teikia dokumentus iš institucijų (Informatikos ir ryšių departamento, Registrų centro, Valstybinės mokesčių inspekcijos, Sodros), dokumentai, nurodantys duomenis po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, yra priimtini. Tais atvejais, kai galimas pirkimo laimėtojas teikia dokumentus, gautus iš institucijų, laikoma, kad dokumentai, nurodantys duomenis po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, yra priimtini, tačiau tiekėjo kvalifikacija turėtų būti įgyta iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, ir tai turi būti užfiksuota pačiame dokumente (pavyzdžiui, pažyma apie įvykdytą sutartį išduota po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, o joje nurodoma informacija aktuali iki šio termino pabaigos).
3.6. Tiekėjas atitinkantis tiekėjo pašalinimo pagrindus gali būti nepašalintas iš pirkimo procedūros, jeigu išpildo sąlygas, nurodytas Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 3 ir 8 dalyse.
3.7. Jeigu keli ūkio subjektai jungtinės veiklos pagrindu teikia bendrą pasiūlymą, pirkimų sąlygų 3.3.1–3.3.3. punktuose nustatytus tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimo reikalavimus turi atitikti kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai, pirkimų sąlygų 3.4.1.1 punkte nustatytus kvalifikacinius reikalavimus turi atitikti bent vienas ūkio subjekto grupės narys. 
3.8. Jei tiekėjas sutarčiai vykdyti numato pasitelkti subtiekėjus, savo pasiūlyme jis privalo nurodyti, kokius subtiekėjus ir kokios prekėms bei kokiai jų daliai jis ketina juos pasitelkti. Toks nurodymas nekeičia pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti pirkimo sutarties įvykdymo. Subtiekėjai turi atitikti 3.3.1–3.3.3.  punktuose nustatytus tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimo reikalavimus.
3.9. Jei tiekėjas remiasi subtiekėjų  pajėgumu ar ištekliais, tuo atveju jis privalo įrodyti perkančiajam subjektui, kad vykdant sutartį  pajėgumas ar ištekliai jam bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį. Tam įrodyti tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti atitinkamus dokumentus: sutartis, bendradarbiavimo susitarimus ar kitus dokumentus (pvz., ketinimų protokolus), kurie patvirtintų, kad tiekėjams subtiekėjų (subtiekėjų) ar specialistų ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį. Toks nurodymas nekeičia pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti pirkimo sutarties įvykdymo.
3.10. Kiekvienas subjektas, kurio pajėgumu Tiekėjas remiasi, neatsižvelgiant į tai, kokio teisinio pobūdžio būtų jo ryšiai su jais, užpildo ir pasirašo atskirą EBVPD.
3.11. Užsienio valstybių tiekėjų jų valstybėse išduoti kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai legalizuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 118-4477) ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo (Žin., 1997, Nr. 68-1699). 
3.12. Perkantysis subjektas bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams ir, jeigu taikytina, kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.
3.13. Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas perkančiajam subjektui įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. 

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR JUOS ĮRODANTYS DOKUMENTAI
Rezervinės (atsarginės) serverinės infrastruktūros įrengimas
Tiekėjas turi atitikti visus toliau nurodytus kvalifikacijos reikalavimus ir kartu su pasiūlymu pateikti juos įrodančius dokumentus. Jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė, kvalifikacijos reikalavimai gali būti tenkinami bendrai, išskyrus atvejus, kai nurodyta kitaip. Tiekėjas gali pasitelkti subtiekėjus – tokiu atveju pateikiami subtiekėjų kvalifikaciją įrodantys dokumentai ir subtiekėjo sutikimas dalyvauti vykdant sutartį. Visos nuorodos į konkrečius standartus ar sertifikatus laikomos pateiktomis su prierašu „arba lygiavertis“.
	Eil. Nr.
	Kvalifikacijos reikalavimai
	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai

	1
	Tiekėjas turi būti siūlomos techninės įrangos gamintojo įgaliotas (autorizuotas) tiekti siūlomą įrangą Lietuvos Respublikoje.
	Siūlomos techninės įrangos gamintojo arba jo oficialaus atstovo (distributoriaus) išduotas galiojantis dokumentas (pažyma, įgaliojimas, partnerystės statuso patvirtinimas ar lygiavertis dokumentas), patvirtinantis tiekėjo teisę tiekti siūlomą įrangą Lietuvos Respublikoje.
Vietoj dokumento gali būti pateikiama nuoroda į gamintojo interneto svetainėje viešai skelbiamą partnerių registrą, kuriame nurodytas tiekėjas ir jo statusas.
Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.

	2
	Tiekėjas privalo turėti kvalifikuotus specialistus, atsakingus už sutartyje numatytų darbų atlikimą, turinčius būtinas žinias ir patirtį.

	Vadovo arba jo įgalioto atstovo pasirašytas siūlomų specialistų sąrašas, kuriame nurodyti siūlomi specialistai, jų vardai, pavardės, priskirta pozicija ir darbovietės, kuriose įgyta patirtimi tiekėjas remiasi pagrįsdamas specialistų kvalifikaciją.
Kiekvieno specialisto gyvenimo aprašymas (CV), kuriame nurodyta darbo patirties trukmė (nuo–iki), patvirtinanti reikalaujamą patirtį atitinkamoje srityje.
Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.

	3
	Specialistas Nr. 1 – Infrastruktūros architektas turi turėti:
– ne mažesnę kaip 5 (penkių) metų darbo patirtį tarnybinių stočių, virtualizacijos ir duomenų saugyklų infrastruktūros projektavimo bei diegimo srityje.
	Gyvenimo aprašymas (CV), kuriame nurodyta darbo patirties trukmė nurodytoje srityje.

Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.

	4
	Specialistas Nr. 2 – Tinklų architektas turi turėti:
– ne mažesnę kaip 5 (penkių) metų darbo patirtį kompiuterių tinklų projektavimo, konfigūravimo ir diegimo srityje.
	Gyvenimo aprašymas (CV), kuriame nurodyta darbo patirties trukmė nurodytoje srityje.

Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.

	5
	Specialistas Nr. 3 – Informacinių technologijų saugumo specialistas turi turėti:
– ne mažesnę kaip 5 (penkių) metų darbo patirtį informacinių technologijų (kibernetinio) saugumo srityje.
	Gyvenimo aprašymas (CV), kuriame nurodyta darbo patirties trukmė nurodytoje srityje.

Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.

	6
	Specialistas Nr. 4 – Atviro kodo operacinių sistemų inžinierius turi turėti:
– ne mažesnę kaip 5 (penkių) metų darbo patirtį atviro kodo operacinių sistemų (Linux ar lygiaverčių) projektavimo, diegimo ir administravimo srityje.
	Gyvenimo aprašymas (CV), kuriame nurodyta darbo patirties trukmė nurodytoje srityje.
Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.




4. [bookmark: _Toc488998670]ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE

4.1. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių perkančiajam subjektui nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo perkantysis subjektas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją).
4.2. Perkantysis subjektas nereikalauja, kad ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir perkančiajam subjektui pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši ūkio subjektų grupė įgautų tam tikrą teisinę formą.

5. [bookmark: _Toc488998671]PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

5.1. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą vienai pirkimo daliai. Tiekėjas gali pateikti pasiūlymą vienai, kelioms ar visoms pirkimo dalims. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą vienai pirkimo daliai arba ūkio subjektų grupės dalyvis dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.
5.2. Tiekėjas negali pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.
5.3. Perkantysis subjektas reikalauja pasiūlymus teikti tik elektroninėmis priemonėmis naudojant CVP IS. Pasiūlymai popierinėje laikmenoje, jei tokie būtų pateikti, bus grąžinami neatplėšti tiekėjui (kurjeriui) ar grąžinami registruotu laišku ir nebus priimami ir vertinami. Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti tiekėjai (nemokama registracija adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt). Visi dokumentai, patvirtinantys tiekėjų kvalifikacijos atitiktį konkurso sąlygose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams, kiti pasiūlyme pateikiami dokumentai turi būti pateikti elektronine forma, t. y. tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis (pvz., EBVPD ir pan.) arba pateikiant skaitmenines dokumentų kopijas (pvz., pažymos, licencijos, jungtinės veiklos sutartis ir pan.). Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz., pdf, jpg, docx ir kt.).
5.4. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki CVP IS nurodyto pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
5.5. Susipažinti su pirkimo dokumentais tiekėjai turi teisę iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
5.6. Pateikdamas pasiūlymą, tiekėjas sutinka su šiais pirkimo dokumentais ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.
5.7. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiami lietuvių kalba. Jei reikalaujami pridėti prie pasiūlymo dokumentai negali būti pateikti lietuvių kalba, šie dokumentai turi būti pateikiami originalo kalba, pridedant vertimą į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu arba tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens parašu.
5.8. Pasiūlyme turi būti nurodytas jo galiojimo terminas. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 90 dienų nuo konkurso pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek nustatyta pirkimo dokumentuose.
5.9. Pasiūlyme nurodomi įkainiai/kaina pateikiami eurais. Apskaičiuojant įkainį/kainą turi būti atsižvelgta į visus pirkimo sąlygų, įskaitant pirkimo sutarties projektą, reikalavimus. Į pasiūlymo įkainius/kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui. 
5.10. Perkantysis subjektas turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą perkantysis subjektas paskelbia CVP IS ir praneša prie pirkimo CVP IS prisijungusiems tiekėjams.
5.11. Pasiūlymas turi būti pateikiamas CVP IS priemonėmis užpildant pasiūlymo formą ir prie jos pridedant visus pasiūlymo formoje reikalaujamus pateikti dokumentus.	
5.12. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS priemonėmis pateiktos informacijos ir dokumentų visuma. 
5.13. Pasiūlymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus.
5.14. Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos PĮ 32 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Tiekėjas turi aiškiai nurodyti, kokie su pasiūlymu pateikti dokumentai laikytini konfidencialiais. Perkantysis subjektas, viešojo pirkimo komisija (toliau vadinama – Komisija), jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti tiekėjo pateiktos informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios tiekėjo pasiūlyme nėra.
5.15. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą CVP IS priemonėmis. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu perkantysis subjektas jį gauna pateiktą CVP IS priemonėmis iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
5.16. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, perkantysis subjektas turi teisę prašyti CVP IS priemonėmis, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas CVP IS priemonėmis tokį prašymą gali atmesti. 

6. [bookmark: _Toc488998672]PASIŪLYMŲ ŠIFRAVIMAS
	
6.1. Tiekėjo teikiamas pasiūlymas gali būti užšifruojamas. Tiekėjas, nusprendęs pateikti užšifruotą pasiūlymą, turi:
6.2. iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos naudodamasis CVP IS priemonėmis pateikti užšifruotą pasiūlymą (užšifruojamas visas pasiūlymas arba pasiūlymo dokumentas, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina). Instrukcija, kaip tiekėjui užšifruoti pasiūlymą galima rasti interneto svetainėje http://vpt.lrv.lt/lt/pasiulymu-sifravimas. 
6.3. iki pirminio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūros (posėdžio) pradžios CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti slaptažodį, su kuriuo perkantysis subjektas galės iššifruoti pateiktą pasiūlymą. Iškilus CVP IS techninėms problemoms, kai tiekėjas neturi galimybės pateikti slaptažodžio per CVP IS susirašinėjimo priemonę, tiekėjas turi teisę slaptažodį pateikti kitomis priemonėmis pasirinktinai: perkančiojo subjekto oficialiu elektroniniu paštu, faksu arba raštu. Tokiu atveju tiekėjas turėtų būti aktyvus ir įsitikinti, kad pateiktas slaptažodis laiku pasiekė adresatą (pavyzdžiui, susisiekęs su perkančiuoju subjektu oficialiu jos telefonu ir (arba) kitais būdais). 
6.4. Tiekėjui užšifravus visą pasiūlymą ir iki pirminio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūros (posėdžio) pradžios nepateikus (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio arba pateikus neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasis perkantysis subjektas negalėjo iššifruoti pasiūlymo, pasiūlymas laikomas nepateiktu ir nėra vertinamas. Jeigu nurodytu atveju tiekėjas užšifravo tik pasiūlymo dokumentą, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina, o kitus pasiūlymo dokumentus pateikė neužšifruotus – perkantysis subjektas tiekėjo pasiūlymą atmeta kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (tiekėjas nepateikė pasiūlymo kainos).

7. [bookmark: _Toc488998673]PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS

7.1. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas nėra reikalaujamas.

8. [bookmark: _Toc488998674]PAVYZDŽIŲ PATEIKIMAS

8.1. Siūlomo pirkimo objekto pavyzdžiai nereikalaujami.

9. [bookmark: _Toc488998675]PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS
	
9.1. Tiekėjas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gali prašyti, kad perkantysis subjektas paaiškintų ar pataisytų pirkimo dokumentus. 
9.2. Perkantysis subjektas atsako tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis į kiekvieną tiekėjo rašytinį prašymą dėl pirkimo dokumentų, jei prašymas yra pateiktas likus ne mažiau kaip 5 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
9.3. Tiekėjo prašymu, (pateiktu tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis) papildomi pirkimo dokumentai (paaiškinimai ar pataisymai) pateikiami CVP IS priemonėmis ne vėliau kaip likus 6 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, jei jų paprašyta laiku. Paaiškinimai teikiami per 3 dienas nuo klausimų gavimo dienos. Paaiškinimai ar pataisymai yra neatsiejama pirkimo dokumentų dalis.
9.4. Perkantysis subjektas, paaiškindamas ar pataisydamas pirkimo dokumentus, privalo užtikrinti tiekėjų anonimiškumą, t. y. privalo užtikrinti, kad tiekėjas nesužinotų kitų tiekėjų, dalyvaujančių pirkimo procedūrose, pavadinimų ir kitų rekvizitų.
9.5. Nesibaigus pirkimo pasiūlymų pateikimo terminui, perkantysis subjektas savo iniciatyva gali paaiškinti (pataisyti) pirkimo dokumentus CVP IS priemonėmis. Bet kokie patikslinimai ir pataisymai siunčiami ir skelbiami ne vėliau kaip likus 3 dienoms likus iki pasiūlymų pateikimo dienos.
9.6. Tuo atveju, kai pataisoma skelbime apie pirkimą paskelbta informacija (jei taikomas), perkantysis subjektas privalo paskelbti skelbimo apie pirkimą pataisą ir prireikus pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą protingumo kriterijų atitinkančiam terminui, per kurį tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į patikslinimus.
9.7. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiojo subjekto ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.
9.8. Perkantysis subjektas neketina rengti susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų.

10. [bookmark: _Toc488998676]SUSIPAŽINIMAS SU GAUTAIS PASIŪLYMAIS

10.1. Pirminis susipažinimas su CVP IS priemonėmis pateiktais tiekėjų pasiūlymais vyks 45 min. po CVP IS nurodytos pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 
10.2. Tiekėjai negali dalyvauti pirminio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūroje, komisijos posėdžiuose, kuriuose atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros. Komisijos posėdžiuose stebėtojai nedalyvauja.

11. [bookmark: _Toc488998677]PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS

11.1. Pateiktus pasiūlymus nagrinėja, vertina ir palygina Komisija šia tvarka:
11.1.1. nagrinėja ar pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, nesusijusius su pirkimo objektu;
11.1.2. įvertina Europos bendrajame viešųjų pirkimų dokumente pateiktą informaciją ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu praneša apie šio patikrinimo rezultatus;
11.1.3. tikrina ar tiekėjo pasiūlymas atitinka pirkimo sąlygų techninės specifikacijos reikalavimus (įskaitant prekių pavyzdžius, jei taikoma);
11.1.4. tikrina ar nebuvo pasiūlytos per didelės, perkančiajam subjektui nepriimtinos kainos. Laikoma, kad pasiūlyta kaina yra per didelė ir nepriimtina, jeigu ji viršija perkančiojo subjekto pirkimui skirtas lėšas, nustatytas ir užfiksuotas perkančiojo subjekto rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą. Jeigu ekonomiškai naudingiausiame pasiūlyme nurodyta kaina yra per didelė ir nepriimtina ir perkantysis subjektas pirkimo dokumentuose nėra nurodžiusi pirkimui skirtų lėšų sumos, kiti pasiūlymų eilėje esantys pasiūlymai laimėjusiais negali būti nustatyti;
11.1.5. tikrina ar nebuvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir ar tiekėjas pirkimo komisijos prašymu pateikė raštišką tinkamą kainos pagrįstumo įrodymą;
11.1.6. galimo laimėtojo prašo pateikti pirkimo sąlygų 3.3 punkte ir skelbimo apie pirkimą III.2 punkte nurodytus dokumentus ir patikrina, ar nėra pirkimo sąlygų 3.3 punkte nustatytų pašalinimo pagrindų, ar galimas laimėtojas atitinka skelbimo apie pirkimą III.2 punkte nurodytus kvalifikacijos reikalavimus ir, jeigu taikytina, reikalaujamus kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus.
11.2. Jeigu dalyvis pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams arba šių dokumentų ar duomenų trūksta, perkantysis subjektas privalo nepažeisdama lygiateisiškumo ir skaidrumo principų prašyti dalyvį šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jos nustatytą protingą terminą. Tikslinami, papildomi, paaiškinami ir pateikiami nauji gali būti tik dokumentai ar duomenys dėl tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimo, atitikties kvalifikacijos reikalavimams, kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams, tiekėjo įgaliojimas asmeniui pasirašyti paraišką ar pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartis, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas ir dokumentai, nesusiję su pirkimo objektu, jo techninėmis charakteristikomis, sutarties vykdymo sąlygomis ar pasiūlymo kaina. Kiti tiekėjo pasiūlymo dokumentai ar duomenys gali būti tikslinami, pildomi arba aiškinami vadovaujantis 11.3 punkto nuostatomis.
11.3. Perkantysis subjektas gali raštu CVP IS priemonėmis prašyti, kad dalyviai paaiškintų savo pasiūlymus, tačiau jis negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pateikto pasiūlymo esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus.
11.4. Perkantysis subjektas, pasiūlymų vertinimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos ar sąnaudų apskaičiavimo klaidų, privalo paprašyti dalyvių per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant susipažinimo su pasiūlymais metu užfiksuotos kainos ar sąnaudų. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis gali taisyti kainos ar sąnaudų sudedamąsias dalis, tačiau neturi teisės atsisakyti kainos ar sąnaudų sudedamųjų dalių arba papildyti kainą ar sąnaudas naujomis dalimis.
11.5. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir pirkimo komisijai paprašius raštu CVP IS priemonėmis, tiekėjai privalo pateikti raštu CVP IS priemonėmis papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo. Jeigu tiekėjas savo pasiūlyme pateikia reikalaujamų dokumentų tinkamai patvirtintas kopijas, perkantysis subjektas turi teisę prašyti tiekėjo, kad jis pirkimo komisijai parodytų atitinkamų dokumentų originalus.
11.6. Perkantysis subjektas reikalauja, kad dalyvis pagrįstų pasiūlyme nurodytą prekių, paslaugų, darbų ar jų sudedamųjų dalių kainą arba sąnaudas, jeigu jos atrodo neįprastai mažos. Pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina arba sąnaudos visais atvejais turi būti laikomos neįprastai mažomis, jeigu jos yra 30 ir daugiau procentų mažesnės už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių ir kurių pasiūlyta kaina neviršija pirkimui skirtų lėšų, nustatytų ir užfiksuotų perkančiojo subjekto rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, pasiūlytų kainų arba sąnaudų aritmetinį vidurkį.
11.7. Perkantysis subjektas gali nevertinti viso tiekėjo pasiūlymo, jeigu patikrinusi jo dalį nustato, kad, vadovaujantis VPĮ reikalavimais, pasiūlymas turi būti atmestas.

12. [bookmark: _Toc488998678]PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

12.1. Pirkimo komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:
12.2. tiekėjas pasiūlymą ar jo dalį pateikė ne CVP IS priemonėmis;
12.3.  pasiūlymą pateikęs tiekėjas turi būti pašalinamas iš pirkimo procedūros pagal pirkimo sąlygų 3.3 punktą arba perkančiojo subjekto prašymu nepateikė ar nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie pašalinimo pagrindų nebuvimą CVP IS priemonėmis;
12.4. pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitinka skelbimo apie pirkimą III.2 punkte nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų, ir, jeigu taikytina, kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų, arba perkančiojo subjekto prašymu nepateikė ar nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie atitikimą CVP IS priemonėmis;
12.5. pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;
12.6. visų dalyvių, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės, perkančiajam subjektui nepriimtinos kainos;
12.7. dalyvis per perkančiojo subjekto nurodytą terminą neištaiso aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškina pasiūlymo. Šiuo atveju jo pasiūlymas atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;
12.8. pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža ir dalyvis, perkančiojo subjekto prašymu, nepateikia tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų;
12.9. tiekėjas, apie nustatytų reikalavimų atitikimą, yra pateikęs melagingą informaciją, kurią perkantysis subjektas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;
12.10. jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus. Laikoma, kad tiekėjas pateikė daugiau kaip vieną pasiūlymą, jeigu tą patį pasiūlymą pateikė ir raštu (popierine forma, vokuose), ir naudodamasis CVP IS priemonėmis;
12.11. tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius pirkimo dokumentuose nuodytus kartu su pasiūlymu teikiamus dokumentus: tiekėjo įgaliojimą asmeniui pasirašyti pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartį, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą (jei reikalaujamas) ar jų nepateikė ir perkančiojo subjekto prašymu jų nepateikė per perkančiojo subjekto nurodytą terminą.
12.12. Apie pasiūlymo atmetimą ir tokio atmetimo priežastis tiekėjas informuojamas raštu CVP IS priemonėmis.
12.13. Perkantysis subjektas gali nuspręsti nesudaryti pirkimo sutarties su ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusiu tiekėju, jeigu paaiškėja, kad pasiūlymas neatitinka PĮ 29 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų.


13. [bookmark: _Toc488998679]PASIŪLYMŲ VERTINIMAS IR PALYGINIMAS

13.1. Perkantysis subjektas ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainą. Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu laikomas mažiausios kainos pasiūlymas.
13.2.  Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.
	
14. [bookmark: _Toc488998680]PASIŪLYMŲ EILĖ IR LAIMĖTOJO NUSTATYMAS

14.1.  Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę ir laimėjusį pasiūlymą bei priima sprendimą dėl sutarties sudarymo.
14.2.  Pasiūlymai eilėje surašomi ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas CVP IS priemonėmis pateiktas anksčiausiai.
14.3.  Laimėjusiu pasiūlymu pripažįstamas pasiūlymas esantis pasiūlymų eilės pirmoje vietoje Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymu bei šių pirkimo dokumentų nustatyta tvarka. Jei pirkimas vykdomas dalimis, laimėtojas nustatomas kiekvienai pirkimo daliai atskirai.
14.4.  Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių pirkimo dokumentų sąlygas.
14.5.  Apie pasiūlymų eilės ir laimėjusio pasiūlymo nustatymą ir apie sprendimą sudaryti pirkimo sutartį, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo, raštu CPV IS priemonėmis pranešama pasiūlymus pateikusiems tiekėjams. Tiekėjams, kurių pasiūlymai neįrašyti į šią eilę, kartu su pranešimu apie nustatytą eilę ir laimėjusį pasiūlymą, raštu CVP IS priemonėmis pranešama ir apie jų pasiūlymų atmetimo priežastis. Jei bus nuspręsta nesudaryti pirkimo sutarties, minėtame pranešime nurodomos tokio sprendimo priežastys.
14.6.  Pirkimo sutartis negali būti sudaryta, kol nepasibaigė pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminas, t. y. ne anksčiau kaip po 5 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti pirkimo sutartį išsiuntimo iš perkančiojo subjekto suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams dienos, išskyrus atvejus, kai vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis.
14.7.  Jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo (jei reikalaujama pirkimo sąlygų priede), arba iki perkančiojo subjekto nurodyto laiko neatvyksta sudaryti sutarties, arba atsisako sudaryti sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju, perkantysis subjektas siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal komisijos patvirtintą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

15. [bookmark: _Toc488998681]PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

15.1.  Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo teisme ginčyti perkančiojo subjekto sprendimus ar veiksmus, pirmiausia raštu (faksu, elektroninėmis priemonėmis arba pasirašytinai per pašto paslaugos teikėją ar kitą tinkamą vežėją) turi pateikti pretenziją perkančiajam subjektui.
15.2.  Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajam subjektui, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui (išskyrus ieškinį dėl pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pripažinimo negaliojančia ar ieškinį dėl pirkimo sutarties nutraukimo pripažinimo nepagrįstu):
15.2.1. per 5 dienas nuo perkančiojo subjekto pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos
15.2.2. per 5 dienas nuo paskelbimo apie perkančiojo subjekto priimtą sprendimą dienos, jeigu VPĮ nėra reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiojo subjekto priimtus sprendimus;
15.3. Perkantysis subjektas privalo nagrinėti tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo dienos ir pateiktos laikantis 15.2 punkto papunkčiuose nustatytų terminų. Neprivaloma nagrinėti pretenzijų, teikiamų pakartotinai dėl to paties perkančiojo subjekto priimto sprendimo arba atlikto veiksmo.
15.4.  Perkantysis subjektas, gavęs pretenziją, nedelsdamas sustabdo pirkimo procedūrą, kol bus išnagrinėta ši pretenzija ir priimtas sprendimas. Tuo atveju, kai pretenzija išnagrinėjama ir sprendimas priimamas Tiekėjo pretenzijos pateikimo dieną, Pirkimo procedūros nėra stabdomos. Perkantysis subjektas negali sudaryti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties anksčiau kaip po 5 dienų nuo rašytinio pranešimo apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – ne anksčiau kaip po 15 dienų.
15.5.  Perkantysis subjektas privalo išnagrinėti pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per 6 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos.

16. [bookmark: _Toc488998682]PIRKIMO SUTARTIES PASIRAŠYMAS IR jos SĄLYGOS

16.1.  Perkantysis subjektas sudaryti pirkimo sutartį raštu kviečia tą dalyvį, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, kartu jam nurodomas laikas, iki kada reikia atvykti sudaryti pirkimo sutarties. 
16.2. Sutartis rengiama pirkimo nugalėtojo ir suderinama su Perkančiuoju subjektu.
	
17. [bookmark: _Toc488998683]PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAI

17.1.  1 Priedas „Techninė specifikacija“.
17.2.  2 Priedas „Pasiūlymo forma“.
17.3. 3 Priedas „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“.


	


1 PRIEDAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Rezervinės (atsarginės) serverinės infrastruktūros įrengimas
1. Bendrosios nuostatos
Pirkimo objektas – rezervinės (angl. Disaster Recovery, DR) serverinės techninė bei programinė įranga ir jos diegimo darbai: dvi virtualizacijos tarnybinės stotys, viena atsarginių kopijų tarnybinė stotis, bendra duomenų saugykla su sujungimo kabeliais, virtualizacijos platformos licencijos ir diegimo, konfigūravimo bei apmokymo darbai.
Pirkimo objektas skirstomas taip:
1 lentelė. Virtualizacijos tarnybinės stotys – 2 vnt.
2 lentelė. Atsarginių kopijų tarnybinė stotis – 1 vnt.
3 lentelė. Duomenų saugykla su sujungimo kabeliais – 1 komplektas.
4 lentelė. Virtualizacijos platformos licencijos – 1 komplektas.
5 lentelė. Diegimo, konfigūravimo ir apmokymo darbai.
Bendrosios sąlygos:
Visi techninėje specifikacijoje nurodyti reikalavimai yra minimalūs, jei aiškiai nenurodyta kitaip. Tiekėjas gali pasiūlyti geresnių charakteristikų įrangą.
Visos nuorodos į konkrečius standartus, gamintojus, prekių ženklus, modelius, tipus ar procesus laikomos pateiktomis su prierašu „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę įrangą ar sprendimą, privalo pateikti dokumentus, įrodančius pasiūlyto sprendimo lygiavertiškumą reikalaujamoms charakteristikoms.
Visa siūloma įranga turi būti nauja, nenaudota, neatnaujinta (angl. „refurbished“, „remarketing“), tiekiama oficialiais gamintojo kanalais; įrangai turi būti užtikrinta gamintojo garantija Lietuvos Respublikos teritorijoje.
Siūloma įranga turi būti tarpusavyje suderinta ir suderinta su esama perkančiosios organizacijos virtualizacijos (VMware vSphere) bei atsarginių kopijų (Veeam Backup & Replication) infrastruktūra – rezervinės serverinės sprendimas veiks kartu su pagrindine serverine.
Įranga turi atitikti Europos Sąjungos rinkai taikomus reikalavimus (CE, RoHS).
Tiekėjas 4 skiltyje nurodo siūlomos įrangos charakteristikas ir interneto nuorodas į gamintojo techninę dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį.
2. Techniniai reikalavimai
1 lentelė. Virtualizacijos tarnybinės stotys – 2 vnt.
	Eil. Nr.
	Charakteristikos pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika (ne blogiau kaip)
	Siūloma charakteristika ir internetinė nuoroda į gamintojo techninę dokumentaciją, nurodant dokumento puslapį ar konkrečią vietą dokumente, kurioje aprašytas reikalaujamos charakteristikos atitikimas (pildo tiekėjas)

	1. 
	Techninės įrangos gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)
	Būtina išvardyti siūlomų tarnybinių stočių komponentus, jų kiekius, modelius, gamintoją ir produktų kodus.
	

	2. 
	Procesoriaus tipas
	x86-64 architektūros procesorius, palaikantis 64 bitų operacines sistemas bei taikomąsias programas ir virtualizavimo instrukcijas aparatiniame lygmenyje.
Branduolių skaičius – 16 vnt. viename procesoriuje. Reikalavimas nustatytas dėl virtualizacijos platformos licencijavimo pagal fizinius procesoriaus branduolius (žr. 4 lentelę): siūlant didesnį branduolių skaičių, tiekėjas privalo atitinkamai padidinti pateikiamų licencijų skaičių savo sąskaita.
Procesoriaus bazinis taktinis dažnis – ne mažesnis kaip 4,0 GHz.
Trečiojo lygio (L3) spartinančioji atmintis – ne mažiau kaip 256 MB.
Procesorius turi palaikyti ne mažiau kaip 12 operatyviosios atminties kanalų.
Pasiūlyme būtina nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, pavadinimą, dažnį, spartinančiosios atminties dydį.
	

	3. 
	Procesorių skaičius
	1 vnt. Tarnybinės stoties platforma turi palaikyti ne mažiau kaip 2 procesorius; antroji procesoriaus vieta turi likti laisva tolimesnei plėtrai.
	

	4. 
	Operatyvioji atmintis
	Ne blogiau kaip DDR5-6400. Turi būti palaikomos advanced ECC arba lygiavertės technologijos.
	

	5. 
	Įdiegta operatyvioji atmintis
	Ne mažiau kaip 256 GB talpos, realizuota ne mažesnės kaip 64 GB talpos Dual Rank DDR5 atminties moduliais.
Sukomplektavus turi likti ne mažiau kaip 8 laisvi operatyviosios atminties modulių lizdai tolimesnei plėtrai.
	

	6. 
	Vidiniai duomenų diskai
	Nereikalaujami. Virtualių mašinų duomenys saugomi bendroje duomenų saugykloje (žr. 3 lentelę). Korpuso priekinėje dalyje turi būti ne mažiau kaip 8 vnt. „karšto keitimo“ (angl. „hot plug“) diskų vietų tolimesnei plėtrai.
	

	7. 
	Operacinei sistemai skirtas valdiklis ir diskai
	NVMe tipo valdiklis, turintis palaikyti RAID 1, su ne mažiau kaip 2 vnt. atitinkamo tipo laikmenomis, kurių kiekvienos talpa ne mažesnė kaip 480 GB.
Valdiklis ir laikmenos neturi užimti korpuso priekinėje dalyje esančių duomenų diskų vietų.
	

	8. 
	Tinklo adapteriai
	Ne mažiau kaip 4 vnt. 1000Base-T (RJ45) tinklo prievadų. Turi palaikyti WOL arba lygiavertes technologijas.
Ne mažiau kaip 2 vnt. 10/25GbE SFP28 tinklo prievadų, palaikančių Virtual Machine Queue (VMQ), SR-IOV, tunelių apdorojimą (VXLAN, NVGRE, GENEVE), RoCEv2 arba lygiavertes technologijas.
Visi siūlomi tinklo adapteriai turi būti prijungti per OCP 3.0 tipo jungtis ir neužimti PCIe 5.0 tipo išplėtimo lizdų.
	

	9. 
	Prievadai
	Ne mažiau kaip 1 vnt. RJ45 prievadas, skirtas nuotoliniam valdymui, atskirtas nuo duomenų tinklo prievadų.
Ne mažiau kaip 2 vnt. USB 3.0 prievadų galinėje korpuso dalyje. Išoriniai USB jungčių kartotuvai („USB hub“) negalimi.
	

	10. 
	PCI išplėtimo lizdai
	Visiškai sukomplektavus turi likti ne mažiau kaip 1 vnt. laisvas pilno aukščio PCIe 5.0 x16 išplėtimo lizdas.
	

	11. 
	Sisteminio mikrokodo (firmware) saugumo savybės
	Tarnybinė stotis darbo metu turi periodiškai tikrinti sistemos mikrokodus dėl nesankcionuotų pakeitimų.
Įjungimo metu turi pasitikrinti sisteminės programinės įrangos autentiškumą ir automatiškai atstatyti iš rezervinės kopijos, jei autentiškumas pažeistas. Nepavykus atstatyti, turi būti uždraustas operacinės sistemos krovimasis.
	

	12. 
	Tarnybinės stoties nuotolinio valdymo adapteris
	Nepriklausomas nuo operacinės sistemos, veikiantis be agentų. Turi būti:
– nuotolinis valdymas per WEB naršyklę, neinstaliuojant papildomos programinės įrangos, naudojant ne blogesnę kaip WEB 2.0 technologiją;
– tekstinė ir grafinė konsolės;
– aparatinės dalies (aušinimo ventiliatorių, temperatūros, procesorių, operatyviosios atminties, maitinimo šaltinių, vidinių diskų) būklės ir sistemos konfigūracijos stebėjimas bei pakeitimų užfiksavimas ir išsaugojimas vidinėje adapterio atmintyje;
– galimybė saugiai ištrinti tarnybinės stoties diskus bei nuotolinio valdymo adapterio vidinę informaciją;
– virtualus CD-ROM ir KVM palaikymas;
– 128 bitų SSL saugumas, ne blogesnė nei v3 OpenSSL versija;
– MS Active Directory palaikymas, dviejų faktorių autentifikavimo palaikymas naudojant vienkartinius slaptažodžius kartu su Active Directory;
– nuotolinis tarnybinės stoties įjungimas / išjungimas;
– galimybė apriboti vartojamą elektros galingumą tarnybinių stočių grupėms ir individualiems ištekliams;
– galimybė prisijungti ne mažiau kaip 15 nutolusių vartotojų vienu metu ir dalintis konsolės seansu;
– aparatinės dalies temperatūros, procesoriaus, operatyviosios atminties, vidinių diskų būklės stebėjimas ir automatinis SNMP pranešimų siuntimas administratoriui ir gamintojo servisui.
	

	13. 
	Gamintojo valdymo ir administravimo programinė įranga
	Turi būti pateikta tarnybinių stočių valdymo ir stebėjimo programinė įranga ar paslauga, turinti šias galimybes:
– centralizuotas tarnybinių stočių inventoriaus sekimas;
– programinės įrangos versijų stebėjimas ir tinkamų versijų rekomendacijos;
– programinės įrangos atnaujinimas;
– diskų posistemės konfigūravimas;
– operacinės sistemos diegimas;
– automatinis gedimų ir incidentų registravimas gamintojo palaikymo portale;
– integracija su virtualizacijos platformos mazgų gyvavimo ciklo valdymo įrankiu (pvz., VMware vCenter Lifecycle Manager (vLCM)) arba lygiaverčiu;
– REST API palaikymas;
– visų atliekamų veiksmų įrašų archyvas audito tikslais, saugomas visą įrangos naudojimo laikotarpį ir apsaugotas nuo pakeitimų.
Galima siūlyti duomenų centre diegiamą programinę įrangą arba debesijos paslaugomis paremtą paslaugą. Jei siūloma vietoje diegiama programinė įranga, turi būti papildomai pateikti visi reikiami dubliuoti aparatinės įrangos ištekliai. Licencija gali būti nuolatinė („perpetual“) arba prenumeratos tipo („subscription“) ir turi galioti visą tarnybinės stoties garantijos laikotarpį. Pateikta programinė įranga ar paslauga turi būti visiškai įdiegta ir sukonfigūruota tolimesniam perkančiosios organizacijos naudojimui.
Siūlomos tarnybinės stotys turi būti valdomos ir stebimos iš perkančiosios organizacijos jau naudojamos centralizuotos aparatinės įrangos valdymo platformos (HPE OneView), t. y. turi būti į ją integruojamos kaip valdomi įrenginiai, užtikrinant vieningą visos organizacijos serverių infrastruktūros valdymą abiejose serverinėse.
Tiekėjas turi pateikti visas licencijas, reikalingas siūlomoms tarnybinėms stotims valdyti nurodyta platforma, ir atlikti jų prijungimo prie esamos platformos bei konfigūravimo darbus. Licencijos turi galioti ne trumpiau kaip visą įrangos garantinės priežiūros laikotarpį.
	

	14. 
	Aušinimo ventiliatoriai
	Pertekliniai (dubliuoti), karšto keitimo tipo.
	

	15. 
	Maitinimo šaltiniai
	Dubliuoti (ne mažiau kaip 2 vnt.), karšto keitimo tipo (angl. „hot plug“), ne mažesnio kaip 1000 W galingumo ir ne mažesnio kaip 96 % efektyvumo maitinimo šaltiniai, dubliuojantys vienas kitą.
Maitinimo šaltinio galingumas turi būti pakankamas užtikrinti tarnybinės stoties darbingumą, sutrikus vieno iš šaltinių veiklai, net ir tuo atveju, jei būtų užpildytos visos atminties ir diskų įrenginių vietos.
Pritaikyti maitinti iš 230 V 50 Hz kintamosios srovės elektros tinklo. Nurodyti maitinimo šaltinių galią.
	

	16. 
	Korpusas
	Ne daugiau nei 2U aukščio, pritaikytas montavimui į standartinę 19 colių įrangos montavimo spintą su slankiais laikikliais, kabelių alkūne ir visais montavimui reikalingais priedais (bėgiai, tvirtinimo elementai).
	

	17. 
	Surinkimo reikalavimai
	Tarnybinė stotis turi būti komplektuojama paties gamintojo. Stotį sudarantys aparatiniai komponentai (procesoriai, atmintis, valdikliai, diskai ir kt.) turi būti suderinti tarpusavyje, pagaminti vieno gamintojo arba kelių gamintojų, tačiau turi būti pateiktas tarnybinės stoties gamintojo patvirtinimas dėl komponentų tarpusavio suderinamumo.
	

	18. 
	Suderinamumas su operacinėmis sistemomis ir virtualizavimo platformomis
	Tarnybinė stotis turi būti gamintojo sertifikuota darbui su ne blogiau kaip šiomis arba lygiavertėmis platformomis: VMware vSphere (ESXi) 8.x ir 9.x; Windows Server 2022 / 2025; Red Hat Enterprise Linux 9; SUSE Linux Enterprise Server 15. Sertifikavimas turi būti paskelbtas gamintojo ir (arba) virtualizacijos platformos gamintojo suderinamumo sąraše.
	

	19. 
	Garantinės priežiūros laikotarpis
	Tarnybinėms stotims ir visiems pateiktiems techniniams bei programiniams komponentams turi būti taikoma ne mažiau kaip 3 metų gamintojo garantinė priežiūra su kitos darbo dienos reakcijos laiku įrangos eksploatavimo vietoje. Garantinė priežiūra turi būti atliekama paties įrangos gamintojo arba jo autorizuoto aptarnavimo atstovo.
Garantijos laikotarpiu įrangos būsena turi būti nuolat stebima iš gamintojo techninio centro (tiekėjui sukonfigūravus stebėjimą pagal perkančiosios organizacijos leidimą). Turi būti gamintojo priešlaikinė garantija (angl. „Pre-Failure Warranty“) operatyviajai atminčiai ir diskams.
Garantinio aptarnavimo metu nemokamai atliekami remonto darbai ir nemokamai keičiami sugedę komponentai. Sugedę diskai negrąžinami.
Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri, naudojant produkto kodą ir serijinį numerį, leidžia patikrinti suteiktą gamintojo garantiją.
	


2 lentelė. Atsarginių kopijų tarnybinė stotis – 1 vnt.
	Eil. Nr.
	Charakteristikos pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika (ne blogiau kaip)
	Siūloma charakteristika ir internetinė nuoroda į gamintojo techninę dokumentaciją, nurodant dokumento puslapį ar konkrečią vietą dokumente, kurioje aprašytas reikalaujamos charakteristikos atitikimas (pildo tiekėjas)

	1. 
	Techninės įrangos gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)
	Būtina išvardyti siūlomos tarnybinės stoties komponentus, jų kiekius, modelius, gamintoją ir produktų kodus.
	

	2. 
	Procesoriaus tipas
	Ne mažiau kaip 16 branduolių, x86-64 architektūros procesorius, palaikantis 64 bitų operacines sistemas bei taikomąsias programas ir virtualizavimo instrukcijas aparatiniame lygmenyje. Procesoriaus bazinis taktinis dažnis – ne mažesnis kaip 3,0 GHz.
Pasiūlyme būtina nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, pavadinimą, dažnį, spartinančiosios atminties dydį.
	

	3. 
	Procesorių skaičius
	1 vnt. Leidžiama siūlyti tiek vieno, tiek dviejų procesorių lizdų platformą – papildomas procesorius nereikalaujamas.
	

	4. 
	Operatyvioji atmintis
	Ne blogiau kaip DDR5-4800. Turi būti palaikomos advanced ECC arba lygiavertės technologijos.
Platforma turi palaikyti ne mažiau kaip 12 operatyviosios atminties kanalų ir ne mažiau kaip 768 GB bendros atminties talpos tolimesnei plėtrai.
	

	5. 
	Įdiegta operatyvioji atmintis
	Ne mažiau kaip 64 GB talpos, realizuota ne mažesnės kaip 32 GB talpos Dual Rank DDR5 atminties moduliais.
	

	6. 
	Duomenų diskų RAID valdiklis
	Aparatinis diskų valdiklis, ne prastesnis nei SAS/SATA/NVMe, palaikantis 16 PCIe kelių („PCIe lanes“) diskų prijungimui.
Ne mažiau kaip 8 GB spartinančiosios atminties su apsauga nuo elektros energijos dingimo (baterija, superkondensatorius ar lygiavertė priemonė).
Turi palaikyti ne blogiau kaip RAID 0, 1, 5, 6, 10 lygius.
	

	7. 
	Duomenų diskai
	Ne mažiau kaip 8 vnt. „karšto keitimo“ (angl. „hot plug“) ne mažesnės kaip 4 TB talpos SAS 12G, ne mažiau kaip 7 200 aps./min. sukimosi greičio LFF (3,5 colio) diskų.
Sukonfigūravus RAID 5 apsaugos lygį, naudinga (prieinama duomenims) talpa turi būti ne mažesnė kaip 28 TB.
	

	8. 
	Operacinei sistemai skirtas valdiklis ir diskai
	NVMe tipo valdiklis, turintis palaikyti RAID 1, su ne mažiau kaip 2 vnt. atitinkamo tipo laikmenomis, kurių kiekvienos talpa ne mažesnė kaip 960 GB.
Laikmenos turi palaikyti savaiminį duomenų šifravimą (angl. „self-encrypting drive“, SED) aparatiniu lygmeniu.
Valdiklis ir laikmenos neturi užimti korpuso priekinėje dalyje esančių LFF tipo diskų vietų.
	

	9. 
	Diskų vietos ir plėtimo galimybės
	Korpusas turi talpinti ne mažiau kaip 12 vnt. LFF (3,5 colio) „karšto keitimo“ (angl. „hot plug“) tipo diskų.
Visiškai sukomplektavus turi likti ne mažiau kaip 4 laisvos LFF tipo diskų vietos tolimesnei talpos plėtrai. Operacinei sistemai skirtos laikmenos į šį skaičių neįskaitomos – jos turi būti įrengtos atskirame įrenginyje, neužimančiame LFF tipo diskų vietų.
	

	10. 
	Tinklo adapteriai
	Ne mažiau kaip 8 vnt. 1000Base-T (RJ45) tinklo prievadų. Turi palaikyti WOL arba lygiavertes technologijas.
Ne mažiau kaip 2 vnt. 10/25GbE SFP28 tinklo prievadų, palaikančių Virtual Machine Queue (VMQ), SR-IOV, tunelių apdorojimą (VXLAN, NVGRE, GENEVE), RoCEv2 arba lygiavertes technologijas.
1000Base-T tinklo adapteriai turi būti prijungti per OCP 3.0 tipo jungtis. 
	

	11. 
	Prievadai
	Ne mažiau kaip 1 vnt. RJ45 prievadas, skirtas nuotoliniam valdymui, atskirtas nuo duomenų tinklo prievadų.
Ne mažiau kaip 2 vnt. USB 3.0 prievadų galinėje korpuso dalyje. Išoriniai USB jungčių kartotuvai („USB hub“) negalimi.
	

	12. 
	Sisteminio mikrokodo (firmware) saugumo savybės
	Tarnybinė stotis darbo metu turi periodiškai tikrinti sistemos mikrokodus dėl nesankcionuotų pakeitimų.
Įjungimo metu turi pasitikrinti sisteminės programinės įrangos autentiškumą ir automatiškai atstatyti iš rezervinės kopijos, jei autentiškumas pažeistas. Nepavykus atstatyti, turi būti uždraustas operacinės sistemos krovimasis.
	

	13. 
	Tarnybinės stoties nuotolinio valdymo adapteris
	Nepriklausomas nuo operacinės sistemos, veikiantis be agentų. Turi būti:
– nuotolinis valdymas per WEB naršyklę, neinstaliuojant papildomos programinės įrangos, naudojant ne blogesnę kaip WEB 2.0 technologiją;
– tekstinė ir grafinė konsolės;
– aparatinės dalies (aušinimo ventiliatorių, temperatūros, procesorių, operatyviosios atminties, maitinimo šaltinių, vidinių diskų) būklės ir sistemos konfigūracijos stebėjimas bei pakeitimų užfiksavimas ir išsaugojimas vidinėje adapterio atmintyje;
– galimybė saugiai ištrinti tarnybinės stoties diskus bei nuotolinio valdymo adapterio vidinę informaciją;
– virtualus CD-ROM ir KVM palaikymas;
– 128 bitų SSL saugumas, ne blogesnė nei v3 OpenSSL versija;
– MS Active Directory palaikymas, dviejų faktorių autentifikavimo palaikymas naudojant vienkartinius slaptažodžius kartu su Active Directory;
– nuotolinis tarnybinės stoties įjungimas / išjungimas;
– galimybė apriboti vartojamą elektros galingumą tarnybinių stočių grupėms ir individualiems ištekliams;
– galimybė prisijungti ne mažiau kaip 15 nutolusių vartotojų vienu metu ir dalintis konsolės seansu;
– aparatinės dalies temperatūros, procesoriaus, operatyviosios atminties, vidinių diskų būklės stebėjimas ir automatinis SNMP pranešimų siuntimas administratoriui ir gamintojo servisui.
	

	14. 
	Gamintojo valdymo ir administravimo programinė įranga
	Turi būti pateikta tarnybinių stočių valdymo ir stebėjimo programinė įranga ar paslauga, turinti šias galimybes:
– centralizuotas tarnybinių stočių inventoriaus sekimas;
– programinės įrangos versijų stebėjimas ir tinkamų versijų rekomendacijos;
– programinės įrangos atnaujinimas;
– diskų posistemės konfigūravimas;
– operacinės sistemos diegimas;
– automatinis gedimų ir incidentų registravimas gamintojo palaikymo portale;
– integracija su virtualizacijos platformos mazgų gyvavimo ciklo valdymo įrankiu (pvz., VMware vCenter Lifecycle Manager (vLCM)) arba lygiaverčiu;
– REST API palaikymas;
– visų atliekamų veiksmų įrašų archyvas audito tikslais, saugomas visą įrangos naudojimo laikotarpį ir apsaugotas nuo pakeitimų.
Galima siūlyti duomenų centre diegiamą programinę įrangą arba debesijos paslaugomis paremtą paslaugą. Jei siūloma vietoje diegiama programinė įranga, turi būti papildomai pateikti visi reikiami dubliuoti aparatinės įrangos ištekliai. Licencija gali būti nuolatinė („perpetual“) arba prenumeratos tipo („subscription“) ir turi galioti visą tarnybinės stoties garantijos laikotarpį. Pateikta programinė įranga ar paslauga turi būti visiškai įdiegta ir sukonfigūruota tolimesniam perkančiosios organizacijos naudojimui.
Siūlomos tarnybinės stotys turi būti valdomos ir stebimos iš perkančiosios organizacijos jau naudojamos centralizuotos aparatinės įrangos valdymo platformos (HPE OneView), t. y. turi būti į ją integruojamos kaip valdomi įrenginiai, užtikrinant vieningą visos organizacijos serverių infrastruktūros valdymą abiejose serverinėse.
Tiekėjas turi pateikti visas licencijas, reikalingas siūlomoms tarnybinėms stotims valdyti nurodyta platforma, ir atlikti jų prijungimo prie esamos platformos bei konfigūravimo darbus. Licencijos turi galioti ne trumpiau kaip visą įrangos garantinės priežiūros laikotarpį.
	

	15. 
	Aušinimo ventiliatoriai
	Pertekliniai (dubliuoti), karšto keitimo tipo.
	

	16. 
	Maitinimo šaltiniai
	Dubliuoti (ne mažiau kaip 2 vnt.), karšto keitimo tipo (angl. „hot plug“), ne mažesnio kaip 1000 W galingumo ir ne mažesnio kaip 96 % efektyvumo maitinimo šaltiniai, dubliuojantys vienas kitą.
Maitinimo šaltinio galingumas turi būti pakankamas užtikrinti tarnybinės stoties darbingumą, sutrikus vieno iš šaltinių veiklai, net ir tuo atveju, jei būtų užpildytos visos atminties ir diskų įrenginių vietos.
Pritaikyti maitinti iš 230 V 50 Hz kintamosios srovės elektros tinklo. Nurodyti maitinimo šaltinių galią.
	

	17. 
	Korpusas
	Ne daugiau nei 2U aukščio, pritaikytas montavimui į standartinę 19 colių įrangos montavimo spintą su slankiais laikikliais, kabelių alkūne ir visais montavimui reikalingais priedais (bėgiai, tvirtinimo elementai).
	

	18. 
	Surinkimo reikalavimai
	Tarnybinė stotis turi būti komplektuojama paties gamintojo. Stotį sudarantys aparatiniai komponentai (procesoriai, atmintis, valdikliai, diskai ir kt.) turi būti suderinti tarpusavyje, pagaminti vieno gamintojo arba kelių gamintojų, tačiau turi būti pateiktas tarnybinės stoties gamintojo patvirtinimas dėl komponentų tarpusavio suderinamumo.
	

	19. 
	Suderinamumas su operacinėmis sistemomis ir programine įranga
	Tarnybinė stotis turi būti gamintojo sertifikuota darbui su ne blogiau kaip šiomis arba lygiavertėmis platformomis: VMware vSphere (ESXi) 8.x ir 9.x; Windows Server 2022 / 2025; Red Hat Enterprise Linux 9; SUSE Linux Enterprise Server 15. Sertifikavimas turi būti paskelbtas gamintojo ir (arba) virtualizacijos platformos gamintojo suderinamumo sąraše.
Papildomai tarnybinė stotis turi būti suderinta su perkančiosios organizacijos naudojama atsarginių kopijų programine įranga (Veeam Backup & Replication) – tiek diegiant ją tiesiogiai į tarnybinę stotį, tiek virtualizuotoje aplinkoje.
	

	20. 
	Garantinės priežiūros laikotarpis
	Tarnybinėms stotims ir visiems pateiktiems techniniams bei programiniams komponentams turi būti taikoma ne mažiau kaip 3 metų gamintojo garantinė priežiūra su kitos darbo dienos reakcijos laiku įrangos eksploatavimo vietoje. Garantinė priežiūra turi būti atliekama paties įrangos gamintojo arba jo autorizuoto aptarnavimo atstovo.
Garantijos laikotarpiu įrangos būsena turi būti nuolat stebima iš gamintojo techninio centro (tiekėjui sukonfigūravus stebėjimą pagal perkančiosios organizacijos leidimą). Turi būti gamintojo priešlaikinė garantija (angl. „Pre-Failure Warranty“) operatyviajai atminčiai ir diskams.
Garantinio aptarnavimo metu nemokamai atliekami remonto darbai ir nemokamai keičiami sugedę komponentai. Sugedę diskai negrąžinami.
Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri, naudojant produkto kodą ir serijinį numerį, leidžia patikrinti suteiktą gamintojo garantiją.
	


3 lentelė. Duomenų saugykla su sujungimo kabeliais – 1 komplektas.
	Eil. Nr.
	Charakteristikos pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika (ne blogiau kaip)
	Siūloma charakteristika ir internetinė nuoroda į gamintojo techninę dokumentaciją, nurodant dokumento puslapį ar konkrečią vietą dokumente, kurioje aprašytas reikalaujamos charakteristikos atitikimas (pildo tiekėjas)

	1. 
	Gamintojas
	Nurodyti.
	

	2. 
	Pavadinimas / modelis
	Nurodyti.
	

	3. 
	Duomenų saugyklos tipas
	iSCSI SAN tipo diskinė duomenų saugykla, pritaikyta jungti tiesiogiai prie tarnybinių stočių (angl. „direct attach“) be papildomų SAN komutatorių.
	

	4. 
	Duomenų saugyklos architektūra
	Siūloma duomenų saugykla turi atitikti NSPOF („no single point of failure“) architektūrą ir palaikyti ne mažiau kaip 2 valdiklius. Visi siūlomos duomenų saugyklos komponentai turi būti dubliuoti, įskaitant valdiklius, maitinimo šaltinius ir ventiliatorius.
Duomenų saugyklos architektūra turi užtikrinti duomenų pasiekiamumą valdiklių ir diskų vidinės programinės įrangos atnaujinimo metu.
	

	5. 
	Spartinančioji atmintis
	Ne mažiau kaip 24 GB kiekviename saugyklos valdiklyje su apsauga nuo elektros energijos dingimo. Dingus elektros energijai, duomenys iš spartinančiosios atminties automatiškai turi būti įrašomi į Flash atmintinę.
	

	6. 
	RAID lygiai
	Turi palaikyti ne blogiau kaip RAID 0, 1, 5, 6, 10, RAID-DP arba lygiaverčius lygius.
	

	7. 
	Valdiklių sąsajos
	Pradinėje konfigūracijoje turi būti įdiegtos ne mažiau kaip 8 vnt. 10/25 GbE (SFP28) sąsajų – ne mažiau kaip po 4 vnt. kiekviename valdiklyje.
Kiekvienas valdiklis turi turėti atskirą 1000Base-T (RJ45) valdymo prievadą, atskirtą nuo duomenų sąsajų.
	

	8. 
	Sujungimo kabeliai
	Kartu su saugykla turi būti pateikta:
– ne mažiau kaip 6 vnt. tiesioginio jungimo pasyvių (angl. „direct attach copper“, DAC) 25 Gb SFP28 tipo ne mažiau kaip 3 m ilgio kabelių, suderinamų su siūloma duomenų saugykla ir siūlomomis tarnybinėmis stotimis. Suderinamumo informacija turi būti oficialiai paskelbta gamintojo suderinamumo sąraše;
– ne mažiau kaip 17 vnt. Cat6 (arba geresnės kategorijos) ne mažiau kaip 3 m ilgio komutacinių kabelių, skirtų tarnybinių stočių duomenų ir valdymo prievadų bei duomenų saugyklos valdymo prievadų prijungimui prie esamų perkančiosios organizacijos komutatorių.
	

	9. 
	Diskų talpa
	Pradinėje konfigūracijoje turi būti ne mažiau kaip 6 vnt. „karšto keitimo“ (angl. „hot plug“) ne mažesnės kaip 3,84 TB talpos SSD SAS arba NVMe technologijos diskų.
Diskai turi būti sukonfigūruoti į vieną diskų grupę (angl. „disk group“) su ne prastesniu kaip RAID 5 apsaugos lygiu; naudinga (prieinama duomenims) talpa turi būti ne mažesnė kaip 19 TB.
Nurodyta naudinga talpa turi būti užtikrinta fiziniais diskais, netaikant duomenų mažinimo technologijų (suspaudimo, deduplikavimo) ar kitų priemonių, kurių rezultatas priklauso nuo saugomų duomenų pobūdžio. 
	

	10. 
	Duomenų saugyklos našumas
	Duomenų saugyklos našumas neturi būti ribojamas licencijomis; jei ribojamas – visos licencijos turi būti pateiktos.
Siūlomos (pradinės) konfigūracijos našumas, sukonfigūravus ne prastesnį kaip RAID 5 apsaugos lygį, turi būti ne mažesnis kaip:
– 110 000 IOPS, kai duomenų bloko dydis 8 KB ir skaitymo operacijos sudaro 70 % viso krūvio (mišrus atsitiktinis krūvis);
– 5 900 MB/s pralaidumo, kai duomenų bloko dydis 64 KB ir skaitymo operacijos sudaro 100 % viso krūvio (nuoseklus krūvis).
Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta gamintojo konfigūravimo (angl. „sizing“) įrankio ataskaita, patvirtinanti nurodytus siūlomos konfigūracijos rodiklius.
Maksimalus duomenų saugyklos našumas, nekeičiant valdiklių kiekio ir modelio (visiškai užpildžius diskų vietas), turi būti ne mažesnis kaip 750 000 IOPS atsitiktinėms skaitymo operacijoms. Šis rodiklis turi būti oficialiai paskelbtas gamintojo interneto puslapyje.
Diskų masyvas turi būti sukonfigūruotas ne prastesniu apsaugos lygiu, nei siūlomos įrangos gamintojas rekomenduoja pasiūlytam diskų skaičiui. Nurodyti našumo ir naudingos talpos rodikliai turi būti užtikrinti faktiškai pasiūlytu apsaugos lygiu – naudojant aukštesnį apsaugos lygį (pvz., RAID 6 ar lygiavertį), tiekėjas privalo pateikti atitinkamai didesnį diskų skaičių ar talpą, kad būtų išlaikyti reikalaujami rodikliai.
	

	11. 
	Diskų plėtimo galimybės
	Diskų masyvas turi turėti galimybę prijungti ne mažiau kaip 199 vnt. diskų. Turi būti galimybė prijungti į vieną sistemą tiek 2,5 colio, tiek 3,5 colio diskus.
Pradiniame korpuse turi būti ne mažiau kaip 24 diskų vietos; sukomplektavus turi likti ne mažiau kaip 18 laisvų diskų vietų tolimesnei plėtrai.
	

	12. 
	Duomenų saugyklos korpusas
	Pritaikytas montavimui į 19 colių montažinę spintą, ne didesnio nei 2U aukščio, pateikiami bėgeliai montavimui ir visi montavimui reikalingi priedai.
	

	13. 
	Suderinamumas su operacinėmis sistemomis
	Suderinama ir gamintojo sertifikuota veikti su Microsoft Windows, VMware vSphere (ESXi) 8.x ir 9.x, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server arba lygiavertėmis operacinėmis sistemomis. Suderinamumas turi būti paskelbtas gamintojo ir virtualizacijos platformos gamintojo suderinamumo sąrašuose.
	

	14. 
	Duomenų saugykla turi palaikyti
	– realaus laiko arba tam tikru laiko momentu automatizuotą loginių diskų momentinių („snapshot“) ir pilnų („clone“) kopijų funkcionalumą;
– funkcionalumą, leidžiantį automatiškai priskirti tarnybinėms stotims ir programoms didesnius loginius diskus nei fiziškai turima diskinė erdvė („thin provisioning“) arba lygiavertį;
– dubliuotų kelių (angl. „multipath“) prieigą iš tarnybinių stočių;
– kartu turi būti pateiktas įrankis duomenų saugyklos našumo stebėjimui (angl. „performance monitoring“). Jei reikalingos licencijos, jos turi būti pateiktos.
Visos išvardytos funkcijos turi būti pateiktos su reikalingomis licencijomis visam garantiniam laikotarpiui.
	

	15. 
	Papildomi reikalavimai
	Visa siūloma įranga turi būti nauja; negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. „remarketing“ ar „refurbished“) įrangos.
	

	16. 
	Gamintojo kodai
	Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti visi siūlomos įrangos komplektuojančių dalių gamintojo produktų pavadinimai, kodai bei kiekiai.
	

	17. 
	Garantinė priežiūra
	Visai įrangai turi būti suteikta ne mažiau kaip 3 metų gamintojo garantija nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo, atliekama įrangos eksploatacijos vietoje, su garantuojama reakcija į gedimus ne vėliau kaip kitą darbo dieną.
Garantinio aptarnavimo metu sugedę diskai negrąžinami.
Visi garantiniai įsipareigojimai turi būti užtikrinti įrangos gamintojo.
Bent dviem registruotiems perkančiosios organizacijos atstovams turi būti suteikta galimybė įrangos gamintojo svetainėje pasitikrinti garantijos lygį ir terminą.
	


4 lentelė. Virtualizacijos platformos licencijos – 1 komplektas.
	Eil. Nr.
	Charakteristikos pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika (ne blogiau kaip)
	Siūloma charakteristika ir internetinė nuoroda į gamintojo techninę dokumentaciją, nurodant dokumento puslapį ar konkrečią vietą dokumente, kurioje aprašytas reikalaujamos charakteristikos atitikimas (pildo tiekėjas)

	1. 
	Gamintojas, produkto pavadinimas, licencijavimo lygis
	Nurodyti. Pateikti gamintojo produktų pavadinimus, kodus ir kiekius.
	

	2. 
	Reikalingas kiekis ir terminas
	Licencijos ne mažiau kaip 32 fiziniams procesorių branduoliams (2 virtualizacijos tarnybinės stotys po 16 branduolių).
Prenumeratos terminas – ne mažiau kaip 3 metai nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo.
Jei siūlomose tarnybinėse stotyse yra didesnis branduolių skaičius arba jei gamintojo licencijavimo taisyklės numato minimalų licencijuojamų branduolių skaičių vienam procesoriui ar tarnybinei stočiai, tiekėjas privalo pateikti atitinkamai didesnį licencijų skaičių savo sąskaita.
	

	3. 
	Suderinamumas su esama aplinka
	Licencijos turi būti tos pačios virtualizacijos platformos, kurią naudoja perkančioji organizacija pagrindinėje serverinėje (VMware vSphere), arba lygiavertės, užtikrinant, kad naujasis klasteris galėtų būti valdomas iš esamos centralizuoto valdymo sistemos (vCenter) ir kad virtualios mašinos galėtų būti perkeliamos bei replikuojamos tarp abiejų serverinių be konvertavimo.
	

	4. 
	Funkcionalumas
	Licencijos turi apimti ne blogiau kaip:
– centralizuoto valdymo sistemą (angl. „vCenter Standard“ lygio arba lygiavertę), įskaitant jos licenciją;
– aukšto pasiekiamumo (HA) funkcionalumą su automatiniu virtualių mašinų paleidimu kitame klasterio mazge įvykus mazgo gedimui;
– veikiančių virtualių mašinų migravimą tarp klasterio mazgų be paslaugų nutraukimo (angl. „live migration“);
– veikiančių virtualių mašinų diskų migravimą tarp duomenų saugyklų be paslaugų nutraukimo;
– paskirstytą išteklių balansavimą tarp klasterio mazgų;
– paskirstytąjį virtualų komutatorių;
– mazgų programinės įrangos gyvavimo ciklo valdymą (angl. „lifecycle management“) su galimybe naudoti gamintojo įrangos atvaizdus.
	

	5. 
	Versija ir naudojimo teisės
	Turi būti pateikta naujausia gamintojo tiekiama platformos versija (ne blogiau kaip VMware vSphere 9 arba lygiavertė) su teise naudoti ir ankstesnes platformos versijas (angl. „downgrade rights“) bei teise gauti visus versijos atnaujinimus prenumeratos laikotarpiu.
Centralizuoto valdymo sistema turi palaikyti ir ankstesnės pagrindinės versijos mazgų valdymą (ne mažiau kaip n-1).
	

	6. 
	Techninė parama
	Gamintojo techninė parama (ne blogiau kaip „Production“ lygio, reakcijos laikas kritiniams incidentams – ne ilgesnis kaip 4 val.) visą prenumeratos laikotarpį.
	

	7. 
	Licencijų pateikimas
	Licencijos registruojamos perkančiosios organizacijos vardu. Kartu pateikiami licencijų aktyvavimo duomenys ir prieiga prie gamintojo licencijų portalo.
	


5 lentelė. Diegimo, konfigūravimo ir apmokymo darbai.
	Eil. Nr.
	Darbų pavadinimas
	Reikalaujama darbų apimtis (ne mažiau kaip)
	Tiekėjo patvirtinimas / paaiškinimas (pildo tiekėjas)

	1. 
	Projekto valdymas
	Tiekėjas paskiria atsakingą projekto vadovą. Darbų grafikas suderinamas su perkančiąja organizacija prieš darbų pradžią. Darbai, galintys turėti įtakos veikiančioms paslaugoms, vykdomi iš anksto suderintu laiku.
	

	2. 
	Įrangos pristatymas ir montavimas
	Įrangos pristatymas į perkančiosios organizacijos nurodytą rezervinę serverinę Panevėžyje.
Montavimas į 19 colių montažinę spintą, elektros maitinimo prijungimas prie dviejų nepriklausomų linijų, tinklo ir duomenų saugyklos sujungimas pagal suderintą schemą, kabelių sužymėjimas iš abiejų galų.
Pakuočių ir montavimo atliekos išvežamos tiekėjo sąskaita.
	

	3. 
	Detalus techninis sprendimo projektas
	Prieš diegimo darbus parengiamas ir su perkančiąja organizacija suderinamas detalus techninis projektas, apimantis ne mažiau kaip: fizinių sujungimų schemą, IP adresacijos ir VLAN planą, duomenų saugyklos RAID grupių ir loginių diskų (tomų) struktūrą, iSCSI ir dubliuotų kelių („multipath“) schemą, virtualizacijos klasterio konfigūraciją, replikacijos planą, atkūrimo eiliškumą ir testavimo planą.
	

	4. 
	Duomenų saugyklos konfigūravimas
	RAID 5 grupės ir loginių diskų sukūrimas; loginių diskų pateikimas abiem virtualizacijos tarnybinėms stotims ir atsarginių kopijų tarnybinei stočiai dubliuotais keliais („multipath“); valdymo prievadų konfigūravimas; vidinės programinės įrangos atnaujinimas iki gamintojo rekomenduojamos versijos; gamintojo nuotolinio stebėjimo ir automatinio incidentų registravimo (angl. „call-home“) aktyvavimas.
	

	5. 
	Virtualizacijos platformos diegimas
	Dviejų mazgų virtualizacijos klasterio įdiegimas su aukšto pasiekiamumo (HA) funkcionalumu; duomenų saugyklos prijungimas, duomenų saugyklos sričių sukūrimas ir dubliuotų kelių veikimo patikra; tinklo konfigūravimas (valdymo, virtualių mašinų ir saugyklos srautų atskyrimas).
Naujojo klasterio prijungimas prie esamos perkančiosios organizacijos centralizuoto valdymo sistemos (vCenter), prireikus ją atnaujinant iki suderinamos versijos; nesant galimybės atnaujinti – atskiros centralizuoto valdymo sistemos įdiegimas rezervinėje serverinėje.
Visų pateiktų tarnybinių stočių prijungimas prie esamos perkančiosios organizacijos aparatinės įrangos valdymo platformos (HPE OneView): licencijų suaktyvinimas, įrenginių pridėjimas, stebėjimo ir pranešimų konfigūravimas bei veikimo patikra.
	

	6. 
	Atsarginių kopijų sistemos paruošimas
	Perkančiosios organizacijos turimos atsarginių kopijų programinės įrangos (Veeam Backup & Replication) įdiegimas atsarginių kopijų tarnybinėje stotyje; kopijų saugyklos (repozitorijos) sukūrimas RAID 5 masyve; tiesioginės prieigos prie duomenų saugyklos (angl. „Direct SAN access“) sukonfigūravimas ir veikimo patikra; atsarginių kopijų kopijavimo (angl. „backup copy“) darbų iš pagrindinės serverinės sukonfigūravimas.
	

	7. 
	Virtualių mašinų replikacijos konfigūravimas
	Su perkančiąja organizacija suderinto kritinių virtualių mašinų sąrašo replikacijos iš pagrindinės serverinės į rezervinės serverinės klasterį sukonfigūravimas.
Replikacijos grafikai suderinami taip, kad duomenų atkūrimo taško rodiklis (RPO) būtų ne ilgesnis kaip 4 val.
Replikacijos veikimas stebimas ir tikrinamas ne mažiau kaip 7 kalendorines dienas po sukonfigūravimo; pateikiama veikimo ataskaita.
	

	8. 
	Atkūrimo planas
	Parengiamas ir su perkančiąja organizacija suderinamas dokumentuotas veiklos atkūrimo planas (angl. „runbook“), apimantis ne mažiau kaip: perjungimo sprendimo kriterijus ir atsakingus asmenis, informacinių sistemų atkūrimo eiliškumą, veiksmų aprašymą žingsniais, tinklo ir prieigų pakeitimus, grąžinimo į pagrindinę serverinę (angl. „failback“) procedūrą.
	

	9. 
	Kontrolinis perjungimo testas
	Suderintu laiku atliekamas kontrolinis perjungimas į rezervinę serverinę: paleidžiamos kritinių virtualių mašinų replikos, patikrinamas informacinių sistemų veikimas, išmatuojamas faktinis paslaugų atkūrimo laikas (RTO), kuris turi būti ne ilgesnis kaip 16 val., ir patikrinama grąžinimo procedūra.
Parengiamas testo protokolas su išmatuotais RPO ir RTO rodikliais.
	

	10. 
	Dokumentacija
	Pateikiama „kaip įdiegta“ (angl. „as-built“) dokumentacija lietuvių kalba elektronine forma, apimanti ne mažiau kaip: sujungimų ir loginę schemas, visų komponentų konfigūracijų aprašymus, IP adresacijos ir prieigų sąrašą, replikacijos konfigūraciją, atkūrimo planą, gamintojų garantijų duomenis (serijiniai numeriai, garantijų terminai).
	

	11. 
	Apmokymai
	Ne mažiau kaip 4 akademinių valandų praktiniai apmokymai ne mažiau kaip 2 perkančiosios organizacijos administratoriams lietuvių kalba, apimantys: duomenų saugyklos administravimą, virtualizacijos klasterio valdymą, replikacijos valdymą ir stebėjimą, atkūrimo plano vykdymą, atsarginių kopijų atkūrimo procedūras.
	

	12. 
	Darbų perdavimas
	Darbai laikomi atliktais pasirašius priėmimo–perdavimo aktą po sėkmingai atlikto kontrolinio perjungimo testo, dokumentacijos pateikimo ir apmokymų įvykdymo.
	



AVS tarnybos v-kas
Arvydas Matelionis
Mob +370 699 95917



ŽALIEJI PIRKIMO REIKALAVIMAI

Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo tvarka vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija)
 

Pirkimas laikomas žaliuoju, kai perkama prekė, paslauga arba darbas (toliau – produktas), kuris nėra produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąraše, nurodytame Tvarkos aprašo 1 priede, tenkina bent vieną iš žemiau esančių punktų: 
1. Perkamas produktas atitinka jam nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“ ir yra paženklintas I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu (pvz., EU Ecolabel, Nordic Swan, Blue Angel, El Distintiu, Milieukeur, Österreichisches Umweltzeichen, NF Environnement, The Hungarian Eco-label, Polish Eco Mark-Znak EKO arba kitu I tipo ekologiniu ženklu).
	Atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai. 
Nepriklausomos šalies išduotas sertifikatas, I tipo ekologinio ženklo sertifikatas ar kitas lygiavertis dokumentas, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems standartams. 
 
2. Perkamam produktui tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais (lygiaverčiai įrodymai gali būti priimami atliekant supaprastintus pirkimus ar Viešųjų pirkimų įstatymo ir Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo prieduose nurodytų socialinių ir kitų specialiųjų paslaugų pirkimus, o kitų pirkimų atvejais lygiaverčiai įrodymai priimami tik jeigu tiekėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką). 
Atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai. 
Nepriklausomos šalies išduotas sertifikatas ar kitas lygiavertis dokumentas, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems standartams.
Kiti lygiaverčiai aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymai gali būti tiekėjo taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas, atitinkantis visus šiuos reikalavimus:
2.1 . Apibrėžta įmonės ar įstaigos vadovybės patvirtinta aplinkos apsaugos politika ir atitiktis aplinkos apsaugos reikalavimams teikiant paslaugas ir vykdant darbus.
2.2 Nustatyti reikšmingiausi aplinkos apsaugos aspektai, kuriems poveikį daro arba gali daryti įmonės ar įstaigos vykdoma veikla, ir šiuos aplinkos apsaugos aspektus reglamentuojantys teisės aktai. 
2.3 Nustatyti aplinkosauginiai tikslai, uždaviniai ir priemonės šiems tikslams pasiekti.
2.4 Numatyta aplinkosauginių tikslų įgyvendinimo stebėsena – paskirti atsakingi asmenys, nustatyta jų atsakomybė, pareigos ir priemonių įgyvendinimo terminai.
2.5 Parengtas aplinkosauginių ir avarinių situacijų valdymo planas.
2.6 Vykdoma aplinkosauginio gerinimo veiklos kontrolė (pvz., parengiamos metinės ataskaitos, kurios pateikiamos ir pristatomos įmonės vadovybei).

3. Perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas, kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų.
Atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai. 
Nepriklausomos šalies išduotas sertifikatas ar kitas lygiavertis dokumentas, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems standartams.
Kiti lygiaverčiai aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymai gali būti tiekėjo taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas, atitinkantis visus šiuos reikalavimus:
3.1 . Apibrėžta įmonės ar įstaigos vadovybės patvirtinta aplinkos apsaugos politika ir atitiktis aplinkos apsaugos reikalavimams teikiant paslaugas ir vykdant darbus.
3.2 Nustatyti reikšmingiausi aplinkos apsaugos aspektai, kuriems poveikį daro arba gali daryti įmonės ar įstaigos vykdoma veikla, ir šiuos aplinkos apsaugos aspektus reglamentuojantys teisės aktai. 
3.3 Nustatyti aplinkosauginiai tikslai, uždaviniai ir priemonės šiems tikslams pasiekti.
3.4 Numatyta aplinkosauginių tikslų įgyvendinimo stebėsena – paskirti atsakingi asmenys, nustatyta jų atsakomybė, pareigos ir priemonių įgyvendinimo terminai.
3.5 Parengtas aplinkosauginių ir avarinių situacijų valdymo planas.
3.6 Vykdoma aplinkosauginio gerinimo veiklos kontrolė (pvz., parengiamos metinės ataskaitos, kurios pateikiamos ir pristatomos įmonės vadovybei).












































(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)


__________________________
(Adresatas (perkančioji organizacija))


PASIŪLYMAS
DĖL /pirkimo pavadinimas/

____________ Nr.______
(Data)
_____________
(Sudarymo vieta)


	Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
	


	Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
	


	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	

	Telefono numeris
	

	Fakso numeris
	

	El. pašto adresas
	



Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1. supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka /perkančioji organizacija pateikia nuorodas/;
2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).



TIEKĖJAS siūlo šias prekes:
	Eil. Nr.
	Prekių pavadinimas
	Kiekis
	Mato
vnt. 
	Vieneto kaina,
Eur (be PVM)
	Vieneto kaina,
Eur (su PVM)
	3x5=Suma, Eur (be PVM)

	3x6= Suma, Eur (su PVM)

	1
	2
	3
	4
	5
	6 
	7
	8

	1.
	Serverinės nvį techninės ir programinės įranga
	1
	kompl.
	
	
	
	

	IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina)


Bendra pasiūlymo kaina žodžiais:

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

	Eil.Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	

	
	
	

	
	
	



Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

	Eil.Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	

	
	
	

	
	
	


** Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai):

	Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas) 
	
	(Vardas ir pavardė) 
	




3 PRIEDAS

EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS

Pateikiamas atskiru failu prie pirkimo dokumentų.
		Puslapis 16 iš 17
